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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]1、工程特点及技术、质量标准
[bookmark: bookmark16]1.1工程特点
合福铁路HFMGJL-2标位于江西省境内闽赣省界全上饶段，线路长85.219正线公里。本 监理标段包含两个施工标段，即HFMG-2标、HFMG-3标，起止里程分别为DK438+883.24〜 DK468+553.99、DK472+902〜DK528+450,正线为350Km/h客运专线。闽赣省界全上饶段主要为 低山丘陵区，山势延绵，起伏较大，植被发育，相对高差150〜300m，局部地段为中低山区、 二级阶地垄岗区及孤峰河、青弋江、富资河、丰乐河、新安江、信江等河流一级阶地；中低 山区山势陡峻，相对高差300〜500m；二级阶地垄岗区岗地坳谷相间，地形较开阔，地势略 有起伏，地面标高45〜175m； 一级阶地多呈狭长条带状，地势平缓，起伏不大，地面标高34〜 142m不等。
管段内隧道采用单洞双线断面开挖，开挖最大断面为170m2左右。标段内共计21.5座隧 道，总设计里程达32871m，其中棋盘山隧道、蘑菇山隧道、北武夷山隧道为重点控制工程。 标段内3.0Km以上隧道3座，其中蘑菇山隧道长3.841km、天龙岗隧道长3.586km、北武夷山 隧道长8.17km。
由于隧道断面大，地质构造复杂，不良地质和特殊地质多，以W、V级软弱围岩为主， 且多数隧道埋深较浅，因此，隧道的监控量测的正确有效实施对隧道的安全、正常、有序的 施工起到重要作用。
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]1.2地质特点
[bookmark: bookmark20]1.2.1地层岩性
线路所经地区地层岩性复杂，出露下元古界〜第三系沉积岩及变质岩、各时期的岩浆岩 和第四系松散地层。主要沉积岩系有石英砂岩、泥质砂岩、页岩、泥岩和灰岩等，及火山一 沉积岩系凝灰岩、凝灰熔岩和凝灰质砂岩等，以及变质岩系板岩、千枚岩、片岩和片麻岩等。 岩浆岩主要为花岗岩和闪长岩等。第四系地层主要为全新统粘性土、粉土、砂类土及碎石类 土等，淤泥及质土主要分布在河流阶地、谷地和闽江三角洲平原，厚5〜50m；上、中更新统 主要为黏土，具弱膨胀性。
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]1.2.2地质构造
沿线经历了多个构造旋回时期，横跨多个大地构造单元，合肥以南至上饶属扬子准地台， 上饶全福州属华南褶皱系。本段沿线地质构造类型主要为断裂及褶皱。其中主要深、大断裂 有：自北向南依次分布有丰城〜婺源深断裂、遂川〜德兴深断裂、葛源（横峰）〜樟村（玉 山）大断裂、港边（横峰）〜双明（玉山）大断裂、萍乡〜广丰深断裂等5条深大断裂；主
要褶皱有：乐平〜婺源复向斜、武夷山复式背斜、上饶复式向斜、龙村〜中堡弧形构造带等。
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]1.2.3不良地质及特殊岩土
本线主要不良地质有滑坡及错落、危岩落石及崩塌、岩堆、顺层、岩溶、人为坑洞、地 震、有害气体等。
(1) [bookmark: bookmark27]滑坡及错落
①南溪岭错落；②外遥坪滑坡；③李厝滑坡。
(2) [bookmark: bookmark28]危岩、落石及崩塌
本线危岩落石多发育于沿线硅质岩、花岗岩、石英砂岩、凝灰熔岩、石英片岩等硬质岩 出露的山体上，山体边坡坡面不平整，上陡下缓，坡脚、坡面多见崩塌物堆积。这些地段自 然山体山势陡峭，陡崖发育；岩体覆盖层较薄、基岩裸露，节理裂隙发育，结构面多张开， 岩体破碎；加之沿线雨量丰沛，皆为危岩落石的发育创造了条件。如山体坡面陡崖、孤石、 石堆发育，石块易受自然营力作用向下滚落。
主要有：石罗坑(DK514+000〜DK520+350段周家隧道出口、应际隧道、天龙岗隧道、石 罗隧道进出口、北武夷山隧道进口附近)一带危岩落石、城南隧道进口(DK555+296)危岩、 杨家乾白马山隧道进口上方处(DK572+860〜+905)坍塌体、石门山隧道(DK683+405)出口 危岩、岭头亭隧道(DK756+164)进口段危岩落石。施工前必须首先对威胁到线路的危石进行 加固处理，以确保安全。其它较发育地段有上半山隧道进口( DK556+160)、葫芦山一号隧道 进 口(DK611+750)等。
(3) [bookmark: bookmark29]岩堆
①龙尾岩堆；②兹坞坑堆积体。
(4) [bookmark: bookmark30]顺层
本线闽赣段顺层不良地质主要发育于婺源〜龙头山、郑坊、朝阳、田墩、应家、武夷山 市兴田镇、南雅〜大横、建瓯一带低山丘陵区，分布较广。
顺层地段路堑边坡高度一般10〜35m，弱风化基岩层面间一般无夹杂物，浅层受风化影 响，层面间有风化泥质物充填，边坡开挖时易产生顺层滑动。
(5) [bookmark: bookmark31]岩溶
本线闽赣境内沿线可溶岩分布较广，主要分布于德兴龙头山，上饶郑家坊、临湖、八都、 郑村附近以及铜陵钟鸣至戴家汇、上饶冷水岭至五府山站一带，地层时代主要为下元古界、 震旦系、寒武系、石炭系、二叠系、三叠系等，各段具体岩溶发育情况如下：
DK441+100〜+200段：低山区，线路以隧道通过。基岩裸露，为震旦系上统西峰寺组灰 岩，厚度约100m。地表基岩无溶蚀现象，与震旦系上统西峰寺组粉砂岩及寒武系荷塘组灰岩 接触面附近岩溶弱发育，以垂直渗流带、季节交替带为主。棋盘山隧道位于此段。
DK442+450〜DK444+000段：低山丘陵区，线路主要以桥梁及路基形式通过。基岩部分裸 露，为寒武系中统杨柳岗组、上统华严寺组、西阳山组含碳灰岩、泥质条带状灰岩、瘤状灰 岩、钙质页岩等。岩溶中等发育，钻孔遇洞率30%，线岩溶率15〜20%，多无充填，个别充填 粉质黏土，以水平径流带为主，主要表现为倾斜和近水平的溶洞；深部缓流带未见溶蚀现象， 岩溶微弱发育。岩溶溶蚀基准面标高约为99.6m。棋盘山隧道位于此段。
DK444+000〜DK449+070段：主要为低山丘陵区，局部位于河流阶地，线路主要以隧道及 桥梁形式通过，局部地段为路基。基岩大部分出露，为奥陶系下统印渚埠组钙质页岩夹瘤状 灰岩。钻孔遇洞率约1%，溶蚀现象发育于灰岩瘤中，弱发育，线岩溶率5%，以水平径流带为 主。垂直渗流带及季节交替带均未发育溶蚀现场，岩溶微弱发育。岩溶溶蚀基准面标高约为 105.7m。冯家隧道、楼村隧道、徐家棚隧道位于此段。
DK449+070〜DK451+760段：河流阶地，线路主要以桥梁形式通过。可溶岩均隐伏于第四 系地层以下，为覆盖型岩溶区。钻探揭示岩溶强烈发育，钻孔遇洞率37%，线岩溶率10〜70%， 揭示单个最大溶洞顶底板高差达27m，溶洞多半充填、无充填。主要为近水平的溶洞，以水 平径流带为主。深部缓流带岩溶微弱发育。岩溶溶蚀基准面标高约为57.5m。
DK451+760〜DK452+528段：主要为河流阶地及低山丘陵区，线路以隧道及桥梁形式通过。 基岩部分出露，为震旦系上统西峰寺组、寒武系下统荷塘组页岩、灰岩，岩溶微弱发育。曹 家隧道、蘑菇山隧道位于此段。
DK459+340〜DK466+000段：主要为剥蚀丘陵区和河流阶地，线路主要以桥梁形式通过， 局部地段为路基。基岩部分出露，为寒武系下统荷塘组炭质页岩夹灰岩、奥陶系中下统钙质 页岩、钙质泥岩夹灰岩瘤，岩溶微弱发育。
DK466+000〜DK467+000段：主要为山间谷地，线路以桥梁形式通过。基岩隐伏于第四系 地层以下，为覆盖型岩溶区。岩溶中等发育，以水平径流带为主。
DK472+850〜DK474+000段：主要为低山丘陵区，线路以隧道形式通过。基岩隐伏于燕山 期花岗闪长岩以下，为震旦系上统西峰寺组白云质灰岩。岩溶微弱发育。东坞隧道位于此段。
DK477+250〜DK478+170段：主要为河流阶地及剥蚀丘陵区，线路以桥梁形式通过。基岩 被第四系地层及花岗闪长岩风化层所覆盖，为覆盖型岩溶区。岩溶强烈发育，钻孔遇洞率36%， 线岩溶率15〜53%，溶洞多被粉质黏土、角砾土充填，以水平径流带为主。深部缓流带岩溶 微弱发育。岩溶溶蚀基准面标高约为33.2m。
DK478+170〜DK479+740段：为剥蚀丘陵区及河流阶地，线路以桥梁及路基形式通过。基 岩隐伏于第四系地层以下，为石炭系中统藕塘底组砂岩、钙质砂岩夹灰岩、泥灰岩、二叠系 下统安洲组钙质泥岩、灰岩。岩溶微弱发育，个别钻孔基岩具溶蚀现象，线岩溶率约6%，岩 溶溶蚀基准面标高约为49.9m。
DK491+000〜DK498+387段：主要为低山丘陵区，局部为河流阶地，线路以桥梁及路基形 式通过。基岩大部分地区出露，为三叠系下统大冶组粉砂质泥岩、页岩、泥灰岩，下部为青 灰、褐黄色中厚层含陆屑粉品灰岩夹页岩。岩溶微弱发育，DK495+500〜+900段有溶洞或溶 蚀现象，岩溶弱发育，以水平径流带为主。岩溶溶蚀基准面标高约为112.9m。陈家隧道位于 此段。
DK499+970〜DK500+820段：主要为丘间谷地，线路以桥梁及路基形式通过，位于五府山 车站内。基岩隐伏于第四系地层以下，二叠系下统安洲组生物碎屑灰岩、石炭系中统藕塘底 组砂岩夹灰岩。岩溶强烈发育，钻孔遇洞率100%,线岩溶率30〜45%，大多无充填，以水平 径流带为主，深部缓流带岩溶微弱发育。岩溶溶蚀基准面标高约为119.0m。
(6) [bookmark: bookmark32]人为坑洞
本线闽赣段人为坑洞主要为上饶采空区，线路经过的矿带主要为广丰县洋口镇矿带和上 饶县花厅一四十八都一黄沙岭矿带，主要影响矿区有广丰县民发煤矿(已废弃X广丰县枧底 铜山铜矿、上饶县船坑铜矿及官山底的众多私采小煤窑。
(7) [bookmark: bookmark33]有害气体
本线闽赣段有害气体主要为煤层瓦斯，赋存于寒武系炭质页岩和石煤层、侏罗系梨山组 及三叠系大坑组煤系地层中。寒武系炭质页岩和石煤层主要发育于古井头隧道、黄柏岭隧道、 棋盘山隧道中后段。侏罗系梨山组及三叠系大坑组煤系地层主要发育于	DK647+700〜
DK683+300段鲁口隧道、花山隧道、南雅隧道、大横隧道、葫芦丘隧道及石门山隧道附近， 局部可见炭质页岩，少数地方可见煤线，属陆相山间盆地含煤沉积，梨山组地层一般仅夹1〜 4层煤线，厚1〜30厘米不等，为无烟煤，含煤性变化较大，煤层不稳定，厚度变化大，呈 透镜状、似层状；大坑组地层含煤性相对较好，一般含煤2〜5层，煤层厚度1〜14m不等， 煤层厚度及层数相对梨山组多。目前该段未见开采。
隧道施工中应对炭质页岩、石煤层及煤系地层地段应加强超前地质预报及对瓦斯气体的 监测工作，并做好相应的安全预案及紧急救援措施。
本标段内特殊岩土主要为软土，如下：
(1) [bookmark: bookmark34]河流阶地相软土
沿线阶地相软土主要分布于长江及其支流一级阶地、信江一级阶地，为第四系全新统冲 洪积形成。表层一般有硬壳，为粉质黏土，软塑〜硬塑，厚约1.0〜5.3m。软土层多为淤泥 质粉质黏土、淤泥质粉土，深灰色，软〜流塑，信江一级阶地呈透镜体状分布，夹粉砂、粉 土透镜体或薄层粉砂。其硬底为粉质粘土、粉细砂及圆砾土等。
(2) [bookmark: bookmark35]谷地相软土、松软土
主要分布在沿线低山丘陵谷地及高阶地坳谷区，为第四系全新统冲洪积形成。岩性主要 为粉质黏土，灰黄色，软塑，厚2〜20m，部分地段为淤泥质黏土，灰色，软〜流塑状，厚1〜 4m，局部夹砂层透镜体，表层多有0.5〜3m的粉质黏土硬壳，一般底部由谷地边缘向中心倾
 斜，软弱层增厚，分布长度范围20〜1500m不等，软土底部多为残积粉质黏土、第四系上更 新统黏土或基岩风化层。该种类型软土成层很不稳定，空间变化较大，工程性质较差。
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]1.2.4水文地质
本段线路所经地区的地下水主要为孔隙水和基岩裂隙水、岩溶水。
孔隙水赋存于各类松散岩类中，主要分布在河流阶地、丘间及山间谷地等，埋深较浅， 一般1〜2m，水量丰沛，受大气降水及地表径流补给，随季节变化较大，局部地段具有承压 性；谷地区地下水以第四系孔隙潜水为主，埋深1〜3m，以砂层、卵砾石层为主要含水层， 水量较为贫乏，随季节变化显著。
基岩裂隙水主要赋存于低山丘陵区岩石的层间裂隙、风化裂隙以及构造裂隙中，主要接 受大气降水的补给，以泉的形式出露排泄。层间裂隙以及风化裂隙地下水一般水量不大，多 为潜水；在基岩构造盆地、断层破碎带、节理裂隙很发育带、侵入岩接触带、褶皱核部裂隙 密集带及揉皱强烈发育带等储水构造中，水文地质条件复杂，补给源远，多呈脉状及带状分 布，水量较丰富，多具承压性。
岩溶水地下水类型主要为潜水和承压水，赋存并循环于沿线寒武系、奥陶系、石炭系、 二叠系、三叠系等可溶岩的溶洞、溶腔和裂隙中，呈脉状及带状分布，水量丰富，尤其河谷 地段及构造破碎带岩溶发育剧烈，水量较大。岩溶水规律性较差，预测较为困难，隧道施工 中应引起足够重视，宜加强超前地质预报等工作。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]1.3气象条件
线路所经地区属中亚热带季风湿润气候。具有四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期 较长、光照充足的特征。全年平均气温在16.7~18.3^，最热月（七月）平均气温为28.0度 〜30.0°C，极端最高气温43.3°C，最冷月（一月）平均气温为4.6〜5.9°C，最低气温零下〜14.3°C 左右。年平均降雨量为1600~1850mm，24小时最大降雨量为314.9mm。汛期多东南风，间有 东北风和西南风，最大风速高达40 m/s。
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]1.4地震参数
根据1： 400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），沿线地震动参数划分如下： 地震动峰值加速度闽赣段DK343+180〜DK651+370段＜0.05g；地震动反应谱特征周期闽赣段 
DK343+180〜DK767+000 为 0.35s。
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]2、	编制依据及技术标准
[bookmark: bookmark49]2.1编制依据
《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001)；
《全球定位系统(GPS)铁路测量规范》(TB1004-97)；
《精密工程测量规范》(GB/T15314-94)；
《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)；
《合福铁路客运专线(HFMGJL-2)监理规划》；
《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009)；
《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB10304-2009)；
《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007);
《铁路建设工程监理规范》(TBl0402—2007)；
《隧道设计施工图》等；
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]2.2技术标准
依据设计图纸上围岩级别的分类、洞顶覆盖层厚度、地质构造特点及实际施工阶段，严 格按照设计要求及《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007)的要求作为监控量测的技 术标准。
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]3、	监理工作范围及重点
[bookmark: bookmark57]3.1监理工作范围
合福闽赣监理二标监理范围为施工二、三标段，里程分别为DK438+883.24〜 DK468+553.99、DK472+902〜DK528+450。其中隧道长32.871，总计21.5座。隧道工程项目 及所在里程长度如下表所示：
表2-1合福铁路闽赣段JL- II标隧道概况表
	序号
	隧道名称
	中心里程
	全长 (m)
	洞门形式
	不良地质或 特殊工程概况

	1
	陈山坞
	DK439+401.6
	510
	帽檐斜切式洞口(斜切面1： 1.25, 仰坡1:1.25 )出口喇叭口倒切式洞 门
	沉凝灰岩，DK439+297-DK439+327F1 断层破碎带



	序号
	隧道名称
	中心里程
	全长
（m）
	洞门形式
	不良地质或 特殊工程概况

	2
	棋盘山
	DK441+581.5
	1783
	进出口帽檐斜切式缓冲结构
	黑云母花岗岩、钙质页岩、灰质页岩、 灰岩、粉砂岩，V级围岩所占比例大， 开挖工法转换频繁。

	3
	冯家
	DK444+296.5
	181
	进口喇叭式洞门出口帽檐斜切式洞 门（斜切面1： 1.25，仰坡1： 1.25）
	钙质页岩，洞口段围岩地质差，长管 棚支护措施。

	4
	楼村
	DK446+175.5
	2341
	进出口帽檐斜切式洞门（斜切面 1:1.25，仰坡 1:1.25）
	主要以钙质页岩为主，洞口段围岩地 质差，长管棚支护措施，开挖工法转 换频繁。

	5
	徐家棚
	DK447+852.5
	159
	进口喇叭式洞门
出口II型洞口缓冲结构洞门
	围岩主要以钙质页岩、花岗岩为主，

	6
	曹家
	DK451+494.5
	143
	出口喇叭式洞门
进口缓冲结构洞门帽檐斜切式洞门
（斜切面1:1.25,仰坡1:1.25）
	围岩主要以钙质岩、含碳钙质泥岩为 主，全部是V级围岩，双侧壁导坑法 开挖。

	7
	蘑菇山
	DK454+412.5
	3841
	帽檐斜切式缓冲结构喇叭口倒切式 洞门
	围岩主要以粉砂岩、凝灰质粉砂岩、 玄武岩 为主，DK452+520-DK452+550 F1 断层破碎带、 DK452+645-DK452+710	、
DK456+218-DK456+292、F2 断层破碎 带影响：开挖工法转换频繁。

	8
	三棚坞
	DK439+401.5
	272
	单压式明洞门
帽檐斜切式洞门（斜切面1： 1.25, 仰坡 1： 1.25）
	围岩主要以粉砂岩为主，全部是V级 围岩。

	9
	东坞
	DK473+157.0
	1003
	喇叭口倒切式洞门帽檐斜切式洞门
（斜切面1： 1.25,仰坡1： 1.25）
	主要以花岗闪长岩为主，围岩地质较 差，V级所占比例大，开挖工法频繁。

	10
	牌楼
	DK475+196.0
	1438
	帽檐斜切式缓冲结构帽檐斜切式洞 门（斜切面1： 1.25，仰坡1： 1.25）
	围岩主要以凝灰质砂岩、凝砂岩为主， 地质情况较差，V级所占比例大； DK474+890-DK474+930 存在 F1 断层破 碎带，开挖工法频繁。

	11
	岩山坞
	DK490+197.5
	1379
	帽檐斜切式洞门（斜切面1： 1.25, 仰坡1： 1.25 ）帽檐斜切式缓冲结构
	围岩主要以凝灰质砂岩、凝砂岩为主， 地质情况较差，V级所占比例大； DK490+490-DK490+540 存在岩性接触 带，开挖工法频繁。

	12
	陈家
	DK492+954.5
	125
	进出口帽檐斜切式洞门（斜切面1： 1.25，仰坡 1： 1.25）
	围岩以泥灰岩为主，围岩全部V级。

	13
	张屋岭
	DK501+252.5
	865
	进出口帽檐斜切式缓冲结构
	主要以砂岩为主，围岩地质较差，V 级所占比例大，开挖工法频繁。

	14
	梅树岭
	DK503+330.0
	760
	进口帽檐斜切式缓冲结构出口帽檐 斜切式洞门（斜切面1： 1.25，仰坡 1： 1.25）
	主要以花岗岩为主，围岩地质较差， V级所占比例大，开挖工法频繁。

	15
	三保山一 号
	DK503+997.5
	105
	进出口喇叭口倒切式洞门
	主要以花岗岩为主，围岩地质较差， 全部V级围岩。

	16
	三保山二 号
	DK504+504.5
	737
	进口喇叭口倒切式洞门出口帽檐斜 切式洞门（斜切面1： 1.25,仰坡1： 1.5）
	主要以花岗岩为主，围岩地质较差， 大部 V级围岩，DK504+490-DK504+550 存在F断层破碎带。



	序号
	隧道名称
	中心里程
	全长
（m）
	洞门形式
	不良地质或 特殊工程概况

	17
	甘溪岭
	DK509+187.5
	1815
	进出口帽檐斜切式洞门（斜切面1： 1.25，仰坡 1： 1.5）
	主要以花岗岩、粉砂岩为主，
DK508+859-DK508+889 F1 断层破碎 带、DK509+040-DK509+065 F2 断层破 碎带。开挖工法转换频繁。

	18
	周家
	DK514+010.5
	1319
	进口喇叭口倒切式洞门，出口帽檐斜 切式洞门（斜切面1： 1.25,仰坡1： 1.25）
	主要以粉砂岩为主，围岩地质较差，
大部V级围岩，开挖工法转换频繁。

	19
	应际
	DK514+156.0
	576
	进出口帽檐斜切式洞门（斜切面1： 1.25，仰坡 1： 1.25
	主要以石英砂岩为主，围岩地质较差， 大部V级围岩，开挖工法转换频繁。

	20
	天龙岗
	DK517+417.0
	3586
	喇叭口倒切式洞门
	主要以石英砂岩局部夹砂砾岩、二长 花岗岩、凝灰熔岩为主， DK516+450-DK516+495 F1 断层破碎 带、DK517+160-DK517+220 F2 断层破 碎带、DK517+610-DK517+680 F3 断层 破碎带、DK517+974-DK518+050 F4 断 层破碎带、DK518+350-DK518+420 F5 断层破碎带开挖工法转换频繁。

	21
	石罗
	DK519+635.5
	735
	喇叭口倒切式洞门
	围岩以凝灰岩为主，围岩大部V级， 开挖工法转换频繁。

	22
	北武夷山
	DK527+603.0
	8170
	喇叭口倒切式洞门
	主要以凝灰熔岩、黑云母花岗岩为主， 存在多处断层和节理密集带的影响， 开挖丁法转换频繁。

	注：本表中数据和描述与施工图不一时，以施工图为准



[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]3.2监理工作重点
3.2.1监理二标标段内的所有隧道工程必须进行监控量测工作，将监控量测工作作为关 键工序列入现场组织管理，并实行动态管理，对支护体系的稳定性进行判别；
3.2.2检查施工单位和第三方监控量测单位按照设计要求进行监控量测施工组织设计， 检查各隧道的监控量测项目、测点布置原则、监控量测断面、监控量测频率和监控量测控制 基准是否符合设计要求和相关的技术规程的规定；
检查施工单位和第三方监控量测单位的量测仪器是否能达到设计要求及质量标准、监控 量测的数据处理是否符合监控量测技术规程要求及量测作业人员的组织、培训及对监控量测 技术要求的掌握等；
3.2.3对标段内长大隧道（3Km以上）、控制性隧道及围岩覆盖薄的隧道进行重点监控。
3.2.4 加强围岩进出口段及洞身节理发育、断层、高应力、地质构造复杂及围岩条件 差地段的监控。
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]4、监理工作流程
施工单位	施工过程	监理单位
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[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]5、监理工作控制要点、目标及监控手段
[bookmark: bookmark68]5.1监控要点
5.1.1开工前应根据隧道规模、地形、地质条件、支护类型和参数、施工方法等，进行 监控量测设计。该设计应包括：量测项目、量测仪器、测点布置、量测频率、数据处理及量 测人员组已织等。按照经批准的监控量测组织设计进行监控量测监理工作。
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]5.2洞内、外观察
洞内观察可分为开挖工作面观察和已施工地段观察两部分：
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]5.2.1开挖工作面观察
[bookmark: bookmark75]（1）	、工作面观察应在每次开挖后进行。观察中发现围岩条件恶化时，应立即采取相应 处理措施；观察后应及时绘制开挖工作面地质素描图、填写开挖工作面地质状态记录表和施 工阶段围岩级别判定卡；
[bookmark: bookmark76]（2）	、隧道开挖后应及时进行地质素描及数码成像，必要时应进行物理力学试验。
[bookmark: bookmark77]（3）	、在节理、裂隙发育的镶嵌状、块状脆性硬岩地段应重视观察围岩的节理、裂隙走 向及发育程度，
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]5.2.2施工地段观察
[bookmark: bookmark81]（1）	、对已施工地段的观察每天至少应进行一次，主要观察喷射混凝土、锚杆、钢架和 二次衬砌等的工作状态。
[bookmark: bookmark82]（2）	、初期支护完成后应进行喷层表面裂缝及其发展、渗水、变形观察和记录。
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]5.2.3洞外观察
洞外观察重点应在洞口段和洞身埋置深度较浅地段，其观察内容应包括地表开裂、地表 沉陷、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗透情况等。
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]5.3监控量测必测项目
[bookmark: bookmark89]5.3.1必测项目
必测项目在采用喷锚构筑法施工时必须进行，净空变化、拱顶下沉、地表下沉（浅埋） 为必测项目，对于必测项目必须督促施工单位及时进行。监控量测必测项目详见下表：
表5-1围岩量测必测项目
	序号
	监测项目
	测试方法和仪表
	测试精度
	备注

	1
	洞内、外观察
	现场观察、数码相机、罗盘 仪
	
	

	2
	二衬（前后）
净空变化
	隧道净空变化测定仪（收敛 计）、全站仪
	0.5 〜1mm
	一般进行水
平收敛量测

	3
	拱顶下沉
	水准测量的方法、水准仪、
钢挂尺或全站仪
	0.5 〜1mm
	

	4
	地表下沉
	水准测量的方法、水准仪、
铟钢尺或全站仪
	0.5 〜1mm
	隧道浅埋段
必测（H0W
2b）

	5
	地质和初期
支护观察
	每次开挖后对开挖面进行 观测，如发现异常应立即进 行处理；对已施工的区段每 天至少观察一次，发现结构 开裂、突出等异常应立即采
取应急措施，数码相机。
	
	了解隧道支
护结构及围
岩地稳定情
况。

	6
	沉降缝两侧
底板不均匀
沉降
	三等水准测量
	1mm
	沉降缝两侧
底板（或仰
拱填充层
面）沉降

	7
	洞口段与路
基过渡段不
均匀沉降观
测
	三等水准测量
	1mm
	洞口底板
（或仰拱填 充层面）与 洞口过渡段 的沉降。


注：H0一隧道埋深；b一隧道最大开挖宽度。
净空变化、拱顶下沉和地表下沉（浅埋地段）等必测项目应设置在同一断面，其量测断 面间距及测点数量应根据围岩级别、隧道埋深、开挖方法等按表5-1规定进行。
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]5.3.2监测点的布设要求
5.3.2.1洞内监控量测断面的布设间距和每断面测点数量的布设要求见下表：
	围岩级别
	断面间距（m）
	每断面测点数量

	
	
	净空变化
	拱顶下沉

	V〜W
	5〜10
	1〜2条基线
	1〜3点



	W
	10 〜30
	1条基线
	1点





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/858136061117006047
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