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一、项目概况
洞头县黄岙二期围涂工程是省级重点水利基础设施建设项目，该工程经省发改委[2023]92号文批准批准建设，围成的土地建设温州石化基地，该围涂工程的初步设计已由浙发改设计[2023]47号文批复，同时通过浙江省环境保护局(浙环建[2023]94号)和浙江省海洋和渔业局(浙海渔环[2023]18号)的审批。根据初设批复文献，工程料场选择在围堤两端的下乌仙料场和潭头料场，由于该两个料场涉及面广，对本地村民的影响较大，政策解决难度大，导致工程进展缓慢，为使工程建设顺利进行，故变更料场。业主已委托浙江省水利水电勘测设计院重新进行现场调查及踏勘，拟将洞头黄岙二期围涂工程料场(下乌仙和潭头料场)变更为洞头县大门镇营盘基村乌曹坑料场，该变更已得到了省发改委基本建设办公室的初步批准(详见附件)。
乌曹坑料场位于洞头县大门镇，位于洞头县县城321°方向，直距22km，行政从属于大门镇营盘基村和乌仙头村管辖。矿区中心地理坐标：东经121°02′30″，北纬27°57′33″
，矿区到大门镇码头有简易公路相连，距大门镇码头3公里，交通尚属方便。矿区面积为0.1104km2(165.6亩)，矿体呈不规则形，东西长305～352m，南北宽222～396m，厚55～210m。由11个拐点坐标圈定，开采标高+20.0m～+231.0m。矿区内植被以低矮灌木、松木及杂草为主，覆盖率约70%。经地质普查报告估算，经济基础储量(122b)637.4万m3(1593.5万吨)，其中2023年10～12月已开采20.6万m3(51.4万吨)，故本工程可开采的资源储量(122b)为616.8万m3(1542.1万吨)；宕碴33.4万m3，其中2023年10～12月已开采3.8万m3。而开发运用方案设计可运用储量为1479.2万吨(591.7万m3)，设计年开采能力为200万吨，矿山计划服务期限为7年。
本矿山设计采用自上而下分台阶的开采顺序，采用潜孔钻穿孔，多排中深孔分段延时爆破，挖掘机铲装，汽车和船只运送相结合的采矿工艺。矿山爆破产生的无法铲装的大块石料，需要进行二次破碎的，在一般情况下采用液压碎石器机械破碎的方法进行解决，对于个别特别巨大的大块，需进行二次破碎的，必须在大块上穿凿小孔径炮孔，装药并填塞孔口后爆破，采用控制性爆破，严禁在采场进行裸露爆破。
根据规划，本矿山为黄岙二期围涂工程的配套工程，所开采的石料所有用于滩涂和堤坝等的填筑用，矿区范围内不进行破碎加工，有较好的经济和社会效益。

二、工程内容及污染因素分析
洞头黄岙二期围涂工程位于洞头县大门岛南部黄岙海涂面上，系已围垦开发的黄岙一期工程的外围部分。该围涂工程是省级重点水利基础设施建设项目，洞头县“十一五”规划重点实行项目。围成的土地建设温州石化基地。该工程的建设，对缓解洞头建设用地的供需矛盾，促进温州石化基地的建设，加快大门岛港口资源、旅游资源、矿产资源的开发运用乃至温州国民经济的可连续发展起到了积极的推动作用。
本围区开发按照滚动开发、近远结合的原则，总投资3.389亿元，工程堤线总长3889m，围垦规模为5518亩。
围垦范围是下乌仙咀以东，青菱屿以西的下乌仙东、西堤和青菱屿以东，潭头以西的青菱屿海堤及2座水闸组成，先期实行的是围涂促淤堤工程，待淤积具有条件后，再度加高围堤，根据堤线布置的特点，以青菱屿为界提成东、西两片。该工程的建设将有效缓解土地资源紧缺状况，有力促进产业升级，拓展海岛城市空间，加快北半岛经济社会协调发展。
本大门镇乌曹坑料场是黄岙二期围涂工程的配套工程，符合温州市城市总体发展规划规定，顺应了当前大门镇作为温州石化产业基地和温州港外延的深水港区，大力加快基础设施建设的战略思绪。矿区总面积为0.1104km2(165.6亩)，矿体呈不规则形，东西长305～352m，南北宽222～396m，厚55～210m，开采标高+20.0m～+231.0m。
经地质普查报告估算，本矿区经济基础储量(122b)637.4万m3(1593.5万吨)，其中2023年10～12月已开采20.6万m3(51.4万吨)，故本工程可开采的资源储量(122b)为616.8万m3(1542.1万吨)；宕碴33.4万m3，其中2023年10～12月已开采3.8万m3。而开发运用方案设计可运用储量为1479.2万吨(591.7万m3)，设计年开采能力为200万吨，矿山计划服务期限为7年。
本项目开挖工程拐点坐标见表1。
表1  本项目开挖工程拐点坐标表
	拐点号
	X
	Y
	拐点号
	X
	Y

	J1
	3094436.2
	40602527.8
	J7
	3094213.8
	40602515.8

	J2
	3094423.5
	40602740.9
	J8
	3094221.3
	40602429.1

	J3
	3094349.9
	40602755.4
	J9
	3094331.0
	40602454.2

	J4
	3094348.0
	40602875.6
	J10
	3094332.1
	40602534.5

	J5
	3094128.3
	40602862.3
	J11
	3094345.5
	40602558.5

	J6
	3094051.4
	40602639.7
	
	
	



整个工程流程见图1。
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图1  本项目工程流程图
)

本矿山的综合技术经济指标见表2。
表2  本开采项目综合技术经济指标
	序号
	项       目
	单位
	指标
	备                注

	1
	地质储量
	万t
	1542.1
	(122b)储量，根据地质普查报告

	2
	设计运用储量
	万t
	1479.2
	根据开发运用方案

	3
	开采方式
	山坡露天开采

	4
	矿山开拓方式
	汽车运送公路开拓，场内布线

	5
	采矿方法
	潜孔钻中深孔穿孔，台阶多排中深孔微差爆破，挖掘机铲装，汽车和船只运送相结合

	8
	生产规模
	万t/年
	200
	宕碴

	9
	矿山服务年限
	年
	7
	

	10
	矿山日生产能力
	t/日
	7143
	

	11
	工作制度
	280天/年，2班/天，8小时/班

	12
	从业人员人数
	人
	73
	

	13
	投资估算
	万元
	2023
	不涉及土地和资源转让等的费、税



根据矿山开采规模和开采流程中的重要设备，矿山重要从业人员需53人，具体见表3。
所有人员进入工地，必须进行技术、质量、安全及环保培训。
表3  本矿山重要生产人员
	序号
	岗位(工种)
	人数
	备          注

	1
	行政和技术管理人员
	5
	

	3
	矿山专职安全管理人员
	2
	通过安全技术培训、具上岗资格

	4
	潜孔钻机司机
	3
	涉及维护和简朴检修



	5
	挖掘机、装载机司机
	9
	涉及维护和简朴检修

	6
	矿山汽车驾驶员
	40
	涉及维护和简朴检修

	7
	凿岩工
	2
	涉及平常维护和修理

	8
	爆破工
	4
	经专业培训、有上岗证

	9
	值班维修与生产辅助工
	8
	道路养护、风水管线、排土场等

	合  计
	73
	


本项目山体穿孔、铲装、运送及其相应的辅助工程所配置的重要设备见表4。本项目原辅材料消耗见表5。
表4  采、装、运重要设备汇总表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量(台)
	说     明

	1
	潜孔钻机
	Atlas－D7
自带收尘装置
	1
	

	2
	空压机
	柴油动力
风量为17m3/min
	1
	与潜孔钻配套

	3
	挖掘机
	Volvo360-1.6m3
	3
	

	4
	装载机
	ZL  50
	1
	

	5
	自卸汽车
	15t
	25
	其中7台备用

	6
	凿岩机
	YT24
自带收尘装置
	2
	其中一台备用

	7
	洒水车
	东风-8m3
	1
	

	8
	风压机
	W－2.6/7
风量为2.6m3/min
	2
	柴油、移动式

	9
	液压破碎器
	FURUKAWA-F12
	1
	

	10
	加油车
	CG141JY1
7000L
	1
	油罐



	11
	发电机
	燃柴油
	1
	备用

	12
	船只
	
	若干
	运送用



表5  本项目原辅材料消耗表
	序号
	材料名称
	型号规格
	数量
	备注

	钻孔材料

	1
	潜孔钻钻头
	￠100mm
	1800个/年
	

	2
	潜孔钻钻杆
	T45型
	2500米/年
	

	3
	手风钻钻头
	￠40mm
	5000个/年
	

	4
	手风钻钻杆
	1.2m～3.0m/条
	8000米/年
	

	爆破材料

	5
	毫秒非电雷管
	
	45万发/年
	

	6
	火雷管
	
	8万发/年
	

	7
	炸药
	2#岩石硝铵类
	296吨/年
	

	8
	塑料导爆管
	
	45万米/年
	

	9
	四通
	
	45万个/年
	

	其它

	10
	柴油
	
	8000吨/年
	



项目公用配套设施
(1)供水
本矿区重要用水是生活用水、道路洒水、中深孔凿岩爆破后喷雾洒水除尘等，日用水量不大。
矿区地处海岛，淡水资源紧缺，矿区生活用水用量不大，只能沿袭原道路拓宽工程采用的供水方式供应
；工业用水重要用于爆堆、公路喷洒降尘和凿岩机湿式凿岩等，水源只能采用海水，在海边设简易泵站，把海水泵至洒水车上，由洒水车喷洒路面或把水运往需水点喷洒或装入凿岩机压力贮水罐。
(2)供电
本矿区生产设备重要以柴油为动力，考虑到矿区用电重要是矿山照明和办公、生活辅助用电，容量不大，现道路拓宽工程已有200KVA变供电设施和线路可基本满足矿山用电需要。
(3)通讯
办公室内安装固定程控电话及传真机，项目经理及重要管理人员配备移动电话、对讲机，工地上各作业队队长及爆破警戒人员配备对讲机。
(4)凿岩供气系统
Atlas-D7液压潜孔钻凿岩动力由空压机供应；凿岩机供风，由W-2.6/7移动式风冷柴油空压机作为供风源。
(5)供油

矿山采矿设备挖掘机、潜孔钻、移动压风机、汽车等矿山设备均以柴油为动力，矿山生产规模大，柴油用量较大，矿区用油除汽车直接到附近加油站加油外，另配备加油车CG141JY1 7m3的油罐车一辆，矿区范围内不设储油桶。
(6)机修
矿山设备由操作人员进行平常维护保养和简朴修理，运用矿区内的机修场地和设施，设备大修由外协委托修理。
(7)其它
矿部办公室、职工生活用房、设备维修房、工具房等与道路拓宽工程设施共用。
由于矿山开采范围大，便于爆破人员撤离避炮，建议在采矿场内北、东、南和西四个方向各设结构牢固，能移动的避炮棚四座。
重要污染物排放点位：
(1)粉尘排放
粉尘排放几乎随着着整个采剥及回填工序。其排放特点是：①排放高度低，属于面源污染；②排放点多并且分散；③
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