温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于(  )，同一室内的插座高度应一致。
A. 1.0m；
B. 1.2m；
C. 1.3m；
D. 1.5m；
答案:C
2. 微处理器一般由(  ).程序存储器.内部数据存储器.接口和功能单元(如定时器.计数器)以及相应的逻辑电路所组成。
A. CNC
B. PLC
C. CPU
D. MPU
答案:C
3. “禁止合闸.有人工作”标识牌应制作(  )
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底红边黑字
答案:C
4. 串联电路中,电压的分配与电阻成(  )。
A. 正比
B. 反比
C. 1:1
D. 2:1
答案:A
5. 变频器改造设备调速系统提高了(  )的性能，降低了电能消耗。
A. 调速
B. 准确度
C. 抗扰动
D. 稳定
答案:A
6. 开启式干式变压器小容量的采用(  )冷却方式。
A. 空气自冷式
B. 风冷式
C. 空气自冷式加风冷式
答案:A
7. 低压架空线路用8m水泥杆一般选用梢径为(  )的拔梢杆。
A. 230mm
B. 190mm
C. 150mm
D. 130mm
答案:C
8. TN-S俗称(  )。
A. 三相四线
B. 三相五线
C. 三相三线
答案:B
9. 建筑电工证考试分为哪两部分？(  )
A. 理论考试和实操考试
B. 笔试和面试
C. 理论考试和模拟考试
D. 实操考试和模拟考试
答案:A
10. 绝缘材料的强度.弹性等性能属于(  )。
A. 力学性能
B. 电性能
C. 热性能
D. 物理性能
答案:A
11. 熔断器的额定电压，是从( )角度出发，规定的电路最高工作电压。
A. 过载
B. 灭弧
C. 温度
答案:B
12. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。
A. 正极
B. 负极
C. 还不能确定
D. 用指针表无法判断二极管极性
答案:A
13. 对使用中的绝缘手套定期做耐压试验，应每(  )试验一次。
A. 半年；
B. 一年；
C. 一年半；
D. 两年；
答案:A
14. 熄灭直流电弧，常采取的途径是(  )。
A. 窄缝灭弧
B. 使电弧拉长和强冷的方法
C. 使电弧扩散
D. 复合
答案:B
15. 已知:电流l=6+j8,电源频率为50Hz,其瞬时值表达式为I=(  )。
A. 10sin(314t+53.1°)
B. 10sin(314t+36.9°)
C. 10sin(314t+53.1°)
D. 10sin(314t+36.9°)
答案:A
16. 扳手的手柄越长，使用起来越(  )。
A. 省力
B. 费力
C. 方便
D. 便宜
答案:A
17. 与双柱式隔离开关相比，仰角式(v型)隔离开关的优点是(  )
A. 操动机构简单.占用空间小
B. 重量轻.操动机构简单
C. 重量轻.占用空间小
答案:C
18. 触电者在无呼吸心跳情况下，并同时出现(  )等三种症状时可判断为真死，并终止抢救。
A. 瞳孔扩大，关节僵硬，出现尸斑
B. 瞳孔扩大，牙关紧闭，手脚僵冷
C. 嘴唇发黑，手足僵冷，出现尸斑
答案:A
19. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。
A. 50伏
B. 数万伏
C. 220伏
答案:A
20. 下列不属于晶体管共发射极电路特点的是(  )。
A. 具有较高的电压增益
B. 具有较高的电流增益
C. 输入电阻比较适中
D. 输出电阻大
答案:D
21. 电力负荷的单位通常用(  )表示。
A. kW
B. kwh
C. A
D. V
答案:A
22. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误？(  )
A. 先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B. 检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。
C. 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
答案:C
23. 单向全波可控整流电路，若输入电压为Ui，则输出平均电压为(  ).
A. Ui
B. 0.9Ui1+cosα
C. 0.9Ui
D. 0.45Ui
答案:B
24. TN系统表示电源中性点(  )。
A. 不接地
B. 经阻抗接地
C. 直接接地
答案:C
25. 在建工程( )的周边与外电10KV架空线路的边线之间的最小安全操作距离不应小于()。
A. 4米
B. 5米
C. 6米
D. 8米
答案:C
26. 基尔霍夫第二定律也称(  )定律。
A. 节点电流；
B. 回路电压；
C. 欧姆定律；
D. 楞次定律；
答案:B
27. 低压开关设备的安装高度一般是(  )m。
A. 0.8~1.0
B. 1.1~1.2
C. 1.3~1.5
D. 1.6~2.0
答案:C
28. 在建筑生产中最基本的安全管理制度是( )。
A. 安全生产责任制度
B. 群防群治制度
C. 安全生产教育培训制度
D. 安全生产检查制度
答案:A
29. 变配电所的运行管理，应坚持保人身.保电网.(  )的原则。
A. 保安全
B. 保设备
C. 保平安
D. 保供电
答案:B
30. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。
A. 间接
B. 重复
C. 直接
答案:B
31. 负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起( )作用。
A. 切断正常负荷电流
B. 短路保护
C. 倒闸操作
答案:B
32. 三相电源作三角形连接时线电流是相电流的(  )。
A. 1倍
B. 3倍
C. √3倍
D. √2倍
答案:C
33. 电力电容器所在环境强平均最高温度不应超过(  )℃。
A. 35
B. 40
C. 45
D. 50
答案:B
34. 工作人员在10KV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为(  )m
A. 0.2
B. 0.35
C. 0.5
答案:B
35. 针式绝缘子主要用于(  )。
A. 35kV以下线路
B. 35kV以上线路
C. 直流线路
答案:A
36. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证
明文件，并对检测结果负责。
A. 质量检测
B. 检验检测
C. 安全检测
D. 质量监督
答案:B
37. 断路器的选用，应先确定断路器的( )，然后才进行具体的参数的确定。
A. 类型
B. 额定电流
C. 额定电压
答案:A
38. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。
A. 外接电源
B. 表内电池
C. 电阻电压
答案:B
39. 电动势的方向是(  )。
A. 从正极指向负极
B. 从负极指向正极
C. 与电压方向相同
D. 与电压方向相反
答案:B
40. 流过白炽灯的交流电流与电压之间的相位关系是(  )。
A. u超前i90°
B. u滞后i90°
C. u超前i270°
D. u与i同相位
答案:D
41. 电能质量是指(  )。
A. 单位时间的负荷量
B. 功率因数
C. 电压质量和频率质量
D. 电压质量和电流质量
答案:C
42. 用万用表测量电压或电流时，不能在测量时(  )。
A. 断开表笔
B. 短路表笔
C. 旋动转换开关
D. 读数
答案:C
43. 对于有互供设备的变配电所，应装设符合互供条件要求的电测仪表。例如，对可能出现两个方向电流的直流电路，应装设有双向标度尺的(  )。
A. 功率表
B. 直流电流表
C. 直流电压表
D. 功率因数表
答案:B
44. 两只阻值相同的电阻串联后，其阻值(  )。
A. 等于两只电阻阻值的乘积；
B. 等于两只电阻阻值的和；
C. 等于两只电阻阻值之和的1/2；
D. 等于其中一只电阻阻值的一半。
答案:B
45. 对于电力系统来说，峰.谷负荷差越(  )，用电越趋于合理。
A. 大
B. 小
C. 稳定
D. 不稳定
答案:B
46. 变压器(  )保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。
A. 温度
B. 失压
C. 重瓦斯
答案:C
47. 千斤顶按其构造及工作原理的不同，可分为(  )三种。
A. 齿条式.螺旋式和油压式
B. 齿轮式.螺旋式和液压式
C. 齿条式.机械闸和油压式
D. 活塞式.螺旋式和油压式
答案:A
48. 交流电的功率因数在数值上应等于(  )。
A. 有功功率/无功功率
B. 有功功率/视在功率
C. 无功功率/有功功率
D. 视在功率/有功功率。
答案:B
49. Y接法的三相异步电动机，在空载运行时，若定子一相绕组突然断路，则电机(  )。
A. 必然会停止转动
B. 有可能连续运行
C. 肯定会继续运行
答案:B
50. 当导体材料及长度确定之后，如果导体截面越小，则导体的电阻值(  )。
A. 不变
B. 越大
C. 越小
D. 不确定
答案:B
51. 因为自整角机的接收机和发送机在结构上有差异，如果调错，将使自整角机(  )。
A. 产生振荡
B. 烧毁
C. 失步
D. 停转
答案:A
52. 立井井筒施工中掘砌单行作业的最大优点是( )。
A. 取消了临时支护，简化了施工工序
B. 工序单一，设备简单，管理方便
C. 省略了长段单行作业中掘.砌转换时间
D. 利用部分支护时间进行装渣出矸，节约工时而提高成井速度
答案:B
53. 在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( )。
A. 过电压
B. 过电流
C. 过负荷
答案:A
54. 电力网的电力线路按用途一般可分为( )。
A. 输电线路和配电线路
B. 输电线路和用电线路
C. 高压线路和配电线路
答案:A
55. 操作票应根据值班调度员或( )下达的操作计划和操作综合令。
A. 上级领导
B. 监护人
C. 值班长
D. 操作人
答案:C
56. 在通常采用的380/220V三相(  )线制电压中性点()接地系统中采用保护接零技术。
A. 3，直接
B. 3，不直接
C. 4，直接
D. 4不直接
答案:A
57. 重要的二类负荷最低应采用(  )方式供电。
A. 两个电源
B. 双回线路
C. 一回专业线路
D. 一回T接线
答案:C
58. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为(  )
A. 155℃
B. 105℃
C. 120℃
D. 130℃
答案:A
59. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是(  )
A. 短路
B. 过载
C. 欠压
答案:B
60. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。
A. 信号母线故障
B. 事故信号回路故障
C. 断路器拒合
D. 控制回路故障
答案:C
61. 对于一台电动机，所选用的保险丝的额定电流应该是电动机额定电流的(  )倍。
A. 0.5～1.0
B. 1.5～2.5
C. 2.1～2.4
D. 2.5～3.8
答案:B
62. 对单相接地电流大于5A.时的电动机,应装设反映( )的零序电流保护。
A. 两相短路
B. 三相短路
C. 单相接地短路
答案:C
63. 向1欧姆的电阻施加1伏特的电压时产生的电流大小就是(  )安培。
A. 0
B. 0.5
C. 1.5
D. 1
答案:D
64. 在负载星接的电路中，线电流与相电流满足(  )关系。
A. I线=I相
B. I线=√3I相
C. I线=I相／√3
D. I线=3I相
答案:A
65. 在变配电所中B相的着色是(  )色。
A. 黄
B. 绿
C. 红
答案:B
66. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。
A. 2
B. 4
C. 10
答案:C
67. (  )是固体介质中存在的少量自由电子在强电场的作用下产生碰撞游离,最后导致击穿。
A. 电化学击穿
B. 热击穿
C. 电击穿
答案:C
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