2024年湖南省安全员-A证考试题库附答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。
A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

2.易燃易爆物仓库的大门应当 ( B )开启。
A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

3.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D ）。
A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

4.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B）m。
A.1 B.1.5 C.2 D.3

5.<<建筑法>>规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

6.关于安全带的说法不正确的是（ B）。
A.安全带有效期为5年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在1.5～2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上


7.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。
A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

8.（ A）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

9.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。
A.20m B.30m C.40m D.50m

10.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。
A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

11.施工单位应当向施工作业人员提供符合（B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用
A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

12.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。
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