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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金东区岭下镇卫生院迁建工程

	项目代码
	2111-330703-04-01-547823

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	***

	建设地点
		浙江 省金华 市金东区岭下镇釜阳街东侧、规划路南侧、岭五村北侧

	地理坐标
	（    119     度  46  分    4.306 秒，   29  度  3 分 31.669 秒）

	国民经济
行业类别
	
Q841 医院
	建设项目
行业类别
	四十九、卫生—— 108  医院 ——其他（住院床位 20 张以 下的除外）

	
建设性质
	[image: ] 新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ] 首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案） 部门（选填）
	
金东区发改局
	项目审批（核准/    备案） 文号（选填）
	
金东发改投〔2022〕4 号

	总投资（万元）
	6095
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	0.66%
	施工工期
	24 个月

	是否开工建设
	[image: ] 否
[image: ]是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	8698.29

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	
无
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规划及规划环境
影响评价符合性分析
	



无
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其他符合性分析
	对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令
第388号） ，本项目审批原则符合性分析如下。
1、《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》， 项目所在地 属于金华市金东区岭下镇重点管控区（ZH33070320011），属于重点 管控单元。本项目为医院建设，属于非工业项目，废水纳入污水处理 厂集中处理，不单独设置排污口。故本项目符合“三线一单”生态环境
准入要求。
表 1- 1    “三线一单”对照分析情况
	序号
	内容
	本项目对照情况
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生态
保护
红线
	根据《金华市区生态红线划定文本》，金华市区共划 定 3 类 9 个生态保护红线，分别为婺城区沙金兰水库 水源涵养生态保护红线、婺城区安地水库水源涵养生 态保护红线、婺城区九峰水库水源涵养生态保护红 线、婺城区莘畈水库水源涵养生态保护红线、婺城区 西南部水土保持生态保护红线、婺城区双龙风景名胜 资源保护生态保护红线、婺城区九峰山风景名胜资源 保护生态保护红线、婺城区东方红森林公园生态保护 红线和金东区双龙风景名胜资源保护生态保护红线。 本项目位于金东区岭下镇釜阳街东侧、规划路南侧、 岭五村北侧，项目用地性质为医疗卫生用地。项目不 在生态红线范围内。
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环境
质量
底线
	项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标  为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；水  环 境 质 量 目 标 为 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准； 声环境质量目标为《声  环境质量标准》（GB3096-2008）2 类。
本项目对产生的废气、废水、噪声经治理之后能做到 达标排放， 固废可做到无害化处置。采取本环评提出 的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域 环境质量底线造成冲击。

	


3
	
资源
利用
上线
	本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通 过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废 物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治 措施， 以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污 染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利 用上线。
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4
	生态
环境
准入
清单
	项目所在地属于金华市金东区岭下镇重点管控区 （ZH33070320011），属于重点管控单元。本项目为 医院建设，属于非工业项目。废水纳入污水处理厂集 中处理， 不单独设置排污口。故本项目符合“三线一 单”生态环境准入要求。


2、污染物达标排放及总量控制符合性分析
根据工程分析， 项目废水经处理达标后纳管排放， 废气、废水、
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	噪声经处理后均能达标排放， 各种固体废物得到妥善处置后， 对环境 的影响较小，环境功能可维持现状。 本项目为非工业类项目， 故新增
的总量不需要区域替代削减。
3、产业政策符合性分析
本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展 改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》的鼓 励类项目， 该项目已取得金华市金东区发展和改革局批复（金东发改
投〔2022〕4号），项目的建设符合国家产业政策。
项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版） 》
浙江省实施细则中禁止建设的项目。
4、国土空间符合性分析
本项目所在地位于岭下镇釜阳街东侧、规划路南侧、岭五村北 侧  ， 根据金华市建设用地规划条件书 （金自然资规条 330702202200009号），本项目用地性质为医疗卫生用地， 故选址符合
土地利用规划。
5、《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求符合性分
析
根据中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条
例》“四性五不批”要求，本项目符合性分析见下表。
表1-2    与“四性五不批”符合性分析表

	建设项目环境保护管理条 例
	符合性分析
	是否符 合

	四 性
	
建设项目环境可行 性
	本项目位于浙江省金华市岭下镇，该 地区环境空气质量、水环境质量、声 环境质量现状均较好， 有一定的环境 容量，能满足建设项目对环境的需
求。
	
符合

	
	环境影响分析预测 评估的可靠性
	根据《建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类） 》（试行）， 报告表无需环境影响分析预测评估。
	
/
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环境保护措施的有 效性
	本项目产生的污染物均有较为成熟  的技术进行处理， 从技术上分析， 只 要切实落实本报告提出的污染防治
措施， 本项目废气、废水、噪声可做 到达标排放，固废实现零排放。
	
符合

	
	环境影响评价结论 的科学性
	本环评结论客观、过程公开、评价公 正，并综合考虑建设项目实施后对各 种环境因素可能造成的影响， 环评结
论是科学性的。
	
符合
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	五 不 批
	（一）建设项目类型 及其选址、布局、规 模等不符合环境保 护法律法规和相关
法定规划。
	项目符合当地总体规划， 符合国家、
地方产业政策， 符合环境保护法律法 规和相关法定规划。
	
不属于

	
	
（二）所在区域环境
质量未达到国家或
者地方环境质量标
准，且建设项目拟采
取的措施不能满足
区域环境质量改善
目标管理要求。
	根据《金华市生态环境状况公报 2021 年》，2021 年金华市区环境空气质量
均符合《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准，为空  气质量达标区。根据《金华市生态环  境状况公报 2021 年》， 2021 年金华 江各监测断面均满足《地表水环境质  量标准》（GB3838-2002）III 类标准。
声环境质量均满足环境质量底线要 求。
	



不属于

	
	（三）建设项目采取 的污染防治措施无 法确保污染物排放 达到国家和地方排 放标准， 或者未采取
必要措施预防和控 制生态破坏。
	
根据工程分析， 本项目营运过程中各 类污染源均可得到有效控制并能做  到达标排放， 企业在落实相应的污染 防治措施后，不会对破坏生态环境。
	

不属于

	
	（四） 改建、扩建和 技术改造项目， 未针 对项目原有环境污
染和生态破坏提出 有效防治措施。
	
已提出现有项目存在问题和整改措 施
	
不属于

	
	（五）建设项目的环 境影响报告书、环境 影响报告表的基础  资料数据明显不实， 内容存在重大缺陷、 遗漏，或者环境影响 评价结论不明确、不
合理。
	


/
	


/






4


4


[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析
	























建设
内容
	1、项目由来
金东区岭下镇卫生院是政府举办的一级乙等基层医疗机构， 位于岭下镇文 昌街 38 号，占地面积 2590 平方米，建筑面积 1345 平方米， 核定床位 5 张。 目前， 岭下镇卫生院承担着岭下镇辖区群众的基本医疗、预防保健、基本公共 卫生、计划生育服务等工作。岭下镇卫生院建于上世纪五十年代，业务用房及 配套的水、电线路均已较为老旧， 位于集镇中心位置， 出入口狭小， 周边人员 和车辆密集， 特别是集市时候， 出入口拥堵， 交通十分不便，前来院就诊人员 时常反映进出不方便、 停车困难。卫生院落后的基础设施与当地群众日益增长
的就医需求的矛盾日渐凸显，迁址新建卫生院的需求日益迫切。
迁建工程位于岭下镇釜阳街东侧、规划路南侧、岭五村北侧。项目用地面 积 8698.29 平方米， 规划总建筑面积 9651.25 平方米， 地上建筑面积 7070.70 平 方米， 地下建筑面积 2580.55 平方米。地上建筑急诊、门诊、药房、妇保门诊、 放射科、健康体检、超声科、急救站点、化验科、手术室、中医科、儿保防疫、 住院病房、办公、厨房餐厅等相关用房，地下室为平时机动车库及配套用房，
战时为乙类常 6 级人防救护站。
设置床位 60 张，接诊人数约 11 万人/年。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定， 该项目必须进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分 类管理名录》（2021  年版）中“四十九、卫生—— 108  医院——其他（住院床
位 20 张以下的除外）”，本项目须编制环境影响报告表。
2 、项目组成
表 2- 1  功能用房建设内容一览表

	
	
	工程类别
	组成内容
	备注
	

	
	
	
	
	一层
	设置急诊入口、门诊入口、住院入口、 污物入口，全科各诊室
	
	



5
	
	
	
主体 工程
	
1#医疗 综合楼
	
	
	
新建
	

	
	
	
	
	二层
	手术室、化验科、中医科、中药房、儿 保防疫
	
	

	
	
	
	
	三 ~ 四 层
	标准病区， 共计床位数 60 张
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	五层
	办公区域， 餐厅食堂
	

	
	
	地下室
	战时人防乙类常 6 级人防救护站，平时 停车库
	

	
	2#发热 门诊
	一层
	内设置 DR，诊室， 抽血， 挂号留观室， 缓冲脱防护、更衣室
	

	

辅助 工程
	3#辅助
用房
	一层
	发电机房及污水处理机房
	

	
	4#垃圾 房
	一层
	医疗垃圾暂存， 生活垃圾分类
	

	
	5#门卫
	一层
	门卫室及休息室
	

	
	液氧站
	一层
	储存液氧钢瓶
	

	

公用 工程
	给水
	市政给水管网
	新建

	
	排水
	雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网。项目 废水经废水处理站处理后纳入当地污水管网， 接 入秋滨污水处理厂处理达标后， 最终纳入金华江。
	新建

	
	供电
	由当地电网供电，拟设 1 台 1250kVA 干式变压器
	新建

	
	供热
	采用 VRF 中央空调
	新建

	



环保 工程
	废水
	医疗废水处理设施 1 套
	新建

	
	废气
	污水处理系统全密闭，恶臭收集经碱喷淋处理后 通过 15m 高空排放
	新建

	
	
固废贮 存设施
	生活垃圾由医院清洁工每日定时收集后于垃圾房 进行生活垃圾分类后交由环卫部门清运并进行无 害化处理；
医疗废物暂存间拟设于垃圾房，地面需采取防渗 处理。
	

新建

	
	噪声
	构筑物隔声、基础减振、消音设备
	新建


3 、所需原辅材料，见表 2-2。
表 2-2    项目所需原辅材料一览表

	序号
	材料名称
	年用量
	单位

	一、医疗器械类

	1
	塑胶手套
	5000
	付
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		2
	一次性输液器
	2020
	付

	3
	一次性针筒
	7100
	付

	4
	纱布、纸垫类
	6000
	片

	5
	手术刀
	20
	把

	6
	手术剪、钳
	50
	把

	7
	一次性使用静脉输液针
	550
	支

	8
	一次性使用注射笔用针头
	196
	盒
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	9
	一次性使用静脉采血器
	9000
	支

	10
	一次性使用棉签
	1100
	包

	11
	一次性使用无菌换药包
	2400
	套

	12
	一次性尿杯
	5600
	只

	13
	一次性使用静脉血样采集 容器
	2100
	支

	14
	一次性使用塑料试管
	1000
	支

	15
	医用隔离面罩
	500
	个

	16
	一次性使用医用隔离面屏
	480
	只

	17
	一次性防护服
	800
	套

	18
	一次性鞋套
	800
	双

	19
	一次性使用帽
	2500
	个

	20
	医用防护口罩
	1140
	只

	21
	医用外科口罩
	12800
	只

	22
	其他医疗器械
	若干
	/

	二、主要药品制剂类

	1
	0.9%氯化钠（塑）
	4000
	瓶

	2
	消毒液
	500
	瓶

	3
	液氧
	200
	瓶

	4
	医用酒精
	500
	瓶

	5
	0.9%氯化钠 10ml
	2052
	支

	6
	5%葡萄糖氯化钠注射液
（塑）
	300
	瓶

	7
	50%葡萄糖注射液
	300
	支

	8
	其他中药、 药品、试剂
	若干
	/

	三、公用辅材消耗

	1
	水
	17028
	吨
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		2
	电
	100
	万 kwh

	3
	次氯酸钠
	1
	吨


4 、主要生产设备清单，见表 2-3。
表 2-3    项目生产设备一览表

	序号
	所属科室
	设备名称
	数量（台/套）

	1
	
B 超室
	心电图
	1

	2
	
	彩色多普超声诊断仪
	1







7
	
	
	3
	
	彩色 B 超
	1
	

	
	
	4
	
	动态血压仪
	1
	

	
	
	5
	
	便携式血压检测仪
	1
	

	
	
	6
	
	心电图机
	1
	

	
	
	7
	
	便携式 B 超机
	1
	

	
	
	8
	
	动态心电图工作站
	1
	

	
	
	9
	
	心电图机
	1
	

	
	
	1
	


儿保科
	心电诊断仪
	1
	

	
	
	2
	
	电子柱秤
	1
	

	
	
	3
	
	电子婴儿秤
	1
	

	
	
	4
	
	儿童体检仪
	1
	

	
	
	5
	
	视力筛查仪
	1
	

	
	
	1
	雾化室
	雾化器
	6
	

	
	
	1
	
消毒供应室
	蒸汽灭菌器
	1
	

	
	
	2
	
	脉动真空灭菌器
	1
	

	
	
	3
	
	紫外线消毒车
	10
	

	
	
	1
	

妇保科
	经皮黄疸仪器
	1
	

	
	
	2
	
	胎心监护仪
	1
	

	
	
	3
	
	产后康复治疗仪
	1
	

	
	
	4
	
	微波治疗仪
	1
	

	
	
	1
	放射科
	数字 X 射线成像系统（DR 系统）
	1
	

	
	
	1
	




	尿液有形成分分析仪
	1
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化验室
	
	
	

	
	
	2
	
	医用离心机
	1
	

	
	
	3
	
	生物显微镜
	1
	

	
	
	4
	
	离心机
	1
	

	
	
	5
	
	全自动生化分析仪
	4
	

	
	
	6
	
	电解质分析仪
	1
	

	
	
	7
	
	CRP 仪
	1
	

	
	
	8
	
	幽门螺旋杆菌检测仪
	1
	

	
	
	9
	
	肺功能检测仪
	1
	

	
	
	10
	
	骨密度检测仪
	1
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	11
	
	心电图机
	1
	

	
	
	12
	
	微量元素仪
	1
	

	
	
	13
	
	全自动血球分析仪
	1
	

	
	
	14
	
	电动洗胃机
	1
	

	
	
	1
	








急诊室
	电动吸引器
	1
	

	
	
	2
	
	心肺复苏模拟人
	1
	

	
	
	3
	
	手动手术床
	1
	

	
	
	4
	
	医用双摇床
	4
	

	
	
	5
	
	治疗车
	1
	

	
	
	6
	
	除颤仪
	2
	

	
	
	7
	
	抢救车
	10
	

	
	
	8
	
	ICU 监护床
	1
	

	
	
	9
	
	可视喉镜
	1
	

	
	
	10
	
	洗胃机
	1
	

	
	
	11
	
	呼吸机
	1
	

	
	
	12
	
	心血管专用监护仪
	2
	

	
	
	1
	
中药房
	多功能中药切片机
	1
	

	
	
	2
	
	中药磨粉机
	1
	

	
	
	3
	
	煎药机
	2
	

	
	
	1
	发热门诊
	医用转运床
	1
	

	
	
	1
	


中医理疗
	高频电刀
	1
	

	
	
	2
	
	温热治疗仪
	1
	

	
	
	3
	
	中频电疗仪
	1
	

	
	
	4
	
	中药熏蒸机
	1
	

	
	
	5
	
	大力神雀啄灸
	1
	

	
	
	1
	
	医用低温冰箱
	1
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其他
	
	
	

	
	
	3
	
	手提式充电超低容量喷雾器
	1
	

	
	
	4
	
	生物安全转运箱
	1
	

	
	
	5
	
	无菌柜
	1
	

	
	
	1
	
全科门诊
	全自动血压计
	1
	

	
	
	2
	
	健康小屋
	1
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	3
	
	诊察床
	1
	

	
	
	4
	
	壁挂式诊断系统
	1
	

	
	
	5
	
	体温计
	1
	

	
	5 、水平衡图
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图 2- 1  水平衡图 （单位：t/a）
6、厂区平面布置
本次项目为迁建项目，建筑均为新建建筑。
本项目项目用地面积 8698.29 平方米， 规划总建筑面积 9651.25 平方米， 地上建筑面积 7070.70 平方米，地下建筑面积 2580.55 平方米，规划设计床位 数 60 张。工程新建医疗综合楼、发热门诊、辅助用房、垃圾房及其他附属配
套设施。项目总平面布置图见附图。 周围环境概况见表 2-4。
表 2-4    项目周围环境概况

	方位
	距离
	环境概况

	东侧
	相邻
	林地

	南侧
	相邻
	林地

	西南侧
	130m
	岭五村

	西侧
	20m
	浙江天星调良马术俱乐部

	北侧
	相邻
	林地


7、劳动定员及工作制度
项目建成后医护人员定员约 50 人，全年营业 365 天。
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工艺
流程
和产
排污
环节
	本项目为医院建设，项目投运后，主要产污情况如下：
（1）废气：污水处理站恶臭、煎煮废气、检验废气、食堂油烟、汽车尾
气；
（2）废水：医院病区污水、行政区生活污水；
（3）噪声：汽车出入噪声、辅助设备噪声、人群噪声；
（4）固废：生活垃圾、医疗废物、废水处理污泥、栅渣。

	
















与项
目有
关的
原有
环境
污染
问题
	1、医院概况
金东区岭下镇卫生院位于岭下镇文昌街 38 号，占地面积约 2590m2 ，现有 工作人员 28 名，主要设有全科、妇科、孕产妇保健门诊、儿童保健科、防保  科、康复科、中医科、放射科、超声科、化验室等科室。现有床位数 5 张， 年
接诊人次约 7 万。
本次搬迁工程正式实施后， 现有院区将不再使用， 由政府回收。因此，本
次环评以现状为基础简单回顾院方现有情况。
2、现有规模
现有床位 5 张，年门诊人次约 7 万。
3、现有生产情况
（1）现有原辅材料消耗
表 2-5    项目主要原辅材料表

	序号
	材料名称
	年用量
	单位

	1
	塑胶手套
	2000
	双

	2
	一次性输液器
	3000
	付

	3
	一次性针筒
	10000
	付

	4
	纱布、纸垫类
	800
	块

	5
	消毒片
	90
	瓶

	6
	手消液
	200
	瓶


（2）现有设备清单
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	表 2-6  现有设备清单

	
	
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	备注
	

	
	
	1.
	尿液有形成分分析仪
	1
	淘汰
	

	
	
	2.
	心电图
	1
	淘汰
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	3.
	彩色多普超声诊断仪
	1
	淘汰
	

	
	
	4.
	电动洗胃机
	1
	淘汰
	

	
	
	5.
	全自动血压计
	1
	淘汰
	

	
	
	6.
	心电诊断仪
	1
	淘汰
	

	
	
	7.
	电动吸引器
	1
	淘汰
	

	
	
	8.
	医用离心机
	1
	淘汰
	

	
	
	9.
	雾化器
	1
	淘汰
	

	
	
	10.
	电子婴儿秤
	1
	淘汰
	

	
	
	11.
	生物显微镜
	1
	淘汰
	

	
	
	12.
	全自动血液分析仪
	1
	淘汰
	

	
	
	13.
	数字 X 射线成像系统
	1
	淘汰
	

	
	
	14.
	心电图机
	1
	淘汰
	

	
	
	15.
	便携式 B 超机
	1
	淘汰
	

	
	
	16.
	除颤仪
	1
	淘汰
	

	
	
	17.
	离心机
	1
	淘汰
	

	
	
	18.
	全自动生化分析仪
	1
	淘汰
	

	
	
	19.
	全自动生化分析仪
	1
	淘汰
	

	
	
	20.
	胎心监护仪
	1
	淘汰
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	（3）现有环保设施
表 2-7  现有污染防治措施

	分类
	污染物
	处理措施

	废气
	检验废气
	通风柜引至室外排放

	
	污水处理站
	污水池加盖

	
废水
	
生活污水、医疗废水
	废水经废水处理站处理+
紫外消毒后经当地管网
纳入秋滨污水处理厂处
理

	
固废
	医疗废物
	由金华市莱逸园环保科 技开发有限公司处置

	
	生活垃圾
	由环卫部门统一清运

	噪声
	设备噪声
	优先选用低噪声设备，合 理布局


（4）现有院区“三废”产生及排放情况
表 2-8  现有院区污染物排放情况

	
	
	类别
	主要污染物
	年排放量
	

	
	
	废气
	检验废气
	少量
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	污水处理站恶臭
	少量
	

	
	
	

废水
	

废水量
	废水量
	4171 m3/a
	

	
	
	
	
	CODCr
	0.209t/a
	

	
	
	
	
	BOD5
	0.042t/a
	

	
	
	
	
	SS
	0.042t/a
	

	
	
	
	
	氨氮
	0.021t/a
	

	
	
	固废
	医疗废物
	0
	

	
	
	
	生活垃圾
	0
	

	
	5 、排污许可证发放情况
该医院为乡镇卫生院，不在《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019）
内，无需填报排污许可。
6 、现有生产存在的主要问题及需要整改措施
迁建项目完成后现有院区将停业，因此现有院区的污染源强将消失。
本次为迁建工程，搬迁项目建成后， 现有院址办公场地将由岭下镇人民政
府无偿收回，统一管理。
本项目建成后，将对原有金东区岭下镇卫生院进行搬迁， 搬迁过程中将产 生噪声、扬尘、固体废弃物等。环评要求在搬迁过程中建设单位严格做好原医 院院区场地的清理工作， 并对原院址内医疗废物暂存间、诊室等进行彻底消毒 处理， 医院内全部医疗废弃物及化粪池内污泥由有资质单位外运处置； 不得遗 留生活垃圾， 由环卫部门及时清运处置； 院区内各种可利用的药品等原辅料分 类收集， 运送到新院区利用， 禁止随意丢弃； 原址必须经过卫生防疫部门及上
级主管部门检查确认安全后，方可办理移交手续。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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区域
环境
质量
现状
	1、项目所在区域水环境质量现状
根据《2021  年金华市环境状况公报》，全市地表水总体水质为优。全市  47  个市控以上地表水监测断面中， 水质达到或优于《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类标准断面占比 100%（其中， I 类占比 10.6% 、II 类占  比 38.3% 、III 类水占比 51.1%），无 IV 类、 V 类及劣 V 类水质断面。与上年
相比， I~III 类水质断面数比例持平，断面水质保持稳定。
根据公报结论，金华江水体水质为优， 水质符合《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。
2、项目所在区域大气环境质量现状
根据《2021  年金华市环境状况公报》，金华市大气环境质量已达到《环
境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于达标区。
3、项目所在区域声环境质量现状
项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标， 不进行声环境质量现
状监测与评价。
4、生态环境现状调查评价
本项目为医院建设，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态
现在调查。
5、电磁辐射现状评价
本项目涉及辐射内容为 DR 设备，不属于广播电台、差转台、电视塔台、
卫星地球上行站、雷达电磁辐射项目，无需进行电磁辐射现状监测和评价。
6、地下水、土壤环境现状评价
项目废水处理达标后经污水管网纳管； 项目医疗废物暂存间、污水处理 站等区域地面均进行了防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及
地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。
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环境
保护
目标
	1 、环境保护目标
表 3- 1    项目大气环境保护目标详细情况一览表
	类别
	
保护目标名称
	坐标/m
	保护
对象
	
保护内容
	环境功
能区
	相对 方位
	相对距 离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大   气   环   境
	岭一村
	769445.554
	3217097.581
	居民区
	人群
	




二类区
	南
	480

	
	岭二村
	769179.538
	3217293.651
	居民区
	人群
	
	西南
	350

	
	岭三村
	768988.304
	3217065.436
	行政机关
	人群
	
	西南
	600

	
	岭五村
	769315.281
	3217480.105
	居民区
	人群
	
	西南
	170

	
	岭下镇中心学校
	769035.481
	3217640.152
	居民区
	人群
	
	西
	350


2、声环境
项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标。
3、地下水环境
项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉
水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
4、生态环境
本项目用地范围内无生态环境保护目标。
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污染
物排
放控
制标
准
	1、水污染物排放标准
该项目废水经处理后接入当地污水管网，入金华市秋滨污水处理厂集中 处理， 废水纳管排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 的“表 2    综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标
准。具体内容详见表 3-2。
表 3-2    综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）
	序号
	控制项目
	单位
	预处理标准

	1
	pH
	/
	6～9

	2
	粪大肠菌群数
	MPN/L
	5000

	3
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	250

	4
	生化需氧量（BOD）
	mg/L
	100

	5
	悬浮物（SS）
	mg/L
	60

	6
	氨氮
	mg/L
	45*

	7
	动植物油
	mg/L
	20

	8
	石油类
	mg/L
	20

	9
	总氰化物
	mg/L
	0.5

	10
	总汞
	mg/L
	0.05

	11
	总镉
	mg/L
	0.1

	12
	总铬
	mg/L
	1.5

	13
	总砷
	mg/L
	0.5

	14
	总铅
	mg/L
	1.0

	15
	总银
	mg/L
	0.5

	16
	总余氯（mg/L）
	mg/L
	2～8（接触池出口）


*注： 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
秋滨污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）一级标准的 A 标准。详见表 3-3。
表 3-3    污水排放标准  单位： mg/L，除 pH 值外
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	污染物
	一级 A 标准

	1
	pH
	6～9

	2
	SS
	≤10

	3
	CODCr
	≤50

	4
	氨氮
	≤5

	5
	总磷
	≤0.5

	6
	石油类
	≤1

	7
	BOD
	≤10
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	8
	动植物油
	≤1
	

	
	
	9
	总氰化物
	≤0.5
	

	
	
	10
	总汞
	≤0.001
	

	
	
	11
	总镉
	≤0.01
	

	
	
	12
	总铬
	≤0.1
	

	
	
	13
	总砷
	≤0.1
	

	
	
	14
	总铅
	≤0.1
	

	
	
	15
	总银
	≤0.1
	

	
	
	16
	粪大肠菌群数
	≤1000 个/L
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	2、大气污染物排放标准
（1）污水处理站恶臭
污水处理站恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
中表 2 规定的恶臭污染物排放标准值，具体见表 3-4。
表 3-4    恶臭污染物排放标准（GB14554-93）
	表 2  恶臭污染物排放标准值

	序号
	控制项目
	排气筒高度
	排放量，kg/h

	1
	硫化氢
	15
	0.33

	2
	氨
	15
	4.9

	3
	臭气浓度
	15
	2000（无量纲）


同时，污水处理站周边空气中污染物需达到《医疗机构水污染物排放标   准》（GB18466-2005）中的“表 3  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”
规定的要求， 具体见表 3-5。
表 3-5    污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
	序号
	控制项目
	单位
	标准值

	1
	氨
	mg/m3
	1.0

	2
	硫化氢
	mg/m3
	0.03

	3
	臭气浓度
	无量纲
	10

	4
	氯气
	mg/m3
	0.1

	5
	甲烷
	%(最高体积百分数)
	1


（2）汽车尾气
汽车尾气排放的氮氧化物、HC（参照非甲烷总烃）执行《大气污染物综 合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值二级标准， CO 参照执行《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中表 1
标准，具体排放标准见下表。
表 3-6      地下停车场汽车尾气排放标准
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污染物
	最高允许排 放浓度
（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒（m）
	二级
	监控点
	浓度(mg/m3)

	
氮氧化物
	
240（其他）
	20
	1.3
	
周界外浓 度最高点
	
0.12

	
	
	25
	2.85
	
	

	
	
	30
	4.4
	
	

	
	
	40
	7.5
	
	

	
非甲烷总 烃
	
120
	20
	17
	
周界外浓 度最高点
	
4.0

	
	
	25
	35
	
	

	
	
	30
	53
	
	

	
	
	40
	100
	
	

	CO*
	20
	/
	/
	周界外浓 度最高点
	10.0


（3）食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的
中型规模要求，见表 3-7。
表 3-7      饮食业油烟排放标准
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3 ，＜6
	≥6

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	净化设施最低去除效率(%)
	60
	75
	85


3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中
的标准要求，即昼间 70≤dB（A）、夜间 55≤dB（A）。
营运期四侧场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）2 类区标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。
4、固体废物控制标准
医疗废物应按《医疗废物分类目录》进行分类， 属于危险废物， 应按《医
疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关技术规范进行处置。
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	栅渣、化粪池和污水处理站污泥等必须按《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）要求作为危险废物处理和处置，其中污泥清掏前应进行监
测，其中粪大肠菌群数 100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%。
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制 标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标
准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。
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总量
控制
指标
	根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37 号）、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通 知》（环发【2014】197  号）、《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综 合工作方案的通知》（浙政发【2017】19  号） 等，浙江省列入总量控制指标 的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、
烟粉尘。
根据工程分析， 项目涉及到的总量控制指标污染物为 CODCr 、NH3-N，
其污染物排放量为： CODCr0.729t/a 、NH3-N0.073t/a。
本项目为非工业类项目，根据当地相关生态环境主管部门要求，新增的
总量不需要区域替代消减。
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施工 期环 境保 护措 施
	施工期间的环境影响主要是施工生产废水、生活废水、扬尘和装修废气、噪声、
固废和生态环境等。
1、施工期主要环境问题
（1）废水：包括土建泥浆废水、施工机械设备清洗废水和施工人员生活废水。
（2）废气：施工扬尘和装修废气。
（3）噪声：施工机械设备作业噪声。
（4）固废：施工废土方、废建材、施工人员生活垃圾。
（5）施工期生态及水土流失。
2、施工期环境保护措施
表4-1   项目施工期污染防治措施汇总表

	内容
污染类型
	施工期污染防治措施

	








大气污染物
	







扬尘
	施工现场扬尘治理实现 7 个 100%：①建设工地施工现场沿工程
四周连续围挡设置率达 100% 。②施工现场主要道路硬化率
100%；房屋建筑工程外脚手架密目式安全网安装率达 100%。③ 施工现场的水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料应入库、入池， 遮盖率达 100%；道路开挖等作业洒水压尘措施落实率达 100%。 ④施工现场余土及建筑垃圾等集中堆放， 采取固化、覆盖、绿化 等措施落实率达 100%。⑤施工现场出场车辆冲洗设施及冲洗制 度落实率达 100%，建筑渣土运输车辆密闭率达 100% 。⑥拆除  工程必须采取硬质封闭围挡，设置固定出入口； 拆除作业洒水压 尘措施落实率达 100%；拆除余料集中堆放，遮盖率 100% 。⑦  施工现场主出入口处，设置工程建设项目相关信息标牌， 载明工 程概况、管理人员及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫、 施工现场总平面图、消防平面布置图等信息， 标牌设置率达
100%。
总之， 只要加强管理， 切实落实好这些措施，实现施工现场扬尘 治理的 7 个 100%，施工扬尘对周围环境的影响将会降低。

	
	装修
废气
	加强管理，室内装修，采用符合国家标准的室内装饰和装修材料。

	
水污染物
	①设备及车辆冲洗水、机械维修废水和泥浆废水设置沉淀池沉淀，上层 清液回用；
②生活废水依托附近村庄处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 199 6）中的三级排放标准后纳管排放。
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		噪声
	规范施工秩序， 合理安排施工时间， 合理布局施工场地，选用良好的施 工设备，并加强维护和维修， 降低设备声级， 降低人为的噪声，建立临 时隔声障减少噪声污染。
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	对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装  置， 应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料， 以求达到降噪效 果，汽车晚间运输尽量用灯光示警， 禁鸣喇叭。

	固体废弃物
	①对部分可以回用的建筑垃圾进行回用，不能回用的及时清运，按相关 规定处置；
②生活垃圾定点收集，及时清运；

	生态及水土 流失
	做好厂区内道路硬化和绿化恢复工作，减少水土流失和恢复植被。


综上， 本项目在施工期产生大气、水污染物、噪声、固体废弃物等均采取 了有效的污染防治措施。经有效治理后， 施工期施工活动对周围环境的影响较
小，且随着施工期的结束而结束。
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运营 期环 境影 响和 保护 措施
	1 、废气污染源强分析
根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-018)等相关规定， 本报告对本项目污染源源强进行了核算。具体废气
源强核算结果见下表所示：
表 4-2      废气污染源强核算结果及相关参数一览表
	工
序/
生
产
线
	

装置
	
污染
源
	

污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	
排放
时间
/h

	
	
	
	
	核算
方法
	废气产  生量/    （m3/h）
	产生浓度/  （mg/m3）
	产生量/  （kg/h）
	
工艺
	效率/   （%）
	核算方法
	废气排放
生量/
（m3/h）
	排放浓 度/
（mg/m3 )
	排放量  /（kg/h）
	

	废水处理
	

废水 处理 站
	排气
筒
	氨、硫化
氢、臭气
浓度
	

/
	
/
	
/
	少量
	碱喷淋
	
/
	


/
	
/
	
/
	少量
	
8760

	
	
	污水
处理
站周
边
	氨、硫化
氢、臭气
浓度
	
	
/
	
/
	
少量
	
/
	
/
	
	
/
	
/
	
少量
	
8760


表4-3   排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度
（m）
	排气筒出口内 径（m）
	排气温度(℃)

	
	
	
	
	经度
	纬度
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		1
	DA001
	排气筒
	氨、硫化氢、
臭气浓度
	119°46′5.721 ″
	29°3′32.468 ″
	15
	0.3
	25




	
	（2）监测要求
参照《排污许可证申请与核发技术规范
	
医疗机构》（HJ1105-2020），废气监测要求详见表 4-4。
表 4-4    废气监测要求

	
	
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准
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