本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. 以下设备属于二次系统的是(  )。
A. 断路器
B. 高压隔离开关
C. 电流互感器
答案:C
2. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
答案:A
3. 在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压指的是(  )。
A. 相线之间
B. 零线对地间
C. 相线对零线间
D. 相线对地间
答案:A
4. 绝缘杆工作部分不宜过长，一般为5-8mm，以免工作时造成(  )
A. 相间或接地短路
B. 跨步电击
C. 两相电击
D. 单相电击
答案:A
5. 电磁转差离合器中,在励磁绕组中通入(  )进行励磁.
A. 直流电流
B. 非正弦交流电流
C. 脉冲电流
D. 正弦交流电
答案:A
6. 触电伤员如意识丧失，应在(  )内，用看.听.试的方法判定伤员的呼吸和心跳情况。
A. 10s
B. 30s
C. 1min
D. 2min
答案:A
7. 变压器一.二次绕组对应的线电压之间的相位差总是(  )的整数倍，正好与钟面上小时数之间的角度一样。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
答案:B
8. 三相异步电动机多处控制时，需将多个启动按钮并联，多个停止按钮(  )。
A. 并联
B. 串联
C. 混联
D. 短接
答案:B
9. 在自动控制系统中，把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为(  )。
A. 伺服电动机
B. 测速发电机
C. 交磁放大机
D. 步进电机
答案:A
10. ( )断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。
A. 远方遥控操作
B. 远方程序操作
C. 就地操作
D. 拉开
答案:A
11. 大修后的变压器应进行(  )次空载冲击合闸。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
答案:B
12. 触电急救,首先要使触电者迅速(  )。
A. 恢复呼吸
B. 脱离电源
C. 保持清醒
答案:B
13. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
答案:B
14. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )KV。
A. 42
B. 20
C. 15
D. 10
答案:A
15. 电力电缆不得过负荷运行，在事故情况下，10kＶ以下电缆只允许连续(  )运行。
A. 1h过负荷35％
B. 1.5h过负荷20％
C. 2h过负荷15％
答案:C
16. 在火灾和爆炸危险场所，所用绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压，且不得低于(  )伏。
A. 250
B. 380
C. 500
D. 1000
答案:C
17. 低压配电电压的来源一般是变压器把(  )的高压变换成400V的低电压。
A. 3kV
B. 6～10kV
C. 35kV
D. 66kV
答案:B
18. 当设备发生接地故障时，跨步电压值与设备运行电压值( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 以上都不对
答案:A
19. 戴维南定理所描述的等效电路仅(  )。
A. 对外电路等效还是对内电路等效视情况具体而定
B. 对内电路等效
C. 对内.外电路都等效
D. 对外电路等效
答案:D
20. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(  )
A. 累加器
B. 指针寄存器
C. 状态寄存器
D. 存贮器
答案:C
21. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流(  )额定电流值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
答案:B
22. 关于电感L.感抗X，正确的说法是( )。
A. L的大小与频率有关；
B. L对直流来说相当于短路；
C. 频率越高，X越小；
D. X值可正可负。
答案:B
23. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( )。
A. 必须接地
B. 不必接地
C. 视情况定
答案:B
24. 在电气图中，辅助电路用(  )线表示。
A. 虚线
B. 粗实线
C. 细实线
D. 粗虚线
答案:C
25. 配电装置的维护通道宽度，一般应不小于( )m。
A. 1.5
B. 0.8
C. 1
D. 2
答案:B
26. 通电导体在磁场中所受的作用力称为电磁力，用(  )表示。
A. F
B. B
C. I
D. L
答案:A
27. 变压器的铁芯结构一般分为(  )和壳式两类。
A. 同心式
B. 心式
C. 交叠式
答案:B
28. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。
A. 3片
B. 5片
C. 7片
D. 9片
答案:A
29. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(  )。
A. 直接转动量程开关
B. 先退出导线,再转动量程开关
C. 一边进线一边换挡
答案:B
30. 电流周围产生的磁场方向可用( )确定。
A. 安培定则；
B. 左手定则；
C. 楞次定律；
D. 右手定则。
答案:A
31. 电流通过导线，其发热温度不超过规定的允许温度时，导线上允许连续通过的电流称(  )电流。
A. 大；
B. 小；
C. 安全；
D. 不安全；
答案:C
32. 在忽略变压器内部损耗的情况下，变压器的一.二次电流之比与(  )之比互为倒数。
A. 一.二次侧感应电势瞬时值
B. 一.二次侧感应电势最大值
C. 一.二次侧电压瞬时值
D. 一.二次绕组匝数
答案:D
33. 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱.控制柜,或装于设备的壁龛内作为(  )。
A. 防护装置
B. 接地保护
C. 屏护装置
答案:C
34. 异步电动机的定子铁芯由厚(  )mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。
A. 0.35～0.5
B. 0.5～1
C. 1～1.5
D. 1.5～2
答案:A
35. 电压表的内阻(  ).
A. 越小越好
B. 越大越好
C. 适中为好.
答案:B
36. 单结晶体管触发器的最大特点是(  )。
A. 输出脉冲前沿陡度较好
B. 功率增益大，温度补偿性能好
C. 可以方便地整定脉冲宽度
D. 触发脉冲稳定
答案:B
37. 比较两个正弦量的相位关系时，两正弦量必须是(  )。
A. 同相位
B. 同频率
C. 最大值相同
D. 初相角相同
答案:B
38. 纯电感电路中，电感为0.1H的线圈，在市电状态下，感抗为(  )。
A. 3.14Ω
B. 31.4Ω
C. 314Ω
D. 0.314Ω
答案:B
39. 与真空断路器连接的引线导线弛度应该(  )。
A. 尽量拉紧
B. 松弛
C. 适中
D. 不作要求
答案:C
40. 带电.停电配合作业的项目,当带电.停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ),确认无误后,方可开始工作。
A. 口头交代
B. 安全技术交接
C. 任务交接
D. 签字确认
答案:B
41. 为避免程序和(  )丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。
A. 地址
B. 程序
C. 指令
D. 数据
答案:D
42. 电阻器按结构形式可分为:圆柱型.管型.圆盘型及(  )。
A. 平面片状
B. 直线型
C. L型
D. T型
答案:A
43. 中性点不接地系统发生单相接地时应( )。
A. 短路故障电路
B. 带时限跳闸
C. 动作于发出信号
答案:C
44. 电容器串联后的总电容量的倒数等于各分电容器电容量倒数之(  )。
A. 和；
B. 差；
C. 积；
D. 商；
答案:A
45. 金属导体的电阻值随温度的升高而(  )。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
答案:A
46. 共发射极电路的接线方法，下列叙述正确的是(  )。
A. 将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与基极为输出端
B. 将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与发射极为输出端
C. 将发射极接地，基极与集电极为输入端
D. 将发射极接地，基极与发射极为输出端
答案:B
47. 导线穿墙时，也应加装保护管{瓷管.塑料管或钢管}，保护管伸出墙面的长度不应小于(  )。
A. 4mm；
B. 6mm；
C. 8mm；
D. 10mm；
答案:D
48. 电容器的容抗与电容器的容量(  )。
A. 无关
B. 成正比
C. 成反比
D. 大小相等
答案:C
49. 电路就是(  )通过的途径。
A. 电阻
B. 电流
C. 电压
D. 电能
答案:B
50. 直流耐压试验时，当所用试验变压器只有一只引出线套管时，微安表串联接入(  )。
A. 高压端
B. 低压端
C. 高压端或低压端
D. 无规定
答案:A
51. T610锉床主轴电机点动时，定子绕组接成(  )。
A. Y形
B. △形
C. 双星形
D. 无要求
答案:A
52. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。
A. 瓷套.火花间隙.熔断器
B. 断路器.火花间隙.非线性电阻
C. 瓷套.火花间隙.非线性电阻
D. 瓷套.电容器.非线性电阻
答案:C
53. 电压负反馈自动调速，一般静差率S为(  )
A. S<15%
B. 10%
C. S>15%
D. S<10%
答案:C
54. 绝缘手套的测验周期是(  )。
A. 每年一次；
B. 六个月一次；
C. 五个月一次。
答案:B
55. 电力销售收入是指(  )。
A. 应收电费;
B. 实收电费;
C. 实收电费和税金;
答案:A
56. 人体触电可分为直触摸摸触电和(  )两大类。
A. 跨步电压触电
B. 触摸电压触电
C. 间触摸摸触电
答案:C
57. 三相异步电动机当转差率为1时，此电动机为(  )状态。
A. 制动状态
B. 同步运行状态
C. 堵转状态
D. 启动状态
答案:D
58. 图1-31中如果安培表被短接，则(  )
A. 电灯不亮；
B. 电灯将被烧；
C. 不发生任何事故。
答案:C
59. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的( )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 平均值
答案:A
60. 静电现象是十分普遍的电现象,(  )是它的最大危害。
A. 对人体放电,直接置人于死地
B. 高电压击穿绝缘
C. 易引发火灾
答案:C
61. 用电设备的效率等于( )。
A. P输入/P输出
B. 100%P2/P1
C. 设备的功率因数
D. 工作量
答案:B
62. 纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于外加电压为(  )
A. π/2
B. π/3
C. π/2f
D. π/3f
答案:C
63. 当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时，熔体将(  )。
A. 立即熔断
B. 长延时后熔断
C. 短延时后熔断
D. 不会熔断
答案:D
64. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
A. 不得再做电气连接
B. 可以作电气连接
C. 可以相互代用
答案:A
65. 在雷云对地放电的过程中，主放电阶段(  )。
A. 放电电流最小，持续时间最短
B. 放电电流最大，持续时间最长
C. 放电电流最大，持续时间最短
答案:C
66. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。
A. 25
B. 75
C. 100
答案:A
67. 安装灯头时( )。
A. 开关必须安装在火线上
B. 灯螺纹必须安装在火线上
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