说明书
[bookmark: _GoBack]本发明公开了一种便于更换吸附剂的空气净化器，包括开口朝上的第一防护外壳、第二防护外壳、第一连接件、设安装板、固定螺钉、支撑座、离心风机、连接螺钉、紫外线杀菌灯、安装框、过滤组件、前端密封板、第二连接组件、进风口、密封盖以及出风口。本发明一种便于更换吸附剂的空气净化器由于第一防护外壳和第二防护外壳之间通过第一连接件设置为可拆卸结构，前端密封盖板与第二防护外壳之间通过第二连接件也设置为可拆卸结构，进而便于将第一防护外壳、第二防护外壳和前端密封盖板进行拆装，进而便于工作人员对过滤芯板进行更换，并对离心风机进行检修。
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摘要附图
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1. 一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于：包括开口朝上的第一防护外壳（11）、与所述第一防护外壳（11）的前端面相连接的第二防护外壳（12）、设置在所述第一防护外壳（11）和第二防护外壳（12）相连接处的第一连接件、设置在所述第一防护外壳（11）内腔的安装板（2）、设置在所述安装板（2）四周与所述第一防护外壳（11）内腔相连接处的固定螺钉（5）、设置在所述安装板（2）前端面的支撑座（41）、设置在所述支撑座（41）前端面的离心风机（4）、设置在所述离心风机（4）与所述支撑座（41）相连接处的连接螺钉（6）、固定设置在所述支撑座（41）两侧的紫外线杀菌灯（3）、设置在所述第二防护外壳（12）内腔的安装框（7）、设置在所述安装框（7）内腔的过滤组件、设置在所述第二防护外壳（12）前端面的前端密封板（10）、设置在所述前端密封板（10）与所述第二防护外壳（12）相连接处的第二连接组件、设置在所述前端密封板（10）上的进风口（101）、套接设置在所述第一防护外壳（11）和第二防护外壳（12）上端面的密封盖（13）以及设置在所述密封盖（13）上的出风口（131），所述第一防护外壳（11）和第二防护外壳（12）构成了防护壳体。
权利要求书
2. 根据权利要求1所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，所述安装板（2）相对于第一防护外壳（11）内腔的一端外周设置有支撑翼板，所述支撑翼板以安装板（2）外周周向设置，且支撑翼板与安装板（2）一体成型。
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3. 根据权利要求2所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，所述固定螺钉（5）贯穿于安装板（2）的四周边角处与所述第一防护外壳（11）相连接，所述安装板（2）上设置有与所述固定螺钉（5）相适配的连接孔（21），所述连接孔（21）的内壁设置为光滑的圆弧面，所述连接孔（21）相对于第一防护外壳（11）的一端设置有导向轴套（22），所述第一防护外壳（11）上设置有与所述固定螺钉（5）相适配的固定孔（111），所述固定孔（111）设置为半贯穿性，且固定孔（111）的内壁设置有内螺纹。
4. 根据权利要求3所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，所述第一连接件包括分别设置在所述第二防护外壳（12）相对于第一防护外壳（11）一端四周边角处的第一弹性卡扣以及设置在所述第一防护外壳（11）上与所述第一弹性卡扣相适配的第一卡槽，所述第一弹性卡扣分别与所述第二防护外壳（12）固定连接。
权利要求书
5. 根据权利要求4所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，
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所述前端密封板（10）设置为弧形板，所述前端密封板（10）的外周分别与所述第二防护外壳（12）的内腔相抵设置，所述第二连接件包括设置在所述前端密封板（10）相对于第二防护外壳（12）一端四周边角处的第二弹性卡扣以及设置在所述第二防护外壳（12）另一端内腔四周与所述第二弹性卡扣相适配的第二卡槽，所述第二弹性卡扣与所述前端密封板（10）固定连接。
6. 根据权利要求5所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，所述进风口（101）设置为“回”字型，且进风口（101）设置为贯穿性，且进风口（101）与所述前端密封板（10）同曲率设置。
7. 根据权利要求6所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，所述过滤组件包括防护框（8）以及设置在所述防护框（8）内腔的过滤芯板（9），所述过滤芯板（9）的外周与所述防护框（8）的内腔通过高分分子黏结剂相连接，所述防护框（8）的外周均匀的设置有吸附块（81），所述吸附块（81）设置为衔铁块，且衔铁块设置为外凸式，所述安装框（7）的内壁设置有与所述衔铁块相适配的衔铁槽。
8. 根据权利要求7所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，所述过滤芯板（9）以其进风方向依次设置为前过滤衬网（94）（91）、第一过滤板（92）、第二过滤板（93）以及过滤衬网（94），所述前过滤衬网（94）（91）设置为静电无纺布材质，且在静电无纺布材质上涂覆有纳米银离子，所述第一过滤板（92）设置为HEPA滤网，所述第二过滤板（93）设置为高级活性碳滤网，所述过滤衬网（94）设置为纳米光触媒滤网。
权利要求书
9. 根据权利要求8所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，
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还包括设置在所述密封盖（13）上的控制单元（14），所述控制单元（14）设置为PCB芯片，且控制单元（14）电性连接于离心风机（4）与紫外线杀菌灯（3）的信号输出端。
权利要求书
10.根据权利要求9所述的一种便于更换吸附剂的空气净化器，其特征在于，另外还包括设置在所述前端密封板（10）内腔的过滤网（15），所述前端密封板（10）的内侧设置有与所述过滤网（15）相适配的安装槽（102），且过滤网（15）的外周与安装槽（102）的内腔相抵设置。
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一种便于更换吸附剂的空气净化器
技术领域
本发明涉及空气净化器相关技术领域，具体为一种便于更换吸附剂的空气净化器。
背景技术
空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物，有效提高空气清洁度的产品，在居家、医疗、工业领域均有应用，居家领域又分为系统式的新风系统（又分有热交换和无热交换两个子分类）和单机两类，主要解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内空气污染问题，由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点；
现有技术中的空气净化器由于其本身的设计特点，多为固定式设计，不便于对空气净化器进行拆装，从而不便于工作人员对用于净化空气的过滤芯板进行更换，且不便于工作人员对空气净化器内腔进行清洗，进而降低了过滤芯板对空气进行净化的效果，从而无法满足目前对空气净化器的多种使用需求；
为此，我们提出了一种便于更换吸附剂的空气净化器。
实用新型内容
说明书
本发明的目的在于提供一种便于更换吸附剂的空气净化器，旨在改善
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现有技术中的空气净化器由于其本身的设计特点，多为固定式设计，不便于对空气净化器进行拆装，从而不便于工作人员对用于净化空气的过滤芯板进行更换，且不便于工作人员对空气净化器内腔进行清洗，进而降低了过滤芯板对空气进行净化的效果的问题。
为实现以上目的，本发明通过以下技术方案予以实现：一种便于更换吸附剂的空气净化器，包括开口朝上的第一防护外壳、与所述第一防护外壳的前端面相连接的第二防护外壳、设置在所述第一防护外壳和第二防护外壳相连接处的第一连接件、设置在所述第一防护外壳内腔的安装板、设置在所述安装板四周与所述第一防护外壳内腔相连接处的固定螺钉、设置在所述安装板前端面的支撑座、设置在所述支撑座前端面的离心风机、设置在所述离心风机与所述支撑座相连接处的连接螺钉、固定设置在所述支撑座两侧的紫外线杀菌灯、设置在所述第二防护外壳内腔的安装框、设置在所述安装框内腔的过滤组件、设置在所述第二防护外壳前端面的前端密封板、设置在所述前端密封板与所述第二防护外壳相连接处的第二连接组件、设置在所述前端密封板上的进风口、套接设置在所述第一防护外壳和第二防护外壳上端面的密封盖以及设置在所述密封盖上的出风口，所述第一防护外壳和第二防护外壳构成了防护壳体。
作为本发明的一个优选方面，所述安装板相对于第一防护外壳内腔的一端外周设置有支撑翼板，所述支撑翼板以安装板外周周向设置，且支撑翼板与安装板一体成型。
说明书
作为本发明
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的一个优选方面，所述固定螺钉贯穿于安装板的四周边角处与所述第一防护外壳相连接，所述安装板上设置有与所述固定螺钉相适配的连接孔，所述连接孔的内壁设置为光滑的圆弧面，所述连接孔相对于第一防护外壳的一端设置有导向轴套，所述第一防护外壳上设置有与所述固定螺钉相适配的固定孔，所述固定孔设置为半贯穿性，且固定孔的内壁设置有内螺纹。
作为本发明的一个优选方面，所述第一连接件包括分别设置在所述第二防护外壳相对于第一防护外壳一端四周边角处的第一弹性卡扣以及设置在所述第一防护外壳上与所述第一弹性卡扣相适配的第一卡槽，所述第一弹性卡扣分别与所述第二防护外壳固定连接。
作为本发明的一个优选方面，所述前端密封板设置为弧形板，所述前端密封板的外周分别与所述第二防护外壳的内腔相抵设置，所述第二连接件包括设置在所述前端密封板相对于第二防护外壳一端四周边角处的第二弹性卡扣以及设置在所述第二防护外壳另一端内腔四周与所述第二弹性卡扣相适配的第二卡槽，所述第二弹性卡扣与所述前端密封板固定连接。
作为本发明的一个优选方面，所述进风口设置为“回”字型，且进风口设置为贯穿性，且进风口与所述前端密封板同曲率设置。
说明书
作为本发明
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的一个优选方面，所述过滤组件包括防护框以及设置在所述防护框内腔的过滤芯板，所述过滤芯板的外周与所述防护框的内腔通过高分分子黏结剂相连接，所述防护框的外周均匀的设置有吸附块，所述吸附块设置为衔铁块，且衔铁块设置为外凸式，所述安装框的内壁设置有与所述衔铁块相适配的衔铁槽。
作为本发明的一个优选方面，所述过滤芯板以其进风方向依次设置为前过滤衬网、第一过滤板、第二过滤板以及过滤衬网，所述前过滤衬网设置为静电无纺布材质，且在静电无纺布材质上涂覆有纳米银离子第一过滤板设置为HEPA滤网，第二过滤板设置为高级活性碳滤网，过滤衬网设置为纳米光触媒滤网。
作为本发明的一个优选方面，还包括设置在所述密封盖上的控制单元，所述控制单元设置为PCB芯片，且控制单元电性连接于离心风机与紫外线杀菌灯的信号输出端。
作为本发明的一个优选方面，另外还包括设置在所述前端密封板内腔的过滤网，所述前端密封板的内侧设置有与所述过滤网相适配的安装槽，且过滤网的外周与安装槽的内腔相抵设置。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明具有设计合理且操作简单的特点，本发明一种便于更换吸附剂的空气净化器
说明书
（1） 
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由于第一防护外壳和第二防护外壳之间通过第一连接件设置为可拆卸结构，前端密封盖板与第二防护外壳之间通过第二连接件也设置为可拆卸结构，进而便于将第一防护外壳、第二防护外壳和前端密封盖板进行拆装，进而便于工作人员对过滤芯板进行更换，并对离心风机进行检修；
（2） 另外便于通过紫外线杀菌灯与过滤芯板之间相互配合的作用，对过滤芯板内的光触媒滤网予以活化，有效的提高了本发明对空气进行净化的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案，下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明便于更换吸附剂的空气净化器整体结构的爆炸图的结构示意图；
图2是本发明便于更换吸附剂的空气净化器中的图1的另一视角的结构示意图；
图3是本发明便于更换吸附剂的空气净化器中的离心风机与安装板的结构示意图；
图4是本发明便于更换吸附剂的空气净化器中的过滤组件的结构示意图；
图5是本发明便于更换吸附剂的空气净化器中的过滤芯板的结构示意图；
图6是本发明便于更换吸附剂的空气净化器整体结构的结构示意图；
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