工作联系单
编号：-001
建设：长沙双瑞房地产开发有限公司
监理：友谊国际工程咨询有限公司
事由：关于别墅屋面做法。
内容：依据建施图屋面做法及节能屋面做法，请业主将其两种做法整合，明确从屋面 结构板至屋面瓦各施工层做法，以便我部按照施工。
由于42#、19#栋工期紧，请尽快书面回复。
项目经理：
湖南干衫建筑工程有限公司
藏珑•湖上国际花园期项目部
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]2013年7月25日
监理单位意见：
总/专业监理工程师（签章）:
2013年月 日
建设单位意见：
负责人：
2013年 月 日
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]工作联系单
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]编号：-002
建设：长沙双瑞房地产开发有限公司
监理：友谊国际工程咨询有限公司
事由：关于42、19#栋外墙洞口凿、补抹灰事宜。
内容：期42、19#栋应业主要求，需我部承担补墙洞口凿外灰施工工作，7月26日
我部汇同业主工程部、成本部及相关作业人员到现场进入技术交底，工程量核
定，然而因技术工作尚未落实，暂不能施工。
由于工期紧，请业主出具体洞口做法及相关技术要求的书面文件，以便我
部顺利组织施工。
项目经理：
湖南干衫建筑工程有限公司
藏珑•湖上国际花园期项目部
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]2013年7月27日
编号：-003
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建设：长沙双瑞房地产开发有限公司
监理：友谊国际工程咨询有限公司
事由：关于3-15#栋桩芯移位事宜。
内容：3-15#栋承台土方开挖，发现部分桩芯偏位，现将有桩芯偏位的平面图附后，请 尽快回复偏位处承台做法。
项目经理：
湖南干杉建筑工程有限公司
藏珑•湖上国际花园期项目部
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]2013年7月27日
监理单位意见：
总/专业监理工程师（签章）:
2013年月 日
建设单位意见:
负责人:
2013年 月 日
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]工作联系单
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]编号：-004
建设：长沙双瑞房地产开发有限公司
监理：友谊国际工程咨询有限公司
事由：关于3-10#栋补桩部位承台做法。
内容：3-10#栋承台土方开挖后，发现部电梯前室外桩2根，具体位置详见附图，等待 施工，请尽快回复承台做法。
项目经理：
湖南干杉建筑工程有限公司
藏珑•湖上国际花园期项目部
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]2013年7月27日
监理单位意见：
总/专业监理工程师（签章）:
2013年月 日
[image: ]

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]编号：-005
建设：长沙双瑞房地产开发有限公司
监理：友谊国际工程咨询有限公司
事由：关于门窗洞口侧面凿、夕卜灰等事宜。
内容：根据业主要求，3-19#、42#栋外墙门窗洞口需配套外墙大理石模数，原预留
洞口根据外墙大理石洞口定位，需左、右平移，导致原预留洞口一侧或二侧凿 除一定宽度的砖砌体或砼，同时对凿除后按要求重新抹灰。
[bookmark: bookmark27]1、	洞侧砼凿除每米20元，砖砌体凿除每米10元。
[bookmark: bookmark28]2、	洞侧补抹灰每米18元。
[bookmark: bookmark29]3、止水螺杆切割、垫层、补灰膨胀水泥砂浆每个元。
上述报价请业主尽快确认，样板房工期紧。
项目经理:
湖南干杉建筑工程有限公司
藏珑•湖上国际花园期项目部
	发文单位
	湖南干杉建筑工程有限公司
	主送单位
	长沙双瑞房地产开发有限公司



发文单位湖南干杉建筑工程有限公司主送单位	长沙双瑞房地产开发有限公司
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	抄送
	友谊国际工程咨询有限公司
	项目名称
	藏珑•湖上国际化园期

	事由
	关于3-35#栋一层KL1(1)原总包单位施工位移事宜


内容：

对于3-35#栋一层放线检查，发现已浇钢筋砼KL1(1)梁向内侧位移110mm (详
见附图)，为了确保室内一、二三层设计进深尺寸，该梁必须外移110mm。KL1(1)作 为承重梁承担一层、二层、三层露台负载。
鉴于上述情况，我部拟用下列施工方法：
[bookmark: bookmark30]1、	将L3(2)及KL1(1)南侧梁板设置牢固的支撑体系。
[bookmark: bookmark31]2、	将现有KL1(1)梁全部凿除，以及两端柱头、剪力墙凿除同时将梁位板宽600mm
全长凿除。
[bookmark: bookmark32]3、	按设计要求重新对该部位梁、板、柱头、剪力墙重新支模、钢筋绑扎、浇砼(板 砼的新旧连接刷结构胶，板筋采用焊接)。
本施工方法是否可行，请业主批示，尽快回复，等待施工。
项目经理：
2013年 月 日
监理单位意见：
总/专业监理工程师(签章):
2013年月 日
[image: ]

	f/x I>I AiA " 发文单位
	湖南干杉建筑工程有限公司
	主送单位
	长沙双瑞房地产开发有限公司

	抄送
	友谊国际工程咨询有限公司
	项目名称
	臧珑•湖上国际化园期

	事由
	关于41#栋与42#栋负二层剪力墙连接处的处理

	内容：
现状：42#栋负二层与41#栋连接处剪力墙已浇筑完毕，但未设置竖向止水钢板， 为了确保该连接部位达到防渗漏水效果，拟在41#栋N-A轴及N-D轴与42#栋 剪力墙上竖向设置40x40橡胶遇水膨胀止水条。
妥否？请速批复。
项目经理：
2013年 月 日

	监理单位意见：



[image: ]

	f/x I>I AiA " 发文单位
	湖南干杉建筑工程有限公司
	主送单位
	长沙双瑞房地产开发有限公司

	抄送
	友谊国际工程咨询有限公司
	项目名称
	臧珑.湖上国际花园期

	事由
	关于原总包施工单位存在质量问题修复的相关事宜

	内容：
期项目即将接受复工前质监站的检查，同时部分栋号也将安排进入主体工程竣工 验收程序。
现场巡查，发现原施工单位在主体施工过程其砼工程存在诸多质量问题，甚至存 在结构安全隐患，为此我部拟安排3~4人技术过硬责任心强的施工作业人员专职对砼 工程存在的质量问题进行修复，出勤由业主派员考核。



	日工资标准280元，材料费另计。

	妥否，请业主尽快批复。
	项目经理：

	
	2013年 月
	日

	监理单位意见：
	总/专业监理工程师（签章）：
2013年 月
	日

	建设单位意见：
	负责人：
2013年 月
	日



[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]工作联系单
编号：010
	发文单位
	湖南干杉建筑工程有限公司
	主送单位
	长沙双瑞房地产开发有限公司



	抄送
	友谊国际工程咨询有限公司	项目名称	藏珑•湖上国际花园期

	事由
	关于3-9、10栋，地库顶板留设施工缝的相关事宜

	内容：
根据业主要求，为了加快3-9、10栋主楼施工进度，拟在地库底板及顶板设置施 工缝，其中底板施工缝的留设位置视现场情况同时依据施工规范要求定位，顶板 施工缝的留设位置请详见附图：地下室顶板施工缝位置平面图。
妥否？请回复。
项目经理：
2013年 月 日

	监理单位意见：
总/专业监理工程师（签章）：
2013年月 日

	建设单位意见：
负责人：
2013年 月
日



[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]工作联系单
编号：011
	发文单位
	湖南干杉建筑工程有限公司
	主送单位
	长沙双瑞房地产开发有限公司

	抄送
	友谊国际工程咨询有限公司
	项目名称
	藏珑•湖上国际化园期

	事由
	关于原总包施工过程中已浇筑屋面砼未做挡脚的事宜


内容：
经巡视，发现原总包单位已完成屋面砼浇捣的栋号（12、13、19、23、28、
29、31、42栋），其外边梁钢筋砼挡脚遗漏（具体做法详见附图），部位详见各栋 号屋顶平面图，加需补做，相关人工费用申报如下：
[bookmark: bookmark39]1、	植筋66@200 :每根元。
[bookmark: bookmark40]2、	支拆模：按砼接触面积每平方米80元。
[bookmark: bookmark41]3、	钢筋制作与绑扎：每米20元
[bookmark: bookmark42]4、	浇砼：每米60元。
[bookmark: bookmark43]5、	增加人工非正常施工费：按人工费总额增加20%。
[bookmark: bookmark44]6、	材料费按图示计算，摊销材料按人工费80%计算，其它税费按合同约定计算。
项目经理：
2013年 月 日
监理单位意见：
总/专业监理工程师（签章）:


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885120204020011124
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