本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 正弦交流电的电压有效值为220V，则电压最大值为(  )。
A. 220V
B. 380V
C. 311V
D. 110V
答案:C
2. 装设在烟囱顶端的用圆钢制作的避雷针，圆钢直径不得小于(  )m。
A. 10
B. 12
C. 16
D. 20
答案:D
3. 电路中负荷为电感性负载时，一般情况下触头间恢复电压(  )电源电压。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
答案:A
4. 关于乙类功率放大器的特点，叙述正确的是:功放管的静态工作点(  )。
A. 选在交流负载线的中点
B. 沿交流负载线下移，使静态集电极电流降低
C. 沿交流负载线继续下移，使静态集电极电流等于零
D. 选在交流负载线的上方
答案:C
5. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的( )。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1
答案:B
6. 电力线路的导线是用来( )。
A. 输送电能，分配电能
B. 传导电流，输送电能
C. 输送电能，消耗电能
答案:B
7. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕线的连接方法
A. 电源电压
B. 电源电流
C. 工作制
答案:A
8. 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。
A. 平行
B. 垂直
C. 倾斜300角度
答案:A
9. 电气设备冷备用状态指设备的(  )，要合上刀闸和开关后才能投入运行
A. 开关在打开位置
B. 开关和刀闸均在打开位置
C. 刀闸在打开位置
D. 接地刀闸在打开位置
答案:B
10. 电容两端的电压滞后电流(  )。
A. 30°
B. 90°
C. 180°
D. 360°
答案:B
11. 金属导体的电阻与( )有关。
A. 它两头的电压
B. 通过它的电流强度
C. 它的长度和截面积
D. 电功率
答案:C
12. 电流互感器运行时，如果二次侧开路，则会在二次侧产生( )
A. 断开电路
B. 高电压
C. 空载电流
D. 压力
答案:B
13. kyn28中置式开关柜，其运行中的断路器小车应该在( )。
A. 工作位置
B. 备用位置
C. 检修位置
答案:A
14. 配电室断路器编号为201，其含义是10kv( )。
A. 第一路主进开关
B. 第一路出线开关
C. 第二路主进开关
答案:A
15. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
答案:C
16. 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中，工作终结后交签发人保存(  )。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
答案:B
17. 三相异步电动机反接制动时,采用对称制电阻法,可以在限制制动转矩的同时,也限制了(  )
A. 制动电流
B. 启动电流
C. 制动电压
D. 启动电压
答案:A
18. 校正电机齿轮传动机构时，应使齿轮接触部分不小于齿宽的(  )。
A. 1／5
B. 1／3
C. 1／2
D. 2／3
答案:D
19. 磁性材料按其特性不同，分为软磁材料和硬磁材料两类，硬磁材料的主要特点是(  )。
A. 剩磁弱；
B. 剩磁强；
C. 剩磁一样；
D. 剩磁不一样；
答案:B
20. 倒闸操作应由二人进行，一人唱票与监护，另一人(  )。
A. 操作
B. 复诵
C. 复诵与操作
答案:C
21. 如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行( )急救。
A. 仰卧压胸法
B. 胸外心脏按压法
C. 俯卧压背法
答案:B
22. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
答案:A
23. 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少(  )条。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:A
24. 电力变压器的主要用途是( )。
A. 变换阻抗
B. 变换电压
C. 改变相位
D. 改变频率
答案:B
25. 一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在(  )。
A. 受电侧
B. 拉线侧
C. 供电侧
答案:A
26. 低压断路器也称为(  )
A. 闸刀
B. 总开关
C. 自动空气开关
答案:C
27. 电气设备的保护零线与工作零线分开设Z的系统，即称为(  )系统。
A. TT；
B. TN―C；
C. TN；
D. TN―S
答案:D
28. 熔断器的额定电压，是从( )角度出发，规定的电路最高工作电压。
A. 过载
B. 灭弧
C. 温度
答案:B
29. 变配电室运行的主要制度包括(  )。
A. 门禁制度
B. 运行分析制度
C. 防盗制度
答案:B
30. 下列具有记忆功能的是(  )电路
A. 与非门
B. 或非门
C. 与门
D. 触发器
答案:D
31. 开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是( )
A. 2.2KW
B. 3.0KW
C. 4.0KW
D. 5.5KW
答案:B
32. 电气设备的套管和绝缘子最低绝缘部位距地面小于(  )m时，应装设固定围栏。
A. 1.O
B. 2.0
C. 2.5
D. 3.O
答案:C
33. 为了降低铁芯中的(  )，叠片间要互相绝缘，我国制造的变压器全部采用叠片两面涂绝缘漆的方法。
A. 涡流损耗
B. 空载损耗
C. 短路损耗
D. 无功损
答案:A
34. 在电力控制系统中,使用最广泛的是( )式交流接触器。
A. 电磁
B. 气动
C. 液动
答案:A
35. 在下列物质中属于半导体的是(  )。
A. 橡胶
B. 铁
C. 硅
答案:C
36. 大修后的变压器应进行(  )次空载冲击合闸。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
答案:B
37. 接户线与建筑物有关部分的距离，与窗户或阳台的水平距离不应小于(  )。
A. 0.5m；
B. 0.65m；
C. 0.75m；
D. 0.85m；
答案:C
38. 对于接地电流56-10KV水发电机组，定子绕组单相接地采取(  )保护方式。
A. 用开口三角形电压互感器发出电压信号
B. 在三相电流互感器二次中性线上加装电流继电器
C. 用零序电流互感器
D. 无要求
答案:C
39. 在电气设备上工作，保证安全的电气作业组织措施有:工作票制度；(  )；工作监护制度；工作间断.转移和终结制度。
A. 操作票制度
B. 工作许可制度
C. 防火安全制度
D. 安全保卫制度
答案:B
40. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器做(  )保护。
A. 过压
B. 短路
C. 过热
答案:B
41. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。
A. d
B. e
C. p
D. o
答案:A
42. 漏电保护器动作电流数值的选择，建筑施工工地的用电设备选用(  )。
A. 6；
B. 10mA；
C. 15～30mA；
D. 100mA；
答案:C
43. 绝缘站台用干燥的木板或木条制成，木条间距不大于(  )，以免鞋跟陷入。
A. 2.5cm;
B. 3.0cm;
C. 3.5cm
D. 4.0cm.
答案:A
44. 要发挥避雷针的防雷作用，应该使避雷针(  )
A. 有良好的接地装置；
B. 有足够的高度；
C. 越尖越好
答案:A
45. 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )
A. 500V摇表
B. 1000V摇表
C. 2500V摇表
D. 5000V摇表
答案:A
46. 交流接触器的文字符号是(  )。
A. QS
B. SQ
C. SA
D. KM
答案:D
47. 双窄脉冲的脉宽在(  )左右，在触发某一晶闸管的同时，再给前一晶闸管补发一个脉冲，作用与宽脉冲一样。
A. 120°
B. 90°
C. 60°
D. 18°
答案:D
48. 运行中发现刀闸接触部分过热，处理的方法是(  )。
A. 立即将刀闸拉开
B. 减小负荷电流，待停电后紧固各部件
C. 立即切开负荷油开关
D. 以上都不对。
答案:C
49. 35KV架空线路耐张段的长度不宜大于(  )km。
A. 2
B. 3～5
C. 7～10
D. 15
答案:B
50. 在灰砂较多的场所应选用(  )电动机。
A. 防护式
B. 封闭式
C. 开启式
D. 绕线式
答案:B
51. 倒闸操作票由( )填写。
A. 操作人
B. 监护人
C. 许可人
答案:A
52. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(  )触电。
A. 单相
B. 两相
C. 三相
答案:A
53. 安全带使用(  )年后进行抽查实验。
A. 半
B. 一
C. 两
D. 三
答案:C
54. 停电检修线路,应将所有(  )及联络断路器和隔离开关都拉开。
A. 断路器
B. 电源
C. 接地刀闸
D. 负荷
答案:A
55. 刀开关是一种(  )操作的开关。
A. 频繁
B. 不频繁
C. 延时
D. 定时
答案:B
56. (  )KV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。
A. 35
B. 110
C. 220
答案:A
57. 在逻辑运算中，A+0=(  )。
A. A
B. 1
C. 0
D. -1
答案:A
58. 电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(  )℃。
A. 100
B. 120
C. 150
答案:C
59. (  )所发信号不应随电气量的消失而消失，要有机械或电气自保持。
A. 时间继电器
B. 中间继电器
C. 信号继电器
D. 电压继电器
答案:C
60. 纯电容电路中，电压和电流同频率时，电流相位比电压相位(  )。
A. 滞后90°
B. 超前90°
C. 超前45°
D. 滞后45°
答案:B
61. 下列工具属于基本安全用具的是(  )
A. 绝缘手套
B. 绝缘垫
C. 绝缘站台
D. 绝缘棒
答案:D
62. 用钳形电流表测量线路电流时，为使结果精确，导线在钳口处绕3圈，读数15A，则该负载的电流为(  )。
A. 5A
B. 15A
C. 3A
D. 45A
答案:A
63. 为保证充电设施稳定运行,法定节假日巡视频次应不少于( )。
A. 每周1次
B. 每周2次
C. 每周3次
D. 每天1次
答案:B
64. 使用电气设备时,由于维护不及时,当(  )进入时,可导致短路事故。
A. 导电粉尘或纤维
B. 强光辐射
C. 热气
答案:A
65. 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(  )倍。
A. 1.3
B. 1.4
C. 1.5
D. 1.6
答案:A
66. 一般设备铭牌上标的电压和电流值,或电气仪表所测出的数值都是(  )。
A. 瞬时值
B. 最大值
C. 有效值
答案:C
67. 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟( )次左右
A. 50次
B. 60次
C. 70次
D. 80次
答案:D
68. 插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于(  )，同一室内的插座高度应一致。
A. 1.0m；
B. 1.2m；
C. 1.3m；
D. 1.5m；
答案:C
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