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建设项目基本情况
	项目名称
	洪崖丹井景区提升改造项目

	建设单位
	南昌市政公用旅游投资有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	南昌市湾里区紫清路

	联系电话
	
	传  真
	
	邮政编码
	

	建设地点
	南昌市湾里区区人大北
中心地理位置坐标： ：N28 ° 38 ′ 0.2 ″，E115 °43 ′ 18.34 ″

	立项审批部门
	湾里区发展和改革委 员会
	批准文号
	湾发改字【2015 】12 号

	建设性质
	改建
	行业类别及 代码
	N78  游览景区管理

	占地面积  （平方米）
	80009.47m2（约 120 亩）
	绿化面积  （平方米）
	22000

	总投资  （万元）
	5250
	其中环保投 资（万元）
	82
	环保投资
占总投资比例
	1.56%

	评价经费 （万元）
	
	预期投产日 期
	2015.12
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	工程内容及规模：
一、项目概况
随着国家经济的良好发展，人们的收入在不断的提高，同时闲暇时间也大幅度增 加，为城市居民外出娱乐、休闲度假提供了客观条件，也给国内旅游、短程旅游业带 来了发展契机。江西省和南昌市的近年统计数据也表明，省内公民出游的发展势头迅
猛，节假日城市近郊游、休闲游已逐步成为省内游客和南昌市民主选旅游方式之一。
洪崖丹井属"豫章（古南昌）十景"之一，是中国最古老的名胜古迹之一，位于湾 里北面的乌晶源溪涧之上，断裂后错位的崖壁峭绝，飞瀑北来，其下井洞深不可测，
是江西省地学夏令营、地学科普的重要观察点。
洪崖丹井建设年代较早， 目前建筑陈旧、布局凌乱， 已不能满足现代化景区配套 的要求。在此背景下，南昌市政公用旅游投资有限公司拟投资 5250 万元建设洪崖丹
井景区提升改造项目，对整个景区基础设施进行提升改造，提升景区的品质。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建
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	设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《江西省建 设项目环境保护条例》的有关规定以及南昌市环保局的具体要求，该项目建设应提交 环境影响报告表。南昌市政公用旅游投资有限公司委托南昌市环境科学研究院有限公 司承担该项目环境影响评价工作， 自接受委托之日起，我公司即组织有关工程技术人 员进行现场踏勘，在调查和收集有关资料的基础上编制完成本报告，现呈报南昌市环
保局审查。
二、工程周边环境
本项目位于南昌市湾里区，中心地理位置坐标：N28°38 ′0.2 ″ ，E115°43 ′ 18.34 ″，项 目北面、西面、东面均为山地，南面为江西省残疾人康复中心，西南为紫庐小区。项
目地理位置、周边关系图详见附图。
三、工程建设规模及组成
1 、项目组成表见表 1
乐神宫入口 80m2，游客中心 916m2，音乐部落 918m2（共 5 栋），乐神宫 870m2，
炼丹草庐 70m2。
2 、相关基础配套设施建设
森林剧场 2029m2（对原有剧场进行改造，为游客提供文艺表演等文化活动），旅 游道路 2012.5m 、景观小桥 12 座、绿化 55253m2、休闲广场铺装 4813m2 、堤坝加固 1 项（堤坝位置见附图，堤坝上游来水为乌井水库，为小型景观用堤坝，不承担防洪蓄 水等功能，水库水位一般仅保持在 1-2m）、 现状管线迁改 800m 、公共艺术品、标桩
标牌、垃圾箱以及给排水、供电、消防等。
表 1    建设项目组成表
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新建建筑
            
炼丹草庐，建筑面积
 
70m
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游客服务中心，建筑面积
 
916m
2
) (
主体工程
) (
游客废水、垃圾
) (
改建建筑
)
	项目组成
	组成说明
	主要环境问题

	现有建筑
	游客中心、森林剧场、乐神宫、 陆羽茶室、 音乐部落
	/




	乐神宫，建筑面积 870m2

	乐神宫入口，建筑面积 80m2

	音乐部落，建筑面积 918m2（共 5 栋）

	陆羽茶室，建筑面积 69m2


森林剧场，2029 ㎡
停车场                  作为停车使用                  汽车尾气
辅助工程                                                                             
景区道路                    2012.5m                                         汽车噪声





2



	
	景观桥
	12 座
	/
/
/
/

	
	休闲广场铺装
	4813 ㎡
	

	
	绿化
	55253 ㎡
	

	
	堤坝工程
	对原有堤坝加固
	

	环保工程
	污水处理设施
	拟建，处理项目污水
	生活污水

	


公用工程
	供水
	市政供水
	/
/


/

	
	供电
	市政接入
	

	
	供热
	均采用立式空调
	

	
	
排水
	雨污分流，雨水排入项目雨水管网，污水 处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂 用水水质》（ GB/T 18920-2002 ）表 1 城市
绿化标准，用于路面喷洒、绿化等。
	

	2 、项目经济技术指标见表 2
表 2    项目建筑经济技术指标一览

	编号
	项目
	数量
	单位

	1
	总占地面积（含山地）
	80009.47
	m2

	2
	建筑面积
	7552
	

	3
	景区道路
	2012.5
	m
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	四、公用工程情况
1 、给水
项目所在地区自来水管网已接通，给水采取市政供水，项目用水量为 13508t/a。
2 、排水
排水实行雨污分流制，雨水排入雨水管，污水排放量 8468t/a，经过一体化生化处 理设施预处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T 18920-2002 ）
表 1 城市绿化标准要求，用于路面喷洒、绿化等。
3 、供电
本项目采用市政供电，项目不设备用发电机。
4 、采暖制冷
项目各建筑物均采用分体空调机供热制冷。
五、劳动定员、工作制度及最大接待能力
本项目共有工作人员 80 人，项目年运营时间为 365d/a，项目每天开放时间为
9:00-18:00。
根据项目设计方案，项目预计日最大接待游客量为 1000 人，年最大接待游客量
为 33 万人/年。
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4
	六、产业政策分析
本项目属于休闲旅游建设项目，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订版）鼓励类中第三十四项“旅游业” 中第二条“ 乡村旅游、生态 旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情旅游及其他旅游资源综
合开发服务”项目，符合国家相关产业政策要求。
七、选址可行性
1 、规划相符性
项目选址于南昌市湾里区，根据《南昌市旅游发展总体规划（2008-2020 ）》要求 可知：“全市旅游资源分为五区，其中以梅岭风景区为纽带，包括新建、安义、湾里， 为西部乡村生态人文综合区”，本项目位于梅岭风景区，且为景区提升改造项目，项目
选址符合南昌市旅游规划总体要求。
2 、外环境相容性
项目北面、西面、东面均为山地，南面为江西省残疾人康复中心，周边不存在工
业污染源，不会对本项目造成影响，本项目选址合理。
3 、与《南昌市旅游发展总体规划（ 2008—2020 ）》的相符性
根据《南昌市旅游发展总体规划（2008—2020 ）》，将南昌市旅游业规划为“ 一核、 四区、一带” 的旅游产业空间格局， “ 一核” 为一个“旅游增长与创新极核”，即南昌的 中心都市区，特别是城市建成区。“ 四区”  为山地生态休闲度假区、湖泊生态休闲旅游 区、近郊休闲旅游区、文化休闲旅游区，是南昌市吸引力最强、最具有发展潜力的旅
游吸引物密集区，是南昌市旅游未来 10 年的优先发展区。
山地生态休闲度假区：以梅岭风景区为龙头，以赤家拢花果山、圣水堂森林公园、 千年古村群为三个关键点。定位于生态体验、休闲度假。主要开发梅岭风景区生态观 光休闲产品、圣水堂森林公园休闲度假产品、千年古村群人文生态产品、农家乐为主
要形式的乡村休闲旅游产品。
本项目是梅岭景区的一部分，规划为山地生态休闲度假区，符合《南昌市旅游发
展总体规划（2008-2020 ）》。
3 、与《风景名胜区条例》的相符性
项目位于梅岭风景名胜区，是第五批国家 AAAA 级风景名胜区，根据《风景名胜
区条例》， 其相关要求如下：
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	第二十六条  在风景名胜区内禁止进行下列活动：
(一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；
(二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；
(三)在景物或者设施上刻划、涂污；
(四)乱扔垃圾。
第二十七条  禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核 心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他
建筑物； 已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
本项目位于为风景名胜区的核心景区内，为景区提升改造项目。未建设宾馆、招 待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物，不会实施开山、 采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、 易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施等；同时项目为景区改造项目，建设符 合《南昌市旅游发展总体规划（2008-2020 ）》以及风景名胜区规划，满足《风景名胜
区条例》相关要求。
另外对照《梅岭-滕王阁风景名胜区总体规划(2008-2025)》，本项目在上述总体规
划范围内，符合规划要求。
八、平面布置合理性
本项目完成后形成“ 一廊双核多点全辐射” 的空间框架。一廊： 以乐祖创造音律的
故事为主线，以音乐体验为主题，以自然山水为背景的主题型文化景观走廊。
双核：乐祖主题展示景观核心区及道教文化主题景观核心区。
多点： 以音乐体验为主线，功能各异的景观节点。各区间通过步道体系进行有机
分割和衔接。
项目在平面布置设计中突出各区的主要特色，具有鲜明的针对性，从不同角度吸 引游客，让游客真正从游乐中放松身心，回归自然。排水系统实行雨污分流，做到既
满足排放要求，又安全合理，不影响周边环境。 因此本项目平面布置是相对合理的。
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	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、原有污染源情况
洪崖丹井"豫章（古南昌）十景"之一，是中国最古老的名胜古迹，1985  年列为省 级文物保护单位。 由于洪崖丹井景区建设年代较早，未编制相关环评文件， 目前景区 建筑破旧，游客稀少，同时未设住宿、餐饮等设施，管理人员也不在景区内住宿；也 未设有停车场、备用发电机等设施。景区目前产生的主要污染物主要为游客产生的生
活污水和生活垃圾。
目前项目游客主要是散客，高峰时 100 人/d。产生的生活污水根据《江西省城市 生活用水定额》（DB/T419-2011 ）中可知，按照 20L/人 ·天计算，污水量为 2m3/d；生 活垃圾按 0.5kg/人 · 天计算，产生生活垃圾量为 0.05kg/d（ 16.5t/a ），经统一收集后，
交由当地环卫部门将生活垃圾清运至垃圾填埋场卫生填埋处理。
二、存在的主要问题
洪崖丹井景区建设年代较早，基础设施建设较为落后，其存在的主要环保问题如
下：
1 、未设完善的废水处理设施及管网，产生的废水未经处理直接外排；
2 、未设垃圾收集装置，生活垃圾未能统一收集处理。
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建设项目所在地自然环境社会环境简况
7
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多 样性）：
一、地理位置及地质
项目所在地处南昌城西北部的西山山脉中段，东南邻新建县，西毗安义县，北 接永修县，属南昌市近郊，距市中心 18 公里。 占有省会经济、政治、科技、文化和
信息中心的地理优势。
项目所在地属赣西北九岭山脉的延伸部分，海拔在 50 ～ 841.4 米之间，高出周围 地面 800 米左右。区内最高峰为罗汉峰，海拔 841.4 米。主要山峰还有萧峰、雷公尖、 花脑脊、战鼓坪、狗骨岭、朱岭、雷公坛、名山尖、五斗尖等，海拔均在 500 米以
上。 山脉自西南向东北倾斜，山丘起伏，河谷纵横，整个地貌属丘陵低山区。
地层主要由中元古界双桥山群和老第三纪红色砂泥岩及第四纪残坡积和冲洪物 组成。在山体的南部零星出露有中上石炭世石灰岩和上三叠世安源组煤系地层。主 要是以花岗岩为主的酸性晶类风化物和第四纪红色粘土，其次是千枚岩风化物和近 代河积物。梅岭、太平、红星的低山丘陵地带为花岗岩风化物；罗亭、招贤的平岗 地带为第四纪红色粘土；南湾公路两侧伴有四纪红色粘土和千枚岩风化物的异源田
质，近代河积物主要分布在乌源、铜源港等中下游。
项目所在地属亚热带季风湿润气候，雨量充沛， 日照丰富。 由于西山的特定位 置，与南昌平原地区相比，其特异性表现在：温度偏低，温差较大，年平均气温 14.5 ℃ ~ 17.6 ℃ , 低于南昌市区 1.0 ～2.5 ℃ , 特别是梅岭一带，气温比市区低 3 ～ 5 ℃ ,  素享“小庐山”之美誉。1 月最冷，平均气温 4.5℃ , 极端最低气温为-18℃（洗药坞）； 七月最热，平均气温 29℃ , 极端最高气温 40℃。年平均日照数在 1500 ～ 1950 小时  之间。年降水量 1825 毫米，四至六月为多雨季节，有时连降暴雨，七至九月雨量偏
少。无霜期一般为 200 ～260 天，最少年份只有 190 天。局部地区有风灾、冰冻危害。
项目所在地地下水量约 0.52 亿立方米，主要分布在海拔 800 ～ 300 米的红星乡及 太平乡至梅岭镇与罗亭乡交界处，地下水约 0.22 亿立方米；海拔 300 ～ 50 米的罗亭 乡红源，招贤镇东源和梅岭镇前进等丘岗地带，地下水约 0.23 亿立方米；海拔 50 ~
25 米的罗亭乡 105 国道两侧和招贤镇东源村以下，地下水约 0.07 亿立方米。
项目所在地地下水资源大部分深藏花岗岩层下，采用困难，少量砂质板岩，千
枚岩和云母片岩下的地下水也有 10 ～ 15 米以上深度，取用不多。
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	项目所在地湾里区为江西省的多雨地之一，全区地表径流量为 2.24 亿立方米，
主要有乌源港、铜源港等七条水体，并分布有众多的小型湖泊沟渠。
湾里区城市集中式饮用水水源地为乌井水库，属湖库型水源地。该水库位于城 区北部梅岭风景名胜区内， 占地面积约 500 亩，总库容约 400 万吨，取水口位于东 经 115°42 ′38 〞、北纬 28°44 ′37 〞。该水库于 1972 年投入使用，设计取水量为 2.5 万
吨/日，服务人口约 4 万，为湾里城区生活、生产用水的主要来源。
湾里区城市集中式饮用水水源地为乌井水库，属水库型。该库位于城区西北部 梅岭风景名胜区内， 占地面积约 500 亩，库总容量约 400 万立方米，取水口位于东 经 115°42 ′38 〞、北纬 28°44 ′37 〞。该库于 1972 年投入使用，设计取水量为 2.5 万吨 /日，服务人口约 4 万，为城区生活、生产用水的主要来源。该库区于 2007 年 12 月 经省政府划定为一级保护区，保护范围为全部水域及与水域相邻的迎水面山脊线以
内的陆域。保护区内为山体，未作任何其他土地利用。
项目所在地境内流域分为两大部分：西北及北面的河流港汊均流向潦河注入修
水；南面及东面的河流港汊均流向瀛上河、碟子湖注入赣江。
乌源港由发源于梅岭主峰洗药坞经幸福水库的河港，和发源于梅岭大岭头一线 经湾里城区的河港，在蔬菜镇附近汇合形成，汇合后向东进入新建县境内。该水体  为湾里区南部最大、也是最重要的地面水体，主要汇集了湾里区梅岭分水岭以南和  部分新建县的地面径流及工农业排水。该水体自新建县以下称为石贺港，经长堎镇、 乌沙桥、瀛上桥、沙子岭等处后由六孔闸入赣江西河，全长约 30 余公里，具有河路
弯、河面狭窄、纵坡大、水量较丰等特点。
赣 江最 大 日均流量为 20900m3 ／s（ 1962 年 6 月 20  日 ）， 最小 日均流量 172m3/s(1963 年 11 月 30  日)，四十年平均流量为 2100m3／s。其中枯水期赣江西河
平均流量为 196.69m3/s。
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9
	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
2014 年湾里区社会环境简况如下：
国民经济平稳较快发展。初步核算，全年实现生产总值（GDP ）316188 万元， 按可比价格计算，比上年增长 11.4％ 。其中：第一产业增加值 22856 万元，增长 2.0 %; 第二产业增加值 143955 万元，增长 19.6％； 第三产业增加值 149377 万元，增
长 6.4％。 人均 GDP49378 元， 比上年增加 8218 元，增长 11.3％。
产业结构日趋优化。三次产业比例由上年的 8.4：40.9：50.6 调整为 7.2：45.5： 47.2 ，一、二、三产业对国民经济增长的贡献率分别为 1.5％，70.2％、28.3％，分别
拉动 GDP 增长 0.2 个百分点、8.0 个百分点和 3.2 个百分点。
非公有制经济快速增长。全年全区非公有制经济实现增加值 200034 万元，按可 比价格计算，比上年增长 12.8％ ，占生产总值比重为 63.3％ ，比上年增加 0.6 个百分
点。
财政收入实现新突破。财政总收入首次突破 4 亿元大关，全年完成 42816 万元， 比上年增长 16.3％。 其中，地方财政一般预算收入完成 25632 万元，增长 21.7%,   人均地方财政收入 4003 元，比上年增加 710 元，增长 21.6％ 。地方财政一般预算收 入分系统完成情况：国税系统完成 4671 万元，增长 9.9％， 地税系统完成 16785 万 元，增长 30.4％， 财政系统完成 4176 万元，增长 6.0％。 在地方财政一般预算收入 中，税收收入完成 20885 万元，增长 26.5％， 其中增值税完成 4273 万元，增长 2.3  % , 营业税 7676 万元，增长 37.3％，企业所得税 1245 万元，增长 1.0 倍，个人所得 税 774 万元，增长 9.3％， 城市建设税 1025 万元，下降 9.0％， 土地增值税 1308 万 元，增长 2.9 倍，契税 2357 万元，增长 39.9％。 镇、街道财力明显增强，全年乡镇 级财政一般预算收入完成 10204 万元，增长 44.4％， 其中招贤镇一般预算收入超过
了 4000 万元，太平镇、梅岭镇一般预算收入超过 1000 万元。
财政支出继续向民生领域倾斜。全年财政一般预算支出 60104 万元，增长 40.4 %。 其中，医疗卫生支出 4884 万元，增长 20.4％； 农林水事务支出 3915 万元，增 长 42.3％； 教育支出 9734 万元，增长 82.0％； 社会保障和就业支出 14365 万元，增
长 58.0％， 环境保护支出 1573 万元，增长 1.3 倍。
市场物价呈现“ 六涨二平”格局。全年居民消费价格比上年增长 5.0％ ，除交通和
通讯、娱乐教育文化用品服务价格与上年持平外，其余六大类价格均出现不同程度
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	的上涨，其中食品类上涨 8.7％ ，衣着类上涨 9.5％，烟酒类上涨 1.9％ ，家庭设备用
品及维修类上涨 4.2％， 医疗保健和个人用品类上涨 2.9％， 居住类上涨 4.4％。
评价范围内无国家和地方指定的重点文物保护单位，无已探明的矿产资源。
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环境质量状况
11
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）：
一、环境空气质量
本次评价引用《梅岭大佛天天逸博览园项目环境影响报告书中》中江西省核工 业地质局测试研究中心对乌井村（本项目北 250 米）的监测数据进行评价，监测时 间为 2015 年 7 月 20 日，监测数据符合大气导则要求，能够代表项目所在地区域环
境空气现状，评价因子为：SO2 、NO2 、PM10 、TSP，具体评价结果见表 5。
表 3    环境空气现状及评价结果表  （单位：mg/m3 ）
	污染物
	SO2
	PM10
	NO2
	TSP

	日均值
	0.014-0.037
	0.028-0.075
	0.011-0.037
	0.040-0.104

	评价标准
	0.05
	0.05
	0.08
	0.12

	达标情况
	达标
	超标
	达标
	达标


注：执行标准为 GB3095-2012 中一级标准。
从表 3 中可以反映出，除 PM10 因子外， 区域环境空气现状因子均可满足《环 境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中一级标准要求，环境空气质量现状良好。PM10
因子超标主要是项目距离湾里镇区较近，受湾里区建设影响所致。
二、地表水环境质量
为了解区域水体概况，本次评价对区域水体进行了现状监测。
监测布点：景区内水体。
监测项目：PH 、BOD5 、氨氮、CODcr。
监测结果：地表水监测结果统计见表5。
表 4    水质现状评价结果表  单位：mg/L ，pH 无量纲

	指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N

	景区内水体
	6.95
	12.1
	2.7
	0.06

	评价标准(Ⅲ类）
	6-9
	20
	4
	1.0

	达标与否
	达标
	达标
	达标
	达标


由表 4 可知， 景 区 内水体各项 监 测 指标都在《 地表水环境质 量标准 》
(GB3838-2002)规定的Ⅲ类水体标准之内，未出现超标现象，水质现状良好。
三、声环境质量




11
	为了解项目拟建地周围声环境现状，本评价委托南昌市环境监测站 在项目区域
布置 4 个监测点进行噪声监测，监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼、夜两
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	个时段监测，监测时间为 2015 年 10 月 13  日。
1 、评价标准
项目区域声环境执行《声环境质量标准》（ GB3096-2008 ）中 1 类区标准。
2 、评价方法
采用环境噪声监测数据统计来确定项目周围声环境现状质量。
3 、监测结果与评价
监测结果经计算整理后见表 5。
表 5    项目声环境现状监测结果表  单位：dB(A)

	监测点
	昼间
	昼间标准
	夜间
	夜间标准

	N1 南厂界
	54.8
	55
	48.8
	45

	N2 东厂界
	47.2
	55
	43.7
	45

	N3 北厂界
	48.1
	55
	44.5
	45

	N4 西厂界
	51.9
	55
	45.8
	45


由上表 5 可知，除南厂界和西厂界夜间外，本项目区域均可满足《声环境质量
标准》（ GB3096-2008 ）中 1 类标准要求。超标原因也是受湾里镇区的影响。
四、生态环境现状
评价区内主要为山地、水库和林地，陆生野生植物资源一般，由于评价区具有 高频度和一般强度的人为活动干扰，陆生野生动物资源较少，无国家及 省级野生保
护动物，也未见古树名木及珍稀濒危动植物。
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13
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
据现场踏勘，建设项目所在地的主要环境保护目标情况见表 6。
表 6    环境保护目标一览表
	环境
要素
	序号
	环境保护对象 名称
	方位
	距厂界距 离（m）
	规模（人）
	环境功能

	


大气
环境
	1
	江西省残疾人 康复中心
	东南
	100
	500
	


GB3095-2012 中一 级标准

	
	2
	湾里区人大
	南
	160
	120
	

	
	3
	南昌教育学院
	西南
	190
	2000
	

	
	4
	紫庐小区
	西南
	250
	1500
	

	
	5
	永惠漫谷小区
	东南
	230
	2500
	

	
	6
	洪崖书画院
	西南
	80
	70
	

	水环境
	赣江北支
	/
	GB3838-2002    Ⅲ类

	声环境
	周边区域
	GB3096-2008     1 类


营运期主要环境保护目标：
1、保护当地大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中一级标准。
2、严格控制噪声源，确保项目周边区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）
中 1 类标准，不对周围环境保护目标造成影响。
3 、本项目废水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T
18920-2002 ）表 1 城市绿化标准要求，用于路面喷洒、绿化等。
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评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	表 7    环境质量标准一览表

	
	项目
	标准
	类别
	评价标准值

	
	
环境
空气
	
《大气污染物综 合排放标准》  (GB16297-1996)
	

一级
	取值时间
	SO2
	PM10
	NO2

	
	
	
	
	年平均
	0.02
	0.04
	0.04

	
	
	
	
	日平均
	0.05
	0.05
	0.08

	
	
	
	
	1 小时平均
	0.15
	/
	0.20

	
	
地表水
	《地表水环境质 量  标  准  》 GB3838-2002
	
Ⅲ类
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N

	
	
	
	
	6-9
	=20
	=4
	= 1.0

	
	
声环境
	《声环境质量标 准》
GB3096-2008
	
1 类
	昼间
	夜间

	
	
	
	
	55
	45

	
	注：环境空气评价因子单位为 mg/m3 ；地表水评价因子单位为 mg/L；声环境评价因子单位为 dB（A ）。

	污 染 物 排 放 标 准
	表 8    污染物排放标准一览表

	
	项目
	标准
	排放标准值

	
	
废水
	《城市污水再生利用 城市杂用
水水质》（ GB/T 18920-2002 ）标
准
	COD
	SS
	BOD5
	NH3- N
	动植
物油

	
	
	
	/
	/
	20
	20
	/

	
	

噪声
	施工期
	《建筑施工场界环境噪声排放标 准》GB12523-2011
	昼间
	夜间

	
	
	
	
	70
	55

	
	
	营运期
	《社会生活环境 噪声排放标准》 GB22337-2008
	1 类
	
55
	
45

	
	废气
	施工期
	《大气污染物综 合排放标准》  (GB16297-1996)
	无组织排放
监控限值
	颗粒物
	
1.0

	
	:注：（ 1 ）环境空气单位为 mg/m3 ：（2 ）地表水单位为 mg/l：（3 ）声环境单位为 dB(A)。
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	总 量 控 制 指 标
	




本项目产生的污水经过生化处理设施预处理后，达到《城市污水再生利用 城 市杂用水水质》（GB/T 18920-2002 ）标准要求，用于路面喷洒、绿化等，不外排，
不需申请总量。
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建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）
一、施工期
项目工艺流程图：

	 (
材料运输
)[image: ][image: ] (
土石方阶段
)


[image: ]
	 (
室内外装修
)[image: ][image: ]
	主体框架工程




	
	[image: ]
	[image: ][image: ]
[image: ]


	图 1    施工期产污流程图
图例：废水 [image: ] 废气 [image: ] 固体废物 [image: ]  噪声 [image: ]
二、营运期

	
	游客、餐厅等


[image: ]
	[image: ]
	空调外机



	
	油烟排风机等设备


[image: ]



	[image: ][image: ][image: ]

[image: ]图例：废水     废气 [image: ]  固体废物       噪声
图 2    营运期产污流程图
主要污染工序
本项目主要污染工序见表 9：
表 9    主要污染工序一览表
	

	时段
	污染因子
	来  源
	污染物种类
	排放方式

	施 工 期
	废气
	施工过程
	扬尘
	连续

	
	废水
	施工过程
	CODcr 、BOD5 、SS 、石油类
	连续

	
	噪声
	施工机械
	机械噪声
	连续
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	固体废物
	施工过程
	施工余土、建筑垃圾
	间断

	营 运 期
	废气
	餐厅厨房
	油烟废气
	间断

	
	废水
	游客、工作人员
	CODcr、BOD5 、SS、NH3-N 、动植 物油
	间断

	
	噪声
	油烟风机、空调外机
	机械噪声
	连续

	
	固体废物
	游客、工作人员
	生活垃圾
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	污染源强分析：
一、施工期
1 、施工废水
施工用水主要包括工程、生活用水。工程用水主要为泥浆水、设备冲洗水，处 理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管
道；生活用水主要源自施工人员的生活污水。
施工人员食宿安排在湾里区，基本不产生生活污水。施工期间产生的施工废水 由于 SS 浓度较高，随意排放易污染环境，因此，项目在施工期间设置沉砂池，并设 置集水管对其废水排放点废水进行收集。通过沉砂池处理后，上清液可以作为中水 回用或用作洒水抑尘，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。建设单位在落实以
上污水防治措施之后，可将施工期污水产生的环境影响降至最低。
2 、场地、道路粉尘
在整个施工期，产生扬尘的作业有平整土地、开挖土方、道路铺浇、材料运输、
装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，扬尘则更为严重。
据有关资料介绍，汽车行驶引起的道路扬尘占扬尘总量的 60％以上。车辆行驶
产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下面经验公式计算：
Q = 0.123(V / 5)(W / 0.68)0.85 (P / 0.5)0.75
式中： Q          汽车行驶的扬尘，kg/km · 辆；
V —— 汽车速度，km/h；
W —— 汽车载重量，t；
P ——道路表面粉尘量，kg/m2。
车辆行驶扬尘的影响主要集中在交通沿线。表 10 为一辆 10t 卡车，通过一段长
度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表 10    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

	P    车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1




16
	5（km/h）
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10（km/h）
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15（km/h）
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20（km/h）
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435

	由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速
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	情况下，路面越脏，扬尘量越大。
3 、施工噪声
主要来源于施工设备和汽车运输 ，施工期噪声应严格执行《建筑施工场界噪声
限值》（ GB12523-2011 ）标准要求，各种施工机械噪声源强见表 11。
表 11    各施工阶段使用设备及噪声源强  单位：dB(A)

	施工阶段
	设备名称
	源强

	
土石方阶段
	挖土机
	96

	
	卡车
	85

	
	推土机
	90

	

结构阶段
	卡车
	85
	建 筑 隔 声
	65

	
	振动棒
	107
	
	87

	
	吊车
	75
	
	55

	
	混凝土输送
	100
	
	80

	

装修、安装阶段
	多功能木工刨
	100
	
	80

	
	空压机
	75
	
	55

	
	电锯
	100
	
	80

	
	无齿锯
	105
	
	85
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	4 、施工固废
施工期固体废物主要为碎砖、废沙石，水泥块、泥土等建筑垃圾和施工人员生
活垃圾等。
（ 1 ）施工人员生活垃圾
本项目施工高峰期预计进场工人 100 人，人均生活垃圾产生量按 1.0kg/人 · d 计 算，施工期垃圾日产生量为 0.10t（施工天数 100 天，10t/a ）。施工期产生的生活垃
圾每日由专人收集处置，并由环卫部门定期清运。
（2 ）建筑垃圾
建筑垃圾主要包括废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等，根据项目可研设计，
项目建筑垃圾产生总量约 1084.8t。
5 、取弃土平衡和水土流失
项目建设过程中有土方开挖，在施工过程中涉及的取弃土详见表 12。
表 12    项目施工期取弃土平衡表（单位：万 m3 ）

	项目
	挖方
	填方
	弃方

	数量
	0.5
	0.4
	0.1

	项目弃方交由市容部门调配至其他工地综合利用，不设取弃土场。施工过程中，
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	场内临时堆放弃土因结构松散，降雨时会造成少量水土流失。施工期应采取在项目 周边建立临时围墙，同时减少临时堆土的堆存坡度、堆放时间，及时夯实回填土， 施工道路硬化，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉
淀池，使雨水澄清后再外排等措施，可有效减少水土流失。
二、运营期
1 、废水
本项目用水主要是游客和工作人员生活用水，水源来自市政供水。
（ 1 ）游客生活污水
项目未设宾馆等住宿场所，根据《江西省城市生活用水定额》（DB/T419-2011 ） 中可知，散客用水标准参考普通酒店用水标准，为 25L/人，根据建设单位提供资料， 项目全部工程建设完成后最大接待能力为 1000 人/d，游客生活用水量为 25m3/d，排
污系数取 0.8 ，该部分生活污水量为 20m3/d ，经生化处理设施处理后外排。
（2 ）工作人员生活污水
本项目不设工作人员住宿场所， 根据《 江西省城市生活用水定额 》 （DB/T419-2011 ）中可知，不在宿舍内住宿的工作人员执行室内无水龙头和卫生设
施用水标准，为 50L/人 · 日。
本项目工作人员共 80 人，则工作人员生活用量为 4m3/d，排污系数取 0.8，则该
部分生活污水量为 3.2m3/d ，经化粪池处理后外排。
（3 ）本项目用水量情况见表 13。
表 13    本项目用水量情况表
	序号
	用水类型
	人数
	用水定额
	用水量 t/a
	排水量 t/a

	1
	游客生活用水
	1000 人/d
	25L/人 · 日
	9125
	7300

	2
	工作人员废水
	80 人
	50L/人 · 日
	1460
	1168

	3
	总计
	/
	/
	10585
	8468


注：项目营业时间按照 365d/a 计算。
（4 ）废水污染物产、排情况见表 14。
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	表 14    废水污染物产排情况表

	 (
游客生活用水
      
20              
产生浓度
(
mg
/l)          250               100             100               25
) (
工作人员废水
      
3.2             
产生浓度
(
mg
/l)           2
50              100              100              25
) (
混合后污染物浓
度
(
mg
/l)
) (
混合废水
) (
23.2
) (
250
) (
100
) (
100
) (
25
)
	项目
	废水(t/d)
	污染物
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N


	
	
	
	
	


	生化处理设施处理后浓度(mg/l)
	100
	20
	20
	15








18





19
	
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T 18920-2002 ）表 1  城市绿化
	/
	20
	/
	20


本项目废水主要为生活废水，经本项目处理后废水浓度为 BOD5 为 20mg/L 、 NH3-N 为 15mg/L，可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002 ）
表 1 城市绿化水质要求，项目废水经生化处理设施处理后全部回用于绿化不外排。
本项目为景区项目，绿化率较高，绿化面积为 52700m2 ，绿化用水标准按 1.3L/m2 · d 计算，则用水量为 68.5m3/d。本项目废水量为 23.2t/d，可完全回用于绿化。 同时本项目北面、西面、东面均为山地，拥有大面积的林地，废水全部回用具有可
行性。
2 、废气
本项目不设餐饮，无备用发电机，项目营运期基本无废气产生。
3 、噪声
本项目营运期的主要噪声来源是空调外机产生的机械噪声，其噪声源强值详见
表 15。
表 15    主要噪声源强情况（单位：dB（A ））
	序号
	设备名称
	数量
	源强值（ dB ）
	位置

	1
	空调外机
	若干
	60 ～ 65
	外墙


4 、固体废物
本项目产生的固体废物主要为游客、工作人员产生的生活垃圾。游客高峰时 1000 人/d，按 0.5kg/人 · 天计算，产生生活垃圾量为 500kg/d（ 182.5t/a），该部分垃圾由分 布在景区各步道沿线的垃圾桶收集；工作人员 80 人，按 0.5kg/人 · 天计算，产生生活
垃圾量为 40kg/d（ 14.6t/a），工作人员生活垃圾由工作场所垃圾桶收集。
项目生活垃圾产生总量为 197.1t/a，经统一收集后，交由当地环卫部门将生活垃
圾清运至垃圾填埋场卫生填埋处理。具体产排情况见表 16。
表 16    固体废物产排情况表

	项目
	数量
	产量标准
	产生量(t/a)
	排放量（t/a）

	游客生活垃圾
	1000 人
	0.5kg/人 · 天
	182.5
	0

	工作人员生活垃圾
	80 人
	
	14.6
	0

	合计
	197.1
	0
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