温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 进行变压器耐压试验用的试验电压的频率应为(  )Hz。
A. 50
B. 100
C. 1000
D. 10000
答案:A
2. 电气设备发生火灾时，应首先(  )。
A. 使用不导电灭火器进行扑救
B. 断开油开关或自动开关D.断开隔离开关
答案:B
3. 热继电器用作(  )保护。
A. 过载
B. 过流
C. 欠压
D. 欠流
答案:A
4. 下列变量相乘的逻辑代数式正确的是(  )。
A. AA=0
B. AA=1
C. AA=A
D. AA=A2
答案:A
5. 在安全色中表示危险的是( )。
A. 绿
B. 蓝
C. 黄
D. 红
答案:C
6. 杆坑的深度等于电杆埋设深度，电杆长度在15m以下时，埋深约为杆长的1/6，如电杆装设底盘时，杆坑的深度应加上底盘的(  )。
A. 长度
B. 宽度
C. 厚度
D. 直径
答案:C
7. 绝缘材料是依据(  )分级的。
A. 耐热性能
B. 耐弧性能
C. 阻燃性能
D. 阻绝电阻
答案:A
8. 一台三相电力变压器:额定容量SN=500kVA，额定电压U1N/U2N=10/0.4kV，高.低压边绕组均为Y连接，其高压侧的额定电流是(  )。
A. 28.87A
B. 50A
C. 721.7A
答案:A
9. 双踪示波器的示波管中装有(  )偏转系统。
A. 一个电子枪和一套
B. 一个电子枪和两套
C. 两个电子枪和一套
D. 两个电子枪和两套
答案:A
10. 热继电器的感应元件是(  )。
A. 热磁机构
B. 易溶元件
C. 双金属片
D. 控制触头
答案:C
11. 中性点不接地的三相系统中，当一相发生接地时，接地点通过的电流大小为原来相对地电容电流的(  )。
A. 1倍
B. √2倍
C. √3倍
D. 3倍
答案:D
12. 运行中变压器着火应(  )。
A. 切断电源开动灭火装置
B. 不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火
C. 带电状态下用水灭火
答案:A
13. 2000kW以下的电动机,如果( )灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。
A. 过负荷保护
B. 电流速断保护
C. 纵差动保护
答案:B
14. 保护接零属于(  )系统。
A. IT
B. TT
C. TN
答案:C
15. 热继电器的维护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(  )才能。
A. 过载
B. 操控
C. 节流
答案:A
16. 铁心线圈的匝数与其通过的电流乘积，通常称为(  )
A. 磁通；
B. 磁阻；
C. 磁压；
D. 磁通势。
答案:C
17. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点(  )m以内。
A. 3
B. 2
C. 4
答案:C
18. 变压器的绕阻一般用绝缘纸包的~线或(  )绕制而成。
A. 铝线
B. 绝缘
C. 硅钢片
答案:A
19. 塔式起重机为适应夜间工作，应设置正对工作面的投光灯；当塔身高于30m时，还应在其塔顶和臂架端部设置( )信号灯。
A. 红色
B. 绿色
C. 白色
D. 黄色
答案:A
20. 架空导线在电杆上的排列，一般有水平.垂直.三角形方式，低压380/220V三相四线制的导线采用( )排列。
A. 水平
B. 垂直
C. 三角形
D. 星行
答案:A
21. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( )。
A. 先将退出导线,再转动量程开关
B. 直接转动量程开关
C. 一边进线一边换挡
答案:A
22. 钳形电流表测量导线电流( )。
A. 将被测载流导线卡于卡钳的夹口以内
B. 应分断电路
C. 将被测载流导线卡于卡钳的夹口外
D. 挡位选择从小倍率向大倍率改变
答案:A
23. 三相异步电动机中，改变旋转磁场转向的方法是(  )。
A. 改变电流的方向
B. 调换相线和零线
C. 任意调换两根电源线
D. 任意调换三根电源线
答案:C
24. 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头( )。
A. 接地
B. 必须是塑料制成的
C. 不能是金属制成的
答案:A
25. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(  )绕组组成。
A. 两个
B. 一个
C. 三个
答案:C
26. 在TN-S系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。
A. PEN
B. N
C. PE
D. 按地
答案:A
27. 某10KV配电所拟采用环网柜供电，若其10KV负荷电流为80A，10KV母线三相短路电流为600A，并有20A穿越电流经过其高压母线，则按(  )选择其高压母线截面。
A. 100A
B. 620A
C. 680A
D. 700A
答案:A
28. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(  )而死。
A. 肺呼吸不畅导致大脑缺氧
B. 肝脑受损
C. 血液循环停止
答案:C
29. 建筑施工特种作业操作资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，应于期满前(  )内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。
A. 4个月
B. 5个月
C. 3个月
D. 6个月
答案:C
30. TN-S俗称(  )。
A. 三相四线
B. 三相五线
C. 三相三线
答案:B
31. 对于垂直埋设的单一接地体，离开接地体20米以外的跨步电压( )。
A. 很大
B. 接近于零
C. 不能忽视
D. 较小
答案:B
32. 电力电缆不得过负荷运行，在事故状况下，10kV以下电缆只允许连续(  )运行。
A. 1h过负荷35%
B. 1。5h过负荷20%
C. 2h过负荷15%
答案:C
33. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对( )应当登记建档，进行定期检测.评估.监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
A. 重大事故隐患
B. 危险源
C. 重大危险源
D. 事故隐患
答案:C
34. 多谐振荡器是一种常用的产生(  )的电路。
A. 矩形脉冲
B. 方波脉冲
C. 锯齿波脉冲
D. 尖脉冲
答案:A
35. 在电磁转差离合器中，如果电枢和磁极之间没有相对转速差，(  )也就没有转矩去带动磁极旋转，因此取名为”转差离合器”.
A. 磁极中不会有电流产生
B. 磁极就不存在
C. 电枢中不会有趋肤效应产生
D. 电枢中就不会有涡流产生
答案:D
36. 二极管的主要特性就是(  )。
A. 整流
B. 稳压
C. 单向导通
D. 反向击穿
答案:C
37. 测量直流电压时必须( )。
A. 红表笔接高电位
B. 黑表笔接正极
C. 可随意接
D. 将表串在电路中
答案:A
38. 绕组式异步电动机的转子电路中串入一个调速电阻属于(  )调速。
A. 变极
B. 变频
C. 变转差率
D. 变容
答案:C
39. 一个正弦量可以准确地用一个(  )矢量表示。
A. 正弦
B. 平行四边形
C. 夹角
D. 旋转
答案:D
40. 晶体管工作在(  )状态时，发射结正偏，集电结反偏。
A. 放大
B. 截止
C. 饱和
D. 失真
答案:A
41. 电流对人体的伤害可以分为(  )两种类型。
A. 电伤.电击
B. 触电.电击
C. 电伤.电烙印
D. 触电.电烙印
答案:A
42. 变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(  ).
A. 15%;
B. 25%;
C. 35%;
D. 45%.
答案:B
43. 三相四线照明的有功电能计量应采用(  )元件的三相电能表。(直接接入式)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
44. 在一个闭合回路中.电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(  )
A. 全电路欧姆定律
B. 全电路电流定律
C. 部分电路欧姆定律
答案:A
45. 频敏变阻器主要用于(  )控制。
A. 笼形转子异步电动机的起动
B. 绕线转子异步电动机的调整
C. 直流电动机的起动
D. 绕线转子异步电动机的起动
答案:D
46. 下列关于电机安装的说法，(  )是正确的。
A. 水平安装的电机只须纵向水平即可
B. 水平安装的电机只须纵向.横向水平即可
C. 轴传动的电机只要轴向在一个中心线即可
D. 电机安装必须纵向.横向水平校正和传动装置校正
答案:D
47. 电工常用的绝缘材料是(  )。
A. 云母.中性凡士林.变压器油
B. 石英.变压器油.硅
C. 橡胶.电木.陶瓷
D. 尼绒.硫磺.碳棒
答案:C
48. 穿越线圈回路的磁通发生变化时，线圈两端就产生(  )。
A. 电磁感应
B. 感应电动势
C. 磁场
D. 电磁感应强度
答案:B
49. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合阐.通过(  )装罝使断路器自动跳阐,达到故障保护目的。
A. 活动
B. 自动
C. 脱扣
答案:C
50. 将一根导线均匀拉长为原长的2倍，则它的阻值为原阻值的(  )倍。
A. 1
B. 2
C. 4
答案:C
51. 露天安装变压器与火灾危险场所的距离不应小于(  )。
A. 10米
B. 15米
C. 20米
D. 25米
答案:D
52. 限流式熔断器熔体的熔断电流是按(  )电流设定的。，
A. 额定
B. 短路
C. 1.5倍额定
D. 2倍额定
答案:B
53. (  )的工频电流通过人体时，人体尚可摆脱，称为摆脱电流。
A. 0.1mA
B. 2mA
C. 4mA
D. 10mA
答案:D
54. 在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于(  )。
A. 各并联支路端电压的平均值
B. 各并联支路的端电压
C. 各并联支路的端电压之和
答案:B
55. 用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为( )。
A. 气体绝缘干式变压器
B. 环氧树脂干式变压器
C. H级绝缘干式变压器
答案:B
56. 电动机的额定功率是指(  )。
A. 电机输入功率
B. 电机消耗功率
C. 电机输出功率
D. 电机轴上输出的机械功率
答案:D
57. 敷设电力电缆必须按照(  ),根据电缆在桥.支架上的排列顺序进行。
A. 工作电压
B. 电缆断面图
C. 相序
答案:B
58. (  )系列均为快速熔断器。
A. RM和RS
B. RLl和RLS
C. RS和RLS
D. RM和RLS
答案:C
59. 特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至(  )
A. 6
B. 4
C. 10
答案:A
60. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成的技术措施有:(  ).验电.挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。
A. 放电
B. 设置安全措施
C. 停电
D. 测量接地电阻
答案:C
61. 戴维南定理只适用于(  ).
A. 外部为非线性电路
B. 外部为线性电路
C. 内部为线性含源电路
D. 内部电路为非线性含源电路
答案:D
62. 配电变压器高压侧一般都选择( )作为防雷保护装置。
A. 避雷针
B. 避雷带
C. 跌落式熔断器
D. 避雷器
答案:D
63. 三相异步电动机的点动控制线路中(  )热继电器。
A. 不需要
B. 需要
C. 使用
D. 安装
答案:A
64. 事故情况下，在全站无电后，应将(  )支路断路器分闸断开。
A. 各出线
B. 电压互感器
C. 电容器
D. 避雷器
答案:C
65. 电动系功率表的电流线圈应串联接入电路中，有“*”的“发电机端”应接到电路中的(  )端，另一电流端接至()。
A. 负载侧，任一侧
B. 电源侧，负载侧
C. 任一侧，电源侧
D. 流端钮的任一端，负载侧
答案:B
66. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时，导线间垂直距离不应小于(  )m。
A. 1.O
B. 1.5
C. 2.0
D. 2.5
答案:C
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