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[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]居民地地名标志
1范围
本标准规定了居民地地名标志的术语和定义、分类、设置要求、制作要求、安装要求及其他技术指 标等。
本标准适用于居民地地名标志的生产、流通、使用和监督检验。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2893 安全色
GB/T 10001（所有部分）标志用公共信息图形符号
GB 17733-2008 地名标志
3术语和定义
GB 17733-2008界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
3. 1
居民地地名标志 geograph i ca I name s i gns of res i dent i a I area
标示居民地地理实体专有名称及相关信息的设施。
3. [bookmark: bookmark22]2
地名导向标志gu i d i ng s i gns of geograph i caI names
标示两个或两个以上地理实体位置之间的关联信息，用于引导人们寻找目的地的导向设施。
4分类
4. [bookmark: bookmark23]1总则
本标准所称的居民地地名标志分为路（街）标志、巷标志、门标志'、楼标志、楼单元（梯位）标志、 街巷导向标志、小区导向标志等。
4.2路（街）标志
用于宽度4m以上的道路，或者商贸集散路段。
4.3巷标志
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用于巷（胡同、里弄）或宽度4m以下的道路。
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4.4楼标志
用于1。层及以上的建筑物志（个别地区7层〜9层建筑物也可使用，但同一地区的选用应保持一致）。
4.5楼单元（梯位）标志
用于住宅的楼梯口和沿街店面。
4.6门标志
4.6.1大门标志：用于7层〜9层的建筑物的出入口、别墅群、小区出入口及有围墙（或独立门户） 的机关、企事业单位、大中型公共建筑物的较大型的主门。
4.6.2中门标志：用于6层以下建筑物的出入口及机关、企事业单位、大中型公共建筑物的主门。
4.6.3小门标志：用于分布比较密集、不宜使用大门或中门标志的建筑物。
4.6.4室标志：用于建筑物内的每套居民住宅或写字楼房门。
4.7街巷导向标志
用于路（街）、巷（胡同、里弄）的导向标志。
4.8小区导向标志
用于居民地之区片、小区的导向标志。
5设置要求
5. 1安全要求
地名标志不应存在：
[bookmark: bookmark24]a）	对人身造成伤害和车辆行走造成损害的潜在危险；
[bookmark: bookmark25]b）	对环境造成污染的潜在危险。
5. 2设置方式
地名标志按GB 17733-20^第5. 1.2条规定的方式设置。
5.3设置高度
一般情况下，路（街）、巷的立柱式、悬臂式或附着式地名标志的下边缘距地面的高度不宜小于2m, 上边缘距地面的高度不宜超过2.6m,宽度以相协调为宜；其它居民地地名标志设置高度参照第5. 4条。
5.4设置位置
5.4. 1路（街）标志
路（街）的起止点、中间主要岔路口应设路（街）标志；一般情况下长度2000m以上的道路每间隔 500m宜设一个路（街）标志；城市繁华路段每间隔300m宜设一个标志；道路十字路口的咨（街）标志一 般设置为四个，或根据实际情况适当增加标志数量，但不应多于八个；丁字路口一般设置二个标志，或 根据实际情况适当增加标志数量，但不应多于五个。安装位置应符合以下要求：
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a）直线形丁字或十字路口的路（街）标志,其设置点位应在距两条道路的路沿相交点5m （含5m） 以外的合适位置；两条相交道路以弧线连接的路口，其设置点位应在道路弧线与直线路沿连接 点以外的合适位置；
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[bookmark: bookmark26]b）	路（街）标志的正面应与道路中心线或标志所在处的路沿平行，且距同侧路沿不少于250mm；
[bookmark: bookmark27]c）	路（街）标志不应遮挡同侧的交通标志和其他警示性标志；
[bookmark: bookmark28]d）	路（街）标志不应设置在斑马线、人行道、无障碍通道上，尽量避开道路隔离带、绿化带和其 它地面公共设施。
5.4.2巷标志
设置在巷的起止点、岔路口。较长的巷一般每间隔300m宜设置一个巷标志（附着式巷标志直接设于 巷的墙面）。
5.4.3楼标志
设置在建筑物靠路边外墙面，高度为距地面7.5m〜8.0m处（或在建筑物的2层〜3层之间）。
5.4.4楼单元（梯位）标志
设置在楼梯入口处上方外墙面或沿街店面左侧门柱上，距地面2.0m〜2.5m处。
5.4.5门标志
中门标志、小门标志设置在建筑物的门户、出入口处外墙面，距地面2.0m〜2.5m处；大门标志设置 在靠路边的出入口处外墙面，高度为距地面3.5m〜4.0m处（或位于楼的1层〜2层之间），室标志;设置在 每套居民住宅入户门框上方外墙面、距地面2.0m〜2.5m处居中位置。同一楼层的各室标志设置高度尽量 保持一致。
5. 4. 6街巷导向标志
依附在立柱式路（街）标志的支撑装置上。在繁华地带每间隔500m左右可设置一个导向标志，其它 地方根据实际情况确定设置方案
5.4. 7小区导向标志
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5. 4. 7. 1 大号导向枳翡:'
5. 4. 7. 2 中号导向标述:
5. 4. 7. 3 小号导向标志:
设置在居民地之区片、 设耍在居民地之区片、 设置在居直地之区片、
小区出入口处适当位置。 小区内岔路口处适当位置。 小区内适当位置。
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6制作要求 6. 1路（街）标志 6. 1. 1平面尺寸规格 6. 1. 1. 1立柱式标志（除灯箱式外）
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见表1,同一道路选用标志的尺寸规格应一致。
3

6

6. 4楼单元（梯位）标志
5

	类型
	内框平面尺寸规格
	外沿宽度
	说明

	
	长
	宽
	
	

	路（街）标志
	1500—1700
	400—500
	20—25
	适用于双向4车道以上的道路

	
	1200—1500
	300—400
	15—20
	适用于双向4车道及以下的道路



表1路（街）标志尺寸规格
单位为毫米

6.1.1.2灯箱式路（街）标志
尺寸规格同立柱式，灯箱的结构尺寸与造型应与标志相协调。
6.1.2版面内容
路（街）的汉字名称及汉语拼音；可附加标示该路（街）方向及紧邻路（街）、巷等地名。
6.1.3版面布局
标志的上部二分之一区域标示该路（街）的汉字名称；下部二分之一区域标示该名称的汉语拼音、 路（街）方向和紧邻路（街、巷）等汉字名称，汉字与汉语拼音字体的高度应一致。
6. 1.4颜色
东西走向（含与东西走向夹角小于45°的道路）标志的背景颜色为GB 2893规定的蓝色；南北走向 （含与南北走向夹角小于45°的道路）标志的背景颜色为GB 2893规定的绿色；文字颜色为白色（采用 蓄光材料的为GB 2893规定的黄色）。
6. 1.5文字
按GB 17733-20屛、2. 1条执行。
6. 1.6制作材料
标志的制作可使用下列材料或易有相同或更优性能的材料：
[bookmark: bookmark36]a）	基板：采用轧制铝板或其它耐腐蚀金属板时；
[bookmark: bookmark37]b）	底面：采用漆膜作底面，采用4级及以庆光膜；
[bookmark: bookmark38]c）	发光材料：采用长余辉蓄光膜（粉）；
[bookmark: bookmark39]d）	固定用料：紧固螺钉、强力粘合剂。
6. 1. 7方向标示
根据标志所在当前位置的左右两侧方向指示方位，分为：东、西、南、北、东南、东北、西南和西 北。
6. 1.8版面示例
参见图B. 1„
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6.2巷标志
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6.2.1尺寸规格
尺寸规格为830mmX330mmX1.5mm,单侧外沿宽度15mm或450mmX150mmX1.5mm,单侧外沿宽度15mm。
6.2.2版面内容
巷的汉字名称及其汉语拼音、紧邻路（巷）的汉字名称（或巷的起止号码）及方向标示。
6.2.3版面布局
上部四分之二区域标示该巷的汉字名称；中部四分之一区域标示该巷名称的汉语拼音；下部四分之 一标示紧邻路（街）、巷等的汉字名称（或该巷的起止门牌号码），并在其左右两侧标示方向。
6.2.4颜色、文字、制作材料及方向标示
要求同第6.1.4-6. 1. 7条。
6.2.5版面示例
参见图B.2、图B.3。
6.3楼标志
6.3.1 尺寸规格
尺寸规格为940mmX540mmX2mm，单侧外沿宽度20mm，内框线条粗细以相协调为宜。
6. 3. 2版面内容
汉字地名及其汉语拼音和楼标志号。
6. 3. 3版面布局
标志的左边五分之三的区域标示地名的汉字及汉语拼音，其中汉字名称标示在上部五分之三的区 域，汉语拼音标示在下部五分之二的区域；右边五分之二的区域标示楼标志号（用阿拉伯数字书写，字 体高度为360mm）。
6.3.4颜色
标志的左边五分之三的区域背景颜色为GB 2893规定的蓝色，文字颜色为白色；右边五分之二的区 域背景颜色为白色，文字颜色为GB 2893规定的红色：
6.3.5楼标志的文字
要求同第6. 1. 5条。
6.3.6制作材料
基板、底面、发光材料要求同第6.1.6条中的a）、b）与c）；固定用料为紧固螺钉（水泥钉）、强力 粘合剂。
6. 3. 7版面示例
参见图B. 4、图B. 5、图B. 6。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/895330211032011104
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