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	纺织厂供配电系统设计

【摘要】一直以来，电能是工业生产的主要能源及动力，工厂的供配电系统能否稳定运行决定着工厂的效益与生产效率，可见供配电系统设计有着举足轻重的地位。本次设计的对象是某纺织厂，设计涵盖了负荷计算和无功功率补偿、变电所位置和型式的选择、变电所主接线方案的设计、短路电路的计算、变电所设备的选择和检验及进出线的选择和检验等主要内容。通过设计，为棉纺厂提供一个合理的供配电系统，使该厂能够更好的生产纺织品。
【关键字】负荷计算；主接线；进出线







[bookmark: _Toc8936]引言
电能的产生，带给了我们许多便利，不论在生活中，还是在工作中，它都扮演者重要的角色。目前，电能已成为我们生活中不可或缺的一部分，对企业而言，它也是核心的部分。
工厂的供配电，即研究工厂中的电能的供给和分配。在工厂里，电能是生产的主要动力，有了电能驱动设备的运转，可以提高生产的效率，增加工厂产品的产量，降低一些作业的危险系数等，可见，电能的重要地位。要想维持工厂生产的运转，必须要有一个稳定持续的电能供应，若断电了，会对生产有很大影响。倘若有一个合理的供电系统设计，就可以有效避免这种情况的出现，优越性和重要性不由得体现出来。
工厂供电有以下要求：
（1） 安全
确保人身和设备的安全，不应发生事故。
（2） 可靠
    满足各种等级用电负荷的可靠性要求。
（3） 优质
    满足用户对频率、电压、波形不畸变等电能质量指标的要求。
（4） 经济
    要简化接线，降低投资，减少运行的维持的费用。
工厂供电设计的一般原则：
工厂的供配电系统的设计有一个前提，前提是要在国家政策和标准下执行，具体情况要考虑施工时的实际状况。在这个前提下，结合设计任务书进行设计。国家已制定了多项规范，如GV50054-95《低压配电设计规范》，GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10kv及以下设计规范》等等。在供配电系统设计的时候，不仅要遵循国家的标准，还需要服从下面的原则：
（1）遵守规程、执行政策

在国家颁布的规定和政策下执行。
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（2）安全可靠、先进合理
在保证人身安全和设备质量合格可靠前提下进行设计，使用先进的设备。
（3）近期为主、考虑发展
根据工厂的特点、要求进行设计、预留扩建区域。
（4）全局出发、统筹兼顾
全面考虑所设计的工程的特色，决定适宜的策略。
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[bookmark: _Toc6512]	第一章 负荷计算与无功功率补偿
[bookmark: _Toc8893]1.1 计算负荷的概念
在一个相同的时间里，实际的变化运动的负荷和一个假设存在的连续的负荷的热效应相互作用，它们会共同产生同样大小的最大热效应。设计的时候，人们按照发热条件来选择导体和电器有一个根据，这个根据往往是30分钟内最大的平均值。
[bookmark: _Toc20564]1.2 进行负荷计算的原因
（1）供电系统电气设备选择（导线、开关、变压器等)。
（2）继电保护整定。
（3）选择仪表量程。
（4）安排供电方案及系统运行方式。
[bookmark: _Toc31367]1.3 负荷计算的方法
[bookmark: _Toc29876]1.3.1单组用电设备计算负荷的计算公式
（1）有功计算负荷（单位为kW）   


                (1-1)
（2）无功计算负荷（单位为kvar）	

                      (1-2)
（3）视在计算负荷（单位为kVA）		

=                          (1-3)
（4）计算电流（单位为A）  
=                           (1-4)
[bookmark: _Toc9932]1.3.2多组用电设备计算负荷的计算公式
（1）有功计算负荷（单位为kW）		


=                      (1-5)


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/897155124106006053
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