单位〔子单位〕工程质量竣工验收记录
WSZL－1
	工程名称
	

	施工单位
	

	道路类型
	
	工程造价
	

	工程经理
	
	单位工程技术负责人
	标书
	制表人
	

	开工日期
	 合同日期？  年    月    日
	竣工日期
	  年    月    日

	序号
	项   目
	验  收  记  录
	验  收  结  论

	1
	分部工程
	共   分部，经查    分部符合
标准及设计要求  分部
	

	2
	质量控制资料核查
	共   项，经审查符合要求    项，
经核定符合标准要求   项
	

	3
	平安和主要使用功能核查及抽查结果
	共核查    项，符合要求    项，
共抽查    项，符合要求    项， 
经返工处理符合要求    项
	

	4
	观感质量检验
	共抽查     项，符合要求   项，
不符合要求    项
	

	5
	综合验收结论
	建设单位填写
	

	参
加
验
收
单
位
	建设单位
	监理单位
	施工单位

	
	〔公章〕

单位〔工程〕负责人

年   月   日
	〔公章〕

总监理工程师

年   月   日
	〔公章〕

单位负责人

年   月   日

	
	设计单位
	
	

	
	
〔公章〕
单位〔工程〕负责人

年   月   日
	
	



单位〔子单位〕工程观感质量评价记录
附表1-1
	工程名称
	
	施工单位
	

	单位工程
	道路工程
	子单位工程
	——

	序号
	检查工程
	抽查质量情况
	好
	中
	差

	1
	沥青混凝土面层
	外表平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；
无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，未污染其他构筑物；
面层与附属构筑物接顺，无积水现象。
	
	
	

	2
	水泥混凝土面层
	板面平整密实，边角整齐、无裂缝，无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，伸缩缝应垂直、直顺，缝内无杂物，伸缩缝在规定的深度和范围内全部贯穿。
	
	
	

	3
	人行道面层
〔含无障碍设计〕

	铺砌稳固、无翘动，外表平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水现象。坡道口与路面高差符合要求
	
	
	

	4
	检查井井盖安装
	各部位尺寸准确，井框与井口位置吻合；
加固混凝土，外表平整光洁、无裂纹；
井框与沥青相接平顺，结合紧密；井内清理干净，无建筑垃圾等杂物。
	
	
	

	5
	立〔平〕沿石
	座浆饱满、安装稳固，缝宽均匀、勾缝密实，外露面清洁、颜色一致、无污染，立面垂直、线条直顺，立沿石外露高度一致；
平沿石外表平整，不阻水。
	
	
	

	6
	雨水斗
	井框、井箅完整、配套，安装平稳、牢固；
混凝土小梁位置准确、与井框结合紧密；
符合收水要求，周边无积水。
	
	
	



	7
	交通设施
〔公交站台、平安岛及隔离墩、护栏等〕
	各种交通设施位置准确、安装牢固、线形美观，外表整洁。
	
	
	

	8
	挡土墙
	砌筑墙体丁顺匀称，外表平整，灰缝均匀、饱满、直顺，变形缝垂直贯穿，做法标准；
混凝土外表光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面、露筋现象，泄水孔通畅。
	
	
	

	观感质量综合评价
	

	评价结论
	

	观感质量评价组〔签字〕：
年   月   日



单位〔子单位〕工程结构平安及
使用功能评价记录
附表2-1
	工程名称
	
	施工单位
	

	单位工程
	道路工程
	子单位工程
	——

	序号
	平安和功能检查工程
	资料核〔抽〕查情况
	功能评价结果

	1
	路面厚度
	应测点数：         
实测点数：         
抽查点数：         
抽查结果：         
	

	2
	路基、路面弯沉试验
	应测点数：         〔每车道每20米〕
实测点数：         
设计值：           〔0.01mm〕
代表值：           〔0.01mm〕
	

	3
	混凝土路面弯拉强度
	应留置试块：                组
实际留置标养试件：          组
应留置同养试件：            组
实际留置同养试件：          组
设计值：         〔MPa〕
代表值：         〔MPa〕
	

	4
	摩擦系数
	应测点数：          〔每200米一处〕
实测点数：          
设计值：          
代表值：          
	

	5
	构造深度
	应测点数：          〔每200米一处〕
实测点数：          
设计值：       mm
代表值：       mm
	

	评价结论
	

	
平安及使用功能评价组〔签字〕：
                                                    年   月   日




单位〔子单位〕工程质量保证资料评价记录
 附表3
	工程名称
	

	单位工程
	
	施工单位
	

	序号
	资料名称
	核查意见

	1
	施工组织设计、施工方案及审批记录
	

	2
	施工图设计文件会审、技术交底记录
	

	3
	设计变更、洽商记录
	

	4
	原材料、成品、半成品、构配件设备出厂合格证、出厂检〔试〕验报告和复试报告〔须一一对应〕
	

	5
	施工试验报告及见证检测报告
	

	6
	施工记录
	

	7
	测量复核及预检记录
	

	8
	隐蔽工程检查验收记录
	

	9
	工程质量检验评定资料
	

	10
	使用功能试验记录
	

	11
	工程质量事故及调查处理资料
	

	12
	竣工测量资料
	

	13
	竣工图
	

	14
	工程竣工验收文件
	

	评价结论
	

	质量保证资料评价组〔签字〕：
年   月   日



单位工程分部工程检验汇总表
WSZL－2
	工程名称
	

	施工单位
	

	单位工程名称
	

	工程经理
	
	工程技术负责人
	标书规定的
	制表人
	

	序号
	外观检查
	质量情况

	1
	
	 

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	
	
	

	序号
	分部〔子分部〕工程名称
	合格率〔%〕
	质量情况

	1
	路基
	
	

	2
	基层
	
	

	3
	面层
	
	

	4
	1沥青混合料面层
	
	

	5
	2.水泥混凝土面层
	
	

	6
	3.铺砌式面层
	
	

	7
	广场与停车场
	
	

	8
	人行道
	
	

	9
	挡土墙
	
	

	10
	附属构筑物〔牙石、雨水支管与雨水口、路灯管线与根底〕
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	平均合格率〔%〕
	

	检验结果
	

	施工负责人
	质量检查员
	日     期


说明:路灯管线与灯座作为道路附属工程内容之一
分部〔子分部〕工程检验记录
WSZL－3
	工程名称
	

	施工单位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	工程经理
	
	工程技术负责人
	
	制表人
	

	施工负责人
	
	质量检查员
	
	日  期
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	合格率〔%〕
	质量情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	质量控制资料
	

	平安和功能检验
〔检测〕报告
	

	观感质量验收
	

	分部〔子分部〕工程检验结果
	
	平均合格率〔%〕
	

	参加验收单位
	施工单位
	工程经理：                             年    月   日

	
	监理〔建设〕单位
	监理总工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕
年    月   日

	
	
	

	
	
	



分项工程质量检验记录
WSZL－4
	工程名称
	

	施工单位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	检验批数
	

	工程经理
	
	工程技术负责人
	
	制表人
	

	序号
	检验批部位、区段
	施工单位自检情况
	监理〔建设〕单位验收情况
验收意见

	
	
	合格率〔%〕
	检验结论
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	平均合格率〔%〕
	

	施工单位检查结果
	
工程技术负责人  工程部技术负责人还是标书规定的负责人



年   月   日 
	验收结论
	
监理工程师
〔建设单位工程专业技术负责人〕


年    月   日



土方路基工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	路基压实度
	第-2条
	应测   点，实测   点。

	
	2
	弯沉值
	设计规定
	应测   点，实测   点。

	一般工程
	1
	路床外观质量
	第-3条
	

	
	2
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	土路基允许偏
差
	路床纵断工程〔mm〕20
	-20，+10
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床中线偏位〔mm〕100
	≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床平整度〔mm〕20
	≤15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床宽度〔mm〕40 20-50cm
	不小于设计+附加
宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床横坡 20
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	边坡 20
	不陡于
设计值
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：     %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               
年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	
专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    
 年   月   日



挖石方路基工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	上边坡必须稳定，严禁有松石、险石
	标准要求
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一
般
项
目
	1
	挖石方路基允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	路床纵断工程〔mm〕
	+50，-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床中线偏位〔mm〕
	≤30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	边坡
	不陡于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               
年   月   日


	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    


 年   月   日




填石方路基工程检验批质量验收记录表
 WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	压实度、沉降差  
	 设计标准要求
	应测   点，实测   点。 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一
般
项
目
	1
	路床顶面嵌缝牢固，外表均匀、平整、稳定无推移、浮石。
	  标准要求
	

	
	2
	边坡应稳定、平顺，无松石。
	标准要求
	

	
	3
	填石路基允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	路床纵断工程〔mm〕
	-20+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床中线偏位〔mm〕
	≦30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床平整度〔mm〕
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路床横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	边坡
	不陡于设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    

 年   月   日



 路肩工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	桩号

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	  
一
般
项
目
	1
	肩线应顺畅外表平整，不积水不阻水
	标准要求
	 符合标准要求

	
	2
	路肩压实度应大于或等于90%
	设计要求
	符合设计要求

	
	3
	路肩允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	宽度〔mm〕
	不小于设计规定
	设计宽度为  查8点 7点合格
	
	
	

	
	
	
	横坡
	±1%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长
〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	
    
工程专业质量检查员：
                               

年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕         

 年   月   日



石灰土基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	土
	第.1条
	

	
	2
	石灰
	第.2条
	

	
	3
	水
	第.3条
	

	
	4
	压实度
	设计要求
	

	
	5
	无侧限抗压强度
	设计要求
	

	一
般
项
目
	1
	外表
	第.4条
	

	
	2
	石灰土根底允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线位移
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	基层 
	 ±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	基层
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	≦15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	宽度为 检查 点 点合格
	
	
	

	
	
	
	 横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               
年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                   
 
 年   月   日



石灰、粉煤灰稳定砂砾〔碎石〕基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	基层

	分项工程名称
	
	验收部位
	桩号

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	土
	第.1条
	

	
	2
	石灰
	第.2条
	

	
	3
	水
	第.3条
	

	
	4
	压实度
	设计要求
	

	
	5
	无侧限抗压强度
	设计要求
	

	一
般
项
目
	1
	外表
	第.4条
	

	
	2
	石灰土根底允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线位移
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	基层 
	 ±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	基层
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	≦15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                              
符合标准要求
年   月   日


	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：   合格
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    
 年   月   日




石灰、粉煤灰稳定钢渣基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	土
	第.1条
	 

	
	2
	石灰
	第.2条
	

	
	3
	水
	第.3条
	

	
	4
	压实度
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	
	5
	无侧限抗压强度
	设计要求
	

	一
般
项
目
	1
	外表
	第.4条
	

	
	2
	石灰土根底允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线位移
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	基层 
	 ±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	基层
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	≦15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               
年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    

 年   月   日



水泥稳定土类基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	土
	第.1条
	 

	
	2
	水泥
	第.2条
	

	
	3
	水
	第.3条
	

	
	4
	粒料
	第.3条
	

	
	5
	压实度
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	
	6
	无侧限抗压强度
	设计要求
	

	一
般
项
目
	1
	外表
	第.4条
	

	
	2
	水泥稳定土
基层允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线位移
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	基层 
	 ±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	基层
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	≦15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               
年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    
 年   月   日



级配砂砾〔砾石〕基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	集料
	第条
	 

	
	2
	压实度
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	
	3
	弯沉值
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	一
般
项
目
	1
	外表
	第.4条
	

	
	2
	级配砂石允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线偏位〔mm〕
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	基层 
	 ±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	基层
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	≦15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 横坡
	±0.3%且
不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	砂石
	+20-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	砾石
	+20-10%层厚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长
〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    
 年   月   日



级配碎石〔碎砾石〕基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	级配碎石、嵌缝料
	第条
	 

	
	2
	压实度
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	
	3
	弯沉值
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	一
般
项
目
	1
	外表
	第.4条
	

	
	2
	级配砂石基层允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线位移
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	基层 
	 ±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	基层
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	≦15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 横坡
	±0.3%且
不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日


	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                   
 年   月   日



沥青碎石基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	沥青碎石原料
	第条
	 

	
	2
	压实度
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	
	3
	弯沉值
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	一
般
项
目
	1
	外表
	第条
	

	
	2
	沥青碎石基层允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线偏位〔mm〕
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	横坡
	±0.3%且
不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长
〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    

 年   月   日



沥青贯入式基层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	沥青、集料、嵌缝料
	第条
	 

	
	2
	压实度
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	
	3
	弯沉值
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	一
般
项
目
	1
	外表
	第.4条
	

	
	2
	沥青灌入式基层允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	中线位移
	≦20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	纵断高程〔mm〕
	基层 
	 ±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 平整度〔mm〕
	基层
	≦10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	底基层
	≦15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 宽度〔mm〕
	不小于设计+附加宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 横坡
	±0.3%且
不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度〔mm〕
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	沥青总用量
	±0.5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    


 年   月   日



透层、粘层、封层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	面层

	分项工程名称
	透层
	验收部位
	桩号

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	采用沥青的品种、标号封层粒料质量、规格
	第8.5.3条
	

	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一
般
工程
	1
	封层油层与粒料洒布外观质量
	第.3条
	

	
	2
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	宽度
	≧设计规定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   平均合格率：   %

	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长
〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日


	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    

 年   月   日




热拌沥青混合料面层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	原材质量、出场温度、配比
	第8.1，，8.2.5条
	 

	
	2
	压实度、厚度、弯沉值
	设计要求
	应测   点，实测   点。

	
	
	
	
	

	一
般
工程
	1
	外观质量
	第.3条
	

	
	2
	热
拌沥青混
合
料
面
层
允许误差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	纵断高程
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	中线偏移
	≤20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平整度
	标准差σ值
	快速路、主干路
	≤1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	次干路、支路
	≤2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	最大
间隙
	次干路、支路
	≤5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	宽度
	≥设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	井框与路面高差
	≤5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长
〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日

	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                    

 年   月   日



冷拌沥青混合料面层工程检验批质量验收记录表
WSZL－5
	工 程 名 称
	

	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	
	施工负责人
	

	质量检验员
	
	交方班组
	
	接方班组
	

	制  表 人
	
	工程数量
	
	检验日期
	

	CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定
	施工单位检查评定记录

	主控工程
	1
	乳化沥青品种、性能和集料的规格、质量
	第8.1条
	 

	
	2
	压实度
	第.2条
	应测   点，实测   点。

	
	3
	面层厚度
	第.3条
	应测   点，实测   点。

	一
般
工程
	1
	外观质量
	第.4条
	

	
	2

	冷
拌沥青混
合
料
面
层
允许误差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检查结果、实测点偏差值或实测值

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	应测
点数
	合格
点数
	合格率〔%〕

	
	
	
	纵断高程
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	中线偏移
	≤20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平整度
	≤10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	宽度
	≥设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	井框与路面高差
	≤5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均合格率：   %

	
	
	
	检 验 结 论：

	施工单位检查
评定结果
	专业工长
〔施工员〕
	
	施工班组长
	

	
	工程专业质量检查员：                               

年   月   日


	监理〔建设〕单位
验收结论
	专业监理工程师：
〔建设单位工程专业技术负责人〕                  
  
 年   月   日
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