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工程名称：   微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地   
   华能欢城 100MW光伏发电工程         
建设单位：     华能微山新能源 (盖章)   
    

 编制日期：2023年07月
国家环境保护部制
《建设工程环境影响报告表》编制说明
  
1、工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字〔两个英文字段作一个汉字〕。
2、建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3、行业类别——按国标填写。
    4、总投资——指工程投资总额。
    5、主要环境保护目标——指工程区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。
8、审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。
一、建设工程根本情况
	工程名称
	微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地华能欢城100MW光伏发电工程

	建设单位
	华能微山新能源

	法人代表
	林范军
	联系人
	钱广民

	通讯地址
	山东省济宁市微山县夏镇街道建设路明湖国际广场

	联系   
	
	   
	——
	邮政编码
	272100

	建设地点
	微山县欢城镇赵庄附近

	立项审批
部门
	微山县开展和改革委员会
	批准文号
	1608070145

	建设性质
	新建√  改扩建  技改
	行业类别
及代码
	D4415太阳能发电
A141蔬菜种植

	占地面积
(平方米)
	260万
	绿化面积
(平方米)
	——

	总投资
(万元)
	83321
	其中：环保
投资(万元)
	50
	环保投资占总投资比例
	0.06%

	评价经费
(万元)
	
	预期投产
日期
	2023年12月

	工程内容及规模：
一、工程概况   
我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，能源将近 76%由煤炭供给，大量的煤炭开采、运输和燃烧，对我国的环境已经造成了极大的破坏。大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保证我国能源供给平安和可持续开展的必然选择。
目前的太阳能发电技术主要有太阳能光伏发电和太阳能热发电技术，其中太阳能热发电技术尚处于试验开发阶段，而太阳能光伏发电技术已经成熟、可靠、实用，其使用寿命已经到达25-30年。要使光伏发电成为战略替代能源电力技术，必须搞大型并网光伏发电系统，太阳能光伏发电不产生燃煤发电带来的污染物排放问题。太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、平安等显著优势，成为关注重点，在太阳能产业的开展中占有重要地位。大力开展太阳能发电事业，可以减轻矿物能源燃烧给环境造成的污染，保护环境，有利于建设环境和谐的社会。




	本光伏电站采用“农光互补〞的新型开发模式，建设用地主要为采煤沉陷区中无积水的区域。农业光伏大棚利用太阳能光伏发电无污染的特点，与高科技农业大棚有机结合，即在大棚的局部或全部向阳面上铺设光伏太阳能发电装置，它既具有发电能力，又能为农作物提供适宜的生长环境，以此创造更好的经济效益和社会效益。
在此根底下，华能微山新能源拟投资83321万元在微山县欢城镇境内赵庄附近建设微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地华能欢城100MW光伏发电工程，工程共建设3个1.6MW平单轴跟踪式光伏并网发电单元。本工程充分利用土地资源，形成“上可发电，下可农业种植〞的发电模式，实现了光伏发电和农业种植的综合高效利用，大大节约了土地资源，极大提高了单位面积土地的经济价值。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设工程环境保护管理条例》中有关规定，该工程属于第34项“其他能源发电〞中的并网光伏发电，因此本工程需编制环境影响报告表。受华能微山新能源委托，我公司承当本工程的环境影响评价工作。
二、工程厂址及平面布置
本工程位于微山县欢城镇，场区由2块场地组成，地块1为蒋庄煤矿开采造成的采煤沉陷地，地块2为崔庄煤矿采煤沉陷的坑塘水面〔具体分布情况见“附图2  工程周围敏感目标分布图〞〕。场区内大局部为复垦地，常年不积水，局部地区为季节性积水区。厂址远离市区，乡村道路纵横交错，交通运输条件较好。〔工程地理位置图见附图1，周边概况图见附图2〕。
该工程站区总用地面积260万m2，光伏电站共设计安装 341911块290Wp、295Wp 单晶硅光伏组件，光伏电站总容量为100MW。场区共分为 59 个光伏发电单元，其中，1#场地共建设960座光伏农业大棚，合计44个发电单元；2#为采煤沉陷的坑塘水面，水面区域均采用浮筒漂浮式，共15个发电单元。以6回35kV集电线路接至220kV赵庄聚集站，再通过220kV线路π接微山~奚仲220kV输电线路进行并网。
三、建设规模和建设方案
本工程总装机容量100MW，由两个场址组成，其中场址1为陆地区域，场址2位水面区域。场址1共安装太阳能电池组件260160块〔包括标准功率为290W的太阳能电池组件172248块，标准功率为 295W 的太阳能电池组件 87912 块〕，场址2共安装太阳能电池组件81751块〔包括标准功率为290W的太阳能电池组件172块，标准功率为295W的太阳能电池组件81579 块〕，




	本工程主要任务是发电，同时兼顾采煤沉陷区治理、农业综合开发利用。本工程设计安装设计安装341911块标准功率为290W的单晶硅光伏组件，光伏电站总容量100MW。预计平均年上网电量为11000万kW·h，年等效满负荷利用1100h。将为山东省提供大量的清洁能源，同时可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，对于促进当地旅游业，带动地方经济快速开展将起到积极作用。升压站不在本次评价范围内。
本工程主要工程组成见表1-1。
表1-1  工程组成一览表
	工程组成
	工程内容

	主体工程
	单晶硅光伏组件
	总装机容量 100MW，共341911块，59 个光伏发电单元

	
	农业大棚
	建设 960座光伏农业大棚，其中，包含10 个土墙棚，153个45.6m拱棚，192个88.8m拱棚，317个45.6m 阴棚，288个88.8m阴棚。

	辅助工程
	综合楼
	1座，2F，总建筑面积1232.53m2。设置有门厅、主控室、办公室、休息室等

	储运工程
	车库及备品车间
	1座，建筑面积74.472m2

	公用工程
	给排水
	供水由厂区地下水提供；排水采取雨污分流制

	
	供暖
	办公室采用空调

	
	供电
	由当地供电站供给

	环保工程
	废气
	——

	
	废水
	生活污水经化粪池处理后，用作本工程区农肥，不外排；1#场地光伏组件下部种植蔬菜，太阳能电池组件外表冲洗水经收集后，通过沉淀池处理，用作蔬菜浇灌用水；2#场地太阳能电池组件外表冲洗水经收集后，通过沉淀池处理后，排入坑塘内。

	
	噪声
	——

	
	固废
	废旧太阳能模块极板、废变压器油〔含桶〕交由有资质的危废处置单位处置；烂枝叶回收利用肥田；生活垃圾由环卫部门清运


五、主要设备
本工程所用主要设备如下：
表1-2  主要设备一览表
	序号
	名称
	规格及技术标准
	单位
	数量
	备注

	(一)光伏场区-场区 1

	一
	光伏场区设备

	1
	光伏组件
	
	
	
	

	1.1
	光伏组件
	290W，单晶硅，采用 PERC 技术，1000V
	块
	154968
	

	1.2
	光伏组件
	295W，单晶硅，采用 PERC 技术，1000V
	块
	87912
	

	1.3
	光伏组件
	290W，单晶硅，采用 PERC 技术，1500V
	块
	17280
	






		2
	支架
	
	
	
	

	2.1
	支架
	3X4X22 布置 290 组件
	个
	587
	

	2.2
	支架
	3X4X22 布置 295 组件
	个
	34
	

	2.3
	支架
	3X4X11 布置 295 组件
	个
	470
	

	2.4
	跟踪支架
	
	个
	96
	

	2.5
	1500V 支架
	3X4X20 布置 290 组件
	个
	72
	

	3
	大棚
	
	
	
	

	3.1
	土墙棚
	
	座
	10
	

	3.2
	45.6m 拱棚
	
	座
	153
	

	3.3
	88.8m 拱棚
	
	座
	24
	

	3.4
	45.6m 阴棚
	
	座
	317
	

	3.5
	88.8m 阴棚
	
	座
	288
	

	3.6
	跟踪大棚
	
	座
	96
	

	3.7
	1500V 大棚
	
	座
	72
	

	4
	组串式逆变器
	
	
	
	

	4.1
	组串式逆变器
	SUN2000-50KTL	8 输入回路
	台
	1381
	

	4.2
	组串式逆变器
	SUN2000-60KTL	8 输入回路
	台
	72
	

	5
	交流汇流箱
	
	
	
	

	5
	交流汇流箱
	6 进 1 出〔500V〕
	台
	252
	

	5
	交流汇流箱
	6 进 1 出〔800V〕
	台
	12
	

	二
	光伏电缆

	1
	1000V 光伏电缆
	1000V，PVF-1000VDC -1×4mm2
	km
	503
	

	1
	1500V 光伏电缆
	1500V，PVF-1000VDC -1×4mm2
	km
	36
	

	


3
	

1000V 光 伏 电 缆 连接器
	


1000V，适用于 PVF-1×4
	套
(公 母为 一 套)
	


22629
	

	


3
	

1500V 光 伏 电 缆 连接器
	


1500V，适用于 PVF-1×4
	套
(公 母为 一 套)
	


1210
	

	三
	逆变器至箱变电缆及附件
	

	1
	1000V 逆 变 器 到
交流汇流箱电缆
	YJY22-0.6/1kV-3×25
	km
	96
	

	2
	1500V 逆 变 器 到
交流汇流箱电缆
	YJY22-1.8/3kV-3×25
	km
	15
	

	3
	1000V 交 流 汇 流
箱到箱变电缆
	YJY22-0.6/1kV-3×240
	km
	45
	






		4
	1500V 交 流 汇 流
箱到箱变电缆
	YJY22-1.8/3kV-3×240
	km
	5
	

	5
	1000V 交 流 电 缆
	适用于 YJY22-0.6/1kV-3×25
	套
	2696
	

	
	接线端子
	
	
	
	

	6
	1500V 交 流 电 缆
接线端子
	适用于 YJY22-1.8/3-3×25
	套
	144
	

	7
	1000V 交 流 电 缆
接线端子
	适用于 YJY22-0.6/1kV-3×240
	套
	648
	

	8
	1500V 交 流 电 缆
接线端子
	适用于 YJY22-1.8/3-3×240
	套
	24
	

	四
	35kV 集电线路

	1
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×50
	km
	5.7
	

	2
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×95
	km
	3
	

	3
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×150
	km
	4.3
	

	4
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×185
	km
	3.9
	

	
5
	
35kV 电缆附件
	
(终端头)
	
个
	
86
	含上下
杆塔 4 个

	6
	35kV 电缆附件
	(中间接头)
	个
	20
	

	五
	光伏场区所需电缆管/桥架

	1
	碳素波纹管
	DN32
	km
	8
	

	2
	镀锌钢管
	DN80
	km
	4
	

	六
	箱变

	





1
	





箱变
	35kV 三相双绕组铜芯油浸无励磁变
	





台
	





42
	

	
	
	压器
	
	
	

	
	
	S11-1600/35/0.5kV
	
	
	

	
	
	36.75±2×2.5%/0.5kV
	
	
	

	
	
	Dy11
	
	
	

	
	
	Uk=6%
	
	
	

	
	
	带 35kV 负荷开关-熔断器柜 1 台
	
	
	

	
	
	带 12kVA 辅助变压器 Yyn	1 台
	
	
	

	
	
	(高压侧设 3 进 1 出，含氧化锌避雷器 3
只)
	
	
	

	





2
	





箱变
	35kV 三相双绕组铜芯油浸无励磁变
	





台
	





2
	

	
	
	压器
	
	
	

	
	
	S11-1600/35/0.8kV
	
	
	

	
	
	36.75±2×2.5%/0.8kV
	
	
	

	
	
	Dy11
	
	
	

	
	
	Uk=6%
	
	
	

	
	
	带 35kV 负荷开关-熔断器柜 1 台
	
	
	

	
	
	带 12kVA 辅助变压器 Yyn	1 台
	
	
	






		
	
	(高压侧设 3 进 1 出，含氧化锌避雷器 3
只)
	
	
	

	七
	光伏电站接地

	1
	接地装置
	镀铜绞线
	km
	70
	

	2
	垂直接地装置
	镀铜钢棒 DN40，L=2.5m
	根
	200
	

	(二)光伏场区-场区 2

	一
	光伏场区设备

	1
	光伏组件
	

	1.1
	光伏组件
	290W，单晶硅，采用 PERC 技术
	块
	172
	

	1.2
	光伏组件
	295W，单晶硅，采用 PERC 技术
	块
	81579
	

	2
	浮筒
	
	
	
	

	2.1
	浮筒
	模块式浮筒〔适用于 60 片组件〕,含锚固
系统
	套
	81751
	

	2.2
	浮筒
	集电线路浮筒
	km
	12
	

	2.3
	浮筒
	5X8m2
	套
	15
	

	4
	组串式逆变器
	SUN2000-50KTL	8 输入回路
	台
	472
	

	5
	交流汇流箱
	6 进 1 出
	台
	87
	

	二
	光伏电缆

	1
	光伏电缆
	PVF-1000VDC -1×4mm2
	km
	170
	

	


2
	


光伏电缆连接器
	


适用于 PVF-1×4
	套
(公 母为 一 套)
	


8358
	

	三
	逆变器至箱变电缆及附件
	

	1
	逆变器到交流汇 
流箱电缆
	YJY22-0.6/1kV-3×25
	km
	28
	

	2
	交流汇流箱到箱 
变电缆
	YJY22-0.6/1kV-3×240
	km
	3.3
	

	3
	交流电缆接线端 
子
	适用于 YJY22-3×25
	套
	1010
	

	4
	交流电缆接线端 
子
	适用于 YJY22-3×240
	套
	70
	

	四
	35kV 集电线路
	

	1
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×50
	km
	5.8
	

	2
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×95
	km
	1.8
	






		3
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×150
	km
	4
	

	4
	35kV 电力电缆
	YJY22-26/35kV-3×185
	km
	2
	

	
5
	
35kV 电缆附件
	
(终端头)
	
个
	
36
	含上下 
杆塔 4 个

	6
	35kV 电缆附件
	(中间接头)
	个
	6
	

	六
	箱变

	

1
	

箱变
	35kV 三相双绕组铜芯油浸无励磁变 压器S11-1600/35/0.5kV
	

台
	

15
	

	2
	
	36.75±2×2.5%/0.5kV
	
	
	

	3
	
	Dy11
	
	
	

	4
	
	Uk=6%
	
	
	

	
5
	
	带 35kV 负荷开关-熔断器柜 1 台
	
	
	

	6
	
	带 12kVA 辅助变压器 Yyn	1 台
	
	
	

	7
	
	(高压侧设 3 进 1 出，含氧化锌避雷器 3只〕
	
	
	

	七
	光伏电站接地
	
	
	
	

	1
	ARC 接地合金
	40×4mm
	km
	23
	

	2
	垂直接地装置
	镀铜钢棒 DN40，L=2.5m
	根
	100
	

	八
	架空线路
	
	
	
	

	1
	35kV 架空线路
	LGJ-185 同塔单回
	km
	2.5
	

	1.1
	主变压器系统
	
	
	
	

	
	电力变压器
	电力变压器 SZ11-100000/220	100MVA
	台
	1
	

	
	中性点成套设备
	
	套
	1
	


六、公用工程
1、给排水
〔1〕给水
本工程用水由厂区自备井提供，水质、水量均能够满足生产和生活需要。工程用水包括生活用水和生产用水。本工程总用水量为9.6m3/d，3503.84m3/a。
①生活用水
本工程职工定员9人，工程用水量按50L/人·天计算，共用新鲜水量为0.4m3/d，即54.75m3/a。
②组件清洗用水




	电池组件容易积尘影响发电效率，故应对电池组件进行清洗，以保证电池组件的发电效率，当发电量减少10~15%时应该清洗组件。组件外表清洗用水强度为1L/m2·次。工程使用新鲜水〔清水〕对光伏组件进行清洗，不使用清洗剂等。
场址1共安装太阳能电池组件260160块，该局部光伏组件总外表积约为425830m2〔1.65m*0.992m*260160〕，冲洗一次需水量为425.83m3。按平均每两个月冲洗一次，年用水量为2554.98m3，折合每天用水量7m3/d。场址2共安装太阳能电池组件81751块，该局部光伏组件总外表积约为133810m2〔1.65m*0.992m*81751〕，该局部年用水量为802.86m3，折合每天用水量2.2m3/d。综上，组件清洗用水总用水量为9.2m3/d，即为3357.84m3/a。
〔2〕排水
排水：本工程厂区排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。
①生活污水
本工程生活污水量按80%计算，污水总产生量为0.32m3/d〔即116.8m3/a〕，生活污水水质较简单，主要为COD、氨氮、SS等，经化粪池处理，用作本工程区农肥，不外排。
②组件清洗废水
本工程组件清洗用水总用水量为9.2m3/d，即为3357.84m3/a。其中，1#场地光伏组件下部种植蔬菜，太阳能电池组件外表冲洗水经收集后，通过沉淀池处理，满足《农田灌溉水质标准》〔GB5084-92〕中表1蔬菜用水水质标准要求后，用作蔬菜浇灌用水。2#场地光伏组件下部为采煤沉陷的坑塘水面，该场地产生的太阳能电池组件外表冲洗水的水质较简单，主要为SS等，不含有清洗剂等化学成分，经收集后，通过沉淀池处理后，满足《城市污水再利用 景观环境用水水质》〔GB/T 18921-2002〕中欣赏性景观环境用水“湖泊类〞用水水质要求后，排入坑塘内。
工程水量平衡见以下图：
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图1-1 工程水平衡图〔单位：m3/a〕
2、用电
本工程用电由微山县欢城镇供电线路接入，能够满足生产、生活需求。
3、供热
本工程生产生活热量需求均使用电能，厂区内不建锅炉等燃煤设施。
七、经济技术指标及其它
本工程年工作日365天，职工总数为8人，考虑到现代运行方式需要，结合其他光伏电站建设现状，设备检修拟聘用专业队伍，不专门设检修人员。
八、工程选址及建设可行性分析
1、工程与产业政策符合性分析
本工程属于光伏发电工程，根据《产业结构调整指导目录〔2023年本〕》〔2023年修正〕，本工程属于鼓励类中第五项新能源、第1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造〞，因此符合国家产业政策。
2、建设工程用地符合性分析
工程位于微山县欢城镇。本工程建设不占用根本农田，根据《限制用地工程目录》〔2023年本〕和《禁止用地工程目录》〔2023年本〕，本工程的建设不属于限制用地和禁止用地范围。
3、地方法规符合性分析
〔1〕鲁环发[2023]263号文件符合性



	本工程的建设与山东省环境保护厅文件《建设工程环评审批原那么〔试行〕》〔鲁环函[2023]263号〕的符合性分析详见表1-3。
表1-3  本工程与鲁环函[2023]263号文符合情况
	序号
	文  件  要  求
	企  业  情 况
	符合
情况

	一、
基
本
原
那么
	(二)工程建设与规划环评相协调的要求

	
	1.实施建设工程环评与规划环评联动机制。列入《规划环境影响评价条例》规定的“一地三域十专项〞等专项规划范围和列入山东省需开展规划环境影响评价的具体规划目录范围的建设工程，应结合行业规划环评的结论对建设工程进行审批。对尚未开展相关行业规划的建设工程，应催促其行业主管部门加快推进规划环评工作，在行业规划环评未完成前，对其建设工程应按相关规定从严审批。
	该工程不在规划〔目录〕范围内
	——

	
	2.各类园区必须依法开展规划环评工作，并将园区规划环评结论及审查意见要求作为审批入园建设工程的重要依据。对已建成但未完成规划环评审查的各类园区，其产业结构不明确、功能区划不清晰、环保设施不完善的，不予审批入园建设工程。
	本工程不在园区内
	——

	
	3.行业或园区规划变更应及时履行规划环评手续。已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新开展规划环评或者进行补充规划环评，未履行规划环评变更手续的不予受理和审批原批准规划范围外的建设工程环评文件。
	本工程不在园区内
	——

	
	4.重点行业建设工程必须进入工业园区。化工石化、纺织印染、铅锌冶炼、铅蓄电池制造、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属排放的新上工程应按规定进入国务院和省政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区以及县级以上人民政府确定的各类产业集聚区、工业园区，否那么不予审批。
	本工程不属于化工石化等重点行业建设工程
	——

	
	5.已经建成的上述重点行业工程未进入园区的，应尽快迁入相应环保设施完善的工业园区，否那么对其改扩建工程不予审批。
	本工程不属于化工石化等重点行业建设工程
	——

	
	(四)加强环境风险管理的要求
根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)及《关于构建全省环境平安防控体系的实施意见》(鲁环发[2023]80号)，建设工程环评必须开展环境风险评价工作。

	
	1.所有新、扩、改建设工程，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价专题章节。
	本次环评设置了环境风险评价章节
	符合

	
	
	本次环评
	符合






		
	2.环境风险评价要按照有关规定，对新、扩、改建设工程的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。
	设置了环境风险评价专章包含要求内容
	

	
	3.凡未按规定进行环境风险评价或预警监测措施、应急处置措施和应急预案经审查不符合要求的，环保部门不得审批该建设工程。
	按规定进行环境风险评价
	符合

	
	4.所有危险化学品生产、储存建设工程，选址必须在依法规划的专门区域内，方可进行相关环评工作。
	本工程不涉及危险化学品的生产、储存
	——

	
	(五)建设工程审批的限制性要求
根据《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》(环发[2023]62号)，涉及以下情况之一的建设工程一律不予审批：

	
	1.对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设工程一律不批；坚决杜绝已被淘汰的工程以所谓技术改造、拉动内需为名义上工程。
	属于国家允许类建设工程
	符合

	
	2.对于污染物排放量大，高能耗、高物耗、高水耗工程，其环评文件必须在产业规划环评通过前方可进行环评审查工作，污染物不能达标排放的建设工程一律不予审批。
	该工程不属于污染物排放量大、高耗能、高物耗、高水耗的工程；污染物能够达标排放
	符合

	
	3.对于环境质量不能满足环境功能区要求、没有完成减排任务的企业的建设工程、没有总量指标的建设工程一律不批。
	环境质量总体可满足环境功能要求，不涉及减排任务，不需要总量指标
	符合

	
	4.对于在自然保护区核心区、缓冲区内的建设工程一律不批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设工程一律不批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设工程一律不批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可能污染水体的建设工程一律不批，改建、迁建建设工程不得增加排污量。其他涉及到饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区的建设工程要从严把握。
	该工程不处在自然保护区核心区、缓冲区内；不涉及到自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区。本工程不在饮用水水源保护区范围内
	符合

	一、
基
本
原
那么
	(六)区域、流域和企业限批要求

	
	1.区域限批或从严审批。

	不属于
	符合






		
	对毗邻居民区的化工等有环境风险的建设工程要限批；城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区之外，对有污染的新上建设工程要限批；对不认真执行环评和“三同时〞制度，有较多未批先建工程、有较多不达标排放的区域内污水没有有效措施进行治理的园区要从严审批；县(市、区)辖区内一年内出现3次及以上建设工程环境违法行为的，6个月内对该县(市、区)新上有污染物排放的工业类建设工程实行从严审批。空气环境质量连续3个月排在最差的前3个点位且没有改善的，对其所在的县(市、区)的涉及废气排放的建设工程实行从严审批；对污染严重、防治不力的设区市或县(市、区)实行从严审批。
	
	

	
	2.流域限批或从严审批。
全省重点河流水环境质量未到达省环保厅确定的年度改善目标的，河流两侧5公里之内对有污水排放的工程要实行流域从严审批。流域水环境质量连续3个月超标倍数排在前3名的断面、超过达标边缘的河流断面，对其负有责任的县(市、区)的涉及废水排放的建设工程实行从严审批。
	本工程废水不外排
	符合

	
	3.企业从严审批。
企业出现一次建设工程环境违法行为且限期整改未完成的，或已批工程未按规定时限申请竣工环境保护验收或验收未予通过的，对该企业的新上工程实行从严审批；企业一年内出现2次及以上建设工程环境违法行为的、企业存在信访案件未能及时解决的，一年内对该企业的新上工程实行从严审批。
	该单位未出现过环境违法行为
	符合

	
	(七)南水北调流域的有关要求
南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设工程一律不批。
	本工程废水不外排
	符合

	二、
重点行业建设工程应遵循的其它原那么
	本工程不属于重点行业建设工程


综上分析，工程建设符合《建设工程环评审批原那么〔试行〕》〔鲁环函[2023]263号〕要求。
〔2〕鲁环发[2023]80号文符合性
本工程为光伏发电工程，按照《建设工程环境风险评价技术导那么》〔HJ/T169-2004〕和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》〔环发[2023]77号〕的规定，对本工程的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本工程在营运期间，根本没有环境风险源，不存在重大的环境风险，满足《关于构建全省环境平安防控体系的实施意见》〔鲁环发[2023]80号〕关于环境风险评价的要求。
5、建设工程与南水北调工程的关系



	建设工程厂址位于山东省南水北调沿线重点保护区域内，按照《南水北调东线工程梁济运河控制单元治污方案》规划要求，废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》〔DB37/599-2006〕及修改单中重点保护区域标准。
本工程生活污水经化粪池处理后用作本工程区农作物浇灌用水，不外排；组件清洗废水经沉淀池处理后，用作本工程农作物浇灌用水或排入坑塘，不外排。因此，建设工程对南水北调工程影响较小。
综上所述，本工程符合国家相关环保要求。
与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题：
本工程为新建工程，位于微山县欢城镇，场区系蒋庄煤矿开采造成的采煤沉陷地和崔庄煤矿开采形成的水域。该区域因煤炭常年开采造成地面下沉，引起居民房屋出现裂缝，坍塌等现象，导致村庄整体搬迁。大局部地表由原来的农林生态系统逐渐演变为湿地生态系统，土地自然属性发生改变，形成沉陷盆地，是人为影响形成的小型浅水湖泊。根据工程可行性研究报告，场区主要为采空塌陷区，稳沉期已大于3年，已趋根本稳定，期间一直进行农作物种植，土壤质量能够满足农作物种植的要求。因此不涉及原有工程污染问题。


















二、建设工程所在地自然环境简况
	自然环境简况〔地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等〕：
一、地理位置：
微山县位于山东省南部，东临山东枣庄市，西依古汉城江苏沛县，南毗徐州市，北接孔孟之乡曲阜、邹城，隶属济宁市管辖，是山东南大门。
微山地理位置优越，交通便利，北与孟子故里邹城接壤，西南与古城徐州相连，东与煤城枣庄为邻。京沪铁路、京福高速公路紧靠东部而过，京杭大运河、104国道纵贯南北。北距济南机场200公里，南离徐州机场70公里。
二、地形、地质、地貌：
微山县四面为陆，中间是微山湖。微山县境内地层按由老至新的顺序为太古届的泰山群，古生届的寒武纪、奥陶系、石炭系、二迭系，中生界的上侏罗系，新生界的第三系、第四系。县境内地层的厚度不一，北部厚度为170~260m，中部200~400 m，内部0~100 m。主要由粘土、砂质粘土、粘土质砂、砂砾层组成。该地区地貌为鲁南黄河下游河湖相冲击沉积平原，上覆土层主要为第四系全新统和上更新统冲积沉积物。该地区标准冻土深度为0.5 m。
三、气候、气象：
微山县境属暖温带半湿润季风大陆性气候，气候温和湿润，四季清楚，雨量充分，日照较多，无霜期长。雨季6—7月份。平均气温15.3℃。年平均降雨量1074mm，年平均蒸发量1515.9mm；年平均相对湿度82%；平均气压10157mmHg柱，最高气压10438mm水柱，最低气压9869mm水柱。季风盛行，多年平均风速到达2.9m/s,最大风速24m/s。
四、水文：
微山县水资源充足，不但有丰富的地下水，更有微山湖中20多亿m3的优质淡水。微山湖是我国北方最大的淡水湖泊，水面面积1266km2，集流面积3045km2，占山东省淡水面积的45%，占微山县总面积的71%。微山湖属河迹洼地型湖泊，年均需水量17亿m3。微山湖东、西、北三面承纳苏、鲁、豫、皖四省32县市区的客水，入湖大小河流53条，境内流径205km。
微山水资源丰富，南四湖是地表水的聚集处，又是地下水的归宿地，每年平均天然径流量29.60亿m3，每年可利用水量12.73亿m3，每年平均浅层地下水资源1.59亿m3。



	
五、矿产资源：
微山矿产资源丰厚。煤炭已探明储量127亿吨，年开采3000万吨优质肥煤和气煤，是中国重点煤炭基地之一，且埋藏浅、煤层厚，大多为优质气煤。郗山稀土已探明储量1275万吨，储量为全国第二。具有含磷、铁等杂质少、品位高、冶炼工艺简单等优点，是目前国内发现的唯一典型氟碳铈澜矿资源。此外，还有大量的石灰岩、黄沙等资源。


























	


三、环境质量状况
	建设工程所在地区域环境质量现状及主要环境问题〔环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等〕：
一、环境空气
参照《环境空气质量功能区划分原那么与技术方法》〔HJ14-1996〕，工程所在地环境空气质量功能区属二类区，执行国家《环境空气质量标准》〔GB3095-2023〕二级标准。根据微山县环保局公布的2023年微山县大气环境质量，监测结果见表3-1。
表3-1   2023年微山县大气环境质量污染物浓度情况一览表

由上表可知，2023年微山县二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5的日均值均能够满足《环境空气质量标准》〔GB3095-2023〕二级标准要求。工程所在区域环境空气质量较好。
二、水环境



	1、地表水
工程所在地水环境质量功能区属Ⅲ类区，根据山东省省控重点河流水质状况发布，附近河流为老运河，满足国家《地表水环境质量标准》〔GB3838-2002〕Ⅲ类标准。
2、地下水
济宁市微山县现有1个在用集中式生活饮用水水源，该生活饮用水源为地下水水源，根据《济宁市微山县集中式生活饮用水水源水质状况报告》，2023年4月济宁水司水质检测中心对该水源地的水质进行了监测，监测点位为微山县水务公司取水井，监测工程为《地下水质量标准》〔GB/T14848-1993〕中23项。根据监测结果，集中式生活饮用水水源水质均达标《地下水质量标准》〔GB/T14848-93〕Ⅲ类标准要求。
三、声环境
根据现场勘查，工程区周围主要为村庄和农田等，无大的噪声工业企业。评价区域声环境较好，能够满足《声环境质量标准》〔GB3096-2023〕中2类区标准要求。
四、生态环境
该工程所在区域植物类型为人工绿化及农作物，人类活动对生态环境造成的不利影响主要表现在该地区植物多样性降低等。工程区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，本工程在该地建设对当地生态环境现状影响较小。
主要环境保护目标〔列知名单及保护级别〕：
工程所在区域2km内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。
表3-1 主要环境保护目标
	类别
	目标
	与最近地块的
相对方位
	与最近地块的
相对距离〔m〕
	功  能

	大气环境
	地块1
	赵庄村
	W
	40
	二类区

	
	
	小宋楼村
	N
	30
	

	
	
	前寨门口村
	S
	35
	

	
	
	大王庙村
	E
	30
	

	
	
	李集村
	N
	40
	

	
	
	房庄村
	S
	450
	

	
	
	欢城镇二中
	W
	550
	

	
	
	南孔庄村
	N
	500
	

	
	
	陈楼村
	E
	100
	

	
	
	于乔村
	E
	600
	






		
	
	双王楼村
	W
	250
	

	
	
	袁堂
	W
	550
	

	
	
	欢城镇
	SE
	3000
	

	
	 地块2
 
	双王楼
	E
	280
	

	
	
	崔庄
	SE
	280
	

	
	
	苏庄
	NW
	780
	

	
	
	袁堂村
	W
	750
	

	
	
	上辛庄村
	NW
	900
	

	
	
	欢城二中
	NE
	1200
	

	
	
	大宋楼村
	NE
	1300
	

	
	
	虎庄
	NE
	1400
	

	水环境
	老运河
	W
	30
	III类水域

	
	邵阳湖
	W
	200
	III类水域

	声环境
	厂界
	-
	-
	2类




















四、评价适用标准
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1、地 面 水：《地表水环境质量标准》〔GB3838-2002〕Ⅲ类标准； 
表4-1 地表水环境质量Ⅲ类标准   单位：mg/L
	项  目
	pH
	溶解氧
	CODCr
	BOD5

	标准值
	6～9
	≥5.0
	≤20
	≤4

	项  目
	总磷
	氨氮
	石油类
	挥发酚

	标准值
	≤0.2
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.005



2、地 下 水：《地下水质量标准》〔GB/T14848-93〕Ⅲ类标准；
表4-2  地下水环境质量Ⅲ类标准    单位：mg/L
	项  目
	pH
	总硬度
	总大肠菌群
	亚硝酸盐

	标准值
	6.5～8.5
	≤450
	≤3.0
	≤0.02

	项  目
	高锰酸盐指数
	氯化物
	硝酸盐
	挥发酚

	标准值
	≤3.0
	≤250
	≤20
	≤0.002



3、环境空气：《环境空气质量标准》〔GB3095－2023〕二级标准；
表4-3 环境空气质量二级标准
	污染物工程
	浓度限值
	单位

	
	1小时平均
	24小时平均
	年平均
	

	SO2
	500
	150
	60
	μg/m3

	NO2
	200
	80
	40
	

	PM10
	/
	150
	70
	

	PM2.5
	/
	75
	35
	


4、声 环 境：《声环境质量标准》〔GB3096-2023〕2类标准。
表4-4  声环境质量标准       单位：dB(A)
	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	2
	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
	60
	50
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	1、废  气：《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕表2无组织排放监控浓度限值；
表 4-5  大气污染物排放标准
	标准名称
	污染物
	无组织排放监控浓度限值mg/Nm3)

	大气污染物综合排放标准
	粉尘
	1.0


2、废  水：工程1#场地组件清洗废水经预处理后，用作蔬菜浇灌用水，执行《农田灌溉水质标准》〔GB5084-92〕中表1蔬菜用水水质标准；2#场地组件清洗废水经沉淀池处理后，排入坑塘内，执行《城市污水再利用 景观环境用水水质》〔GB/T 18921-2002〕中欣赏性景观环境用水“湖泊类〞用水水质要求。
表4-6 农田灌溉水质标准 
	名  称
	标准文号
	工程
	标准限值〔mg/L〕

	农田灌溉水质标准
	GB5084-92
	COD
	≤150

	
	
	SS
	≤100

	
	
	总磷
	≤10


表4-7  城市污水再利用 景观环境用水水质标准 
	名  称
	标准文号
	工程
	标准限值〔mg/L〕

	城市污水再利用 景观环境用水水质
	GB/T 18921-2002
	SS
	≤10


3、噪  声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》〔GB12523-2023〕，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》〔GB12348--2023〕2类标准；
表4-8  营运期厂界噪声执行标准 
	名  称
	标准文号
	单位
	级别
	标准限值

	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2023
	dB(A)
	2类
	昼间
	夜间

	
	
	
	
	60
	50


4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》〔GB18599-2001〕及修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》〔GB18597-2001〕及修改单要求。
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	本工程无二氧化硫、氮氧化物的产生及排放，不需要申请二氧化硫、氮氧化物总量控制指标；本工程生活污水排入化粪池，清运至工程区农田，用作农肥，不外排；和1#场地组件清洗废水经预处理后，用作蔬菜浇灌用水；2#场地组件清洗废水经沉淀池处理后，排入坑塘内，不外排，因此不需要申请COD、氨氮总量控制指标。综上所述，本工程不需要申请总量控制指标。
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