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XX 有限公司2024年度安全检查计划表

	序号
	安全检查项目
	检 查 频 次
	检 查 范 围
	检 查 目 的
	检查负责人
	备注

	

1
	
厂级综合检查
	
每季度一次
	
生产装置以及物料储存场所
	
安全生产隐患排查治理
	

XX
	有检查表
有台帐

	

2
	车间级综合检查
(部门自查)
	
每月一次
	
本部门生产装置以及物料储存场所
	
安全生产隐患排查治理
	
各车间主任
	有检查表
有台帐

	

3
	班组级综合检查
(部门自查)
	
每月两次
	
本部门各岗位
	
安全生产隐患排查治理
	
班组组长
	有检查表
有台帐

	



4
	


岗位工人、管理人
员日常检查
	工人每班一

次、各级管理

人员每天不定

时巡检
	


生产、储存经营活动所涉及的所有生产
储存装置情况
	



安全生产隐患排查治理
	


管理人员、岗
位工人
	


有检查表
有台帐

	
5
	专业性检查
	每月一次
	公司内所有电气装置
	电气装置运行是否符合安规要求
	
XX
	有检查表
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	电气装置检查
	
	
	
	
	有台帐

	

6
	专业性

消防安全检查
	
每月一次
	公司内部所有的消防设施

所属车间内的消防设施
	通过检查保证消防设施运行正
常，事故应及时及时有效的运行
	
XX
安全员
	有检查表
有台帐

	

7
	应急救援器材安
全检查
	
每月一次
	
公司内部所有岗位的应急救援器材
	通过检查确保应急救援器材随时
处于完整好用的状态
	

XX
	有检查表
有台帐

	

8
	仓库储存安全检
查
	
每月一次
	
仓库安全管理情况检查
	通过检查确保仓库内物品、日常
管理符合相关规定要求
	

XX
	有检查表
有台帐

	

9
	安全设施，防护器
材检查
	
每月一次
	生产、储存经营活动所涉及的所有安全

设施以及防护器材的现场运行情况
	安全设施及防护器材是否存在事

故隐患或者失效
	
安全员
	有检查表
有台帐

	

10
	

特种设备检查
	
每月一次
	
特种设备资料以及现场运行情况
	
特种设备是否存在事故隐患
	设备科
安全员
	有检查表
有台帐

	


11
	

防火防爆、防尘防
毒安全检查
	


每月一次
	

生产场所，工艺装置，消防设施以及现
场运行情况
	通过检查防止发生火灾，爆炸

中毒，等安全事故，确保安全生
产。
	


安全员
	
有检查表
有台帐
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12
	[bookmark: bookmark2]重大危险源(重点
部位)安全检查
	
每月一次
	重大危险源涉及的生产储存装置以及人
员活动
	通过检查进行隐患排查治理，使
重大危险源运行符合安全要求
	
安全员
	有检查表

有台帐

	

13
	
设备安全检查
	
每月一次
	
各类生产设备
	通过检查进行隐患排查治理，使
其运行符合安全要求
	设备科
安全员
	有检查表

有台帐

	

14
	氯气贮存与使用
安全检查
	
每月一次
	
氯气的使用、贮存情况
	
确保剧毒化学品规范、安全管理
	
安全员
	有检查表

有台帐

	

15
	设施器材安全检
查维护表
	
每月一次
	应急救援器材、消防设施器材、防护救
护器材的运行情况
	通过检查确保各类应急器材处于
完好可用的状态
	
安全员
	有检查表

有台帐

	

16
	劳动防护用品佩
戴安全检查
	
每月一次
	
岗位工人的劳动防护用品佩戴情况
	确保工人规范佩戴劳动防护用

品，预防减少职业病的发生
	
安全员
	有检查表

有台帐

	

17
	关键装置安全检
查
	
每月一次
	
被确定为关键装置的岗位设施
	通过检查进行隐患排查治理，使
其运行符合安全要求
	
安全员
	有检查表

有台帐

	


18
	


节假日检查
	


每个节日前
	

生产装置以及物料储存场所、配电设施、
动力设施、公共工程
	通过安全隐患排查治理为节假日

上班的员工提供一个安全的工作

环境从而保证节假日生产安全
	


XX
	
有检查表

有台帐


第3页共58页





	

19
	
春季检查
	

2.5-2.10
	生产装置以及物料储存场所、配电设施、
动力设施、公共工程
	针对春季安全生产特点进行隐患
排查治理保证春季安全生产正常
	

XX
	有检查表
有台帐

	

20
	
夏季检查
	

5.5-5.10
	生产装置以及物料储存场所、配电设施、
动力设施、公共工程
	针对夏季安全生产特点进行隐患
排查治理保证夏季安全生产正常
	

XX
	有检查表
有台帐

	

21
	
秋季检查
	

8.5-8.10
	生产装置以及物料储存场所、配电设施、
动力设施、公共工程
	针对秋季安全生产特点进行隐患
排查治理保证秋季安全生产正常
	

XX
	有检查表
有台帐

	

22
	
冬季检查
	

11.7-11.10
	生产装置以及物料储存场所、配电设施、
动力设施、公共工程
	针对冬季安全生产特点进行隐患
排查治理保证冬季安全生产正常
	

XX
	有检查表
有台帐


编 制 ：XX                            审核： XX                                  批准：XX
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编制： XX

审 核 ：XX

批准： XX






XX 有限公司









发布日期 ：2024.1                              实施日期：2024.1
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厂级安全检查表
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检查人：


检查时间：
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	目的
	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全  因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条 件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

	依  据
	《新安全生产法》、《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从
业单位安全标准化规范》、    《危化品企业重大隐患指导目录》

	要 求
	按照检查表各项内容要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得 应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和上级安监局领导汇报

	频 次
	每年不少于四次检查

	序  号
	检查
项 目
	检查标准
	
检查
方法
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	

1
	
人员 资质 管理
	1、安全生产行政许可手续齐全且在有效期内。
2、设置安全生产管理机构并配备专职人员且经 考核合格。
3、明确主要负责人、分管负责人、专职管理人职 责。
	
查资
料
	
	

	

2
	
工艺
管理
	1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标 的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工 整。
2、从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性 熟悉掌握。
	查现
场
查记
录
	
	

	





3
	




设备
管理
	1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、
包机等落实到位。现场无跑、冒、滴、漏现象 卫生状况良好。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时 启用。
3、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁 装置必须履行相关手续
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完 好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符 合标准的安全防护罩。冬季防冻防凝保温、夏季 防暑降温措施完好。
	




查现
场
	
	

	

4
	关键
装置
重点
部位
	严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备 设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行 良好,安全附件齐全均在检测期内,并运行良好， 档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
	查现
场及
记录
	
	





第 6 页 共 5 8 页


	

5
	
电气
管理
	严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施， 室内通风良好,照明良好。配电间清洁卫生、无渗漏   油现象,变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好， 附属设备完好。防爆区电气设施符合防爆要求。
	查现
场及
记录
	
	

	



6
	


消防
管理
	消防泵设施完好，随时处于备用状态。厂区内消  防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、 橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水  管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。  消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。
消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
	


查看
现场
	
	

	

7
	
教育
培训
	1、对从业人员进行安全生产教育培训，不得安排未
经培训的人员上岗作业。
2、特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作
业培训并取得相应资格证。
	
	
	

	




8
	



安全
设施
	避雷设施完好，各安全阀、液位计、压力表完好   且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。  各联锁装置运行正常,且定期试验。各储罐区防火堤、 防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装  置运行良好。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于  备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气
呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
	


查现
场及
记录
	
	

	



9
	


厂房
建筑
	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、 房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构  筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了 防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛
设施完好。地沟及地沟盖完好无损
	

查现
场及
记录
	
	

	




检查中发现 的其他问题
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车间综合安全检查表
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检查人：

保存部门：安全科




保存时间：1年


时间：

月底报安全科
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	目 的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安 全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的
条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。

	要 求 ：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出 问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全科及有关部门和厂级领
导报告。

	依 据 ：《新安全生产法》、    《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》、《危险化
学品从业单位安全标准化规范》、    《危化品企业重大隐患指导目录》

	计划：车间主任每月组织车间管理人员检查 一 次。

	序   号
	检查项
目
	检查标准
	检查方法(或
依据)
	检查评价

	
	
	
	
	符   合
	不符合及主要
问题

	1
	职责
	检查本车间各级管理人员及从业人员
的安全责任制的完成情况。
	公司安全生产
责任制检查。
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	2
	工艺
	检查本车间各工艺指标的执行和工艺

条件的变化情况；检查工艺管线及工艺
阀门工作状态。检查工艺管线有无震

动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵
塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵

活，是否有开关不到位、过紧、过松、
响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。
	依据安全操作
法检查现场和

记录。
	
	

	3
	设备
	检查运转设备的基础牢固情况、运转及
润滑情况,各运转部件是否有异常响

声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可 靠，附机及管线是否有震动,润滑油的 油位、油温及油质变化情况；检查静止 设备的运行状态；检查温度、压力、压 差、阻力、流量等是否在范围之内，液
位指示是否准确。
	依据公司有关 要求及安全操
作法检查现场
	
	

	4
	电气
	检查电气设备的工作状态、电机声音是 否增大、震动是否增强,保护接地是否 牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机 及电器元件是否有火花及异常声音、气
味，电流、电压、功率及功率因数是否

在指标范围内。检查本班组(工段)范

围内的变配电室门窗、玻璃、是否齐全。
	依据公司有关 要求及安全操
作法检查现场
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	[bookmark: bookmark4]5
	仪表
	检查仪表的工作状态，检查仪表的指示 是否准确，反应是否灵敏， 一次表和二
次表及阀门动作是否统一。在外在和内

在条件变化的情况下仪表有什么变化
有无锈蚀、震动等潜在危险。
	依据公司有关 要求及安全操
作法检查现场
	
	

	6
	现 场 管
理
	检查工作现场是否清洁、有序、员工劳 动防护用品的穿戴情况，各种通道是否 畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设
施是否齐全可靠，气防用具是否定期维

护保养，时刻处于备用状态等，查各种 安全设施是否处于正常状态。确保使用 有毒物品作业场所与生活区分开,作业  场所不得住人；将有害作业与无害作业 分开，高毒作业场所与其他作业场所隔 离。可能发生急性职业损伤的有毒有害 作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、冲洗设施防护急救器具专柜，设置
应急撤离通道和必要泄险区的情况。
	查 现 场 查 记
录。
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	7
	安 全 教

育
	查车间各级管理人员定期参加班组安

全活动情况，班组安全活动应有内容、

有记录；企业管理人员和安全员应对安

全活动记录进行检查、签字；查特种作

业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再

就业、脱离岗位六个月以上者的车间级

安全培训教育工作。对外来参观、学习

外来施工单位进入作业现场前的安全

培训教育工作。
	查 现 场 查 记
录。
	
	

	8
	关键装 置及重
点部位
	检查本车间关键装置及重点部位的运 行状况,安全监控设施的运行情况，及
应急预案的合理及可操作性。并填写安

全检查报告报车间。
	查 现 场 查 记
录。
	
	

	9
	作业证
	检查本车间员工在进行动火作业、进入

受限空间作业、破土作业、临时用电作

业、高处作业等危险作业,作业证的申
办工作。
	查 作 业 许 可
证。
	
	

	10
	 (
志
)警示标
	对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警  示标志和告知牌的完好情况，检维修、 施工、吊装等作业现场设置警戒区域和
警示标志的情况进行检查。
	查现场
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	其它
	辖区内是否有外来施工队伍，施工是否 影响正常操作，是否按照企业的有关规
定进行施工。
	[bookmark: bookmark5]检查现场
	
	

	检查与责任制挂钩记录：
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[bookmark: bookmark6]班组级安全检查表
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检查人：


检查时间：
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	目 的
	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以
及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	《新安全生产法》、《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指
导目录》

	内容
	见检查项目

	计划
	每周检查一次

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法(或依
据 )
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	劳动纪律
	检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
	查现场。
	
	

	


2
	


工艺
	检查本班组(工段)各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工
艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、 滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关
不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
	

依据安全操作法
检查现场和记录
	
	

	

3
	

设备
	检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异
常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动
润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力，
	依据公司有关要
求及安全操作规
程检查现场
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	流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
	
	
	

	


4
	


电气
	检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接 地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及
异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组(工段)
范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
	
依据公司有关要
求及安全操作规
程检查现场
	
	

	

5
	

仪表
	检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏， 一次
表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表
有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
	依据公司有关要
求、安全操作规
程检查现场
	
	

	

6
	

现场管理
	检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否
完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、
消防设施是否处于正常状态。
	

查现场查记录
	
	

	

7
	

安全教育
	查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理
人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证
上岗情况，岗位练兵的完成情况等。
	

查现场查记录
	
	

	
8
	关键装置及
重点部位
	检查本班组(工段)关键装置的运行状况，并填写安全检查报告上报。
	
查现场查记录
	
	

	

9
	
其他
	辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的
有关规定进行施工。
	
检查现场
	
	

	检查与责任制挂
钩记  录
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[bookmark: bookmark7]岗位工人日常安全检查表
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检查人：


时间：      年   月   日


班
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	目 的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化 为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。

	要 求 ：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下个班次。

	内 容 ：见检查项目。

	计 划 ：班中巡查。

	检查项目
	检查标准
	检查方法(或 依据)
	检查评价

	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	交接班
	提前10分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、气防用具 及应急工具、药品等进行交接检查。
	查现场及上 个班的记录
	
	

	工艺
	岗位工人按照规定的检查时间和检查路线检查本岗位各工艺指标的执行和工艺   条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、 松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否  有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。
	依据安全操 作法检查现 场
	
	

	设备
	检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件 防护罩是否齐全可靠，附机及管线是否有震动,润滑油的油位、油温及油质变化
情况；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在
范围之内液位指示是否准确。
	依据安全操 作法检查现 场
	
	

	电气
	检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢  靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，
电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。
	依据安全操 作法检查现 场
	
	

	仪表
	检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏， 一次表和二次 表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无
锈蚀、震动等潜在危险。
	依据安全操
作法检查现 场
	
	

	其它
	辖区内是否有外来施工队伍施工是否影响正常操作进出是否需要戴安全帽等。
	检查现场
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	检查与责任制挂钩记录：



管理人员日常巡回安全检查表

检查人：                                                                                     时间：     年   月     日

	目 的
	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条 件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

	要求
依据
	《新安全生产法》、《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐

患指导目录》

	内容
	见检查项目

	计划
	每日检查

	
序号
	
检查项目
	检查标准
	检查方法(或依

据)
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	



1
	安全

作业
	1、按规定办理各种安全作业票证

2、执行安全作业规程，杜绝违章

3、正确穿戴劳动防护用品

4、严格执行安全操作规程
	现场查看

查看记录
	
	

	
2
	安全
	1、安全消防设施配备齐全、摆放规范，
	现场查看
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	消防
设施
	2、按规定进行维护保养，维护保养应有记录
3、安全消防设施完好有效，定期检测

4、静电接地良好
5、消防通道畅通
	查看记录
	
	

	






3
	现场
	、设备无腐蚀，无跑冒滴漏现象

2、生产装置区、罐区周围无杂物，罐区无隐患
3、电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象

4、地面无积水、油漆，清洁干净
5、工作场所无吸烟及烟头

6、物品摆放整洁
	现场查看
	
	

	检查与责任制挂钩
记  录
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电气安全检查表

检查人：                                           日期

	目的：对生产过程中电气仪表可能存在的隐患、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患、缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，
以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求：按照《新安全生产法》、《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指

导目录》要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向行业主管部门和安监局领导报告。

	内容：见检查项目

	计划：每月一次

	序    号
	
检查项目
	
检查标准
	
检查方法
	检查评议

	
	
	
	
	符合
	不符合的问题

	
	
	1.持电工证上岗作业。
	查看证件
	
	

	
	
	2.不单独巡查，巡查不得进入高压设备遮栏内。
	查看现场
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——
	










操作检修
	3.严格遵守电气作业组织措施、技术措施、电气作业一般规程和低压电气作

业规程。
	查看现场
查看票证
	
	

	
	
	4.按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具。
	查看现场
	
	

	
	
	5.事故停电，无安全措施不得进入遮栏，触及设备的导电部分。
	查看现场
	
	

	
	
	6.人员触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救。救火时不得用水和干
粉灭火器，只能用二氧化碳灭火器
	查看现场
	
	

	
	
	7.低压设备带电作业设专人监护，相邻带电部分应用绝缘板隔开。
	查看现场
	
	

	
	
	8.大风、雷雨天气严禁室外作业。
	查看现场
	
	

	
	
	9.电气操作人员会使用消防器材。
	查看现场
模拟操作
	
	

	
	
	10.检修电器停电后验电，悬挂安全标志牌。
	查看现场
	
	

	
	
	1.易燃易爆区域使用非防爆工具和电器。
	查看现场
查看记录
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二
	







电器设备
	.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。
	查看现场
	
	

	
	
	2.电缆绝缘层无破损处。
	查看现场
	
	

	
	
	3.电器设备无过载使用现象。
	查看现场
	
	

	
	
	4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩
	
	
	

	
	
	5.配电盘外壳有效接地。
	查看现场
	
	

	
	
	6.危险作业场所电器设备应为防爆型。
	查看现场
	
	

	
	
	7.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。
	查看现场
	
	

	
	
	8、检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护
	查看现场
	
	

	
	
	9、高压线路绝缘子等绝缘支持无缺损或脱落现象。电机等电器设备外壳有 效接地
	查看现场
	
	

	
	
	10.控制系统设置不间断电源(UPS)
	查看现场
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三
	








配电箱
开关箱
	.符合“三级配电两级保护”要求

2.开关箱(末级)有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护装置参数匹配。
3.设置牢固，高度在1.5m左右，前面不得有障碍物

4.开关无损坏，露天装置有防雨罩

5.熔断器应与设备容量相匹配
6.配电箱附近无可燃物质、材料、工具或其他堆积物。
7.开关完好符合要求。

8.配电箱有门、锁、防雨措施。

9.配电箱内引出下线整齐且有标识。
	[bookmark: bookmark8]查看现场
	
	

	




四
	




现场照明
	1.灯具金属外壳作接零保护。

2.室内线路及灯具安装高度不低于2.4米
3.特殊作业场所使用36V以下安全电压。

4.使用36V安全电压照明线路敷设规范、接头处用绝缘布包扎。
5.手持照明灯使用36V及以下电源供电。
	查看现场
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五
	



配电线路
	1.电线无老化、破皮现象。
2.线路过道有保护措施。

3.电缆架设或埋设符合要求

4.不使用的临时线路应及时回收，线头应包扎好。
	查看现场
	
	

	










六
	









高低压配
电装置
	变压器周围设围栏,高度大于1米并悬挂警示牌
	查看现场
	
	

	
	
	通往室外的门应向外开启，高压室内的门向低压室开，相邻的配电室的门
双向开
	查看现场
	
	

	
	
	变压器室的门应采用非燃烧材料制作，门前道路畅通。
	查看现场
	
	

	
	
	变压器的通风窗应采用非燃烧材料制作，,其内侧加装网孔不大于10×10
毫米的金属网。
	查看现场
	
	

	
	
	变配电站等作业场所应安装安全遮拦，挂警示标志，并配有有效的灭火器
材。
	查看现场
	
	

	
	
	通往室外的电缆沟、电缆进户管等处应设防止小动物和地下水进入的措施。
	查看现场
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七
	







防雷及接
地
	1.各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：1)大地接短路电流系统

R≤2000/I,当I>400A时，R≤0.52。2)小接地短路电流系统：高低压设备 共用时，R≤120/I一般不大于10Q仅用于高压设备时，R≤250/I一般不大
于102。3)低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV以上时

R<4Ω;若不超过100kVA时，重复该地电阻R≤10Q。
	




查看现场
	
	

	
	
	2.避雷针和接地装置经防雷办检测合格。
	查看现场
	
	

	
	
	3.架空管道每隔80-100米接地一次，接地电阻不应超过302
	查看现场
	
	

	
	
	4.在防爆区域内的所有金属设备管道应进行静电接地
	查看现场
	
	

	检查结果的考
核与奖惩
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[bookmark: bookmark9]消防(专业)安全检查表

	目的：确保消防设施完好、正常备用，减少事故的扩大

要求：按照《新安全生产法》、《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业
单位安全标准化规范》  、《危化品企业重大隐患指导目录》认真检查，对发现的隐患及时整改

内容：按下表内容检查

计划：每月一次

	序    号
	

检查内容
	

检 查 标 准
	

检查方法
	检查结果

	
	
	
	
	符合
V/x
	
不符合及问题

	01
	















灭火器
	配置到位，齐全、有效、合理
	现场检查
	
	

	


02
	
	灭火器应置于设定位置，无障碍物， 摆放稳固，没有埋压，没有挪作它用
责任人维护职责落实
	


现场检查
	
	

	

03
	
	灭火器箱不得上锁，灭火器应避免日
光曝晒和强辐射热
	
现场检查
	
	

	







04
	
	灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象，

喷嘴不应有变形、开裂、损伤，喷射

软管应畅通、不应有变形和损伤，灭

火器压力表的外表面不应变形、损伤，
灭火器压把、阀体等金属件不应有严

重损伤、变形、锈蚀，灭火器的橡胶、
塑料件不应变形、变色、老化或断裂
	







外观检查
	
	






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/915323014103011102
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