




[bookmark: 建设项目环境影响报告表]建设项目环境影响报告表
（污染影响类）






项目名称： 	40 万吨水泥稳定碎石建设项目	

建设单位（盖章）： 	乐陵市山江混凝土有限公司	

编制日期： 	二零二三年五月	












中华人民共和国生态环境部制

目	录
一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	12
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24
四、主要环境影响和保护措施	28
五、环境保护措施监督检查清单	46
六、结论	50
附表、建设项目污染物排放量汇总表	51

附图：
附图 1、项目地理位置图
附图 2、德州市生态环境分区管控单元图
附图 3、山东省乐陵市铁营镇总体规划（2016-2030） 附图 4-1、项目厂区平面布置图
附图 4-2、项目车间平面布置图附图 5、现场照片
附图 6、项目环境保护目标分布图附件：
附件 1、委托书附件 2、备案证明附件 3、营业执照附件 4、土地手续
附件 5、现有工程环保手续附件 6、承诺书

[bookmark: _TOC_250005]一、建设项目基本情况

	建设项目
名称
	40 万吨水泥稳定碎石建设项目

	项目代码
	2303-371481-89-01-927913

	建设单位
联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（239 省道东侧）50 米

	地理坐标
	（117°12'28.800"，37°39'25.200"）

	国民经济行业类别
	
C3021 水泥制品制造
	
建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业
30-55 石膏、水泥制品及类似制
品制造 302-水泥制品制造

	

建设性质
	· 新建（迁建）
· 改建
扩建
· 技术改造
	

建设项目申报情形
	首次申报项目
· 不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备案）部门
	乐陵市
行政审批服务局
	项目审批（核准/ 备案）文号
	
2303-371481-89-01-927913

	总投资
（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	25

	环保投资
占比（%）
	2.5
	施工工期
	2 个月

	是否开工
建设
	否	是：
	用地（用海）面积（m2
	）	1100（占地面积）

	



专项评价设置情况
	本项目专项评价设置情况见下表。
表 1 本项目专项评价设置情况表

	
	
	专项评价
类别
	设置原则
	本项目
	

	
	
	
大气
	排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气
保护目标的建设项目
	本项目废气不涉及有毒有害污染物，因此本次评价无需设置大气专项评价
	

	
	
	
地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐
车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及直排废水，因此
本次评价无需设置地表水专项评价
	

	
	
	环境风
险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储
量超过临界量的建设项目
	项目 Q 值小于 1，因此本次评
价无需设置环境风险专项评价
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生态
	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的
污染类建设项目
	本项目不涉及直接取水，因此本次评价无需设置生态专项评价
	

	
	
	
海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及直接向海排放污染物，因此本次评价无需设置
海洋专项评价
	

	
	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不  包括无排放标准的污染物）。
2. 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中  人群较集中的区域。
3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）  附录 B、附录 C。
综上，本项目无需设置专项评价。

	规划
情况
	无

	规划环境影响评价情
况
	

无

	规划及规划环境影响评价符合性分
析
	


无

	
	1、产业政策的符合性

	
	根据国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019

	
	年本）》，本项目不在鼓励、限制、淘汰类之内，为允许建设项目，因此

	其他符合性分析
	符合国家产业政策。本项目已通过乐陵市行政审批服务局备案，备案号为
2303-371481-89-01-927913。
2、与“三线一单”符合性分析

	
	根据德州市人民政府 2021 年 6 月 28 日引发的《德州市人民政府关于

	
	印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》德政字[2021]19

	
	号文、德州市生态环境保护委员会办公室 2023 年 4 月 7 日印发的《关于
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印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知》（德环委办字[2023]8 号）文，分析本项目“三线一单”的符合性分析，具体分析如下：
（1） 生态保护红线与一般生态空间管控
①与生态保护红线的符合性分析
 (
序号
编号
生态保护红线
1
YS3714811110032
两河三堤地方级湿地自然公园周边区域
2
YS3714811110033
德州马颊河地方级湿地自然公园（试点）
3
YS3714811110034
丁坞水库
4
YS3714811110035
马颊河
5
YS3714811110036
山东跃马河国家湿地自然公园（试点）
6
YS3714811110037
杨安镇水库
7
YS3714811110038
跃丰河
)本项目位于乐陵市，项目区域生态红线保护区分布情况如下。表 2	乐陵市生态保护红线信息表









本项目位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（239 省道东侧）50 米， 项目未包含在上述生态红线图范围内，距离本项目最近的生态红线区为马颊河，本项目位于该红线区东南侧 5.7km。
②一般生态空间
本项目位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（239 省道东侧）50 米， 未包含在一般生态空间范围内。
（2） 环境质量底线及分区管控
①大气环境质量底线及分区管控
本项目位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（239 省道东侧）50 米， 为水泥制品制造项目，主要废气污染物为颗粒物，颗粒物废气有组织排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 中“重点控制区”污染物排放限值。
根据项目所在区域环境空气质量自动监测数据可知，项目所在区域环境空气质量现状常规污染物 PM10、PM2.5 年评价指标出现超标现象。故项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目生产中排放的大气污染因子包括颗粒物，项目设置封闭式的生产车间，污染物排放量较小，能实现达
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	标排放，颗粒物已按双倍替代的原则，取得当地环保部门的总量控制指标。

	
	因此，本项目的建设运行对当地大气环境功能影响相对较小。

	
	②水环境质量底线及分区管控

	
	本项目属于铁营镇控制单元，为水环境工业污染重点管控区，本项目

	
	无废水排放，对区域地表水环境功能影响较小。

	
	③土壤环境风险防控底线及分区管控

	
	本项目属于建设用地一般管控单元，占地为工业用地，对土壤影响轻

	
	微。

	
	（3）资源利用上线及分区管控

	
	本项目生产上利用的资源主要为水和电。用电由乐陵市供电管网提

	
	供，用水由城市供水管网提供，用电和用水量不大，不会对当地的资源供

	
	应产生明显的影响。

	
	（4）生态环境准入要求

	
	①总则符合性分析

	
	本项目为水泥制品制造项目，不属于空间布局约束中禁止开发建设活

	
	动，不位于敏感区，不属于限制开发建设活动，不属于限制开发建设的工

	
	业项目，满足空间布局约束要求。满足污染物排放管控要求。满足环境风

	
	险控制要求，满足资源利用效率要求。

	
	②单元符合性分析

	
	与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析

	
	
	环境管控
	ZH37148120002
	

	
	
	单元编码
	
	

	
	
	环境管控
	铁营镇
	

	
	
	单元名称
	
	

	
	
	管控单元
	重点管控单元
	

	
	
	分类
	
	

	
	
	内容
	准入清单要求
	本项目情况
	

	
	
	
	1. 执行全市空间布局约束要求。
2. 马颊河湿地公园保护范围内不得进
行与维护管理无关的建设活动。马颊河
	符合。
1、本项目满足全市空间布局约束空间准入要求。
2、本项目不在马颊河湿地公园保护范围、马颊河、德惠新河河道管理范围，不新增入河排污口。
3、本项目不属于制浆造纸、
印染、制革、电镀等工业项目。
	

	
	
	
	禁止新设入河排污口，德惠新河限制新
	
	

	
	
	空间布局
	设入河排污口，在马颊河、德惠新河河
	
	

	
	
	约束
	道管理范围内进行建设活动须经主管
	
	

	
	
	
	部门批准同意，在保护范围内进行建设
	
	

	
	
	
	活动须征求主管部门意见。
3.限制制浆造纸、印染、制革、电镀等工业项目建设。
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	4.现有存在较大环境安全隐患的化工
项目，应限制改扩建并实施逐步退出。
	4、本项目不属于化工项目。
	

	
	
	









污染物排放管控
	1. 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。
2. 严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》。
3. 执行《流域水污染物综合排放标准第
4 部分：海河流域》标准。
4. 餐饮服务经营场所安装油烟净化设施并强化运行监管 ，餐饮业油烟净化装置配备率达到 100％，油烟废气排放达到《山东省饮食油烟排放标准》
（DB37/ 597—2006）要求。
5. 防治扬尘污染，建设工程施工、建
（构）筑物拆除、物料运输和堆存、道
路保洁、绿化作业等活动执行《德州市扬尘污染防治条例》要求。
	


符合。
1、本项目执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》
（DB37/2373-2018）表 2 中
“重点控制区”排放标准。
2、本项目无挥发性有机物排放。
3、本项目无废水排放。
4、本项目不涉及餐饮服务经营场所。
5、本项目物料输送和堆存、道路保洁、绿化作业等活动严格执行《德州市扬尘污染防治条例》要求。
	

	
	
	








环境风险防控
	1. 合理布局城镇与工业区，减少生活垃圾、噪声等城市污染。通过有效的管理手段，恢复地表水与地下水水质，严格控制地下水的开采。
2. 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/ Ⅳ+级的建设项目。
3. 生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，预防环境污染事故的发生。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境 安全保障。
5. 涉酸、渉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。
6. 开展对关停农药厂区域土壤修复工
作。
	


符合。
1、根据《乐陵市铁营镇总体规划（2016-2030）》可知， 本项目承符合铁营镇总体规划；本项目不开采地下水。2、本项目厂界 500m 范围内无环境敏感点。
3、本项目不涉及危险化学品。
4、本项目无危废产生。
5、本项目不涉及左侧第 5 条所列情况。
6、本项目不属于农药厂。
	

	
	
	

资源开发效率要求
	1.建筑施工、城市环境卫生、园林绿化等可使用低质水的，应当充分使用工程排水或经过处理后的再生水、雨水。2.改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺，提高工业用水重复利用率。鼓励高耗水企业开展清洁生产审
核。
	符合。
1、本项目在条件允许的情况下使用再生水。
2、本项目不属于高耗水工艺，生产用水循环使用。
3、本项目承诺在生产中做到
节约用水。
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	3.加大节水型器具的推广普及力度，推
进建筑用水器具的更新改造，新建和改
	4、本项目不涉及第 4 条所列
情况。
	

	
	
	
	扩建的民用建筑一律使用节水型器具，
	
	

	
	
	
	现有建筑中使用淘汰型用水器具的分
	
	

	
	
	
	批分期更换。
4.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新
建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目；
	
	

	
	
	
	现有高污染燃料燃用设施，除用于城市
	
	

	
	
	
	集中供热外，有关单位和个人应当在规
	
	

	
	
	
	定的期限内改用天然气、液化石油气、
	
	

	
	
	
	电或其他清洁能源。
	
	

	
	3、环保政策的符合性

	
	（1）与《山东省环境保护条例》符合性分析

	
	表 3	与《山东省环境保护条例》符合性一览表

	
	









由上表可知，本项目符合《山东省环境保护条例》相关要求。

	
	（2）与《德州市“十四五”生态环境保护规划》（德政发〔2021〕

	
	12 号）符合性分析

	
	表 4	与《德州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表

	
	
	分类
	文件要求
	符合性分析
	

	
	
	加快
	淘汰落后低效和过剩产能。严格落实
《产业结构调整指导目录》，制定年度落后产能淘汰计划，明确淘汰设备名单和时间进
	符合。
	

	
	
	产业
	
	本项目不属于落后和过剩产
	

	
	
	结构
	
	能行业。
	


 (
序号
文件要求
工程情况
1
禁止建设不符合国家和省产业政策的小型
造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、 
炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、 
钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责
令拆除或者关闭。
符合。本项目属于水泥制品制造项目，不涉及左侧所列列行业。
2
新建、改建、扩建项目，应当依法进行环
境影响评价。
符合。本项目为扩建项目，正在进行环境
影响评价工作。
3
排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医 疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及 噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污 染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重 
点污染物排放总量控制指标。
符合。本项目目前正在办理环评手续，拟采取污染物治理措施， 经预测分析污染物可达标排放，且排放污染物已按规定申请总量控制
指标。
4
县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工 业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在 安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入
工业园区或者工业集聚区
符合。本项目为新
建项目，位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄
村
（
239
 
省道东侧
）
50
米，属于工业聚集区。
)
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	调整
	度要求，加强常态化执法和强制性标准实施。
	
	

	
	
	
	
严格环境准入。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。
	符合。
本项目目前正在办理环评手续，拟采取污染物治理措施， 经预测分析污染物可达标排放，且排放污染物已按规定申请总量控制指标。
	

	
	
	
深化能源结构调整
	优化能源供给结构。禁止新建35蒸吨/ 小时及以下燃煤锅炉，对新建35蒸吨/小时以上的燃煤锅炉严格执行煤炭减量替代办法。新建生物质锅炉不得掺烧煤炭、重油、渣油等化石燃料。
	

符合。
本项目不新建锅炉。
	

	
	由上表可见，本项目符合《德州市“十四五”生态环境保护规划》（德政发〔2021〕12 号）的要求。
（3）与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案》（2021-2023 年） 符合情况分析
表 5	与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案》（2021-2023 年）符
合性分析表

	
	
	分类
	文件要求
	项目符合性分
析
	

	
	
	二、深入调整产业结构
	

	
	
	







（三）淘汰低效落后产能
	根据省部署要求，依据安全、环保、技术、能耗、 效益标准，以钢铁、地炼、煤电、水泥、轮胎、煤炭、 化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、 关停任务，加快淘汰低效落后产能；
鼓励支持钢铁企业实施短流程改造，到 2025 年， 钢铁企业完成短流程改造，长流程钢铁产能原则上转移至沿海钢铁基地因国家产业政策调整无法实施的， 视情况报省政府同意后作相应调整。到 2022 年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。到 2022 年，直
径 3.2 米及以下水泥磨机全部整合退出。逾期未完成产能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机，直接关停退出。 到 2022 年，淘汰不能实现密闭式自动投料轮胎企业的
炼胶机及不能实现充氮工艺的子午胎行业硫化设备。
	



符合。本项目属于水泥制品制造项 目，为扩建项
目，还未建设， 目前正在办理环评手续，不属于左侧所列行业；不涉及左侧淘汰设
备；不属于“散乱污”企业。
	

	
	
	
	实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、 处置一起”的原则，实施分类整治。各县（市、区） 要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、 砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查， 按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退
出。
	
	

	
	
	（四）严控重点
行业新
	重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更 好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量
替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。
	符合。本项目不属于重
大项目，已按
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	增产能
	
	双倍替代原则取得当地总量控制指标，对周围环境影响
较小。
	

	
	
	
	按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”， 坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格
执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换 办法。
	



符合。本项目不属于左侧所列行业； 不属于“两高” 项目。
	

	
	
	
	“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高
耗能、高排放项目要坚决拿下来。
	
	

	
	
	
	严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟
料、粉磨、焦化产能转入我市。
	
	

	
	
	




（五）推动绿色循环低碳改造
	电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行
业制定碳达峰目标，按照上级工作部署，推动开展碳 排放权交易工作，实施减污降碳协同治理。
	符合。本
项目不属于左侧所列行业。
	

	
	
	
	将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加强 在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面 的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、
城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。
	符合。本项目符合当地“三线一单”
要求。
	

	
	
	
	加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各县（市、 区）组织对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底， 制定城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作 计划。已经明确退城的企业，按计划退出城市建成区； 未明确退城的企业，分批实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳定达标、无组织排放全流程收集处
理、物料运输清洁化”。
	符合。本项目为扩建项目， 还未建设，不在建成区也不属于重污染企业。
	

	
	
	三、深入调整能源结构
	

	
	
	（七）严控化石能源消
费
	严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前 提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给， 加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，
逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。
	



符合。本项目不使用煤炭。
	

	
	
	
（八）持续压减煤炭使用
	持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。
2021 年年底完成 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘
汰任务，今后不再批建。
	
	

	
	由上表可见，本项目符合《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案》
（2021-2023 年）的要求。
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	（4）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》符合性分析
表 6	与山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》符合性分析一览表

	
	
	分类
	文件要求
	符合性分析
	

	
	
	










淘汰低效落后产能
	聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、 高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100 万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。
	










符合。本项目不属于左侧所列重点行业；不属于“散乱污”行业；不属于“两高”项目。
	

	
	
	
	按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散 乱污”企业动态清零。
	
	

	
	
	
	严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、 碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。
	
	

	
	
	





压减煤炭消费量
	持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025 年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65 亿平方米。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、 重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023 年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。
	






符合。本项目生产上不用热。
	

	
	
	实施
VOCs
	实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包
	符合。本项目不产生 VOCs 废气。
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	全过程污
	装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用 低（无）VOCs含量产品。
	
	

	
	
	染防
	
	
	

	
	
	治
	
	
	

	
	
	
强化
	严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底 前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、 陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。
	
	

	
	
	工业
	
	
	

	
	
	源
NOx
深度
	
	符合。本项目不建
设锅炉。
	

	
	
	治理
	
	
	

	
	
	

严格
	加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施， 并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。
	

符合。本项目生产时严格落实各项措施，减少扬尘产生。
	

	
	
	扬尘
	
	
	

	
	
	污染
	
	
	

	
	
	管控
	
	
	

	
	由上表可知，本项目能够符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划
（2021-2025 年）》相关要求。
（5）与《德州市扬尘污染防治条例》符合性分析
表 7	与《德州市扬尘污染综合整治方案》符合性分析表

	
	
	分类
	文件要求
	项目符合性分析
	

	
	
	



施工单
	施工工地周围按照规范要求设置围挡或者围墙；施工工地出入口进行硬化，设置车辆清洗和污水收集设施，车辆冲洗干净后方可驶出；施工工地车行道路应当硬化，并辅以洒水等防尘措施；施工工地内的裸露地面应当覆盖防尘网或者铺装、绿化；施工工地内的物料堆场以及未及时清运的建筑土方、工程渣土、建筑垃圾等，应当采取覆盖、密闭、洒水等防尘措施；施工工地作业产生泥浆 的，应当设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不
溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运；施工现场采取洒水、喷淋、保洁等防尘措施。
	符合。本项目为水泥制品制造项目，本项目物料均存放于生产车间内， 厂区道路、作业区和生活区均进行地面硬化，进出口处设置洗车平台，定期洒水，运输车辆为密闭或加帆布遮盖，通过采取上述措施能够有效减少粉 尘的排放，污染物均达标
排放，对周围环境影响较小。
	

	
	
	位施工
	
	
	

	
	
	扬尘污
	
	
	

	
	
	染防治
	
	
	

	
	
	措施
	
	
	

	
	
	
	物料堆放区域应当与道路隔离，及时清除散
	
符合。本项目物料均存放于生产车间内，厂区道路、作业区和生活区均进行地面硬化，进出口处设置洗车平台，定期洒水，运输车辆为密闭或加帆布遮盖，。
	

	
	
	
	落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁；
	
	

	
	
	物料堆放场所扬尘污染防治措施
	堆场的场坪、路面应当进行硬化处理；堆场
物料应当采取密闭方式贮存，不能密闭的， 堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施，料堆采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施；装卸物料应当采取密闭
方式，露天装卸物料应当强化洒水、喷淋等
	
	

	
	
	
	抑尘措施；采用密闭输送设备作业的，在装
	
	

	
	
	
	卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并且保持
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	防尘设施的正常使用；堆场场区出入口应当配置车辆清洗设施，车辆冲洗干净方可驶
出。
	
	

	
	
	预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治措
施
	

粉碎、筛分、搅拌等作业，应当在密闭条件 下进行，并采取有效抑尘、防尘措施；罐车 应当安装防止砂浆撒漏的接料装置，保持车体整洁。
	
符合。本项目搅拌工序在密闭条件下进行，并配有除尘设备，进出口处设置洗车平台，保持车体整洁。
	

	
	由上表可见，本项目符合《德州市扬尘污染防治条例》的要求。
4、项目选址合理性分析
本项目位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（239 省道东侧）50 米， 具体选址合理性分析如下。
表 8	项目地址选择合理性分析一览表


















由以上分析可知，项目选址较为合理。


 (
项目分析
结论
土地利用符合性
厂址位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（
239
省道东侧）
50
米，根据乐陵市铁营镇总体规划图（
2016-2030
）可知，本项目
占地为工业用地，符合乐陵市铁营镇土地利用规划。
供水、供电、排水
项目用水由乐陵市供水管网提供，无废水排放，供电设施齐
全。
交通运输
本项目南侧为乐滨线，交通便利。
外界环境对项
目影响
本项目周围主要为其他公司厂房，周围企业经采取污染防治
措施后污染较小，因此，周围环境对项目影响不大。
项目对外界环境影响
本项目产生的废气经收集后处理后均达标排放。本项目选用低噪声设备、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减以及风机安装消声器等降噪措施，能实现厂界达标排放。本项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；本项目固
废全部得到资源化、合理化、无害化处理，做到零排放。本项目排放污染物均能实现达标排放，对外界环境影响较小。
对风景名胜区
的影响
本项目周围
2km
范围内无风景名胜区。
环境敏感点
本项目排放污染物采取合理治理措施后，均能实现达标排放， 本项目厂界
500m
范围内无敏感目标。本项目的建设运行对周围敏感点环境影响较小。
)
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1、公司概况
乐陵市山江混凝土有限公司成立于 2020 年 9 月，注册地址位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（239 省道东侧）50 米，经营范围包括：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
公司现有工程为“乐陵市山江混凝土有限公司 40 万立方米/年预拌商品混凝土建设项目”。
表 9	公司现有工程环保手续一览表





 (
项目名称
主要建设内容
环评批复
验收批复
现状
乐陵市山江混凝土有限公司
40
万立方米
/
年预拌商品混凝
土建设项目
总投资
3000
万元，项目总占地面积
34283.8m
2
， 总生产规模为年产预 拌商品混凝土
40
万
m
3
。
乐审批建发
[2020]389
号
2020
年
11
月
16
日
2021
年
8
月
8
日完成自主验收
正常运行
排污许可证
登记编号：
91371481MA3U2MGM29001Y
登记时间：
2021
年
03
月
30
日
)建设内容
2、项目概况
乐陵市山江混凝土有限公司拟投资 1000 万元建设 40 万吨水泥稳定碎石建设项目（以下简称本项目），建设地点位于山东省德州市乐陵市铁营镇桑庄村（239 省道东侧）50 米，项目北侧、东侧为空地，南侧、西侧为现有工程车间。（本项目地理位置见附图 1-项目地理位置图）。
本项目不新增占地，租赁现有车间进行建设。本项目总占地面积为 1100m2， 总建筑面积为 1100m2，主要包括生产车间 1 座（1F，建筑面积为 1100m2），车间内拟购置水泥稳定碎石搅拌生产线 1 条，以碎石、沙子、再生骨料、水泥、粉煤灰为主要原料，采用搅拌等工艺生产水泥稳定碎石。项目建成后规模达到年产水泥稳定碎石 40 万吨。
本项目属于扩建项目，根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）、
《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修订）和《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）等有关规定，本项目应办理环境影响评价手续。对照《建
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	设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30-56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造”，应当编制报告表。乐陵市山江混凝土有限公司委托我单位进行“40 万吨水泥稳定碎石建设项目”的环境影响评价报告表编制工作，我公司接受委托后，通过对项目进行现场调查和资料搜集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本项目环境影响报告表。
2、项目主要产品及产能
本项目设计规模为年产水泥稳定碎石 40 万吨，具体规模详见下表。
表 10 项目产品方案一览表



表 11 扩建后全厂产品方案一览表






3、项目组成
本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等，具体组成情况见下表。
表 12 本项目工程组成一览表

	
	
	项目
	工程
内容
	规模
	备注
	

	
	
	主体
工程
	综合生产
车间
	1 座，建筑面积 1100m2，购置水泥稳定碎石搅拌
生产线 1 条。
	1F，利用现有
	

	
	
	辅助
工程
	办公室
	1 处，依托现有工程办公室。
	位于厂区东部
	

	
	
	



公用工程
	
供水
	生产上用水量为 20592m3/a
	由乐陵市供水管网提供
	

	
	
	
	
	生活用水量为 90m3/a。
	
	

	
	
	
	排水
	本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理
后，由环卫部门定期清运。
	/
	

	
	
	
	供热
	本项目生产上不用热
	/
	

	
	
	
	供电
	用电量为 20 万 kwh/a
	由乐陵市供电管网提供
	

	
	
	
	供暖
	生活办公热源由电提供（空调）
	
	

	
	
	储运
工程
	原料区
	1 处，位于生产车间北部。
	不计入建筑面积内
	


 (
序号
产品名称
单位
年产量
1
水泥稳定碎石
万吨
40
) (
序号
产品名称
单位
现有工程
产能
本项目
产能
变化
情况
本项目建成后
全厂产能
1
预拌商品混凝土
万 
m
3
/a
40
0
无变化
40
2
水泥稳定碎石
万 
t/a
0
40
产品种
类及产
能增加
40
)
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环保工程
	




废气
	物料输送、搅拌工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后，引入布
袋除尘器处理后，经 1 根 15m 高排气筒 DA003 排放；
	

	
	
	
	
	水泥筒仓废气经筒仓顶部配套的布袋除尘器处理后通过筒仓排气
口排放；
	

	
	
	
	
	粉煤灰筒仓废气经筒仓顶部配套的布袋除尘器处理后通过筒仓排
气口排放；
	

	
	
	
	
	碎石、沙子、再生骨料料仓、车辆运输产生的颗粒物、废气通过采取厂区道路全部硬化，加强养护，定期清扫，配备洒水车定期洒水抑尘运输车辆使用篷布遮盖，严禁超载，进出车辆车身冲洗，限制车
速等措施后无组织排放；
	

	
	
	
	
	物料输送、搅拌工序未被收集的颗粒物废气于厂界无组织排放。
	

	
	
	
	噪声
	本项目选用低噪声设备、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减以
及风机安装消声器等降噪措施。
	

	
	
	
	废水
	本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，由环卫部门
定期清运。
	

	
	
	
	
固废
	①一般固体废物：布袋除尘器收集的粉尘、车间地面清理收集的 粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；
②生活垃圾：生活垃圾由环卫部门定期清运。
	

	
	4、公用及辅助工程
（1）给水
①生活用水
本项目新增劳动定员 10 人，按每人每天用水 30L 计，年工作 300 天，生活用水量为 0.3m3/d（90m3/a）。
②生产用水
A、车间降尘用水：车间降尘用水量按 1.5L/（m2·次）计，车间面积为 1100m2，每天喷洒两次，则喷洒耗水量为 3.3m3/d（990m3/a）。
B、厂内道路抑尘用水：道路洒水按照 0.5L/（m2·次），本项目道路硬化面积约 6000m2，每天洒水 2 次，则本项目道路洒水用水量为 6m3/d（1800m3/a）。
C、车间冲洗用水：车间冲洗按照 2L/（m2·次），本项目车间面积为 1100m2， 每天冲洗 1 次，则本项目车间冲洗用水量为 2.2m3/d（660m3/a）。
D、车辆冲洗用水：厂区入口处设置汽车冲洗装置，用水定额 100L/辆•次， 项目运输车辆进出次数按照 260 辆次/d 计算，则用水量为 26m3/d（7800m3/a）， 其中，1.84m3/d（552m3/a）为新鲜水，24.16m3/d（7248m3/a）为回用水。
E、搅拌机清洗用水：搅拌机在每天生产结束后必须用水冲洗，搅拌机清洗水用量约 2m3/次，平均每天清洗一次，用水量为 2m3/d（600m3/a）。
F、配料用水：产品配料用水为 53.3m3/d（16000m3/a）。
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因此，本项目总用水量为 68.94m3/d（20682m3/a），由乐陵市供水管网提供。
（2） 排水
①生活污水
本项目生活污水产生量为 0.24m3/d（72m3/a）（污水产生系数以 0.8 计），经化粪池处理后，由环卫部门定期清运。
②生产废水
A、车间降尘废水：车间降尘用水全部蒸发损耗。
B、厂内道路抑尘废水：厂内道路抑尘用水全部蒸发损耗。
C、车间冲洗废水：车间冲洗废水产生量为 1.76m3/d（528m3/a）（污水产生系数以 0.8 计），经三级沉淀后用于车辆冲洗。
D、车辆冲洗废水：车辆冲洗废水产生量为 20.8m3/d（6240m3/a），（污水产生系数以 0.8 计），经三级沉淀后回用于车辆冲洗。
E、搅拌机清洗废水：搅拌机清洗废水产生量为 1.6m3/d（480m3/a）（污水产生系数以 0.8 计），经三级沉淀后用于车辆冲洗。
F、配料废水：产品配料用水全部进入产品，无废水产生。
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本项目水平衡图见下图。
[image: ]

[image: ]图 1	项目水平衡图（单位 m3/d） 扩建后全厂水平衡图见下图。
图 2	扩建后全厂水平衡图（单位 m3/d）
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（3） 供电
本项目年用电量为 20 万 kwh，由乐陵市供电系统提供。
5、项目主要原辅材料
本项目主要原辅材料用量情况见下表。
表 13 本项目原辅材料消耗一览表
	序号
	原材料名称
	单位
	年用量
	备注

	1
	碎石
	t/a
	115000
	外购

	2
	沙子
	t/a
	119000
	外购

	3
	再生骨料
	t/a
	100000
	外购

	4
	水泥
	t/a
	25000
	外购

	5
	粉煤灰
	t/a
	25000
	外购

	6
	润滑油
	t/a
	0.17
	厂家定期补充损耗，空桶不在厂
内暂存

	7
	电
	万 kWh
	20
	乐陵市供电管网提供

	8
	水
	m3/a
	20682
	乐陵市供水管网提供


表 14 扩建后全厂原辅材料用量一览表
	序号
	原材料名称
	单位
	现有工程
用量
	本项目
用量
	变化情况
	本项目建成
后全厂用量

	1
	水泥
	t/a
	80000
	25000
	+25000
	105000

	2
	矿粉
	t/a
	20000
	0
	无变化
	20000

	3
	粉煤灰
	t/a
	20000
	25000
	+25000
	45000

	4
	砂子
	t/a
	600000
	0
	无变化
	600000

	5
	石块
	t/a
	600000
	0
	无变化
	600000

	6
	外加剂
	t/a
	1800
	0
	无变化
	1800

	7
	碎石
	t/a
	0
	115000
	+115000
	115000

	8
	沙子
	t/a
	0
	119000
	+119000
	119000

	9
	再生骨料
	t/a
	0
	100000
	+100000
	100000

	10
	润滑油
	t/a
	0.51
	0.17
	+0.17
	0.68

	11
	电
	kWh
	40
	20
	+20
	60

	12
	水
	m3/a
	79422
	20682
	+20682
	100104


6、设备情况
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	主要生产设备详见下表。
表 15 本项目主要生产设备一览表











7、工作制度及劳动定员
本项目新增劳动定员 10 人，每天 1 班制，每班 8 小时，年生产 300 天，共计 2400h。（夜间不生产）
8、厂区平面布置
本项目总占地面积 1100m2，总建筑面积 100m2，不新增占地，租赁现有车间进行建设。本项目厂区中心坐标为东经 117°12'28.800"，北纬 37°39'25.200"。项目
平面布置情况见附图 4。

	




工艺流程和产排污环节
	1、施工期工程分析
本项目为扩建项目，租赁现有车间进行建设，无土建工程建设，仅进行设备的安装和调试，本次环评不对施工期影响进行分析。
2、营运期工程分析
（1）主要工艺如下


 (
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
碎石料仓
套
1
外购
2
沙子料仓
套
1
外购
水泥稳定
3
再生骨料料仓
套
1
外购
碎石搅拌
4
水泥筒仓
套
1
外购
生产线 
1
5
粉煤灰筒仓
套
1
外购
条
6
上料机
台
1
外购
7
传送带
套
1
外购
8
搅拌机
台
1
外购
)
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[image: ]
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注：G-废气	N-噪声


工艺流程简述：


图 3	工艺流程及产污环节图
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碎石、沙子、再生骨料上料：碎石、沙子、再生骨料存放于不同的料仓内； 生产时铲车将碎石、沙子、再生骨料运输至上料区的配料斗内，通过皮带输送至计量装置，经称量后用密闭皮带运输送至搅拌机。此工序有颗粒物废气（G1、G2、G3）和机械噪声（N1、N2、N3）产生。
水泥、粉煤灰投料：原料水泥、粉煤灰由密封罐车通过压缩空气泵打入各自筒仓内，生产时分别通过螺旋输送机经管道输送到搅拌机。此工序有颗粒物废气
（G4、G5）和机械噪声（N4、N5）产生。
搅拌：各原料分别经计量装置称量后，按照一定配比进入密闭的搅拌机中， 搅拌机对物料进行充分均匀的搅拌，得到水稳碎石料成品。此工序有颗粒物废气
（G6）和机械噪声（N6）产生。
出料：水稳碎石料生产线搅拌后合格的水稳碎石料经传送带输送至高约 3m 的成品料斗，通过成品料斗下方的出料口卸料至车斗，成品直接外运往施工现场。水泥稳定碎石的含水率约为 4%，出料时无废气产生。此工序有机械噪声（N7） 产生。
本项目设备中使用润滑油，由厂家定期补充损耗，空桶不在厂内暂存。
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（2）主要污染工序
本项目对环境产生影响的因素主要为废气、废水、噪声、固废，产污环节见下表。
表 16 污染源与污染因子识别表
	污染因素
	序号
	产生环节
	污染因子
	产生特征
	排放去向

	









废气
	G1
	碎石料仓
	颗粒物
	间歇
	
采取封闭料仓、车辆冲洗、洒水降尘措施后，无组织排放

	
	G2
	沙子料仓
	颗粒物
	间歇
	

	
	G3
	再生骨料料仓
	颗粒物
	间歇
	

	
	--
	物料输送
	颗粒物
	间歇
	经集气装置收集后，引入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA003排放

	
	G6
	搅拌工序
	颗粒物
	间歇
	

	
	G4
	水泥筒仓
	颗粒物
	间歇
	经筒仓顶部配套的布袋除尘器
处理后通过筒仓排气口排放

	
	G5
	粉煤灰筒仓
	颗粒物
	间歇
	经筒仓顶部配套的布袋除尘器
处理后通过筒仓排气口排放

	
	




--
	


车辆扬尘
	


颗粒物
	


间歇
	采取厂区道路全部硬化，加强养护，定期清扫，配备洒水车定期洒水抑尘运输车辆使用篷布遮盖，严禁超载，进出车辆车身冲洗，限制车速等措施， 以减少无组织颗粒物废气的产
生

	
废水
	--
	办公生活
	CODCr、NH3-N等
	间歇
	经化粪池处理后，由环卫部门
定期清运

	
	--
	生产废水
	SS
	间歇
	经沉淀池处理后循环使用，不
外排

	
噪声
	
N1~N7
	设备生产过程产生的噪声
	
机械噪声
	
间歇
	选用低噪声设备、加强设备维
护、建筑隔声、距离衰减以及风机安装消声器等降噪措施

	


固废
	--
	办公生活
	生活垃圾
	间歇
	环卫部门定期清运

	
	--
	布袋除尘器
	收集的粉
尘
	间歇
	

回用于生产

	
	--
	车间地面
	粉尘
	间歇
	

	
	--
	沉淀池
	沉渣
	间歇
	


注：现有工程排气筒为 DA001、DA002。
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公司现有工程为“乐陵市山江混凝土有限公司 40 万立方米/年预拌商品混凝土建设项目”。
表 17 公司现有工程环保手续一览表
	项目名称
	主要建设内容
	环评批复
	验收批复
	现状

	乐陵市山江混凝土有限公司40万立方米/年预拌商品混凝土建设
项目
	总投资3000万元，项目总占地面积34283.8m2， 总生产规模为年产预拌商品混凝土40万m3。
	乐审批建发[2020]389号2020年
11月16日
	
2021年8月8
日完成自主验收
	

正常运行

	排污许可证
	登记编号：91371481MA3U2MGM29001Y
登记时间：2021年03月30日


1、“乐陵市山江混凝土有限公司 40 万立方米/年预拌商品混凝土建设项目”
生产工艺流程及主要产污环节
[image: ]与
项目有关的原有环境污染问题
注：G-废气 N-噪声
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工艺流程简述：

图 4	混凝土工艺流程及产污环节图
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各水泥、砂石厂商提供样品，厂方对所提供样品进行预配比试配，测定其强度等性能，选出合格且符合要求的原材料，由采购组负责采购。石子和砂子堆放在砂石料仓，通过装载机送至配料口，将石子和砂子放入原料区。
上仓：将粉煤灰和水泥加入仓筒，将外加剂加入外加剂槽。配料：根据客户需求的不同强度，由计算机进行计量配料。
搅拌：配料完成后，砂子和石子由输送带送入搅拌机，粉煤灰、水泥及外加剂通过放料机进入搅拌机，水通过水泵加入到搅拌机中进行搅拌。配料和搅拌在
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搅拌楼里进行。
罐车运输：搅拌完成后，将产品装入混凝土输送罐车，并在出厂检验合格后运输交付客户。
2、现有工程污染物达标情况分析
现有工程污染物排放情况参照企业 2023 年 3 月 8 日例行监测报告中内容分析。
（1） 有组织废气
料仓产生的颗粒物废气分别经自带布袋除尘器处理后，经排气筒 DA001、DA002 排放。排气筒 DA001 有组织排放的颗粒物浓度为 4.9mg/m3，DA002 有组织排放的颗粒物浓度为 3.4mg/m3，能够满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 中“重点控制区”污染物排放限值要求；排气筒 DA001 有组织排放的颗粒物速率为 0.039kg/h，排气筒 DA002 有组织排放的颗粒物速率为 0.018kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放限值要求。
（2） 无组织废气
厂界无组织排放的颗粒物最大浓度为 0.267mg/m3，能够满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中“除水泥外的其他建材行业” 无组织排放限值要求。
（3） 噪声
现有工程主要噪声源为生产设备及配套风机等辅助设施工作时产生的机械噪声，通过采取低噪声设备、基础减振、合理布局、建筑隔声及距离衰减等降噪措施后达标排放。
厂界昼间噪声最大值为 56.0dB（A），夜间噪声最大值为 46.0dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类声环境功能区噪声标准。
（4） 固体废物
沉淀砂石料、车间粉尘回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运。
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3、现有工程总量达标情况
表 18 本项目污染物总量达标情况
	
总量控制因子
	废气
	废水

	
	SO2
	NOX
	颗粒物
	VOCs
	COD
	NH3-N

	现有工程污染物排放量
	/
	/
	0.0456
	/
	/
	/

	《乐陵市山江混凝土有限公司 40 万立方米/年预拌商品混凝土建设项目目环境影响报告表》
中排放量
	

/
	

/
	

0.2958
	

/
	

/
	

/

	是否达标
	/
	/
	是
	/
	/
	/


存在的环境问题及整改措施
表 19 公司现有工程环境问题一览表
	序号
	环境问题
	整改措施
	整改完成时间

	1
	排气筒未设置标识牌
	按要求张贴标识牌
	2023.5
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