施工员之市政施工基础知识题库

第一部分  单选题(200题)
1、下列有关工程量计算错误的是（　　　）。
A.计算单位要和套用的定额项目的计算单位一致
B.相同计量单位只有一种计算方法
C.注意计算包括的范围
D.注意标准要符合定额的规定

【答案】：B 
2、正确选定沟槽的（　　　），可以为后续施工过程创造良好条件，保证工程质量和施工安全，以及减少开挖土方量。
A.施工人员
B.施工机械
C.开挖进度
D.开挖断面

【答案】：D 
3、城市给水管道主要基础类型不包括（　　　）。
A.天然基础
B.砂基础
C.碎石基础
D.混凝土基础

【答案】：C 

4、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：B 
5、供热管道上的阀门，起流量调节作用的阀门是（　　　）。
A.截止阀
B.闸阀
C.蝶阀
D.单向阀

【答案】：C 
6、由已知水准点开始测若干个待测点之后，既不闭合也不附合的水准路线称为（　　　）。
A.闭合水准路线
B.附合水准路线
C.支水准路线
D.折线水准路线

【答案】：C 
7、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（　　　）。
A.尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸箭头
B.尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸数字
C.尺寸线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头
D.尺寸界线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头

【答案】：B 

8、以下哪项是以整个构筑物为对象，而规定人工、机械与材料的耗用量及其费用标准。
A.概算定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算指标

【答案】：D 
9、沉人桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（　　　）、施工条件等而定。
A.锤长
B.锤重
C.人数
D.桩长

【答案】：D 
10、城市中一座五跨连续箱梁桥，其各孔净跨径的总和称为（　　　）。
A.桥梁跨度
B.桥梁孔径
C.桥梁全长
D.桥梁标准跨径

【答案】：B 
11、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据，体现了工程造价的（　　　）职能。
A.预测
B.控制
C.调控
D.评审

【答案】：A 
12、桥面伸缩缝施工工艺流程为（　　　）。
A.进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护
B.进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
C.进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
D.进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护

【答案】：D 
13、道路上的井室必须使用（　　　）装配稳固。
A.重型井盖
B.轻型井盖
C.普通井盖
D.钢筋混凝土井盖

【答案】：A 
14、关于柔性接口说法正确的是（　　　）。
A.多为水泥类材料密封或用法兰连接的管道接口
B.不能承受一定量的轴向线变位
C.能承受一定量的轴向线变位
D.一般用在有条形基础的无压管道上

【答案】：C 

15、如果测设点附近地面平坦，量距方便且控制点离测设点不超过一尺段，要确定该平面位置，最优化方案为（　　　）。
A.距离交会法
B.角度交会法
C.方位角
D.偏角法

【答案】：A 
16、建筑物外墙（有窗）距乔木中心的平面距离不小于（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】：D 
17、水准测量时，尺垫应放置在（　　　）上。
A.水准点
B.转点
C.土质松软的水准点
D.需要立尺的所有点

【答案】：B 
18、根据接口的弹性，不属于管道接口形式的是（　　　）。
A.柔性
B.刚性
C.半刚半柔性
D.弹性

【答案】：D 

19、水下混凝土灌注施工应符合下列要求，其中说法错误的是（　　　）。
A.混凝土应连续灌注，中途停顿时间不宜大于30min
B.在灌注过程中，导管的埋置深度宜控制在1~3m
C.灌注混凝土时应采取防止钢筋骨架上浮的措施
D.灌注的桩顶标高应比设计高出0.5~1m

【答案】：B 
20、道路路面边缘距乔木中心平面距离不小于（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】：A 
21、行道树与机动车交叉口的最小距离为（　　　）。
A.10m
B.14m
C.30m
D.50m

【答案】：C 
22、测设的三项基本工作是（　　　）。
A.测设已知的高差、测设已知的水平角、测设已知的距离
B.测设已知的角度、测设已知的距离、测设已知的高差
C.测设已知的边长、测设已知的高程、测设已知的角度
D.测设已知的高程、测设已知的水平角、测设已知的水平距离

【答案】：D 

23、自动安平水准仪的特点是（　　　）使视线水平。
A.用安平补偿器代替管水准器
B.用安平补偿器代替圆水准器
C.用安平补偿器和管水准器
D.用圆水准器和管水准器

【答案】：A 
24、起保障行人交通安全和保证人车分流的作用的是（　　　）。
A.立缘石
B.平缘石
C.人行道
D.交通标志

【答案】：C 
25、为了保证填、挖的边坡达到设计要求，把设计边坡在实地标定出来，以方便施工的过程是（　　　）。
A.线路总线放样
B.路面放样
C.路拱放样
D.路堤边坡的放样

【答案】：D 
26、高压和中压A燃气管道，应采用（　　　）。
A.钢管
B.钢管或机械接口铸铁管
C.机械接口铸铁管
D.聚乙烯管材

【答案】：A 

27、下列不属于桥面系的是（　　　）。
A.桥面铺装
B.人行道
C.栏杆
D.系梁

【答案】：D 
28、当路面结构破损较为严重或承载能力不能满足未来交通需求时，应采用（　　　）。
A.稀浆封层
B.薄层加铺
C.加铺结构层
D.新建路面

【答案】：C 
29、水准测量的目的是（　　　）。
A.测定点的平面位置
B.测定两点间的高差
C.读取水准尺读数
D.测出两点间的高差，推算点的高程

【答案】：D 
30、高差与水平距离之（　　　）为坡度。
A.和
B.差
C.比
D.积

【答案】：C 

31、不属于洞口土体加固主要方法的是（　　　）。
A.SMW法
B.注浆法
C.高压喷射搅拌法
D.冻结法

【答案】：A 
32、下列选项中不属于先张法制作预应力混凝土梁板工艺流程的是（　　　）。
A.调整初应力
B.张拉预应力筋
C.管道压浆
D.整修锚、夹具

【答案】：C 
33、刚构桥可根据外形分为（　　　）。
A.门形刚构桥、斜腿刚构桥、板型桥
B.门形刚构桥、直腿刚构桥、板型桥
C.门形刚构桥、斜腿刚构桥、箱型桥
D.门形刚构桥、直腿刚构桥、箱型桥

【答案】：C 
34、某城市道路，快车道路面铺设工程量计算时，应不扣除（　　　）所示面积。
A.绿化带
B.检查井
C.路缘石
D.安全岛

【答案】：B 

35、下列各项中，不属于架桥机的是（　　　）。
A.单导梁
B.双导梁
C.多导梁
D.斜拉式

【答案】：C 
36、下列材料可作为柔性基层的是（　　　）。
A.水泥稳定类
B.石灰稳定类
C.二灰稳定类
D.沥青稳定碎层

【答案】：D 
37、在竖向荷载作用下无水平反力的结构时（　　　）。
A.梁式桥
B.拱式桥
C.刚架桥
D.悬索桥

【答案】：A 
38、桥梁的高程控制测量，一般在路线（　　　）时建立，施工阶段只需复测与加密。
A.中平测量
B.基平测量
C.水准测量
D.坐标测量

【答案】：B 

39、泄水阀一般设置在阀门井中构成泄水阀井，当由于地形因素排水管不能直接将水排走时，还应建造一个与阀门井相连的（　　　）。
A.测流井
B.排水井
C.泄水井
D.湿井

【答案】：D 
40、排水检查井所用的混凝土强度一般不宜低于（　　　）。
A.C10
B.C15
C.C20
D.C30

【答案】：C 
41、采用HDPE膜防渗技术的核心是（　　　）。
A.HDPE膜的进货质量
B.HDPE膜的机具
C.HDPE膜的施工季节合理性
D.HDPE膜的施工质量

【答案】：D 
42、下列关于保护层厚度的说法不正确的是（　　　）。
A.当混凝土强度等级不低于C20且施工质量可靠保证，其保护层厚度可按相应规范中减少5mm
B.预制构件中的预应力钢筋保护层厚度不应小于25mm
C.钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度一般为10mm
D.板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于15mm

【答案】：D 

43、资源管理以实现（　　　）和成本节约为目标。
A.资源最少配置、动态控制
B.资源优化配置、静态控制
C.资源最多配置、动态控制
D.资源优化配置、动态控制

【答案】：D 
44、偏角法测设圆曲线，其适用于（　　　）的地区。
A.地势起伏、视野开阔、曲线弧长较长，与其弦长相差不大
B.地势平坦、曲线弧长较短，与其弦长相差较大
C.调地势起伏，曲线弧长与相应弦长相差较大
D.地势起伏、视野不开阔

【答案】：A 
45、非承重侧模板在混凝土强度能保证拆模时不损坏表面及棱角，一般以混凝土强度达到（　　　）MPa为准。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3

【答案】：C 
46、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（　　　）计价。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.工程量清单

【答案】：D 
47、线路测量中，（　　　）工作在定测阶段完成。
A.地形测量
B.导线测量
C.水准测量
D.中线测量

【答案】：D 
48、转点在水准测量中起传递（　　　）的作用。
A.高程
B.水平角
C.距离
D.方向

【答案】：A 
49、自动安平水准仪精平时用的是（　　　）。
A.自动补偿装置
B.管水准器
C.圆水准器
D.微倾螺旋

【答案】：A 
50、城市给水管道工程中，橡胶圈接口不适用于（　　　）。
A.橡胶圈
B.焊接
C.法兰
D.丝扣

【答案】：D 
51、在普通混凝土中，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用（　　　）连接。
A.冷挤压
B.锥螺纹
C.直螺纹
D.绑扎搭接

【答案】：D 
52、GCL垫施工流程为（　　　）。
A.基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接宽度调整→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
B.基底检验→人工铺展→吊运就位→搭接宽度调整→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
C.基底检验→吊运就位→搭接宽度调整→人工铺展→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
D.基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接处撒膨润土粉→搭接宽度调整→进行后续施工

【答案】：A 
53、花境布置形式以（　　　）为主。
A.组从状
B.带状自然式
C.带状组团式
D.点状自然式

【答案】：B 

54、以下的功能以解决局部地区交通，以服务功能为主的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：C 
55、当电线电压为154-219KV时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（　　　）。
A.1.5m
B.3m
C.3.5m
D.4.5m

【答案】：C 
56、用于收集路面雨水的雨水口有平入式、（　　　）联合式。
A.竖入式
B.侧入式
C.立式
D.凹式

【答案】：B 
57、施工测量的精度最终体现在（　　　）。
A.测量仪器的精度
B.施工点位的精度
C.测量规范的精度要求
D.观测者的技术

【答案】：B 

58、下列选项中，不属于城镇道路街面设施的是（　　　）
A.照明灯柱
B.人行横道线
C.消防栓
D.清洁箱

【答案】：B 
59、悬浇梁体一般应分为四大部分浇筑，以下选项中不属于四大部分的是（　　　）。
A.墩顶梁段主梁边跨合拢段
B.0号块两侧对称悬浇梁段
C.主梁边跨合拢段
D.主梁跨中合拢段

【答案】：C 
60、排水沟断面尺寸一般为（　　　）。
A.10cm×10cm
B.30cm×30cm
C.50m×50cm
D.100cm×100cm

【答案】：B 
61、下列雨水口的间距符合要求的是（　　　）。
A.5m
B.15m
C.30m
D.60m

【答案】：C 

62、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（　　　）。
A.渠化
B.环形
C.汇集
D.自动化

【答案】：C 
63、下列关于城市桥梁工程技术术语表述正确的是（　　　）。
A.简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离
B.桥梁全长等于各跨长之和
C.拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离
D.拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

【答案】：A 
64、进行地基处理施工，下列地层中适用强夯法的是（　　　）。
A.淤泥
B.黏性土
C.沼泽土
D.腐殖土

【答案】：B 

65、盖挖逆作法的施工顺序（　　　）。
A.构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→回填顶板以上土方→开挖施工结构顶板→往上施工地上建筑
B.开挖施工结构顶板→回填顶板以上土方→构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→往上施工地上建筑
C.构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→开挖施工结构顶板→回填顶板以上土方→往上施工地上建筑
D.开挖施工结构顶板→构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→回填顶板以上土方→往上施工地上建筑

【答案】：C 
66、给水管网中的阀门等附件一般安装在阀门井中，阀门井的形状有圆形和（　　　）。
A.椭圆形
B.方形
C.矩形
D.菱形

【答案】：C 
67、定额编制时使用平均先进水平的是（　　　）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标

【答案】：A 
68、改进施工方法和改变施工机具为加快工程进度，属于动态控制中的（　　　）。
A.组织措施
B.经济措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】：D 

69、“刃脚”的作用是（　　　）。
A.满足下沉要求
B.减小下沉阻力
C.增加整体刚度
D.防止渗水

【答案】：B 
70、由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点的路线是（　　　）。
A.闭合水准路线
B.附合水准路线
C.支水准路线
D.折线水准路线

【答案】：A 
71、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有（　　　）。
A.A点比B点低
B.A点比B点高
C.A点与B点可能同高
D.无法判断

【答案】：A 
72、某站水准测量时，由A点向B点进行测量，测得A、B两点之间的高差为0.506m，且B水准尺的读数为2.376m，A点高程为16.520m，则A点水准尺的读数与B点高程分别为（　　　）。
A.1.870m，16.014m
B.2.882m，16.014m
C.1.870m，15.546m
D.2.882m，17.026m

【答案】：D 
73、下列说法错误的是（　　　）。
A.沿同一直线，以同样大小的力拉车，对车产生的运动效果一样
B.在刚体的原力系上加上或去掉一个平衡力系，不会改变刚体的运动状态
C.力的可传性原理只适合研究物体的外效应
D.对于所有物体，力的三要素可改为：力的大小、方向和作用线

【答案】：D 
74、桥梁所受的荷载作用中，汽车荷载属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.偶然荷载

【答案】：C 
75、缘石平箅式雨水口适用于（　　　）。
A.有缘石的道路
B.无缘石的路面
C.无缘石的广场
D.地面低洼聚水处

【答案】：A 
76、仅平行于一个投影面的平面称为投影面的（　　　）。
A.垂直面
B.正平面
C.平行面
D.侧平面

【答案】：C 
77、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：B 
78、常用来减少或消除交叉口冲突点的方法不包括（　　　）。
A.交通管制
B.渠化交通
C.立体交叉
D.减少交叉口

【答案】：D 
79、单幅路适用于（　　　）。
A.交通量不大的次干路、支路
B.机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路
C.机动车与非机动车交通量均较大的主干路和次干路
D.机动车交通量大，车速高，非机动车交通量较少的快速路、次干路

【答案】：A 
80、用角度交会法测设点的平面位置所需的测设数据是（　　　）。
A.一个角度和一段距离
B.纵横坐标差
C.两个角度
D.两段距离

【答案】：C 
81、沥青混凝土路面的基层对（　　　）没有要求。
A.耐磨性
B.刚度
C.强度
D.稳定性

【答案】：A 
82、配置水下砼时，细骨料宜采用（　　　）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.粉砂

【答案】：B 
83、当管底为岩石、碎石或多石地基时，对金属管道应铺垫不小于（　　　）mm厚的中砂或粗砂，构成给水管道砂基础。
A.50
B.100
C.150
D.200

【答案】：B 
84、桥梁所受的作用中，汽车撞击作用属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.偶然荷载

【答案】：D 
85、水深在3m以内，流速小于1.5m/s，河床土渗水性较小时，可筑（　　　）。
A.间隔有桩围堰
B.钢板桩围堰
C.土袋围堰
D.套箱围堰

【答案】：C 
86、计算市政管网工程量时，管道外防腐面积的计算公式为：管道外防腐面积=（　　　）。
A.管内径×3.142×设计长度
B.管外径×3.142×设计长度
C.管道公称直径×3.142×设计长度
D.（管道公称直径+10mm）×3过42×设计长度

【答案】：B 
87、当管道内径大于700mm时，可按管道井段数量抽样选取（　　　）进行闭水试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5

【答案】：B 

88、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，下列哪项纵坡坡度符合要求（　　　）。
A.1.5%
B.2.0%
C.2.5%
D.3.0%

【答案】：C 
89、水准测量中，设后尺A的读数a=2.713m，前尺B的读数b=1.401m，已知A点高程为15.000m，则水准仪视线高程为（　　　）m。
A.13.688
B.16.312
C.16.401
D.17.713

【答案】：D 
90、路面通常由一层或几层组成，以下不属于路面组成的是（　　　）。
A.面层
B.垫层
C.沥青层
D.基层

【答案】：C 
91、装配式预应力混凝土简支T形梁桥的主梁间距一般采用（　　　）。
A.1.5~3m
B.2.5~5m
C.1.8~2.5m
D.2~5m

【答案】：C 
92、公路铺筑面外侧据乔木中心不小于（　　　）m，据灌木边缘不小于（　　　）m。
A.0.75，不宜种
B.0.8，2.00
C.1.00，0.50
D.2.00，0.50

【答案】：B 
93、以下哪项既是企业编制施工组织设计的依据，又是企业编制施工作业计划的依据。
A.概算定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算指标

【答案】：B 
94、无压管道应进行管道的严密性试验，严密性试验分为（　　　）。
A.闭水试验和闭气试验
B.闭水试验和水压试验
C.强度试验和闭气试验
D.强度试验和闭水试验

【答案】：A 

95、为确保测距成果的精度，一般进行（　　　）。
A.单次丈量
B.往返丈量
C.两次丈量取平均值
D.进行两次往返丈量

【答案】：B 
96、钢筋连接的接头宜设置在（　　　）。
A.任意位置
B.受力较小
C.受力较大
D.抗震缝处

【答案】：B 
97、由于城市道路一般比较平坦，因此多采用大量的地形点来表示地形高程，其中（　　　）表示测点。
A.▼
B.◆
C.●
D.■

【答案】：A 
98、根据两个或两个以上的已知角度的方向交会出的平面位置，称为（　　　）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法

【答案】：C 

99、规划红线是道路的用地界线，常用（　　　）表示。
A.单实线
B.双实线
C.点画线
D.双点画线

【答案】：D 
100、以交通功能为主，连接城市各主要分区的干路的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：D 
101、进货质量应核验产品出厂三证，下列不属于三证的是（　　　）。
A.产品合格证
B.产品说明书
C.产品成分报告单
D.产品试验报告单

【答案】：C 
102、沟槽支撑的目的是防止侧壁坍塌，为沟槽创造安全的施工条件。支撑材料通常由（　　　）做成。
A.管材或钢筋
B.混凝土预制构件
C.木材或钢材
D.塑性材料

【答案】：C 

103、下列说法正确的是（　　　）。
A.桥梁多孔跨径总长大于1000m称为特大桥
B.单孔跨径140m的桥称为特大桥
C.多孔跨径总长为100m的桥属于中桥
D.多孔跨径总长为30m的桥属于中桥

【答案】：A 
104、下列说法正确的是（　　　）。
A.柔体约束的反力方向为通过接触点，沿柔体中心线且指向物体
B.光滑接触面约束反力的方向通过接触点，沿接触面且沿背离物体的方向
C.圆柱铰链的约束反力是垂直于轴线并通过销钉中心
D.链杆约束的反力是沿链杆的中心线，垂直于接触面

【答案】：C 
105、顶管法施工管道的首节管是（　　　）。
A.钢管
B.相同管材的管段
C.工具管
D.排水管

【答案】：C 
106、城市轨道交通地面正线宜采用（　　　）。
A.短枕式整体道床
B.长枕式整体道床
C.高架桥上整体道床
D.混凝土枕碎石道床

【答案】：D 

107、水准仪视线高等于（　　　）+后视点读数。
A.后视点高程
B.转点高程
C.前视点高程
D.仪器点高程

【答案】：A 
108、直埋管道接头的一级管网的现场安装的接头密封应进行（　　　）的气密性检验。
A.20%
B.50%
C.80%
D.100%

【答案】：D 
109、按桥梁力学体系可分为五种基本体系，下列不符合此类的是（　　　）。
A.梁式桥
B.拱式桥
C.上承式桥
D.悬索桥

【答案】：C 
110、下列说法错误的是（　　　）。
A.要突出显示道路线形的路段，面层宜采用彩色
B.考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性要求
C.道路经过噪声敏感区域时，宜采用降噪路面
D.对环保要求较高的路面，不宜采用温拌沥青混凝土

【答案】：D 

111、山丘城市的道路选线通常采用哪种路网方式（　　　）。
A.方格网状
B.环形放射状
C.自由式
D.混合式

【答案】：C 
112、管棚超前支护技术施工工艺流程为（　　　）。
A.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
B.钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
C.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖
D.钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖

【答案】：C 
113、施工项目管理的主体是（　　　）。
A.以项目经理为首的项目经理部
B.以总监理工程师为首的监理单位
C.以项目法为为首的建设单位
D.建设行政主管部门

【答案】：A 

114、钢筋混凝土结构中要求钢筋有足够的保护层厚度是因为（　　　）。
A.粘结力方面得考虑
B.耐久力方面得考虑
C.抗火方面得考虑
D.以上三者都是

【答案】：D 
115、排水管道按照管体结构受力形式分为刚性管道和柔性管道两大类，下列选项中属于刚性管道的是（　　　）。
A.玻璃纤维管
B.钢塑复合管
C.钢筋混凝土管
D.双壁波纹管

【答案】：C 
116、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（　　　）。
A.采取主动控制措施
B.合理设置工程造价控制目标
C.以决策阶段为重点进行全过程工程造价控制
D.技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

【答案】：A 
117、轨道一般采用的标准轨距是（　　　）。
A.1430mm
B.1435mm
C.1450mm
D.1455mm

【答案】：B 

118、跨径10m的现浇混凝土简支梁底模拆除时所需的混凝土强度为设计强度的（　　　）Mpa。
A.70
B.75
C.85
D.100

【答案】：D 
119、不属于常用沟槽支撑形式的是（　　　）。
A.横撑
B.竖撑
C.纵撑
D.板桩撑

【答案】：C 
120、下列属于偶然作用的是（　　　）。
A.预加应力
B.汽车荷载
C.地震作用
D.风荷载

【答案】：C 

121、某连续梁桥全长179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑0号块并实施墩梁临时固结系统。②在0号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】：B 
122、下列不属于桥梁附属结构的是（　　　）。
A.桥台
B.桥头锥形护坡
C.护岸
D.导流结构物

【答案】：A 
123、（　　　）作为确定工程造价的主要依据，是计算标底和确定报价的主要依据。
A.劳动定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】：C 
124、钢束布置时，下列说法正确的（　　　）。
A.正弯矩钢筋置于梁体下部
B.负弯矩钢筋则置于梁体下部
C.正负弯矩区则上下部不需配置钢筋
D.正负弯矩区只需要上部配置钢筋

【答案】：A 

125、劳动消耗定额又称（　　　）。
A.人工消耗定额
B.材料消耗定额
C.机械台班消耗定额
D.施工定额

【答案】：A 
126、交通标线应采用线宽为（　　　）mm的虚线或实线表示。
A.1~2
B.2~3
C.2~4
D.4~6

【答案】：A 
127、某市政工程土方开挖时，底宽6m、底长15m、挖深2.5m，则应套用的土方开挖形式为（　　　）。
A.一般土方开挖
B.沟槽土方开挖
C.基坑土方开挖
D.场地平整

【答案】：C 
128、不同的材料制成的市政管道，其管径的表示方法也不同，下列属于球墨铸铁管、铸铁管等管材管径的表示方法的是（　　　）。
A.公称直径DN
B.外径×壁厚
C.内径d
D.按产品标准的方法表示

【答案】：A 

129、机械式接口球墨铸铁管施工工艺流程为（　　　）。
A.清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
B.下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
C.清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
D.下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

【答案】：D 
130、不属于排水管道施工的工序是（　　　）。
A.下管、排管
B.稳管、接口
C.试压
D.质量检查与验收

【答案】：B 
131、上层土质较好、下层土质松软，当环境条件许可、沟槽深度不超过4.5m时，可采用（　　　）断面。
A.直槽
B.梯形槽
C.混合槽
D.联合槽

【答案】：C 
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