《建筑结构》考试一试题含答案
一、单项选择题
1. [bookmark: bookmark0]除住所建筑以外的民用建筑高度大于（）为高层建筑（不包含单层主体建 筑），建筑总高度大于（D）时为超高层建筑。
A. [bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]16m，20 层
B. [bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]16m，40 层
C. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark9]24m，100 层
D. [bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]24m，100m
2. [bookmark: bookmark17]结构的承重部分为梁柱系统，墙体只起围护和分开作用，此种建筑结构称 为（B）。
A. [bookmark: bookmark18]砌体结构
B. [bookmark: bookmark19]框架结构
C. [bookmark: bookmark20]板墙结构
D. [bookmark: bookmark21]空间结构
3. [bookmark: bookmark22]一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采纳（D）结构。
A. [bookmark: bookmark23]砌体
B. [bookmark: bookmark24]框架
C. [bookmark: bookmark25]板墙
D. [bookmark: bookmark26]空间
4. [bookmark: bookmark27]建筑物的持久等级为二级时其持久年限为（A）年，合用于一般性建筑。
A. [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]50 〜100
B. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]80〜150
C. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]25 〜50
D. [bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]15 〜25
5. [bookmark: bookmark44]建筑物的设计使用年限为50年，合用（C）。
A. [bookmark: bookmark45]暂时性结构
B. [bookmark: bookmark46]易于代替的结构构件
C. [bookmark: bookmark47]一般房子和修建物
D. [bookmark: bookmark48]纪念性建筑和特别重要的建筑结构
6. [bookmark: bookmark49]耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采纳耐火极限（C）以上的 （）。
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]A.
0." 5小时，难焚烧体
B. [bookmark: bookmark54]1小时，难焚烧体
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]C.
0." 5小时，非焚烧体
C. [bookmark: bookmark59]1小时，非焚烧体
7. [bookmark: bookmark60]大型门诊楼属于（B ）工程等级。
A. [bookmark: bookmark61]特级
B. [bookmark: bookmark62]一级
C. [bookmark: bookmark63]二级
D. [bookmark: bookmark64]三级
8. [bookmark: bookmark65]模数60m的数值是（C）,常常用于（）。
A. [bookmark: bookmark66]60mm，构件截面或缝隙
B. [bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]600mm，门窗洞口
C. [bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]6000mm，柱距或开间
D. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]600mm，建筑总尺寸
9. [bookmark: bookmark79]假如需要认识建筑内部的房间散布状况及估量建筑面积，能够查察 （A）。
A. [bookmark: bookmark80]建筑平面图
B. [bookmark: bookmark81]建筑立面图
C. [bookmark: bookmark82]建筑剖面图
D. [bookmark: bookmark83]建筑详图
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]1
0.”建筑平面图的外面尺寸俗称外三道，此中最里面一道尺寸标明的是 （D）。
A. [bookmark: bookmark87]房子的开间、进深
B. [bookmark: bookmark88]房子内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸
C. [bookmark: bookmark89]房子水平方向的总长、总宽
D. [bookmark: bookmark90]房子外墙的墙段及门窗洞口尺寸
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]1
1. [bookmark: bookmark94]”以下选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（	C）。
A. [bookmark: bookmark95]各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、地点
B. [bookmark: bookmark96]楼面、露台、楼梯平台的标高
C. [bookmark: bookmark97]外墙表面装饰的做法
D. [bookmark: bookmark98]门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]1
2. [bookmark: bookmark102]"基础埋深不得过小，一般不小于（C）。
A. 300mm
B. [bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]200mm
C. 500mm
D. 400mm
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]1
3. [bookmark: bookmark122]"柔性基础与刚性基础受力的主要差别是（C）。
A. [bookmark: bookmark123]柔性基础比刚性基础能蒙受更大的荷载
B. [bookmark: bookmark124]柔性基础只好蒙受压力，刚性基础既能蒙受拉力，又能蒙受压力
C. [bookmark: bookmark125]柔性基础既能蒙受压力，又能蒙受拉力，刚性基础只好蒙受压力
D. [bookmark: bookmark126]刚性基础比柔性基础能蒙受更大的拉力
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]1
4. [bookmark: bookmark130]"刚性基础的受力特色是（D）。
A. [bookmark: bookmark131]抗拉强度大、抗压强度小
B. [bookmark: bookmark132]抗拉、抗压强度均大
C. [bookmark: bookmark133]抗剪切强度大
D. [bookmark: bookmark134]抗压强度大、抗拉强度小
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]1
5. [bookmark: bookmark138]"砖基础的采纳台阶式、逐级向下放大的做法，一般为每	2皮砖挑出（A）
的砌筑方法。
A. [bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]1 / 4 砖
B. [bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]1 /2 砖
C. [bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]3 /4 砖
D. [bookmark: bookmark151]一皮砖
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]1
6. [bookmark: bookmark155]”地基脆弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不平均时，一般采纳 （C）。
A. [bookmark: bookmark156]柱下条基
B. [bookmark: bookmark157]柱下独立基础
C. [bookmark: bookmark158]片筏基础
D. [bookmark: bookmark159]箱形基础
[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162]1
7. [bookmark: bookmark163]"地下室的外包卷材防水结构中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在 最高设计水位（D）处收头。
A. [bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]以下50mm
B. [bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171]以上50mm
C. [bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]以下 500 〜1000mm
D. [bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]以上 500 〜1000mm
18. [bookmark: bookmark180]"地下室为自防水时，外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。一般 墙厚为（C）以上，底板为（）以上。
A. [bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184]75 mm，100mm
B. [bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]100mm，200mm
C. [bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192]200mm，150mm
D. [bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]300mm，250mm
19. [bookmark: bookmark197]”地下室防潮的结构设计中，以下哪一种做法不采纳（D）。
A. [bookmark: bookmark198]在地下室顶板中间设水平防潮层
B. [bookmark: bookmark199]在地下室底板中间设水平防潮层
C. [bookmark: bookmark200]在地下室外墙外侧设垂直防潮层
D. [bookmark: bookmark201]在地下室外墙外侧回填滤水层
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204]2
0."下边既属承重构件，又是围护构件的是（A）。
A. [bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]墙
B. [bookmark: bookmark209]基础
C. [bookmark: bookmark210]楼梯
D. [bookmark: bookmark211]门窗
21.”下边既属承重构件，又是围护构件的是（A）。
A. [bookmark: bookmark212]墙、屋顶
B. [bookmark: bookmark213]基础、楼板
C. [bookmark: bookmark214]屋顶、基础
D.门窗、墙
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]2
2. [bookmark: bookmark218]"墙体按受力状况分为（B ）。
A. [bookmark: bookmark219]纵墙和横墙
B. [bookmark: bookmark220]承重墙和非承重墙
C. [bookmark: bookmark221]内墙和外墙
D. [bookmark: bookmark222]空体墙和实体墙
23. [bookmark: bookmark223]"墙体按施工方法分为（A）。
A. [bookmark: bookmark224]块材墙和板筑墙等
B. [bookmark: bookmark225]承重墙和非承重墙
C. [bookmark: bookmark226]纵墙和横墙
D. [bookmark: bookmark227]空体墙和实体墙等
24. [bookmark: bookmark228]”纵墙承重的长处是（A）。
A. [bookmark: bookmark229]空间组合较灵巧
B. [bookmark: bookmark230]纵墙上开门、窗限制较少
C. [bookmark: bookmark231]整体刚度好
D. [bookmark: bookmark232]楼板所用资料较横墙承重少
[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]2
5. [bookmark: bookmark236]”在一般民用建筑中，不属于小开间横墙承重结构的长处的是（A）。
A. [bookmark: bookmark237]空间区分灵巧
B. [bookmark: bookmark238]房子的整体性好
C. [bookmark: bookmark239]结构刚度较大
D. [bookmark: bookmark240]有益于组织室内通风
26."横墙承重方案一般不用于（A）。
A. [bookmark: bookmark241]教课楼
B. [bookmark: bookmark242]住所
C. [bookmark: bookmark243]小旅店
D. [bookmark: bookmark244]宿舍
[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]2
7. [bookmark: bookmark248]"当室内陆面垫层为碎砖或灰土资料时，其水平防潮层的地点应设在 （D）。
A. [bookmark: bookmark249]垫层高度范围内
B. [bookmark: bookmark250]室内陆面以下一
[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]0." 06m 处
C. [bookmark: bookmark254]垫层标高以下
D. [bookmark: bookmark255]平齐或高于室内陆面面层
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258]2
8. [bookmark: bookmark259]"外墙外侧墙脚处的排水斜坡结构称为（B）。
A. [bookmark: bookmark260]勒脚
B. [bookmark: bookmark261]散水
C. [bookmark: bookmark262]踢脚
D. [bookmark: bookmark263]墙裙
[bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266]2
9. [bookmark: bookmark267]"以下相关踢脚结构，说法错误的选项是（C）。
A. [bookmark: bookmark268]踢脚设置在外墙内侧或内墙双侧。
B. [bookmark: bookmark269]踢脚的高度一般在120 一 150nmm，有时为了突出墙面成效或防潮，也可 将其延长设置成墙裙的形式。
C. [bookmark: bookmark270]踢脚能够增强建筑物外墙的立面雅观。
D. [bookmark: bookmark271]踢脚在设计施工时应尽量采纳与地面资料相一致的面层资料。
[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]3
0."当上部有集中荷载时，应采纳（D）过梁。
A. [bookmark: bookmark275]砖砌平拱
B. [bookmark: bookmark276]砖砌弧拱
C. [bookmark: bookmark277]钢筋砖
D. [bookmark: bookmark278]钢筋混凝土
[bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]3
1. [bookmark: bookmark282]"钢筋混凝土门窗过梁应伸进墙内的支承长度不小于（	C）mm。
A. 60
B. [bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290]120
C. 240
D. 370
[bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301]3
2. [bookmark: bookmark302]"钢筋砖过梁两头的砖应伸进墙内的搭接长度不小于（D）mm。
A. [bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305][bookmark: bookmark306]20
B. [bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark310]60
C. [bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark314]120
D. [bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318]240
[bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321]3
3. [bookmark: bookmark322]"以下对于圈梁，说法错误的选项是（B）。
A. [bookmark: bookmark323]一般状况下，圈梁一定关闭。
B. [bookmark: bookmark324]过梁能够兼做圈梁。
C. [bookmark: bookmark325]圈梁能够兼做过梁。
D. [bookmark: bookmark326]当遇有门窗洞口时，需增设附带圈梁。
[bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329]3
4. [bookmark: bookmark330] ”以下对于结构柱，说法错误的选项是（B）。
A. [bookmark: bookmark331]结构柱的作用是增强建筑物的整体刚度和稳固性。
B. [bookmark: bookmark332]结构柱能够不与圈梁连结。
C. [bookmark: bookmark333]结构柱的最小截面尺寸是 240mm、180mm。
D. [bookmark: bookmark334]结构柱处的墙体宜砌成马牙搓。
[bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337]3
5. [bookmark: bookmark338]”在墙体中设置结构柱时，结构柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于 （B）m。
[bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342]A.
[bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345]0." 5
B. [bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347][bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349]1
[bookmark: bookmark350][bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353]C.
1. [bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357]"2
[bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361]D.
1. [bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365]"5
[bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark368]3
6. [bookmark: bookmark369]"对于砌块长度方向的错缝搭接有必定要求，小型空心砌块上下皮的搭接
 长度应不小于（C）mm。
A. [bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark371][bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373]30
B. [bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377]60
C. [bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381]90
D. [bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385]150
[bookmark: bookmark386][bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388]3
7. [bookmark: bookmark389]"对于砌块长度方向的错缝搭接有必定要求，中型空心砌块上下皮的搭接 长度应不小于（B）mm。
A. [bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393]90
B. [bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395][bookmark: bookmark396][bookmark: bookmark397]150
C. [bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401]100
D. [bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark405]60
[bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408]3
8. [bookmark: bookmark409]" 一般民用建筑对隔墙的要求有（D）。
I坚固持久II隔声防潮III隔热保温W质轻壁薄V便于拆卸
A. [bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411][bookmark: bookmark412][bookmark: bookmark413]I、II、III
B. [bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417]I、W、V
C. [bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421]II、III、W
D. [bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark425]II、W、V
[bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427][bookmark: bookmark428]3
9. [bookmark: bookmark429]"隔墙自重一般可由（C）蒙受。
A. [bookmark: bookmark430][bookmark: bookmark431][bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433]柱
B. [bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435][bookmark: bookmark436][bookmark: bookmark437]墙
C. [bookmark: bookmark438]小梁
D. [bookmark: bookmark439]基础
[bookmark: bookmark440][bookmark: bookmark441][bookmark: bookmark442]4
0."半砖隔墙的顶部与楼板相接处为知足连结密切，其顶部常采纳（B ）或预留 30mm左右的缝隙，每隔lm用木楔打紧。
A. [bookmark: bookmark443]嵌水泥沙浆
B. [bookmark: bookmark444]立砖斜侧
C. [bookmark: bookmark445]半砖顺砌
D. [bookmark: bookmark446]浇细石混凝土
[bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449]4
1. [bookmark: bookmark450]"伸缩缝是为了预防（A）对建筑物的不利影响而设置的。
A. [bookmark: bookmark451]温度变化
B. [bookmark: bookmark452]地基不平均沉降
C. [bookmark: bookmark453]地震
D. [bookmark: bookmark454]荷载过大
[bookmark: bookmark455][bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457]4
2. [bookmark: bookmark458]"沉降缝的结构做法中要求基础（A）。
A. [bookmark: bookmark459]断开
B. [bookmark: bookmark460]不停开
C. [bookmark: bookmark461]可断开，也可不停开
D. [bookmark: bookmark462]刚性连结
[bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark464][bookmark: bookmark465]4
3. [bookmark: bookmark466]”在地震区设置伸缩缝时，一定知足（B）的设置要求。
A. [bookmark: bookmark467]沉降缝
B. [bookmark: bookmark468]防震缝
C. [bookmark: bookmark469]分格缝
D. [bookmark: bookmark470]伸缩缝
[bookmark: bookmark471][bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473]4
4. [bookmark: bookmark474]"楼板层往常由（B）构成。
A. [bookmark: bookmark475]面层、楼板、地坪
B. [bookmark: bookmark476]面层、楼板、顶棚
C. [bookmark: bookmark477]支撑、楼板、顶棚
D. [bookmark: bookmark478]垫层、梁、楼板
45.”地坪层由（A）构成。
A. [bookmark: bookmark479]面层、结构层、垫层、素土夯实层
B. [bookmark: bookmark480]面层、找平层、垫层、素土夯实层
C. [bookmark: bookmark481]面层、结构层、垫层、联合层
D. [bookmark: bookmark482]结构层、结构层、垫层、素土夯实层
46. [bookmark: bookmark483]"现浇肋梁楼板由（C）现浇而成。
A. [bookmark: bookmark484]混凝土、沙浆、钢筋
B. [bookmark: bookmark485]柱、次梁、主梁
C. [bookmark: bookmark486]板、次梁、主梁
D. [bookmark: bookmark487]墙、次梁、主梁
47. [bookmark: bookmark488]”依据受力状况的不一样，现浇肋梁楼板可分为（B）。
A. [bookmark: bookmark489]单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板
B. [bookmark: bookmark490]单向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板
C. [bookmark: bookmark491]双向板肋梁楼板、三向板肋梁楼板
D. [bookmark: bookmark492]有梁楼板、无梁楼板
[bookmark: bookmark493][bookmark: bookmark494][bookmark: bookmark495]4
8. [bookmark: bookmark496]”露台按使用要求不一样可分为（B）。
A. [bookmark: bookmark497]凹露台，凸露台
B. [bookmark: bookmark498]生活露台，服务露台
C. [bookmark: bookmark499]关闭露台，开敞露台
D. [bookmark: bookmark500]生活露台，工作露台
49."露台是由（C）构成。
A. [bookmark: bookmark501]栏杆、扶手
B. [bookmark: bookmark502]挑梁、扶手
C. [bookmark: bookmark503]栏杆、承重结构
D. [bookmark: bookmark504]栏杆、栏板
[bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark507]5
0."挑露台的结构部署可采纳（A）方式。
A. [bookmark: bookmark508]挑梁搭板
B. [bookmark: bookmark509]砖墙承重
C. [bookmark: bookmark510]梁板结构
D. [bookmark: bookmark511]框架承重
[bookmark: bookmark512][bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark514]5
1. [bookmark: bookmark515]”下边哪些楼梯不可以够作为分散楼梯（C）？
A. [bookmark: bookmark516]直跑楼梯
B. [bookmark: bookmark517]剪刀楼梯
C. [bookmark: bookmark518]螺旋楼梯
D. [bookmark: bookmark519]多跑楼梯
[bookmark: bookmark520][bookmark: bookmark521][bookmark: bookmark522]5
2. [bookmark: bookmark523]"单股人流为（）。建筑规范对楼梯梯段宽度的限制是住所（B），公共建筑 （）。
A. [bookmark: bookmark524][bookmark: bookmark525][bookmark: bookmark526][bookmark: bookmark527]600mm 〜700mm ,N 1200nun ,3 1300mm
B. [bookmark: bookmark528][bookmark: bookmark529][bookmark: bookmark530][bookmark: bookmark531]550mm 〜700 mm ,3 1100msn ,3 1200mm
C. [bookmark: bookmark532]550mm 〜700mm ,N 1200mm ,N 1500mm
D. [bookmark: bookmark533]500mm 〜600nun ,N l 100mm ,N 1300mm
53.”每个梯段的踏步数以（D）为宜。
A. [bookmark: bookmark534]2〜10级
B. [bookmark: bookmark535]3〜10级
C. [bookmark: bookmark536]3〜15级
D. [bookmark: bookmark537]3〜18级
5
4."楼梯栏杆扶手的高度一般为（C）,供小孩使用的楼梯应在（）高度增设 扶手。
A. [bookmark: bookmark538]1000mm , 400mm
B. [bookmark: bookmark539]900mrn , 500 〜600mm
C. [bookmark: bookmark540]900mm , 500 〜600mm
D. [bookmark: bookmark541]900 400mm
55.”楼梯下要通行一般其净高度不小于（C）。
A. [bookmark: bookmark542]2100mm
B. [bookmark: bookmark543]1900mm
C. [bookmark: bookmark544]2000mm
D. [bookmark: bookmark545]2400 mm
5
6. [bookmark: bookmark546]"梁板式梯段由哪两部分构成（B） ?
[bookmark: bookmark547]I、平台II、栏杆III、梯斜梁w、踏步板
A. [bookmark: bookmark548]I、III
B. [bookmark: bookmark549]I、W
C. [bookmark: bookmark550]II、IV
D. [bookmark: bookmark551]II、W
5
7. [bookmark: bookmark552]"室外台阶的踏步高一般在（D）左右。
A. [bookmark: bookmark553]150mm
B. [bookmark: bookmark554]180mm
C. [bookmark: bookmark555]120mm
D. [bookmark: bookmark556]100 〜150mm
5
8. [bookmark: bookmark557]"室外台阶踏步宽（A）左右。
A. [bookmark: bookmark558]300 〜400mm
B. [bookmark: bookmark559]250 mm
C. [bookmark: bookmark560]250 〜300mm
D. [bookmark: bookmark561]220mm
5
9. [bookmark: bookmark562]"台阶与建筑出人口之间的平台一般深度不该（D ）且平台需做（）的排水坡 度。
A. [bookmark: bookmark563]小于 800mm , 5 %
B. [bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark567]小于 1500mm , 2%
C. [bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569][bookmark: bookmark570][bookmark: bookmark571]小于 2500 mm , 5 %
D. [bookmark: bookmark572][bookmark: bookmark573][bookmark: bookmark574][bookmark: bookmark575]小于 1000mm , 2%
60."平屋顶的排水坡度一般不超出5%，最常用的坡度为（D）。
A. [bookmark: bookmark576][bookmark: bookmark577][bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark579]5 %
B. [bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark581][bookmark: bookmark582][bookmark: bookmark583]1 %
C. [bookmark: bookmark584][bookmark: bookmark585][bookmark: bookmark586][bookmark: bookmark587]4%
D. [bookmark: bookmark588][bookmark: bookmark589][bookmark: bookmark590][bookmark: bookmark591]2% 〜3%
[bookmark: bookmark592][bookmark: bookmark593][bookmark: bookmark594]6
1. [bookmark: bookmark595]"屋顶设计最中心的要求是（C）。
A. [bookmark: bookmark596]雅观
B. [bookmark: bookmark597]承重
C. [bookmark: bookmark598]防水
D. [bookmark: bookmark599]保温、
[bookmark: bookmark600][bookmark: bookmark601][bookmark: bookmark602]6
2. [bookmark: bookmark603]"坡屋顶多用斜率法来表示坡度，平屋顶常用来（A）。
A. [bookmark: bookmark604]百分比法
B. [bookmark: bookmark605]角度法
C. [bookmark: bookmark606]斜率法
D. [bookmark: bookmark607]角度法、百分比法
[bookmark: bookmark608][bookmark: bookmark609][bookmark: bookmark610]6
3. [bookmark: bookmark611]"屋顶的坡度形成中资料找坡是指（B）来形成。
A. [bookmark: bookmark612]利用预制板的放置
B. [bookmark: bookmark613]采纳轻质资料找坡
C. [bookmark: bookmark614]利用由毡的厚度
D. [bookmark: bookmark615]利用结构层
64. [bookmark: bookmark616]"平屋顶坡度的形成方式有（C）。
A. [bookmark: bookmark617]纵墙起坡、山墙起坡
B. [bookmark: bookmark618]山墙起坡
C. [bookmark: bookmark619]资料找坡、结构找坡
D. [bookmark: bookmark620]结构找坡
65. [bookmark: bookmark621]”以下不属于屋顶结构找坡特色的是（C）。
A. [bookmark: bookmark622]经济性好
B. [bookmark: bookmark623]减少荷载
C. [bookmark: bookmark624]室内顶棚平坦
D. [bookmark: bookmark625]排水坡度较大
[bookmark: bookmark626][bookmark: bookmark627][bookmark: bookmark628]6
6."卷材防水屋面的基本结构层次按其作用可分别为（A）。
A. [bookmark: bookmark629]结构层、找平层、联合层、防水层、保护层
B. [bookmark: bookmark630]结构层、找坡层、联合层、防水层、保护层
C. [bookmark: bookmark631]结构层、找坡层、保温层、防水层、保护层
D. [bookmark: bookmark632]结构层、找平层、隔热层、防水层
67."涂刷冷底子油的作用是（D）。
A. [bookmark: bookmark633]防备油毡鼓泡
B. [bookmark: bookmark634]防水
C. [bookmark: bookmark635]气密性、隔热性较好
D. [bookmark: bookmark636]粘结防水层
[bookmark: bookmark637][bookmark: bookmark638][bookmark: bookmark639]6
8."混凝土刚性防水屋面的防水层应采纳不低于（B）级的细石混凝土整表现 浇。
A. [bookmark: bookmark640][bookmark: bookmark641][bookmark: bookmark642][bookmark: bookmark643]C15
B. [bookmark: bookmark644][bookmark: bookmark645][bookmark: bookmark646][bookmark: bookmark647]C20
C. [bookmark: bookmark648][bookmark: bookmark649][bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark651]C25
[bookmark: bookmark652][bookmark: bookmark653][bookmark: bookmark654][bookmark: bookmark655]D.
C3069."混凝土刚性防水屋中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常 在防水层与结构层之间设置（B）。
A. [bookmark: bookmark656]隔蒸汽层
B. [bookmark: bookmark657]隔绝层
C. [bookmark: bookmark658]隔热层
D. [bookmark: bookmark659]隔声层
[bookmark: bookmark660][bookmark: bookmark661][bookmark: bookmark662]7
0."以下相关刚性防水屋面分格缝的表达中，正确的选项是（A）。
A. [bookmark: bookmark663]分格缝能够减少刚性防水层的伸缩变形，防备和限制裂痕的产生
B. [bookmark: bookmark664]分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土切割成小块，简化施工
C. [bookmark: bookmark665]刚性防水层与女儿墙之间不该设分格缝，以利于防水
D. [bookmark: bookmark666]防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，以保持防水整体性
71.”以下说法错误的选项是（D ）。
A.泛水应有足够的高度，一般不小于 250mm
B女儿墙与刚性防水层间留分格缝，可有效地防备其开裂
C. [bookmark: bookmark667]泛水应嵌入立墙上的凹槽内并用水泥钉固定
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