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	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-001
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-01TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	耳塞（罩）
	DL-01-01TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-01SF
	电绝缘
	定期检验

	
	工作服
	春秋
	DL-01-01FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-01ZB
	电绝缘
	12

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	24

	DL-01-002
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-02TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-02YM
	防御紫外线、可见光
	36

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-02SF
	电绝缘
	定期检验

	
	工作服
	春秋
	DL-01-02FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-02ZB
	电绝缘
	12

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	24



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-003
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-03TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-03YM
	防御紫外线、可见光
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-03TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	工作服
	春秋
	DL-01-02FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-03ZB
	防滑
	12

	
	
	冬
	
	防滑、防寒
	24

	
	安全带
	DL-01-03ZL
	坠落防护、围杆作业
	36

	
	自锁器/速差自控器
	
	坠落锁止功能，与安全带配合使用
	-

	DL-01-004
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-04TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-04YM
	防冲击
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-04TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-04SF
	电绝缘
	定期检验

	
	工作服
	春秋
	DL-01-04FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-04ZB
	导电、防滑
	12

	
	
	冬
	
	导电、防滑、防寒
	24

	
	安全带
	DL-01-04ZL
	坠落防护、围杆作业
	36

	
	自锁器/速差自控器
	
	坠落锁止功能，与安全带配合使用
	-

	
	缓降装置
	
	高处作业
	-

	
	安全网
	
	坠落防护
	-



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-005
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-05TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-05YM
	防冲击
	36

	
	防尘口罩
	DL-01-05HX
	防非油性颗粒物
	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩

	
	防毒面具
	
	视具体情况而定
	-

	
	自给开路式压缩空气呼吸器
	
	隔绝有害气体和缺氧环境
	需年检

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-05SF
	电绝缘
	定期检验

	
	电离辐射及放射性污染物防护手套
	
	电离辐射
	3

	
	防护手套
	春夏秋
	
	防化学品、防机械伤害、耐油、防滑、防热伤害
	3

	
	
	冬
	
	防化学品、防机械伤害、耐油、防滑、防热伤害、防寒
	3

	
	工作服
	春秋
	DL-01-05FZ
	防电弧、防电离辐射
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	化学防护服
	
	防颗粒物
	24

	
	隔热服
	
	隔热
	24

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-05ZB
	防滑
	12

	
	
	冬
	
	防滑、防寒
	24

	
	化学防护鞋
	
	防化学品
	24



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-006
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-06TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-06YM
	防冲击
	36

	
	防尘口罩
	DL-01-06HX
	防非油性颗粒物
	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩

	
	电离辐射及放射性污染物防护手套
	DL-01-06SF
	电离辐射
	3

	
	化学防护服
	DL-01-06FZ
	防颗粒物
	24

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-06ZB
	电绝缘、防滑
	12

	
	
	冬
	
	电绝缘、防滑、防寒
	24

	
	化学防护鞋
	
	防化学品
	24

	DL-01-007
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-07TB
	普通型
	30

	
	
	冬
	
	防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-07YM
	防御可见光、防冲击
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-07TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	防尘口罩
	DL-01-07HX
	防油性颗粒物
	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩

	
	防护手套
	春夏秋
	DL-01-07SF
	防机械危害、隔热
	3

	
	
	冬
	
	防机械危害、隔热、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-07ZB
	电绝缘、防滑
	12

	
	
	冬
	
	电绝缘、防滑、防寒
	12



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-008
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-08TB
	普通型
	30

	
	
	冬
	
	防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-08YM
	防冲击
	36

	
	防尘口罩
	DL-01-08HX
	防油性颗粒物
	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩

	
	工作服
	春秋
	DL-01-08FZ
	具有防静电功能的阻燃服
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	防护手套
	春夏秋
	DL-01-08SF
	防机械危害、防滑、隔热
	3

	
	
	冬
	
	防机械危害、防滑、隔热、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-08ZB
	防静电、防滑、耐油
	12

	
	
	冬
	
	防静电、防滑、耐油、防寒
	24

	DL-01-009
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-09TB
	普通型
	30

	
	
	冬
	
	防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-09YM
	防冲击
	36

	
	工作服
	DL-01-09FZ
	隔热
	36

	
	防护手套
	春夏秋
	DL-01-09SF
	防机械危害、防滑、隔热
	3

	
	
	冬
	
	防机械危害、防滑、隔热、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-09ZB
	防静电、防滑、耐油
	12

	
	
	冬
	
	防静电、防滑、耐油、防寒
	24



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-010
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-10TB
	普通型
	30

	
	
	冬
	
	防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-10YM
	防冲击
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-10TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	防尘口罩
	DL-01-10HX
	防油性颗粒物
	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩

	
	工作服
	春秋
	DL-01-10FZ
	具有防静电功能的阻燃服
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	防护手套
	春夏秋
	DL-01-10SF
	防机械危害、防滑、隔热
	3

	
	
	冬
	
	防机械危害、防滑、隔热、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-10ZB
	防静电、防滑、耐油
	12

	
	
	冬
	
	防静电、防滑、耐油、防寒
	24

	DL-01-011
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-11TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-11YM
	防冲击
	36

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-11SF
	电绝缘
	定期检验

	
	防护手套
	春夏秋
	
	防机械伤害、防滑
	3

	
	
	冬
	
	防机械伤害、防滑、防寒
	3

	
	工作服
	春秋
	DL-01-11FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-11ZB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-012
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-12TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-12YM
	防冲击
	36

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-12SF
	电绝缘
	定期检验

	
	防护手套
	春夏秋
	
	防机械伤害、防滑
	3

	
	
	冬
	
	防机械伤害、防滑、防寒
	3

	
	工作服
	春秋
	DL-01-12FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-12ZB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	DL-01-013
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-13TB
	普通型
	30

	
	
	冬
	
	防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-13YM
	防冲击
	36

	
	工作服
	春秋
	DL-01-13FZ
	具有防静电功能的阻燃服
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	防护手套
	春夏秋
	DL-01-13SF
	防机械危害
	3

	
	
	冬
	
	防机械危害、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-13ZB
	防静电、防滑
	12

	
	
	冬
	
	防静电、防滑、防寒
	24



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-014
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-14TB
	普通型
	30

	
	
	冬
	
	防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-14YM
	防冲击
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-14TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	工作服
	DL-01-14FZ
	隔热
	36

	
	防护手套
	春夏秋
	DL-01-14SF
	防机械伤害、隔热
	3

	
	
	冬
	
	防机械伤害、隔热、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-14ZB
	耐油、防静电、防滑
	12

	
	
	冬
	
	耐油、防静电、防滑、防寒
	24

	DL-01-015
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-15TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	SY-11-009YM
	防冲击
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-15TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-15SF
	电绝缘
	定期检验

	
	工作服
	春秋
	DL-01-15FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-15ZB
	电绝缘、防滑
	12

	
	
	冬
	
	电绝缘、防滑、防寒
	24

	
	安全带
	DL-01-15ZL
	坠落防护、围杆作业
	36

	
	自锁器/速差自控器
	
	坠落锁止功能，与安全带配合使用
	-



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-016
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-16TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-16YM
	防冲击
	36

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-16SF
	电绝缘
	定期检验

	
	工作服
	春秋
	DL-01-16FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-16ZB
	电绝缘
	12

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	24

	DL-01-017
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-17TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-17YM
	防冲击
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-17TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	防尘口罩
	DL-01-17HX
	防油性颗粒物
	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-17SF
	电绝缘
	定期检验

	
	防护手套
	春夏秋
	
	防机械伤害、防滑
	3

	
	
	冬
	
	防机械伤害、防滑、防寒
	3

	
	工作服
	春秋
	DL-01-17FZ
	防电弧
	24

	
	
	夏
	
	
	12

	
	
	冬
	
	
	36

	
	化学防护服
	
	防颗粒物
	24

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-17ZB
	电绝缘、防滑
	12

	
	
	冬
	
	电绝缘、防滑、防寒
	24

	
	安全带
	DL-01-17ZL
	坠落防护、围杆作业
	36

	
	自锁器/速差自控器
	
	坠落锁止功能，与安全带配合使用
	-

	
	缓降装置
	
	高处作业
	-



表B.1 （续）
	工种编号
	配备装备
	配备编号
	功能、特点
	建议最长更换期限/月

	DL-01-018
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-18TB
	电绝缘
	30

	
	
	冬
	
	电绝缘、防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-18YM
	防冲击
	36

	
	自给开路式压缩空气呼吸器
	DL-01-18HX
	隔绝有害气体和缺氧环境
	需年检

	
	带电作业用绝缘手套
	DL-01-18SF
	电绝缘
	定期检验

	
	防护手套
	春夏秋
	
	防机械危害、防滑
	3

	
	
	冬
	
	防机械危害、防滑、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-18ZB
	防静电、防滑、保护足趾、防刺穿
	12

	
	
	冬
	
	防静电、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒
	24

	
	安全带
	DL-01-18ZL
	坠落防护、围杆作业
	36

	
	自锁器/速差自控器
	
	坠落锁止功能，与安全带配合使用
	-

	
	缓降装置
	
	高处作业
	-

	
	安全网
	
	坠落防护
	-

	DL-01-019
	安全帽
	春夏秋
	DL-01-19TB
	普通型
	30

	
	
	冬
	
	防寒
	30

	
	职业眼面部防护具
	DL-01-19YM
	防冲击
	36

	
	耳塞（罩）
	DL-01-19TL
	防噪声
	耳塞：3
耳罩：12

	
	自给开路式压缩空气呼吸器
	DL-01-19HX
	隔绝有害气体和缺氧环境
	需年检

	
	防护手套
	春夏秋
	DL-01-19SF
	防机械危害
	3

	
	
	冬
	
	防机械危害、防寒
	3

	
	安全鞋
	春夏秋
	DL-01-19ZB
	防滑、耐油、保护足趾、防刺穿
	12

	
	
	冬
	
	防滑、耐油、保护足趾、防刺穿、防寒
	24
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