
[bookmark: 一、建设项目基本情况]一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产砂浆 2000 吨项目

	项目代码
	2206-371422-04-01-343378

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市宁津县时集镇崔庄村

	地理坐标
	（116 度 47 分 31.2 秒，37 度 41 分 2.4 秒）

	国民经济行业类别
	
C3039 其他建筑材料制造
	建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业，砖瓦、石材等建筑材料制造 303

	

建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	首次申报项目
· 不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/ 备案）部门
（选填）
	
宁津县行政审批服务局
	
项目审批（核准/ 备案）文号（选填）
	
/

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	4.5

	环保投资占比（%）
	9
	施工工期
	2022 年 8 月

	是否开工建设
	否
· 是： 	
	用地面积（m2）
	240

	专项评价设置情况
	
无

	
规划情况
	
/

	规划环境影响
评价情况
	
/

	
规划及规划环境 影响评价符合性分析
	

/
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其他符合性分析
	一、政策的符合性：
1、产业政策的符合性
该项目的产品和生产工艺不包括在国家发改委《产业结构调整指导目录
（2019 年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之内，符合国家产业政策。
2、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析
根据环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》和德州市人民政府发布的《关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（德政字〔2021〕19 号）的要求，建设单位需要满足“三线一单”的要求，相关符合性分析如下。
1、与生态保护红线的符合性
项目所在区域宁津县共有2处生态保护红线区，具体如下：
（1） 大柳水库，区域面积 1.19km2；
（2） 宁津水库，区域面积 0.86km2；
本项目距离上述生态保护红线区均较远，选址符合生态保护红线的要求。
2、与资源利用上线的符合性
本项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程用水采用宁津县时集镇自来水，不开采地下水，用电来自宁津县时集镇供电系统。项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。
3、与环境质量底线的符合性
本项目与区域环境质量底线的符合性分析见下表。
表 1	与环境质量底线的符合性分析

	
	
	类别
	管控区
	管控要求
	符合性分析
	

	
	
	

大气环境质量底线
	
大气环境高排放重点管控区
	执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。该区域为大气环境存量污染源重点治理和新增污染源严格管控区域，根据区域产业性质和污染排放特征实施重点减排。控制工业园及产业聚集
区发展规模，严格控制火电、石化、化
	本项目执行《区域性大气污染物综合排放标
准》（DB37/2376-2019）
规定的重点控制区标 准；本项目不属于火电、石化、化工、冶金、钢
铁和建材等“两高一资”
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	工、冶金、钢铁和建材等“两高一资”
项目建设（具体按主管部门要求执行） 建设项目主要污染物总量指标等量或减量替代，持续降低园区内污染物排放总量。新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。严格落实大气污染物达标排放、总
量控制、环保设施“三同时”、在线监测和排污许可等环保制度。
	项目。
，
	

	
	
	








水环境质量底线
	







水环境工业污染重点管控区
	管控要求：涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严 审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主要污染物排放等量或减量置换。加快城镇污水处理设施建设，城区和建制镇应实现生活污水集中处理，同时，加强配套管网建设和改造，新区建设全部按照雨污分流实施，推进老城区旧有市政雨污管网的雨污分流城镇排水系统 改造建设。整治建成区黑臭水体，采取控源截污、内源治理、封盖导流、清淤
疏浚、生态修复等技术，制定实施方案和整治计划。
	







本项目不属于高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目。
	

	
	4、与环境准入清单的符合性
本项目选址属于宁津县时集镇范围，属于重点管控单元，与区域环境准入清单的符合性分析下表。
表 2	项目与区域环境准入清单的符合性分析一览表

	
	
	文件要求
	符合性分析
	

	
	
	


空间布局约束
	1. 执行全市空间布局约束空间准入要求。
2. 限制浆造纸、印染、制革、电镀等工业项目建设。
3. 限制报告书级别工业项目建设（农副产品加工 业、食品制造业、家具制造业、机械加工及设备 制造业等除外）；控制高耗水工业项目建设；控 制涉 VOCs 重点行业（包装印刷、工业涂装等） 项目建设；控制铸造行业项目建设（满足山东省
相关准入要求），新建工业项目应入园进区。
	
本项目满足开发区规划环评产业准入要求；不属于上述限制类行业； 不属于高耗水、高耗能工业项目，符合。
	

	
	
	

污染排放管控
	1. 执行《区域性大气污染物综合排放标准》
（DB37/2376-2019)规定的重点控制区排放标准。2.严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格 遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》
（DB37/2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执
	本项目执行《区域性大气污染物综合排放标 准》（DB37/2376-2019)
规定的重点控制区排放标准。
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	行 《 挥 发 性 有 机 物 无 组 织 排 放 控 制 标 准
（GB37822-2019）》。家具、工业涂装、印刷等行业执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治 理指导意见》，推行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施。重点排放源 VOCs 处理效率达到 80%以上。3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。排入集中污水处理设施的工业企
业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求。
	
	

	
	
	



环境风险防控
	1. 生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业 单位，应当采取风险防范措施，编制突发环境事 件应急预案并定期开展演练，预防环境污染事故 的发生。
2. 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、 转移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。
3. 垃圾填埋场按照相关规定制定突发环境事件应 急预案，并贯彻落实预案措施，不断开展自查，
加强日常应急演练，做好应急资源储备。
	



本项目不涉及生产、使用、存储、运输危险化学品和危险废物，符合。
	

	
	
	

资源开发效率要求
	1. 推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利用系 数。
2. 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新 工艺，提高工业用水重复利用率。
3. 倡导生活节约用水。推广节水型器具。
4. 按照集约化的原则，建设乡镇工业园，统一配置
基础设施和污染治理设施。
	

本项目推行少水、无水新工艺，提高工业用水重复利用率。符合。
	

	
	由上述分析可知，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的要求。
②水环境质量底线及管控要求
a. 水环境质量底线
到 2025 年，全市水环境质量进一步改善，县级及以上集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类，水功能区水质全面达标，省级及以上考核断面达到或优于Ⅲ类的水体断面达到 15%左右，稳定达到或优于 IV 类水体断面超过50%。到 2035 年，全市水环境质量总体改善，省级及以上考核断面稳定达到或优于Ⅲ类的水体断面达到 30%左右，稳定达到或优于 IV 类水体断面超过80%，城乡全面消除黑臭水体，乡镇级及以上集中式饮用水源地水质全部达到或优于 III 类，水生态系统实现良性循环。
b. 水环境管控要求
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水环境本项目涉及水环境分区控制单元为“时集镇控制单元”，属于水环境重点管控区，一般管控区的要求为：“控制高耗水工业项目建设。依法淘汰落后产能，完成国家、省下达的年度淘汰落后产能任务目标，鼓励企业主动开展计划外淘汰。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，依法全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、颜料、电镀、农药、化工、炼油、废旧塑料再生等严重污染水环境的生产项目”。
本项目无工业废水产生，仅涉及少量员工生活污水排放，污水经过化粪池处理后，由环卫部门清运，因此本项目符合水环境质量管控要求。
③土壤环境风险防控底线及分区管控
a. 土壤环境风险防控底线
到 2025 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到 93%以上。到 2035 年，受污染耕地安全利用率达到 97%以上，污染地块安全利用率达到 97%以上，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
b. 土壤环境管控要求
宁津县建设用地土壤环境风险重点管控区：宁津县洁宁垃圾处理有限公司、德州永胜能源科技技术有限公司、宁津众洁环保科技有限公司。
本项目不属于上述土壤环境风险重点管控区。因此判定为建设用地一般管控区，需要建立一企一档，标注地块内的风险源，标明企业的特征污染物。
（3） 厂址选择与资源利用上线的合理性分析
①能源资源利用上线及重点管控区
a. 能源资源利用上线：德州市到 2025 年煤炭预控制目标为 1723.78 万吨、
到 2035 年煤炭预控制目标为 1408.45 万吨、到 2025 年能耗预控制目标为 0.5
吨标准煤/万元、到 2035 年能耗预控制目标 0.4 吨标准煤/万元。
b. 重点管控分区：考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区，其余作为一般管控区，其中宁津县禁燃区面积为 14.39km2。
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c. 管控要求：“禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃料燃用设施，除用于城市集中供热外，有关单位和个人应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。
本项目位于时集镇崔庄村，不属于“禁燃区”,且项目生产不使用燃料，因此符合能源资源利用上线要求。
②水资源利用上线及重点管控区
a. 水资源利用上线：统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水， 合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理。控制水耗较大的工业项目建设，新鲜水消耗较大的工业项目须进行水资源评价。积极开展再生水利用， 提高再生水利用率。
到 2025 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 10%以上；农田灌溉水有效利用系数达到 0.6381 左右。
到 2035 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 21%以上；农田灌溉水有效利用系数达到 0.6411 左右。
b. 地下水资源管控分区：宁津县全县属于浅层地下水限采区。
c. 管控要求：分期封填区内工业公共供水管网内浅层地下水。工业公共供水管网外，寻找替代水源，逐步关停；农业公共供水管网覆盖地区的自备井要分期全部封填，井灌区主要通过节水灌溉、地表水源替代等措施压减地下水开采量，农灌机井不要求封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮食安全。
本项目取水为员工生活用水和少量工业用水，取自宁津县自来水供水管网，厂内不设置地下水开采井，因此符合水资源利用上线要求。
（4） 生态环境准入要求符合性分析
本项目位于时集镇，属于“3-一般管控区”，具体管控要求为：涵盖优先保护区和重点管控区以外的区域。该区域以经济社会高质量发展为导向，生
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	态环境保护与开发建设相结合，引导产业科学合理布局，落实污染物总量控制要求，加强生态公益林保护与建设，合理控制开发强度。一般管控单元内的生态保护红线和一般生态空间严格按照相关要求进行管理。
本项目为非金属矿物制品业，主要生产干粉砂浆，资源消耗较少，产生的固体废物量不大，一般固废得到无害化处理，因此项目整体符合生态环境准入的要求。
3、与《德州市堆场料场扬尘污染整治工作方案》符合性分析
该项目与《德州市堆场料场扬尘污染整治工作方案》（大气办【2016】5 号）的符合性分析见下表。
表 3 项目与大气办【2016】5 号文符合性分析表

	
	
	序号
	大气办【2016】5 号相关规定
	该项目情况
	符合性分
析
	

	
	
	
1
	严格执行环评及“三同时”制度，环保审批手续齐全并严格落实污染防治措施。
	该项目严格执行环评及“三同时”制度，环保审批手续齐全并严格落实污染防治
措施。
	
符合
	

	
	
	
2
	建立扬尘污染防治管理制度，配备专职环保工作人员，确保扬尘防治措施落实到位。
	项目已建立扬尘污染防治管理制度，配备专职环保工作人员，该项目可一并进行
管理
	
符合
	

	
	
	

3
	粉煤灰、水泥、石灰、石膏等粉性物料必须采取仓库筒仓等密闭方式 存放，并采用密闭方式输送；临时 性堆放的要采取严格的蓬盖、洒水、
围挡等抑尘措施。
	
水泥采用储存罐密闭存放， 并采用密闭方式输送。
	

符合
	

	
	
	



4
	煤炭、煤矸石、矿石、砂石、砂土等易产生扬尘的物料应当优先采用 密闭方式贮存；确因法律法规有明 确规定、技术条件等限制不能密闭 的堆场，外围要设置高于存放物料 的围墙、防风抑尘网、挡风屏等设 施，场内应根据物料类别配备覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘设施，避免
作业起尘和风蚀起尘。
	


项目砂子、乳胶粉等原材料均袋装，贮存于原材料库 内，密闭贮存，配备覆盖、 喷淋等防风抑尘设施
	



符合
	

	
	
	5
	装卸物料应当采取密闭、喷淋、洒
水等抑尘措施。
	装卸物料拟采取密闭、喷
淋、洒水等抑尘措施。
	符合
	

	
	
	
6
	粉碎、筛分、搅拌等作业，应在密
闭条件下进行，并采取有效的防尘抑尘措施。
	项目生产在密闭设备进行作业，并采取防尘抑尘措施
	
符合
	

	
	
	7
	堆场路面必须进行硬化处理，保持
整洁
	车间路面进行硬化处理，及
时清扫保持清洁
	符合
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大型堆场在出口处设置适合重型车辆的清洗专用场地和设施，配套防
8 溢、导流、收集、沉淀等清洗水循
环利用设施。
车辆驶离堆场前应进行清洗，不得
9 带泥带灰上路。
运输车辆应采取密闭措施或有效蓬
10 盖，严禁敞开式运输，防治沿途抛洒、风蚀造成扬尘污染



车辆驶离厂区前进行清洗	符合


车辆驶离厂区前进行清洗	符合运输车辆均进行密闭、蓬盖	符合

 (
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建设单位须按照《德州市堆场料场扬尘污染整治工作方案》（大气办
【2016】5 号）的相关要求，严格落实方案规定的各项防治措施。
4、与《德州市扬尘污染防治条例》符合性分析
表 4 项目与《德州市扬尘污染防治条例》符合性分析
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《德州市扬尘污染防
序号
治条例》相关规定


具体内容

（一）物料堆放区域应当与道路隔离，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁；
（二）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理；


本项目情况







本项目不设置

 (
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第二十条 物料堆放
1 场所应当采取下列扬尘污染防治措施

（三）堆场物料应当采取密闭方式贮存， 堆场，水泥利用不能密闭的，堆场周边应当配备高于堆存储罐存储，其余物料的围挡、防风抑尘网等设施，料堆采原材料均袋装， 取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施； 存放在仓库。生
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（四）装卸物料应当采取密闭方式，露天产车间、厂区内
装卸物料应当强化洒水、喷淋等抑尘措施；均定期洒水、喷
（五）采用密闭输送设备作业的，在装卸淋，进行降尘。 处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并且保持
防尘设施的正常使用；
（六）堆场场区出入口应当配置车辆清洗设施，车辆冲洗干净方可驶出。
第二十一条 预拌混（一）粉碎、筛分、搅拌等作业，应当在

 (
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凝土和预拌砂浆生产密闭条件下进行，并采取有效抑尘、防尘
2 企业，除采取本条例第措施；
二十条规定的相应措（二）罐车应当安装防止砂浆撒漏的接料 施外，还应当采取下列装置，保持车体整洁。

项目输送、搅拌
等工序均封闭处理，并采取有效抑尘措施。

 (
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	扬尘污染防治措施
	
	
	

	
	由上表可知，本项目符合《德州市扬尘污染防治条例》相关要求。


二、项目选址和平面布置的合理性分析
1、项目选址合理性分析：
项目位于宁津县时集镇崔庄村，项目厂址选择合理性分析如下：
（1） 项目位于宁津县时集镇崔庄村。具体位置见附图。
（2） 项目所在区域供水、供电、排水设施齐全。
（3） 项目对外环境影响
项目周围为厂房和农田，距离项目最近的敏感点为项目北侧方向的崔庄村，距离本项目 90m，沿途有树林及围墙遮挡，并且经过治理，本项目生产废气及噪声对其环境影响较小。
因此，综合考虑以上因素，项目选址合理。
2、厂区平面布置的合理性分析
结合厂区实际及功能要求，对厂区统一规划布局。项目平面布置较为简单，主要包括办公室、生产车间、原料和成品区等。
项目平面布置具体见厂区平面布置图。项目平面布置合理性分析如下：
办公室位于厂区北侧，生产车间位于厂区的东侧，功能分区明确生产车间内所产生的污染对办公区所产生的影响较小。
通过以上分析可知，该项目平面布置基本合理。
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 (
项目
工程内容
规模
备注
主体工程
生产车间
设置 
1 
条干粉砂浆生产线，安
装搅拌罐、储存罐、罐装机等设备。
地面硬化、定期洒水降尘
储运
工程
原料区和
成品区
用于存放水泥、砂子、乳胶粉、
纤维素及成品砂浆等。
密闭
公用工程
办公室
主要用于办公
位于厂区北侧
供水
新鲜水总用量 
390m
3
/a
。
自来水供水管网提供
供电
最大用电量 
2.5 
万 
KWh/a
。
供电管网提供
环保工程
废气
拟建项目上料、搅拌工序产生的粉尘由集气管道收集，引至 
1 
套布
袋除尘器处理后经 
1 
根 
15m 
高排气筒 
DA001 
排放；水泥储存罐粉
尘由呼吸口接入同一个布袋除尘器处理后由同一根排气筒 
DA001
排放。
废水
生活污水经化粪池处理，由环卫部门清运；冲洗废水经沉淀池沉淀
后循环使用。
噪声
选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、
距离衰减等措施。
固废
布袋除尘器积尘、落地灰收集后回用于生产，沉淀池泥渣收集后由 
环卫部门清运，生活垃圾定点收集后由环卫部门统一清运。
)
[bookmark: 二、建设项目工程分析]二、建设项目工程分析

	
	1、 项目概况

	
	山东轩越建筑材料有限公司拟投资50万元建设年产砂浆2000吨项目，项

	
	目位于宁津县时集镇崔庄村，占地面积240m2，建筑面积240m2，依托现有厂

	
	房，主要购置搅拌罐1台、储存罐2台、螺旋输送机3台、集料斗1台、罐装机1

	
	台，项目建成后可实现年产砂浆2000吨。

	
	2、 项目组成

	
	建设项目主要包括主体工程、辅助工程、环保工程等。具体组成见下表。

	
	表 5	项目组成一览表

	



建设内容
	

	
	




3、公用及辅助工程：

	
	（1）供水

	
	总用水量为 390m3/a，其中冲洗用水 300m3/a，生活用水 90m3/a，（劳动

	
	定员 6 人，按 50L/人/d），供水由宁津县自来水公司提供。

	
	（2）排水

	
	项目冲洗废水产生量 150m3/a，由沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活
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污水产生量约为 72m3/a，经化粪池处理后环卫部门清运。项目水平衡图如下：

回用



 (
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新鲜水


390



300

损耗 150

冲洗用水


150



排入沉淀池

 (
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损耗 18


 (
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90	生活用水	72


化粪池

 (
15
)



 (
15
)

（3）供电

定期清运

 (
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公司用电量约 2.5 万 kWh/a，由宁津县供电管网提供。
4、项目主要原辅材料
表 6	建设项目产品原辅材料消耗情况
	序号
	名称
	单位
	用量
	备注

	1
	水泥
	t/a
	1200
	储存罐存储

	2
	砂子
	t/a
	800
	袋装

	3
	乳胶粉
	t/a
	12
	袋装

	4
	纤维素
	t/a
	5
	袋装


5、主要设备一览表
项目主要设备情况见下表4。
表 7	该项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	罐装机
	台
	1

	2
	储存罐
	台
	2

	3
	搅拌罐
	台
	1

	4
	螺旋输送机
	台
	3

	5
	集料斗
	个
	1


6、产品明细
项目主要产品明细见下表5。
表 8	该项目产品明细表

 (
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	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注
	

	
	
	1
	干粉砂浆
	吨
	2000
	袋装，储存于成品区
	

	
	7、工作制度及劳动定员
拟建项目劳动定员 6 人，8 小时班制，年工作 300 天。

	




















工艺流程和产排污环节
	一、生产工艺流程

水泥、
砂子、	计量投料	提升上料	混合搅拌	成品装袋乳胶
粉、纤
维素	G1、N	G2、N	G3、N	G4
工艺流程简述：
（1） 计量投料：砂子、纤维素、乳胶粉按比例计算后，人工投加到集料斗中。此过程产生噪声 N、粉尘 G1。
（2） 提升上料：砂子、纤维素、乳胶粉通过输送机由集料斗输送至搅拌罐，水泥单独通过储存罐进行计量上料。原料输送均采用密闭输送带输送。此过程产生噪声 N、粉尘 G2。
（3） 混合搅拌：配比好的原料进入搅拌罐中进行充分搅拌，此过程产生噪声 N、粉尘 G3。
（4） 成品装袋：搅拌均匀的干粉砂浆经输送机输送至产品储存罐中，再通过阀门计量装袋，达到设定重量后停止装袋，进行封口。本项目出料过程有少量粉尘 G4 散逸出来。
二、污染物产生情况
（一）废气：
本项目废气主要是投料、搅拌过程产生的粉尘，以及水泥储存罐呼吸产生的粉尘。
1、投料粉尘
项目砂子、乳胶粉、纤维素需人工投加到集料斗中，在投料过程中会产生一定量的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业
系数手册物料输送储存环节，产污系数为 0.19kg/t-产品。投料工序约使用砂
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子 800t、纤维素 5t、乳胶粉 12t，则投料工序粉尘的产生量大约 0.155t/a，收集效率约为 90%，有组织产生量 0.14t/a，产生速率 0.23kg/h。（投料工序约用时 600h）
2、搅拌粉尘
该项目搅拌作业在封闭的搅拌仓内进行， 搅拌时会产生一定量的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》混凝土制品物料混合搅拌工序的粉尘产污系数为 0.523kg/t-产品；本项目产品大约为 2000t/a， 则搅拌工序粉尘的产生量约为 1.046t/a，产生速率为 0.523kg/h。（搅拌工序工时约 2000h）
3、储罐呼吸粉尘
水泥储存罐气孔处产生呼吸粉尘，充装过程中空气从呼吸口中排出，同时粉尘被带出，大部分被与呼吸口相连的布袋除尘器拦截，部分极细微的粉尘透过布袋进入空气中。该项目设置 1 个水泥储存罐。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，贮仓排气系数以 0.12kg/t 计。本项目水泥用量为 1200t/a，则储存罐粉尘产生量为 0.144t/a。（充装时间约为 100h/a）
4、无组织废气
车辆交通扬尘产生系数为 0.02kg/t，车辆运输扬尘约 0.04t/a。
原料从运输车辆卸到仓库时会扬起少量粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中被卸物料为粒料，其无组织粉尘产生系数为 0.01kg/t。项目年装卸原料约 800t/a，则卸料扬尘约 0.008t/a。
投料工序约产生无组织粉尘 0.0008t/a。
分装计量过程产生的粉尘极少，本次不再定量计算。未被收集的粉尘产生量约为 0.05t/a。
经加强密闭、定期洒水降尘措施后，无组织颗粒物排放监控浓度可满足限值（1.0mg/m3）要求，厂界颗粒物浓度小于 1mg/m3。
（二）废水：
项目生活污水产生量为 72m3/a，经化粪池处理后，由环卫部门清运；冲洗废水产生量 150m3/a，经沉淀池沉淀后循环使用。
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