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WS550 450Mbps  无线路由器  （以下简称“WS550”）是一款专为家庭和小型办公用户精心打造的高速无线路由产品。
· 超强以太网稳定性和可靠性，一键式零配置即可实现多台电脑同时上网，使您免于频繁掉线的烦恼。
· 无线信号覆盖范围广，无线传输速率高达 450Mbps，手机、平板、笔记本等便携机可在家中的任何角落无线上网。
· 强大的防火墙功能，保障您的私人信息免受侵犯。灵活的网络配置和 QoS 策略，使用户的每个终端均能享受高速率、高质量的宽带服务。
Wi-Fi 智能覆盖
与支持 Wi-Fi 智能覆盖特性的华为无线路由器、无线拓展器组网，实现无线参数的自动同步， 简化用户的无线配置过程，保证用户的无线设备能够选择最合适的无线路由器、无线拓展器
进行智能接入。
方便的配置管理
提供基于 Web 的配置管理页面，电脑、手机、平板都能轻松完成设备配置。手机、平板也可下载安装 华为 HiLink APP，获得更便捷、贴心的配置体验。
高速率的以太网上行
支持小区宽带通过路由器的 WAN 口接入网络，可为用户提供高速的网络服务和丰富的业务体验。
路由功能
支持路由功能，可通过 PPP 方式拨号获取地址，也可通过 DHCP 方式获取地址，实现多设备同时接入。
无线局域网
支持多种无线局域网协议：802.11b/g/n（2.4GHz）。采用先进的  11n  三天线  MIMO  设计，无线传输速率最高可达 450Mbps。支持多种无线加密模式，可为用户提供安全可靠的高速率无线局域网络。
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带宽管理
可根据每个家庭成员的不同上网需求，为每台电脑合理分配带宽，上网、打游戏、看电影， 互不干扰。
WDS 无线桥接
支持 WDS 无线桥接，轻松实现多台无线路由器之间的无线连接，扩展无线连接范围，可满足大范围无线覆盖的应用需求。
防火墙功能
内置强大的防火墙功能，有效阻挡各种恶意攻击和侵犯。
ARP 攻击防护功能
支持 IP 地址与 MAC 地址双向绑定，有效防范 ARP 攻击，保障局域网安全。
家长控制功能
可合理控制家庭成员的上网时间、允许访问的网站，保护未成年人健康上网。
绿色节能
支持绿色节能，网关在检测到无业务时自动进入节能状态，支持定时开启和关闭 Wi-Fi。
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	编号
	名称
	描述

	1
	LAN1～LAN4
	以太网接口，用于连接计算机、机顶盒、交换机等以太网设备。

	2
	WAN
	广域网接口，用于连接调制解调器（Modem）、交换机等提供因特网接入接口的以太网设备。
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	编号
	名称
	描述

	3
	WPS/Reset
	· WPS 按钮：在 WS550 通电状态下，按下可以启动 WPS


协商功能。
· 复位按钮：在给 WS550 上电时，长按（6 秒以上）可使
WS550 恢复到出厂缺省设置。
注意
[image: ]此操作会使您自定义的数据丢失，请慎重使用。
	4
	On/Off
	电源开关，用于接通或断开 WS550 的电源。

	5
	Power
	电源接口，用于连接电源适配器。
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	指示灯
	状态
	含义

	Power
	常亮
	WS550 已接通电源。

	
	熄灭
	WS550 未接通电源。

	Internet
	常亮
	WS550 的 WAN 接口已连接到因特网。

	
	熄灭
	WS550 的 WAN 接口没有连接到因特网。
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