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本规范旨在明确中国联合网络通信股分有限公司对GSM网络以及3G WCDMA无线网络子系统对天线的 要求，从而能够对天线产品的质量严格把关，为采购和网络优化提供强有力的支撑。
本规范由中国联通集团研究院提出。

本规范由中国联通集团技术部归口管理。

本规范起草单位： 中国联通集团研究院
本规范主要起草人： 王健全、陈新明、陈赤航、杨军、路玮、仪鲁男、盛煜、吕召彪、李建宇



本规范修改和解释权属中国联合网络通信有限公司。
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中国联通挪移通信基站天线技术规范



1  范围

本规范主要包括天线分类、电性能要求、机械特性要求、安装环境要求、外观、包装 及存储要求等方面的内容。
本规范合用于工作频段为880MHz~960MHz、1710MHz~1880MHz、1920MHz~2170MHz移 动通信系统基站天线。
2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不合用于本规范，然而，鼓励根据 本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本合用于本规范。
GB l91  包装储运图示标志
GB/T 2423.1-2001  电工电子产品环境试验 第2部份：试验方法 试验A: 低温 GB/T 2423.2-2001  电工电子产品环境试验 第2部份：试验方法 试验B: 高温
GB/T 2423.3-1993  电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca：恒定湿热试验方法  GB/T 2423.5-1995  电工电子产品环境试验 第2部份： 试验方法 试验Ea和导则： 冲击 GB/T 2423.6-1995  电工电子产品环境试验 第2部份： 试验方法 试验Eb和导则： 碰撞
GB/T 2423.10-1995  电工电子产品环境试验 第2部份：试验方法 试验Fc和导则：振 动(正弦)
GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序 第1部份：按接收质量限(AQL)检索的逐批检 验抽样计划
GB/T 2829-2002  周期检查计数抽样程序及表 (合用于对过程稳 定性 的检验) YD/T1059-2004 挪移通信系统基站天线技术条件
3  天线分类

3.1  分类定义
根据天线结构和功能，主要分为全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线及电调 天线四大系列，详细定义如下：
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1)  全向天线
在水平面内具有均匀辐射强度的天线。

2)  定向单极化天线
一种在空间特定方向上具有比其它方向上能更有效地发射或者接收电磁波强度的天线。

3)  定向双极化天线
一种在空间特定方向上在两个极化方向上具有比其它方向上能更有效地发射或者接收电 磁波强度的天线。
4)  电调天线
具有电下倾角连续可调功能的天线。
3.2  电调天线的种类求
根据电调驱动机电安装的位置，可分为内置RCU电调天线和外置RCU电调天线两种。 3.2.1  外置 RCU 电调天线
电调驱动机电(RCU)外置于天线，并可方便的与天线对接及分离。控制信息通过AISG
控制线(RS485数据线)传达给RCU，由RCU完成对电调天线电下倾角的调整。
3.2.2  内置 RCU 电调天线
电调驱动机电(RCU)和馈电器内置于天线，控制信息通过射频电缆传达给 RCU，由RCU 完成对电调天线电下倾角的调整。
4  电气性能要求

4.1  电性能指标判定依据                                                        1)增益：指天线最大辐射方向的增益值，在指定系统频段内高、中、低3个频点增益

的平均值应满足增益指标的要求， 而且高、 中、低3个频点增益的最差值不能小于增益指标 0.5dB。否则，应判定不满足。定向天线在0~13°范围内，内置固定电下倾天线允许天线 增益下降(0.05×Φ)dB。
2)水平面半功率波束宽度：高、中、低3个频点半功率波束宽度的平均值应满足该项 指标的要求，而且高、中、低3个频点半功率波束宽度的最差值不能超出指标范围1o。
3)垂直面半功率波束宽度：高、中、低3个频点半功率波束宽度的平均值应满足该项 指标的要求，而且高、中、低3个频点半功率波束宽度的最差值不能超出指标范围0.5o。
4)轴向交叉极化比：参考值，不作判定。

5) ±60°以内交叉极化比： 单频天线在所有可调范围内应满足该项指标要求， 双频及 三频天线只要求0度下倾时满足该项指标要求。
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6)先后比：范围为180°±30°，双极化天线取同极化与交叉极化先后比中较差者； 高、中、低3个频点波束先后比的平均值应满足该项指标的要求，而且高、中、低3个频点 波束先后比的最差值不能超出指标1dB。
7)交调：指三阶交调，测量时输送到天线的两个不同频率信号的功率各为20W。测量 的交调最大值应满足该项指标的要求。
8)电压驻波比：在工作频段带内驻波比的最大值应满足该项指标的要求。

9)电下倾角可调范围：天线电下调角的最小可调范围应满足该指标要求。

以上指标的测量方法需遵照YD/T1059-2004 挪移通信系统基站天线技术条件之中关于 测量方法的要
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与行标不同之处说明：
1) 方向图圆度：行标要求为±1.0dB，本规范与集采要求为±0.8dB。
2) 电下倾角精度：行标要求为±1.5°，本规范要求为±1.0°，集采没有此指标要求。
3) 垂直面波束宽度：行标与集采要求为参考值，不做评判；本规范要求为≥5.5，需做评判。
4) 驻波比：行标要求<1.5，本规范及集采要求<1.4。
4.3  定向单极化天线电性能指标
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表 2 定向单极化天线电性能指标
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定向单极化 	(GSM900) 预置电下倾





定向单极化 (GSM1800/W
CDMA)   预置电下倾


型号


65°17dBi


65°18dBi


90°17dBi



65°18dBi



90°17dBi


频段 (MHz)


880~960


880~960


880~960



1710~2170



1710~2170


增益
(dBi)

16.5


17.5


16.5



17.5



16.5


半功率波束宽度(°)

	水平面

65±6


65±6


90±8



65±6



90±8
	垂直面

≥9


≥6.5


≥6.5



≥6



≥6





电下倾角
精度(°)

±1.0


±1.0


±1.0



±1.0



±1.0


先后比
(dB)

≥26


≥26


≥24



≥26



≥24


第一上旁瓣
抑制(dB)

≥15


≥15


≥15



≥15



≥15


交调
(dBm)

≤-107


≤-107


≤-107



≤-107



≤-107



与行标不同之处说明：
1)增益：行标要求宽频天线,如 GSM1800+WCDMA，可允许 GSM1800 频段增益下降0.5dB；本规范与集采均没有此让 2)垂直面波束宽度：行标与集采要求为参考值，不做评判；本规范要求需做评判。                           3)电下倾角精度：行标要求为±1.5°，本规范要求为±1.0°，集采没有此指标要求。                        4)先后比：行标与集采要求为 65 度天线>25dB，90 度天线>23dB；本规范在此基础上提升了 1dB 的要求，而且最差 5)第一上旁瓣抑制：行标没有此项要求，本规范与集采要求为>15dB。                                       6)天线长度：行标及集采没有此项要求，本规范增加了此项要求，供讨论。                                 7)驻波比：行标及本规范要求<1.5，集采要求<1.4。
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4.4  定向双极化天线电性能指标
表 3 定向双极化天线电性能指标
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90±8
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≥12


≥9
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≥6


≥11
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电下倾
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(°)

±1.0


±1.0


±1.0


±1.0


±1.0


±1.0
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(dB)


≥30


≥30


≥30


≥30
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≥30


≥30


交叉极化
比(dB)

±30°以
内≥10
±60°以
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制(dB)

≥15
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≥15


≥15
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双极化
(GSM1800+WC
DMA 四端口)
预置电下倾
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与行标不同之处说明：
1)增益：行标要求宽频天线,如 GSM1800+WCDMA，可允许 GSM1800 频段增益下降0.5dB；本规范与集采均没有此让 3)垂直面波束宽度：行标与集采要求为参考值，不做评判；本规范要求需做评判。                          4)电下倾角精度：行标与集采要求为±1.5°，本规范要求为±1.0°。                                     5)隔离度：行标与集采要求为>28dB，本规范对于单频或者单宽频天线要求为>30dB。                          6)交叉极化比：本规范在行标及集采的基础上取销了轴向>17dB 的要求。
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