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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	S324宁武线（三岭大街西至小店桥段）改建工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口（K4+234），止于宁津小店桥（K9+140））

	地理坐标
	起点： 116 度 46 分 27.372 秒， 37 度 37 分 4.152 秒
终点： 116 度 46 分 25.104 秒， 37 度 34 分 20.460 秒

	建设项目
行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业，130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	道路长度：4.906km

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	6500
	环保投资（万元）
	188.65

	环保投资占比（%）
	2.9
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无
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	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类 鼓励类”中，第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）
”第2条“国省干线改造升级”范围，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。
二、建设项目与《自然资源开发利用限制和禁止目录（2021年本）》符合性分析
项目位于德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口（K4+234），止于宁津小店桥（K9+140）），根据《自然资源开发利用限制和禁止目录（2021年本）》中规定，列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类的新建项目和淘汰类项目，直接纳入本目录禁止类，自然资源、投资管理和林草主管部门一律不得办理相关手续。
根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目为允许建设项目，根据《自然资源开发利用限制和禁止目录（2021年本）》，本项目不属于限制类和禁止类项目。
三、“三线一单”符合性分析
根据德州市人民政府《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（德政字[2021]19号），要求加快全市“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）落地，实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。本项目建设与上述要求的符合性分析如下：
①生态保护红线与一般生态空间管控
A、与生态保护红线的符合性分析
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	德州市生态保护红线主导功能为生物多样性保护以及防风固沙，属于黄河三角洲生物多样性维护生态保护红线、鲁西北平原防风固沙生态保护红线，主要为各类法定保护地的核心区域及评估确定的极重要区。
表1-1 宁津县生态保护红线信息表
	序号
	编号
	生态保护红线
	面积（km2）

	1
	YS3714221110007
	大柳水库
	1.19

	2
	YS3714221110008
	宁津水库
	0.86


本项目位于德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口（K4+234），止于宁津小店桥（K9+140）），项目未在上述生态红线图范围内。
B、一般生态空间
在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定一般生态空间，德州市一般生态空间总面积574.60km2，占全市国土面积的5.55%，包括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评价确定的生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。
②环境质量底线
A、大气环境质量底线及分区管控
本项目位于德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口（K4+234），止于宁津小店桥（K9+140）），位于宁城街道办事处，宁城街道属于大气环境受体敏感重点管控区，具体管控要求如下：执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目，禁止新增工业大气污染物排放；产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业限期关停或逐步迁出；执行“高污染燃料禁燃区”
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	的管理规定；禁止燃烧秸秆和工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物；加强餐饮等服务业的燃料烟气和油烟污染防治，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源，居民气化率逐步达到100%；重点防控机动车废气排放；全面整治“散乱污”现象，城市文明施工实现全覆盖，严格控制扬尘污染；倡导绿色低碳的出行和生活方式，不断降低人均能源消耗量和大气污染物排放量。
本项目属于等级公路拓宽改建建设项目，不属于“两高一资”项目，项目建设过程中严格落实大气污染物达标排放，实行环保设施“三同时”制度。
B、水环境质量底线及分区管控
本项目位于德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口（K4+234），止于宁津小店桥（K9+140）），位于宁城街道办事处，属于水环境重点管控区，管控要求如下：涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主要污染物排放等量或减量置换。
本项目属于等级公路拓宽改建建设项目，不属于上述禁止项目。
   C、土壤环境风险防控底线及分区管控
 到2025 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到93%以上到2035 年，受污染耕地安全利用率达到97%以上，污染地块安全利用率达到97%以上，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
③资源利用上线及分区管控
本项目位于
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	德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口（K4+234），止于宁津小店桥（K9+140）），位于宁城街道办事处，项目占地为建设用地、农用地，符合宁津县总体规划，本项目施工期使用自来水，运营期不使用水，资源消耗较少，不会对当地的资源供应产生明显的影响，所用原辅料中不涉及原煤等能源消耗，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中关于资源利用上线的要求。因此，本项目建设不会触及当地资源利用上线，项目建设在资源利用上合理。
④生态环境准入符合性分析
本项目所在宁津县宁城街道，属于重点管控区，具体要求如下：主要涵盖城镇和工业园区（省级以上经济开发区、化工园区及部分重点化工监控点等），为人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域以产业高质量发展和生态环境保护协调为主，重点推进空间布局优化、产业布局转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出的生态环境问题，提高资源利用率。重点管控单元内的生态保护红线和一般生态空间严格按照相关要求进行管理。
与德州市生态环境准入清单（单元、总则）符合性分析见下表：
表1-2  与德州市生态环境准入清单（宁城街道）符合性分析
	环境管控单元编码
	ZH37142220001

	环境管控单元名称
	宁城街道

	管控单元分类
	重点管控单元

	内容
	准入清单要求
	本项目情况

	空间布局约束
	1.执行全市空间布局约束空间准入要求。

	符合
1、本项目满足全市空间布局约束空间准入要求。
2、本项目不属于制浆造纸、印染、制革、电镀、碳素、机制砂、机制石子等废水、废气污染物排放量较大的工业项目建设。本项目用水量较少。
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	2.禁止制浆造纸、印染、制革、电镀、碳素等工业项目建设；控制涉VOCs重点行业（包装印刷、工业涂装等）项目建设。限制废气污染物排放量较大的工业项目建设，禁止机制砂、机制石子项目建设。控制高污染、高水耗、高环境风险工业项目建设。
	

	污染物排放管控
	1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019)规定的重点控制区排放标准。
2.严格控制VOCs排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉VOCs企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》。家具、工业涂装、印刷行业等执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》，推行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设施。重点排放源VOCs处理效率达到80%以上。
3.执行《流域水污染物综合排放标准第4部分：海河流域》标准。
4.餐饮服务经营场所安装油烟净化设施并强化运行监管 ，餐饮业油烟净化装置配备率达到100％，油烟废气排放达到《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/ 597—2006)要求。
5.防治扬尘污染，建设工程施工、建（构）筑物拆除、物料运输和堆存、道路保洁、绿化作业等活动执行《德州市扬尘污染防治条例》要求。
	符合
1、本项目环境影响主要在施工期，运营期无废气排放。
2、本项目不涉及挥发性有机物排放。 
3、本项目运营期无废水外排，本项目不涉及第3、4条所列内容。
5、本项目施工期严格按照《德州市扬尘污染防治条例》要求做好扬尘防治。

	环境风险防控
	
	符合
1、不涉及
2、不涉及
3、不涉及
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	1.生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，预防环境污染事故的发生。
2.建立企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。
3.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。
	

	资源开发效率要求
	1.建筑施工、城市环境卫生、园林绿化等可使用低质水的，应当充分使用工程排水或经过 处理后的再生水、雨水。
2.改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺，提高工业用水重复利用率。鼓励高耗水企业开展清洁生产审核。
3.加大节水型器具的推广普及力度，推进建筑用水器具的更新改造，新建和改扩建的民用建筑一律使用节水型器具，现有建筑中使用淘汰型用水器具的分批分期更换。
4.执行高污染燃料禁燃区要求。
	符合
1、不涉及。
2、本项目不属于高耗水生产工艺。
3、不涉及。
4、按照要求执行。


表1-3 与德州市生态环境准入清单（总则）的符合性分析
	管控维度
	管控要求
	符合性

	1、空 间布局的约束
	禁
止
开
发
建
设
活
动
的
要
求
	1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。
2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。
3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。
4、禁止新建再生铅项目。
5、禁止新建石棉制品项目。
6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要求执行）。
7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。

	本项目严格按照要 求国家和 省要求进行建设，不属于左侧禁止开发建设项目。
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	8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含扩建）等行业新增产能项目。
9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项目。
10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产生量大于5000吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项目；对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近饱和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废物利用处置设施项目。
11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。
	

	
	限制开发建设活动的要求
	敏感区域限制开发建设活动的要求：
1、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为地表水源地输水的引黄、引江河道范围内进行开发建设，执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》《山东省灌区管理办法》中相关规定。其中，饮用水地表水源一级保护区禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。
10、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、煤炭、聚氯乙烯、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置、加油站等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。
14、落实并执行《德州市城市总体规划》及各县、市、区城市总体规划中区域管控要求，特别是生态和产业布局要求。
15、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、民生保障及基础设施等建设活动须经主管部门批复同意。
	本项目不在集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为地表水源地输水的引黄、引江河道范围内，不占用基本农田，符合宁津县城市总体规划及规划中区域管控要求。

	2、污 染物排放管控
	现有源提标升级改造
	5、 化工行业升级改造，执行《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实 施方案》中相关规定，合成氨和尿素产能控制在现有水平，洁净煤气化占合成氨总产能的比重提高到90%左右，固定床气化炉淘汰率达到90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全部予以淘汰，氮肥行业基本实现第三代洁净煤气化，煤气化制氨和精细化学品工艺达到国际先进水平；废气排放总量减少50%；到2022年，氯碱行业电解单元吨碱能耗强度由360千克标准煤下降到325千克标准煤，对能耗达不到标准的电解槽予以淘汰，确保行业能耗总量减少10%左右；液氯就地消化率提高到85%以上，显著降低液氯道路运输安全风险；烧碱电解装备技术达到世界先进水平，膜极距改造率达到100%。

	本项目为等级公路拓宽改建建设项目，环境影响主要集中在施工期，运营期无废气、废水产生。
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	6、涉挥发性有机物行业升级改造，执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》中相关规定，玻璃纤维（玻璃钢）制造、机动车维修、板材、制药、农 药、铸造、焦化、橡胶制品加工、橡胶再生、皮革鞣制加工、塑料制品加工、涂料油墨制造、纸浆制造、日用玻璃（陶瓷）表面处理、彩钢板制造、有机肥制造、合成香料加工、危险废物处置、生活垃圾处理、表面涂装、印刷行业等行业，推行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物（VOCs）废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs处理设施，重点排放源确保VOCs处理效率均达到80%以上， 排放达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》 （DB37/2801.7-2019 要求），无组织排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求。
	

	3、环 境风险防控
	联防联控要求

	1、 建立自然资源（规划）、发改、工信、住建、交通运输、生态环境、公安等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。
2、 与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡水市、沧州市等城市建立统一的空气重污染预警会商和应急联动协调机制，逐步实现预警分级标准、应急措施力度的统一，共同提前采取措施，应对区域性、大范围重污染天气，最大限度减缓不利扩散条件下污染物的累积速度，有效遏制污染程度，保障公众健康。以大气污染联防联控为重点，针对跨区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污行动。针对可能对区域大气环境产生重大影响的重点行业规划、园区建设规划和重大工程项目进行会商。
3、 加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智能化利用环境应急值守、风险隐患排查治理、风险源管理、事故应急指挥等模块全面提高环保部门应急管理、风险防控和应急处置工作水平，有效预防各类环境事件。
4、 合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高环境风险工业项目建设。
5、 加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或利用的管理，最大限度控制环境风险的产生。
6、 化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法（试行）》（鲁工信化工〔2020〕141号）具体要求执行，推进化工园区安全生产和环境管理信息化智能平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重大污染源、重大危险源和基础设施实行风险监控预警。各乡镇现有的具有风险的化工企业，禁止进行改建和扩建，并加强监管力度。
7、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防控体系和长效监管机制。加强对化工、农药等类型企业（包括已经停产）场地土壤污染环境风险的防控力度。
	本项目为等级公路拓宽改建建设项目，不涉及危险化学品。
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		4、资 源开发效率要求
	水资源利用总量要求

	1、 统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理。控制水耗较大的工业项目建设，新鲜水消耗较大的工业项目须进行水资源评价。积极开展再生水利用，提高再生水利用率。
2、 到2025年，万元GDP用水量比2020年下降10%以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.6381左右。
3、到2035年，万元GDP用水量比2020年下降21%以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.6411左右。

	本项目不属于水耗较大的工业项目。


根据以上分析，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。
四、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析
1、与《山东省环境保护条例》有关要求符合性分析
表1-4  与《山东省环境保护条例》符合性分析表
	《山东省环境保护条例》要求
	本项目情况
	符合性

	第八条  企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任
	项目产生的废气、废水、噪声和固体废物均采取环保治理措施，合理处置，达标排放
	符合

	第十五条  禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭
	本项目属于等级公路拓宽改建建设项目，不属于严重污染环境的生产项目，项目建设符合国家和山东省产业政策
	符合

	第十八条  新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价
	本项目正依法开展环境影响评价
	符合

	第四十四条  各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。
县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。
	本项目为等级公路拓宽改建建设项目，属于基础设施建设项目
	符合

	第四十五条 
	项目废气和噪声达标排放；施工废水经隔油沉淀处理后用于场地洒水降尘，
	符合
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		 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标
	施工人员拟定全部租住在附近的小区，不住在工地，施工人员生活区生活污水依托租住小区污水处理系统预处理后，通过市政污水管网排入污水处理厂集中处理；施工人员现场施工时利用施工区附近或沿线公厕，生活污水经施工区附近或沿线公厕化粪池处理后，由环卫部门清运处置；施工弃土（石）方运至政府指定的弃土场堆放，施工人员租住附近的小区，生活垃圾集中收集后依托租住小区的生活垃圾系统，最终由环卫部门清运处理。
	


综上所述，拟建项目符合《山东省环境保护条例》的相关要求。
2、与《山东省大气污染防治条例》相关要求符合性分析
表1-5  与《山东省大气污染防治条例》符合性分析表
	《山东省大气污染防治条例》要求
	本项目情况
	符合性

	企业事业单位和其他生产经营者排放的大气污染物，不得超过国家和省规定的排放标准，
得超过核定的重点大气污染物总量控制指标。
	本项目施工期采取相应的扬尘防治措施，大气污染物排放达标。
	符合

	在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的分散燃煤供热锅炉应当在县级以上人民政府环境保护主管部门规定的期限内停止使用。
	本项目不建设燃煤锅炉。
	符合

	钢铁、火电、建材、焦化等企业和港口、码头、车站的物料堆放场所，应当按照要求进行地面和道路硬化，采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施，并设置车辆清洗设施。
	项目施工期按照要求进行地面和道路硬化，设置防风抑尘网等措施。
	符合


综上所述，拟建项目符合《山东省大气污染防治条例》
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	的相关要求。
3、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》符合性分析。
表1-6 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》符合情况分析表
	《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》要求
	本项目情况
	符合性

	严格扬尘污染管控：加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。
	本项目施工期按照要求采取相应的扬尘防治措施，并将防治措施费用纳入工程造价。
	符合


综上所述，拟建项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》的相关要求。
4、与 《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日山东省人民政府令311号修订 ）符合性分析
表1-7  与《山东省扬尘污染防治管理办法》符合情况表
	《山东省扬尘污染防治管理办法》要求
	本项目情况
	符合性

	可能产生扬尘污染的单位，应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。
	拟建项目建立扬尘污染防治管理制度及污染防治责任制度并配备专职环保工作人员，确保扬尘防治措施落实到位。
	符合

	在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。
	拟建项目运输土方的车辆均采取密闭等措施；设置清洗专用场地和设施，运输车不带泥上路。
	符合

	码头、堆场、露天仓库的物料堆存应当遵守下列防尘规定：
(一)堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；
(二)堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施；
(三)对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；

	拟建项目堆场场坪、路面进行硬化处理，路面保持整洁。
施工采取定期洒水等抑尘措施。
施工场地外围设置围挡等防风抑尘设施。
装卸物料采取密闭、喷淋洒水等抑尘措施。

	符合
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		(四)露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	设置清洗专用场地和设施，并配套防溢、导流、收集、沉淀等清洗水循环利用设施。
	


综上所述，拟建项目符合《山东省扬尘污染防治管理办法》的相关要求。
5、与 《德州市扬尘污染防治条例》符合性分析
表1-8  与《德州市扬尘污染防治条例》符合情况表
	《德州市扬尘污染防治条例》要求
	本项目情况
	符合性

	第十五条  施工单位施工，应当采取下列扬尘污染防治措施：
（一）施工工地周围按照规范要求设置围挡或者围墙；
（二）施工工地出入口进行硬化，设置车辆清洗和污水收集设施，车辆冲洗干净后方可驶出；
（三）施工工地内的车行道路应当硬化，并辅以洒水等防尘措施；
（四）施工工地内的裸露地面应当覆盖防尘网或者铺装、绿化；
（五）施工工地内的物料堆场以及未及时清运的建筑土方、工程渣土、建筑垃圾等，应当采取覆盖、密闭、洒水等防尘措施；
（六）施工工地作业产生泥浆的，应当设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运；
（七）施工现场采取洒水、喷淋、保洁等防尘措施。
	拟建项目严格按照扬尘污染防治规定采取防治措施
	符合

	第十七条  市政基础设施工程施工，除采取本条例第十五条规定的相应措施外，还应当采取下列扬尘污染防治措施：
（一）采取分段开挖、分段回填的方式施工，已回填的沟槽，采取覆盖、洒水等防尘措施；

	拟建项目根据设计及施工规范制定合理可行的施工方案，施工过程严格按照扬尘污染防治规定采取防治措施
	符合
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		（二）路面切割、开挖、破碎等作业，采取洒水、喷淋等抑尘措施；
（三）路面基层清扫应当采用人工洒水清扫或者使用清洗车冲刷，道路基层养护期间采取覆盖、洒水等防尘措施；
（四）道路或者绿地内各类管线敷设工程完工后，及时恢复路面或者绿化。
	
	

	第二十条 物料堆放场所应当采取下列扬尘污染防治措施：
（一）物料堆放区域应当与道路隔离，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁；
（二）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理；
（三）堆场物料应当采取密闭方式贮存，不能密闭的，堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施，料堆采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施；
（四）装卸物料应当采取密闭方式，露天装卸物料应当强化洒水、喷淋等抑尘措施；
（五）采用密闭输送设备作业的，在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并且保持防尘设施的正常使用；
（六）堆场场区出入口应当配置车辆清洗设施，车辆冲洗干净方可驶出
	拟建项目堆场场坪、路面进行硬化处理，路面保持整洁。
施工采取定期洒水等抑尘措施。
施工场地外围设置围挡等防风抑尘设施。
装卸物料采取密闭、喷淋洒水等抑尘措施。
设置清洗专用场地和设施，并配套防溢、导流、收集、沉淀等清洗水循环利用设施。
	符合


综上所述，拟建项目符合《德州市扬尘污染防治条例》的相关要求。
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二、建设内容
	地理位置
	项目位于德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口，止于宁津小店桥）。地理坐标起点： 116 度 46 分 27.372 秒， 37 度 37 分 4.152 秒，终点： 116 度 46 分 25.104 秒， 37 度 34 分 20.460 秒。
由于本项目建设路线较短，项目水稳料、沥青混凝土、混凝土等筑路材料向宁津县通达工程有限公司采购，不配套建设临时拌合站、临时预制厂等临时工程。

	项目组成及规模
	一、项目名称、地点、建设单位及性质
项目名称：S324宁武线（三岭大街西至小店桥段）改建工程
建设地点：德州市宁津县城区西（起于三岭大街与宁德路交叉口（K4+234），止于宁津小店桥（K9+140））
建设单位：宁津县交通运输局
建设性质：改建
项目投资：项目总投资6500万元
二、项目工程组成
项目主要工程内容统计见下表：
表2-1  项目主要工程内容一览表
	项目组成
	内容

	主体工程
	路基
工程
	横断
	本段路线全长4.906km，公路等级为一级公路，设计速度80km/h。
K4+234～K6+072路段：B=绿化带4m+人行道2m+主路行车道23m+人行道2m +绿化带4m =35m。
K6+072～K6+600路段：B=绿化带4m+人行道2m+主路行车道23m+人行道2m +绿化带4m =35m。
K6+600～K9+020路段：B=绿化带4m+人行道2m+主路行车道23m+人行道2m +绿化带4m =35m。
K9+020～K9+140路基渐变段，路面宽度由23m渐变至15m。

	
	路面工程
	主路行车道加宽部分路面结构为：3.5cm细粒式沥青砼(AC-13) +黏层+ 5cm中粒式沥青混合料（AC-20）+热沥青预拌碎石下封层+透层+16cm水泥稳定碎石上基层(参考水泥剂量5%)+16cm水泥稳定碎石基层(参考水泥剂量5%)+16cm水泥稳定碎石底基层(参考水泥剂量5%)。
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	人行道路面结构为：6cm混凝土彩色人行道砖+2cmM7.5水泥砂浆卧层+10cmC15混凝土+15cm水泥稳定土（参考水泥剂量为6%）。

	
	交叉工程
	与本项目相交的城市道路及县道有4处，分别为三岭大街、长江大街、惠宁南街、X056，其余均为村村通及机耕道。
本项目设置右进右出接入口16处，主要为村村通及机耕道路，均进行加铺转角设计，并对适当长度的被交路进行顺接处理，使其与主线相交处纵坡顺适。

	
	涵洞
	本路段涵洞共7道，其中1道新建，4道接长利用，2道废弃（完全堵死，失去排水作用）。

	
	交通工程
	路段因加宽后升级为一级路，沿线设置交通标志牌、路面标线等安全设施。

	公用工程
	雨水、污水等管线
	雨水排水：
道路东侧新建一道DN1000雨水主管道，管道位置位于绿化带内距路面边缘2.5m处；管道最终接入原有雨水排水管道或河沟之中，其中K4+234 (三岭路)～K6+570 (惠宁大街)段自中间分别向北向南汇入三岭路及惠宁大街已建雨水管道中。K6+570 (惠宁大街)～K8+700段自中间分别向北向南汇入惠宁大街已建雨水管道及附近沟渠中。K8+700～K9+020段自南向北汇入附近沟渠中；每隔约50m设置一座雨水检查井，于行车道边缘设置偏沟式双箅雨水口，通过DN300支管汇入检查井内；路西侧同样设置雨水口，通过过路横管排入东侧雨水管道中。
污水排水：
道路东侧（K6+600～K7+790）路段新建一道DN600污水主管道，管道位置位于绿化带内距路面边缘4.5m处；每隔约50m设置一座污水检查井，自南向北汇入惠宁大街污水管道中。

	环保工程
	废气
	施工期废气主要扬尘和沥青烟，扬尘采取洒水抑尘、施工现场设置围挡、堆场覆盖防尘抑尘网等措施，沥青烟采取运输沥青混凝土的车辆全封密，加快施工进度等措施；运营期废气主要是汽车尾气，两侧地面增设一些具有良好空气净化作用的植物以吸收尾气。

	
	固废
	施工期固废包括施工弃土（石）方、施工人员的日常生活垃圾，施工弃土（石）方运至政府指定的弃土场堆放，施工人员租住附近的小区，生活垃圾集中收集后依托租住小区的生活垃圾系统，最终由环卫部门清运处理；运营期不产生固废

	
	废水
	施工废水设置临时隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后用于场地洒水降尘；施工人员拟定全部租住在附近的小区，不住在工地，施工人员生活区生活污水依托租住小区污水处理系统预处理后，通过市政污水管网排入污水处理厂集中处理；施工人员现场施工时利用施工区附近或沿线公厕，生活污水经施工区附近或沿线公厕化粪池处理后，由环卫部门清运处置。运营期废水主要为路面初期雨水，排水系统排入两侧雨水管网

	
	噪声
	施工期噪声主要采取选用先进低噪声设备、加强施工管理、设置声屏障等措施；运营期交通噪声主要降噪措施是路面加强维护、低噪声路面等
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		辅助工程
	筑路材料料场
	筑路材料外购，暂时堆放于临时堆料场

	临时工程
	临时拌合站
	由于本项目建设路线较短，项目水稳料、沥青混凝土、混凝土等筑路材料向宁津县通达工程有限公司采购，不配套建设临时拌合站、临时预制厂等临时工程。


三、建设规模及技术指标
1、建设规模
本项目为等级公路，路线全长4.906km，设计速度80km/h，双向四车道；平面交叉4处。
项目技术指标详见下表：
表2-2  项目技术指标情况一览表
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	
	一、基本指标
	
	
	

	1
	道路断面
	
	双向四车道
	等级公路

	2
	设计速度
	千米/小时
	80
	

	3
	交通量
	Pcu/d
	6936
	

	4
	占用土地（永久占地）
	平方米
	48470
	

	5
	估算总金额
	万元
	6500
	

	6
	平均每公里造价
	万元
	1324.9
	

	
	二、路线
	
	
	

	7
	路线总长（建设里程）
	公里
	4.906
	

	
	三、路基、路面
	
	
	

	8
	路基宽度
	
	
	

	
	K4+234～K9+020段
	米
	35
	

	
	K9+020～K9+140路基渐变段
	米
	由23m渐变至15m
	

	9
	路基土石方数量
	
	
	

	
	（1）填方
	立方米
	187797
	

	
	（2）挖方
	立方米
	92524
	

	10
	排水及防护
	千米
	9.812
	

	11
	路面工程
	
	
	

	
	沥青混凝土路面
	平方米
	39599
	

	
	路面设计标准轴载
	/
	双轮组单轴轴载100KN
	

	
	一般最小平曲线半径
	m
	400
	

	
	停车视距
	m
	110
	

	
	最大纵坡
	%
	0.188
	

	
	四、路线交叉
	
	
	

	13
	平面交叉
	处
	4
	

	
	五、沿线设施
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		14
	安全设施
	公里
	4.906
	

	15
	服务区
	处
	0
	

	16
	停车区
	处
	0
	

	
	六、环境保护
	
	
	

	17
	边坡防护
	公里
	4.906
	


2、交通量预测
本项目选取2023年、2029年、2037年分为运营近期、中期、远期。本项目运营期交通量预测结果见表2-3。
表2-3 本项目运营期交通量预测结果   单位：Pcu/d
	路段
	年份
	2023
	2029
	2037

	S324宁武线（三岭大街西至小店桥段）
	车流量
	6936
	7976
	8933


四、主要工程方案
1、路基工程
（1）路基宽度
本项目采用设计速度为80km/h 的双向四车道道路。
K4+234～K6+072路段：B=绿化带4m+人行道2m+主路行车道23m+人行道2m +绿化带4m =35m。

图2-1 路基标准横断面图（K4+234～K6+072路段）
K6+072～K6+600路段：B=绿化带4m+人行道2m+主路行车道23m+人行道2m +绿化带4m =35m。
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图2-2 路基标准横断面图（K6+072～K6+600路段）
K6+600～K9+020路段：B=绿化带4m+人行道2m+主路行车道23m+人行道2m +绿化带4m=35m。

图2-3 路基标准横断面图（K6+600～K9+020路段）
K9+020～K9+140路基渐变段，路面宽度由23m渐变至15m。

图2-4 路基标准横断面图（K9+020～K9+140路基渐变段）
（2）路基设计
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	1）路拱横坡 
行车道和硬路肩横坡均为2%，人行道-1%，土路肩横坡为3%。
2）超高方式 
本段无超高。
3）路基边坡 
本项目全线均为填方路基，采用1:1.5的路基边坡。
4）用地范围 
路基坡脚外1.0m为公路用地范围。
（3）路基压实标准
填方路基应分层铺筑并均匀压实。路基压实度应符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定的重型击实标准，应不低于下表的指标值。不能因为地下水位高，含水量大而降低压实标准，必要时应采用晾晒、掺石灰、水泥等处理措施以保证路基压实质量。
主路行车道加宽部分按一级路标准分层铺筑，逐层均匀压实，采用重型压实标准。
非机动车道按二级路标准分层铺筑，逐层均匀压实，采用重型压实标准。
（4）路基填料
路基填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土，不得使用易溶盐超过允许含量的土。液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土以及含水量超过规定的土，不得直接作为路基填料，应采取晾晒或掺入石灰、固化材料等技术措施进行处理，经检查合格后方可使用。
（5）清除表土及低填浅挖
加宽路基填筑前需清除表土并进行超挖回填处理，以消减新老路基拼接拓宽的差异变形。根据本地土质及多年施工经验，清除表土厚度按20cm计。清表至坡脚外1.0m。
对加宽路段路床顶面以下0～60cm范围进行超挖，然后对基底进行冲击碾压处理，下沉量按20cm计量，然后分层回填碾压80cm路床。冲击碾压范围至路面边外2.0m。
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	（6）路基填土掺灰原则及要求 
本项目结合本地区近几年设计施工经验，路基填土方案如下： 
1）占压大沟路段
路侧部分占压既有沟渠路段，路基采用清淤换填建筑砾料的处理。池塘完成清淤后，回填50cm建筑砾料，分层压实稳定后，再进行路床底部的冲碾处治。
2）路床处理
结合本地区近几年设计施工经验，对路基路床处理方案如下： 
对主线行车道加宽部分路床顶面以下0～40cm进行掺5%水泥处理；对非机动车道路床顶面以下0～20cm掺5%水泥处理。
（7）新老路基衔接处理 
本项目路基填高较低段，拼宽路基进行低填超挖处理，保证新旧路基稳定，路基填方坡度大于1:5时应进行挖台阶处理，台阶宽度不小于2.5m，台阶底应有不小于4%向内倾斜的坡度。
2、路面工程
沥青混凝土路面设计采用以双轮组单轴轴载 100KN为标准轴载，主路行车道设计使用年限为15年，非机动车道设计使用年限为12年。
路面结构设计时应根据设计交通量，使用要求及土质、气候、水文、气象等自然条件，按照就地取材、降低造价、方便施工、利于养护的原则，合理确定路面结构型式，并根据土质情况进行路基、路面综合设计。根据上述原则，结合国内路面结构、材料的新发展及我市已建成公路的实践经验，拟建项目路面结构如下。
（1）路面结构
一级公路沥青混凝土表面层抗滑性能以横向力系数 SFC60 和路面宏观构造深度TD（mm）为主要指标，主路行车道加宽部分抗滑技术指标宜符合以下要求：横向力系数 SFC60≥50，构造深度 TD（mm）≥0.50。
1）主路行车道加宽部分路面结构为：
3.5cm 细粒式沥青砼(AC-13) +黏层+ 5cm中粒式沥青混合料（AC-20）+热沥青预拌碎石下封层+透层+16cm水泥稳定碎石上基层(参考水泥剂量
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	5%)+16cm水泥稳定碎石基层(参考水泥剂量5%)+16cm水泥稳定碎石底基层(参考水泥剂量5%)。

图2-5 路面结构设计示意图
2）非机动车道路面结构为：
6cm混凝土彩色人行道砖+2cmM7.5水泥砂浆卧层+10cmC15混凝土+15cm水泥稳定土（参考水泥剂量为6%）。
3）附属设施
①路缘石
全线共设置2种路缘石形式。路缘石I 型为采用大理石材质，路缘石尺寸为100×15×30cm，外露路面高度为18cm，应用于K4+234～K9+020路段；路缘石Ⅱ型采用C30预制平路缘石，应用于K9+020～K9+140路段，工程量已计入《S324宁武线宁津大祁北路西口至陵城X013 路口段大修工程》，本项目不再计量。
为了使路缘石安放平稳，安放前在其底部铺筑2cm厚M7.5水泥砂浆找平层。
②公交车停靠站
在路面边外设置公交车停靠站，公交车停靠站路面同行车道路面结构。停靠站站台范围内分隔带按人行道设计。
人行道砖采用混凝土路面砖，尺寸为12.5×25×6cm。
路面结构：6cm 混凝土彩色人行道砖+2cmM7.5水泥砂浆卧层+10cmC15 混凝土+15cm水泥稳定土（参考水泥剂量为6%）。
③机非分隔带开口
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	在路线平面交叉口及主要右进右出接入口处设置机非分隔带开口，根据被交路道路等级一般开口宽度不小于20m，分隔带开口路面结构同主路行车道。
（2）材料要求
1）沥青混凝土面层
①原材料要求
沥青胶结料：SBS改性沥青的基质沥青采用A级70号道路石油沥青，SBS改性沥青应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中SBS类改性沥青I-D的技术标准要求。相应的施工温度应当由供应商根据其沥青的技术性质和经验提供，不可采用粘温关系直接确定。
粗集料：粗集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的碎石，粒径大于2.36mm。上面层应采用玄武岩。下面层应采用石灰岩。应严格控制细长扁平颗粒含量，以确保粗集料的质量。
细集料：面层细集料采用机制砂和石屑，细集料应具有一定的棱角型，洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当的颗粒级配。
②沥青混合料的设计和技术指标
矿料的级配：密级配沥青混合料工程设计级配范围应满足下表的级配范围的要求。根据原材料所设计沥青混合料合成级配应尽可能在要求的级配范围要求内，一般小于2.36部分不宜超出该范围，其中级配曲线图采用0.45次方级配曲线图评价矿料的级配。在该级配范围内进行混合料设计需要正确的取料与试验方法。矿料筛分采用水筛法，每一级集料都要精确筛分出0.075mm以下的含量，进行合成级配计算。
混合料的技术要求：密级配热拌沥青混合料设计采用马歇尔试验配合比设计方法。
2）黏层
热铺沥青混合料路面的沥青层之间必须喷洒黏层沥青，黏层采用改性乳化沥青，洒布量为0.3-0.6L/m2（根据下卧层的类型经过试洒后确定），乳化沥青中的残留物含量不得少于50%。
3）透层油
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	半刚性上基层顶面必须喷洒透层油，统一规定为“透层油在基层施工结束后表面稍干后洒布”，透层油采用慢裂乳化沥青，乳化沥青中的残留物含量不得少于50%。洒布量控制在1.0-1.5L/m2（经过试洒后确定）。
4）下封层
考虑半刚性基层与面层的连接及半刚性基层顶面封水，要求沥青层及水泥混凝土面层与半刚性上基层之间设下封层，下封层应于透层油洒布3天后且在下面层铺筑前施工，施工前应对路面进行清扫，然后洒布热沥青，洒布量为1.2-1.4kg/m2（经过试洒后确定），再撒布10-13mm沥青用量为0.4%的预拌碎石（石灰岩），洒布量为6-8m3/1000m2（经试撒确定）。
封层在铺筑封层前，必须将表面的泥沙及一切杂物清除干净，底层必须坚实、稳定、保持干燥后才可施工。下封层施工应采用沥青洒布车喷洒沥青，洒布时应保持稳定的速度和喷洒量。沥青洒布车在整个洒布宽度内必须喷洒均匀。
5）半刚性基层、底基层
①材料
集料：水泥稳定碎石中的集料是经过人工轧制的各种尺寸的碎石，高等级公路水泥稳定碎石混合料应控制集料颗粒最大粒径不超过31.5mm。集料以4.75mm为分界点，大于4.75mm为粗集料，实践证明，粗集料颗粒含量对水泥稳定碎石混合料的收缩特性有较大影响，因此在混合料设计中应控制细集料含量。压碎值是衡量集料力学性质的指标，其大小直接影响到基层强度的大小。规范规定对高速公路和一级公路集料压碎值不大于30%。细集料包括机制砂、天然砂、石屑。
结合料：在水泥稳定类材料中，水泥作为结合料其质量直接影响混合料路用性能。水泥在道路修筑中不仅可以作为路面面层结合料，也可以作为路面基层结合料，这就要求水泥混合料具有较高的强度及较好的水稳性。现行国家标准对水泥细度、净浆标准稠度、凝结时间、体积安定性和强度做出了相应规定。
水：路面基层用拌和、养护用水，一般应采用人畜能饮用的水，如非要采用其它用水时，必须符合下列要求：
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	硫酸盐含量小于2.7mg/cm3。
含盐量不得超过3.5mg/cm3。
pH 值不得小于4.5。
未经处理的工业废水、污水、沼泽水、酸性水不得使用。
混合料级配
②路面基层水泥稳定碎石材料：
水泥稳定碎石混合料作为基层首先应保证强度满足要求。国内外许多研究资料已经表明，提高稳定碎石混合料强度手段有多种，如适当增加0.075mm通过率、增加结合料用量及调整级配等。许多工程实践也已经证明，用同一剂量的结合料，稳定性能良好的集料级配，其强度和耐久性比稳定性能不好的级配要高得多。因此在工程中要综合考虑添加的结合料剂量和改善集料级配两方面因素，而改善集料级配以减少结合料用量是减少稳定碎石基层裂缝的主要措施之一。依据强度满足要求，抗裂能力最佳的原则，尽量减少0.075mm通过率，综合考虑抗裂特性及强度要求，具体级配范围（骨架密实结构）见下表：
水泥稳定碎石集料级配表

注：①级配范围仅作为选择级配曲线的依据，不作为评定施工级配是否合格的依据，级配的选择根据原材料的相关性质确定。
②级配范围根据工程实际所采用的矿料可能进行进一步的调整。
③基层施工采用分层摊铺、碾压方案，两层水稳间铺洒水泥净浆，以增加层间粘结力。
水泥稳定碎石7 天无侧限抗压强度不小于4.0MPa，的水泥剂量参考值为4.5%～5.5%，当达不到强度要求时应调整级配，水泥的最大剂量不得超过6%。
3、交叉工程
平面交叉4处，右进右出接入口16处。
4、排水工程
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	加宽段（K4+234～K9+020）路段全线设置地下排水管道，地下排水按照城市道路排水要求进行排水设计，采用集中排水方式。K9+020-K9+140 渐变段左侧设置盖板沟，右侧设置预制混凝土截水沟。
雨水排水：
道路东侧新建一道DN1000雨水主管道，管道位置位于绿化带内距路面边缘2.5m处；管道最终接入原有雨水排水管道或河沟之中，其中K4+234 (三岭大街)～K6+570 (惠宁大街)段自中间分别向北向南汇入三岭路及惠宁大街已建雨水管道中。K6+570 (惠宁大街)～K8+700段自中间分别向北向南汇入惠宁大街已建雨水管道及附近沟渠中。K8+700～K9+020段自南向北汇入附近沟渠中；每隔约50m设置一座雨水检查井，于行车道边缘设置偏沟式双箅雨水口，通过DN300支管汇入检查井内；路西侧同样设置雨水口，通过过路横管排入东侧雨水管道中。
污水排水：
道路东侧（K6+600～K7+790）路段新建一道DN600污水主管道，管道位置位于绿化带内距路面边缘4.5m处；每隔约50m设置一座污水检查井，自南向北汇入惠宁大街污水管道中。
5、照明工程
城区部分标准段路灯采用双臂路灯，距离机动车道边缘80cm，两侧对称布置。灯具高度 12米，灯臂长度2.5米。路口范围内采用加强照明设计，交叉路口采用投光灯，灯杆高16m。路灯布置标准间距采用35m，局部路段根据实际情况进行适当调整。路灯设计考虑智慧照明需求，设置了智能控制器。
6、交通工程及沿线设施
K4+234～K9+020段因加宽后升级为一级路，交通安全设施重新设置。包括交通标线设置、交通标志设置、交通信号灯组设置、交通信号控制机设置、交通监控设置等。
7、绿化工程
绿地最外侧植一排行道树白蜡，前侧满铺金叶女贞、红叶石楠，内测成片种植开花亚乔木红叶李、紫薇、西府海棠、金枝槐等。
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	考虑到平面交叉处的通行安全，交叉口前后各110m内不得种植乔木和花灌木。
8、临时工程设置
由于本项目建设路线较短，项目水稳料、沥青混凝土、混凝土等筑路材料向宁津县通达工程有限公司采购，不配套建设临时拌合站、临时预制厂等临时工程。
五、工程占地及拆迁
1、项目占地面积统计
（1）项目永久占地面积及占地类型
拟建项目路线全长4.906公里，根据初步设计报告，项目永久占地4.847hm2，占地类型主要为建设用地、农用地，其中建设用地为2.9364hm2，农用地1.9106hm2，不占用基本农田。
（2）项目临时占地面积及占地类型
项目临时占地主要包括临时生产生活区、施工便道占地、项目临时占地0.52hm2，其中施工便道临时占地0.12hm2，临时生产生活区占地0.4hm2，占地类型为建设用地、农用地。
2、工程拆迁
本项目不包括征地、拆迁工作。
七、土石方工程
本项目建设期间挖方部分用于路基回填平整，不可用部分直接拉至政府部门指定的弃土场进行填埋处理，涉及土方主要为路基开挖、土地平整、路基回填等。拟建工程弃土尽量采取集中弃土方式，弃土场由政府主管部门指定。
表2-4 项目土石方一览表   单位：m3
	项目
	挖方量
（包含清表）
	填方量
	利用量
	外借量
	弃方量
（回填至弃土场）

	S324宁武线（三岭大街西至小店桥段）改建工程
	92524
	187797
	68353
	119444
	14171
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	总平面及现场布置
	1、项目总平面布置
本项目公路北起三岭大街与宁德路交叉口，南至宁津小店桥，公路工程起点桩号为K4+234，终点桩号为K9+140，具体路线走向见附图2。
2、施工总布置
2.1 施工总布置的规划原则
施工总体布置，要根据施工场区的地形地貌以及建筑物布置和各项临时施工设施布置的要求，研究解决施工场地的分期分区规划，对施工期间的交通运输设施，辅助生产设施，仓库、房屋、动力，给水和排水线路以及其它施工设施进行平面和立面布置，从场地布置上为整个工程顺利施工创造条件，用最少的人力物力和资金，在规定的期限内圆满完成整个工程的建设任务。施工进场时，首先合理规划和使用施工场地，尽量少占耕地，场区划分和布局应有利于建设生产，易于管理，方便生活，临时建筑和施工设施的布置，必须满足工程的施工要求，适应各施工时期的特点。
为了使施工总布置方案有利生产、方便生活、易于管理、符合环保要求，本工程施工总布置应遵循以下原则：
（1）施工临建设施与永久工程统一规划，采用临时设施尽量与永久设施相结合、前期与后期结合的方式，避免重复建设，增加投资。
（2）尽可能利用现有施工场地或工程永久管理范围占地作为施工期临时用地，减少征地范围。
（3）充分利用工程所在地现有的设施，如交通、修配加工等设施，简化和减少临建规模。
（4）各种施工设施的布置，应能满足主体工程施工工艺要求，避免干扰，避免和减少场料的重复、往返运输。
（5）合理利用开挖的土方料，做好土方平衡，对于工程弃方及利用料应妥善堆放，减小对工程及环境的影响。
2.2施工分区规划
整个施工场地总布置分为施工生产区、施工生活区。本工程相对集中，规模较小，适宜于机械化与人工相结合的施工方式，施工布置应因地制宜，就近布置。
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	（1）施工生活区
项目部可布置在附近小区，办公生活租用当地小区房屋。
（2）施工生产区
施工生产区布置在本工程中间位置的空地上，主要布置堆放场1处、仓库1处、钢筋加工场1处、设备停放区1处。临时占地合计4000m2。
（3）弃土堆放区
项目建设过程中产生的土方临时堆放在路边，部分作为回填土使用，弃方运至政府指定的弃土场堆放，弃土堆放占地位于主体工程的施工作业带内，不需新增占地。
2.3弃渣规划
本工程弃方运至政府指定的弃土场堆放，本项目不设置弃渣场。

	施工方案
	一、施工方案
项目建设内容包括公路工程以及其它辅助工程等。虽然各单项工程的施工方法不同，但总体而言，其施工一般采用机械或人工进行。
一般而言，公路的施工工艺流程为：定线→机械作业、材料运输→路基填筑→路基防护工程施工→路面工程施工→附属设施→交通工程、照明工程、绿化工程等。
1、路基施工方案
路基施工工序为：施工前机械清表→基底处理（清理、填前压实等）→分层填筑→摊铺平整→洒水晾晒→碾压夯实→路基整修。根据施工现场情况，先期安排排水管道工程施工，特别是对当地水系有影响的部位要优先安排施工。路基土石方工程以机械施工为主，适当的配合人力施工的方案。填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工，分层碾压厚度不大于30cm。填筑过程中每层完成以路基中心为界形成4%横坡以使排水。
2、路面施工方案
利用商用沥青混凝土，工程专用自卸车运输，平地机铺筑，光轮压路机碾压。
3、排水工程
本项目排水工程主要为道路两侧的雨水、污水管网。排水工程施工工序为：测量放线→管沟开挖→管沟处理→管道敷设→管道施工验收→回填土方。
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	4、交通工程、照明工程、绿化工程
交通工程、照明工程、绿化工程根据设计要求，按照相应的施工规范进行有序施工，施工过程做好各工程之间的衔接，保证施工质量和施工进度。
项目总体施工流程及产污环节图见下图


 (
清表
管道施工  
路基施工   
路面摊铺   
非机动车道面层摊铺   
路缘石、标志、标线施工   
交通工程、照明工程、绿化工程等施工   
公路运营  
扬尘、噪声
弃方
扬尘、噪声、施工废水
沥青烟、噪声
噪声
弃方
汽车尾气、交通噪声、固体垃圾
施工准备   
扬尘、噪声
弃方
噪声
平整场地   
噪声、扬尘
噪声、扬尘
)






















图2-6  项目公路施工流程及产污环节图
二、项目建设周期及进度
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	本项目拟自项目开工日起，计划工期为5个月，具体计划以业主单位拟定施工计划为准。
1、施工准备：2022年7月~2022年8月；
2、排水工程：2022年8月~2022年9月；
3、路基工程：2022年9月~2022年11月；
4、路面工程：2022年12月~2022年12月；
5、交通工程、照明工程、绿化工程：2022年12月~2022年12月。





31
	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境质量现状
本项目占地主要为建设用地和农用地，项目所在区域周围主要地面植被草本植物为主，生态环境质量一般。
（1）区域植物调查
项目所在区域属于暖温带大陆性季风气候区，原生地带性植物以华北成分为主，代表性植被是暖温带落叶阔叶树。由于人类不断的反复破坏活动，原始植被现存的已经很少。目前，项目区域绝大多数是人工植被，生态系统类型主要为片状农田生态系统和景观绿化生态系统。
常见和比较常见的乔木有旱柳、刺槐、毛白杨等；灌木有紫叶李、迎春、海棠、月季、沙地柏、紫叶小檗、黄杨、木槿、丁香等；草本植物有羊胡子草、狼尾草、黄背草、柴胡、白杨草、白莲蒿、狗尾草、大油芒、结缕草、香蒲、菖蒲、水葱、芦苇等；粮食作物有小麦、玉米等；果树有枣、石榴等。经调查，评价区内无重点保护植物与珍稀濒危植物分布。
总之，区域以草本植物为主，植物种类为常见种、普生种；粮食作物主要为小麦、玉米等，产量较低。评价区内无重点保护植物与珍稀植物；植物物种多样性不高。
（2）区域陆域动物调查
在长期和频繁的人类活动影响下，自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍场所。据调查，项目内大型野生动物已经消失。目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，评价区内无珍稀动物。
（3）土壤分布及水土流失现状
项目所在区域土壤分为潮土、盐土、风沙土3个土类，5个亚类。拟建项目所在地土壤主要为盐化潮土（潮土类）。
根据国家关于全国土壤水蚀和风蚀按6级划分的原则和指标范围，参考相关资料并进行现场调查知，项目所在区域总体来看属地势平坦的平原区，平均土壤侵蚀模数小于1500t/km2，属轻度水土流失区。
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	2、环境空气质量现状
距离项目最近的监测点位为宁津康宁湖公园，选取2021年1月1日-2021 年12月31日为一基准年，本次评价收集了宁津康宁湖公园环境空气监测站点2021年全年的例行监测数据。按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的评价方法对各基本污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，以GB 3095-2012 中污染物的浓度限值为依据，对污染物的年平均浓度（CO 和O3 除外）和特定的百分位数进行判定。现状评价结果见下表。
表3-1  基本污染物环境质量现状评价一览表
	污染物
	年评价指标
	评价标准(µg/m3)
	现状浓度(µg/m3)
	占标率(%)
	达标判定

	SO2
	年平均
	60
	13.7
	22.8
	达标

	
	保证率日均(98%)
	150
	36.4
	24.3
	达标

	NO2
	年平均
	40
	33.5
	83.8
	达标

	
	保证率日均(98%)
	80
	72.7
	90.9
	达标

	PM10
	年平均
	70
	134
	191.4
	超标

	
	保证率日均(98%)
	150
	320
	213.3
	超标

	PM2.5
	年平均
	35
	85.5
	244.3
	超标

	
	保证率日均(95%)
	75
	254
	338.7
	超标

	CO
	保证率日均(98%)
	4000
	1200
	30.0
	达标

	O3
	保证率日最大8h平均(90%)
	160
	138
	86.3
	达标


根据上表可知，项目所在区域2021 年SO2、NO2 年平均质量浓度和相应的24小时百分位数， CO 和O3相应百分位数可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10和PM2.5 年平均质量浓度超标，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在区域为不达标区。
PM10和PM2.5 超标主要是由于北方气候干燥，地面扬尘、工业生产、机动车尾气排放等多方面因素造成的。
区域削减方案：深化建设工程扬尘防治。建筑工地全面落实“六个 100%”防治标准，做到“施工场地全部围挡、主要道路全部硬化、裸露土方全部覆盖、驶出车辆全部冲洗、垃圾清运全部密闭、洒水喷淋全面降尘”。制定并完善各县市区城区道路洒水作业规定，扩大湿式机扫面积，全部实现主干道、次干道湿式机扫、洒水。
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	加强应急评估工作，及时分析总结，并不断调整、完善。区别制定限产停产要求，限产停产条件应更具有针对性、科学性。重点解决应急实施中企业生产问题、车辆单双号限行交通问题、中小学停课问题等。建立长期有效的应急体制，既能体现应急管理机制，满足污染物削减要求，又能结合实际，不进行一刀切，区别对待，差别管理，科学、合理地满足应急。
按照《山东省窑炉专项整治行动方案》要求，开展砖瓦窑、石灰立窑、铸造窑、隧道窑、碳素焙烧窑以及各类熔炼炉、焙烧炉、焚烧炉等关停取缔、升级改造、重组整合工作，解决各类以煤、煤矸石、重油、渣油等为燃料或原料的窑、炉产生的大气污染物直排、治污设施不配套或污染物排放不达标等污染问题，确保各类窑、炉外排污染物浓度达到山东省《区域性大气污染综合排放标准》相应时段标准限值要求。
德州市所有废气污染源应及时进行污染治理设施提标改造，全面满足山东省《区域大气污染物综合排放标准》相应时段排放标准限值要求。
3、地下水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“P 公路-123、公路”，项目为一级公路改建项目，长度4.906km，环境影响评价类别为报告表，报告表的地下水环境影响评价类别属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》可知，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。
4、地表水环境质量现状
本项目区域内的纳污河流为宁津新河，为了解其水质量状况，本次评价根据德州市监测站公布的2021年7月-12月宁津新河青积务村例行监测数据汇总统计，具体地表水环境质量状况见下表。
表3-2 宁津新河青积务村河流断面月均值历史数据一览表（单位：mg/L）
	采样日期
	监测项目
	取值类型
	宁津新河青积务村断面
	标准值
	达标情况

	2021年7月
	COD
	月均值
	11.58
	40
	达标

	
	氨氮
	月均值
	0.290
	2
	达标

	2021年8月
	COD
	月均值
	7.83
	40
	达标

	
	氨氮
	月均值
	0.194
	2
	达标

	2021年9月
	COD
	月均值
	6.01
	40
	达标

	
	氨氮
	月均值
	0.172
	2
	达标
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		2021年10月
	COD
	月均值
	5.63
	40
	达标

	
	氨氮
	月均值
	0.159
	2
	达标

	2021年11月
	COD
	月均值
	3.39
	40
	达标

	
	氨氮
	月均值
	0.175
	2
	达标

	2021年12月
	COD
	月均值
	3.01
	40
	达标

	
	氨氮
	月均值
	0.035
	2
	达标


根据监测数据，2021年7月-12月宁津新河青积务村断面COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，项目区域地表水环境质量较好。
5、声环境质量现状
项目公路红线外50m内有居民区、村庄等环境敏感目标，本次环评委托山东方信环境检测有限公司对项目周围声环境质量进行监测，监测时间为2022年6月28日。
5.1监测点布置
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，结合本项目特点和实地勘查情况，本项目的声环境质量现状监测，在评价范围内布设8个监测点。
5.2监测时间和方法
监测时间：2022年6月28日，昼夜各一次
监测方法：GB12348-2008
5.3评价标准
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），按项目区所在区域环境功能划分，声环境采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
5.4监测结果
项目噪声监测结果见表3-3。
从噪声现状监测结果可以看出，本项目所在区域声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。由此可见项目所在地声环境质量良好。
6、土壤环境质量评价
参考《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附
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	录 A（规范性附录）土壤环境影响评价类别”的划分，本项目属于附录A中“交通运输仓储邮政业”，项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中对评价工作分级的规定，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
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表3-3  环境昼夜噪声现状监测结果    单位：dB（A）
	采样日期
	监测时间
	测点名称
	L10
	L50
	L90
	Lmin
	Lmax
	检测结果（Leq）
	标准限值（dB（A））

	6月28日
	18:59
	丹桂园住宅楼面向拟建道路首排住宅楼朝路边1m处
	60.4
	58.0
	52.8
	81.7
	48.8
	58.6
	60

	
	22:13
	
	50.2
	46.2
	41.6
	77.1
	35.7
	48.7
	50

	6月28日
	19:00
	丹桂园住宅楼面向拟建道路第二排住宅楼朝路边1m处
	58.0
	56.2
	51.8
	81.6
	48.8
	57.1
	60

	
	22:13
	
	49.2
	44.0
	42.4
	69.6
	39.8
	47.3
	50

	6月28日
	19:32
	张庄村村庄临近本项目首排民房前1m处
	56.8
	54.4
	48.6
	76.9
	46.9
	55.9
	60

	
	22:44
	
	46.2
	43.0
	35.2
	73.5
	32.3
	45.5
	50

	6月28日
	19:30
	李镇社区住宅楼面向拟建道路首排住宅楼朝路边1m处
	59.0
	57.4
	50.6
	82.5
	49.3
	58.2
	60

	
	22:45
	
	49.6
	47.6
	46.2
	71.6
	35.9
	48.5
	50

	6月28日
	20:00
	李镇社区住宅楼面向拟建道路第二排住宅楼朝路边1m处
	57.8
	55.6
	49.2
	80.3
	47.2
	56.4
	60

	
	23:09
	
	45.2
	43.0
	41.8
	71.7
	39.4
	46.1
	50

	6月28日
	20:02
	南北庄村村庄临近本项目首排民房前1m处
	61.4
	58.8
	53.4
	76.3
	47.9
	59.8
	60

	
	23:10
	
	52.2
	48.2
	44.8
	72.1
	42.5
	49.5
	50

	6月28日
	20:27
	小店村村庄临近本项目首排民房前1m处
	57.6
	56.0
	51.6
	81.0
	49.1
	56.8
	60

	
	23:35
	
	48.8
	45.2
	42.6
	70.0
	41.3
	46.4
	50

	6月28日
	20:38
	宁津县第一中学
	60.6
	55.4
	47.4
	80.5
	45.4
	57.8
	60

	
	23:39
	
	47.6
	44.2
	42.2
	73.2
	33.3
	48.3
	50










以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/936232021041010054



39
image1.png
- |0
4
of -
P77 e
e B L
1o
1
8
g
s B B deeeee
=2
E





image2.png
ot ot

T mom Tem e oww mom ow

IR IR D T I

)_:...».Jr s _P.-,,.{





image3.png
e 2 Can ame ow aTa a
I T T | H R A

% - Jr ) * e 4





image4.png
et





image5.png
e

nast

ML me

Anksuam

e

ssabtatencn
[ —
Ty e T
aramasTar

it AAEAELER
Ut RARNTTRE
kAR





image6.png
ST BERRRE ®

o





