云计算基础知识试题与答案


1. 云主机是一种云计算服务，由 CPU、内存、云硬盘及（）组成？ [单选题]
 (
显卡
镜像
(
正确答案
)
 
C.
软盘驱动器
D.
调制解调器
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

2. 云主机是新一代的主机租用服务，它整合了（）与优质网络带宽？ [单选题]
 (
传统主机
网络边缘设备
高性能服务器
(
正确答案
)
 
D.
云服务器
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

3. 云计算是指 IT 基础设施的（）模式？ [单选题]
 (
A.
传输和分配
B.
互换和共享
C.
交付和使用
(
正确答案
)
D.
整合和优化
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

4. 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的（）？ [单选题]

 (
A.
计算资源共享池
(
正确答案
)
 B.
工作群组
C.
用户端共享资源
D.
服务提供商共享资源
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

5.a [单选题]
 (
存储服务器
网络
(
正确答案
)
 
C.
应用软件
D.
服务
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

6. 从整个电信网的角度，可以将全网划分为公用电信网和（）？ [单选题]
 (
A.
用户驻地网
(
正确答案
)
 B.
私用电信网
C.
局域网
D.
广域网
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

7. 由业务节点接口（Service Node Interface，SNI）和相关用户网络接口（User Network Interface，UNI）之间的一系列传送实体（诸如线路设施和传输设施）所组成的是（）？ [单选题]
 (
A.
公用电信网
B.
长途网
C.
中继网
)

 (
D.
接入网
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

8. 接入网（AN）和业务节点（SN）之间的接口称为（）？ [单选题]
 (
A.SNI
(
正确答案
)
 B.UNI
C.Q3
D.TMN
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

9. 用户和网络之间的接口称为（）？ [单选题]
 (
A.SNI
B.UNI
(
正确答案
)
 
C.Q3
D.TMN
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

10. 接入网通常是按其（）的不同来进行分类的？ [单选题]
 (
A. 
波 特 率 
B.
网络带宽
C.
接入群体
D.
所用传输介质
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

11.（HFC）频率搬移方法：比如接往同一光节点的 4 个分路，每个分路用户回传信号都是 5～42MHz 时，则除了其中一个分路的频谱为（）MHz 外，其他三个分路频谱可以分别为 50～100MHz，100～150MHz 和 150～200MHz？ [单选题]

 (
A.5
～
62 B.5
～
52
C.5
～
42
(
正确答案
)
D.5
～
32
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

12.采用 CDMA 技术：把来自用户的上行频道信号进行码分多址（CDMA）方式扩频编码，使各用户虽然共用（）MHz 频谱，但彼此用相应的不同编码来区分？ [单选题]
 (
A.5
～
62 B.5
～
52
C.5
～
42
(
正确答案
)
D.5
～
32
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

13.（）的作用是为光接入网提供网络侧与本地交换机之间的接口？ [单选题]
 (
A.OAN
B.OLT
(
正确答案
)
 
C.ODN
D.ONU
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

14.（）的主要功能是完成光信号功率的分配任务？ [单选题]
 (
A.OAN B.OLT
C.ODN
(
正确答案
)
)

 (
D.ONU
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

15.（）的作用是为光接入网提供直接的或远端的用户侧接口？ [单选题]
 (
A.OAN B.OLT C.ODN
D.ONU
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

16. 光纤/同轴电缆混合（HFC）方式，从前端到光节点这一段光纤通道中，上行回传可采用（）这两种方式？ [单选题]
 (
A.TDM 
和 
SDM
B.SDM 
和 
WDM
(
正确答案
)
 C.WDM 
和 
STDM
D.TDM 
和 
STDM
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

17. 以下计算机操作系统中属于批处理系统的是（）？ [单选题]
 (
A.VAX
(
正确答案
)
B.Windows C.UNIX
D.Windows NT
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

18. 以下计算机操作系统中属于分时系统的是（）？ [单选题]
 (
A.VAX
)

 (
B.Windows C.UNIX
(
正确答案
)
D.Windows NT
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

19. 以下计算机操作系统中属于网络操作系统系统的是（）？ [单选题]
 (
A.VAX
B.Windows C.UNIX
D.Windows NT
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

20. STN（SmartTransportNetwork）专线是依托于（）网络？ [单选题]
 (
A.
铜线接入网 
B.
光纤接入网 
C.
混合型接入网
D.
无线接入网
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

21. STN（SmartTransportNetwork）专线采用 PW+（）层 VPN 的技术策略？ [单选题]
 (
四
三
(
正确答案
)
 
C.
二
D.
一
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

22. 目前 STN 为客户提供标准以太网接口或（）接口？ [单选题]
 (
A.E1
(
正确答案
)
 
B.T1
C.E3
D.T3
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

23. 以下方式非 STN 接入方式的是（）？ [单选题]
 (
A.STN+
光纤直驱
B.STN+HFC 
直驱
(
正确答案
)
 C.STN+
光收发器（光猫）
D.U1/U2/U3 
设备
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

24. STN 专线中，U1 设备无以下哪种接口（）？ [单选题]
 (
A.SNMP 
接口
B.GE/FE 
接口
C.GE/FE Combo 
口
D.2M 
时钟接口
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

25. STN 专线中，U2 设备相对 U1 设备增设了以下哪种接口（）？ [单选题]
 (
A.E1
 
接口
(
正确答案
)
 
B.E3
 
接口
C.T1
 
接口
D.T3
 
接口
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术


26. STN 专线中，U3 设备相对 U2 设备多出以下哪种关键技术要求（）？ [单选题]
 (
支持 
BFD
 
双向转发检测
支持 
BFD
 
for
 
PW
测量支持 
VPLS
(
正确答案
)
支持环回功能及 
RFC2544
 
测试
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

27. 光接入网（OAN）的拓扑结构取决于（）的结构？ [单选题]
 (
A.
光配线网（
ODN
）
(
正确答案
)
 B.
光线路终端（
OLT
）
C.
光分路器（
OBD
）
D.
光网络单元（
ONU
）
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

28. PON 的双向复用技术中，实用化程度最高的是（）技术，其技术及产品已广泛地应用在光通信系统中？ [单选题]
 (
光时分复用（
OTDM
）技术
光波分复用（
OWDM
）技术
(
正确答案
)
 
C.
光码分复用（
OCDM
）技术
D.
光频分复用（
OFDM
）技术
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

29. ONU 服务功能块提供用户端口功能，它包括提供用户服务接口并将用户信息适配为 64kbit/s 或 （）kbit/s 的形式？ [单选题]
 (
A.n×64
(
正确答案
)
)

 (
B.n+64 C.
（
n+1
）
+64
D.(n-1)+64
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

30. 两波分复用 PON 中，ITU-T 制定的 G.983 标准只适用于（）/1550nm（波分复用 WDM）技术？ [单选题]
 (
A.850nm
B.1310nm
(
正确答案
)
 
C.1360
D.1460
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

31. 两波分复用 PON 中，当 ONU 采用（）方式上传数据时，为避免数据可能发生的碰撞，OLT 与 ONU 之间要精确定时，ONU 按照 OLT 分配的时隙传送分组？
[单选题]
 (
A.OTDM B.TDM
C.TDMA
(
正确答案
)
D.OSCM
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

32. 非对称型 10G EPON 技术上行中心波长为（）nm？ [单选题]
 (
A.1270nm
B.1310nm
(
正确答案
)
 C.1360
)

 (
D.1460
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

33.10G GPON 非对称方式使用的上行中心波长为（）nm？ [单选题]
 (
A.1270nm
(
正确答案
)
 B.1310nm
C.1360
D.1460
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

34. 在 EPON 中，根据 IEEE802.3 以太网协议，传送的是可变长度的数据包，最长可为（）个字节？ [单选题]
 (
A.1024 B.1300nm
 
C.1500
D.1518
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

35. QoS 处理的最小单元是（）？ [单选题]
 (
A.CE B.OLT C.ONU
D.T-CONT
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

36. PON 系统架构中需要提供 QoS 处理的方向有（）？ [单选题]
 (
A.
上行方向
(
正确答案
)
)

 (
B.
下行方向
C.
上、下行方向
D.
均无需
)
答案解析：云迁移 2.0-云主机接入技术

37. 中国电信的公有云产品为每个客户提供单独的（），通过客户间的网络逻辑隔离，保证客户云服务的安全性 [单选题]
 (
专属云
(
独享计算型
)
专属云
(
独享计算
/
存储型
)
专属云（独享计算
/
存储
/
网络型
） 
D.
私有云
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

38. 在已经建设的公有云资源池，为用户划分单独使用的计算服务器和存储服务器资源，用户通过订购资源包的形式获得对物理计算资源/存储资源的独占使用的专属云称为（）？ [单选题]
 (
专属云
(
独享计算型
)
专属云
(
独享计算
/
存储型
)
(
正确答案
)
 
C.
专属云（独享计算
/
存储
/
网络型）
D.
私有云
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

39. 将系统负载重定向输出的命令为：top -b -n 2 -d 3 > /tmp/top.out,以下描述正确的是（）？ [单选题]
 (
batch
 
模式，可以重定向到文件中
(
正确答案
)
一共取 
3
 
次 
top
 
数据
)

 (
C.
每次 
top 
数据间隔为 
2 
秒
D.
可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

40. 在 Linux 系统中，想单独列出已安装的 software，可键入以下哪条命令（）？ [单选题]
 (
yum list
 
all
yum
 
list
 
installed
(
正确答案
)
yum list
 
available
yum list
 
software
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

41. 在 Linux 系统中，想查看组信息，可键入以下哪条命令（）？ [单选题]
 (
yum groups list
 
all
yum groups
 
install
yum groups
 
remove
yum
 
groups
 
info
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

42. 网络 yum 源的配置中，想要开机自动挂载镜像，可在/etc/fstab 键入以下哪条命令（）？ [单选题]
 (
$cat/etc/redhat
 
release
 
red
 
hat
 
enterprise
 
linux
 
server
 
release
 
7.1(maipo)
im/etc/yum.repos.d/rhel-dvd.repo
 
b/aseurl=http://
本地主机 
IP/yumsource
/ios/rhel - server - 7.1- x86_64 dvd.iso var/www/html/yumsource
 
iso99460 
ro
 
,relatiom
(
正确答案
)
/ios/rhel
 
-
 
server
 
-
 
7.1
 
-
 
x86_64
 
dvd.iso/yum/mount:/de
 
/loop0
 
is
 
write
 
- 
protect,mounting real -
 
only
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

43. Linux 指令 top -b -n 2 -d 3 > /tmp/top.out 每次 top 数据间隔为（）秒 [单选题]
 (
A.1.5 
B.2
C.3
(
正确答案
)
D.5
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

44. yum 刷新缓存的指令是（） [单选题]
 (
yum
 
flash
yum
 
clean
 
all
(
正确答案
)
yum clear
 
all
yum
 
clear
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

45. 启动 ftp 命令是（） [单选题]
 (
service vsftpd
 
begin
service
 
vsftpd
 
start
(
正确答案
)
service vsftpd
 
stop
service vsftpd
 
restart
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

46. ftp 的配置文件主要有（）个 [单选题]
 (
A.1
B.2
C.3
(
正确答案
) 
D.4
)

答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

47. 查看、修改系统环境变量，应该进入的路径是：系统属性-（） [单选题]
 (
A.
计算机名
B.
硬件
C.
高级
(
正确答案
)
D.
远程
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

48. 以下命令错误的一项是（） [单选题]
 (
查看计算机信息：
systeminfo
查看计算机名称：
systemname
(
正确答案
)
查看当前计算机端口使用情况：
netstat
 
-na 
D.
查看计算机的激活信息：
slmgr.vbs
 
-did
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

49. FTP 添加用户的路径是 Edit-user-（） [单选题]
 (
A.general
(
正确答案
)
 
B.shared
 
folders
C.speed limits
D.ip filters
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

50. 修改目录文件名的路径是 Edit-user-（） [单选题]
 (
A.general
B.shared folders
(
正确答案
)
C.speed limits
)

 (
D.ip filters
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

51. 在命令提示符中输入（）命令即可运行 Iperf [单选题]
 (
gunzip
 
-c
 
iperf-<version>.tar.gz
 
|
 
tar
 
-xvf
 
-
Iperf
 
–
help
Iperf 
–
run 
D.Iperf
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

52. 在计算字节 byte 时，1KB=( )B [单选题]
 (
A.1000
B.1024
(
正确答案
)
 
C.512
D.256
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

53. Iperf 在客户端添加-P 参即可测试多线程的（） [单选题]
 (
A.TCP
 
性能
(
正确答案
)
 
B.IP 
性能
C.UDP 
性能
D.DHCP 
性能
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

54. 以下数据库指令错误的是（） [单选题]
 (
.
查看数据库文件的物理路径：
select * from dba_data_files;
B.
查看用户：
select * from dba_ users;
)

 (
C.
查看所有的数据库实例：
select * from v$instance;
D.
查看当前库的所有数据表： 
select * from all_database
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

55. MYSQL 查看数据库登陆用户指令是（） [单选题]
 (
A.select * from sys.mysql_logins 
B.select*from
 
sys.sql_logins
C.select * from sys.sql_logins
(
正确答案
)
D.select * from sys.sql_logouts
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

56. ps –ef|grep tomcat 的含义是（） [单选题]
 (
启动 
tomcat
关闭 
tomcat
查看 
Tomcat
 
进程
(
正确答案
)
查看 
Tomcat
 
端口
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

57. 查看 Tomcat 端口情况的指令是（） [单选题]
 (
netstat
 
-aon|findstr
 
“8080"
(
正确答案
)
netstart -aon|findstr
 
“8080"
netstar -aon|findstr
 
“8080"
netstat -aon|findingstr
 
“8080"
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

58. 查看 weblogic 状态:启动之后，弹出命令框，直到看到 ( ) 证明 weblogic 已经启动成功 [单选题]

 (
start in
 
runing
started
 
in
 
runing
(
正确答案
)
 
C.complete
D.done
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

59. Linux 查看系统内核版本的指令是：（） [单选题]
 (
uname
 
–
r
(
正确答案
)
uname
 
–
v
name
 
–
r
name
 
–
v
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

60. Linux 查看物理 CPU 个数的指令是：（） [单选题]
 (
cat
 
/proc/cpuinfo
 
|grep
 
"pyhsical
 
id
 
number"
 
|sort
 
-u
 
|wc
 
–
l
cat
 
/data/cpuinfo
 
|grep
 
"pyhsical
 
id"
 
|sort
 
-u
 
|wc
 
–
l
cat
 
/num/cpuinfo
 
|grep
 
"pyhsical
 
id"
 
|sort
 
-u
 
|wc
 
–
l
cat
 
/proc/cpuinfo
 
|grep
 
"pyhsical
 
id"
 
|sort
 
-u
 
|wc
 
–
l
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

61. Linux 查看 CPU 内核数的指令是（） [单选题]
 (
cat
 
/proc/cpuinfo
 
|grep
 
"cpu
 
heart"
 
|uniq
cat
 
/proc/cpuinfo
 
|grep
 
"cpu
 
process"
 
|uniq
cat
 
/proc/cpuinfo
 
|grep
 
"cpu
 
cores"
 
|uniq
(
正确答案
)
cat
 
/proc/cpuinfo
 
|grep
 
"cpu
 
string"
 
|uniq
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

62. Linux 查看系统磁盘分区的指令是：（） [单选题]
 (
df
 
–
d
df
 
–
h
(
正确答案
)
df
–
 
h
df 
–
 
h
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

63. Linux 查看系统进程的指令是：（） [单选题]
 (
A.ps
 
–
 
ef 
B.ps
–
ef C.ps
– 
ef
D.ps 
–
ef
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

64. Httpd 默认发布目录是（） [单选题]
 (
A./var/html/www/ 
B./var/www/html/
(
正确答案
) 
C./var/www/http/
D./var/http/www/
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

65. im /etc/yum.conf 添加如下命令:exclude=*.x86_64 的含义是：（） [单选题]
 (
安装 
64
 
位安装包
安装 
32
 
位安装包
忽略 
64
 
位安装包
(
正确答案
)
忽略 
32
 
位安装包
)

答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

66. Windows 查看已经安装的功能的指令是（） [单选题]
 (
A.list
B.list installed C.oclist
(
正确答案
)
D.list all
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

67. windows 查看当前计算机端口使用情况的指令是（） [单选题]
 (
netstat - na
netstat- na
netstat
 
-na
(
正确答案
)
 
D.netstat-na
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

68. FTP 软件的 host 地址是（） [单选题]
 (
A.0.0.0.0
B.127.0.0.1
(
正确答案
)
C.192.168.1.1 D.255.255.255.0
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

69. 以下不属于 iPerf 主要功能的是（） [单选题]
 (
测量网络带宽
报告 
MSS/MTU
 
值的大小和观测值
支持 
UDP
 
窗口值通过套接字缓冲
(
正确答案
)
)

[image: ]D.当 P 线程或 Win32 线程可用时，支持多线程。客户端与服务端支持同时多重连接
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

70.  (
A.-c
：服务器端模式，后接服务器 
ip
(
正确答案
) 
B.-p
：后接服务端监听的端口
C.-i
：设置带宽报告的时间间隔，单位为秒
D.-t
：设置测试的时长，单位为秒
)在客户端运行 iperf，输入命令 iperf –c server-ip –p server-port –i 1 –t 10 –w 20K， 其中参数说明错误的是：（） [单选题]












答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

71.round(free / (1024 * 1024 * 1024), 2)是什么意思？（） [单选题]
 (
A.
表空间使用大小
B.
表空间大小
(G)
C.
表空间剩余大小
(G)
(
正确答案
)
D.
表空间使用大小
(G)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

72. 以下说法正确的是（） [单选题]
 (
中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件的下层
中间件总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户
灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件
中间件是一种独立的系统软件或服务程序
中间件位于客户机服务器的操作系统之下，管理计算资源和网络通信
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

73. 在客户端运行 iperf，输入命令 iperf –c server-ip –p server-port –i 1 –t 10 –w 20K， 其结果中正确的是 [单选题]
 (
Interval
 
表示时间间隔里面转输的数据量
Transfer
 
表示时间间隔
Bandwidth
 
是时间间隔里的传输速率
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

74. Windows 查看计算机名称的指令是（） [单选题]
 (
A.name 
B.computer name
C.hostname
(
正确答案
)
D.home name
)
答案解析：云迁移 2.0-云业务装维基础

75. 不同局域网之间的主机要想相互通信，可以通过（）来实现。 [单选题]
 (
A.
路由器
(
正确答案
)
 
B.
交换机
C.
服务器
D.
宽带
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

76. IP 地址和网络掩码进行（）便可得到相应的网段信息 [单选题]
 (
A.
相加
B.
相乘
C.
逻辑与
(
正确答案
)
D.
逻辑或
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术


77.  (
A.8.0.0.0/24
B.8.0.0.0/16
C.0.0.0.0/8 
D.8.0.0.0/8
(
正确答案
)
)目的地址为 8.0.0.0，掩码为 255.0.0.0，相与后便可得到一个 A 类的网段信息() [单选题]
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

78. 当数据报文到达路由器时，路由器首先提取出报文的（） [单选题]
 (
A.
源 
IP 
地址
B.
子网掩码
C.
目的 
IP 
地址
(
正确答案
)
D.
字节大小
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

79. 带宽是指链路的容量，高速链路开销（度量值）（） [单选题]
 (
较大
较小
(
正确答案
)
与低速链路开销一样
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

80. 静态路由一般适用于（）的网络 [单选题]
 (
结构复杂
结构简单
(
正确答案
)
 
C.
带宽较大
)

 (
D.
带宽较小
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

81. 华为 ARG3 系列路由器中，串行接口默认封装（）协议 [单选题]
 (
A.UDP B.TCP
C.PPP
(
正确答案
)
D.HTTP
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

82. 在广播型的接口上配置静态路由，必须指定（） [单选题]
 (
A.
源 
IP 
地址
B.
子网掩码
C.
目的 
IP 
地址
D.
下一跳地址
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

83. 在配置多条静态路由时，可以修改静态路由的优先级，使一条静态路由的优先级高于其他静态路由，从而实现静态路由的备份，也叫( ) [单选题]
 (
A.
优先静态路由
B.
备份静态路由
C.
多重静态路由
D.
浮动静态路由
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

84. 现有三条静态路由，其优先度分别是 60,80,100，请问哪条会显示在路由表中？
（） [单选题]

 (
A.60
(
正确答案
) 
B.80
C.100
D.
都会显示
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

85. 在路由表中，缺省路由的目的网络地址为（） [单选题]
 (
A.192.168.1.1 
B.255.255.255.255 
C.169.254.199.1
D.0.0.0.0
(
正确答案
)
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

86. 配置缺省路由后，可以使用（）命令来查看该路由的详细信息 [单选题]
 (
display
 
ip
 
routing-table
(
正确答案
)
show
 
ip
 
routing-table
catch ip
 
routing-table
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

87. OSPF()路由环路 [单选题]
 (
有
没有
(
正确答案
)
不确定
)
答案解析：云迁移 2.0-客户网增值服务产品技术

88. OSPF 有（）种报文类型 [单选题]
 (
A.3
)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/937012103011006036
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