说明书
本发明公开了一种带有缓冲机构的金属铰链，包括第一合页，所述第一合页一端插接有转轴，所述转轴上部分设有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧顶端连接有限位头，所述转轴上部套有套筒，所述套筒顶部和限位头之间发生相互限位，所述套筒圆弧面卡接有第二合页，所述转轴顶端和底端均设有限位螺栓，本发明解决现有的普通铰链多不具备缓冲结构，在关门或者开门时用力过大的话会导致门体撞击门框或者墙体，容易造成门框或者墙体的损坏，影响门的使用寿命的问题；通过对现有普通铰链的结构进行改良和优化，使得铰链的转轴能够得到优化，通过转轴与合页的配合可以在开关门体时对门体具有缓冲作用，便于在用力太大的时候造成门体与门框或者墙体撞击。
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1、 一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于：包括第一合页（1），所述第一合页（1）一端插接有转轴（2），所述转轴（2）上部分设有缓冲弹簧（3），所述缓冲弹簧（3）顶端连接有限位头（4），所述转轴（2）上部套有套筒（5），所述套筒（5）顶部和限位头（4）之间发生相互限位，所述套筒（5）圆弧面卡接有第二合页（6），所述第二合页（6）包括第一拼接板（61）和第二拼接板（62），所述第一拼接板（61）对齐滑槽的位置设有滑杆（611），所述第一拼接板（61）另一端设有转接头（612），所述转接头（612）中部设有销轴（622）孔（613），所述转接头（612）侧面对齐销轴（622）孔（613）的位置设有定位螺栓（614），所述第二拼接板（62）端部对齐转接头（612）的位置设有拼接头（621），所述拼接头（621）对齐销轴（622）孔（613）的位置设有销轴（622），所述销轴（622）底端设有底板（623），所述销轴（622）和销轴（622）孔（613）转动连接子在一起，所述第二拼接板（62）上设有若干沉孔（11），所述转轴（2）顶端和底端均设有限位螺栓（7）。
2、 根据权利要求1所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述第一合页（1）上均匀的设有若干沉孔（11），所述第一合页（1）一端设有连接柱（12），所述连接柱（12）中部设有套孔（13），所述套孔（13）圆弧面上均匀的设有若干卡槽（14）。
权利要求书
3、 根据权利要求2所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述转轴（2）上部设有导向柱（23），所述
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导向柱（23）底端设有转接台（21），所述转接台（21）上表面靠近边缘的位置均匀的设有若干连接槽（22），所述转轴（2）下部设有插轴（25），所述插轴（25）圆弧面设有卡杆（26），所述导向柱（23）顶端和插轴（25）底端均设有螺纹槽（24）。
4、 根据权利要求3所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述缓冲弹簧（3）顶端和底端均设有连接头（31），所述连接头（31）端部均连接有连接盘（32），所述连接盘（32）靠近边缘的位置设有若干穿孔（33），所述连接盘（32）中部设有通孔。
5、 根据权利要求4所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述套筒（5）顶端中部设有定位孔（51），所述套筒（5）内侧顶端设有与限位板（43）相匹配的挡块（55），所述套筒（5）圆弧面设有连接杆（52），所述连接杆（52）上设有滑槽（53），所述连接杆（52）侧面设有若干顶丝（54），所述套筒（5）内侧底端设有轴承（56）。
6、 根据权利要求5所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述限位螺栓（7）顶端设有拆卸槽（71），所述限位螺栓（7）底端设有螺柱（72）。
权利要求书
7、 根据权利要求6所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述限位头（4）中部设有外接孔（41），所述限位头（4）上表面均匀的设有若干限位板（43），所述
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限位头（4）底面设有若干固定槽（42）。
8、 根据权利要求7所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述限位头（4）上表面每相邻的两个限位板（43）之间的夹角为75°。
9、 根据权利要求7所述的一种带有缓冲机构的金属铰链，其特征在于，所述述限位头（4）上表面每相邻的两个限位板（43）之间的夹角为45°。


权利要求书
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一种带有缓冲机构的金属铰链
技术领域
本发明涉及铰链技术领域，具体为一种带有缓冲机构的金属铰链。
背景技术
铰链又称合页是用来连接两个固体并允许两者之间做相对转动的机械装置。铰链可由可移动的组件构成，或者由可折叠的材料构成。合页主要安装于门窗上,而铰链更多安装于橱柜上，按材质分类主要分为，不锈钢铰链和铁铰链;为让人们得到更好的享受又出现了液压铰链(又称阻尼铰链)，其特点是在柜门关闭时带来缓冲功能，最大程度的减小了柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。
现在市场上的铰链多种多样，且结构各异，一些复杂的铰链功能齐全，且灵活性好，能够更好的满足工作人员的使用需求，但是我们平时常见的用于门和门框之间的铰链却存在以下问题：现有的普通铰链多不具备缓冲结构，在关门或者开门时用力过大的话会导致门体撞击门框或者墙体，容易造成门框或者墙体的损坏，影响门的使用寿命。
发明内容
说明书
本发明的目的在于提供
1

一种带有缓冲机构的金属铰链，旨在改善现有的普通铰链多不具备缓冲结构，在关门或者开门时用力过大的话会导致门体撞击门框或者墙体，容易造成门框或者墙体的损坏，影响门的使用寿命的问题。
本发明是这样实现的：
说明书
一种带有缓冲机构的金属铰链，包括第一合页，第一合页一端插接有转轴，转轴上部分设有缓冲弹簧，缓冲弹簧顶端连接有限位头，转轴上部套有套筒，套筒顶部和限位头之间发生相互限位，套筒圆弧面卡接有第二合页，第二合页包括第一拼接板和第二拼接板，第一拼接板对齐滑槽的位置设有滑杆，第一拼接板另一端设有转接头，转接头中部设有销轴孔，转接头侧面对齐销轴孔的位置设有定位螺栓，第二拼接板端部对齐转接头的位置设有拼接头，拼接头对齐销轴孔的位置设有销轴，销轴底端设有底板，销轴和销轴孔转动连接子在一起，第二拼接板上设有若干沉孔，转轴顶端和底端均设有限位螺栓；第一合页便于配合门框使用，便于第一合页与门框连接在一起，转轴便于第一合页与第二合页转动连接在一起，缓冲弹簧便于在门体转动角度过大时能够对门体进行卸力，从而避免门体与门框或者墙体之间发生碰撞，限位头便于配合套筒，便于套筒跟所门框转动角度多大时能够在套筒和限位头发生限位的状态下对门体进行缓冲，第二合页便于与门体连接在一起，从而方便门体的移动和使用，
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第一拼接板和第二拼接板便于相互配合，从而方便第一拼接板和第二拼接板组合程第二合页，方便通过第一合页和第二合页相互配合对门体和门框铰接在一起，同时在需要门板进行错位时可以使得第一拼接板和第二拼接板之间转动，方便对门体进行一定的错位，以满足必要的时候使用的需求，滑杆便于第二合页与套筒能够灵活的连接子在一起，便于第二合页的安装和使用，转接头和销轴孔是便于配合第二拼接板能够转动连接子啊一起，拼接头便于第二拼接板配合转接头转动连接在一起，销轴便于配合销轴孔，方便第一拼接板和第二 拼接板转动连接在一起，底板便于对销轴进行限位，便于第一拼接板能够稳定的配合第二拼接板使用，沉孔便于第二拼接板与门体通过螺栓连接在一起，限位螺栓便于对第一合页以及第二合页限位，便于第一合页和第二合页稳定在转轴上。
进一步的，第一合页上均匀的设有若干沉孔，且第一合页一端设有连接柱，连接柱中部设有套孔，套孔圆弧面上均匀的设有若干卡槽；沉孔便于螺栓穿过，从而方便通过螺栓将第一合页与门框连接在一起，便于铰链的安装和使用，连接柱便于配合转轴，方便第一合页与转轴连接在一起，套孔便于第一合页套在转轴下部分，便于第一合页的安装和固定，卡槽便于第一合页与转轴卡接在一起，使得第一合页不会与转轴发生相对转动，便于整个铰链能够发挥应有的缓冲作用。
说明书
进一步的，
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转轴上部设有导向柱，导向柱底端设有转接台，且转接台上表面靠近边缘的位置均匀的设有若干连接槽，转轴下部设有插轴，插轴圆弧面设有卡杆，导向柱顶端和插轴底端均设有螺纹槽；导向柱便于配合缓冲弹簧，便于缓冲弹簧稳定的与转轴连接在一起，转接台便于配合套筒，便于套筒与转轴转动连接在一起，同时转接台也便于配合缓冲弹簧，便于缓冲弹簧与转轴之间通过螺栓连接在一起，插轴便于配合转轴，方便转轴下部与第一合页插接在一起，便于转轴和第一合页配合使用，卡杆便于卡合在第一合页内侧的卡槽内部，方便转轴和第一合页之间足够的摁钉，螺纹槽便于配合限位螺栓，方便通过限位螺栓对第一合页以及第二合页进行限位。
进一步的，缓冲弹簧顶端和底端均设有连接头，连接头端部均连接有连接盘，连接盘靠近边缘的位置设有若干穿孔，且连接盘中部设有通孔；连接头便于缓冲弹簧与连接盘连接在一起，便于缓冲弹簧配合连接盘的使用，连接盘和穿孔便于配合螺栓，从而方便通过螺栓将缓冲弹簧与转轴以及限位头连接在一起，便于换种弹簧的安装和固定，通孔便于转轴穿过连接盘以及限位头，方便限位螺栓能够和转轴连接在一起。
进一步的，套筒顶端中部设有定位孔，且套筒内侧顶端设有与限位板相匹配的挡块，套筒圆弧面设有连接杆，连接杆上设有滑槽，且连接杆侧面设有若干顶丝，套筒内侧底端设有轴承；定位孔便于导向柱穿过套筒顶端，便于导向柱和限位螺栓连接在一起，便于限位螺栓能够稳定的对第二合页进行限位，挡块便于配合限位头，从而方便在套筒旋转角度过大时缓冲弹簧能够对门板进行缓冲，避免门体与门框或者墙体发生撞击，连接杆便于第二合页与套筒连接在一起，便于第二合页的安装和固定，方便第二合页的灵活安装和拆卸，便于第二合页的使用，滑槽便于配合第二合页，方便第二合页与连接杆卡接在一起，便于第二合页的安装和固定，方便第二合页的使用，顶丝便于固定第二合页，方便第二合页稳定的与套筒连接在一起，便于整个铰链能够正常稳定的使用。
说明书
进一步的，
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限位螺栓顶端设有拆卸槽，且限位螺栓底端设有螺柱；拆卸槽便于限位螺栓能够进行灵活的拆装和使用，方便对合页进行快速的组装，螺柱便于配合限位螺栓，方便限位螺栓与插轴以及导向柱的端部连接在一起，方便限位螺栓对第一合页以及第二合页进行有效的限位，便于第一合页和第二合页稳定的配合连接在一起，便于整个铰链正常的使用。
进一步的，限位头中部设有外接孔，且限位头上表面均匀的设有若干限位板，限位头底面设有若干固定槽；外接孔便于限位头能够套在导向柱上，方便限位头和连接盘稳定的连接在一起，固定槽便于螺栓穿过，从而方便通过螺栓将限位头与缓冲弹簧连接在一起，方便限位头的安装和使用。
进一步的，限位头上表面每相邻的两个限位板之间的夹角为75°；相邻的限位板之间夹角为75°可以在门体开合角度或者关闭是对门体进行缓冲，避免门体与墙体以及门框之间发生撞击，从而有效的避免门体或者门框因撞击产生损坏，进而影响门的使用寿命。
说明书
进一步的，限位头上表面每相邻的两个限位板之间的夹角为45°；相邻的限位板之间的夹角为45°是便于在开合门的时候由于挡块可以活动的范围较小，使得挡块与限位板发生限位后在门体开合角度不断变大后可以使得缓冲弹簧的扭力逐渐增大，从而使得在打开门体后松手可以使得门体自动闭合，且由于45°
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 夹角的设计，可以是跌门体在闭合是对门体具有一定的缓冲，避免门体由于缓冲弹簧给的力道太大而与门框之间发生撞击。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明通过对现有普通铰链的结构进行改良和优化，使得铰链的转轴能够得到优化，通过转轴与合页的配合可以在开关门体时对门体具有缓冲作用，便于在用力太大的时候造成门体与门框或者墙体撞击，同时也避免了开关门时产生较大的噪音，有效的减缓门的撞击，从而得以提高门的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案，下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明铰链在第一视角下的结构示意图；
图2是本发明铰链在第二视角下的结构示意图；
图3是本发明第一合页的结构示意图；
图4是本发明转轴的结构示意图；
图5是本发明缓冲弹簧的结构示意图；
图6是本发明限位头的结构示意图；
图7是本发明套筒在第一视角下的结构示意图；
图8是本发明套筒在第二视角下的结构示意图；
说明书
图9是本发明第二合页的结构示意图；
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图10是本发明限位螺栓的结构示意图；
图中：1-第一合页；11-沉孔；12-连接柱；13-套孔；14-卡槽；2-转轴；21-转接台；22-连接槽；23-导向柱；24-螺纹槽；25-插轴；26-卡杆；3-缓冲弹簧；31-连接头；32-连接盘；33-穿孔；4-限位头；41-外接孔；42-固定槽；43-限位板；5-套筒；51-定位孔；52-连接杆；53-滑槽；54-顶丝；55-挡块；56-轴承；6-第二合页；61-第一拼接板；611-滑杆；612-转接头；613-销轴孔；614-定位螺栓；62-第二拼接板；621-拼接头；622-销轴；623-底板；7-限位螺栓；71-拆卸槽；72-螺柱。
具体实施方式
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施方式中的附图，对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本发明一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本发明保护的范围。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本发明保护的范围。
说明书
实施例1：参照图1和图2所示
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：一种带有缓冲机构的金属铰链，包括第一合页1，第一合页1一端插接有转轴2，转轴2上部分设有缓冲弹簧3，缓冲弹簧3顶端连接有限位头4，转轴2上部套有套筒5，套筒5顶部和限位头4之间发生相互限位，套筒5圆弧面卡接有第二合页6，转轴2顶端和底端均设有限位螺栓7；第一合页1便于配合门框使用，便于第一合页1与门框连接在一起，转轴2便于第一合页1与第二合页6转动连接在一起，缓冲弹簧3便于在门体转动角度过大时能够对门体进行卸力，从而避免门体与门框或者墙体之间发生碰撞，限位头4便于配合套筒5，便于套筒5跟所门框转动角度多大时能够在套筒5和限位头4发生限位的状态下对门体进行缓冲，第二合页6便于与门体连接在一起，从而方便门体的移动和使用，限位螺栓7便于对第一合页1以及第二合页6限位，便于第一合页1和第二合页6稳定在转轴2上；这种结构使得铰链的转轴2能够得到优化，通过转轴2与合页的配合可以在开关门体时对门体具有缓冲作用，便于在用力太大的时候造成门体与门框或者墙体撞击，同时也避免了开关门时产生较大的噪音，有效的减缓门的撞击，从而得以提高门的使用寿命。
说明书
参照图3所示：
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第一合页1上均匀的设有若干沉孔11，且第一合页1一端设有连接柱12，连接柱12中部设有套孔13，套孔13圆弧面上均匀的设有若干卡槽14；沉孔11便于螺栓穿过，从而方便通过螺栓将第一合页1与门框连接在一起，便于铰链的安装和使用，连接柱12便于配合转轴2，方便第一合页1与转轴2连接在一起，套孔13便于第一合页1套在转轴2下部分，便于第一合页1的安装和固定，卡槽14便于第一合页1与转轴2卡接在一起，使得第一合页1不会与转轴2发生相对转动，便于整个铰链能够发挥应有的缓冲作用。
参照图4所示：转轴2上部设有导向柱23，导向柱23底端设有转接台21，且转接台21上表面靠近边缘的位置均匀的设有若干连接槽22，转轴2下部设有插轴25，插轴25圆弧面设有卡杆26，导向柱23顶端和插轴25底端均设有螺纹槽24；导向柱23便于配合缓冲弹簧3，便于缓冲弹簧3稳定的与转轴2连接在一起，转接台21便于配合套筒5，便于套筒5与转轴2转动连接在一起，同时转接台21也便于配合缓冲弹簧3，便于缓冲弹簧3与转轴2之间通过螺栓连接在一起，插轴25便于配合转轴2，方便转轴2下部与第一合页1插接在一起，便于转轴2和第一合页1配合使用，卡杆26便于卡合在第一合页1内侧的卡槽14内部，方便转轴2和第一合页1之间足够的摁钉，螺纹槽24便于配合限位螺栓7，方便通过限位螺栓7对第一合页1以及第二合页6进行限位。
参照图5所示：缓冲弹簧3顶端和底端均设有连接头31，连接头31端部均连接有连接盘32，连接盘32靠近边缘的位置设有若干穿孔33，且连接盘32中部设有通孔；连接头31便于缓冲弹簧3与连接盘32连接在一起，便于缓冲弹簧3配合连接盘32的使用，连接盘32和穿孔33便于配合螺栓，从而方便通过螺栓将缓冲弹簧3与转轴2以及限位头4连接在一起，便于换种弹簧的安装和固定，通孔便于转轴2穿过连接盘32以及限位头4，方便限位螺栓7能够和转轴2连接在一起。
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