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钢筋混凝土现浇楼盖设计说明书

一、设计说明及设计资料
1、设计目的和方法
本课程设计的任务是：根据所给设计资料进行钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的设计，目的 是要掌握受弯构件正截面、斜截面承载力计算，熟悉肋梁楼盖结构布置要点：理解钢筋混凝 土塑性变形内力重分布的基本概念；掌握连续梁、板的设计方法，荷载取值及内力计算；熟 悉弯矩包络图、抵抗弯矩图的绘制方法；掌握梁、板配筋的构造要求；同时要熟悉计算中的 各项规定。根据本课程设计的具体情况，设计包括楼盖板、次梁、主梁的设计计算式的书写， 其中包括板、次梁、主梁内力计算，正斜截面的配筋计算；施工图的绘制。
2、课程设计的主要内容及基本要求
（1） 板和次梁按塑性内力重分部计算内力；主梁按弹性理论计算内力，并绘出弯矩包络图。
（2） 绘制楼盖结构施工图
①、楼面结构平面布置图（标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号）。
②、楼板及配筋平面图（标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸）。
③、次梁、配筋图（标注次梁截面尺寸、几何尺寸、钢筋直径、根数、编号及定位尺寸）。
④、主梁、配筋图（绘制出主梁的弯矩包络图、抵抗弯矩图及配筋图），（标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸）。
⑤、在图中标明有关设计说明，如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。
（3） 计算书：要求计算准确，步骤完整，内容清晰。
3、设计资料
某多层厂房，采用筋钢混凝土现浇单向板肋梁楼盖，其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下：
1） 楼面面层用 20mm 厚水泥砂浆抹面（	20kN /m 3 ），板底及梁用 15mm 厚石灰砂浆抹底（	17kN /m 3 ）；
2） 混凝土强度等级采用 C25，钢筋除梁纵向主筋采用 HRB335 钢筋外，其余均采用
HPB300 钢筋，（钢筋混凝土容重	25kN /m 3 );
3） 板伸入墙内 120mm，次梁伸入墙内 240mm，主梁伸入墙内 370mm；柱的截面尺寸400 mm×400 mm。
4)楼面活荷载标准值：q=m2

计算部分

一、楼盖柱网、结构图设计
1、建筑物的楼盖平面为矩形，轴线尺寸为×。按肋梁楼盖的板、梁的跨度，主梁为 6~12m， 次梁 4~6m，单向板~3m。采用主梁沿横向布置，由此确定：

	（1）主梁跨度为
	：
	；

	（2）次梁跨度为
	：
	；

	（3）板的跨度为
	：
	。


得：楼盖柱网图如图 1-1 所示。


图 1-1 楼盖柱网图
[image: ]
2、根据构造要求，初定截面尺寸如下：

（1） [image: ][image: ]板厚 ：按高跨比条件，当 h	1 l	1	1800	60mm 时，满足刚度要求，可不验算挠
30	30
度，且工业建筑楼板厚度要求h	70mm ，取板厚h	80mm ；


（2） [image: ][image: ][image: ][image: ]次梁 ：次梁的截面高度应满足 h	( 1

～ 1 )L	( 1 ~

1 ) 5800	(322 ～ 483)mm ，取


b	1	1

[image: ]	[image: ]

12	18	12	18

h	400mm	；则

( ～	)h	(133 ～ 200)mm ，取b	200mm 。
2	3



（3） [image: ][image: ][image: ][image: ]主梁 ：主梁的截面高度应该满足h	( 1

～ 1 )L	( 1 ~

1 ) 5400	(360 ～ 540)mm ，


h	1	1

[image: ]	[image: ]

10	15

10	15

h	500mm ，则

( ～	)h	(167 ～ 250)mm ，取b	250mm 。
2	3


（4） 柱截面 ： b	h	400mm	400mm
3、楼盖的梁板结构平面布置及构件尺寸如图 2-1 所示


图 2-1 梁板结构平面布置
[image: ]

二、板、次梁、主梁计算
（一）板的计算
1) 荷载计算	（按考虑塑性内力重分布的方法计算）
取 1m 宽板带计算：
20mm 厚水泥砂浆抹面（	20kN /m 3 ）	20	0.02	0.4kN /m 2
15mm 厚石灰砂浆抹底(	17kN /m 3 )	17	0.015	0.255kN /m 2
80mm 厚钢筋混凝土板(	25kN /m 3 )	25	0.08	2.0kN /m 2

[image: ]

恒荷载标准值： g
k
活荷载标准值： q
k

2.655kN /m 2

4.5 1	4.5kN /m 2


恒荷载分项系数取；因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于4.0kN /m 2，所以活荷载分项系数取。

于是板的设计值总值： g	q =1.2g
k

1.3q
k

1.2	2.655	1.3	4.500




2) 计算简图如图 3-2 所示

9.0kN /m 2





图 3-2 板的计算简图
[image: ]
取 1m 板宽作为计算单元，次梁截面尺寸为b	h	200mm	400mm ，板厚为80mm 。板的计算跨度为：

边跨： l	l
1	0


或l
1

1 h	1800	100	120	80 /2	1620mm
[image: ]2
[image: ]l	1 a	1800	100	120	120 /2	1640mm
0	2



取最小值l
1
中间跨： l
2

1620mm	( a	120mm )
l	1800	200	1600mm
0



[image: ]跨度差： 1620	1600 1600	1.25

10 0
 (
0
0
)[image: ]0

板为多跨连续板，对于跨数超过五跨的等截面连续板，其各跨受荷相同，且跨差不超过10%时，均可按五跨等跨度连续板计算。
则：
计算简图如图 3-3 所示

	图 3-3
	板的计算简图
	

	3) 板的内力计算见表 3-1 所示
	
	

	截面	1
	

B
	

2
	表 3-1
C

	截面系数 α	1/11
	-1/11
	1/16
	-1/14












1） 正截面强度计算

注：梁板搁置在墙上，支座 A 弯矩截面计算系数αm=0


假定环境类别为一类，查表得最小钢筋保护层厚度c=15mm，假定纵向钢筋直径d=10mm，板

厚 80mm，则截面有效高度 a =c+d/2=20mm。取b	1000mm 则h	h	a	80	20	60mm ，采用
s	0	s


C25 混凝（ f
c

11.9N /mm 2 ），HRB335 钢筋（梁纵向主筋）（ f
y

300N /mm 2 ），板和箍筋均



采用 HPB300 钢筋：（ f
y

270N /mm 2 ）。考虑四边与梁整体连接的中间区格单向板拱作用的
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有利因素，对中间区格的单向板，其中间跨的跨中截面弯矩及支座截面弯矩可各折减 20%。

2） 板的弯矩及配筋计算如 3-2 所示

[image: ]表 3-2
 (
截面
1
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2
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m
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bh
2
1
c
0
1
1
2
s
A
f b
 
h
1
c
0
S
f
y
135
135
74
85
选用钢筋
8@ 200
8@ 200
6 8@ 200
6 8@ 200
实际配筋
)
支座截面	均小于	=，符合塑性内力重分布的原则， A	/bh=196/(1000*80)=%，此值大于：
S
f =*270=%，同时大于%，满足最小配筋率的要求。
y
3） 板的配筋如附图 3-1 所示


附图 3-1 板的配筋
[image: ]

（二）、次梁的计算（按塑性内力重分布计算）
1) 荷载计算
由板传来的荷载：	2.655 1.8	4.779kN /m
次梁自重：	0.2	0.4	0.08	25	1.6kN /m
次梁粉刷抹灰重：	0.015	0.4	0.08	2	17	0.163kN /m

[image: ]

恒荷载标准值： g
k
活荷载标准值： q
k

6.542kN /m

4.5 1.8	8.1kN /m



设计值总值： g	q =1.2g
k
2）计算简图 4-2 所示
b	h	250mm	500mm

1.3q
k

1.2	6.542	1.3	8.1	18.4kN /m







计算跨度：

图 4-2 次梁的计算简图
[image: ]



边跨： l
1

l	1 b	5800	125	120	250 /2	5680mm
[image: ]0	2


或l =1.025l	1.025	(5800	125	120)	5694mm	l
1	0	1
取	l	5680mm
1

中间跨： l
2

l	5800	250	5550mm
0


跨度差：（5685-5550）/5500=%<10%
次梁为多跨连续梁，对于跨数超过五跨的等截面连续梁，其各跨受荷相同，且跨差不超过 10%时，均可按五跨等跨度连续梁计算。

则：计算简图如图 4-3 所示

图 4-3 次梁的计算简图
[image: ]
3）次梁弯矩计算见表 4-1 所示

[image: ]表 4-1
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次梁剪力计算见表 4-2（剪力计算使用梁的净跨L ）
0
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截面
A
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C
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V
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)表 4-2



























































以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938063111030006023
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