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卷I


一.单选题(共35题)
1.干法排烟脱硫是用（）去除烟气中二氧化硫的方法。
A.固态吸附剂或固体吸收剂
B.固态吸附剂
C.固体吸收剂
D.固态吸附剂或液态吸收剂

2.用经验排污系数法进行工程分析时，此法属于（）。
A.物料衡算法
B.类比法
C.数学模式法
D.资料复用法

（图片大小可任意调节）

3.据《环境影响评价技术导则生态影响》，生态综合指数法评价公式[image: ]中△E表示（）。
A.开发建设活动前后生物多样性变化值
B.开发建设活动前后生态质量变化值
C.开发建设活动后i因子的质量指标
D.开发建设活动前i因子的质量指标

4.已知两个声源对某一敏感目标的噪声贡献值均为56dB，则该敏感目标接收的声压级是（）。
A.57dB
B.58dB
C.59dB
D.60dB

5.有一列500m火车正在运行。若距铁路中心线600m处测得声压级为70dB,距铁路中心线1200m处有疗养院，则该疗养院的声压级是（）dB。
A.67
B.70
C.64
D.60

6.
（图片大小可任意调节）

一般情况，水文调查与水文测量在（）进行，必要时，其他时期可进行补充调查。
A.丰水期
B.平水期
C.枯水期
D.冰封期

7.预测某发声源在15m处的预测点的等效声级贡献值为60dB，而该预测点的背景值为70dB，则该处的预测等效声级为（）。
A.70.4dB
B.72.4dB
C.75dB
D.76dB

8.【真题】某拟建项目排放口的上游有一榨糖厂，仅旱季生产6个月，该糖厂允许COD排放量为180吨/年。点源调查时确认该糖厂旱季贡献的COD排放负荷是（）。
A.10吨/月
B.15吨/月
C.30吨/月
D.45吨/月

9.某线性工程进行生态影响二级评价，成图范围是50km，成图比例尺要求应该大于等于（）。
（图片大小可任意调节）

A.1：10万
B.1：5万
C.1：1万
D.1：5000

10.某省建设一公路，需经过一自然保护区，则该建设项目的评价等级应为（?）。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级

11.某住宅楼共120户，若每户按4人计，生活用水定额取200L/（人?D）,小时变化系数为2.5，用水时间为24h，每户设置的卫生器具当量数为8，则最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率U0为（）。
A.1.0%
B.1.2%
C.1.4%
D.1.6%

12.下列关于声环境功能区监测，说法错误的是（）。

（图片大小可任意调节）

A.声环境功能区监测每次至少进行一昼夜24h的连续监测，得出每小时及昼间、夜间的等效声级和最大声级
B.监测应避开正常工作日
C.用于噪声分析目的，可适当增加监测项目
D.4类声环境功能区监测点设于4类区内第一排噪声敏感建筑物户外交通噪声空间垂直分布的可能最大值处

13.在建设项目竣工环保验收监测中，当国家环境质量标准、污染物排放标准中对分析方法没有明确规定时，应首选（）。
A.有关环境监测技术规范
B.国家环境监测分析方法
C.环境监测等效分析方法
D.《环境监测分析方法》中推荐的方法

14.【真题】西南山区某拟建铁路须穿越以野生幼物为主要保护对象的自然保护区。为最大限度减轻铁路建设对野生幼物的影响，穿越自然保护区路段应优先考虑采取的措施是（）。
A.生态补偿
B.架设桥梁
C.放缓路基边坡
D.隧道穿越

15.
（图片大小可任意调节）

声屏障对位于声影响区内的敏感建筑物有降噪作用，在高速公路侧20m处建有20层、高60m的楼房（路基高为2m），拟在路边设3m高直立式声屏障，该措施对8层以上住宅（）。
A.有明显的降噪作用
B.有负效应
C.有一定的降噪作用
D.无降噪作用

16.下列公式（）是用来计算闪蒸蒸发量的。
A.[image: ]
B.[image: ]
C.[image: ]
D.[image: ]

17.根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位在报送环境影响报告书给环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，需进行公示的次数及每次公示时间是（）。
A.3次，每次7个自然日
B.3次，每次7个工作日
C.2次，每次10个自然日
D.2次，每次10个工作日

18.
（图片大小可任意调节）

某处因噪声污染需安装隔音设施花费70万元，如果这70万元就算是噪声污染的环境影响损失，那此种环境影响经济评价的方法是（）。
A.机会成本法
B.防护费用法
C.恢复或重置费用法
D.隐含价格法

19.森林具有平衡碳氧、涵养水源等功能，这是环境的（）。
A.非使用价值
B.直接使用价值
C.间接使用价值
D.存在价值

20.采用公路交通噪声预测模型时，一般情况下，夜间时间段交通量取平均日流量的（）。
A.20%
B.10%
C.30%
D.15%

21.风力侵蚀强度分级指标有（）。
A.植被覆盖度、年风蚀厚度、侵蚀模数
B.植被覆盖度、年风蚀厚度、土壤侵蚀面积
C.植被覆盖度、侵蚀模数、土壤侵蚀面积
（图片大小可任意调节）

D.侵蚀模数、年风蚀厚度、土壤侵蚀面积

22.建设项目竣工验收，在（）情况下，应提出整改建议。
A.存在重大的环境影响问题
B.环评及批复所提环保措施部分得到了落实
C.有关环保设施已建成并投入正常使用
D.目前遗留的环境问题能得到有效处理解决
E.防护工程本身符合设计、施工和使用要求

23.据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），主要适用于（）有毒有害气体的净化。
A.高浓度
B.中等浓度
C.低浓度
D.有机废气

24.最大可信事故是指在所有可预测的概率（）的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。
A.为零
B.不为零
C.大于1
D.大于或等于1

25.
（图片大小可任意调节）

大气环境影响预测时，如预测计算点距离源中心≤1000m，采用极坐标的网格点网格间距应是（）。
A.50～100m
B.100～500m
C.100～200m
D.50～200m

26.某工厂的鼓风机距居民楼40m，距鼓风机4m处测得噪声值为83dB,则该鼓风机在居民楼处产生的声压级是（）。
A.70dB
B.68dB
C.65dB
D.63dB

27.
28.大气边界层是指由于受下垫面的影响而湍流化的低层大气，通常为距地面（）高度以下的大气层。
A.0.5km
B.1～2km
C.3km
D.5km

29.工业废水处理中，过滤、隔油方法属于（）。
A.物理法
B.化学法
（图片大小可任意调节）

C.物理化学法
D.生物处理法

30.按规定，某企业100m高排气筒二氧化硫最高允许排放速率为170kg/h，90m高排气筒二氧化硫最高允许排放速率为130kg/h。该企业排气筒实建95m，则该企业二氧化硫最高允许排放速率为（）。
A.130kg/h
B.170kg/h
C.150kg/h
D.165kg/h

31.生活垃圾填埋场可以直接处置（）。
A.油泥焚烧残渣
B.医疗废弃物
C.生活垃圾焚烧残渣
D.生活垃圾焚烧飞灰

32.某印染厂上报的统计资料显示新鲜工业用水0.8万t，但其水费单显示新鲜工业用水1万t，无监测排水流量，排污系数取0.7，其工业废水排放（）万t。
A.1.26
B.0.56
C.0.75
（图片大小可任意调节）

D.0.7

33.某河流为Ⅲ类水体，测得饱和溶解氧为9.0mg/L，实际测得的溶解氧为8.0mg/L，则溶解氧的标准指数为（）。
A.0.25
B.0.30
C.0.50
D.1.0

34.水土流失预测中，通用水土流失方程式A=R·K·L·S·C·P，式中，P表示（）。
A.土壤侵蚀模数
B.水土流失量
C.水土保持措施因子
D.土壤可蚀性因子

35.【真题】铅酸蓄电池项目环境影响评价，环境空气现状监测的特征因子是()。
A.二氧化硫
B.镍尘
C.氟化物
D.铅尘

二.多选题(共35题)
（图片大小可任意调节）

1.收集的某地下水监测井年内丰、枯水期两期地下水监测资料，水质监测项目区有18项，均为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）规定的监测项目，可利用该资料进行（）。
A.单项组分评价
B.综合评价
C.地下水级别划分
D.污染物迁移特征分析

2.【真题】垃圾填埋场项目可能会造成的生态环境问题的阶段有()。
A.勘察期
B.施工期
C.运营期
D.封场期

3.建设项目竣工环境保护验收中，为计算排气筒废气污染物排放总量，必须获取的参数包括（）。
A.污染物排放浓度
B.排气筒高度
C.废气排放速率
D.年工作时间

4.风频资料应分析的内容包括（）。
A.年均风频的月变化
（图片大小可任意调节）

B.年均风频的季变化
C.年均风频
D.年均风频的日变化

5.据危险废物安全填埋入场要求，需经预处理后方能入场填埋的是（）。
A.含水率小于80%的废物
B.液体废物
C.医疗废物
D.本身具有反应性、易燃性的废物
E.根据《固体废物浸出毒性浸出方法》和《固体废物浸出毒性测定方法》测得的废物浸出液pH值小于7.0和大于12.0的废物

6.据《环境影响评价技术导则生态影响》，生态机理分析法可以预测（）。
A.项目对动物个体、种群和群落的影响
B.项目对生态系统功能的评价
C.项目对植物个体、种群和群落的影响
D.生态系统演替方向

7.【真题】高速公路建设项目工程分析中，勘察期应重点关注（）。
A.项目与沿线自然保护区的位置关系
B.施工方式和施工时间
（图片大小可任意调节）

C.与城镇规划的关系
D.交通噪声影响

8.【真题】关于焚烧炉炉型适用范围的说法，正确的有（）。
A.炉排式焚烧炉适用于生活垃圾
B.流化床式焚烧炉适用于未经预处理的一般工业固废
C.固定床焚烧炉适用于规模小的固废处理工程
D.回转窑焚烧炉适用于热值较低的一般工业固废

9.根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行），建设项目环境影响评价文件审批信息的主动公开的内容包括（）。
A.受理情况公开
B.拟作出审批意见公开
C.简本公开
D.作出审批决定公开

10.对于山林、草原、农地等进行非点源调查时，应调查（）。
A.化肥流失率
B.农药施用量
C.生物多样性
D.化肥施用量

11.生活垃圾填埋场竣工环保验收调查的内容应包括（）。
A.封场地表处理情况
（图片大小可任意调节）

B.渗滤液导排系统的有效性
C.填埋场防渗措施的有效性
D.填埋气体导排系统的有效性

12.根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行），建设项目环境影响报告书受理情况公开的内容包括（）。
A.项目名称、建设地点、受理日期、建设单位、环境影响评价机构
B.听证权利告知
C.公众反馈意见的联系方式
D.环境影响报告书全本（除涉及国家秘密和商业秘密等内容外）

13.【真题】环境风险评价中，事故应急预案内容包括()。
A.应急组织机构
B.应急响应条件
C.应急场所排查
D.应急培训计划

14.下列关于地下水的径流强度，说法正确的有（）。
A.径流强度与含水层的透水性成正比
B.径流强度与补水区与排泄区之间的水力坡度成正比
C.承压水的径流强度与蓄水构造的开启与封闭程度有关
D.地下径流强度在垂直方向上，从地表向下逐渐减弱

15.下列（）能够用于评估环境污染的健康影响。
（图片大小可任意调节）

A.影子工程法
B.生产力损失法
C.人力资本法
D.旅行费用法
E.医疗费用法

16.废水处理技术经济评价内容有（）。
A.废水处理工艺方案论述
B.进、出水水质分析
C.处理效果和达标可行性论述
D.投资及运行费用分析

17.【真题】将位于某一空旷区域的室外声源组等效为一个点声源应满足的条件是()。
A.区域内声源有大致相同的高度
B.区域内声源有大致相同的强度
C.点声源到预测点的距离应大于声源组最大几何尺寸的2倍
D.区域内声源应按一定规律排列

18.【真题】下列能运用解析法进行地下水环境影响预测评价的条件有()。
A.无限边界条件
B.均质性的承压含水层
（图片大小可任意调节）

C.均质性的潜水含水层
D.不规则的边界条件

19.下列环境灾害中，属于气象水文灾害的有（）。
A.洪涝
B.泥石流
C.沙尘暴
D.雪崩

20.用指标对比法时清洁生产评价的工作内容包括（）。
A.收集相关行业清洁生产标准
B.预测项目的清洁生产指标值
C.将预测值与清洁生产标准值对比
D.得出清洁生产评价结论
E.提出清洁生产改进方案和建议

21.对于Ⅱ类建设项目，地下水保护与环境水文地质问题减缓措施有（）。
A.均衡开采
B.动态监控
C.源头控制
D.提出应对预案

22.
（图片大小可任意调节）

据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），消声器设计或选用应满足以下哪些要求？（）
A.应根据噪声源的特点，在所需要消声的波长范围内有足够大的消声量
B.消声器的附加阻力损失必须控制在设备运行的允许范围内
C.良好的消声器结构应是小型高效、造型美观、坚固耐用、维护方便
D.对于降噪要求较高的管道系统，应通过合理控制管道和消声器截面尺寸及介质流速，使流体再生噪声得到合理控制

23.环评中，联合频率可用于预测()浓度
A.年平均
B.季平均
C.日平均
D.小时平均

24.【真题】地下水评价Ⅰ类新建项目，需要调查的环境水文地质问题有()。
A.地下水污染
B.天然劣质地下水
C.土壤污染
D.地面沉降

25.技改扩建项目在统计污染物排放量过程中，应算清新老污染源"三本账"，即（）。
（图片大小可任意调节）

A.技改扩建前污染物排放量
B.技改扩建项目污染物排放量
C.技改扩建后污染物排放量
D.技改扩建"以新代老"削减量

26.环境的使用价值通常包含（）。
A.直接使用价值
B.间接使用价值
C.选择价值
D.遗赠价值

27.下列危险废物可以送入安全填埋场填埋的是（）。
A.污泥
B.医疗废物
C.含铜废物
D.多氯联苯含量为300mg/kg的有害废物

28.采用类比法进行工程分析时，应充分注意分析对象与类比对象之间的相似性和可比性，具体应注意以下哪些方面？（）
A.环境特征的相似性
B.投资渠道的相似性
C.工程一般特征的相似性
D.污染物排放特征的相似性

（图片大小可任意调节）

29.下列（）属于《建设项目环境保护分类管理名录》规定的环境敏感区。
A.人工鱼塘
B.沙尘暴源区
C.重要湿地
D.荒漠中的绿洲

30.【真题】河流水文调查中一般需要考虑的指标有（）。
A.水深
B.流量
C.水位
D.水力滞留时间

31.据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），对除尘器收集的粉尘或排出的污水，需根据（）和便于维护管理等因素，采取妥善的回收和处理措施。
A.生产条件
B.除尘器类型
C.粉尘的回收价值
D.粉尘的特性

32.以下应列为生态敏感保护目标的有（）。
A.水田
（图片大小可任意调节）

B.桉树林
C.竹林
D.稀树灌木林

33.影响重金属污染物在包气带土层中迁移的主要因素包括（）。
A.水的运移
B.重金属的特性
C.土层岩性
D.含水层中水流速度

34.环境承载力分析常用于环境规划的编制和研究，适用于对（）的影响分析。
A.公共设施
B.空气和水体质量
C.土地利用规划
D.渔业管理

35.建设项目环境影响评价中，环境现状调查与评价得出的结果有（）。
A.项目区土地利用状况
B.环境质量状况
C.项目对环境敏感目标的影响
D.项目实施存在的环境制约因素

（图片大小可任意调节）


卷II


一.单选题(共35题)
1.【真题】采用萃取工艺生产植物油的过程中，能减少有机溶剂排放的豆瓣干燥工艺是
A.自然通风干燥
B.通风加热干燥
C.循环气回收干燥
D.带式通风干燥

2.描述物种在群落中重要程度的指标是（）。
A.样方数、采样频次和样方面积
B.相对密度、相对优势度和相对频度
C.种数、种类与区系组成
D.种类总和、样地总面积和样地总数量

3.下列选项中景观阈值最低的是（）。
A.森林
B.灌丛
C.草本
D.裸岩

（图片大小可任意调节）

4.两个排气筒高度均为25m，距离为40m，则等效排气筒高度为（）。
A.25m
B.40m
C.0m
D.50m

5.城市区域环境振动测量一般监测（）天，每天昼夜各（）次。
A.11
B.12
C.21
D.22

6.一般情况，选择性催化还原法比非选择性催化还原法的排烟脱氮处理成本（）。
A.高
B.低
C.差不多
D.无法比较

7.河口与一般河流最显著的区别是（）。
A.河口的河宽较大
B.河口的流速较慢
C.河口受到潮汐的影响
（图片大小可任意调节）

D.河口的流量较小

8.对于改、扩建机场工程，声环境现状监测点一般布设在（）处。
A.机场场界
B.机场跑道
C.机场航迹线
D.主要敏感目标

9.下列属于环境价值评估方法、一般用来评估户外游憩地的环境价值的是（）。
A.旅行费用法
B.隐含价格法
C.调查评价法
D.成果参照法

10.国家根据建设项目对环境的影响程度，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定对建设项目的环境保护实行分类管理，建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制（）。
A.环境影响报告书
B.环境影响登记书
C.环境影响报告表
D.环境影响登记表

11.
（图片大小可任意调节）

大气一级评价项目的长期气象条件为：近五年内的（）的逐日、逐次气象条件。
A.至少连续二年
B.任意三年
C.至少连续四年
D.至少连续三年

12.二级评价项目地面气象观测调查资料要求：调查距离项目最近的地面气象观测站，近（）的至少连续（）的常规地面气象观测资料。
A.3年，1年
B.5年，3年
C.10年，5年
D.20年，10年

13.预测某发声源在10m处的预测点的等效声级贡献值为70dB，而该预测点的背景值为60dB，则该处的预测等效声级为（）。
A.65dB
B.67.3dB
C.70.4dB
D.72dB

14.样地调查收割法中样地面积的确定，下列说法错误的是（　　）。
A.森林选用1000?
B.疏林选用800?
（图片大小可任意调节）

C.濯木林选用500?
D.草本群落选用100?

15.下列选项中不属于工程分析工作内容的是()。
A.工艺流程和产污环节分析
B.污染物分析
C.清洁生产分析
D.人员编制安排

16.某工程室外声源有引风机排气口，室内声源有球磨机、水泵，在未采取治理措施前，风机排气、球磨机、水泵在预测点的噪声贡献值分别为60dB（A）、42dB（A）、42dB（A），要使预测点声级满足55dB（A）标准要求，采取的噪声控制措施为（）。
A.引风机排气口加消声器
B.引风机加隔声罩
C.球磨机加隔声罩
D.水泵加隔声罩

17.已知某线声源长10km，在距线声源10m处测得噪声值为90dB，则30m处的噪声值为（）dB。
A.78
B.81
C.80.5
（图片大小可任意调节）

D.85.2

18.验收监测时，水质监测采样应采集不少于（）的平行样。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%

19.【真题】由大气降水过程导致的表层土壤中的污染物渗入含水层的污染类型属于（）污染。
A.间歇入渗型
B.连续入渗型
C.含水层间越流型
D.径流型

20.下列关于常用三组环境价值评估方法的叙述，正确的是（）。
A.第Ⅰ组方法已广泛应用于对非市场物品的价值评估
B.第Ⅱ组方法包含有医疗费用法、人力资本法、机会成本法等六种方法
C.第Ⅲ组方法包含有反向评估法和影子工程法
D.第Ⅱ组方法理论评估出的是以支付意愿衡量的环境价值

21.【真题】下列污水处理单元中，本身具有污泥沉淀功能的是()。
A.生物接触氧化池
（图片大小可任意调节）

B.曝气生物滤池
C.序批式活性污泥反应器
D.生物转盘

22.已知某车间（近似扩散声场）窗户的传输损失TL为20dB，靠近窗户的室内声级为85dB，则关窗时靠近窗户的室外声级为（）dB。
A.59
B.65
C.71
D.75

23.不同废物有不同的安全处置期要求，危险废物填埋场的安全处置期大于（）年。
A.50
B.100
C.150
D.200

24.【真题】测定灌木林生物量最精确的方法是()。
A.皆伐法
B.平均木法
C.随机抽样法
D.胸径测量法

（图片大小可任意调节）

25.下列选项中不属于风力侵蚀强度的分级指标的是（）。
A.植被面积
B.植被覆盖度
C.年风蚀厚度
D.侵蚀模数

26.生活垃圾填埋场周围应设置绿化隔离带，其宽度不小于（）。
A.5m
B.15m
C.10m
D.20m

27.某企业年投入物料中的某污染物总量9000t，进入回收产品中的某污染物总量为2000t，经净化处理掉的某污染物总量为500t，生产过程中被分解、转化的某污染物总量为100t，某污染物的排放量为5000t，则进入产品中的某污染物总量为（）t。
A.14000
B.5400
C.6400
D.1400

28.
（图片大小可任意调节）

某水域经5次监测溶解氧的质量浓度为：5.6mg/L、6.1mg/L、4.5mg/L、4.8mg/L、5.8mg/L，用内梅罗法计算溶解氧的统计质量浓度值是（）mg/L。
A.5.36
B.4.95
C.5.12
D.5.74

29.【真题】某村庄距新建双向6车道高速公路中心线50m，预测近期噪声超标5dB（A），超标户数较多且分布较集中，房屋为一层平房（相对路基标高为-0.5m），对该村庄应优先采用的噪声污染防治措施是（）。
A.平房安装隔声窗
B.在高速公路和村庄之间植树造林
C.修建居民区栅栏
D.设置声屏障

30.日平均浓度计算首选（）的气象条件。
A.典型日的逐时
B.典型日的逐日
C.典型日
D.典型日的平均日

31.【真题】从土壤剖面采取土壤样品正确的方法是()。
A.随机取样
（图片大小可任意调节）

B.由上而下分层取样
C.由下而上分层取样
D.由中段向上、下扩展取样

32.【真题】某拟建铁路局部路段穿越野生苏铁集中分布区，为保护野生苏铁，应优先采取的措施是()。
A.迁地保护
B.采种育苗
C.缴纳征占费用
D.铁路选线避让

33.建设项目竣工环境保护验收时，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物的监控点设在无组织排放源（）浓度最高点，相对应的参照点设在排放源（）。
A.下风向2～50m上风向2～50m
B.上风向2～50m下风向2～50m
C.下风向10～50m上风向10～50m
D.上风向10～50m下风向10～50m

34.河口与一般河流相比，最显著的区别是（）。
A.是大洋与大陆之间的连接部
B.受潮汐影响大
C.有比较明确的形态
（图片大小可任意调节）

D.容量大，不易受外界影响

35.年最枯时段径流量设计频率一般多采用（）。
A.大于50%
B.小于75%
C.50%和75%～95%
D.小于95%

二.多选题(共35题)
1.水土流失防治的工程措施包括（）。
A.拦渣护坡
B.防洪坝
C.土地整治
D.筑沙障

2.生态影响预测评价方法中，类比法的应用包括（）。
A.进行生态环境影响的定性分析与评价
B.进行生态系统的功能评价
C.进行生态影响识别和评价因子筛选
D.预测生态问题的发生与发展趋势及危害

3.按照保护的方式、目的，生态保护可以分为（）。
A.维护
B.保护
（图片大小可任意调节）

C.恢复
D.重建
E.改造

4.【真题】陆地油田开发过程中，钻井泥浆处置不当可能会造成（）。
A.土壤污染
B.辐射污染
C.地表水污染
D.地下水污染

5.在陆生动物多样性调查时，调查方法可采用（）。
A.示踪法
B.遥测法
C.系统分析法
D.野外观测法
E.生态图法

6.ISE值（），说明拟建项目排污对该项水质因子的污染影响越大。
A.为1
B.为负值
C.越大
D.越小

7.对于被取代污染源，常规预测内容包括（）。
（图片大小可任意调节）

A.小时浓度
B.日平均浓度
C.季均浓度
D.年均浓度

8.【真题】为降低拟建企业对厂界外居民点的噪声影响，可采取的噪声防治方法有（）。
A.加大噪声源与居民点的距离
B.减少厂区内室外噪声源
C.增加厂区主要声源高度
D.选用低噪声设备

9.
10.用类比法预测河流筑坝对鱼类的影响时，类比调查应重点考虑（）。
A.工程特性与水文情势
B.饵料生物丰度
C.鱼类组成
D.鱼类生态习性

11.【真题】消声器消声性能评价指标有（）。
A.插入损失
B.压力损失
C.声压级降低量
（图片大小可任意调节）

D.传递损失

12.噪声源的测量量包括（）。
A.倍频带声压级
B.A声级或A声功率级
C.等效连续A声级
D.最大A声级
E.总声压级

13.下列关于环境噪声现状测量量说法正确的是（）。
A.环境噪声测量量为A声级及等效连续A声级
B.脉冲噪声应同时测量A声级及脉冲周期
C.高声级的突发性噪声测量量为最大A声级及等效连续A声级
D.机场飞机噪声的测量量为计权等效连续感觉噪声级（WECPNL）

14.下列属氮氧化物防治措施的是（）。
A.非选择性催化还原法
B.炉内喷钙
C.选择性催化还原法
D.碱液法
E.低氮喷嘴

15.如项目污染源位于（）可能导致岸边熏烟。
A.海岸
（图片大小可任意调节）

B.河流岸边
C.鱼塘岸边
D.宽阔水体岸边

16.烟气脱硫技术中，下列方法中使用石灰石或石灰作为脱硫原料的是：
A.湿式石灰石-石膏法
B.海水脱硫法
C.双碱法
D.循环流化床干法

17.为了降低厂房外噪声，可选用的降噪措施有（）。
A.厂房内安装吸声板（或垫）
B.重质砖墙改为等厚轻质砖墙
C.减少门窗面积
D.安装隔声门窗

18.【真题】环境噪声现状监测时，应记录测点位置、声级以及（）。
A.声源运行工况
B.瞬时声级的采样频率
C.测量时气象条件
D.测量时间

19.下列污水处理方法中，属于深度处理方法的有（）。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/945203101001011102

（图片大小可任意调节）
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