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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _GoBack]新建6吨生物质锅炉项目

	项目代码
	2108-610523-04-01-257098

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	大荔县安仁镇少辉泡沫厂

	地理坐标
	N34°52′59.019"，E110°02′44.020"

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	91热力生产和供应工程

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	大荔县行政审批服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	7.1

	环保投资占比（%）
	23.7
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：锅炉房利用厂区现有厂房，锅炉主体及配套设备正在安装。
	用地（用海）
面积（m2）
	利用现有占地

	专项评价设置情况
	表1-1    专项评价设置判定一览表
	专项评价类别
	设置原则
	项目情况
	是否
设置

	大气
	排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘
	项目排放的废气主要为
	否
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	、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	二氧化硫、氮氧化物、烟尘，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气
	

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目废水主要为锅炉清净下水，锅炉清净下水经沉淀后厂区洒水抑尘不外排
	否

	环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	项目涉及的风险物质主要是生物质颗粒，经采取措施后环境风险较小
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目用水由自备井供给，不涉及取水口
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不属于海洋工程建设项目
	否




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无
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	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）本项目涉及行业类别为“D4430热力生产和供应”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，亦不属于《市场准入负面清单》（发改经体〔2019〕1685号）中禁止准入类及许可准入类事项，可视为允许类，符合国家产业政策。
2、与相关规划和环保政策符合性分析
本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1-2。
表1-2  与相关规划和环保政策符合性分析
	名称
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）
	（三）主要目标：
2025年，全省生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续减少，资源能源利用效率大幅提高，生产生活方式绿色转型成效显著，秦岭、黄河等重要生态安全屏障更加牢固，基本形成生态环境分区管控体系。
2035年，全省生态环境根本好转，节约资源和保护生态的绿色生产生活方式广泛形成，建成完善的生态环境分区管控体系，基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化及美丽陕西建设目标。
	本项目生产废水综合利用不外排；锅炉废气经处理后达标排放；固体废物均能得到合理处置。对周围环境影响较小。
	符合

	
	重点管控单元与本项目有关的管控要求摘抄：
（1）大气环境受体敏感区

	
	符合
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		《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）
	空间约束：严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目；加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
污染排放管控：区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值；控制机动车增速，推动汽车全面实现新能源化；加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。
（2）大气环境弱扩散区
空间约束：严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。
污染排放管控：加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程；严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。
	本项目位于重点管控单元（附图一），但不属于“两高”项目，本项目采用生物质成型颗粒作为燃料，项目对废气产生环节均采取处理措施，废气均能达标排放。
	

	《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发〔2013〕37号）
	（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
	厂区道路硬化，原料采用袋装在库房内存。
	符合

	陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）
	加快发展清洁能源和新能源，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。在具备资源条件的地方，鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气
	本项目属于生物质成型燃料锅炉供热项目
	符合


3、“三线一单”相符性分析
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	根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。
表1-3    项目与“三线一单”符合性分析
	“三线一单”
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	陕西省政府常务会议明确14类重点区域将被纳入全省生态保护红线划分范围，实行分级管控。14类重点区域为：自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区等
项目评价区域范围内不涉及上述14类重点区域
	符合

	环境质量底线
	项目区大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；项目的锅炉污水综合利用不外排，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，基本不会对周边环境质量产生影响
	符合

	资源利用上线
	项目营运过程消耗一定量的水、电等资源，资源消耗相对区域资源利用总量很小，符合资源利用上线的要求，因此，项目不触及资源利用上线。
	符合

	环境准入负面清单
	项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。
	符合


4、选址合理性
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