模板拆除（安全）申请表
    安5-6
     编号：XDH 06 
	单 位 名 称
	××市××建筑安装工程有限公司
	工 程 名 称
	××花苑三期工程3号楼

	混凝土浇捣日期
	3月25日，3月26日
	设计拆模强度
	设计强度C35拆模强度75%

	混凝土实际强度
	地下室1～18轴81%，19～36轴81.4%
	试块报告编号
	2023-519，529

	拆 除 部 位
	地下室、顶板、墙板、旁板
	监  护  人
	×××，×××

	拆模警戒范围
	梁、楼梯、悬桃结构底板及门窗模板
	拆 除 班 组
	木工班组组长×××

	拆模安全技术措施：
1. 进入施工现场人员必须戴好安全帽，严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
2. 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。
3. 由于混凝土强度未达成100%，按规范规定严禁拆除梁底板、悬挑结构底板、楼梯底板及门窗洞口模板。
4. 拆除模板一般用长撬棒，不准人站在正在拆除的模板上；在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，特别是用定型模板做平台模板时，更要注意。拆除门、窗洞口模板时，操作员应站在门窗洞口外拉支撑，防止模板忽然所有掉落伤人。
5. 拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平稳，        不得有空头板，以防踏空坠落。
6. 安装与拆除5m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
7. 拆模时必须设立警戒区域，并派人监护。不得保存有悬空模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。
8. 拆除模板时工人应互相配合由外向内拆除。拆除现浇板底模时，不得一次将顶撑所有拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生模板在自重荷载下一次性大面积脱落。
9. 模板及支撑垂直运送时，吊点必须符合重心规定，以防坠落伤人。


                                                  施工部门负责人：×××、×××




申请人：×××、×××                                          2023年4月5日
工地审批负责人：×××                                          2023年4月5日
监理单位核准人：×××                                          2023年4月5日

模板拆除（安全）申请表
编号：XDH 07                    安5-6
	单 位 名 称
	××市××建筑安装工程有限公司
	工 程 名 称
	××花苑三期工程3号楼

	混凝土浇捣日期
	4月5日，4月6日
	设计拆模强度
	设计强度C35拆模强度75%

	混凝土实际强度
	一层1～18轴87%，19～36轴77%
	试块报告编号
	2023-547，549

	拆 除 部 位
	一层、顶板、墙板、旁板
	监  护  人
	×××，×××

	拆模警戒范围
	梁、楼梯、悬桃结构底板及门窗模板
	拆 除 班 组
	木工班组组长×××

	拆模安全技术措施：
1. 进入施工现场人员必须戴好安全帽，严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
2. 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。
3. 由于混凝土强度未达成100%，按规范规定严禁拆除梁底板、悬挑结构底板、楼梯底板及门窗洞口模板
4. 拆除模板一般用长撬棒，人不准站在正在拆除的模板上；在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，特别是用定型模板做平台模板时，更要注意。拆除门窗洞口模板时，操作人员应站在门窗洞口外拉支撑，防止模板忽然所有掉落伤人。
5. 拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平稳，不得有空头板，以防踏空坠落。
6. 安装与拆除5m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
7. 拆模时必须设立警戒区域，并派人监护。拆模必须拆除干净彻底不得保存有悬空模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。
8. 拆除模板时工人应互相配合由外向内拆除。拆除楼梯、阳台底模时，不得一次将顶撑所有拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生模板在自重荷载下一次性大面积脱落。
9. 模板及支撑垂直运送时，吊点必须符合重心规定，以防坠落伤人。


                                                  施工部门负责人：×××、×××




申请人：×××、×××                                          2023年4月16日
工地审批负责人：×××                                          2023年4月16日
监理单位核准人：×××                                          2023年4月16日




安全检查登记表
1、 安全检查登记表：检查记录内容涉及定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查（涉及施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫）将检查结果及时收集入册。
2、 公司或行业安全管理部门，在安全检查中签发的整改单，工程项目部应根据整改内容，结合隐患的性质及时作出分析。属经常性、系统性的隐患，必须按表（安7-1）转入事故隐患评审解决。
3、 对平时组织的安全检查中，一般性并能当场作出整改的隐患，可不必作隐患评审解决，但必须在登记表中说明。
4、 检查中开具的整改单，必须附在检查登记表后面。

























安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：基础开挖安全检查                                                    编号：001

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年2月23日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、综合科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  基础挖土，场容、场貌

	参与检查
人    员
	项目经理×××，各科室各一人，×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 基础周边防护搭设不规范。
          2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
          3. 钢筋加工制作棚零乱。
          4. 现场道路不平。



	  检查结论及复查意见：
1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆，安全网封闭密实、牢固（由架子班×××负责一天完毕）。
2. 现场宣传标记挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正（综合科×××负责派两人半天完毕）。
3. 钢筋加工制作棚整理工作；小配件堆放整齐，井井有条，清洁干净（钢筋班长负责派两人一天完毕）。
4. 现场道路垫平、夯实通畅，杂物堆放整齐。（泥工班×××负责派10人一天完毕）。
以上四条整改完毕，经复查符合规定。

检查负责人：×××      复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.2.24


填表人：××× 

安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：安全监督站基础开挖安全检查                                          编号：002

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年3月14日

	检查单位
	  ××市××区安监站  项目部    参与部门：技术科、安全科、资料员

	检查项目
或 部 位
	  基础、施工现场、安全资料

	参与检查
人    员
	安监站3人，项目部：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 深基础围护未安排位移监控，基坑四周及电梯井坑有积水。
          2. 作业面临时用电线路混乱。
          3. 施工现场道路泥泞。
          4. 堆物杂乱。
          5. 安全资料缺漏。


	  检查结论及复查意见：
1. 基坑四周设立观测仪器，不间断地对围护设施进行观测（此项工作由技术科×××负责，一天内安排贯彻，做好观测记录）。基坑四周及电梯井坑积水，立刻派人抽水（由泥工组×××负责，电工组×××配合，半天内完毕）。
2. 临时用电线路按规范规定整治（电工组×××负责整治一天完毕，各使用部门负责保持状态）。
3. 泥工班组×××负责清除道路泥浆（安排5人一天完毕）。
4. 缺漏的安全资料补齐后送安监站核查（资料员负责一天完毕）。
5. 物品堆放杂乱，由各自部门整治。
以上五条整改完毕，经有关单位、部门复查，符合规定。

检查负责人：×××      复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.3.15


填表人：×××  
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：003

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年3月20日

	检查单位
	  项目部     参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部×××，各科室×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 现场堆物杂乱。钢管、钢筋堆场未设标志牌，未架空或上架。
          2. 生活区用电电线乱拖，未按规定架设。
          3. 木工机械旁木花堆积，消防设施缺漏。
          4. 南边道路不畅。



	  检查结论及复查意见：
1. 由钢筋班组负责清理现场钢管、钢筋的堆放，设立标志牌，起重工做好配合工作（钢筋班长负责派人一天内完毕。）
2. 生活区必须规范架设电线，拆除宿舍内乱拖的电线，没收违章家电（由电工班组贯彻整治，一天前完毕）各宿舍长负责保持合格状态。
3. 木工棚必须在下班前清理干净，补齐消防设施（由包干人×××、×××负责）。
4. 清除南边道路障碍物，保持畅通。

以上四条第二天复查，所有整改完毕。
检查负责人：×××      复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.3.21


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：004

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年4月10日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部×××，各科室×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 钢筋切断机旁废钢筋太多。
          2. 电焊机出线松动，地面潮湿。
          3. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。
          4. 地下室施工临时扣件式钢管脚手架不规范。



	  检查结论及复查意见：
1. 钢筋加工现场废钢筋上午清理干净，分类归堆（钢筋加工组×××负责1天完毕）。
2. 对电焊设备全面检查，发现隐患及时消除（焊工×××负责,一天完毕）。
3. 围护网由架子班×××负责，一天内修好。
4. 落地扣件式钢管脚手架由架子班×××负责一天内整改完毕。

以上四条整改完毕，经复查符合规定。

 检查负责人：×××      复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.4.11


填表人：×××
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：005

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年4月30日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部、各科室、工种×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 施工便道损坏，现场环境较乱。
          2. 标准养护室记录不完整，缺页、缺项。
          3. 部分电箱门不关，防雨措施不到位。
          4. 钢筋加工棚搭设不规范。
          5. 二层以下扣件式钢管脚手架拉结太少。


	  检查结论及复查意见：
1. 现场道路东侧段二天内用混凝土修补。
2. 养护室记录，由资料员天天做好记录，实事求是。
3. 电工天天加强巡视检查，固定电箱门必须关上，移动电箱下班必须收回专人保管（当班电工督促各施工班组负责贯彻）。
4. 钢筋加工棚拆除，重新按标化工地规定搭设，并做好标色，二天内完毕（由架子班施工，钢筋班组配合）。
5. 脚手架增长拉结、斜撑，封好立网，补好漏洞（架子班负责一天内完毕）。

经检查：1、4、5条问题已所有整改。
        2、3条问题已责任贯彻到人。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.5.1


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：006

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年5月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部×××，各科室、各工种×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 施工道路不畅，模板、钢管随意乱堆。
          2. 电焊机搭铁用钢筋乱拖。
          3. 附着脚手架正在安装，各工种要协调配合。
          4. 木工间平刨噪声异常，需停机检修。
          5. 钢筋加工场物料杂乱。


	  检查结论及复查意见：
1. 派3人清理道路杂物，模板堆放整齐、就位，一天内完毕（木工组×××负责）。
2. 告知焊工，此后严禁用钢筋作搭铁，应按操作规程作业。
3. 附着脚手架安装过程，项目部应派安全员专职巡察，保证安全，做好各工种协调工作。
4. 木工机械必须在停电停机状况下由机修工做好检修工作。如零件损坏，必须调换，并做好保养工作。
5. 工期紧，钢筋、物料场派5人开夜工清理堆放齐整（以上问题两天内完毕）。
经检查，上述问题已整改完毕，责任制已贯彻。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.5.17


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：007

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年5月30日

	检查单位
	  公司质检科    参与部门：项目部、技术科、安全科、技术科、综合办、材料科

	检查项目
或 部 位
	施工现场、安全资料

	参与检查
人    员
	公司：×××、×××，项目部及各科室×××、×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 茶桶无防护设施；氧气、乙炔储存、堆放不规范；有两人未扣安全帽带。
          2. 附着升降脚手架底排隔离封闭不严，安全竹笆连接点太稀，安全立网有孔洞。
          3. 木工间刨花、木梢等成堆，圆盘锯无开关箱。
          4. 对焊机开关柄坏了、切断机漏油、砂轮开关损坏。
          5. 塔吊旁挂箱电源直接从瓷插接出。
          6. 油库无灭火机。
          7. 安全资料缺漏，记录比较简朴，口语化。

	  检查结论及复查意见：
1. 宿舍区、施工现场各搭设一个茶水棚，氧气、乙炔存放位置必须大于10m间距，两人不扣安全帽扣，应在周安全活动时间进行安全教育。
2. 附着升降脚手架底排隔离应所有封闭，重物所有清除，安全竹笆与护栏连接点每块不少于四点，破损的立刻换掉，立网孔洞修补，做到全封闭（由施工机械服务公司负责，使用部门保持合格状态）。
3. 木工间必须在一天内清理干净，分类堆放（由木工×××负责）。
4. 所有电气设备由修理部电工组×××负责全面检查保养，两天内完毕。
5. 安全资料应按施工现场安全生产保证体系管理资料规定制作、收集、整理、排序、记录，向规范化靠拢（资料员×××负责）。

经复查，以上问题均已贯彻整改。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.6.2


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：008

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年6月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 卷扬机钢丝绳磨损。
          2. 切断机刀片松动，漏油严重。
          3. 天气渐热，泔脚缸未加盖，天天倾倒。
          4. 脚手架上杂物太多，部分安全网有漏洞。


	  检查结论及复查意见：
1. 机修工紧固切断机刀片，调换油封，维修保养，卷扬机钢丝绳更换新的（机修工×××负责一天完毕）。
2. 泔脚缸加铝皮盖，当天泔脚，当天清除，食堂及宿舍周边设立蚊蝇笼子（由食堂负责人×××负责，两天完毕）。
3. 脚手架上杂物立刻清理，告知木工组不准在脚手架上堆放材料等物，安全网洞口必须封好。

上述问题在两天内整改完毕。
经复检，整改符合规定。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.6.17


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：区安监站安全抽查                                                    编号：009

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年7月2日

	检查单位
	  区安监站    参与部门：项目部、技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	区安监站：×××，项目部：×××、×××，各科室：×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 施工用电有三处未做到“一机一闸、一漏电开关”。电线架设未采用绝缘子。
          2. 附着升降脚手架个别穿墙螺杆有松动，螺杆螺纹外露局限性三牙，链条及导轮
轨润滑局限性。
          3. 楼层内少量临边洞口未设防护。



	  检查结论及复查意见：
1. 三处施工用电整改为“一机、一闸、一漏电开关、一插座”，电线架设用绝缘子固定（由电工×××一天内完毕，材料科配合购买移动电箱）。
2. 由施工机械服务公司负责对附着升降脚手架进行保修，除紧固串墙螺栓，加润滑油外，安全控制系统应进行检查（三天内完毕）。
3. 对所有临边洞口作检查，所有安装上防护栏杆、防护盖及安全平网（由架子班组负责，一天完毕）。

经复查，上述问题已作整改，符合规定。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.7. 4


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：010

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年7月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××、×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 三人未扣安全帽带。
          2. 通道爬梯底排角度太大。
          3. 卷扬机钢丝绳毛刺太多。
          4. 切断机防护棚太窄，局限性挡雨。
          5. 钢管未清除污染即上了油漆。


	  检查结论及复查意见：
1. 不扣安全帽带（钢筋组×××、×××）、（木工组×××）每人罚5元，并进行安全自身保护教育。
2. 通道爬梯整改，把本来的拆除，重新搭设，坡度不大于25°。使人走步轻松、安全（由架子工×××负责，两天内完毕）。
3. 卷扬机更换新钢丝绳，由机修工×××半天内完毕。
4. 此切断机已不使用，拆除该切断机，保养后送入库房。
5. 钢管油漆不符合规定，返工重漆不计工时。
经复查，上述问题整改合格。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.7.17


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：011

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年7月30日

	检查单位
	  项目部  参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	 施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 北侧附着升降脚手架底排缺少隔离。
          2. 脚手架斜道缺少灭火机。
          3. 两人安全帽带未扣好。
          4. 五层电箱照明插座已坏，漏电开关失灵。
          5. 木工平刨已不用，维修保养后送入仓库。


	  检查结论及复查意见：
1.脚手架底排缺少隔离，斜道缺少灭火机（由架子工×××半天完毕，材料科提供材料及灭火机）。
2.职工安全帽带未扣（泥工×××）处罚款伍元，班前进行安全教育。
3.五层电箱修理更换（由电工×××半天完毕），材料由仓库领取。
4.木工平刨已不用，由机修工拆除保养送入库存（半天完毕）。

复查结果，上述问题均已贯彻整改。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.8.1


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：012

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年8月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工操作面

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 钢筋冷拉作业现场围护栏杆不齐，有人跨越冷拉区。
          2. 14层1～18轴钢筋绑扎现场绑扎3m以上柱钢筋时，未搭设操作平台。
          3. 起吊钢筋骨架时，接应人员过早靠近。
          4. 14层19～36轴混凝土浇捣作业，２m以上框架过梁、雨篷未搭设操作平台。

	  检查结论及复查意见：
1. 立刻停止钢筋冷拉作业，加固围护栏杆，竖起严禁通行警示牌（由钢筋班组×××半天完毕），复查合格后方可复工。
2. 钢筋绑扎现场作业钢筋工必须按操作规范操作。木工组跟班作业，架设操作平台和可靠立脚点（停止不规范作业，立刻整改）。
3. 起吊钢筋骨架，下方严禁站人，必须待骨架降到距模板１m以下，才准靠近（立刻按规范规定执行）。
4. 浇筑２m以上的框架、过梁、小雨篷应设操作平台（停止不规范作业，立刻整改）。

以上问题由现场当班木工组、钢筋班组负责整改。
至下午3时复查，存在问题已整改，符合规定。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                             复查日期：2023.8.17


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：013

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年8月30日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	  施工操作面

	参与检查
人    员
	项目部×××、×××；各科室×××、×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 楼层移动电箱门未关上，插头损坏，用导线直接插入。
          2. 17层楼面现浇作业，临边防护栏杆、防护立网高度局限性。
          3. 插入式振动器电线在钢筋上乱拉硬拖。
          4. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽，未扣安全结。



	  检查结论及复查意见：
1. 楼层移动电箱门未关上，插头损坏，维修电工×××立刻作全面检查，换上新的插头，半天内完毕。
2. 17层楼面现浇作业的临边防护栏杆及立网应立刻加固加高（由架子工半天内完毕），未完毕前，要派专人监护。
3. 振动作业人员应注意，电线不得硬拖，必要时派辅助人员。
4. 在无可靠防护时，操作人员要带好安全帽，扣好安全结，并在天天早上上班前作安全教育。

以上问题当场由当班组负责人整改。
至下午３时复查，问题已整改完毕，符合规定。
检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.8.30


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：014

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年9月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科、材料科

	检查项目
或 部 位
	 施工操作面

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各部门：×××、×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 斜屋面钢筋绑扎无可靠立足处，临边洞口防护栏杆间距太大，横杆应设三道，密目立网高度局限性。
          2. 起吊钢筋用平台四周应设防护。
          3. 钢筋工有三人没带工具袋。
          4. 放在斜屋面上的钢筋没有可靠的防滑落措施。



	  检查结论及复查意见：
1. 木工立刻在斜屋面上搭设上下通道和操作立足平台，不得在斜屋面上自由攀爬，临边洞口防护栏杆加密加高，底部扎牢（由架子工×××负责半天完毕）。
2. 起吊钢筋平台四周设防护栏杆密目网（由架子工×××负责，半天内完毕）。
3. 三个没有带工具袋的操作工停工回去取了工具袋再来上班。
4. 放在斜屋面上的钢筋要用绳索系牢，防止滑落伤人。


以上四条至下午４时所有完毕。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.9.15


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：中秋、国庆节前安全检查                                              编号：015

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年9月27日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、综合办、安全科

	检查项目
或 部 位
	 施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××、×××，各科室：×××、×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 工地重要出入口要布置国庆宣传标语。
          2. 加强食堂卫生打扫工作，干干净净迎国庆。
          3. 宿舍床底下有电炉、电炒锅等大功率家用电器，国庆前要收交，由仓库管理员保管。
          4. 结构已封顶，屋面防水工程已完毕，屋面多余防水材料，节前要清运下来。
５. 脚手架顶排密目网未封好，架子上钢管、扣件、防水材料较多。

	  检查结论及复查意见：
1. 由综合办布置环境卫生整治，重要出入口、交通要道布置宣传标语；每周讲评会上做好节日安全文明宣传教育；做好探亲家属的安顿工作；改善食堂伙食，严禁宿舍内自行开伙仓、酗酒。
2. 电炉、电炒锅等大功率电器交由仓库保管员×××保管。
3. 屋面清理工作由泥工班组×××负责，派三人在一天内完毕。
4. 脚手架密目网必须上下系牢、封好，架子上多余材料，必须清除干净（由架子工一天内完毕）。
以上问题两天内整改完毕。
经复查，上述问题整改完毕。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.9.29


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：中秋、国庆后检查                                                    编号：016

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年10月6日

	检查单位
	  项目部    参与部门：安全科、综合办

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 脚手架底排隔离未所有封闭，密目网未封好。
          2. 东单元7层电梯井平网内有杂物。
          3. 18层多处阳台无防护栏杆。
          4. 楼层内砌块集中堆放。


	  检查结论及复查意见：
1. 脚手架底排隔离作全面检查、封闭，密目网要上下系牢。
2. 电梯井内平网杂物派两人清理，带好安全帽，系好安全带，两人配合清理，必须注意安全。
3. 18层因安装阳台栏杆拆除了临时护栏，告知电焊组，只能安装一只，拆除一只，不能一下子所有拆除。
4. 楼层内砌块应分散堆放，由泥工组负责整改。

以上问题一天内整改完毕。
经复查，以上问题已整改完毕。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.10.7


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：017

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年10月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科

	检查项目
或 部 位
	 施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 东单元电梯井对面两个预留洞未加盖。
          2. 东单元采光井脚手架拉结太少，脚手架上杂物较多。
          3. 西单元９层两只阳台未设防护栏杆。
          4. ９层电梯井内平网内有砌块等垃圾。
５. 砌墙的楼层内有隔夜剩余砂浆。


	  检查结论及复查意见：
1. 预留洞用木板钉好盖严。
2. 东单元采光井脚手架拉结加固，清除杂物。
3. 西单元９层两只阳台安装防护栏杆。
4. ９层电梯井内平网垃圾派两人清理。作业时，两人戴好安全帽，系好安全带，互相配合。
５. 将隔夜剩余砂浆清出楼层。

以上问题由泥工组×××负责，一天内完毕。
经检查，上述问题已整改，符合规定。

检查负责人：×××        复查人： 技术科：×××     安全科：×××
                                                             复查日期：2023.10.16


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：018
	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年10月30日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 北面12排六步脚手架临时断口处防护未连接。
          2. 西单元11层电梯井平网未做，11层有预留洞未封闭。
          3. 西单元11层楼梯整个梯段未做扶手。
          4. 塔吊旁0-02电箱内漏电开关失灵。


	  检查结论及复查意见：
1. 北面12排六步脚手架临时断口防护加固。
2. 11层电梯井平网必须架设好，预留洞用木板封好。
3. 西单元11层楼梯安装防护扶手。
4. 塔吊旁0-02号电箱必须派电工修理。
以上1、2、3条由架子工×××负责1天内完毕。
第4条由电工×××修理。

经复查，上述问题已整改完毕。


检查负责人：×××         复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                              复查日期：2023.11.1



填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：019
	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年11月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科

	检查项目
或 部 位
	 施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 楼梯及阳台栏杆多处拆除。
          2. 电焊、气焊操作不规范。
          3. 多人未扣安全帽带。
          4. 样板房平刨无接地，装饰材料乱堆放。
          5. 阳台密目围网多处因安装阳台栏杆烧破。


	  检查结论及复查意见：
工程内装饰全面开展，发生上述安全隐患带有普遍性，安全科、技术科应立刻采用有效措施。
（1） 针对目前现状和出现问题，加强对各工种各班组安全技术交底，并贯彻奖罚措施。
（2） 召开各部门、各工种、各班组安全会议，明确各自安全生产职责，做好协调配合工作。
（3） 上述安全问题由安全科×××负责,贯彻负责人在一天内整改完毕。


经复查，上述问题及所提规定均已贯彻。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                             复查日期：2023.11.17



填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：020

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年11月30日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 18层一台电焊机电源线长度超过规范规定。
          2. 施工现场临时用电线路架设不规范。
          3. 附着脚手架下降作业完毕后，密目立网未及时封闭。
          



	  检查结论及复查意见：
1. 把过长的电源线换成3m长电源线，另配一只动力移动电箱，随机使用（由电工×××一天完毕）。
2. 采用金属支架瓷瓶架设临时用电线路，用绝缘带进行绑扎、拉直,架空固定（由电工×××一天完毕）。
3. 附着脚手架下降作业完毕应立刻连接临时断口，封闭密目网（此项工作由××建筑机械服务公司完毕）。

经复查，以上问题已完毕，符合规定。

检查负责人：×××          复查人：安全科：×××
                                                             复查日期：2023.12.1


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：021

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年12月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 地下室设备安装焊、割作业周边有可燃物品、空油漆罐和包装外壳。
          2. 油漆仓库的灭火机超过保质期，未挂严禁烟火禁示牌。
          3. 顶棚批嵌用的登高脚手不规范。
          4. 电钻、手提砂轮电源插座未设立二级漏电保护。


	  检查结论及复查意见：
1. 地下室设备安装焊割作业周边必须清除可燃的油漆空罐和设备外包装盒（由安装组×××负责，2小时内清理干净，方可进行焊割作业）。
2. 油漆仓库及其他各处，超过保质期的灭火机，告知供应商调换药粉（两天内完毕）。
3. 不合格的装饰用登高人字梯及高凳所有整改，经检查合格后，方可使用（由油漆班组负责整改，一天内完毕）。
4. 所使用的各类移动电动工具、移动电箱，所有换上有二级漏电保护装置的插座（由电工
×××负责，一天完毕）。

经复查，上述问题整改完毕。

检查负责人：×××          复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                             复查日期：2023.12.17


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：节前安全检查                                                        编号：022

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年12月29日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 12层内装饰现场木工×××未戴安全帽。
          2. 地下室设备安装电焊、气割作业无人监护，与可燃工种交叉施工。
          3. 一台手提砂轮的防护罩已损坏，使用人×××未戴防护眼镜。
          4. 西单元电梯井口未设防护栏杆。



	  检查结论及复查意见：
1. 12层内装饰现场木工×××未戴安全帽，罚款5元，并进行安全教育。
2. 地下室焊、割作业现场无人监护，当班监护人罚款100元，油漆工停止作业，撤去可燃物品。
3. 手提砂轮更换新的罩壳，作业人员必须对的使用劳动防护用品。
4. 西单元电梯井口加设防护栏杆。
以上问题由安全科×××负责贯彻整改，一天内完毕。

经复查，上述问题已整改，符合规定。

检查负责人：×××      复查人：×××      技术科：×××     安全科：×××
                                                            复查日期：2023.12.30


填表人：××× 
安 全 检 查 记 录 表
     安6-1  
检查类型：定期安全检查                                                        编号：023

	单位名称
	  ××市××建筑安装工程有限公司
	工程名称
	××花苑三期3号楼
	检查时间
	2023年1月15日

	检查单位
	  项目部    参与部门：技术科、安全科

	检查项目
或 部 位
	  施工现场

	参与检查
人    员
	项目部：×××，各科室：×××、×××、×××、×××

	  检查记录：
          1. 阳台栏杆和窗的安装施工作业，有在同一垂直线上下同时进行的现象。
          2. 脚手架立网破损，连接扣未所有扣牢。
          3. 室内精装饰材料乱堆乱放，易燃物品未放入仓库内，而是堆在楼层里。
          4. 已安装的落地玻璃隔断，无明显的防碰撞标志。



	  检查结论及复查意见：
1. 告知各工种互相协调，严禁在同一垂直面上同时作业（由安全员×××协调）。
2. 脚手架立网破损严重的所有调换，连接扣扣牢（由架子工×××负责,一天内完毕）。
3. 室内精装饰材料由施工班组各自堆放整齐，油漆等易燃物品放在楼层内一不安全，二易失窃，应所有入库，用多少领取多少（由各班组长负责,一天内完毕）。
4. 已安装的落地玻璃必须有醒目的防碰撞标志（由油漆工×××负责,半天内完毕）。


经检查，上述问题已整改，符合规定。

检查负责人：×××        复查人：技术科：×××     安全科：×××
                                                            复查日期：2023.1.16


填表人：××× 


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/947136142061006033

