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1 、建设项目基本情况
	项目名称
	金华博铭机械有限公司年产 120 万套叶导轮建设项目

	建设单位
	金华博铭机械有限公司

	法人代表
	
	联 系 人
	

	通讯地址
	金华经济技术开发区青莲路 8 号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	321000

	建设地点
	金华经济技术开发区青莲路 8 号

	立项审
批部门
	金华市经济技术开发区管委会 经济发展局
	批准文号
	330000171116107711A

	建设性质
	新建√    改扩建  技改
	行业类别 及 代 码
	35 专用设备制品业

	占地面积 （m2）
	18901
	绿化面积 （m2）
	/

	总投资
	2215 万元
	其中：环 保 投 资
	60 万元
	环保投资占 总投资比例
	2.7%

	评价经费 (万元)
	/
	预期投
产日期
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	工程内容及规模：
1 、项目由来
金华博铭机械有限公司是一家专业从事叶导轮制造、销售的企业。为顺应市场需求， 企业决定投资 1815 万元， 租用金华金久水晶钻公司位于在金华经济技术开发区青莲路 8  号的闲置厂房，购置中频炉、数控车床等设备，实施年产 120 万套叶导轮建设项目。本项 目投产后，预计实现年总产值 5000 万元。本项目已于 2017 年 11 月由金华经济技术开发
区管委会经济发展局备案，备案号： 330000171116107711A（详见附件 1）。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规 定， 该项目需要进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项 目属于“二十四、专用设备制造业——70 、专用设备制造及维修 ”，生产内容不涉及电镀 或喷漆工艺，不属于仅组装项目， 应编制环境影响评价报告表。金华博铭机械有限公司
委托金华市环科环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 我公司组织有关人




-1 ―
建设项目基本情况
	员在对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上，根据工程项目的环境影响特
点，按国家《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制了本项目的环境影响报告表。
2、建设内容
（1）产品名称及生产规模， 见表 1- 1。
表 1- 1        项目产品及生产规模

	序号
	产品名称
	产品年产量

	1
	叶导轮
	120 万套



（2）项目所需原辅材料，见表 1-2。
表 1-2        项目所需原辅材料一览表

	序号
	原材料名称
	消耗量
	备注

	1
	生铁
	624 t/a
	/

	2
	铜
	72 t/a
	/

	3
	镍
	204 t/a
	/

	4
	清洗剂
	12 kg/a
	清洗剂为普通洗衣粉

	5
	切削液
	5 t/a
	机加工使用

	6
	机油
	2 t/a
	机械设备使用

	7
	工业石蜡
	5t/a
	用于制壳

	8
	石英砂
	12t/a
	用于制壳

	9
	莫来粉
	80 t/a
	用于制壳

	10
	水
	1620 t/a
	/

	11
	电
	12 万度/年
	/
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	（3）项目生产设备，见下表 1-3。
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	表 1-3        项目所需生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号/规格
	数量（台/套）

	1
	电加热中频炉
	0.5t
	3

	2
	抛丸机
	/
	1

	3
	数控车床
	/
	50

	4
	超声波清洗设备
	/
	1

	5
	注蜡机
	/
	3

	6
	粘浆机
	/
	1

	7
	脱蜡釜
	/
	1

	8
	滚筒淋砂机
	/
	1

	9
	焙烧炉
	/
	1



（4）土建内容
本项目系租用金华金久水晶钻公司位于在金华经济技术开发区青莲路 8 号的闲置厂 房进行建设， 厂区占地 18901m2 ，总建筑面积共计 10000m2 。厂区设置有一幢仓库、 三 幢厂房及附属设施， 一幢办公楼以及一座污水处理站。项目总平面布置基本合理，厂区
平面布置示意图见图 1- 1。
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	[image: ]熔化车间
制壳车 间抛丸车 间
污水处理站
金久公司闲置厂房
数控车间
仓库
办公楼
大门


	图 1- 1    厂区平面布置示意图
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	（5）公用工程
① 给排水
给水  水源为工业区供水管网。
排水  企业排水采用雨、污（废）水分流制，厂区雨水收集后由排至市政雨水管网， 生活污水经厂内沼气净化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后
纳管，送金西污水处理厂处理达相应标准后最终排入衢江。
②供电
项目供电由附近变电所接入， 厂区内配电房设 1  台 250KVA 变压器及厂内现有供电
系统， 用电网络呈树状分布，线路全部采用电缆地埋敷设方式。
3、项目投资及资金来源
项目总投资 2215 万元， 其中固定资产投资 1715 万元（其中土建 1485 万元； 安装 50 万元； 工程建设及其费用 80 万元； 预备费 100 万元），铺底流动资金 500 万元，资金由企
业自筹解决。
4、劳动定员及生产组织
本项目劳动定员 80 人，实行三班工作制，每班工作 8 小时，年工作 300 天。
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	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目选址于金华经济技术开发区青莲路 8 号，本项目属于新建项目，无原有污染情
况及主要环境问题。
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2 、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）：
1、地理位置
金华市位于浙江省中部， 金衢盆地东段， 界于东经 119°14′~120°47′、北纬 28°32′~29°41′  之间。东临台州市，西连衢州，南毗丽水，北接杭州、绍兴。市域东西长 151km，南北宽  129km。是全省重要的交通枢纽， 目前已有铁路浙赣线、金温线、金千线， 公路 330 国道、
03 省道、 45 省道、杭金衢高速公路、金丽温高速公路等在此交汇，交通十分便利。
本项目位于金华经济技术开发区青莲路 8 号 ，周围环境概况见表 2- 1 和图 2- 1。
表 2- 1            项目周围环境概况

	方位
	距离
	环境概况

	东
	相邻
	道路、山下周村

	南
	相邻
	青莲路

	南
	隔青莲路
	汤溪齿轮机床有限公司

	西
	相邻
	金华市德迈五金制造有限公司

	北
	相邻
	浙江好易超细织物有限公司





[image: ][image: ] 北

浙江好易超细
织物有限公司


山下周村
本项目所在地
金华市德迈五
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	金制造有限公司
青 莲 路
汤溪齿轮机床有限公司
图 2- 1    周边位置关系示意图
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建设项目所在地自然环境社会环境简况
	2、地形、地貌、地质
金华市地形属浙中丘陵地区， 地势南北高而中部低， 大体可分四部分。北山山地， 属龙 门山脉， 主峰为大盘山； 南山山区， 属仙霞岭山脉， 小龙葱尖为最高峰； 丘陵界于南北山地 与沿江平原之间， 多为垂直于盆地边缘的龙岗状丘陵； 沿江平原， 沿东阳江、武义江和婺江 两岸及衢江南侧分布， 为近代冲击平原， 宽窄不等。金华市属金衢盆地， 海拨高度均在百米
以下，土壤特征为“酸、瘦、粘”属红壤。
金华市地处我国东部华夏系一级 60 隆起带上。全省最大的江山──绍兴深断裂带， 自西 南──东北穿越本市，将该市分为两个大地构造单元：即西北部的钱塘江拗陷区，东南部的 浙闽隆地区。市域地质构造复杂， 地层岩石分布， 周缘山地主要是上侏罗统火山岩； 丘陵地 区主要是白垩纪红色碎屑岩； 沿江平原及盆地底部， 表面覆盖着第四系松系变质岩及上古生
界地层呈局部零星分布。
金华市海拔约 45m，位于市区北部的金华山主峰 1312m。市域地貌形态主要包括山地、
丘陵和平原等三大类型。
3、气象特征
金华市属中亚热带季风气候区， 总的气象特征是四季分明、气温适中、日照充足、雨量 丰富， 年主导风向为东北偏东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北两侧多、东 部偏少、西部较多。受盆地地热影响， 气温日差较大， 气温垂直分布明显。 一般情况春末夏 初气温变化不定， 雨水集中， 时有冰雹大风； 盛夏炎热少雨， 常有干旱； 秋季凉爽、空气湿
润、时间短；冬季晴冷干燥。主要特征指标如下：
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	历年平均气温
极端最高气温
极端最低气温
年平均相对湿度
平均降水量
年平均降雨日
年平均降雪日
平均霜日
全年日照时数
	17.3℃
41.2℃
-9.6℃
77%
1406mm
158d
10d
30d
2063h
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建设项目所在地自然环境社会环境简况
	年辐射总量
年平均风速
历年最大风速
	112KCal/cm2
2.5m/s
22m/s

	4、水文特征
金华市河流以金华江为主，其上游是东阳江支流武义江，还有大小支流百条， 呈树枝 状分布， 水系十分发达。河流大多沿构造型断裂发育， 源短流急，比降大，多为山溪型河
流。水量较丰富，径流季节变化显著，调节能力差。
5、植被、生物多样性
金华充沛雨量， 日照时数长、有霜期短，很适合植被发展。南、北山森林覆盖率大， 低山丘陵树木茂密、树种丰富， 植物种类多。主要分布常绿阔叶林和针叶林、落叶阔叶林 及几十个品种的竹类， 构成常年青翠的常绿针阔林群落和春夏苍翠、秋冬桔黄的阔叶林群 落。主要树种有马尾松、黑松、金钱松、柳杉、池杉、湿地松等针叶林，香樟、苦槠、青 冈、冬青等常绿树和刺槐、枫香、花香、白栎、麻栎、柿等落叶阔叶林；竹类有毛竹、刚 竹、孝顺竹、淡竹、箬竹等。还有何首乌、木香、蔷薇、爬山虎等藤本植物， 更有茶花、 佛手、白兰花等名闻全国。金华享有“ 中国花卉之乡”之美誉。植被结构多样性，且动物种
类也十分繁多。
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	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：
1、行政区划与人口
金华市下辖两区七县市，全市土地面积 1.09 万 km2 。年全市出生人口 59604 人，出生 率 12.51‰；死亡人口 32161 人，死亡率 6.75‰；人口自然增长率 5.76‰。年末总人口 478.09 万人，其中市区 96.10 万人；城镇人口 210.90 万人，其中市区 45.70 万人。平均每户家庭
人口 2.57 人。
2、金华市社会经济发展概况
2016 年全市实现生产总值(GDP)3635.01 亿元，按可比价计算，比上年增长 7.5%。其 中：第一产业增加值为 148.06 亿元，增长 1.9%；第二产业增加值为 1585.61 亿元，增长 4.9%； 第三产业增加值为 1901.34 亿元，增长 10.3%。全市人均生产总值达到 75742 元（按 2016  年年均汇率折算为 11403 美元），增长 6.7%。第一、二、三产业增加值占地区生产总值的
比重由上年的 4.1∶45.6∶50.3 变化为 4.1∶43.6∶52.3,三产比重比上年提高 2.0 个百分点。
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建设项目所在地自然环境社会环境简况
	3、金华经济技术开发区简介
金华经济技术开发区原名金华市经济技术开发区，成立于 1992 年 6 月。 1993 年 2  月，经浙江省人民政府批准成为省级开发区。 2005 年 12 月，经国家发改委审核，更名 为浙江金华经济技术开发区， 2010 年 11 月 11  日，国务院批准（国办函【2010】166 号）， 升级为国家级经济技术开发区， 定名为金华经济技术开发区， 实行现行国家级经济技术
开发区政策，成为浙江中西部地区唯一的国家级经济技术开发区。
金华经济技术开发区和金华省级高新技术产业园区实行“一套班子、两块牌子” 的运 行模式， 托管婺城区苏孟乡、秋滨街道、三江街道、西关街道和江南街道， 行政管辖面 积 82.86 平方公里， 建成区面积 40 平方公里， 集聚人口 35 万。先后被评为“ 国家青年科 技创新示范基地”、“华东地区最具竞争力优秀创业园区”  、“浙江省外商投资新能源汽车 产业基地” 、“浙江省电子信息产业基地” 、“浙江省国际服务外包示范园区” 、“浙江省现 代服务业集聚示范区”、“首批省级电子商务示范园区”、“浙江省工业循环经济示范园区”、
“2013 浙江新型城镇化（产城融合）示范区等”。
金华经济技术开发区金西区块成立于 2003 年 3 月，原名为金华金西经济开发区， 是金华市区重点开发的“一中两翼两三角”之一，是婺城的重点工业发展区，也是统筹区 域和城乡协调发展的重要发展区。2006 年 4 月经省政府批准升格为省级开发区， 并更名 为浙金西经济开发区。金华市政府委托婺城区管理金西开发区，开发区受婺城区委托，
管辖汤溪镇、罗埠镇、洋埠镇三镇，辖区面积 170.81km2 ，总人口 10 万人。
金西经济开发区开发建设的性质为： 以工业为主， 旅游、居住、城市服务业为一体 的现代化新兴的工业城市。其产业定位为： 产业特色鲜明、综合配套能力强的现代制造 业集聚区， 今后的发展方向和集聚的主要产业是： 纺织服装、五金汽配、食品加工。目 前， 成功培育出了万里扬、星腾等一批国内外知名企业和金华市优势企业， 形成了纺织
服装、汽摩配、工量具、造纸、建材、工艺品、饰品、小商品制造等优势行业。
2013 年 11 月，根据市委、市政府《关于完善金华经济技术开发区和金西经济开发 区管理体制的意见》，两个开发区成建制整合，管理机构实行“一块牌子、统一对外， 一 套班子、统筹管理”。同时，保留金华高新技术产业园区和金西经济开发区牌子，原金 华经济技术开发区称金华经济技术开发区江南区块， 原金西经济开发区称金华经济技术
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	开发区金西区块。原由金华经济技术开发区、金西经济开发区托管的乡镇（街道） 由整
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建设项目所在地自然环境社会环境简况
	合后的金华经济技术开发区托管， 包括三江街道、江南街道、西关街道、秋滨街道、苏
孟乡、汤溪镇、罗埠镇、洋埠镇，面积 253.86 km2。
4、金华市金西海元污水厂概况
（1）建设地点及服务范围
① 建设地点
金西海元污水厂规划选址在罗埠镇西南面， 西金店村——厚大溪以南地块， 该地块 位于罗埠镇镇区下风向， 对镇区的环境影响较小， 且离上游自来水厂较远， 有利于施工
和运行管理。
② 服务范围
一期工程（2010 年） 以接纳金华经济技术开发区金西区块安正路工业废水为主， 包 括启动区、北部工业区块和东部工业区块的废水， 工程服务范围 8.12km2 ，服务人口 5.9 万人； 远期（2020 年） 逐渐接纳汤溪镇、罗埠镇和洋埠镇三个镇区的工业废水和生活污
水，工程服务范围进一步扩大，服务人口扩大至 14 万人。
（2）工程规模
金华市金西污水处理一期工程规模为 2 万 t/d（远期工程规划为 5 万 t/d），废水含有 工业废水、生活污水，污染水质复杂程度中等；配套管网管道总长 34.941km，管径
DN400～DN1000。
由于金华金西海元水处理有限公司一期进水中工业废水比例较大，约占 85.5%，水 量、水质波动较大，故二期处理工艺在一期处理工艺上进行了优化，在 A2/O  主工艺前 增加了水解酸化工艺， 以提高废水的可生化性。水解酸化单元在设计时将一期工程一并
考虑在内，处理能力设计为 5 万 t/d。
（3）进出水水质标准及污水配套收集系统
① 金西海元污水厂进水和出水水质标准
金西海元污水厂所接纳污水经 A2/O 工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标
准》（GB18918-2002）中一级 A 类标准后排放，具体排放水质标准见表 2-2。
表 2-2        金西海元污水厂进水和出水水质标准
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	项目
	BOD5
	CODCr
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH
	石油类
	

	
	进水， mg/L
	160
	450
	300
	30
	40
	4
	6~9
	30
	

	
	出水， mg/L
	10
	50
	10
	5（8）
	15
	0.5
	6~9
	1
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	注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标， 括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 ② 污水配套收集系统
根据金西经济开发区的地理情况，管网的布设相应分为三个区：
东区： 该区东北部为浙赣铁路环绕， 西至厚大溪， 南至汤溪镇界。鉴于东区工业园 的地势为西高东低， 污水收集支管由西向东铺设， 干管沿浙赣铁路铁路西侧由南向北敷 设， 穿越铁路涵洞， 并与启动区块主干管于周下山村处交汇， 然后由压力流主干管接至
北区块，最后沿 46 省道下方的主干管接入污水处理厂。
启动区： 启动区范围东至白汤路、北至浙赣铁路、南至汤溪镇界。该区块地势南高 北低、东高西低， 考虑到现有污水支管大都自东向西布设， 因此该区近期的截污主干管
考虑设在 13#路由南向北敷设，穿越铁路涵洞后向东与东区块主干管交汇。
北区： 北区范围包括杭金衢高速公路以北、46 省道以南、罗泽路以西的区域， 同时 也包含了洋埠和罗埠两镇镇区。洋埠镇区的生活污水和工业废水经收集后通过泵站由重 力管自西向东沿 46  省道输送至污水处理厂，沿途收纳北区工业园污水；罗埠镇污水干
管采用重力流的形式沿 46 省道自东向西铺设， 主要收纳罗埠镇的生活污水和工业废水。
（4）污水厂处理工艺
金西海元污水厂采用水解酸化+A2/O 工艺（即厌氧-缺氧-好氧工艺），该工艺具有脱
氮除磷功能。
（5）尾水纳污水体的影响
根据《金华市金西污水处理一期工程环境影响评价报告书》（报批稿）：在 90%保证 率最枯月平均流量下， 处理尾水 COD 达标排放工况下， 自排放口下游 COD 水质可达到 Ⅲ类水质标准， 处理尾水对下游河段 COD 浓度贡献值仅有 0.037~2.01mg/L，污水处理 厂处理尾水对下游河段的 COD 水质影响不明显；在 90%保证率最枯月平均流量下，处
理尾水氨氮达标排放工况下，自排放口下游氨氮水质可达到Ⅲ类水质标准。
（6）项目与金西海元污水厂的关系
本项目位于金华经济技术开发区青莲路 8  号 ，项目废水经预处理达标后可接入市
政污水管网，送到金西海元污水厂处理达标后排放，最终排入衢江。



-10 ―
	5、项目的建设、选址与城市规划的相容性分析
（1）金华市城市发展总体规划简介
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	根据《金华市城市总体规划》（2006～2020 年），规划城市的发展情况主要有以下几
个方面：
城市性质： 浙江省中西部地区的中心城市，重要的交通、信息枢纽。
城市规模：人口： 2020 年市区人口预测为 165— 185 万人，城市化水平 84%；中心 城区人口预测为 100 万人，金东经济开发区人口预测为 24—26 万人， 金华经济技术开
发区金西区块人口预测为 9— 10 万人。
建设用地： 2020 年市区城乡建设用地总规模为 205 平方公里； 中心城区建设用地规 为 115 平方公里，金东经济开发区建设用地规模为 35—45 平方公里，金华经济技术开
发区金西区块建设用地规模为 15—20 平方公里。
总体布局：
市区层次（规划范围 2044 平方公里）：重点深化“一中两翼两三角、聚合主轴线” 的 战略思路， 在市区范围内统筹部署空间发展战略与城乡居民点体系， 市区城乡一体化交 通网络， 处理好自然资源保护与开发的关系， 确定需要保护的自然资源与生态空间， 实
现可持续发展。
中心城区层次（规划范围约 280  平方公里）：基本框架不变，根据规划实施情况及 相关深化规划的要求， 结合市区空间发展战略， 适当扩大用地规模， 并实施局部布局调
整。适当扩大用地规模，并实施局部布局调整。
市区空间发展战略：“两山一廊，聚合主轴”。
“两山一廊” ：南山、北山为主要生态空间加强保护，中部走廊作为发展主轴妥善安排
城乡发展空间与生态空间，形成市区“两山一廊” 的总体格局。
“ 聚合主轴” ：以“一中两冀两三角” 、“ 聚合主轴线、强化浙中城市群内核功能”为城 乡发展总体思路， 加快中部走廊的人口与产业集聚， 并妥善安排城乡发展空间与生态空 间。突出金义主轴线的地位， 中心城区、两个外围开发区同步推进， 适度扶持位于主轴
上条件较好的城镇作为重点镇。
市区综合交通规划：
公路： 形成“五高十三联” 的公路主骨架网络。“五高”为杭金衢， 杭金衢高速公路支
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	线，金丽温，甬金，临金高速公路五条。 “十三联” 以金义主轴线尤其是义乌方向
为重点的十三条国省道、城际公路。
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	铁路：浙赣铁路、杭长客运专线、金温铁路、金甬铁路、金台铁路。
航空： 在蒋堂镇区北侧预留机场用地， 远期在义乌与金华之间预留浙中机场， 规划
等级为 4D 级。
水运：金华江规划为五级双线干航道，义乌江、武义江为六级双线支航道。
城市轨道交通规划： 中心城区远景可采用轻轨， 并向外延伸轨道线路， 优先考虑东
西主轴线上的延伸。
中心城区总体布局： 形成“一个核心区七大功能区” 的总体布局结构。
“核心区” ：即一环以内的内城区，是全市金融贸易、商业服务、行政文化、娱乐休
闲的中心。
“七大功能区” ：（1）城南：以湖海塘高级休闲居住为特色的综合区。（2）城北：以  浙师大为特色的综合区。（3）城东：以金东新区公共中心为特色的综合区。（4）城西：  以十里长湖公园为特色的综合区。（5）城东北： 以仙桥交通枢纽， 物流仓储中心、 区域  性市场的产业园区。（6）城西南： 以市级工业园区和高新科技园区为主的产业园区。（7）
城西北：以临江、栅川工业区为主的工业组团。
中心城区道路、广场： 道路网主框架采用环状和方格网相结合的布局形式， 形成三
纵：双龙街、八一街、东市街；
三横：人民路、李渔路、现 330 国道城区南段；
三环：内环、二环、三环（城市快速路）
轨道交通规划：远景轻轨线路形成李渔路、八一路“十”字型格局。
中心城区绿地系统：重视城市自然特征， 利用外围生态绿地， 形成三大三小六个绿 楔，以“一滩、 一洲”为中心，以三江六岸公园绿带为骨架，以大型城市公园和大型城郊 公园（风景区） 为重点， 形成生态环境优良， 景观特征明显， 具有金华特色的城市绿地
系统。
近期达到绿地率 30%以上， 人均公共绿地 8 平方米以上。中期绿地率 35%以上， 人
均公共绿地 10 平方米以上，远期绿地率 40%以上，人均公共绿地 12 平方米以上。
项目位于金华经济技术开发区，属于七大功能区之一，符合金华市总体规划要求。
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	6 、项目所在地环境功能区划
根据《金华市区环境功能区划（送审稿）》（金华市人民政府， 2015 年 8 月），将金 华市区划分为 6 类，43 个环境功能区， 其中自然生态红线区 6 个、生态功能保障区 7 个、 农产品安全保障区 2 个、人居环境保障区 14 个、环境优化准入区 10 个和环境重点准入 区 4 个。其面积分别为 607.16 、535.22 、532.36 、198.95 、100.44 和 75.35 平方公里， 分
别占区划总面积的 29.62% 、26.11% 、25.98% 、9.71% 、4.90%和 3.68%。
本项目位于金华经济技术开发区青莲路 8  号 ，属于环境重点准入区――金华开发
区金西环境重点准入区，其编号为 0702-Ⅵ-0- 1，其环境功能区的规划如下：
（1）基本特征
面积 20.28 平方公里；
包括汤溪区块和罗埠-洋埠区块，其中汤溪区块又分为东西两个部分，国家级金华经 济技术开发区金西分区以工业发展为主的区块， 金西分区开发目标定位为： 以发展工业 为主， 旅游商贸相配套，建设成为新兴的现代化工业城市。功能区规划主要发展织造产
业、工艺品制造、饰品制造、汽摩配制造和小商品科技等产业，其中汤溪区块的东区块
为列为省黄土丘陵非农开发试点区块。
环境功能综合评价指数：较高。
（2）主导功能与环境目标
①主导环境功能：
提供健康、安全的工业生产环境。
②环境质量目标：
地表水环境质量达到Ⅲ类标准；
环境空气质量达到二级标准；
土壤环境质量达到相应评价标准；
声环境质量达到 3 类标准。
③生态保护目标：
构建环境优美的生态工业园区。
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	①严格按照区域环境承载能力， 控制区域排污总量和三类工业项目数量； 新建二类、
三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平；
②调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件；
③禁止畜禽养殖；
④禁止新建入河（湖）排污口，现有的非法入河（湖）排污口责令关闭或纳管；
⑤合理规划居住区与工业功能区， 限定三类工业空间布局范围， 在居住区和工业区、
工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全；
⑥加强土壤和地下水污染防治；
⑦加大工业点源达标治理力度， 推进企业废水治理设施建设， 加快污水处理配套管
网规划与建设，提高企业污水纳管比例；
⑧防范重点企业环境风险；
⑨最大限度保留原有自然生态系统， 保护好河湖湿生境， 禁止未经法定许可占用水 域； 除以防洪、重要航道必须的护岸外， 禁止非生态型河湖堤岸改造； 建设项目不得影
响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
（4）负面清单
部分三类工业项目，包括： 43、炼铁、球团、烧结； 44、炼钢； 45、铁合金制造；  锰、铬冶炼； 48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全 部）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生 物制油及其他石油制品； 87、焦化、电石； 88、煤炭液化、气化； 112、纸浆、溶解浆、 纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒） 制品（制革、毛皮
鞣制）；120、纺织品制造（有染整工段的）等。
本项目属于专用设备制品业，根据《产业结构调整指导目录（2011  年本）》（2013 年修订），本项目不属于文件中的限制类和淘汰类。可见，本项目的建设不在环境功能
区的负面清单中，且符合管控措施要求，因此符合环境功能区划要求。
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	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、
地下水、声环境、生态环境等）：
1、项目所在地区域环境质量
（1）项目所在区域水环境质量现状
项目废水最终排入衢江， 本次环评采用引用金华市环境监测中心站 2016 年衢江洋
港、横山断面监测数据，结果见表 3- 1。
表 3- 1    2016 年衢江常规断面水质监测结果 单位（除 pH 值外）：mg/L

	污染物 断面
	pH 值
	DO
	BOD5
	氨氮
	CODMn
	石油类

	
洋港
	范围
	7.02~8.82
	7.28~9.12
	1.9~3.6
	0.044~0.801
	1.2~3
	0.02~0.05

	
	均值
	7.52
	8.12
	2.58
	0.351
	2.26
	0.035

	
横山
	范围
	6.5~7.94
	6.87~11.39
	2.2~3.4
	0.048~0.806
	1.1~3.1
	0.01~0.04

	
	均值
	7.44
	8.39
	2.58
	0.371
	2.26
	0.025

	Ⅲ类水标准 （范围）
	6~9
	≥5
	≤4
	≤1
	≤6
	≤0.05


由监测结果可知， 2016  年衢江洋港、横山监测断面的水质指标能满足《地表水环
境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（2）项目所在区域大气环境质量现状
本次评价采用金华市环境监测中心站 2016 年常规大气监测资料进行现状评价，具
体结果见表 3-2。
表 3-2      2016 年金华市常规大气监测结果  单位： mg/m3

	污 染 物
	SO2
	NO2
	PM10

	2016 年平均值
	0.015
	0.036
	0.063

	二级标准年平均值
	0.06
	0.04
	0.07
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		比标值
	0.25
	0.9
	0.9


由监测结果可知，金华市 2016 年 SO2 、NO2 、 PM10 可达到《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准。
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	（3）项目所在区域声环境质量现状
项目位于金华经济技术开发区青莲路 8 号 ，根据现场踏勘，项目所在区域声环境质 量现状较好， 厂界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3  类区标准要求，最 近敏感点山下周村可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类区标准要求，项
目声环境现状监测值见下表 3-3。
表 3-3      项目周围环境现状噪声值

	监测点名称
	昼间测量值，dB(A)
	夜间测量值，dB(A)
	标准值

	
	
	
	昼间
	夜间

	东厂界
	54.1
	47.8
	65
	55

	南厂界
	55.8
	49.2
	65
	55

	西厂界
	58.6
	51.5
	65
	55

	北厂界
	54.5
	47.9
	65
	55

	山下周
	53.1
	49.8
	60
	50


2、项目所在区域周边污染源情况及主要环境问题
（1）周边污染源情况
根据现场踏勘， 厂区周边企业主要从事金属制品、纺织品生产等。
（2）对本项目的影响程度
根据现场踏勘， 在正常生产的前提下， 项目建设地周边企业对本项目基本没有影响。
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	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、水环境保护目标
（1）项目废水排放去向
项目生活污水依托厂内沼气净化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中 三级标准后纳管， 经金西污水处理厂处理达标后排入衢江。生产废水经厂内污水处理设施 预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后纳管，经金西污水处理厂
处理达标后排入衢江。
（2）水环境保护目标
项目最终纳污水体衢江，评价范围内其水环境功能区要求为《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水标准。因此， 本项目水环境保护目标为废水排放后， 衢江水质维
持现状， 金西污水处理厂运行不受冲击。
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环境质量状况

	2、陆地环境保护目标
根据现场踏勘，项目所在地周围环境各敏感目标的详细情况及保护级别见表 3-3。
表 3-3        各敏感目标详细情况一览表

	序号
	敏感目标名称
	规模人数
	方位
	距厂界的距离
	距车间的距离
	保护级别

	1
	山下周村
	386 人
	西
	10m
	22m
	A 、S


注： A——环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
S—— 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
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4、评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	1、地表水环境质量标准
（1）地表水环境质量功能区
项目所在地最终纳污水体衢江， 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案 （2015）》（浙江省水利厅，浙江省环保厅， 2015 年），衢江纳污水域水环境功能区
为多功能区，具体见表 4- 1。
表 4- 1    衢江水域水环境功能区

	水功能区名称
	水环境功能区
	
河流
	起始 断面
	终止 断面
	现状 水质
	目标 水质

	编号
	名称
	编号
	名称
	
	
	
	
	

	
G0101400103013
	衢江兰溪农 业用水区
	
330781GA010301000650
	农业用
水区
	衢江
	兰溪
山峰
张
	衢江应 家
	Ⅲ
	
Ⅲ


（2）地表水环境质量标准
项目纳污水体衢江执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准，
见表 4-2。
表 4-2    地表水环境质量标准（III类标准）

	项目
	pH 值
	DO
(mg/L)
	CODcr
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	石油类
(mg/L)

	标准值
	6～9
	5
	20
	4
	1.0
	0.05


2、环境空气质量标准
（1）环境空气质量功能区
项目位于金华经济技术开发区青莲路 8 号 ，根据《浙江省环境空气质量功能
区划分方案》，该项目所在地为二类区，环境空气质量功能区属二类区。
（2）环境空气质量标准
根据浙政办发[2012]35 号文， 项目环境空气中常规污染物执行《环境空气质量
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	标准》（GB3095-2012），详见表 4-3。
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评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	表 4-3        环境空气质量标准（二级）

	污染物项目
	平均时间
	浓度限值（二级）
	单位

	PM10
颗粒物（粒径小 于等于 10μm）
	年平均
	0.070
	







mg/m3

	
	24 小时平均
	0.150
	

	


SO2
	年平均
	0.060
	

	
	24 小时平均
	0.150
	

	
	1 小时平均
	0.500
	

	


NO2
	年平均
	0.040
	

	
	24 小时平均
	0.080
	

	
	1 小时平均
	0.200
	


3、声环境质量标准
（1）声环境功能区
本项目位于金华经济技术开发区青莲路 8 号 ，属于以工业生产为主要功能的地
块， 声环境属 3 类功能区。
（2）声环境质量标准
本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，
敏感点声环境执行 2 类标准， 见表 4-4。
表 4-4    声环境质量标准

	
声环境功能区类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	2 类
	60
	50

	3 类
	65
	55
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[bookmark: bookmark5]评价适用标准
	污 染 物 排 放 标 准
	1、水污染物排放标准
项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中的三级排放标准  及金西污水处理厂的纳管标准后， 经开发区污水管网进入金西污水处理厂处理， 金  华市金西污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
一级标准 A 标准。详见表 4-5。
表 4-5    废水排放标准（单位： mg/L，pH 除外）

	控制项目
	pH
	CODCr
	氨氮*
	SS
	石油类
	BOD5
	LAS

	（GB8978- 1996） 三级标准
	6～9
	500
	35*
	400
	30
	60
	20

	（GB18918-2002） 一级标准 A 标准
	6～9
	50
	5
	10
	1
	10
	0.5


注：项目氨氮纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）， 其它企业间接排放限值。
2、废气排放标准
（1 ） 项目熔化烟尘排放执行 《 工业炉窑大气污染物排放标准 》
（GB9078— 1996）中表 2、表 3 规定执行，具体见表 4-6。
表 4-6      烟尘排放标准

	
炉窑类别
	排放限值
	
无组织排放烟（粉）尘最高允 许浓度（mg/m3）

	
	烟（粉）尘浓度
（mg/m3）
	烟气黑度   （林格曼级）
	

	熔化炉
	金属熔化炉
	150
	1
	5.0（有车间厂房）


（2 ）项 目石蜡废气 、抛 丸粉尘排放执行《 大气污染物综合排放标准 》
（GB16297— 1996）中新污染源二级标准限值要求，见表 4-7。
表 4-7      大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许排 
	最高允许排放速率， kg/h
	无组织排放监控浓度限值
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	放浓度
mg/m3
	
	

	
	
	排气筒高度 m
	二级
	监控点
	浓度 mg/m3

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最 高点
	1.0

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	周界外浓度最 高点
	4.0
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评价适用标准
	污 染 物 排 放 标 准
	3、噪声排放标准
项目位于金华经济技术开发区青莲路 8 号 ，厂界噪声执行《工业企业厂界环
境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，见表 4-9。
表 4-9    工业企业厂界环境噪声排放标准   单位： dB（A）

	
边界外声环境功能区 类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	3 类
	65
	55


4、固体废物控制标准
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制 标准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单；危险 固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部
【2013】第 36 号关于该标准的修改单。
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评价适用标准

	总 量 控 制 指 标
	根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙 政发〔2017〕19 号）、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行 办法的通知》（环发[2014]197 号）、《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入 审核办法（试行） 的通知》（浙环发[2012]10  号）、《关于做好挥发性有机物总量控 制工作的通知》（浙环发[2017]29  号） 等， 金华市纳入总量控制指标的主要污染物
为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、 VOCs。
根据项目的特征， 本评价确定实行总量控制的污染物为：CODCr 、NH3-N ，特 征污染因子 VOCs 。本项目排放废水主要为超声波清水废水和员工生活污水，废水 经金西污水处理厂处理后最终排入衢江的污染物量（入河量）总计为 CODCr0.067t/a、
NH3-N0.007t/a。
根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通 知>》（浙环发【2012】10 号），“其他未作明确规定的地区， 新增主要污染物排放总 量与削减替代量的比例不得低于 1:1”。因此，本项目 CODCr、NH3-N 替代削减比例 为 1:1，替代削减量为 CODCr 0.067t/a、NH3-N 0.007t/a。本项目排放的污染物 CODCr
和 NH3-N 总量控制指标已从金华市政府储备库开发区分库中平衡替代（见附件 5）。
根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号）， 本项目废气 VOCs（1.4t/a）须进行 2 倍现役污染源区域替代削减， 即须削减 2.8t/a，
具体替代削减方案需根据当地环保部门总量管理要求进行。
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5、建设项目工程分析
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项目生产工艺流程及产物环节见图 5- 1。
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图 5- 1    项目叶导轮工艺流程及产污环节示意图
工艺流程简介： 本项目生产工艺流程主要分为制壳及浇注成型两大块。
1、制壳
首先根据叶导轮的尺寸型号外购叶导轮模具。 将石蜡采用注蜡机电加热至 70℃左  右，使其成为熔融液体状态。在模具表面注入液体石蜡，待石蜡完全凝固后得到蜡模。 将莫来粉与水一定比例混合均匀，再粘于蜡模表面，最后在覆盖一层石英砂后在脱蜡附 内进行脱蜡。脱蜡后壳体进入焙烧炉进行干燥、 焙烧。焙烧采用电加热形式， 温度控制
约 800℃,保温 1.5h。
2、浇注成型`
通过中频炉将生铁、铜、镍进行熔化成液体状，将液态金属注入制作好的壳体， 浇 注成半成品。半成品再经抛丸机抛丸，去其毛刺。而后根据客户需求由数控车床进行机
加工成型，最后进行表面清洗后即为成品。 项目中频炉采用电加热形式。
二、 主要污染工序
1 、项目熔化过程产生的熔化烟尘（G1）；
2、项目制壳过程产生的有机废气（G2）；
3、项目抛丸过程产生的粉尘（G3）；
4 、项目食堂油烟（G4）；
5 、项目超声波清洗废水（W1）；
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