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中华人民共和国生态环境部制


一、建设项目基本情况

建设项目名称	德州美承食品有限公司调味料、预制菜生产项目


项目代码
建设单位联系人

2311-371481-89-03-747228
	联系方式	

建设地点

山东省德州市乐陵市杨安镇S240 东侧

地理坐标

（117 度 8 分 56.412 秒， 37 度 36 分 50.400 秒）




国民经济行业类别





建设性质



项目审批（核准/

C1469 其他调味品、发酵制品制造 C1431 米、面制品制造
C1439 其他方便食品制造
√新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造

德州市乐陵市行政




建设项目行业类别




建设项目申报情形


项目审批（核准/

“十一、食品制造业 14 23  调味品、发酵制品制造 146*”中“其他（单纯混合、分装的除外）”
“十一、食品制造业 14 21 糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143* ； 罐头食品制造145*”中“除单纯分装外的”
√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

/

备案）部门（选填）

审批服务局

备案）文号（选填）



总投资（万元）

800

环保投资（万元）	31

环保投资占比（%）

3.88

施工工期

1 个月

是否开工建设

√否
□是：

用地（用海） 面积（m2）

2100

专项评价
设置情况	无
规划情况	无
规划环境影响
评价情况	无
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	规划及规划环境影响评价符合性分析
	
无

	

















其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目主要以辣椒、八角、味精等原料生产调味品。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。属于允许类项目，项目未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策；项目取得了乐陵市行政审批服务局备案证明，项目代码：2311-371481-89-03-747228（建设项目备案证明详见附件），因此本项目的建设符合国家产业政策要求。
2、城市用地规划符合性分析
本项目位于杨安镇S240东侧，根据乐陵市杨安镇人民政府开具的证明，项目用地符合乐陵市杨安镇整体规划。
3、三线一单符合性分析
项目与《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（德政字【2021】19 号）及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字【2023】
8 号）符合性分析。
表1  项目与《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（德政字【2021】19 号）及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态环境分
区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字【2023】8 号）一览表

	
	
	类
别
	所属管
控分区
	管控要求
	建设符合性分析
	

	
	
	




生态保护红线
	





/
	根据《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单” 生态环境分区管控方案的通知》表1.1-1可知，德州市乐陵市共有7处生态保护红线区：
1） 两河三堤地方级湿地自然公园周边区域
（YS3714811110032）；
2） 德州马颊河地方级湿地自然公园（试点）
（YS3714811110033）；
3）丁坞水库（YS3714811110034）；
4）马颊河（YS3714811110035）；
5）山东跃马河国家湿地自然公园（试点）
（YS3714811110036）；
6）杨安镇水库（YS3714811110037）；
7）跃丰河（YS3714811110038）。
	


本项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇 S240 东侧，不涉及占用或穿越生态保护红线，距离最近的生态保护红线为
马颊河，距离为 2.13km， 符合
	

	
	
	一般
	未纳入
	一般生态空间管控要求：一般生态空间原则上
	项目不涉及，符合
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	生态
	生态保
	按禁止开发区和限制开发区域的要求进行管理。对一般生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保依法保护的生态空间面积不减少，生态功能不降低，生态服务保障能力逐渐提高。
严格限制农业开发占用一般生态空间，符合条 件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人 民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合 国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排， 或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有 利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生 态保护要求或有损生态功能的相互转换。
严格控制新增建设占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草地等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，加强论证和管理。鼓励结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用等各类工程实施，引导生态空间内建设用地逐步有序退出。
	
	

	
	
	空间
	护红线
	
	
	

	
	
	管控
	的森林
	
	
	

	
	
	
	公园、
	
	
	

	
	
	
	湿地公
	
	
	

	
	
	
	园、饮
	
	
	

	
	
	
	用水水
	
	
	

	
	
	
	源地保
	
	
	

	
	
	
	护区以
	
	
	

	
	
	
	及拟划
	
	
	

	
	
	
	定的饮
	
	
	

	
	
	
	用水水
	
	
	

	
	
	
	源地保
	
	
	

	
	
	
	护区、
	
	
	

	
	
	
	公园绿
	
	
	

	
	
	
	地、公
	
	
	

	
	
	
	益林， 
	
	
	

	
	
	
	评价确
	
	
	

	
	
	
	定的生
	
	
	

	
	
	
	态系统
	
	
	

	
	
	
	服务功
	
	
	

	
	
	
	能极重
	
	
	

	
	
	
	要区、
	
	
	

	
	
	
	重要区
	
	
	

	
	
	
	及生态
	
	
	

	
	
	
	环境极
	
	
	

	
	
	
	敏	感
	
	
	

	
	
	
	区、敏
	
	
	

	
	
	
	感区
	
	
	

	
	
	环境质量底线
	

	
	
	
	




大气环境一般管控区
（杨安镇）
	
	拟建项目位于山东省德
	

	
	
	



大气环境质量底线
	
	执 行 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》
（DB37/2376-2019）规定的一般控制区标准（区域内大气环境重点排污单位执行重点控制区标准）。区域内严格限制‘两高’项目建设（按照山东省‘两高’项目管理名录确定），深化重点行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施， 加强机动车排放污染治理，对现有的涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区及重点企业生态化、
	州市乐陵市杨安镇S240 东侧，属于杨安镇乡范围内，为大气环境一般管控区，项目不属于“两高一资”项目，产生的污染物均能达标排放， 污染物总量按照要求申
请，项目不使用锅炉，
	

	
	
	
	
	循环化改造。新建、改建和扩建项目需满足产业准
入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下， 实行工业项目进园和集约高效发展，推进工业园区
或工业集中区建设。
	环评要求企业严格落实大气污染物达标排放、
总量控制和排污许可等
	

	
	
	
	
	
	环保制度，符合。
	

	
	
	水环
	一般管
	坚持‘四水四定’原则，统筹生产、生活、生态用
	项目属于 C1469 其他调
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	境质量底线
（杨安镇控制单
元）
	控区
（水环境一般管控区
-碧霞湖 水 库、马
颊河）
	水，统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活 用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格 的水资源管理制度，严格落实水资源双控制度，把 水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利 用管理，制定水资源综合利用规划，明确控制目标。控制高耗水产业发展和高耗水工业项目建设，加强 固定资产投资项目节能节水审查，严格建设项目水 资源论证审查把关；积极开展再生水利用，提高再 生水利用率。
	味品、发酵制品制造， C1431 米、面制品制造， C1439 其他方便食品制 造项目，不属于高耗水 项目，不属于左侧所列 严重污染水环境的生产 项目。符合
	

	
	
	
土壤环境风险防控底线
	
建设用地土壤环境风险管控区
	
建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤环境管理办法
（试行）》。
建设用地一般管控单元：建立一企一档，标注地块内的风险源，标明企业的特征污染物。
	项目用地为工业用地， 不在 70 家重点管控单元名单内，项目采取严格的防渗措施，对土壤环境的影响较小，满足土壤环境风险防控底线
的要求，符合。
	

	
	
	资源利用上线
	

	
	
	

能源资源利用上线
	

一般管控区
	“禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁 止新（扩、改）建燃用高污染燃料的项目；现有高污 染燃料燃用设施，除用于城市集中供热外，有关单位 和个人应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆盖 范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉，
推进热电联产和集中供热。
	

本项目生产过程采用天然气加热，不涉及高污染燃料，符合。
	

	
	
	



水资源利用上线
	



深层承压水禁采区
	

统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水， 合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理，制定水资源综合利用方案，明确控制目标。控制水耗较大的工业建设项目，新鲜水消耗较大的工业项目须进行水资源评价。积极开展再生水利用，提高再生水利用率。
	项目生产过程原料清洗用水、预制菜熟食类解冻用水、预制菜泡发类用水、预制菜调理类用水、和面用水、米线挤丝用水、鸡精生产过程混合用水及设备清洗用水及生活用水，均由乐陵市供水管网提供，熬煮用水为外购纯净水，
不使用地下水，符合。
	

	
	
	生态环境准入清单
	

	
	
	

生态环境准入清单总则
	


空间布局约束
	禁止开发建设活动
	1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。
2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。
3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。
4、禁止新建再生铅项目。
5、禁止新建石棉制品项目。
6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要求执行）。
	
项目属于C1469其他调味品、发酵制品制造， C1431米、面制品制造， C1439其他方便食品制造项目，不属于左侧所列的禁止开发建设活动的项目，符合
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	的要求
	7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。
8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含新建、改建、扩建）等行业新增产能项目
（生活垃圾焚烧处置产生的飞灰填埋场除外，但应符合相应规划）。
9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项目。
10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产生量大于5000吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项目；对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近饱和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废物利用处置设施项目。
11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。
	
	

	
	
	
	
	










限制开发建设活动的要求
	工业项目限制开发建设的要求：
1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，新增污染物原则上实行区域污染物排放 2 倍量替代（按鲁环发[2019]132 号要求执行），确保增产减污。省委、省政府确定的新旧动能转换重大项目和省‘双招双引’十强产业中的重点项目，按照‘减量替代是原则，等量替代是例外’的要求进行管理。
2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。
3、“严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒化学品项目，严把危险化学品建设项目‘三同时’审查许可关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项目一律不予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险品生产项目，不得新建、改建、扩建。
控制化工项目建设，新建化工项目执行山东省人民政府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组要求及《山东省化工行业投资项目管理规定》《德州市化工园区管理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》中相关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点等实施的化工项目须满足园区审查的规划环评要求。禁止新建固定投资额低于 3 亿元（不含土地费用）的生产危险化学品的化工项目（危险化学品详见《危险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目
录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。
	










本项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇S240东侧，属于杨安镇乡范围内，不属于敏感区域， 排放的废气，实行区域污染物排放倍量替代， 项目不属于左侧所列
2-10中项目，根据乐陵市杨安镇人民政府出具的证明，项目选址符合杨安镇用地规划，符合。
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	4、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高’ 项目建设，新建‘两高’项目须满足‘五个减量替代’要求，确保煤炭消费只减不增、‘两高’ 行业能耗只减不增。有效提高‘两高’行业信息化精准化监管水平。
5、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展和高耗水项目建设，加强固定资产投资项目节水审查，严格建设项目水资源论证审查把关。
6、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废 弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金  属的新上项目原则上应进入国务院和省级政府批  准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只能在国务  院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术  开发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设，  一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具  体包括：制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；化  纤（除单纯纺丝外）；人造革、发泡胶等塑料制  品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成  药制造、中药饮片加工；太阳能电池片；含钝化  工艺的热镀锌；专业实验室（P3、P4生物安全实 验室；转基因实验室）；含医药、化工类等专业  中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。
7、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部门核定同意的煤炭消费减量替代方案，其中，新上燃煤发电项目须取得市级及以上煤炭消费总量控制部门出具的审查意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅炉
（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、高新区等集中供热、供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新上35t/h以下燃煤锅炉。
8、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新
（改、扩）建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
9、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理（电镀）、化学原料和化学品制造
（聚氯乙烯）等涉重金属重点行业建设项目（不包括电子及新材料工业项目以及不列入重金属总量管理的生活垃圾及危废焚烧项目），实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”，涉重金
属重点行业企业落实减排措施和工程削减的重金
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	属污染物排放量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金属质量超标区域、群众反映强烈的重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书有关重金属减排任务考核不合格区域建设增加重金属污染物排放的项目。10、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设统一的清洁煤制气中心。
11、控制碳排放总量，严格控制‘两高’项目建设，高耗能、高排放建设项目应满足《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》要求。开展二氧化碳排放达峰行动，深入推进产业绿色低碳发展，构建清洁低碳安全高效能源体系，深化工业领域绿色低碳转型，推动建筑领域绿色低碳建设，推进低碳交通运输体系构建。
12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业集中区，新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园
区或工业集中区搬迁。
	
	

	
	
	
	











污染物排放管控
	


允许排放量要求
	大气污染物允许排放要求：
1、2025年：区域内相比2017年，SO2削减比例不低于12.9%；NOx削减比例不低于18.7%；PM10削减比例不低于23.6%；PM2.5削减比例不低于15.1%；VOCs削减比例不低于18.0%；NH3削减比例不低于10.6%。
2、2035年：区域内SO2削减比例不低于26.2%； NOx削减比例不低于37.9%；PM10削减比例不低于47.9%；PM2.5削减比例不低于30.7%；VOCs削减比例不低于36.7%；NH3削减比例不低于21.5%。水环境污染物允许排放量要求：
1、2025年：区域内总氮最大允许排放量为322.99
吨；总磷最大允许排放量为64.58吨。
2、2035年：区域内总氮最大允许排放量为305.41
吨；总磷最大允许排放量为61.08吨。
	




项目污染物排放均能达标排放，并且环评按照相关规定要求申请总 量。
	

	
	
	
	
	
现有源提标升级改造
	1、工业炉窑升级改造，执行《工业炉窑大气污染
综合治理方案》《山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关规定。进行燃料清洁能源替代对，以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代；禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）；加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
2、工业炉窑全面达标排放，加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理；逐步取消平板玻璃、建筑陶瓷企业脱硫脱硝旁路或设置备用
脱硫脱硝设施；鼓励水泥企业实施全流程污染深
	




项目为新建项目，不属于左侧所列的现有源提标升级改造项目，符合。
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	度治理。现有工业炉窑和新建工业炉窑项目除应执行《工业窑炉大气污染物排放标准》
（DB37/2375-2019）外，还应按规定达到国家标准中特别排放限值。铸造行业烧结、高炉工序污染物排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。 3、钢铁行业升级改造，执行《山东省钢铁行业超低排放改造实施方案》《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》中相关规定，推动现有（含新建和搬迁）钢铁企业超低排放改造，确保大气污染物有组织排放、无组织排放符合特别排放限值要求；钢铁冶炼流程进一步优化。
4、加快焦化行业、水泥行业升级改造，到 2023
年 9 月底前完成超低排放改造。
5、化工行业升级改造，执行《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》中相关规定，合成氨和尿素产能控制在现有水平，洁净煤气化占合成氨总产能的比重提高到90%左右，固定床气化炉淘汰率达到90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全部予以淘汰，氮肥行业基本实现第三代洁净煤气化，煤气化制氨和精细化学品工艺达到国际先进水平；废气排放总量减少50%；到2022年，氯碱行业电解单元吨碱能耗强度由360千克标准煤下降到325千克标准煤，对能耗达不到标准的电解槽予以淘汰，确保行业能耗总量减少10%左右；液氯就地消化率提高到85%以上，显著降低液氯道路运输安全风险；烧碱电解装备技术达到世界先进水平，膜极距改造率达到100%。
6、涉挥发性有机物行业升级改造，执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》等相关规定，石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业推行源头替代、加强过程控制和末端治理， 新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。现有高 VOCs 含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低 VOCs 含量产品的比重。加大重点行业低 VOCs 含量原辅材料的源头替代力度。加强挥发性有机物（VOCs）废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施，所有涉 VOCs 排放企业应全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），重点排放源确保VOCs 处理效率均达到 80%以上，确保 VOCs  达标排放。
7、涉重金属重点行业企业升级改造，执行《土壤污染防治计划》、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《山东省土壤污染防治工作方案》中相关规定，推进化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、聚氯乙烯（电石法工艺使用含汞催化剂）等涉重
金属重点行业实施清洁生产技术改造。
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环境风险控制
	















联防联控要求
	1、建立自然资源（规划）、发改、工信、住建、交通运输、生态环境、公安等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。2、与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡水市、沧州市等城市建立统一的空气重污染预警会商和应急联动协调机
制，逐步实现预警分级标准、应急措施力度的统一，共同提前采取措施，应对区域性、大范围重污染天气，最大限度减缓不利扩散条件下污染物的累积速度，有效遏制污染程度，保障公众健康。以大气污染联防联控为重点，针对跨区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污行动。针对可能对区域大气环境产生重大影响的重点行业规划、园区建设规划和重大工程项目进行会商。3、加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智能化利用环境应急值守、风险隐患排查治理、风险源管理、事故应急指挥等模块全面提高环保部门应急管理、风险防控和应急处置工作水平，有效预防各类环境事件。4、合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高环境风险工业项目建设。5、加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或利用的管理，最大限度控制环境风险的产生。6、化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法（试行）》（鲁工信化工〔2020〕141  号）具体要求执行，推进化工园区安全生产和环境管理信息化智能平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重大污染源、重大危险源和基础设施实行风险监控预警。各乡镇现有的具有风险的化工企业，禁止进行改建和扩建，并加强监管力度。7、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防控体系和长效监管机制。加强对化工、农药等类型企业（包
括已经停产）场地土壤污染环境风险的防控力度。
	














环评要求项目建立健全环境风险管控体系， 制应急预案，建设环境应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预案要求组织演练，符
合。
	

	
	
	
	




资源利用效率要求
	

水资源利用总量要求
	1、统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活
用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理。积极开展再生水利用，提高再生水利用率。严格落实水资源双控制度，健全市县行政区域规划期及年度用水总量、用水强度控制指标体系，县级
以上行政区制定年度用水控制目标，规模以上用水户实行计划用水。
2、根据水资源承载能力合理规划区域发展和产业布局。控制
高耗水行业发展和高耗水工业项目建设，加强固定资产投资项目节能节水审查，严格建设项目水
资源论证审查把关。
	项目生产过程生产过程原料清洗用水、预制菜熟食类解冻用水、预制菜泡发类用水、预制菜调理类用水、和面用水、米线挤丝用水、鸡精生产过程混合用水及设备清洗用水及生活用水， 均由乐陵市供水管网提供，熬煮用水为外购纯净水，均由乐陵市供水
管网提供，用水量较少，
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	3、创新水权交易措施，用好财税杠杆，实施水价综合改革，倒逼提升节水效果。
4、到 2025 年，万元GDP 用水量比 2020 年下降
10%以上；农田灌溉水有效利用系数达到 0.6381 左右。到 2035 年，万元GDP 用水量比 2020 年下降21%以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.6411
左右。
	不属于水耗较大的工业项目。符合。
	

	
	
	
	
	
	分行业水资源利用管控要求：
对于工业用水：
（1） 严控工业项目新鲜水使用量，新建主要耗水工业项目应优先使用再生水；
（2） 推广高效冷却、洗涤、循环用水、再生水利
用、高耗水工艺替代等先进节水工艺，在主要高
	
	

	
	
	
	
	
	耗水行业开展水效领跑者引领行动，推进工业废
	
	

	
	
	
	
	
	水资源化利用；
（3）加强水资源管控，区域黄河干流水资源超载
地区销号前原则暂停新增以黄河水为水源的取水
	
	

	
	
	
	
	
	许可
	
	

	
	
	
	
	






地下水开采要求
	1、实行总量与水位双调控制度，区域内取用地下
水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批
其建设项目新增取用地下水。在地下水超采区内，
	1. 项目生产过程原料清洗用水、预制菜熟食类解冻用水、预制菜泡发类用水、预制菜调理类用水、和面用水、米线挤丝用水、鸡精生产过程混合用水及设备清洗用水及生活用水，均由乐陵市供水管网提供， 熬煮用水为外购纯净 水。
2. 项目属于C1469其他
调味品、发酵制品制造， C1431米、面制品制造， C1439其他方便食品制 造项目，不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目。
综上，符合。
	

	
	
	
	
	
	除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水
	
	

	
	
	
	
	
	取水量。在超采区内确需取用地下水的，要在现
	
	

	
	
	
	
	
	有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步
削减地下水开采量。
2、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取用地下水。
3、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁采
区，现状深层承压水开采井要结合替代水源建设
	
	

	
	
	
	
	
	逐步封停。逐步关停非生活用水和部分有水源替
代条件的深层承压水开采井，2025年前全部关停深层承压水开采井（饮用水按照相关要求执行）。4、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为限采区，超采区内工业公共供水管网内浅层地下水
分期全部封填。工业公共供水管网外应逐步关停；
	
	

	
	
	
	
	
	农业公共供水管网覆盖地区的自备井要分期全部
	
	

	
	
	
	
	
	封填，井灌区主要通过节水灌溉、地表水源替代
	
	

	
	
	
	
	
	等措施压减地下水开采量，农灌机井不要求封填，
作为干旱年份的备用水源以确保粮食安全。
	
	

	
	
	
	
	资
源利用总量及效
率
	1、限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设， 严格控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项目须取得煤炭消费总量控制部门出具的审查意
见。
2、按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完成
	1. 项目生产过程采用天然气加热，设备运行过程用电量、用气量较少， 不属于高耗能项目。
2. 项目生产过程用热采
	

	
	
	
	
	
	省定减压任务。
3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉。
在供热供气管网覆盖不到的其他地区，应使用清
	用天然气加热，无需燃煤锅炉。
综上，符合。
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	要求
	洁能源。
4、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消耗量。
5、坚决淘汰落后产能，落实能耗双控措施，严控
‘两高’项目建设，严格执行‘五个减量替代’，
	
	

	
	
	
	
	
	全市煤炭消耗量只减不增，‘两高’行业能耗只
	
	

	
	
	
	
	
	减不增
	
	

	
	
	
	
	禁燃区要求
	1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区
	

项目生产过程采用天然气加热，不涉及高污染燃料，符合。
	

	
	
	
	
	
	域高污染燃料禁燃区。
	
	

	
	
	
	
	
	2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求，
	
	

	
	
	
	
	
	禁燃区内禁止生产和销售高污染燃料。
	
	

	
	
	
	
	
	3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用
	
	

	
	
	
	
	
	高污染燃料的项目。
	
	

	
	
	
	
	

土地资源
	1、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强
	本项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇S240东侧，根据乐陵市杨安镇人民政府开具的证明， 项目用地符合乐陵市杨安镇整体规划，符合。
	

	
	
	
	
	
	度等限制要求，提高土地利用率。推广共享工厂、
	
	

	
	
	
	
	
	共享车间。
	
	

	
	
	
	
	
	2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道
	
	

	
	
	
	
	
	新等新建工业项目应进入工业园区或工业集中
	
	

	
	
	
	
	
	区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中
	
	

	
	
	
	
	
	区搬迁，以提高建设用地利用率。
	
	

	
	
	
	
	生态环境准入要
求
	涵盖优先保护区和重点管控区以外的区域。该区
	

项目污染物排放均可满足标准要求，并按要求申请污染物排放总量， 符合。
	

	
	
	
	
	
	域以经济社会高质量发展为导向，生态环境保护
	
	

	
	
	
	
	
	与开发建设相结合，引导产业科学合理布局，落
	
	

	
	
	
	
	
	实污染物总量控制要求，加强生态公益林保护与
	
	

	
	
	
	
	
	建设，合理控制开发强度。一般管控单元内的生
	
	

	
	
	
	
	
	态保护红线和一般生态空间严格按照相关要求进
	
	

	
	
	
	
	
	行管理。
	
	

	
	
	生态
	
	

空间布局要求
	
	根据“德州市生态环境准入清单（总则）”项目符合空间布局约束空间准入要求，项目属于C1469 其他调味品、发酵制品制造，C1431 米、面制品制造，C1439 其他方便食品制造项目， 不属于左侧所列项目，
符合。
	

	
	
	环境
	
	
	1.执行全市空间布局约束空间准入要求。
	
	

	
	
	准入
	一般
	
	2.碧霞湖水库（杨安镇水库）饮用水水源一级保护
	
	

	
	
	清单
	管控
	
	区、二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放
	
	

	
	
	（杨
	单元
	
	污染物的建设项目。
	
	

	
	
	安
	
	
	3.限制报告书级别工业项目建设（农副产品加工
	
	

	
	
	镇）
	
	
	业、食品及饮料制造业等除外），限制废水排放
	
	

	
	
	
	
	
	量较大的工业项目建设。
	
	

	
	
	
	
	污染物排放
管
	1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》
	1.项目生产过程中产生
	

	
	
	
	
	
	（DB37/2376-2019)规定的一般控制区排放标准。
	的颗粒物污染物排放满
	

	
	
	
	
	
	大气环境重点排污单位执行重点管控区排放标
	足一般管控区排放标准
	

	
	
	
	
	
	准。
	要求。
	

	
	
	
	
	
	2.严格控制VOCs排放重点行业新增污染物排放
	2.原料清洗废水、预制
	

	
	
	
	
	
	量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格
	菜熟食类解冻废水、预
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	控
	遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》
（DB37/2801）。涉VOCs企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准
（GB37822-2019）》。
3. 执行《流域水污染物综合排放标准第4部分：海河流域》标准。
4. 加强农村生活污水收集与处理设施建设。加强农业面源污染综合防治。严格控制高毒高风险农药使用，执行化肥质量标准，深入推进测土配方施肥。推进废旧农膜回收工作。
5. 强化秸秆禁烧管控，加强属地网格化监管，严格
依法落实秸秆禁烧制度。
	制菜泡发类废水、预制菜调理类废水、设备清洗废水经污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运处理，不外排。
综上，符合。
	

	
	
	
	
	








环境风险防控
	1.执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》具体
要求。
2..碧霞湖水库（杨安镇水库）饮用水水源保护区内，禁止使用农药，禁止威胁水源安全的有毒有害污染物质的运输和储存，对准保护区内，通过限速等措施降低事故风险。保护区内不得建设排放污染物的建设项目，工业和生活排污口，规模化畜禽养殖场，易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站，化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品堆放场所等。
3. 防范农村化肥、农药、农膜等过度使用使得土壤和水体的重金属和有机污染物长期累积，造成累积性长期性环境风险和健康风险。
4. 加强乡镇工业企业污染防治，防止超标排放现象。
5. 生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，预防环境污染事故的发生。
6. 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的
全程监管和环境安全保障。
	











项目不涉及左侧所列行业。符合。
	

	
	
	
	
	
资源开发效率要求
	


1. 推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利用系数。
2. 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺，提高工业用水重复利用率。
3. 倡导生活节约用水。推广节水型器具。
	项目生产过程原料清洗
用水、预制菜熟食类解冻用水、预制菜泡发类用水、预制菜调理类用水、和面用水、米线挤丝用水、鸡精生产过程混合用水及设备清洗用水及生活用水，均由乐陵市供水管网提供，熬
煮用水为外购纯净水，
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	不使用地下水，项目原料清洗废水、预制菜熟食类解冻废水、预制菜泡发类废水、预制菜调理类废水、设备清洗废水经污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运处理，不外排。
符合。
	

	
	由上表分析可知，本项目符合《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相关要求。
2、与《山东省环境保护条例》符合性分析
表2 与《山东省环境保护条例》符合性分析要求一览表

	
	
	《山东省环境保护条例》
	拟建项目情况
	符合性
	

	
	
	第四十四条县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的项目，除在安全生产等特殊要求的以
外，应当进入工业园区或者工业聚集区。
	

项目位于杨安镇 S240 东侧，属于工业聚集区。
	

符合
	

	
	
	





第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。
	项目固态调味料干洗、配料、粉碎、筛分、搅拌过程产生的颗粒物；半固态调味料配料过程产生的颗粒物；香油、花生酱、芝麻酱筛选、干洗过程产生的颗粒物；面条投料过程产生的颗粒物；鸡精配料、制粒、干燥、筛分过程产生的颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒P1排放；半固态调味料炒制、熬煮过程产生油烟、臭气浓度；液态分装熬煮过程产生的油 烟、臭气浓度；熟食类预制菜油炸过程产生的油烟、臭气浓度，经油烟净化器收集处理后，由一根高于房顶1.5m的排气筒P2排放；天然气燃烧废气及未被收集的废气，均车间内无组织排放。噪声采取措施后厂界能够达标。固体废物全
部合理处置。
	









符合
	

	
	
	第四十六条新建、改建、扩建建设项目，
应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设
	本项目根据环境影响评价文件以及生
态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环
	
符合
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	施、落实环境保护措施。环境保护设施应
	境保护设施与主体工程同时设计、同时
	
	

	
	
	当与主体工程同时设计、同时施工、同时
	施工、同时投产使用。
	
	

	
	
	投产使用。
	
	
	

	
	
	第四十七条排污单位应当按照环境保护设
	
	
	

	
	
	施的设计要求和排污许可证规定的排放要
求，制定完善环境保护管理制度和操作规
	本项目已制定环保管理制度及监测计
划。
	符合
	

	
	
	程，并保障环境保护设施正常运行。
	
	
	

	
	
	第四十九条重点排污单位应当按照规定安
	
	
	

	
	
	装污染物排放自动监测设备，并保障其正
	
	
	

	
	
	常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者
	
	
	

	
	
	损毁。自动监测设备应当与生态环境主管
	本项目不属于重点排污单位。
	符合
	

	
	
	部门的监控设备联网。重点排污单位由设
	
	
	

	
	
	区的市生态环境主管部门确定，并向社会
	
	
	

	
	
	公布。
	
	
	

	
	
	第五十条排污单位应当按照国家和省有关
	

建设单位将按照国家和省有关规定建 立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、监测记录以及其他环境管理等信息。
	
	

	
	
	规定建立环境管理台账，记录污染治理设
	
	
	

	
	
	施运行管理、危险废物产生与处置情况、
	
	
	

	
	
	监测记录以及其他环境管理等信息，并对
	
	符合
	

	
	
	台账的真实性和完整性负责。台账的保存
	
	
	

	
	
	期限不得少于三年，法律、法规另有规定
	
	
	

	
	
	的除外。
	
	
	

	
	由上表分析可知，项目建设符合《山东省环境保护条例》文件要求。

	
	3、项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021-2025年）符合性分析

	
	表3 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021-2025 年）符合性分析一览表

	
	
	《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》
	拟建项目情况
	符合性
	

	
	
	一、补齐城镇生活污水治理设施短板
开展“污水零直排区”建设，控制城市面源污染。彻底摸清城市 (含县城)管网底数，加快雨污分流改造，推进实现整县域合流制管网清零。2025年年底前，新建改造修复城区污水管网5000 公里，改造城区雨污合流管网3000余公里，基本消除城市管网空白区和生活污水直排口。总结推广“庆云经验”，以多元融资模式保障基础设施工程建设，改善城市水环境质量。南四湖流域及水质不达标或不稳定达标断面汇水区域提前2年完成管网补短板任务。开展城镇生活污水处理设施能力评估，优化生活污水处理厂布局，提升污水处理能力并适度超前。2025年年底前，新增污水处理能力200万吨/日以上。加强建制镇生活污水收集处理设施建设，并实现稳定运行，2025年年底前，建制镇
生活污水处理率达到75%以上。
	项目原料清洗废水、预制菜熟食类解冻废水、预制菜泡发类废水、预制菜调理类废水、设备清洗废水经污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运处理，不外排。
	






符合
	

	
	
	三、精准治理工业企业污染
继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原材药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。
	项目位于杨安镇
S240 东侧，项目原料清洗废水、预制菜
	
符合
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指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。

熟食类解冻废水、预制菜泡发类废水、预制菜调理类废水、设备清洗废水经污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运处理，不外排。

由上表分析可知，项目建设符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》
（2021-2025 年）文件要求。

4、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 年 11 月
2 日）符合性分析
表4 与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 年 11 月 2 日）的符合性分析一览表
	通知要求
	项目情况
	符合性

	

二、加
	（六）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下， 加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期， 严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到 20%左右， 京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降 10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取
暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。
	



项目生产过程采用天然气加热。
	

	快推
	
	
	

	动绿
色低
	
	
	符合

	碳发
	
	
	

	展
	
	
	


由上表分析可知，项目建设符合《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 年 11 月 2 日）文件要求。
5、与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析
表5     与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》的符合性分析一览表分类	文件要求	符合性分析
1、淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安全、环保、


一、深入调整产业结构

技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。

本项目不属于左侧所列淘汰低效落后产能行业，符合。
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	2、严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足
	本 项 目 为C1469 其他调味品、发酵制品制造，C1431 米、面制品制造，C1439 其他方便食品制造项目，不属于左侧所列重
点行业。
	

	
	
	
	环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排
	
	

	
	
	
	放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要
	
	

	
	
	
	求。
	
	

	
	
	
	3、推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石
	
	

	
	
	
	化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治
	
	

	
	
	
	理。优化整合钢铁、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工
	
	

	
	
	
	等行业产能布局。
	
	

	
	
	
	1、严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会
	
	

	
	
	
	能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源
	本项目生产过
	

	
	
	二、深入调整能源结构
	供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，
逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。
	程采用天然气加热，不涉及
煤炭等化石能
	

	
	
	
	2、持续压减煤炭使用。加快工业炉窑清洁能源替代，对以
	
	

	
	
	
	煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低
	源消费，符合。
	

	
	
	
	碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
	
	

	
	
	
	1、提升综合运输效能。初步形成大宗货物和集装箱中长距
	

本项目原材料及产品输送距离较短，可采用公路运输， 符合。
	

	
	
	
	离运输以铁路为主的格局。到 2023 年，铁路货物周转量增
	
	

	
	
	
	长 3%。大力推进铁路专用线建设，支持煤炭、钢铁、电力、
	
	

	
	
	三、深入调整运输结构
	焦化、水泥、砂石等大宗货物年运输量 150 万吨以上的大型
工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。
	
	

	
	
	
	2、增加绿色低碳运输量。发展绿色交通，创建绿色铁路站、
	
	

	
	
	
	绿色港口。改造更新高耗能设施设备，推广施工材料、废旧
	
	

	
	
	
	材料再生和综合利用。
	
	

	
	由上表分析可知， 项目建设符合《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案
（2021-2023 年）》文件要求。
6、与《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分
析
表6 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析一览表

	
	
	分类
	文件要求
	符合性分析
	

	
	
	
	
重点行业绿色化改造工程。
（1）在建材、化工、印染等领域实施8-10个产业集群绿色化改造工程。（2）以钢铁、焦化、建材、化工、包装印刷、石油开采、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，实施100个左右全流程清洁化、循环化、低碳化改造项目。
	本项目属于 C1469 其他
	

	
	
	结构
	
	调味品、发酵制品制造，
	

	
	
	调整
	
	C1431 米、面制品制造，
	

	
	
	与生
	
	C1439 其他方便食品制
	

	
	
	态环
	
	造项目，不属于左侧所列
	

	
	
	保产
	
	行业，符合。
	

	
	
	业重
	煤炭消费压减工程。
（1）淘汰全部35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。（2）淘汰
97台总装机容量209.05万千瓦火电机组。（3）完成800万户农村地区散煤替代任务。（4）在淄博、枣庄、烟台、济宁等
	
	

	
	
	点工
	
	本项目生产过程采用天
	

	
	
	程
	
	然气加热，不建设燃煤锅
	

	
	
	
	
	炉，不使用煤炭，符合。
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	市实施20个燃煤锅炉(窑炉)清洁能源替代改造项目。
	
	

	
	
	
应对气候变化重点工程
	

加强温室气体排放控制工程。
（2）以钢铁、建材、有色、化工、石化、电力等行业为重点，开展一批低碳化改造工程。
	本项目属于 C1469 其他调味品、发酵制品制造， C1431 米、面制品制造， C1439 其他方便食品制造项目，不属于左侧所列行业，符合。
	

	
	
	




大气污染治理重点工程
	
NOx深度治理工程。（1）在玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等重点行业，实施20个左右氮氧化物深度治理项目。（2） 实施水泥、焦化行业超低排放改造工程，2022年年底前，完成改造任务。
	本项目属于 C1469 其他调味品、发酵制品制造， C1431 米、面制品制造， C1439 其他方便食品制造项目，不属于左侧所列行业，符合。
	

	
	
	
	VOCs综合治理工程。（1）在工业涂装、包装印刷等重点行业实施8-10个含VOCs产品源头替代项目。（2）以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施100个左右VOCs提标改造项目。（3）在滨州等市实施一批加油站、储油库油气回收升级改造与监控工程。（4）以彩钢板、玻璃钢、板材加工等行业为重点，实施产业集群VOCs综合治理工程。
	本项目属于 C1469 其他调味品、发酵制品制造， C1431 米、面制品制造， C1439 其他方便食品制造项目，不属于左侧所列行业，符合。
	

	
	
	
水生态环境提升重点工程
	地表水生态环境质量稳定提升工程。（1）实施4万余个县控及以上断面所在河流、湖泊入河排污口溯源工程,开展分类整治。（2）在黄河、南四湖等重点流域,实施141个城镇污水处理及管网建设项目，完成全省3434公里雨污合流管网改造。（3）以化工、印染、农副食品加工等行业为重点,完成70个左右工业水污染防治类项目。（4）在潍坊、济宁、威海等市实施5项农业面源污染综合整治和监管试点项目。
	


本项目不涉及左侧所列情况，符合。
	

	
	由上表可见，本项目符合《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕
12 号）的要求。
7、与《德州市“十四五”生态环境保护规划》（德政发【2021】12 号）符合性分析
表7     与《德州市“十四五”生态环境保护规划》（德政发【2021】12 号）符合性分析要求一览表

	
	
	类别
	文件要求
	备注
	符合
性
	

	
	
	


加快产业结构调整
	淘汰落后低效和过剩产能。严格落实《产业结构调整指导目录》，制定年度落后产能淘汰计划，明确淘汰设备名单和时间进度要求，加强常态化执法和强制性标准实施。2021 年年底前，金能科技退出两台 4.3 米焦炉，完成 80 万吨焦化产能淘汰任务。明确钢铁行业限制类装备分年度退出时间表，2022 年底前完成 436 万吨炼铁产能置换计划，2025 年年底前钢铁行业限制类装备全部退出。持续巩固“散乱
污”企业整治工作成果，完善动态管理机制，实现“散乱污”
	本 项 目 属 于C1469 其他调味品、发酵制品制造，C1431 米、面制品制造， C1439 其他方便食品制造项目，
不属于《产业结
	



符合
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	企业动态清零。（牵头单位：市发展改革委、市工业和信息化局；配合单位：市生态环境局、市市场监管局）
	构调整指导目录》中淘汰类工艺、技术、装备及产品，不属于
“散乱污”企业。
	
	

	
	
	
	推进重点行业绿色化改造。推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农 副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、 低碳化改造。在电力、钢铁、建材等行业领域实施减污降 碳行动。提升钢铁行业高端钢铁产品供给水平和电炉短流 程炼钢能力，推动山东钢铁集团德州永锋有限公司高炉－ 转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。推进恒源石 化退城入园转型升级、华鲁恒升绿色化工新材料、阳煤化 工升级搬迁改造等项目实施，打造省内高端化工及精细化 工创新发展示范基地。（牵头单位：市工业和信息化局；配
合单位：市生态环境局、市发展改革委）
	

本项目属于C1469其他调味品、发酵制品制造，C1431米、面制品制造， C1439其他方便食品制造项目， 生产过程采用天然气加热。
	





符合
	

	
	
	



深化能源结构调整
	压减煤炭消费总量。严格实施煤炭消费减量替代，制定“十四五”煤炭消费压减方案和年度计划，到 2025 年煤炭消费总量控制在省下达任务目标以内，煤炭消费总量占能源结构比重下降到 60%左右。关停整合 30 万千瓦及以上热电联产电厂 15 公里供热半径范围内的热电机组及配套燃煤锅
炉。禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，对新建 35 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉严格执行煤炭减量替代办法。新建生物质锅炉不得掺烧煤炭、重油、渣油等化石燃料。（牵头单位：市发展改革委、市审批服务局；配合单位：市生态
环境局、市工业和信息化局）
	



本项目生产过程采用天然气加
热，不使用锅炉。
	




符合
	

	
	由上表可知，项目建设符合《德州市“十四五”生态环境保护规划》（德政发【2021】
12 号）文件要求。
8、选址符合性分析
项目位于杨安镇 315 省道（大王家村西）路南，选址合理性分析见下表。
表8 厂址选择合理性分析一览表

	
	
	项目分析
	结论
	

	
	
	土地利用规
划符合性
	本项目位于杨安镇 S240 东侧，根据乐陵市杨安镇人民政府开具的证明，项目用
地符合乐陵市杨安镇整体规划。
	

	
	
	供水、供电
	项目供水管网、供电设施齐全。
	

	
	
	交通运输
	交通运输条件便利，地理位置比较优越。
	

	
	
	外界环境对
项目影响
	项目周围主要为道路及一般工业企业，没有大的污染源，且项目对外界环境要
求不高。因此，周围环境对项目影响不大。
	

	
	
	项目对外界
环境影响
	项目固态调味料干洗、配料、粉碎、筛分、搅拌过程产生的颗粒物；半固态调
味料配料过程产生的颗粒物；香油、花生酱、芝麻酱筛选、干洗过程产生的颗
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	粒物；面条投料过程产生的颗粒物；鸡精配料、制粒、干燥、筛分过程产生的 颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后，由一根 15m 高排气筒 P1 排放；半固态调味料炒制、熬煮过程产生油烟、臭气浓度；液态分装熬煮过程产生的油 烟、臭气浓度；熟食类预制菜油炸过程产生的油烟、臭气浓度，经油烟净化器 收集处理后，由一根高于房顶 1.5m 的排气筒 P2 排放；天然气燃烧废气及未被收集的废气，均车间内无组织排放。噪声经采取相应措施后厂界达标；项目原 料清洗废水、预制菜熟食类解冻废水、预制菜泡发类废水、预制菜调理类废水、设备清洗废水经污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排；生活污 水经化粪池处理后由环卫部门定期清运处理，不外排。固废全部得到妥善处置。
因此，对周围环境影响不大。
	

	
	
	对风景名胜
区的影响
	项目周围无风景名胜区。
	

	
	
	环境敏感点
	距离项目最近的保护目标是北侧 88m 的商家村项目污染物经采取相应污染防治
措施后，噪声、废气厂界可达标排放，因此对项目周围敏感点影响不大。
	

	
	由以上分析可知，项目选址较为合理。
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二、建设项目工程分析

	


















建设内容
	一、建设内容
项目位于杨安镇 S240 东侧，总占地面积 2100m2，项目规模为年产固态调味料 150
吨，半固态调味料 200 吨，液态调味料、食用调味油、调味料酒 120 吨，固态分装产品
50 吨，香油、花生酱、芝麻酱 100 吨，食品分装 30 吨，预制菜 400 吨，米线、面条类
200 吨，鸡精 50 吨。项目具体建设内容见下表。
表9     项目建设内容

	
	
	项目
组成
	工程内容
	建设规模
	

	
	
	


主体工程
	



综合生产车间
	1 座，位于生产厂区南侧，部分 2 层、部分 1 层，最大高度为 9.8m， 总建筑面积 2000m2，拟购置炒锅、灌装机、切丝机、粉碎机、熬煮锅、筛分机、搅拌机等生产设备，主要生产工艺为分拣、干洗、清 洗、粉碎、切丝、搅拌、熬煮、包装等，项目建成后，可达到年产 固态调味料 150，半固态调味料 200 吨，液态调味料、食用调味油、调味料酒 120 吨，固态分装产品 50 吨，香油、花生酱、芝麻酱 100
吨，食品分装 30 吨，预制菜 400 吨，米线、面条类 200 吨，鸡精 50
吨的规模。
	

	
	
	辅助
工程
	办公室
	1 处，位于厂区北侧，建筑面积 200m2，用于员工办公。
	

	
	
	


储运工程
	速冻库
	1 座，位于厂区东侧，建筑面积为 45 m2，用于产品速冻。
	

	
	
	
	辅料暂存处
	1 处，位于综合生产车间内，用于辅料及包装材料的暂存。
	

	
	
	
	原料暂存区
	1 处，位于综合生产车间内，用于原料的暂存。
	

	
	
	
	包材暂存区
	1 处，位于综合生产车间内，用于包材的暂存。
	

	
	
	
	成品暂存区
	1 处，位于综合生产车间内第二层，用于成品的暂存。
	

	
	
	



公用工程
	供水
	总用水量为 1305m3/a，其中 220m3/a 为外购纯净水，1085m3/a 为新
鲜水，由乐陵市供水管网提供。
	

	
	
	
	供电
	用电量 10 万 kWh/a，由德州市乐陵市供电管网提供。
	

	
	
	
	供热/制冷
	冷冻库采用制冷剂 R404A，生产过程采用天然气加热，天然气年用
量为 1 万立方米；办公采暖及制冷采用空调。
	

	
	
	
	

排水
	原料清洗废水、预制菜熟食类解冻废水、预制菜泡发类废水、预制菜调理类废水、设备清洗废水经污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运
处理，不外排。
	

	
	
	环保工程
	
废气治理
	固态调味料干洗、配料、粉碎、筛分、搅拌过程产生的颗粒物；半固态调味料配料过程产生的颗粒物；香油、花生酱、芝麻酱筛选、
干洗过程产生的颗粒物；面条投料过程产生的颗粒物；鸡精配料、
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	制粒、干燥、筛分过程产生的颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后，由一根 15m 高排气筒 P1 排放；半固态调味料炒制、熬煮过程产生油烟、臭气浓度；液态分装熬煮过程产生的油烟、臭气浓度； 熟食类预制菜油炸过程产生的油烟、臭气浓度，经油烟净化器收集处理后，由一根高于房顶 1.5m 的排气筒 P2 排放；天然气燃烧废气
及未被收集的废气，均车间内无组织排放。
	

	
	
	
	

废水治理
	原料清洗废水、预制菜熟食类解冻废水、预制菜泡发类废水、预制菜调理类废水、设备清洗废水经污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运
处理，不外排。
	

	
	
	
	噪声治理
	采取基础减振、建筑隔声、距离衰减等措施。
	

	
	
	
	


固废治理
	分拣、预处理、去杂、清洗过程产生的杂质、筛选过程产生的不合格原料及杂质、兑浆搅油过程产生的沉渣、磁选过程产生的金属杂质、原料拆包过程产生的废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘收集后外售综合利用；过滤过程产生的固体调味料收集后回用于生产； 污水处理站产生的污泥、油烟净化器产生的油污统一收集后外售综合利用；员工办公生活过程产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门
定期清运处理。
	

	
	二、环保投资
表10    环保投资情况一览表











三、主要生产设备
表11    生产设备一览表

	
	
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	

	
	
	1
	灌装机
	6
	

	
	
	2
	切丝机
	2
	

	
	
	3
	粉碎机
	6
	

	
	
	4
	熬煮锅
	6
	

	
	
	5
	切段机
	2
	


 (
序号
环保工程
环保投资
（万元）
1
集气罩、集气管道、布袋除尘器、油烟净化器、排气筒（
P1
、
P2
）
20
2
化粪池、污水处理站
8
3
隔声降噪设施
2
4
一般固体废物暂存处
1
合计
31
)
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	6
	封口机
	7
	

	
	
	7
	料车
	6
	

	
	
	8
	包装机
	5
	

	
	
	9
	筛分机
	4
	

	
	
	10
	微波灭菌机
	1
	

	
	
	11
	搅拌机
	5
	

	
	
	12
	冷却罐
	2
	

	
	
	13
	干洗机
	2
	

	
	
	14
	筛分机
	2
	

	
	
	15
	切菜机
	2
	

	
	
	16
	磁选机
	1
	

	
	
	17
	色选机
	2
	

	
	
	18
	流化床干燥床
	3
	

	
	
	19
	制粒机
	2
	

	
	
	20
	研磨机
	5
	

	
	
	21
	干洗机
	2
	

	
	
	22
	炒锅
	1
	

	
	
	23
	风冷降温设备
	2
	

	
	
	24
	切肉机
	2
	

	
	
	25
	拌馅机
	2
	

	
	
	26
	冻肉切块机
	1
	

	
	
	27
	电煮锅
	2
	

	
	
	28
	豆角切丝机
	1
	

	
	
	29
	多功能和面机
	1
	

	
	
	30
	电炸锅
	1
	

	
	
	31
	浸米搅拌一体机
	1
	

	
	
	32
	挤丝机
	1
	

	
	
	33
	切粉机
	1
	

	
	
	34
	磨米机
	1
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	35
	筛选机
	2
	

	
	
	36
	振荡锅
	2
	

	
	
	37
	离心式过滤机
	1
	

	
	
	38
	烘干机
	1
	

	
	
	39
	压片机
	1
	

	
	
	合计
	-
	97
	

	
	四、生产规模
表12    主要产品一览表


















五、原辅材料消耗
项目主要原辅材料及能源消耗见下表：
表13    原辅材料消耗一览表

	
	
	序号
	名称
	单位
	年用量
	备注
	

	
	
	1
	白胡椒
	t
	37
	




用于生产固态调味品
	

	
	
	2
	八角
	t
	46
	
	

	
	
	3
	桂皮
	t
	46
	
	

	
	
	4
	辣椒
	t
	70
	
	

	
	
	5
	小茴香
	t
	30
	
	

	
	
	6
	香叶
	t
	50
	
	


 (
序号
产品名称
单位
产量
1
固态调味品
t/a
150
2
半固态调味品 
t/a
200
3
液态调味品、食用调味油、调味料酒 
t/a
100
4
固态分装产品 
t/a
 
50
5
液态分装产品 
t/a
20
6
香油、花生酱、芝麻酱 
t/a
100
7
食品分装 
t/a
30
8
预制菜 
t/a
400
9
米线、面条 
t/a
200
10
鸡精 
t/a
50
合计
t/a
800
)
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	7
	草果
	t
	19
	
	

	
	
	8
	罗勒
	t
	19
	
	

	
	
	9
	迷迭香
	t
	19
	
	

	
	
	10
	香菜籽
	t
	70
	
	

	
	
	11
	味精
	t
	70
	
	

	
	
	12
	淀粉
	t
	8
	
	

	
	
	13
	食盐
	t
	5
	
	

	
	
	14
	食品添加剂
	t
	8
	
	

	
	
	15
	香精
	t
	5
	
	

	
	
	合计
	t
	150.4
	-
	

	
	
	1
	食用盐
	t
	20
	







用于生产半固态调味品
	

	
	
	2
	淀粉
	t
	10
	
	

	
	
	3
	白糖
	t
	10
	
	

	
	
	4
	酱油
	t
	30
	
	

	
	
	5
	调味液
	t
	20
	
	

	
	
	6
	食用油
	t
	50
	
	

	
	
	7
	葡萄糖
	t
	10
	
	

	
	
	8
	葱
	t
	21
	
	

	
	
	9
	姜
	t
	20
	
	

	
	
	10
	蒜
	t
	10
	
	

	
	
	合计
	t
	201
	-
	

	
	
	1
	酱油
	t
	30
	




用于生产液态调味品、食用调味油、调味料酒
	

	
	
	2
	醋
	t
	30
	
	

	
	
	3
	沙拉油
	t
	15
	
	

	
	
	4
	色拉油
	t
	10
	
	

	
	
	5
	大豆油
	t
	10
	
	

	
	
	6
	花椒
	t
	2
	
	

	
	
	7
	耗油
	t
	3
	
	

	
	
	合计
	t
	100
	-
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	1
	白胡椒
	t
	6
	








用于生产固态分装产品
	

	
	
	2
	八角
	t
	6
	
	

	
	
	3
	桂皮
	t
	6
	
	

	
	
	4
	辣椒
	t
	8
	
	

	
	
	5
	小茴香
	t
	3
	
	

	
	
	6
	香叶
	t
	3
	
	

	
	
	7
	草果
	t
	4
	
	

	
	
	8
	罗勒
	t
	4
	
	

	
	
	9
	迷迭香
	t
	3
	
	

	
	
	10
	香菜籽
	t
	7
	
	

	
	
	合计
	t
	50
	
	

	
	
	1
	生抽
	t
	1.6
	







用于生产液态分装
	

	
	
	2
	老抽
	t
	1.6
	
	

	
	
	3
	耗油
	t
	4
	
	

	
	
	4
	辣油
	t
	2
	
	

	
	
	5
	酱油
	t
	3
	
	

	
	
	6
	食醋
	t
	1.5
	
	

	
	
	7
	味精
	t
	0.5
	
	

	
	
	8
	白砂糖
	t
	5
	
	

	
	
	9
	料酒（其中酒精含
量为 15%）
	t
	0.8
	
	

	
	
	合计
	t
	20
	-
	

	
	
	1
	芝麻
	t
	170
	生产香油、芝麻酱
	

	
	
	合计
	t
	170
	-
	

	
	
	1
	花生
	t
	30
	生产花生酱
	

	
	
	合计
	t
	30
	-
	

	
	
	1
	食糖
	t
	15
	
食品分装
	

	
	
	2
	淀粉
	t
	15
	
	

	
	
	合计
	t
	30
	-
	

	
	
	1
	干核桃菌
	t
	60
	用于生产预制菜（泡发类）
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	2
	干灵芝菌
	t
	20
	
	

	
	
	3
	干白玉耳丝
	t
	20
	
	

	
	
	合计
	t
	100
	-
	

	
	
	1
	猪肉
	t
	30
	





用于生产预制菜（熟食类）
	

	
	
	2
	鸡肉
	t
	20
	
	

	
	
	3
	猪肚
	t
	25
	
	

	
	
	4
	鱼肉
	t
	40
	
	

	
	
	5
	春卷皮
	t
	50
	
	

	
	
	6
	食用油
	t
	25
	
	

	
	
	7
	调味品
	t
	10
	
	

	
	
	合计
	t
	200
	-
	

	
	
	1
	豆角等蔬菜
	t
	100
	用于生产预制菜（调理类）
	

	
	
	合计
	t
	100
	-
	

	
	
	1
	大米
	t
	150
	

用于生产米线、面条类
	

	
	
	2
	面粉
	t
	50
	
	

	
	
	合计
	t
	200
	
	

	
	
	1
	传统鸡精
	t
	45
	

用于生产鸡精
	

	
	
	2
	鸡粉、鸡膏
	t
	5
	
	

	
	
	3
	辅料
	t
	0.5
	
	

	
	
	合计
	t
	50
	-
	

	
	
	1
	纸箱
	个
	5 万
	




包装材料
	

	
	
	2
	胶带
	卷
	1000
	
	

	
	
	3
	标签
	卷
	10000
	
	

	
	
	4
	包装袋、包装膜
	t
	15
	
	

	
	
	5
	包装桶
	个
	4 万
	
	

	
	
	6
	包装瓶
	个
	5 万
	
	

	
	
	1
	制冷剂 R404A
	t/a
	0.05
	制冷剂
	

	
	R404A ： R404A 由 HFC125 、 HFC-134a  和 HFC-143 混 合 而 成 ， 比 例 为
R404A=44%R125+4%R134A+52%143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透
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明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境，根据蒙特利尔公约，此制冷剂可无限期使用。
六、项目平面布置及合理性分析
（一）项目平面布置
本项目利用现有综合生产车间一座、办公室一座、仓库三座进行生产。根据运输距离短、调度方便的布置原则以及工艺流程的要求，办公楼位于厂区北侧，综合生产车间位于厂区中部及西部，原材料暂存区位于生产车间一层西北侧，炒制、油炸、熬煮间位于生产车间一层中西侧，灌装间位于生产车间一层中部，生产车间二层布设打包区、鸡精制粒筛分间。项目车间平面布置图见附图 2。
（二）合理性分析
1、厂区内各构筑物布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了生产管理。
2、本项目周围敏感保护目标为北侧的商家村，项目生产过程中产生的污染均采取了相应的防治措施，厂界均可达标排放，故周围敏感点受本项目影响较小。
3、厂区外部为其他项目厂房及用地，本项目受外界环境影响较小。由以上分析可知，本项目厂区平面布置较为合理。
七、供排水
本项目用水主要为生产用水及生活用水，项目总用水量为 1305m3/a，其中 220m3/a
为外购纯净水，1085m3/a 为新鲜水，由乐陵市供水管网提供。
1、本项目生产用水主要为原料清洗用水、熬煮用水、兑浆搅油用水、预制菜熟食类解冻用水、预制菜泡发类用水、预制菜调理类用水、和面用水、米线挤丝用水、鸡精生产过程混合用水及设备清洗用水。
（1） 原料清洗用水
项目生产过程中各种葱、姜、蒜、米料等原料需要进行清洗及浸泡，清洗过程用水采用新鲜水，原料清洗用水量为 0.5m3/d，项目年生产 300 天，则原料清洗用水量为150m3/a。原料清洗废水产生量为原料清洗用水量的 80%，则原料清洗废水产生量为
120m3/a，经厂区污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排。
（2） 熬煮用水
项目半固态调味品根据订单要求熬煮过程需要加入纯水，需要加水的物料用量为
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220t/a，物料与水的比例为 1:1，则纯水用量为 220m3/a，采用外购纯净水。
（1） 兑浆搅油用水
本项目香油生产兑浆搅油过程需要用水，根据企业提供资料，每 100 斤芝麻需要加入 30 斤热水，本项目芝麻用量为 170t/a，则用水量为 50m3/a，全部进入产品。
（2） 预制菜熟食类解冻用水
本项目预制菜熟食类生产时需用到肉食，只有天气炎热或偶尔购买的肉用不完时才需要冷冻肉类，因此，产生的解冻后废水量较少，预计解冻废水产生量约为 10m3/a。
（3） 预制菜泡发类用水
本项目预制品泡发类生产中需将原料用水泡发，根据企业提供资料，物料与水的比例为 1:1.4，本项目泡发类原料用量为 100t/a，则泡发用水量为 140m3/a。泡发废水产生量为泡发用水量的 60%，则泡发废水产生量为 84m3/a，经厂区污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排。
（4） 预制菜调理类用水
本项目预制菜调理类生产过程中原料需要进行焯水、冷却等，物料与水的比例为
1:1.5，本项目调理类原料用量为 100t/a，则用水量为 150m3/a。废水产生量为用水量的
80%，则调理废水产生量为 120m3/a，经厂区污水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘， 不外排。
（5） 米线挤丝用水
本项目米线生产过程需要加水进行挤丝，根据企业提供资料，用水量约为 100m3/a， 全部进入产品，无损耗。
（6） 和面用水
本项目面条生产过程需要对面粉进行和面，根据企业提供资料，用水量约为 15m3/a， 全部进入产品，无损耗。
（7） 鸡精生产过程混合用水
本项目鸡精生产原料混合过程需要加水，根据企业提供资料，用水量约为 20m3/a， 全部进入产品，无损耗。
（8） 设备清洗用水
项目生产过程中，每日对炒锅、熬煮锅等设备进行清洗，设备清洗用水采用新鲜水， 每日用水量为 0.5m3/a，项目年生产 300 天，则原料清洗用水量为 150m3/a。生产设备清洗废水产生量为设备清洗用水量的 80%，则原料清洗废水产生量为 120m3/a，经厂区污
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 (
水处理站处理后用于绿化、道路洒水抑尘，不外排。
2
、生活用水
项目劳动定员 
20 
人，无食宿，生活用水按 
50L/d·
人计，年生产 
300 
天，则生活用
水量为 
300m³/a 
。生活污水产生量以生活用水的 
80%
计，则生活污水产生量为 
240m
3
/a
， 经化粪池处理后，由环卫部门定期清运处理，不外排。
项目厂区实行雨污分流，雨水经地表汇集后排入厂区外附件沟渠。项目水平衡图见
图 
1 
。
)
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新鲜水
1085


 (
原料清洗废水
)消耗30



 (
原料清洗用水
)150

120

120





 (
预制菜熟食类解冻废水
) (
预制菜熟食类解冻用水
)10	10	10

消耗56

 (
预制菜泡发类废水
) (
预制菜泡发类用水
)140	84	84



消耗30

 (
预制菜调理类用水
)150	120




 (
预制菜调理类废水
)120



消耗30

 (
设备清洗废水
) (
设备清洗用水
)150	120


120




454





 (
全部进入产品
) (
兑浆搅油用水
)50	50

污水处理站

454



 (
全部进入产品
) (
和面用水
) (
绿化、道路洒水抑尘
)15	15



 (
全部进入产品
) (
米线挤丝用水
)100	100



 (
全部进入产品
) (
鸡精生产混合用水
)20	20





300


消耗60




 (
生活用水
)240




 (
生活污水
)240




 (
环卫部门清运
) (
化粪池
)240





外购纯净水

220

220


 (
全部进入产品
) (
熬煮用水
)图 1 项目水平衡图（m3/a）
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	八、劳动定员及工作制度
项目劳动定员 20 人，一班工作制，每班工作 8 小时，年生产时间 300 天，无食宿。

	














工艺流程和产排污环节
	
工艺流程简述(图示)
项目环境影响分施工期和营运期两个阶段，主要有以下内容。一、施工期
本项目利用现有厂房进行建设，仅需设备的安装及调试，因此施工期影响较小，本次环评不对施工期影响进行分析。
二、营运期
（一）本项目营运期生产工艺流程及主要产污环节：
1、固态调味品生产工艺流程及产污环节


N1-1、S1-1	N1-2、G1-1、S1-2	N1-3	G1-2	N1-4、G1-3
分拣	干洗、磁选	灭菌		配料	粉碎/切丝/切段白胡椒			味精、淀粉、食盐
八角	食品添加剂、香精
桂皮
辣椒等
入库	包装	搅拌	筛分


N1-7	N1-6、G1-5	N1-5、G1-4

注：N-噪声	S-固废	G-废气	W-废水

图 2 固态调味品生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
（1） 分拣：利用人工分拣方式，将外购原材料中的杂质分拣出来。
（2） 干洗、磁选：通过人工将分拣后的原辅材料分别放入干洗机进行干洗、放入磁选机进行磁选，以去除原辅材料表面的灰尘和金属等杂质。干洗过程会有颗粒物产生。
（3） 灭菌：利用微波灭菌机，将干洗后的原辅材料进行灭菌处理。



—31—

（4） 配料：按照一定的配比比例，将灭菌后的各种原辅材料进行称量、配料。
（5） 粉碎/切丝/切段：根据产品规格的不同，分别利用粉碎机、切丝机、切段机对各原辅材料进行粉碎、切丝、切段处理。粉碎过程会产生颗粒物。
（6） 筛分：利用筛分机将不同粒径的物料进行分开，筛分机在上料和筛分过程均为带盖操作，会产生少量的颗粒物。
（7） 搅拌：利用搅拌机将筛分后的原料与粉状物料进行搅拌均匀，搅拌时间为 5
分钟。
（8） 包装：利用封口机，将搅拌均匀的物料进行封口处理，包装完成即为固态调味品成品。
（9） 入库：包装后的成品移至成品暂存区，待售。
2、半固态调味品生产工艺流程及产污环节
 (
W
2-1
) (
G
2-1
) (
N
2-1
、
G
2-2
、
G
2-3
、
W
2-2
) (
W
2-3
) (
清洗
) (
切碎
) (
配料
) (
炒制、熬煮
) (
冷却
)



葱、姜、蒜

食用盐、淀粉、白糖、酱油调味液、食用油、葡萄糖


 (
杀菌
) (
罐装
) (
包装
)入库



 (
N
2-4
)	 (
N
2-3
)	 (
N
2-2
)

注：N-噪声	S-固废	G-废气	W-废水

图 3 半固态调味品生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
（1） 清洗：将外购的葱姜蒜等需要清洗的原料进行清洗。
（2） 切碎：通过切菜机将清洗后的葱姜蒜等原料进行切碎。
（3） 配料：按照一定的配比比例，将各种原辅材料进行称量、配料。
（4） 炒制、熬煮：先用炒锅将配料好的原料进行炒制，然后使用熬煮锅进行煮制。炒制、熬煮过程加热方式均采用天然气燃烧直接加热方式，加热温度为 100-120℃。每班完成后，要采用新鲜水对炒锅、熬煮锅进行清洗。
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（5） 冷却：将炒制、熬煮后的半固体物料倒入冷却罐，进行自然冷却。每班完成后，要采用新鲜水对冷却罐进行清洗。
（6） 杀菌：利用微波灭菌机，将冷却后的物料进行灭菌处理。
（7） 罐装：利用罐装机将杀菌后的物料进行罐装。
（8） 包装：利用包装机，将罐装后的物料进行包装处理，包装完成即为半固态调味品成品。
（9） 入库：包装后的成品移至成品暂存区，待售。
3、液态调味品、食用调味油、调味料酒生产工艺流程及产污环节
 (
S
3-1
) (
G
3-1
、
N
3-1
) (
S
3-2
) (
N
3-2
) (
原料
) (
预处理
) (
调配
) (
加热
) (
过滤
) (
混合
)


不合格品

 (
冷却
) (
包装
) (
检验
)入库

 (
N
3-3
)
注：N-噪声	S-固废	G-废气	W-废水

图 4 液态调味品、食用调味油、调味料酒生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
（1） 预处理：根据订单需要部分外购的原材料需要进行预处理，如外购的原材料需要由人工进行分拣等。
（2） 调配：根据订单需要，按照一定比例，将所需原辅材料进行称重配料。
（3） 加热：根据订单要求，部分产品需要由炒锅对原材料进行加热，根据产品类别及原材料种类的不同，加热时间不同，约为 1-3 小时；加热温度在 80℃以内，食用油等原料加热产生油烟，最低产生油烟的温度为 170℃，同时加热过程没有油炸，因此加热过程不产生油烟。该过程采用天然气加热。
（4） 过滤：根据订单要求，部分产品需要进行过滤，筛选出里面的固体调味料， 仅保留液态物料。
（5） 混合：根据订单要求，部分产品需要将加热后的半成品按照一定的比例利用
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搅拌机进行混合。
（1） 冷却：混合后的产品进行自然冷却。
（2） 包装：冷却后的成品利用液态灌装机进行包装。
（3） 检验：人工对包装好的产品进行抽样检验，主要查看称重是否准确，不合格产品重新进行称重包装。
（4） 入库：检验合格的产品按照批次进行入库待售。
4、固态分装产品生产工艺流程及产污环节
 (
S
4-1
) (
N
4-1
)

 (
包装
) (
分装
) (
去杂
)固态原料	入库


注：N-噪声	S-固废	G-废气

图 5 固态分装产品生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
（1） 去杂：利用人工去杂方式，去除外购固态原料中的杂质。
（2） 分装：利用人工分装方式，将去杂后的固态原料进行分装。
（3） 包装：利用封口机，将分装后的固态物料进行包装处理。
（4） 入库：包装后的成品移至成品暂存区，待售。
5、液态分装产品生产工艺流程及产污环节
 (
N
5-1
) (
N
5-2
、
G
5-1
、
G
5-2
、
W
5-1
) (
W
5-2
) (
N
5-3
)

 (
包装
) (
冷却
) (
熬煮
) (
搅拌
) (
配料
)入库



生抽、老抽耗油、辣油酱油、食醋味精、料酒白砂糖



注：N-噪声	S-固废	G-废气	W-废水图 6 液态分装产品生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程简述：
（1） 配料：按照一定的配比比例，将各种原辅材料进行称量、配料。
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（2） 搅拌：将配料好的原料人工放入搅拌机，进行搅拌均匀。每班完成后，要采用新鲜水对搅拌罐进行清洗。
（3） 熬煮：使用熬煮锅将搅拌后的原料进行加热、煮制，加热方式为采用天然气燃烧直接加热方式，加热温度为 100-120℃。每班完成后，要采用新鲜水对熬煮锅进行清洗。
（4） 冷却：将熬煮后的液体物料倒入冷却罐，进行自然冷却。每班完成后，要采用新鲜水对冷却罐进行清洗。
（5） 包装：利用包装机，将冷却后的物料进行包装处理，包装完成即为液态调味品成品。
（6） 入库：包装后的成品移至成品暂存区，待售。
6、香油、花生酱、芝麻酱生产工艺流程及产污环节

 (
N
6-1
、
G
6-1
、
S
6-1
) (
N
6-2
、
S
6-2
) (
G
6-2
、
N
6-3
) (
G
6-3
、
N
6-4
) (
N
6-5
)

 (
降温
) (
炒制
) (
干洗
) (
色选
) (
筛选
)芝麻、花生

 (
N
6-10
)

 (
N
6-6
) (
兑浆搅油
) (
入罐沉淀
) (
灌装
) (
灌装
)花生酱、芝麻酱
 (
磨浆
)
香油

 (
N
6-9
) (
N
6-8
) (
N
6-7
、
S
6-3
)


注：N-噪声	S-固废	G-废气	W-废水

图 7 香油、花生酱、芝麻酱生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
（1） 筛选：项目外购的芝麻、花生经过筛选机将芝麻、花生里的较大杂质和细土去掉。
（2） 色选：筛选后的芝麻、花生通过色选机去除芝麻、花生里的不合格原料。
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（3） 干洗：色选后的物料利用干洗机进行干洗，干洗过程通过干洗机内高速运转的毛刺，清洗掉附着在物料表面的尘土。
（4） 炒制：将干洗后的物料在炒锅内炒制 40min，温度达 200℃，炒锅采用天然气进行加热。炒制的作用主要是使物料里的蛋白质变性，利于油脂取出，物料炒制将近200℃时，蛋白质基本完全变性，油脂含量最高。
（5） 降温：炒制好的物料利用风冷降温设备进行降温，同时除去炒好的物料中含有的一些焦糊、碎皮，焦糊、碎皮会影响油和渣的分离，降低出油率。
（6） 磨浆：用酱料研磨机进行研磨，磨得越细越好，这样利于使油料细胞充分破裂，以便尽量取出油脂，也利于在对浆搅油时使水分均匀地渗入浆内部，使油脂完全取代。
（7） 兑浆搅油：加入热水，每 100 斤芝麻，大约需要加入 30 斤热水，连续搅拌20min左右，用振荡锅振荡 50min 左右，进行撇油，共进行四次。热水用电热开水炉加热。撇出的油进入沉淀罐沉淀，渣外售给饲料厂家。
兑浆搅油的作用：兑浆搅油是整个工艺中的关键工序，是完成以水代油的过程，芝麻浆中的非油物质在吸水量不多不少的情况下方能将油尽可能代替出来，另方面生成的渣浆的粘度和表面张力可达最优条件，振荡分油时容易将包裹在其中的分散油脂分离出来，撇油也易进行。
（8） 入罐沉淀：兑浆搅油出的芝麻油用离心式过滤机过滤，转入油罐中沉淀过滤， 使生产出的芝麻油色、香、味俱全。
（9） 灌装：沉淀后的香油、磨浆后的芝麻酱、花生酱利用液态灌装机/酱料灌装机灌装成成品待售。
备注：花生酱、芝麻酱的生产工艺无兑浆搅油和入罐沉淀两个步骤，其他工艺与香油生产工艺相同。
7、食品分装生产工艺流程及产污环节
 (
N
7-1
)

 (
分装
) (
包装
)原料	入库

注：N-噪声	S-固废	G-废气

图 8 食品分装生产工艺流程及产污环节图
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/948057000024006047
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