一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	陕西正宏生物水溶性肥料技术改造项目

	项目代码
	2105-610526-04-02-810822

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省渭南市蒲城县紫荆街道办事处三兴村五组村西10米

	地理坐标
	（109度38分54.710秒，34度55分33.530秒）

	国民经济
行业类别
	C2624复混肥料制造；
	建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业26；45肥料制造262：其他

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	蒲城县行政审批服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2050
	环保投资（万元）
	38

	环保投资占比（%）
	1.85
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是
	用地(用海)
面积(m2)
	4666.7（新增占地）

	专项评价设置情况
		专项评价的类别
	设置原则
	项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目不涉及，不设大气专题。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及，不设地表水专题。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目不涉及，不设风险专题。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及，不设生态专题。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
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	本项目不涉及，不设海洋专题。

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。




	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、《产业结构调整指导目录》（2019年本）
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于“鼓励类中第十一，石化化工”类别中“5、优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产，氮肥企业节能减排和原料结构调整，磷石膏综合利用技术开发与应用，10万吨/年及以上湿法磷酸净化生产装置”，不属于限制类和淘汰类，且项目已取得蒲城县发展和改革局文件《陕西省企业投资项目备案确认书》（见附件2），因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。
2、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）
2020年12月24日陕西省人民政府发布《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），生态环境分区管控内容如下：
划定环境管控单元。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。
——优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。全省划分优先保护单元895个，面积8.47万平方公里，占全省国土面积的41.2%，主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等。
——
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	重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全省划分重点管控单元406个，面积4.88万平方公里，占全省国土面积的23.72%，主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域。
——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。全省划分一般管控单元80个，面积7.21万平方公里，占全省国土面积的35.08%。
（五）明确生态环境分区管控要求。确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。在此基础上，按照关中地区发展先进制造业现代服务业、陕北地区能源化工转型升级、陕南地区做强做大绿色生态产业战略定位，聚焦关中大气复合型污染、陕北水环境污染和生态系统脆弱、陕南矿区生态环境保护和重点流域水质保护等问题，确定区域总体环境管控要求。
（六）制定生态环境准入清单。围绕“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率”等四个方面，建立由省域、重点区域、市域及具体环境管控单元构成的“1+3+13+X”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，关中、陕北、陕南等“3”个重点区域管控要求，“13”个市（区）管控要求，以及全省“X”个（现划定1381个）环境管控单元的生态环境准入清单。
根据陕西省生态环境管控单元分布图（见附图5），本项目位于渭南市蒲城县三兴村，属于重点管控单元，本项目生产过程废气、噪声、废水经合理处置后均达标排放，固废“零”排放，不会对周围环境产生明显影响，符合环境质量底线要求。项目运营过程中消耗一定量电能、水资源等，消耗资源相对与区域的资源赋存总量较少，符合资源利用上线要求。项目建设符合国家相关政策要求，不在环境准入负面清单内。故本项目符合《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）相关要求。
3.《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）
根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）中“四、进一步强化环境影响评价全过程监管”，“
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	化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。”
查阅中华人民共和国生态环境部部长信箱“关于新建加工硫酸铵颗粒肥项目是否必须进园入区的回复”，“硫酸铵颗粒生产线项目主要工艺为“挤压造粒-筛分-烘干-筛分”，不涉及化学反应。我部未专门针对此类项目明确提出“进园入区”要求。”
本项目为复合肥料制造项目，产品包含复合肥（颗粒肥）、液体肥，主要工艺为简单混合分装，不发生化学反应，与“新建加工硫酸铵颗粒肥项目”同属于不发生化学反应的化工项目。故参照环保部部长信箱回复，本项目选址位于蒲城县城关街道办三兴村，符合《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
蒲城县嘉禾农化有限公司于2005年12月5号注册成立，公司注册资金1000万元，位于陕西省渭南市蒲城县重泉南路61号，蒲城县嘉禾农化有限公司于2019年5月27号将公司名称变更为陕西正宏生物科技有限公司（见附件6）。
2019年9月27日，企业取得《蒲城县嘉禾农化有限公司年产40万吨水溶性肥料项目环境影响报告表》环评批复（蒲环函[2019]284号）。
2020年6月8日，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），企业取得固定污染源排污登记回执（见附件8），许可证编号：91610526779943829C001Z。
2021年7月10日，《蒲城县嘉禾农化有限公司年产40万吨水溶性肥料项目环境影响报告表》通过验收，并在全国验收平台进行登记。
现有工程生产规模为40万吨水溶性肥料，产品包含腐殖酸水溶复合肥、含腐殖酸水溶液体肥、大量元素水溶复合肥、大量元素水溶液体肥共4种产品，设置2个生产车间，其中1#车间设置2台常温搅拌罐，1台颗粒肥混配机；2#车间设置2台常温搅拌罐。
2021年，根据市场行情，原生产工艺中，常温搅拌罐搅拌时间长，且颗粒肥溶解不充分，导致产品质量降低，且人工分装耗时耗力，劳动效率低，无法满足肥料行业时效性产品需求，故企业拟对现有工程进行技术提升改造，主要拆除现有工程车间内2台常温搅拌罐，并在新增车间内更换为2台加热功能液体肥搅拌罐，同时配套设置1个自动灌装车间。
技改工程主要建设内容包好：新增占地7亩，进行厂房建设并全厂调整布局、设备提升改造，本次技改新增建设内容包括办公用房、仓库、生产车间等，新增总建筑面积3000m2，技改后总规模保持40万t/a，本次技改总投资2050万元。
该项目已取得备案证明（2105-610526-04-02-810822）（附件2）。
按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）以及《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的要求，本项目应进行环境影响评价。
经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第二十三条“化学原料和化学制品制造业26”中“45肥料制造262：其他”，应编制环境影响报告表。
受陕西正宏生物科技有限公司委托（委托书见附件1），陕西崇尚新环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和陕西省建设项目管理的有关规定，依据“达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表。
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	2、项目基本情况
项目名称：陕西正宏生物水溶性肥料技术改造项目
建设单位：陕西正宏生物科技有限公司
建设性质：技改
建设地点：陕西省渭南市蒲城县紫荆街道办事处三兴村五组村西10米（109度38分54.710秒，34度55分33.530秒）
建设内容及规模：本项目属于技改，主要新增占地7亩，进行厂房建设并全厂调整布局、设备提升改造，本次技改新增建设内容包括办公用房、仓库、生产车间等，新增总建筑面积3000m2，技改后总规模保持40万t/a，本次技改总投资2050万元。
3、地理位置与周围环境
本项目位于陕西省渭南市蒲城县紫荆街道办事处三兴村五组村西10米。地理位置图见附图1。
项目所在地周围环境：项目东侧紧邻废弃三兴村大队部（空房），东侧15m为三兴村居民区；南侧紧邻坡洞路，隔路为耕地；西侧紧邻空地，西侧35m处为渭蒲高速；北侧为耕地。项目区域交通便利。项目周围环境示意图见附图2。
4、工程组成
本项目工程组成见表1。
表 1                     项目工程组成
	类别
	名称
	现有工程
	技改后工程内容
	备注

	主体工程
	1#生产车间
	1间，砖混结构，规格45m×20m×12m，建筑面积900m2；
	1间，砖混结构，规格45m×20m×12m，建筑面积900m2
	建筑未变动

	
	
	液体肥搅拌工序
	2个常温搅拌罐（规格2t型）
	1个常温搅拌罐（规格2t型）
	发生变动，拆除1台，保留1台

	
	
	分装工序
	3个分装桶、2个小瓶分装区
	3个分装桶、2个小瓶分装区
	未变动

	
	
	颗粒肥混配工序
	1台颗粒肥混配机
	1台颗粒肥混配机
	未变动

	
	2#生产车间
	1间，砖混结构，规格40m×20m×12m，建筑面积800m2
	1间，砖混结构，规格40m×20m×12m，建筑面积800m2
	本次未变动
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	液体肥搅拌工序
	2个常温搅拌罐（规格2t型）
	1个常温搅拌罐（规格2t型）
	发生变动，拆除1台，保留1台

	
	
	分装工序
	2台灌装机，2台封口机
	2台灌装机，2台封口机
	未变动

	
	3#生产车间
	无
	1间，砖混结构，规格40m×20m×12m，建筑面积800m2
	新增5台含加热功能搅拌罐（规格4台2t型，1台0.5t型）；1台净水机，1台蒸汽设备

	
	4#灌装车间
	无
	1间，砖混结构，规格40m×20m×12m，建筑面积800m2
	本次新增，新增4套全自动灌装机

	储运工程
	东仓库（包材库）
	1间，砖混结构，规格10m×20m×10m，建筑面积200m2
	1间，砖混结构，规格10m×20m×10m，建筑面积200m2
	本次未变动

	
	西仓库（成品库）
	1间，砖混结构，规格8m×20m×10m，建筑面积160m2
	1间，砖混结构，规格8m×20m×10m，建筑面积160m2
	本次未变动

	
	1#仓库
	无
	1间，砖混结构，规格10m×15m×10m，建筑面积150m2
	本次新增

	
	2#仓库
	无
	1间，砖混结构，规格40m×20m×10m，建筑面积800m2
	本次新增

	
	北侧包材库
	无
	1间，砖混结构，规格10m×10m×10m，建筑面积100m2
	本次新增

	
	北侧成品库
	无
	1间，砖混结构，规格20m×15m×10m，建筑面积300m2
	本次新增

	辅助工程
	主办公楼
	1栋，2F，总建筑面积500m2。
	1栋，2F，总建筑面积500m2。
	本次未变动
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	东办公区
	1处，20m2/间，共5间，建筑面积100m2
	1处，20m2/间，共5间，建筑面积100m2
	本次未变动

	
	西办公区
	1处，20m2/间，共3间，建筑面积60m2
	1处，20m2/间，共3间，建筑面积60m2
	本次未变动

	
	实验室
	1间，建筑面积20m2
	1间，建筑面积20m2
	本次未变动，主要测pH等，产品质控监测外委监测

	
	杂物间
	1间，建筑面积20m2
	1间，建筑面积20m2
	本次未变动

	
	门卫室
	1间，建筑面积60m2
	1间，建筑面积60m2
	本次未变动

	
	北侧办公
	无
	1间，建筑面积50m2
	本次新增

	环保工程
	废气
	1#生产车间投料口等粉尘、废气：产污点上方设集气罩+1#废气处理系统（袋式除尘器+活性炭吸附装置）+1#15m高排气筒；
	1#生产车间投料口等粉尘、废气：产污点上方设集气罩+1#废气处理系统（袋式除尘器+活性炭吸附装置）+1#15m高排气筒；
	本次未变动

	
	
	2#生产车间投料口等粉尘、废气：产污点上方设集气罩+2#废气处理系统（袋式除尘器+活性炭吸附装置）+2#15m高排气筒。
	2#生产车间投料口等粉尘、废气：产污点上方设集气罩+2#废气处理系统（袋式除尘器+活性炭吸附装置）+2#15m高排气筒。
	本次未变动

	
	
	无
	3#生产车间投料口等粉尘、废气：产污点上方设集气罩+3#废气处理系统（袋式除尘器+活性炭吸附装置）+3#15m高排气筒。
	本次新增

	
	废水
	生产废水
	项目不产生生产废水
	纯水机产生的废水属于清净下水，用于洒水绿化
	本次新增纯水机

	
	
	生活污水
	生活污水经化粪池收集后，定期由附近居民拉走肥田
	本次技改不新增劳动定员，生活污水依托现有化粪池，定期由附近居民拉走肥田
	依托现有

	
	固废
	车间设一般固废暂存点，办公区设生活垃圾收集措施；
危险废物：收集暂存于危废暂存间（总面积约10m2），定期交由有资质单位处置。
	车间设一般固废暂存点，办公区设生活垃圾收集措施；
危险废物：收集暂存于危废暂存间（总面积约10m2），定期交由有资质单位处置。
	依托现有

	
	噪声
	基础减振，厂房隔声、距离衰减
	基础减振，厂房隔声、距离衰减
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	新增3#车间，其他1#、2#车间依托现有


注：本项目实验室主要功能为样品制备，主要检验项目为水分、pH值、水不溶物，检验方法为采用设备直接测试。不合格样品作为原料返回生产线综合利用。
5、技改工程生产规模及产品方案
技改后全厂生产规模保持年产40万吨水溶性肥料，包含有复合肥和液体肥。根据不同配比生产成不同规格产品。本次评价列出常用的产品配比。具体见表3、表4。
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	建设内容
	表 2                         项目生产规模与产品方案
	序号
	产品名称
	技改前规模
	技改后

	
	
	规模
	规模

	1
	含腐殖酸水溶肥料复合肥（颗粒）
	10万t/a
	10万t/a

	2
	含腐殖酸水溶肥料液体
	10万t/a
	10万t/a

	3
	大量元素水溶肥料复合肥（颗粒）
	10万t/a
	10万t/a

	4
	大量元素水溶肥料液体
	10万t/a
	5万t/a

	5
	中量元素水溶肥料液体
	0
	5万t/a

	合计
	40万t/a
	40万t/a
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