



1 范围

汽车维护、检测、诊断技术标准


本标准规定了汽车日常维护、一级维护、二级维护的周期，作业内容和技术标准。
2 引用标准
以下标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。全部标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用以下标准最版本的可能性。
GB7258——1977 机动车运行安全技术条件。3 定义
本标准承受以下定义

3.1 日常维护
以清洁、补给和安全视为作业中心内容，由驾驶员负责执行和车辆维护作业。

3.2 一级维护
除日常维护作业外，以清洁、润滑、紧固为作业中心内容。并检查有关制度、操纵等安全部件，由修理企业负责执行的车辆维护作业。
3.3 二级维护
除一级维护作业外，以检查、调整转向节、转向摇臂、制动蹄片、悬架等经过确定时间的使用简洁磨损或变形的安全部件为主，并拆检轮胎，进展轮胎换位， 检查调整发动机工作状况和排气污染把握装置等。由修理企业负责执行的车辆维护作业。
4 汽车维护分级和周期

4.1 汽车维护的分级
日常维护、一级维护、二级维护。

4.2 汽车维护的周期
4.2.1 日常维护的周期
出车前，行车中，收车后。

4.2.2 一级维护和二级维护的周期
4.2.2.1. 汽车一、二级维护周期确实定，应以汽车行驶里程为根本依据。
汽车一、二级维护行驶里程依据车辆使用说明书的有关规定，同时依据汽车使用条件的不用，由省级交通行政主管部门。
4.2.2.2 一、二级维护时间间隔。对于不适用行驶里程统计、考核的汽车，可用行驶时间间隔确定一、二级维护周期。其时间〔天〕间隔可依据汽车使用强度和条件的不同。参照汽车一、二级维护里程周期确定。
5 日常维护
5.1 对汽车外观，发动机外表进展清洁，保持车容干净。
5.2 对汽车各部润滑油〔脂〕、燃油、冷却液、制动液、各种工作介质、轮胎气压进展检视补给。
5.3 对汽车制动、转向、传动、悬挂、灯光、信号等安全部位和位置以及发动机运转状态进展检视、校紧，确保行车安全。
6 一级维护
一级维护作业内容见表 1。
表 1 一级维护作业内容
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