[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]同步传送举升装置控 制设计方案
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]1.设计题目
第二十五组 题目：同步传送举升装置控制设计
由于加工设备处于不同高度位置，因此传输线的高度需要由同步举升装置进 行举升和降落，保证传送物料到达工位高度。举升装置各段之间需要联动协调， 使得举升过程高度变化一致。
图示为同步传送举升装置实例模型，输送线共分为五段，其中中间三段安装 举升装置，两端为二层输送线，示意为不同高度。该模型传输线采用双层五段七 个传输线，由七台交流异步电动机拖动。三个举升机构分别由液压缸控制。
控制要求：
[bookmark: bookmark6]1）	有四种传输方式：左高--右高；左高--右低；左低--右高；左低一右低。 通过拨码开关选择。
[bookmark: bookmark7]2）	每段传输线都有物料检测传感器，当物料进入某一段传输线时，启动下 一段传输线电机，同时停止前一段传输线电机。
[bookmark: bookmark8]3）	每个举升装置都有上下限位检测。
[bookmark: bookmark9]4）	传输电机停止采用能耗制动。
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同步传送举升装置示意图
2.1 [bookmark: bookmark10]PLC选型
1）输入点数
升降部分的上下限开关共需6个输入，传感器需7个输入，四种方 式共4个输入，连续，单周期，复位，启动共需要4个输入，一共 21个输入 输出为上升下降 和7个传输线运动 共9个
根据输入、输出点数选用226型PLC。
2.2 [bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]PLC端子接线
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]I/O端子分配
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3. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]PLC程序设计
3.1设计思想
a.本题目主要功能是控制升降中间的传输线并用电机传输物品，可通过如下 循环：
选择传输类型	一放料 -升降传输线-传输物品-回到初始步
b.
[bookmark: bookmark22]1）	用四个子程序来分别实现上缓冲线到上缓冲线，下缓冲线到下
缓冲线，下缓冲线到上缓冲线和上缓冲线到下缓冲线
[bookmark: bookmark23]2）	用输入开关表示传感器的感应开关和上下限位传输和上升下降
为输出
3.3.顺序功能图
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图一左上右下
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图二	左下右上
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图三 左上右上
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图四左下右下

7. PLC梯形图
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图五 主程序梯形图
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/957036035133006033
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