温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 下面( )属于顺磁性材料。
A. 水
B. 铜
C. 空气
答案:C
2. TN-S系统克服了(  )的缺陷，在建筑施工现场电力系统中起着极其重要的作用。
A. IT系统
B. TT与TN-C系统
C. 一次变压供电系统
D. 二次变压供电系统
答案:B
3. 油断路器(  )或内部有异响时应申请立即处理。
A. 油位偏低
B. 油位偏高
C. 灭弧室冒烟
D. 油箱渗油
答案:C
4. 测量绝缘电阻的仪表是(  )。
A. 接地摇表
B. 摇表
C. 万用表
D. 钳形电流表
答案:B
5. 两个轴的中心距离较大时，一般选用(  )传动方式。
A. 齿轮
B. 皮带
C. 定传动比
D. 蜗轮蜗杆
答案:B
6. 容里在(  )KW以下的电动机可以直接启动。
A. 10
B. 7.5
C. 15
D. 75
答案:B
7. 若电路中的电流增大到熔丝的额定值时，熔丝将(  ).
A. 立即熔断
B. 1小时内熔断
C. 不会熔断
答案:C
8. 国家规定的安全色，其中黄色表示(  )。
A. 指令；
B. 通行；
C. 警告注意；
D. 禁止；
答案:C
9. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕线的连接方法
A. 电源电压
B. 电源电流
C. 工作制
答案:A
10. 低压电器设备的额定电流是指( )。
A. 设备的标称电流
B. 设备的最大电流
C. 设备的工作电流
D. 设备的最小电流
答案:A
11. SF6断路器是用( )作为绝缘介质和灭弧介质。
A. 液态SF6
B. SF6气体
C. SF6分解的低氟化硫
答案:B
12. 电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表.电能表.继电器时，也必须先将二次侧(  )，然后再进行拆除。
A. 短接；
B. 开路；
C. 断路；
D. 拆除；
答案:A
13. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表( )相位。
A. BCA
B. ABC
C. CAB
答案:B
14. 某一灯泡上写着额定电压220V，这是指(  )
A. 最大值
B. 瞬时值
C. 有效值
D. 平均值
答案:C
15. 凡有较大危险的环境里的局部照明灯应采用(  )v或24V特地电压供电
A. 36
B. 24
C. 12
D. 6
答案:A
16. 将三相负载分别接于三相电源的两相线之间的连接方法为(  )。
A. 星形
B. 并联形
C. 三角形
D. 串联形
答案:C
17. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是()。
A. BX，BLX
B. BV，BLV
C. BXF，BLXF
答案:C
18. 标有"100欧4瓦"和"100欧36瓦"的两个电阻串联,允许加的最高电压是( )V。
A. 20
B. 40
C. 60
答案:B
19. 电磁力的巨细与导体的有效长度成(  )。
A. 正比
B. 反比
C. 不变
答案:A
20. 关于耦合电容器的作用下列哪个叙述是不正确的(  )。
A. 把高频的电流信号耦合到高压输电线上
B. 把低频的电流信号耦合到高压输电线上
C. 对工频电流阻抗很大
D. 可防止工频高电压对高频收发讯机的侵袭
答案:B
21. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”.“E”两个接线柱应(  )。
A. “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳
B. “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳
C. 随便接，没有规定
答案:B
22. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”“E”.两个接线柱应(  )。
A. “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳
B. “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳
C. 随便接，没有规定
答案:B
23. 所谓三相对称负荷就是(  )。
A. 三相的相电流有效值相等
B. 三相的相电压相等且相位互差120°
C. 三相的相电流有效值相等，三相的相电压相等且相位互差120°
D. 三相的负荷阻抗相等，阻抗角相同
答案:D
24. 拉线与电杆的夹角一般(  )。
A. 小于70°
B. 30°～45°
C. 45°～60°
D. 大于60°
答案:B
25. 为防止树木{树枝}倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路( )的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。
A. 相反
B. 60度
C. 90度
D. 相同
答案:A
26. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(  )kV及以下电压等级中应用。
A. 6
B. 35
C. 11
答案:A
27. 在解析式u=中表示(  )。
A. 频率
B. 相位
C. 相位差
D. 初相位
答案:D
28. 串联型稳压电路的调整管工作在(  )状态。
A. 放大
B. 饱和
C. 截止
D. 导通
答案:A
29. 当频率为F的交流电源电压加到一.二次侧绕组匝数分别为N1.N2的变压器的一次绕组后，二次侧绕组中的感应电势为(  )。
A. E2=2.22FN2?m
B. E2=4.44FN1?m
C. E2=4.44FN2?m
答案:C
30. 负有安全生产监督管理职责的部门应当建立(  )公开举报电话.信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产的举报。
A. 监督制度
B. 举报制度
C. 监督举报制度
D. 群防群治制度
答案:B
31. 在电压等级相同的情况下，下列断路器中分.合闸行程最小的是(  )断路器。
A. 真空
B. 少油
C. 多油
D. 压缩空气
答案:A
32. 定时限电流保护具有(  )的特点
A. 电流越大，动作时间越短，电流越小，动作时间越长
B. 电流越小，动作时间越短，电流越大，动作时间越长
C. 动作时间固定不变
D. 动作时间随电流大小而变
答案:C
33. 电路由( )和开关四部分组成。
A. 电源.负载.连接导线
B. 发电机.电动机.母线
C. 发电机.负载.架空线路
D. 电动机.灯泡.连接导线
答案:A
34. 手持式电动工具应( )至少全面检查一次。
A. 每年
B. 每月
C. 每季度
D. 每天
答案:C
35. 当晶体管处在放大状态时，其特性是:发射结处在(  )偏置，集电结处在反向偏置
A. 正向
B. 反向:
C. 左向:
D. 右向
答案:A
36. 频率为50赫兹的交流电,其角频率是(  )。
A. 314rad/s
B. 628rad/s
C. 157rad/s
答案:A
37. 普通功率表在接线时，电压线圈和电流线圈的关系是(  )。
A. 电压线圈必须接在电流线圈的前面
B. 电压线圈必须接在电流线圈的后面
C. 视具体情况而定
答案:C
38. 绝缘棒使用完后,应( )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
答案:C
39. 单只电容器的电压越高,则表明(  )。
A. 充电电流大
B. 电容器的容积大
C. 极板上储存的电荷多
答案:C
40. 电气图中,凡尺寸单位不用(  )的必须另外注明。
A. 厘米
B. 毫米
C. 微米
D. 分米
答案:B
41. 喷灯的加油.放油和维修应在喷灯(  )进行。
A. 燃烧时
B. 燃烧或熄灭后
C. 熄火后
D. 高温时
答案:C
42. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。
A. 1.5
B. 1
C. 2
答案:B
43. 保证变配电所安全运行的“两票三制”，的二票是指执行( ).操作票。
A. 工作票
B. 业务传票
C. 工作记录票
答案:A
44. 变.配电所主要由主变压器.( ).控制系统等部分构成，是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。
A. 输电线路
B. 配电线路
C. 配电装置及测量
答案:C
45. 低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(  )。
A. ±(5%~10%)
B. ±5%
C. 10%
答案:A
46. 已知A..B.两点的电位分别为5V和5V，则两点间的电压UA.B.为( )V。
A. 0
B. 10
C. 10
D. 15
答案:B
47. 临时接地线应当采用(  )。
A. 多股铜绞线
B. 钢芯铝绞线
C. 橡皮绝缘铜线
D. 带透明护套的多股软裸铜线
答案:D
48. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。
A. 停电
B. 工作许可制度
C. 悬挂接地线
答案:B
49. 三相变压器的连接组别是表示(  ).
A. 原付边线电压的相位关系
B. 原付边的同名端关系
C. 原付边相电压的时至中关系
D. 原付边电流大小关系
答案:A
50. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用(  )。
A. 提高线路的电压等级
B. 增大线路导线截面减小电阻
C. 提高功率因数减少无功
答案:A
51. 若只需研究电路中某一支路的U.I之间的关系，最好应用(  )进行分析。
A. 基尔霍夫定律
B. 叠加原理
C. 全电路欧姆定律
D. 戴维南定理
答案:D
52. 在办理停电.送电手续时，严禁(  )停电.送电。
A. 规定时间
B. 约定时间
C. 延长时间
答案:B
53. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超过( )。
A. 1000W
B. 2000W
C. 3000W
D. 5000W
答案:C
54. 频率偏差对发电厂本身(  )。
A. 没有影响
B. 有严重影响
C. 影响一般
答案:B
55. 万用表由表头.(  )及转换开关三个主要部分组成。
A. 测量电路
B. 线圈
C. 指针
答案:A
56. 三相异步换向器电动机调速调到最低转速时，其转动移刷机构使同相电刷间的张角变为(  )电角度。
A. -180°
B. 180°
C. 0°
D. 90°
答案:B
57. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。
A. 600-1000万次
B. 10万次以下
C. 10000万次以上
D. 10-600万次
答案:A
58. "禁止合闸,有人工作"的标志牌应制作为( )。
A. 白底红字
B. 红底白字
C. 白底绿字
答案:A
59. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时.应剪断电线,剪切时要(  )。
A. 几根线迅速同时剪断
B. 不同相线在不同位置剪断
C. 在同一位置一根一根剪断
答案:B
60. 绝缘材料的耐热等级为E级时.其极限工作温度为(  )。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
61. 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点(  )以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。
A. 4m
B. 8m
C. 15m
D. 20m
答案:A
62. 下列灯具中功率因数最高的是( )。
A. 白炽灯
B. 节能灯
C. 日光灯
答案:A
63. 继电器是一种根据( )来控制电路"接通"或"断开"的一种自动电器。
A. 外界输入信号(电信号或非电信号)
B. 电信号
C. 非电信号
答案:A
64. 人体遭到电击后，(  )以下的电流可以摆脱。
A. 30mA
B. 50mA
C. 60mA
D. 80mA
答案:A
65. 时间继电器的作用是(  )。
A. 用来记时
B. 用来延时
C. 用来定时
D. 用来控制时间
答案:B
66. 在中性点不接地的电力系统中，当一相出现接地故障时，其他相线对接地点的电压为(  )。
A. 零
B. 相电压
C. 线电压
D. √3倍的线电压
答案:C
67. 变压器高压侧电压与额外电压的差值不该超越( )V。
A. 5﹪
B. 10﹪
C. 25﹪
D. 15﹪
答案:A
68. 在纯电阻的交流电路中，电路的有功功率( )电路电流的有效值乘以电压的有效值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:C
69. 交流电的相位反映了正弦量的变化过程，该相位指的是变化着的(  )。
A. 电动势
B. 电流
C. 相位差
D. 电角度
答案:D
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