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1 [bookmark: _TOC_250014]前言

1.1 [bookmark: _TOC_250013]任务由来

X X X 华气化学制品有限公司拟在 X XX X 科技园区新建生产车间及配套办公楼、库房、职工宿舍等工程。依据国家有关规定.需进行建设场地地质灾害危险性评估工作。受 X X X 华气化学制品有限公司委托.X X XX X 勘察设计院承担了 X X X X X X X X X X 工程项目建设用地地质灾害危险性评估任务。
1.2 [bookmark: _TOC_250012]评估工作依据

本次地质灾害危险性评估工作的依据：

1） 《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部第 27 号令）和《地质灾害防

治条例》（国务院第 394 号令）；

2） 《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》	(国土资发[2004]69 号)；
3） 《X X X 人民政府关于加强地质灾害防治工作的紧急通知》（川府办发电

（2001）27 号）；

4） 《关于转发〈国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知〉的通知》(川国土资发[2004]240 号)；
5） 《关于进一步加强建设用地地质灾害危险性评估报告备案工作的通知》( 川国土资函[2005]1167 号)；
6） 《X X X 地质环境管理条例》；

7） 合同书。
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此外.本次评估工作主要参照、参考的技术资料有：

1） 《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》（国土资发）[2004]69 号文的附件一）；
2） 《县（市）地质灾害调查与区划基本要求（实施细则）》（中国地质环境监测院）；
3） 《宋渡路末段以西、工业水厂以北地块定位图》

4） 《项目建议书》

5） 项目用地勘测定界图

1.3 [bookmark: _TOC_250011]主要任务和要求

根据《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令）和《建设用地审查报批管

理办法》（国土资源部 3 号令）.新建工程场地应进行地质灾害危险性评估工作. 其主要任务是：按照《建设用地地质灾害危险性评估技术要求》.通过调查 X X X X X X X X X X工程项目建设用地及其影响范围内的地质环境条件和地质灾害发育及分布特征.分析产生地质灾害的可能性.并对遭受地质灾害的危险性作出现状调查和评估；在现状评估的基础上.对工程建设诱发或加剧地质灾害的可能性和工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性作出预测评估.为工程建设用地审批和工程建设防治地质灾害提供科学依据。具体要求为：
1） 确定评估工作的级别和范围。

2） 对评估区内地质环境条件进行调查和评估.具体包括气象水文、地形地貌、地层岩性、地质构造及区域稳定性、水文地质及工程地质条件、人类工程活动状
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况等。

1） 查明评估范围内地质灾害分布、类型及基本特征.包括崩塌、泥石流、滑坡等地质灾害形成的环境条件、规模.对其危险性作现状评估。
2） 评估工程建设诱发、加剧地质灾害的可能性.评估工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性。
3） 在现状评估和预测评估的基础上.对建设场地地质灾害危险性进行综合评估.对地质灾害危险性进行分区.对建设区内是否适宜建设进行评估。
4） 针对工程建设的特点及遭受地质灾害的可能性及危险程度.提出针对性的防治措施建议。
2 [bookmark: _TOC_250010]评估工作概述

2.1 [bookmark: _TOC_250009]工程概况

[image: ]X X X X X X X X X X工程项目总占地面积为 15368 平方米.约 23.0522 亩。总建筑面积为 10000 平方米.拟建建筑群由厂区车间、办公楼、库房、职工宿舍等几部分组成.拟采用轻钢结构.无地下室.场地标高为 325.10~326.40m。用地范围拐点坐标见（表 2-1）
	

序号
	表 2-1


点号
	华气生产线项目用地范围拐点坐标表

坐标
	

边长

	
	
	X	Y
	

	1
	J1
	30862.936	89698.675
	0

	2
	J2
	30771.180	89746.915
	103.66



 (
.
) (
.
)

	3
	J3
	30668.863
	89681.943
	121.20

	4
	J4
	30731.902
	89585.154
	115.51

	1
	J1
	30862.936
	89698.675
	173.37







[image: ]2015 年 6 月 5 日.受 X X X 华气化学制品有限公司委托.我院技术人员前往 X X 县 X X 科技园区实地开展了此项评估工作.对 X X X X X X X X X X 工程项目建设用地评估区范围进行了野外调查.调查面积约 0.1 km 2.评估区内地质环境简单.现状稳定性较好。
2.2 [bookmark: _TOC_250008]以往工作程度

项目建设用地位于 X X 县 X X 科技园区.对这一区域内曾做过的地质工作为： 1）1977 年～1980 年 X X X 地质局航空区域调查队完成 1:20 万 X X 区域地
质矿产调查工作.提交 1:20 万区测报告和图件；

2）2003 年～2004 年 X X X 地质矿产勘查开发局化探队开展了 X X X矿产资源总体规划调查.并编制了《X X XX X X 矿产资源总体规划》。
3）2003 年～2005 年 X X X 地质矿产勘查开发局化探队开展了 X X X地质灾害调查及防治规划.并提交了报告。
2.3 [bookmark: _TOC_250007]工作方法及完成工作量

1） 工作方法

此次地质灾害评估工作采用野外调查和室内分析相结合的工作方法。项目组人员对建设项目进行了初步分析和现场踏勘.按《建设用地地质灾害危险性评估
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技术要求（试行）》.结合项目性质及该区地质灾害的类型与发育程度.编制了工作方案.2015 年 6 月 5 日开展相关工作。
在充分收集和利用前人调查研究成果资料的基础上.对建设用地评估区范围内的地质灾害隐患点进行全面的调查并逐一做好详细记录、测制剖面、拍摄照片等。我院始终贯彻“质量第一”的方针.按照评估“纲要”和相关规程、规范实施.取得了翔实的成果资料.符合和达到评估工作要求。
野外调查工作采用以实地地质调查与社会调查、询问相结合的方法 .选用1:500 地形图作为野外手图.结合 GPS 手持机进行实地定点综合调查。本工程用地面积约 23 亩.调查面积约 115 亩。于 6 月 6 日结束野外调查并转入室内资料整
理、报告编制工作.于 2015 年 6 月 10 日完成文字报告、图件初步编制工作.于2015 年 6 月 12 日完成报告的最终评审工作.并最终提交：《X X X X X X X X X X 工程项目建设用地地质灾害危险性评估说明书》.综合分区评估图（1:500）.评估剖面图（1:300）。
评估工作方法、资料整理和报告编写均按照国土资源部《技术要求》进行。整个评估工作按图 2-1 所示程序进行。
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 (
专家审查与备案
提交评估报告
) (
接受评估委托
规划项目初步分析及现场踏勘
地质环境条件基本特征分析
规划项目工程分析
划分评估级别、确定评估范围
编制评估工作大纲
地质灾害现场调查
地质灾害类型确定及评价要素选取
现状评估
预测评估
综合评估
防治措施建议
结论与建议
)


图 2-1	评估工作程序框图
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2） 完成工作量

外业工作于 2015 年 6 月 6 日完成。此次评估野外调查面积约 0.1km2.综合评

估图 1 张(1：500)、剖面图 2 张（1：300）、区域地质构造图 1 张（1:200000）.地质灾害危险性评估说明书一套。通过现场调查和资料收集分析.完成了地质灾害危险性现状评估和预测评估.评估工作程度严格按照委托要求及国土资源部和X X X 国土资源厅相关技术规程的要求。
[image: ]本次评估工作完成的实物工作量见表 2-2。

	
序号
	表 2-2	完成实物工作量一览表
项目	单位
	
完成工作量

	1
	调查面积	km2
	0.1

	2
	资料收集	套
	4

	3
	工程地质剖面	条
	2

	4
	野外调查点	点
	5

	5
	野外图片拍摄	张
	8

	6
	现场走访	人次
	3

	7
	提交正式成果报告和图件	份
	4



2.4 [bookmark: _TOC_250006]评估范围与级别的确定

1） 评估区范围

评估范围包括委托单位提供的建设用地范围和结合建设用地周边的地质环境条件适当扩大的范围.其面积约 76666.67m2.约 115 亩.详见综合评估分区图. 拐点坐标见（表 2-3）。
 (
拐点编号
X
Y
备注
J1’
30895.875
89683.782
J2’
30787.050
89790.659
)表 2-3	X X X X X X X X X X 工程项目建设用地评估区拐点坐标表
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.
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	J3’
	30630.436
	89683.637
	1954 年

	J4’
	30717.202
	89525.017
	北京坐标系

	J1’
	30895.875
	89683.782
	



2） [image: ]评估级别的确定

根据国土资源部《建设用地地质灾害危险性评估技术要求(试行)》.不同规模和不同重要性的工程地质灾害危险性评估的级别规定。该建设区属一般建设项目.地质环境条件复杂程度分类为简单.评估级别为三级（详见表 1-4.表 1-5.表1-6）。
1） 建设项目的重要性
X X X X X X X X X X 工程项目拟建设净用地面积 15368 平方米.为工业建筑.在厂职工人数<100 人；按表 2-4 分类.该项目属一般建设项目。
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项目类型
重要建设项目
较重要建设项目
一般建设项目(√)

表 2-4	建设项目重要性分类表项目类别
[image: ]开发区建设、城镇新区建设、放射性设施、军事设施、核电、二级 (含)以上公路、铁路、机场.大型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑、民用建筑、垃圾处理场、水处理厂等
新建村庄、三级(含)以下公路、中型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑、民用建筑、垃圾处理场、水处理厂等
小型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑(√)、民用建筑、垃圾处理场、水处理厂等
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2） 地质环境条件复杂程度

地质环境条件复杂程度应根据地形地貌、地层岩性、地质构造、工程地质条件、水文地质条件、人类工程活动对地质环境的影响程度、地质灾害现状发育程度等综合确定。
根据现场调查及收集的资料综合分析：评估区原地貌类型属丘陵地貌.评估区范围及周边较为平坦。现状地质灾害一般不发育；地形简单.地貌类型单一； 岩土体工程地质性质良好；工程水文地质条件较好；破坏地质环境的人类工程活动一般。因此.按表 2-5 的分类.评估区地质环境条件复杂程度为简单。
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	表 2-5
	地质环境条件复杂程度分类表

	复杂
1.地质灾害发育强烈
	
	中等	简单(√)
1.地质灾害发育中等	1.地质灾害一般不发育(√)


















3）  (
地形与地貌类型复杂
2.
地形较简
单
.
地貌类型较单
一
地质构造复杂、岩性、岩相
3.地质构造较复杂、岩性、
岩
变化
大
.
岩土体工程地质性
相不稳
定
.
岩土体工程地质
质不良
性质较差
4.工程水文地质条件不良
4.工程水文地质条件较差
5.破坏地质环境的人类工程活
5.
破坏地质环境的人类工程
动强烈
活动较强烈
地形简单.地貌类型单一
(√)
地质构造简单、岩性单一. 
岩土体工程地质性质良好(√)
工程水文地质条件良好
(√)
破坏地质环境的人类工程
活动一般(√)
)评估工作级别的确定
本建设项目为一般建设项目.地质环境条件复杂程度为简单.根据地质灾害危险性评估分级表(表 2-6).确定 X X X X X X X X X X 工程项目建设用地地质灾害危险性评估级别为三级。
 (
复杂程度
项目重要性
重要建设项目
复杂
中等
简单(√)
一级
一级
一级
较重要建设项目
一级
二级
三级
一般建设项目(√)
二级
三级
三级(√)
)表 2-6	建设用地地质灾害危险性评估分级表









3 [bookmark: _TOC_250005]自然地理概况

3.1 [bookmark: _TOC_250004]地理位置及交通

1、X X X X X X X X X X 工程项目位于 X X 县 X X 科技园区化工新材料区老孝子山工业水厂以北.鑫宇公司沼气供热项目以东.汇金支道以西。评估区距四川理工黄岭校区 2400m.距 X X 县政府 4000m.距沱江 600m.距釜溪河 500m。场地地势较为平坦.交通便利。详见工作区交通位置图 3-1。
略
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) (
.
)
图 3-1	工作区交通位置图

1.1 [bookmark: _TOC_250003]气象、水文

1） 气象

X X 县地区属亚热带湿润季风气候区、冬无严寒.夏无酷暑.无霜期较长；雨量充沛.但分配不均.云雾多.霜雪少.日照少。年平均气温 17.9℃.七月最热.平均气温 28.9℃.最高气温 41.1℃.一月最冷.平均气温 7.3℃。夏季为东南风.其余季节多为偏东风.瞬时最大风速 34 米/秒。多年平均雾日 58 天.最长持续 11 天。主要灾害性气候表现为寒潮大风、水涝和干旱。
2） 水文

该地区 40 年平均降雨量 1100mm.多年平均雨天 138.9 天.最多年 177 天.最少年仅 81 天。季节分配差异甚大.夏季降雨量 721mm.集中降雨季节在 6～8 月. 占年降雨总量的 73%；春季尚不足 100mm.占年降雨量的 10%。最大一日降雨量158.8mm.最大三日降雨量 187.2mm.因此夏季水灾害较频繁。评估区以东 600m 左右为沱江.以东 500m 左右为釜溪河。
场地主要岩土构成为砂岩及上覆土层.中风化以下岩层裂隙.一般不发育.地表水不易渗入.故场地基岩裂隙水不发育.该工程场地地面径流条件较好.地表水排泄畅通。
1.2 [bookmark: _TOC_250002]地形地貌

X X 县地处四川盆地南部低山丘陵区.属于剥蚀浅丘地貌类型.其特点是丘陵密布.河谷纵横。评估区位于“邓井关背斜”北西翼.地层倾向 310°.倾角 5°.为缓倾斜单斜构造.基岩厚层状结构.风化程度一般。拟建场地内无断层通过.无不
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