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本文件按照GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件由山西省人力资源和社会保障厅提出并监督实施。
本文件由山西省人力资源和社会保障标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：山西省人事考试中心（山西省公务员考试测评中心）。
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本文件主要起草人：武渊、石德信、闫峰、邓波、戴伟、王茜、卫晓峰、单韬、刘玮、任贵龙、 刘瑞王青艳、贾红英。
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III

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]人事考试机读答题卡信息采集规范
1范围
本文件规定了人事考试机读答题卡信息采集工作的术语和定义、基本原则、机读答题卡、信息采集 设备采集工作和监管及改进等方面的内容。
本文件适用于山西省人事考试机读答题卡信息采集工作。
2规范性引用又件
冃文件, 仅谚	用于本
文件
SJ/T 11115光学标记阅读机通用规范
3术语科正义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
人事考试考务信息管理系统
人事考试机构在管理各类考试数据信息时使用的具备考生报名信息采集、考场编排、成绩管理等功 能的考务信息管理软件系统。
3. 2
人事考试机读答题卡信息釆集
人事考试机构在所承担的各项考试的阅卷工作中，将记载考生作答卷面信息的专用答题卡通过专业 扫描设备扫描、拍照，按照标准规则将卷面信息转化成计算机系统可识别的电子数据及图片，并存储到 考务信息管理软件系统中的过程，是人事考试阅卷工作的基础工作。
3. 3
光标阅读机(Opt i ca I Mark Reader 简称 OMR)
用光学扫描的方法来识别按一定格式印刷或书写的标记，并将其转换为计算机能接受的电信号的设 备。
[来源:SJ/T 11115, 3. 1]
3. 4
机读答题卡技术
一种简单的光学标记识别技术。
注：常用于标准化考试、选举和调查。使用该技术需要答题卡、用于填涂的2B铅笔和光标阅读机等设备。
3. 4. 1
同步头
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答题卡上的一列竖排矩形黑块，用于指示读卡机信息点的行位置。
1

2

#

3. [bookmark: bookmark23]4. 2
信息点
答题卡上以同步头为行坐标，以5.08mm列间距为列坐标，用于扫描设备识读信息的矩形框。每个 信息点代表一个需要识读的数字或字符。
[bookmark: bookmark24]3.4.3
信息组
由多个信息点组成的信息集合。如客观题ABCD四个信息点组成一个信息组。
[bookmark: bookmark25]3.4.4
检测线
用于检测信息卡扫描时走纸偏斜设立的纠偏检测标志。
4基本原则
4 1合法依规
信息采集应遵守人事考试相关法律法规要求，保护考试主体的合法权益。
4. [bookmark: bookmark26]2完整一致
应采取科学有效的措施，确保采集信息准确、完整且与信息主体一致。
4.3安全保密
应采取相应的保密安全措施，保证信息在存储和传输过程中的数据安全。
5机读答题卡
5.1机读答题卡类别
在各类人事考试中应用的机读答题卡包括通用客观题答题卡、通用主观题答题卡、主客观混合型答 题卡和光标阅读机答题卡等。
5.2通用客观题答题卡设计
5.2.1题型为客观题型，大小为B5纸型，应用于以选择、判断等为题型的考试。
5.2.2设计要求如下：
	答题卡信息点中心点间距5. 08 imn；
——答题卡颜色：答题卡的设计采用双色印刷，其中黑色为固定色，主要用来设计同步头、检测 线等页面及格式的标志信息。信息点采用彩色印刷，一般使用红色，如洋红、大红、桃红等, 且在红色油墨中不得添加黑色油墨；
——同步头中心到纸张边缘（或卷卡合一答题卡红色外框）的距离是5. 08 imn；
——信息点之间的列间距是5. 08 mmo以同步头一侧为基准，第n列填涂点中心距离同步头中心的 距离是 3. 81 mm+ nX 5. 08 mm；
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	信息点尺寸：3. 5 iiunX 1. 3 imn,同步头尺寸：5 iiunX 1. 5 mm,信息点的位置必须与同步头位 置相互对应；
1

2

#

――同步头的纵向中心距不小于5 mm,且距离纸张上下边缘不小于15 mm；
	检测线须与同步头相互对应；
	信息点位于两条检测线上下、左右涵盖范围内；
――在距同步头远端设置4个黑色信息点作为黑检测点；
――答题卡印刷包括标准卡印刷和卷卡合一印刷等；
――印刷成品（参见附录A）与设计尺寸相同，裁切误差是±0.25 mm；卷卡合一方式印刷时，应 保证答题卡设计时红色外框被完整印刷在答题卡成品上，并且印有同步头；
一卷卡合一答题卡的红色外框距离纸张边缘的裁切误差在土5 mm；
毛整的 保留在答题卡上；
——答题卡用纸规格不低于100g胶版印刷纸（见GB/T 30130）。
5.3主、客观题混合型答题卡设计
5.3	3 『一，八一 〜*, 一 '*	析、论
述第	/ r	一客观混合题R目的考试。
5.3.2设计要求如下：/
——答题卡的每个主观题答题区域有红、黑两个边框；
——内侧的黑框区域是考生的有效作答区域，外侧的红框是阅卷图像采集区域；
一答题卡主客观题图像采集时必须按照红框设置图像切分参数，并保证采集到完整黑框区域； 一图像序号从01开始，按照黑框前后次序顺序命名，阅卷图像数量应该和答题区域的黑框数量 相同（参见附录B）；
——答题卡主客观题图像采集支持实时图像裁切、命名和存储；
——答题卡用纸规格不低于120g胶版印刷纸（见GB/T 30130）；.
一针对特定考试项目和考试科目中遇到的阅卷图像裁切、拼接要求，由考试机构另行规定。
5.4光标阅读机答题大设计
5. [bookmark: bookmark27]4. 1使用光标阅读机扫描的答题*,题型为客观题，应用于客观题型的考试。
5. 4.2设计要求如下：
—32K 答题卡：正 32K 答130 mm,大 32K 答题卡尺寸为 210 mmX145 mm；
—16K答题卡：正16K答题卡尺寺为1邓HBX260 mm,大16K答题卡尺寸为210 mmX290 mm； ——8K答题卡：8K尺寸为372 mmX260 mm 存见附髯C）。
6采集设备
6.1设备分类
机读答题卡信息采集工作中主要使用高速图像扫描设备、光标阅读机等设备。高速图像扫描设备采 集OMR信息点和图像等数据信息，光标阅读机只采集OMR信息点。
6.2高速图像扫描设备技术要求
6.2.1采集设备支持白光扫描和红、绿、蓝三种滤色扫描。
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6. 2. 2图像分辨率N100 DPI、256级灰度。
1
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3

6.2.3扫描速度N100页A4双面/分钟。
6.2.4具有重张检测预警功能。
6. [bookmark: bookmark28]2. 5具有答题卡扫描错误分拣功能或停机报错功能。
6.2.6具有歪斜校正、自动纸张尺寸检测、图像旋转功能。
6.2.7扫描设备支持图像黑、白检测机制，图像异常实时检测。
6.2.8可识别2B铅笔填涂的客观题信息，支持两种以上参数识别方式，确保信息点识别准确。
6. 2. 9设备具有易用性和可维护性。
6. 3光标阅读机技术要求
6. 3. 1阅读速度为标准32K答题卡速度N180张/分。
6. 3. 2 全自动送卡方式。
6. 3. 3 纸仓容量N600张。
6. 3. 4数据密度N大信息位每面40位X85位，行间距N3 mm,列间距为5 mm或5. 08 mm。
6. 3. 5使用答题卡尺寸为8k-32k，印刷用纸规格为80g-120g胶版纸。
6. 3. 6 涂点面积为3. 2 mmX 1.2 mm （规范尺寸）。
6. 3. 7可准确识别使用2B铅笔填涂的信息点。
6. 3.8可同时装入至少8种格式文件。
6.3.9与计算机联机使用，可阅读单面信息卡。
6. 3. 10重张率小于万分之一。
6.4设备维护
6. [bookmark: bookmark29]4.1为保证采集设备机械结构的精度，在运输、保存和使用时应注意机器及环境防震、防潮、防尘。
6. [bookmark: bookmark30]4. 2采集前应检查答题卡是否带有异物，清除污物避免污损光学玻璃及走纸系统。
6. [bookmark: bookmark31]4.3信息采集期间，应定期检查设备工作状态，定期对设备镜头、镜片等组件和搓纸轮等机械部件 进行清洁，发现损坏的部件应及时更换。
6. 4.4当设备进纸困难，应及时更换搓纸轮等配件。
6. 4.5采集结束后，应対纸道内的灰尘和传感器进行清洁，并用防尘罩遮盖扫描设备，防止灰尘吸附。
6. 4.6定期做好设备的专业保养。
6. [bookmark: bookmark32]4.7采集设备如长期不用，须将设备与其配件装入专用机箱妥善保管。
7采集工作
7.1人员要求
7. [bookmark: bookmark33]1. 1岗位职责
答题卡信息采集工作岗位职责如下：
——答题卡信息采集负责人是答题卡扫描工作的第一负责人，负责本机构场所答题卡信息采集全 面工作；
——巡视人员负责监督检查答题卡信息采集现场程序合规、纪律合规；
——现场负责人是答题卡信息采集管理工作的具体组织者和实施者，负责人员培训、现场管理、 安全检查以及答题卡验封、拆封、发放、信息采集、回收期间的秩序监管等工作；


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/965144310233011102
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