




























[bookmark: _GoBack]     便携式家用锂离子电池和电池组安全认证技术规范

目录
前	言	I II
便携式家用和类似用途电器用锂离子电池和	1
电池组安全认证技术规范	1
1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 术语和定义	1
4. 一般要求及测试方法	5
4.1 一般安全性的考虑	5
4.2 安全工作参数	5
4.3 安全关键元器件	5
5. 试验的一般条件	6
5.1 试验条件	6
5.2 公差	6
5.3 温度测量方法	7
5.4 其它要求	7
5.5 测试用充放电程序	7
5.6 型式试验	7
5.7 模拟故障或异常工作条件	9
6. 标志和警示说明	10
6.1 标志	10
6.2 警示说明	10
6.3 耐久性	10
7. 电池安全	11
7.1 高温外部短路	11
7.2 过充电	11
7.3 强制放电	11
7.4 挤压	12
7.5 重物冲击	12
7.6 热滥用	12
7.7 燃烧喷射	13
8. 电池运输及使用安全	13
8.1 低气压	13
8.2 温度循环	13
8.3 振动	14
8.4 加速度冲击	14
8.5 跌落	15
9. 电池组的保护电路	15
9.1 概述	15
9.2 过压充电保护	15
9.3 欠压放电保护	15
9.4 过流充电保护	16
9.5 过载保护	16

 (
I
)
9.6 高温使用	16
9.7 短路保护	17
9.8 耐高压	17
9.9 不平衡充电保护	17
9.9.1 要求	17
9.10 线路载流能力	17
10. 系统的保护电路	18
10.1 概述	18
10.2 充电电压控制	18
10.3 充电电流控制	18
10.4 放电电压控制	18
10.5 放电电流控制	19
10.6 充放电温度控制	19
11. 电池组运输及使用安全	19
11.1 低气压	19
11.2 温度循环	19
11.3 振动	20
11.4 加速度冲击	20
11.5 跌落	20
11.6 浸水	21
11.7 防止吞食	21
11.8 应力消除	22
11.9 材料阻燃	22
11.10 端子防触及	22
附 录 A	24
附 录 B	25

 (
II
)
便携式家用和类似用途电器用锂离子电池和电池组安全认证技术规范
1. 范围

本技术规范规定了便携式家用和类似用途电器用锂离子电池和电池组的安全要求。
本技术规范适用于便携式家用和类似用途电器用的锂离子电池和电池组（以下简称为电池和电池组），属于本技术规范范围内的便携式家用和类似用途电器示例如下：
—— 便携式个人清洁和护理电器：如电动牙刷、剃须刀、理发器、磨皮器等；
—— 便携式个人保健电器：如颈椎	/腰椎按摩器、电热护膝、暖手宝等；
—— 便携式家居清洁电器：如扫地机、拖地机、吸尘器、擦窗机、电熨斗、挂烫机等；
—— 其他类似电器：如照明器具、情趣用品、净化器、加湿器、室内环境（如温湿度	/甲醛 /PM2.5
等）监测仪器等等。
不作为一般家用，	但对公众可能引起危险的器具，	例如打算在商店、	轻工业和农场中由非专业的人员使用的器具也属于本技术规范便携式家用和类似用途电器的范围。
2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。	凡是注日期的引用文件，	仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4706.1-2005	家用和类似用途电器的安全	第1部分：通用要求
GB/T 5169.16	电工电子产品着火危险试验	第16部分： 50W 水平与垂直火焰试验方法

	GB/T 2900.41 — 2008
	电工术语
	原电池和蓄电池

	GB/T 17626.2 — 2006
	电磁兼容
	试验和测量技术静电放电抗扰度度试验


GB 31241-2014	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	安全要求
GB/T4208-2017	外壳防护等级（	IP 代码）
IEC 61032:1997	检验外壳防护用的试具

3. 术语和定义

3.1 

锂离子电池	lithium ion cell

含有锂离子的能够直接将化学能转化为电能的装置。该装置包括电极、	隔膜、 电解质、容器和端子等，并被设计成可充电。
3.2 

锂离子电池组	lithium ion battery

由任意数量的锂离子电池组合而成且准备使用的组合体。该组合体包括适当的封装材料、连接器	,
也可能含有电子控制装置。

3.3 
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便携式家用电器	portable household electrical appliance

质量小于 18kg的非固定式家用电器。

3.4 

手持式家用电器	hand-held electrical appliance

在正常使用期间打算用手握持的便携式家用电器。

3.5 


额定容量	rated capacity

制造商标明的电池或电池组容量，用	C表示。
注：单位为安时（	Ah）或毫安时（ mAh ）。

3.6 


额定能量	rated energy

制造商标明的电池或电池组能量，即电池或电池组的额度容量乘以电池或电池组的标称电压。

注：单位为瓦特小时（简称瓦时，	Wh）或毫瓦特小时（简称毫瓦时，	mW）h 。

3.7 

充电限制电压	limited charge voltage

制造商规定的电池或电池组的额定最高充电电压。

3.8 


充电上限电压	upper limit of safe voltage range

按制造商规定，电池或电池组的安全充电电压上限。

3.9 


过压充电保护电压	over voltage for charge protection

制造商规定的大电压充电时的保护电路动作电压。

注：电池组制造商设计的过压充电保护电压值不高于电池的充电上限电压，电池的充电限制电压不高于电池的过压充电保护电压。

3.10 

放电终止电压	end of discharging voltage

制造商建议的产品循环使用中终止放电行为的负载电压。
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