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1 工程概况

XX 大桥〔 XX 桥〕 主通航孔桥是一座空间双索面双塔钢箱梁斜拉桥， 主桥桩号 XX ， 跨径组成为： 116m+246m+116m ， 长度 478m ； 主桥承受整幅钢箱梁、钢绞线斜拉索、拱 形钢索塔。钢箱梁全宽为 41.36m ，顶板宽度为 23.36m ， 设 2% 的双向横坡。
大桥主桥钢桥面铺装设计方案承受 ERS 钢桥面铺装方案，总 面积为
13623m2 ； 大桥人行道承受环氧富锌漆+超薄磨耗层铺装方案， 总面积为
4494m2 ； 大桥中分带、 拉索区承受环氧富锌漆+砂粒式沥青混凝土铺装方案， 总面积为 956m2 。钢箱梁标准断面图 1 。
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