[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]精馏试题
[bookmark: bookmark3]1、 国标优等品甲醇的水溶性试验的合格指标是：甲醇与水比例为	1比3澄清。（） 答案：对
[bookmark: bookmark4]2、 国标优等品甲醇要求游离酸含量小于等于	（）%.
[bookmark: bookmark5]A、	0.0015
[bookmark: bookmark6]B、	0.015
[bookmark: bookmark7]C、	0.00015
[bookmark: bookmark8]D、	0.000015
答案 ： A
[bookmark: bookmark9]3、 国标优等品甲醇要求游离碱含量小于等于	（）％。
[bookmark: bookmark10]A、	0.002
[bookmark: bookmark11]B、	0.0002
[bookmark: bookmark12]C、	0.02
[bookmark: bookmark13]D、	0.00002
答案： B
[bookmark: bookmark14]4、	下面（）指标是国标优等品甲醇的控制指标。
[bookmark: bookmark15]A、	水分
[bookmark: bookmark16]B、	乙醇
[bookmark: bookmark17]C、	密度
[bookmark: bookmark18]D、	馏程
答案：A,C,D
[bookmark: bookmark19]5、	甲醇精馏系统水联运前，系统不需要进行氮气置换。以防止设备腐蚀和将空气排入

答案：错 正确答案：甲醇精馏系统水联运前，系统必须进行氮气置换，火炬 系统。
[bookmark: bookmark20]7、甲醇精馏单元水联运前，要求系统应该	（）。
[bookmark: bookmark21]A、	空气吹干
[bookmark: bookmark22]B、	氮气置换合格
[bookmark: bookmark23]C、	设备水蒸煮完毕
[bookmark: bookmark24]D、	氮气吹干 答案 ： B
[bookmark: bookmark25]8、 甲醇精馏单元水联运，一般采用（）水联运。
[bookmark: bookmark26]A、	原水
[bookmark: bookmark27]B、	氢钠水
[bookmark: bookmark28]C、	循环水
[bookmark: bookmark29]D、	锅炉水
答案 ： D
[bookmark: bookmark30]9、	精馏水联运应具备的条件是（）。
[bookmark: bookmark31]A、	蒸汽
[bookmark: bookmark32]B、	粗甲醇
[bookmark: bookmark33]C、	锅炉水
[bookmark: bookmark34]D、精制水
答案：A,C
12、甲醇精馏单元在引入甲醇时，应对系统进行 （）合格确认。
[bookmark: bookmark35]A、	氮气置换
[bookmark: bookmark36]B、	空气吹扫
[bookmark: bookmark37]C、	水冲洗
[bookmark: bookmark38]D、	再沸器暖管答案:A
17、甲醇再沸器在投用加热蒸汽时应该进行	（）。
[bookmark: bookmark39]A、	蒸汽排放
[bookmark: bookmark40]B、	再沸器暖管
[bookmark: bookmark41]C、	冷凝液排放
[bookmark: bookmark42]D、 置换空气答案:B 18、甲醇泵在启动时，应该要检查（）。A、泵的入口阀关闭
[bookmark: bookmark43]B、 泵的出口阀打开
[bookmark: bookmark44]C、	泵体导淋打开
[bookmark: bookmark45]D、	轴承箱油位答案:D
22甲醇精馏污水中，甲醇含量要求控制小于（）%。
[bookmark: bookmark46]A、	1.5
[bookmark: bookmark47]B、	1.0
[bookmark: bookmark48]C、 0.5
[bookmark: bookmark49]D、	0.1
答案: C
23甲醇精馏污水的PH值要求控制在（）。
[bookmark: bookmark50]A、	9-11
[bookmark: bookmark51]B、	7-9
[bookmark: bookmark52]C、	5-7
[bookmark: bookmark53]D、	11-14
答案 :A
24甲醇精馏废水排放时，环保监测控制指标是（）。A、COD
[bookmark: bookmark54]B、	甲醇含量
[bookmark: bookmark55]C、	PH值D、氨氮含量答案:A,B,C
43甲醇泵在联动试车中，要求控制泵的（）。A、出口压力
[bookmark: bookmark56]B、	出口流量
[bookmark: bookmark57]C、	转速
[bookmark: bookmark58]D、	入口流量
答案 :B
44甲醇精馏单元水联运必备条件是什么？
答：①全系统安装检修完毕，用清水冲洗合格，氮气吹扫置换合格	.（0.3）
②锅炉水，蒸汽，冷却水满足条件，污水处理系统具备接受污水条件	，冷却水已投运.（0.4）③碱
槽配碱完成，碱浓度至10%（0.3）
70三塔精馏的优点是（	）。
[bookmark: bookmark59]A、	产品精度高
[bookmark: bookmark60]B、	流程较两塔加长
[bookmark: bookmark61]C、	塔数多操作更稳定
[bookmark: bookmark62]D、	第一主精馏塔的塔顶蒸汽可作为第二主精馏塔的热源 答案 :D
71下列有关三塔精馏的说法不正确的是（	）。
[bookmark: bookmark63]A、	三塔精馏可以更合理的利用热量
[bookmark: bookmark64]B、	三塔精馏的塔可以降低高度因此投资较二塔少
[bookmark: bookmark65]C、	三塔精馏可以节省冷却水
[bookmark: bookmark66]D、	三塔精馏可以提高粗甲醇处理能力
答案:B
72三塔精馏的优点是什么？ [T/]
答：①生产高纯度无水甲醇；（0.2）②甲醇的回收率达95%以上，不增加甲醇的损失量；（0.2）◎
从产品甲醇中分出有机杂质而不增加甲醇的损失量	；（0.2）④热能的合理利用；（0.2）⑤提高精馏
塔的压力可将塔顶汽相组分的冷凝潜热用于常压塔塔釜的热源。	（0.2）
106精馏塔在操作中，塔顶压力下降过快，易造成精馏塔（	）。
[bookmark: bookmark67]A、	淹塔
[bookmark: bookmark68]B、	液泛
[bookmark: bookmark69]C、	塔釜液位上升
[bookmark: bookmark70]D、	塔温上升
答案:B
107正常生产时，影响精馏塔操作压力的主要因素有哪些？
答：①精馏塔的回流量。（0.2）②精馏塔的入料量。	（0.2）◎精馏塔再沸器加热蒸汽量。（0.2）
④精馏塔入料组分。（0.2国回流槽的压力。（0.2）
108下面（）操作，可引起精馏塔操作压力的升高。
[bookmark: bookmark71]A、	降低回流量
[bookmark: bookmark72]B、	提高回流量
[bookmark: bookmark73]C、	提高粗甲醇中的水含量
[bookmark: bookmark74]D、	降低入料量
答案:A,C,D
109在精馏塔操作负荷不变情况下，降低塔顶压力，精馏塔塔釜液位	（	）。
[bookmark: bookmark75]A、	上升
[bookmark: bookmark76]B、	下降
[bookmark: bookmark77]C、	不变
[bookmark: bookmark78]D、	二者没有关系
答案 :B
110在精馏塔操作负荷不变情况下，增加回流量，精馏塔塔釜液位（	）。
[bookmark: bookmark79]A、	上升
[bookmark: bookmark80]B、	下降
[bookmark: bookmark81]C、	不变
[bookmark: bookmark82]D、	二者没有关系
答案 :A
111正常生产时，影响精馏塔釜液位的主要因素有哪些？
答：①精馏塔的回流量。（0.2）②精馏塔的入料量。	（0.2）◎精馏塔再沸器加热蒸汽量。（0.2）
④精馏塔操作压力。（0.1）⑤精馏塔釜温度。（0.1）⑥塔釜馏出液的排出量（0.2）
112下面（	）操作，可引起精馏塔塔釜液位的降低。
[bookmark: bookmark83]A、	降低回流量
[bookmark: bookmark84]B、	提高回流量
[bookmark: bookmark85]C、	提高加热蒸汽量
[bookmark: bookmark86]D、	降低塔顶压力
答案:A,C,D
113提高精馏塔的操作压力，精馏塔釜温度将（	）。
[bookmark: bookmark87]A、上升
[bookmark: bookmark88]B、	下降
[bookmark: bookmark89]C、	不变
[bookmark: bookmark90]D、二者没有关系
答案:A
114在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分含量，精馏塔釜温度将（	）。
[bookmark: bookmark91]A、	上升
[bookmark: bookmark92]B、	下降
[bookmark: bookmark93]C、	不变
[bookmark: bookmark94]D、	二者没有关系
答案:A
115正常生产时，精馏塔釜温度升高的主要因素有哪些？
答：①加热蒸汽量过大。（0.2）②回流量小。（0.2）③塔釜液位过低。（0.3）④塔顶冷凝器冷却剂量小，
回流温度高。	（0.3）
116下面（）操作，可引起精馏塔釜温度的降低。
[bookmark: bookmark95]A、降低回流量
[bookmark: bookmark96]B、	提高回流量
[bookmark: bookmark97]C、	降低加热蒸汽量
[bookmark: bookmark98]D、	提高塔顶压力
答案：B,C
117在精馏操作中，
汽相负荷可以通过（
）控制。

[bookmark: bookmark99]A、塔釜液位
B、
塔釜温度

）。
（0.2）③塔釜排放液中的甲醇含量。

[bookmark: bookmark100]C、	塔釜压力
[bookmark: bookmark101]D、	回流量
答案 ：B
118在精馏操作中，塔釜排放液中轻组分超标是因为（
[bookmark: bookmark102]A、	塔釜液位高
[bookmark: bookmark103]B、	塔釜温度低
[bookmark: bookmark104]C、	塔釜压力低
[bookmark: bookmark105]D、	塔釜温度高
答案 ：B
119在甲醇精馏中，决定塔釜温度的主要因素有哪些？ [T/]
答：①粗甲醇中的水分含量。（0.3）②塔顶采出产品质量。
（0.2）3精馏塔的操作压力。（0.3） 120下面（）指标，是确定精馏塔塔釜温度的依据。
[bookmark: bookmark106]A、回流量
[bookmark: bookmark107]B、	塔釜馏出液中轻组分含量
[bookmark: bookmark108]C、	塔压
[bookmark: bookmark109]D、	入料量
答案:B,C
121提高精馏塔的操作压力，精馏塔顶温度将（	）。
[bookmark: bookmark110]A、	上升
[bookmark: bookmark111]B、	下降
[bookmark: bookmark112]C、	不变
[bookmark: bookmark113]D、二者没有关系
答案:A
122在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分含量，精馏塔顶温度将（	）。
[bookmark: bookmark114]A、	上升
[bookmark: bookmark115]B、	下降
[bookmark: bookmark116]C、	不变
[bookmark: bookmark117]D、	二者没有关系
答案:C
123正常生产时，影响精馏塔顶温度的主要因素有哪些？ [T/]
答：①回流量。（0.2他回流温度。（0.3）◎精馏塔再沸器加热蒸汽量。（0.2W精馏塔操作压力。（0.3） 124下面（）操作，可引起精馏塔顶温度的升高。
[bookmark: bookmark118]A、	降低回流量
[bookmark: bookmark119]B、	提高回流量
[bookmark: bookmark120]C、	降低加热蒸汽量
[bookmark: bookmark121]D、	提高塔顶压力
答案:A,D
125在精馏操作中，塔顶采出液中重组分超标是因为（	）。
[bookmark: bookmark122]A、	塔顶压力高
[bookmark: bookmark123]B、	塔釜温度低
[bookmark: bookmark124]C、	塔顶温度高
[bookmark: bookmark125]D、	塔釜温度高
答案:C
126在精馏操作中，液相负荷可以通过（	）控制。
[bookmark: bookmark126]A、	入料量
[bookmark: bookmark127]B、	塔顶温度
[bookmark: bookmark128]C、	塔顶压力
[bookmark: bookmark129]D、	回流量
答案:D 127在甲醇精馏中，决定塔顶温度的主要因素有哪些？ [T/]
答：①回流量既回流温度。（0.3）②塔顶采出产品质量。（0.4）◎精馏塔的操作压力。（0.4） 128下面（ ）指标，是确定精馏塔塔顶温度的依据。
[bookmark: bookmark136]A、	回流量
[bookmark: bookmark137]B、	塔顶采出液中轻组分纯度
[bookmark: bookmark138]C、	塔压
[bookmark: bookmark139]D、	入料量
答案：A,B,C
129精馏塔的进料是低于沸点的冷液体，其入料板气相中轻组分含量将（	）。
[bookmark: bookmark140]A、	上升
[bookmark: bookmark141]B、	下降
[bookmark: bookmark142]C、	不变
[bookmark: bookmark143]D、	二者没有关系答案:A
130精馏塔的进料是饱和蒸汽，其入料板气相中轻组分含量将（	）。
[bookmark: bookmark144]A、	上升
[bookmark: bookmark145]B、	下降
[bookmark: bookmark146]C、	不变
[bookmark: bookmark147]D、	二者没有关系
答案 :C
131试分析，精馏塔由冷态进料改为沸点进料，入料板的汽液相组分的变化？ [T/]
答：①液相组分无变化。（0.5）②汽相中轻组分含量上升。	（0.5）
132精馏塔的入料有饱和蒸汽改为饱和液体进料，对精馏塔的影响是	（	）。
[bookmark: bookmark148]A、	塔温下降
[bookmark: bookmark149]B、	塔压下降
[bookmark: bookmark150]C、	塔釜液位上升
[bookmark: bookmark151]D、	塔釜液位下降
答案:A,B,C
133甲醇精馏中，提高入料粗甲醇中的甲醇含	可使精馏塔的	（）。
量;，汽相负荷增加
[bookmark: bookmark152]B、	液相负荷增加
[bookmark: bookmark153]C、	汽相负荷减小
[bookmark: bookmark154]D、	塔釜液位上升
答案:A
134甲醇精馏中，提高入料粗甲醇中的甲醇含	可使精馏塔的	（）。
[bookmark: bookmark155]A、	量，釜温度上升
[bookmark: bookmark156]B、	塔顶温度上升
[bookmark: bookmark157]C、	塔顶温度下降 D、 塔釜温度下降
答案:D
135在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分，工艺参数有何变化？	[T/]
答：①塔釜液位上升。（0.3）②塔釜温度上升。	（0.4）③塔顶压力下降。（0.4）
136在甲醇精馏中，降低粗甲醇中的水含量，对精馏塔的影响是	（	）。
A 塔温下降
、 塔压下降
、	塔釜液位上升
、	塔釜液位下降
、答案:A,D
137精馏塔操作回流比增大，会使精馏操作中的（	）。
[bookmark: bookmark158]A、塔釜温度下降
[bookmark: bookmark159]B、	采出量增加
[bookmark: bookmark160]C、	塔顶温度下降
[bookmark: bookmark161]D、	能耗减小
答案:A
138精馏塔在操作中，其他操作参数不变的情况下，提高回流比，易造成精馏塔（	）。
[bookmark: bookmark162]A、	淹塔
[bookmark: bookmark163]B、	液泛
[bookmark: bookmark164]C、	塔釜液位下降
[bookmark: bookmark165]D、	塔温上升
答案:A
139在实际生产中怎样调节回流比？ [T/]
答：①塔顶产品中重组分含量增加，质量下降，要适当增大回流比。（0.3）②塔的负荷过低，为了
保证塔内一定的上升蒸汽速度应适当增加回流比。	（0.4）③当精馏段的轻组分下到提馏段造
成塔下部温度降低时可以用适当减少回流比的方法将釜温相对提高。	（0.4）
140提高精馏塔回流比，对精馏塔的影响是（	）。
[bookmark: bookmark166]A、	塔温下降
[bookmark: bookmark167]B、	塔压下降
[bookmark: bookmark168]C、	塔釜液位上升
[bookmark: bookmark169]D、 塔釜液位下降
答案:A，B，C
141精馏塔在操作中，其他操作参数不变的情况下，提高回流槽的操作压力，对精馏塔的影 响是（）。
[bookmark: bookmark170]A、	塔釜液中轻组分含量下降
[bookmark: bookmark171]B、 塔釜馏出液中重组分含量上升
[bookmark: bookmark172]C、	塔顶采出液中重组分含量上升
[bookmark: bookmark173]D、	塔釜馏出液中轻组分含量上升
答案 :D
142在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的压力，加压塔顶压力将	（	）。
[bookmark: bookmark174]A、	降低
[bookmark: bookmark175]B、	升高
[bookmark: bookmark176]C、	不变
[bookmark: bookmark177]D、	二者没有关系
答案 :B
143在实际生产中，提高回流槽的压力，对精馏塔操作有哪些影响？ [T/]
答：①塔内上升汽相量下降。	（0.2）②塔内下降液相量增加。（0.2）③塔顶压力上升。（0.2）④
塔内纵向温度升高（0.2）⑤塔顶采出液重组分含量下降，塔釜馏出液轻组分含量上升。	（0.2）
144降低回流槽的压力，对精馏塔的影响是（	）。
[bookmark: bookmark178]A、	塔温下降
[bookmark: bookmark179]B、	塔压下降
[bookmark: bookmark180]C、	塔釜液位上升
[bookmark: bookmark181]D、 塔釜液位下降
答案:A,B,D
145在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的液位，加压塔顶压力将（	）。
[bookmark: bookmark182]A、	降低
[bookmark: bookmark183]B、	升高
[bookmark: bookmark184]C、	不变
[bookmark: bookmark185]D、二者没有关系
答案：D
146在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的液位，常压塔顶压力将（	）。
[bookmark: bookmark186]A、	降低
[bookmark: bookmark187]B、	升高
[bookmark: bookmark188]C、	不变
[bookmark: bookmark189]D、	二者没有关系
答案：C
147在实际生产中，提高回流槽的液位，对精馏塔操作有哪些影响？ [T/]
答：①塔顶采出产品合格时，没有明显影响。	（0.5）②塔顶采出产品不合格时，会造成调整时
间延长。（0.5）
148降低回流槽液位，不受影响的精馏塔指标是（	）。
[bookmark: bookmark190]A、	回流量
[bookmark: bookmark191]B、	采出量
[bookmark: bookmark192]C、	塔釜液位
[bookmark: bookmark193]D、	入料量
答案:A,B,D
149在实际精馏生产中，入料温度升高，为降低塔顶冷凝器的热负荷应	（）。
[bookmark: bookmark194]A、	增加冷凝器的冷却水量
[bookmark: bookmark195]B、	增加入料量
[bookmark: bookmark196]C、	增加加热蒸汽量
[bookmark: bookmark197]D、	增加回流量答案:D
150在实际精馏生产中，如塔顶冷凝器的冷凝效果差，精馏塔的（	）。
[bookmark: bookmark198]A、	塔压升高
[bookmark: bookmark199]B、	塔压降低
[bookmark: bookmark200]C、	塔温降低
[bookmark: bookmark201]D、	无影响
答案 :A
151试分析甲醇预精馏塔顶冷凝器冷却剂的大小，对精馏操作的影响？ [T/]
答：①冷却剂量过大，冷却温度低，易造成轻组分脱出不彻底，进入加压精馏塔，影响产品质量。
（0.5）②冷却剂量过小，冷凝效果差，回流小，塔顶压力高，塔顶尾气排量大，造成甲醇大量损失。
（0.5）
152减少预精馏塔顶冷凝器的冷剂量，对预精馏塔的影响是（	）。
[bookmark: bookmark202]A、	回流量下降
[bookmark: bookmark203]B、	塔压上升
[bookmark: bookmark204]C、	塔釜液位上升
[bookmark: bookmark205]D、	尾气量增加
答案:A,B,D
171甲醇精馏单元在冬季运行中，对加热蒸汽系统应（	）处理。
[bookmark: bookmark206]A、	开蒸汽疏水
[bookmark: bookmark207]B、	开冷凝液排放导淋
[bookmark: bookmark208]C、	投用蒸汽管线伴热
[bookmark: bookmark209]D、	投用冷凝液管线伴热 答案:A
175甲醇精馏单元夏季运行中，常压塔顶冷凝器出口超温，易造成（）。
[bookmark: bookmark210]A、	回流泵汽蚀
[bookmark: bookmark211]B、	回流槽无液位
[bookmark: bookmark212]C、	塔顶温度降低
[bookmark: bookmark213]D、	加压塔顶压力下降
答案：A
176甲醇精馏单元夏季运行注意事项有哪些？	[T/]
答 ①注意调节水冷器的冷剂负荷，防止水冷器超温。	（0.4）②及时投用空冷器的喷淋水
止出口超温。（0.3）③及时投用甲醇产品储槽喷淋水，防止超温。	（0.3）
178提高甲醇常压精馏塔的操作压力，对精馏系统的影响是	（
[bookmark: bookmark214]A、 回流泵汽蚀	）。
[bookmark: bookmark215]B、	可以减小回流量
[bookmark: bookmark216]C、	增大回流量
[bookmark: bookmark217]D、	能耗增加
答案：D
182在甲醇精馏操作中，加压塔操作压力过高，采用调节	（）。
[bookmark: bookmark218]A、	常压塔顶压力
[bookmark: bookmark219]B、	常压塔回流槽压力
[bookmark: bookmark220]C、	降低加压塔再沸器蒸汽
[bookmark: bookmark221]D、	增加加压塔回流量
答案:B
205甲醇精馏系统长期计划停车处理时，先退液，后停车。	[T/]
答案：X
正确答案：甲醇精馏系统长期计划停车处理时，先停车，后退液。
206甲醇精馏系统计划长期停车，工艺上要求
（	）
[bookmark: bookmark222]A、	退液处理
[bookmark: bookmark223]B、	水洗处理
[bookmark: bookmark224]C、	氮气吹扫
[bookmark: bookmark225]D、	氮气保护
答案：D
207甲醇精馏系统计划长期停车，停车时应首先降低（	）。
[bookmark: bookmark226]A、	回流量
[bookmark: bookmark227]B、	采出量
[bookmark: bookmark228]C、	入料量
[bookmark: bookmark229]D、	加热蒸汽量
答案：C
208甲醇精馏系统长期计划停车步骤有（	）。
[bookmark: bookmark230]A、切加热蒸汽
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