
[bookmark: _Toc23513][bookmark: _Toc22737][bookmark: _Toc3512]附录A 装配式建材排放因子
A. 0. 1  装配式建材排放因子可按表A.0.1选取。
表A.0.1 装配式建材排放因子
	建筑材料分类
	建筑材料类别
	碳排放因子

	钢结构
	钢结构
	2638kgCO2e/t

	
	钢梁
	2579.70kgCO2e/t

	
	钢柱
	2579.73 kgCO2e/t

	
	钢管束
	2579.60 kgCO2e/t

	
	压型钢板
	3110 kgCO2e/t

	
	栓钉
	2230 kgCO2e/t

	PC结构
	叠合梁
	632 kgCO2e/m3

	
	叠合楼板
	623 kgCO2e/m3

	
	楼梯
	524 kgCO2e/m3

	
	空调板
	1566 kgCO2e/m3

	其他
	ALC板材
	281 kgCO2e/m3

	
	加气混凝土砌块
	198 kgCO2e/m3

	
	兼强轻型板
	59 kgCO2e/m3

	
	水泥石膏板
	7.44 kgCO2e/m2

	
	石膏自流平
	118 kgCO2e/t


注：如附录无相关数据，宜优先采用权威机构第三方核查数据，其次选用国家标准数据，最后按时间先后顺序选取文献数据。
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[bookmark: _Toc25653][bookmark: _Toc3896][bookmark: _Toc6632]附录B 全装修建材排放因子
B. 0. 1  全装修建材排放因子可按表B.0.1选取。
表B.0.1 全装修建材排放因子
	建筑材料分类
	建筑材料类别
	碳排放因子

	
	木地板
	-1460 kgCO2e/t

	
	纸面石膏板
	172.58 kgCO2e/m3

	
	木龙骨
	139 kgCO2e/m3

	
	内墙涂料
	1080 kgCO2e/t

	
	水泥砂浆M5
	139.08 kgCO2e/m3

	
	水泥砂浆M7.5
	162.65 kgCO2e/m3

	
	水泥砂浆M10
	190.21 kgCO2e/m3

	
	水泥砂浆M15
	217.48 kgCO2e/m3

	
	水泥砂浆M20
	271.92 kgCO2e/m3

	
	水泥砂浆M25
	381.36 kgCO2e/m3

	水电安装
	PPR管
	3.72 kgCO2e/kg

	
	电线：线径7、单芯（sykv-75-5-1)
	0.14 kgCO2e/m

	
	电线：线径9、单芯（sykv-75-5-1)
	0.17 kgCO2e/m

	
	电线：2根、线径1.5（RVS2*1.5)
	0.26 kgCO2e/m

	
	电线：2根、线径1.0（RVS2*1.0)
	0.20 kgCO2e/m
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	电线：铜芯聚乙烯绝缘电线，2.5平方毫米（BV-2.5mm2)
	0.21 kgCO2e/m

	
	电线：铜芯聚乙烯绝缘电线，4平方毫米（BV-4mm2)
	0.34 kgCO2e/t

	卫浴
	整体卫浴（面积2.8 m2 、高2.2 m的卫生间）
	45.85 kgCO2e/个

	
	卫生陶瓷
	909 kgCO2e/m3

	电器
	燃气灶
	60.60 kgCO2e/台

	
	热水器
	68.69 kgCO2e/台

	其他
	橱柜
	1830 kgCO2e/t


注：如附录无相关数据，宜优先采用权威机构第三方核查数据，其次选用国家标准数据，最后按时间先后顺序选取文献数据。
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[bookmark: _Toc2159][bookmark: _Toc4781][bookmark: _Toc10306]附录C 化石燃料碳排放因子
C. 0. 1  化石燃料碳排放因子应按表C.0.1选取。
表C.0.1 化石燃料碳排放因子
	分类
	燃料类型
	单位热值含碳量
（tC/TJ）
	碳氧化率
（%）
	单位热值CO2
排放因子
（tCO2/TJ）

	固体燃料
	无烟煤
	27.4
	0.94 
	94.44 

	
	烟煤
	26.1
	0.93 
	89.00 

	
	褐煤
	28.0 
	0.96 
	98.56 

	
	炼焦煤
	25.4
	0.98 
	91.27 

	
	型煤
	33.6
	0.90 
	110.88 

	
	焦炭
	29.5
	0.93 
	100.60 

	
	其他焦化产品
	29.5
	0.93 
	100.60 

	液体燃料
	原油
	20.1
	0.98 
	72.23 

	
	燃料油
	21.1
	0.98 
	75.82 

	
	汽油
	18.9
	0.98 
	67.91 

	
	柴油
	20.2
	0.98 
	72.59 

	
	喷气煤油
	19.5
	0.98 
	70.07 

	
	一般煤油
	19.6
	0.98 
	70.43 

	
	NGL天然气凝液
	17.2
	0.98 
	61.81 

	
	LPG液化石油气
	17.2
	0.98 
	61.81 

	
	炼厂干气
	18.2
	0.98 
	65.40 
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	石脑油
	20.0 
	0.98 
	71.87 

	
	沥青
	22.0 
	0.98 
	79.05 

	
	润滑油
	20.0 
	0.98 
	71.87 

	
	石油焦
	27.5 
	0.98 
	98.82 

	
	石化原料油
	20.0 
	0.98 
	71.87 

	
	其他油品
	20.0 
	0.98 
	71.87 

	气体燃料
	天然气
	15.3
	0.98 
	55.54 


注：1  本表摘自《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366。
2  如附录无相关数据，宜优先采用权威机构第三方核查数据，其次选用国家标准数据，最后按时间先后顺序选取文献数据。
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[bookmark: _Toc1351][bookmark: _Toc20626][bookmark: _Toc5728]附录D 常用施工机械台班能源用量
D. 0. 1  常用施工机械的单位台班的能源消耗量可按表D.0.1选取。
表D.0.1 化石燃料碳排放因子
	序 号
	机械名称
	性能规格
	能源用量

	
	
	
	汽油 (kg)
	柴油 (kg)
	电 (kWh)

	1
	履带式推土机
	功率
	75kW
	-
	56.5
	-

	2
	
	
	105kW
	-
	60.8
	-

	3
	
	
	135kW
	-
	66.8
	-

	4
	履带式单斗液压挖掘机
	斗容量
	0.6m3
	-
	33.68
	-

	5
	
	
	1m3
	-
	63
	-

	6
	轮胎式装载机
	斗容量
	1m3
	-
	52.73
	-

	7
	
	
	1.5m3
	-
	58.75
	-

	8
	钢轮内燃压路机
	工作质量
	8t
	-
	19.79
	-

	9
	
	
	15t
	-
	42.95
	-

	10
	电动夯实机
	夯击能量
	250N·m
	-
	-
	16.6
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	11
	强夯机械
	夯击能量
	1200kN·m
	-
	32.75
	-

	12
	
	
	2000kN·m
	-
	42.76
	-

	13
	
	
	3000kN·m
	-
	55.27
	-

	14
	
	
	4000kN·m
	-
	58.22
	-

	15
	
	
	5000kN·m
	-
	81.44
	-

	16
	锚杆钻孔机
	锚杆直径
	32mm
	-
	69.72
	-

	17
	履带式柴油打桩机
	冲击质量
	2.5t
	-
	44.37
	-

	18
	
	
	3.5t
	-
	47.94
	-

	19
	
	
	5t
	-
	53.93
	-

	20
	
	
	7t
	-
	57.4
	-

	21
	
	
	8t
	-
	59.14
	-

	22
	轨道式柴油打桩机
	冲击质量
	3.5t
	-
	56.9
	-

	23
	
	
	4t
	-
	61.7
	-

	24
	步履式柴油打桩机
	功率
	60kW
	-
	-
	336.87

	25
	振动沉拔桩机
	激振力
	300kN
	-
	17.43
	-

	26
	
	
	400kN
	-
	24.9
	-

	27
	静力压桩机
	压力
	900kN
	-
	-
	91.81

	28
	
	
	2000kN
	-
	77.76
	-

	29
	
	
	3000kN
	-
	85.26
	-

	30
	
	
	4000kN
	-
	96.25
	-

	31
	汽车式钻机
	孔径
	1000mm
	-
	48.8
	-

	32
	回旋钻机
	孔径
	800mm
	-
	-
	142.5

	33
	
	
	1000mm
	-
	-
	163.72
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	34
	
	
	1500mm
	-
	-
	190.72

	35
	螺旋钻机
	孔径
	600mm
	-
	-
	181.27

	36
	冲孔钻机
	孔径
	1000mm
	-
	-
	40

	37
	履带式 旋挖钻机
	孔径
	1000mm
	-
	146.56
	-

	38
	
	
	1500mm
	-
	164.32
	-

	39
	
	
	2000mm
	-
	172.32
	-

	40
	三轴搅拌桩基
	轴径
	650mm
	-
	-
	126.42

	41
	
	
	850mm
	-
	-
	156.42

	42
	电动灌浆机
	-
	-
	-
	-
	16.2

	43
	履带式起重机
	提升质量
	5t
	-
	18.42
	-

	44
	
	
	10t
	-
	23.56
	-

	45
	
	
	15t
	-
	29.52
	-

	46
	
	
	20t
	-
	30.75
	-

	47
	履带式起重机
	提升质量
	25t
	-
	36.98
	-

	48
	
	
	30t
	-
	41.61
	-

	49
	
	
	40t
	-
	42.46
	-

	50
	
	
	50t
	-
	44.03
	-

	51
	
	
	60t
	-
	47.17
	-

	52
	轮胎式起重机
	提升质量
	25t
	-
	46.26
	-

	53
	
	
	40t
	-
	62.76
	-

	54
	
	
	50t
	-
	64.76
	-

	55
	
	
	8t
	-
	28.43
	-
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	汽车式起重机 
	提升质量
	
	
	
	

	56
	
	
	12t
	-
	30.55
	-

	57
	
	
	16t
	-
	35.85
	-
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	58
	
	
	20t
	-
	38.41
	-

	59
	
	
	30t
	-
	42.14
	-

	60
	
	
	40t
	-
	48.52
	-

	61
	叉式起重机
	提升质量
	3t
	26.46
	-
	-

	62
	自升式塔式起 重机 
	提升质量
	400t
	-
	-
	164.31

	63
	
	
	60t
	-
	-
	166.29

	64
	
	
	800t
	-
	-
	169.16

	65
	
	
	1000t
	-
	-
	170.02

	66
	
	
	2500t
	-
	-
	266.04

	67
	
	
	3000t
	-
	-
	295.6

	68
	门式起重机
	提升质量
	10t
	-
	-
	88.29

	69
	载重汽车
	装载质量
	4t
	25.48
	-
	-

	70
	
	
	6t
	-
	33.24
	-

	71
	
	
	8t
	-
	35.49
	-

	72
	
	
	12t
	-
	46.27
	-

	73
	
	
	15t
	-
	56.74
	-

	74
	
	
	20t
	-
	62.56
	-

	75
	自卸汽车
	装载质量
	5t
	31.34
	-
	-

	76
	
	
	15t
	-
	52.93
	-

	77
	平板拖车组
	装载质量
	20t
	-
	45.39
	-
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	78
	机动翻斗车
	装载质量
	lt
	-
	6.03
	-

	79
	洒水车
	灌容量
	4000L
	30.21
	-
	-

	80
	泥浆罐车
	灌容量
	5000L
	31.57
	-
	-
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	81
	电动单筒快速 卷扬机
	牵引力
	10kN
	-
	-
	32.9

	82
	电动单简慢速 卷扬机
	牵引力
	10kN
	-
	-
	126

	83
	
	
	30kN
	-
	-
	28.76

	84
	单笼施工电梯
	提升质量 lt
	提升
高度
	75m
	-
	-
	42.32

	85
	
	
	
	100m
	-
	-
	45.66

	86
	双笼施工电梯
	提升质量 2t
	
	100m
	-
	-
	81.86

	87
	
	
	
	200m
	-
	-
	159.94

	88
	平台作业升降车
	提升高度
	20m
	-
	48.25
	-

	89
	涡桨式混凝土 搅拌机
	出料容量
	250L
	-
	-
	34.1

	90
	
	
	500L
	-
	-
	107.71

	91
	双锥反转出料 
	出料容量
	500L
	-
	-
	55.04
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	混凝土搅拌机
	
	
	
	
	

	92
	混凝土输送泵
	输送量
	45m³/h
	-
	-
	243.46

	93
	
	
	75m³/h
	-
	-
	367.96

	94
	混凝土湿喷机
	生产率
	5m3/h
	-
	-
	15.4

	95
	灰浆搅拌机
	拌筒容量
	200L
	-
	-
	8.61
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	96
	干混砂浆罐式 搅拌机
	公称储量
	20000L
	-
	-
	28.51

	97
	挤压式灰浆输 送泵
	输送量
	3m3/h
	-
	-
	23.7

	98
	偏心振动筛
	生产率
	16m3/h
	-
	-
	28.6

	99
	混凝土抹平机
	功率
	5.5kW
	-
	-
	23.14

	100
	钢筋切断机
	直径
	40mm
	-
	-
	32.1

	101
	钢筋弯曲机
	直径
	40mm
	-
	-
	12.8

	102
	预应力钢筋拉 伸机
	拉伸力
	650kN
	-
	-
	17.25

	103
	
	
	900kN
	-
	-
	29.16

	104
	木工圆锯机
	直径
	500mm
	-
	-
	24
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	105
	木工平刨床
	刨削宽度
	500mm
	-
	-
	12.9

	106
	木工三面压刨床
	刨削宽度
	400mm
	-
	-
	52.4

	107
	木工榫机
	榫头长度
	160mm
	-
	-
	27

	108
	木工打眼机
	榫槽宽度
	-
	-
	-
	4.7
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	109
	普通车床
	工件直径X 工件长度
	400mmX2000mm
	-
	-
	22.77

	110
	摇臂钴床
	钻孔直径
	50mm
	-
	-
	9.87

	111
	
	
	63mm
	-
	-
	17.07

	112
	锥形螺纹车丝机
	直径
	45mm
	-
	-
	9.24

	113
	螺栓套丝机
	直径mm
	
	-
	-
	25

	114
	板料校平机
	厚度X宽度
	16mmX2000mm
	-
	-
	120.6

	115
	刨边机
	加工长度
	12000mm
	-
	-
	75.9

	116
	半自动切割机
	厚度
	100mm
	-
	-
	98

	117
	自动仿形切割机
	厚度
	60mm
	-
	-
	59.35

	118
	管子切断机
	管径
	150mm
	-
	-
	12.9

	119
	
	
	250mm
	-
	-
	22.5
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