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一、建设项目基本情况
	建设项目 名称
	创时晶体纤维年产 300 吨多晶莫来石、陶瓷纤维制品项目

	项目代码                     2211-330521-07-02-310864

	建设单位
联系人
	联系方式
	

	建设地点                     德清县新安镇太平桥工业区

	地理坐标                  30 °33'0.870"N ，120 ° 11'32.970"E

	国民经济 3089 耐火陶瓷制品及其 行业类别    他耐火材料制造
	建设项目
行业类别
	60 耐火材料制品制造

	
建设性质
	[image: ]新建（迁建）
[image: ]改建
[image: ]扩建
[image: ]技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ]首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
[image: ]重大变动重新报批项目

	项目审批 （核准/备 案）部门 （选填）
	
德清县经济和信息化局
	
项目审批（核准/     备案）文号（选填）
	

2211-330521-07-02-310864

	总投资 （万元）
	450
	环保投资（万元）
	26

	环保投资  占比（%）
	5.8%
	施工工期
	/

	是否开工 [image: ]否
建设  [image: ]是：
	用地（用海） 面积（亩）
	3

	


	专项
类别
	
设置原则
	
本项目情况
	是否设
置专项
评价
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专项评
价设置
情况
	
	
	
	

	
	
大气
	排放废气含有毒有害污染物 1 、 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯 气且厂界外 500 米范围内有环境 空气保护目标 2 的建设项目
	本项目排放废气中不含毒 有害污染物、二噁英、苯 并[a]芘、氰化物、氯气的 物质
	
否

	
	
地表
水
	新增工业废水直排建设项目（槽 罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理 厂
	本项目废水经预处理后纳 管至污水厂，经污水厂处 理达标后外排环境，不属 于新增工业废水直排建设 项目
	

否

	
	
地下
水
	涉及集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源 保护区的开展地下水专项评价 工作。
	不涉及集中式饮用水水源 和热水、矿泉水、温泉等 特殊地下水资源保护区
	
否
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		环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质 存储量超过临界量 3 的建设项目
	本项目涉及的有毒有害物 质和易燃易爆物质储存量 不超过临界量
	
否

	
生态
	取水口下游 500 米范围内有重要 水生生物的自然产卵场、索饵 场、越冬场和洄游通道的新增河 道取水的污染类建设项目
	
本项目不涉及河道取水
	
否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工 程建设项目
	本项目不涉及海洋工程
	否



综上，本项目无需设置专项评价

	规划情
况
	《德清县新安镇下舍片区控制性详细规划》和《德清县新安镇临港产业
园控制性详细规划》整合为新安镇工业功能区规划

	规划环
境影响
评价情
况
	《新安镇工业功能区规划环境影响报告书》
审查时间：2018年7月31日



—  2    —
	










规划及
规划环
境影响
评价符
合性分
析
	一、《新安镇工业功能区规划》符合性分析
（1）规划范围和规模
新安镇工业功能区位于新安镇镇区北部，规划区域东至京杭运河， 南至规划十二号路，西至盐官下河，北至规划三京路，规划总面积 3km2。
人口规模：规划实施后预计新增人口规模 4000 人。
（2）规划期限
规划期限为 2018~2022 年。
（3）规划目标
依托新安镇良好的产业发展基础及接壤临平的区位优势，发挥申嘉 湖杭高速、京杭运河等交通优势，力求创造一个高效、便捷、清洁、优 美、安全的花园式工业园区，为投资者提供一个理想的投资环境，并积 极吸纳杭州等地的产业转移；在用地布局、道路交通、基础设施上积极 向临平拓展和延伸，与临平副城抱团发展，从而借力南接杭州的优势条 件，结合南侧勾里片区，将新安镇努力建设成为杭州都市区北部的特色
工业型城镇。
（4）规划产业定位
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	新安镇工业功能区将以纺织服饰等传统产业为特色，积极培育高端 智能制造、精密制造、电子信息、先进环保设备和汽车核心零部件等高 新技术产业，并同时发展新兴商贸，使整个园区成为集工业、商业等功
能为一体的现代化产业集聚地。
（5）规划结构
新安镇工业功能区规划范围内用地布局结构为“一心、两轴、三片 ” 的规划结构体系。“一心 ”：指位于盐官下河北侧以商住综合功能及商   业功能为主的片区中心。“两轴 ”：指沿新安大道形成的贯穿镇区的城   镇发展轴；沿新汇北路及新汇南路形成的集镇商业轴，将规划范围内的   主要商业建筑进行串联。“三片 ”：包括区块西北部的孟家山工业片区、
东南部的太平桥工业片区、中部的集镇综合片区
符合性分析：本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，属于新安镇 工业功能区中的“三片 ”所在范围，项目产品为多晶莫来石、陶瓷纤维
制品，属于耐火材料制品制造产业，基本符合新安镇工业功能区划。
二、《新安镇工业功能区规划环境影响报告书》符合性分析
本项目规划环评结论清单符合性分析见表1- 1。
表 1-1  规划环评符合性分析汇总表

	有关清 单
	主要内容
	项目情况
	是否 符合

	


生态空 间清单
	新安镇工业功能区分为孟家山区块、太平桥  片区南部区块及太平桥片区北部区块。孟家  山区块、太平桥片区南部区块，满足东部粮  食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ- 1-01） 管控要求，现状用地为耕地、城镇用地、工  业用地等；太平桥片区北部区块满足东部湿  地生态保育区（0521- Ⅱ-3-02）管控要求，现 状用地为耕地、工业用地等。
	
本项目位于新安 镇太平桥工业区
南部区块，符合 管控措施。
	


是
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污染物 排放总 量管控 限值清 单
	


区域水污染物、大气污染物满足环境质量底 线要求；危险废物总量在区域处理能力之内。
	本项目实施雨污 分流，生产废水 回用于生产不外 排，生活污水经 预处理后纳管至 污水厂处理达标 后排放 。颗粒物 实行区域 1:2 替 代削减； 各种固
	



是
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	废均妥善处理， 对周围环境影响 较小，可满足德 清县总量控制指 标和规划区环境 质量底线目标。
	
	

	
	





















环境准 入条件 清单
	1 、禁止准入类行业清单
东部粮食及优势农作物安全保障区：高 端智能制造、精密制造、先进环保设备及汽 车核心零部件中新建单独的喷涂、喷漆等表 面处理项目（区域大型集中配套项目除外）； 东部湿地生态保育区：高端智能制造、精密 制造、汽车核心零部件，除其他外的纺织服 饰、 电子信息以及除仅组装的外的先进环保 设备。
2 、禁止准入类工艺清单
东部粮食及优势农作物安全保障区：纺 织服饰（禁止新建含染整、脱胶工段或者产 生缫丝废水、精炼废水的纺织项目；禁止新 建含湿法印花、印染工序的服装加工项目）； 高端智能制造、精密制造、先进环保设备及 汽车核心零部件（含有传统电镀生产工艺的 项目；有钝化工艺的热镀锌项目；涉重金属 排放的建设项目；排放含氮含磷污染物的项 目） ； 电子信息（含前工序的集成电路生产 项目） 。东部湿地生态保育区：高端智能制 造、精密制造、汽车核心零部件，除其他外 的纺织服饰、 电子信息以及除仅组装的外的 先进环保设备中所涉工艺。
3 、禁止准入类工艺清单
东部粮食及优势农作物安全保障区： 电 子信息中禁止印刷线路板生产项目，显示器 件生产项目。东部湿地生态保育区:高端智能 制造、精密制造、汽车核心零部件，除其他 外的纺织服饰、 电子信息以及除仅组装的外 的先进环保设备中所涉产品。
4 、限制准入类工艺清单
东部粮食及优势农作物安全保障区：纺 织服饰 （未使用环保型整理剂的产品、未采 用水性涂层胶的产品） ；高端智能制造、精 密制造及先进环保设备（年用油性涂料 20 吨以上 、VOCs 废气排放量>2t/a 且未采用 VOCs 最佳环保治理技术的项目、含有使用 盐酸的酸洗工序的项目） ； 电子信息（中水 回用率<5% 、使用含苯溶剂的项目） ；汽车 核心零部件（废水产生量≥0.09m3 /m2 ；VOC 产生量≥50g/m2 ）。
5 、限制准入类产品清单
	
















本项目行业类别 属于3089 耐火陶 瓷制品及其他耐 火材料制造，不 属于环境准入条 件清单禁止准入 或限值行业；项 目涉及的工艺不 属于禁止或限制 准入工艺清单所 列工艺。
	






















是
	




	
	
	东部粮食及优势农作物安全保障区：纺
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	织服饰（未使用环保型整理剂的产品、未采  用水性涂层胶的产品） ；高端智能制造、精  密制造、先进环保设备及汽车核心零部件（环  境友好型涂料使用比例低于 50%）； 电子信  息（废水产生量≥0. 14m3 /m2 的印刷电路板单  面板产品、废水产生量≥0.42m3 /m2 的印刷电  路板双面板产品、废水产生量≥0.42+0.29nm3    /m2  的印刷电路板多面板产品、废水产生量 ≥0 52+0 49nm3/m2 的印刷电路板HDI 板产品）
	
	

	
	

环境标 准清单
	1 、空间准入标准；
2 、污染物排放标准；
3 、环境质量管控标准；
4 、环境准入标准。
以上标准具体见《新安镇工业功能区规划环 境影响报告书》 总结论清单 6
	本项目位于新安 镇太平桥工业区 南部区块，属于 二类工业项目， 符合环境标准清 单的要求。
	


是
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其他符
合性分
析
	二、“三线一单 ”及德清县“三线一单 ”生态环境分区管控方案符
合性分析
（1）生态保护红线符合性分析
本项目不占用且周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目
标，不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线符合性分析
本项目建成后会产生一定污染物，主要为废气、废水、噪声和固体 废物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放均满足相关标准
要求，不会对周边环境造成不良影响，能够维持区域环境功能质量现状。
（3）资源利用上线符合性分析
本项目所需资源为水资源，所消耗能源主要为电能。项目资源消耗
量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
（4）生态环境准入清单
本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，属于ZH33052120004湖州市   德清县经济开发区产业集聚重点管控单元，项目与《德清县“三线一单 ”
生态环境分区管控实施方案》相符性分析见表1-2。
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	表 1-2  德清县“三线一单 ”生态环境分区管控方案符合性分析汇总表

	ZH33052120004 湖州市德清县经济开发区产业集 聚重点管控单元准入清单
	本项目符合性分析

	


空间
布局
约束
	除化工集中区和县域内现有三类企业搬  迁外（搬迁不新增排放总量），禁止新建 其他三类工业项目，鼓励对三类工业项目 进行淘汰和提升改造。在居住区和工业  区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿 地等隔离带。土壤污染重点监管单位新  （改、扩）建项目用地应当符合国家或地 方有关建设用地土壤风险管控标准。
	符合。
本项目属于二类工业项目，位 于德清县新安镇太平桥工业 区。当地政府部门已在居住区 和工业区、工业企业之间设置 防护绿地、生态绿地等隔离 带。
本项目不属于土壤污染重点 行业或企业。

	

污染
物排
放管
控
	实施污染物总量控制制度，严格执行地区 削减目标。新建二类、三类工业项目污染 物排放水平要达到同行业国内先进水平。 推进工业集聚区“零直排区 ”建设，所有 企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工 业企业废水必须经预处理达到集中处理  要求，方可进入污水集中处理设施。
	符合。
本项目主要污染物为颗粒物， 本次新增的少量颗粒物可通 过区域削减替代。本项目实施 雨污分流，生产废水回用于生 产不外排，仅排放生活污水， 经预处理后纳管至污水厂处 理。

	


环境
风险
防控
	
严格控制石油加工、化学原料和化学制品 制造、医药制造、化学纤维制造、有色金 属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期 评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环 境和健康风险，落实防控措施。强化工业 集聚区应急预案和风险防控体系建设，防 范重点企业环境风险。
	符合。
本项目不涉及石油加工、化学 原料和化学制品制造、医药制 造、化学纤维制造、有色金属 冶炼、纺织印染等工艺。
本项目投产后将加强环境风 险防范设施设备建设和正常 运行监管，建立常态化的企业 隐患排查整治监管机制，加强 风险防控体系建设。

	资源
开发
率要
求
	推进工业集聚区生态化改造，强化企业清 洁生产改造，推进节水型企业、节水型工 业园区建设，落实煤炭消费减量替代要  求，提高资源能源利用效率。
	符合。
本项目所需能源为电能，不涉 及煤炭消耗，符合能源开发效 率要求。



三、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行,2022年版）〉浙江省
实施细则》符合性分析
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	本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分， 是建立生态环境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用 于全省行政区域范围内涉及长江生态环境保护的经济活动。本项目对照
该细则要求进行符合性分析，具体见表1-3。
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	表 1-3 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行,2022 年版）〉浙江省实
施细则》符合性分析汇总表

	序号
	细则具体要求
	本项目实际情况
	是否符 合

	

1
	港口码头项目建设必须严格遵守《中 华人民共和国港口法》、交通运输部 《港口规划管理规定》、《港口工程 建设管理规定》 以及《浙江省港口管 理条例》的规定。
	
本项目不涉及港口码头 的建设。
	

符合

	





2
	禁止建设不符合《全国沿海港口布局 规划》、《全国内河航道与港口布局 规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、 《浙江省内河航运发展规划》 以及项 目所在地港口总体规划、国土空间规 划的港口码头项目。
经国务院或国家发展改革委审批、核 准的港口码头项目，军事和渔业港口 码头项目，按照国家有关规定执行。 城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码 头等涉及民生的港口码头项目，结合 国土空间规划和督导交通专项规划等 另行研究执行。
	





本项目不涉及港口码头 的建设。
	





符合

	





3
	禁止在自然保护地的岸线和河段范围 内投资建设不符合《浙江省自然保护 地建设项目准入负面清单（试行）》 的项目。
禁止在自然保护地的岸线和河段范围 内采石、采砂、采土、砍伐及其他严 重改变地形地貌、破坏自然生态、影 响自然景观的开发利用行为。
禁止在 I  级林地、一级国家级公益林 内建设项目。
自然保护地由省林业局会同相关管理 机构界定。
	



本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 所列的自然保护区等区 域内。
	





符合

	


4
	禁止在饮用水水源一级保护区、二级 保护区、准保护区的岸线和河段范围 内投资建设不符合《浙江省饮用水源 保护条例》的项目。
饮用水水源一级保护区、二级保护区、 准保护区由省生态环境厅会同相关管 理机构界定。
	本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 饮用水水源一级保护 区、二级保护区、准保 护区的岸线和河段范围 内。
	


符合







		

5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和 河段范围内新建围湖造田、围海造地 或围填海等投资建设项目。
水产种质资源保护区由省农业农村厅 会同相关管理机构界定。
	本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 水产种质资源保护区的 岸线和河段范围内。
	

符合

	6
	在国家湿地公园的岸线和河段范围
	本项目位于德清县新安
	符合
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	内：（ 一）禁止挖沙、采矿；（二） 禁止任何不符合主体功能定位的投资 建设项目；（三）禁止开（围）垦、 填埋或者排干湿地；（四）禁止截断 湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害 物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破 坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类 洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种；（八）禁 止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排 污、放生；（九）禁止其他破坏湿地 及其生态功能的活动。
国家湿地公园由省林业局会同相关管 理机构界定。
	镇太平桥工业区，不在 国家湿地公园的岸线和 河段范围内。
	
	

	
	

7
	
禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸 线。
	本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，用地 性质为工业用地，不违 法利用、 占用长江流域 河湖岸线。
	

符合
	

	
	

8
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总 体规划》划定的岸线保护区和保留区 内投资建设除事关公共安全及公众利 益的防洪护岸、河道治理、供水、生 态环境保护、国家重要基础设施以外 的项目。
	本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 《长江岸线保护和开发 利用总体规划》划定的 岸线保护区和保留区 内。
	

符合
	

	
	

9
	
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区 划》划定的河段及湖泊保护区、保留 区内投资建设不利于水资源及自然生 态保护的项目。
	本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 《全国重要江河湖泊水 功能区划》划定的河段 及湖泊保护区、保留区 内。
	

符合
	

	
	10
	禁止未经许可在长江支流及湖泊新 设、改设或扩大排污口。
	本项目生活污水纳管排 放，不新增排污口。
	符合
	

	
	



11
	

禁止在长江支流、太湖等重要岸线一 公里范围内新建、扩建化工园区和化 工项目。
	本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，且项目位于德清 县新安镇太平桥工业 区，不在长江支流、太 湖等重要岸线一公里范 围内。
	


符合
	

	
	


12
	
禁止在长江重要支流岸线一公里范围 内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣 库和磷石膏库，以提升安全、生态环 境保护水平为目的的改扩建除外。
	本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，且项目位于德清 县新安镇太平桥工业 区，不在长江重要支流 岸线一公里范围内。
	


符合
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13
	
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、 石化、化工、焦化、建材、有色、制 浆造纸等高污染项目。高污染项目清 单参照生态环境部《环境保护综合目 录》中的高污染产品目录执行。
	本项目行业类别为3089  耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，不属于石化、化 工、焦化、建材、有色、 制浆造纸等高污染项 目。
	


符合

	

14
	

禁止新建、扩建不符合国家石化、现 代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，不属于不符合国 家石化、现代煤化工等 产业布局规划的项目。
	

符合

	





15
	

禁止新建、扩建法律法规和相关政策 明令禁止的落后产能项目，对列入《产 业结构调整指导目录》淘汰类中的落 后生产工艺装备、落后产品投资项目， 列入《外商投资准入特别管理措施（负 面清单）》的外商投资项目，一律不 得核准、备案。禁止向落后产能项目 和严重过剩产能行业项目供应土地。
	本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，不属于落后产能 项目，不属于列入《产 业结构调整指导目录》 淘汰类中的落后生产工 艺装备、落后产品投资 项目，不属于列入《外 商投资准入特别管理措 施（负面清单）》的外 商投资项目，不属于严 重过剩产能行业项目。
	





符合

	

16
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换  要求的严重过剩产能行业的项目。部  门、机构禁止办理相关的土地（海域） 供应、能评、环评审批和新增授信支  持等业务。
	
本项目不属于严重过剩 产能行业项目。
	

符合

	17
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能 高排放项目。
	本项目不属于高耗能高 排放项目。
	符合

	
17
	禁止在水库和河湖等水利工程管理范 围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、 垃圾等物质。
	本项目产生的固体废物 均能得到合理处置。
	
符合



四、《国家发改委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方
案的通知》（发改地区[2022]959号）符合性分析
2022年6月，国家发展改革委、自然资源部等六部门印发了新一轮《太 湖流域水环境综合治理总体方案》（发改地区[2022]959号），相关条文
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	如下所述。
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	表1-4  《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析

	序号
	有关要求
	本项目实际情况
	是否符 合

	
1
	严禁落地国家和本地产业结构调整目 录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、 产品与项目，依法推动污染企业退出。
	本项目不属于国家及地 方产业结构调整名录中 限制类、淘汰类工艺、 装备、产品与项目。
	
符合

	

2
	继续推进城市建成区内造纸、印染、 化工等污染较重企业有序搬迁改造或 依法关闭，推动环太湖生态环境敏感 区内不符合产业发展政策、存在重大 安全隐患且不具备整治条件的企业依 法关闭或搬迁至合规工业园。
	本项目不属于建成区内 造纸、印染、化工等污 染较重企业，且项目所 在地不在环太湖生态环 境敏感区。
	

符合

	3
	推进太湖流域等重要饮用水水源地 300 米范围内重点排污企业逐步退出。
	项目所在地周边 300m 不涉及饮用水水源地。
	符合

	

4
	除战略性新兴产业项目外，太湖流域 原则上不再审批其他生产性新增氮磷 污染物的工业类建设项目。
	本项目实施后仅排放生 活污水，生活污水经化 粪池处理后纳管至污水 厂，不涉及生产性氮磷 污染物排放。
	

符合



五、《太湖流域管理条例》符合性分析
根据《太湖流域管理条例》，其相关管理要求如下：
第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排 放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标
志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。
禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的 造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的
生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企 业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，
两省一市人民政府应当加强监督检查。
第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口 1  
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	万米上溯至 5 万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列
行为：
（一）新建、扩建化工、医药生产项目；
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	（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
（三）扩大水产养殖规模。
第三十四条 太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公 共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。 自本条例施行 之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇
的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。
太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污
水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。
第三十五条 太湖流域新建污水集中处理设施，应当符合脱氮除磷深 度处理要求；现有的污水集中处理设施不符合脱氮除磷深度处理要求的，
当地市、县人民政府应当自本条例施行之日起 1 年内组织进行技术改造。
太湖流域市、县人民政府应当统筹规划建设污泥处理设施，并指导 污水集中处理单位对处理污水产生的污泥等废弃物进行无害化处理，避
免二次污染。
国家鼓励污水集中处理单位配套建设再生水利用设施。
符合性分析：
本项目行业类别为 3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，不属于 不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、 冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目；营运期生产废水 回用于生产不外排，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，全厂不设置 入河、湖、漾排污口。企业将按要求建设规范化排污口，按照国家规定 的清洁生产的要求进行实施。项目不在主要入太湖河道（自河口 1 万米 上溯至 5 万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米）范围内，不属条例划 定的禁建范围。因此，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》相应要
求。
六、“ 四性五不准 ”符合性分析
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	对照《建设项目环境保护管理条例》（2017  年修正本）第九条、第
十一条的重点要求进行本项目符合性分析，具体见表 1-5。
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	表 1-5  建设项目环境保护管理条例重点要求（ “ 四性五不准 ”）符合性
分析汇总表

	
	
	内容
	符合性分析
	是否
符合
	

	
	
	






四性
	
建设项目的环境可行性
	本项目利用已有工业土地进行建设，且根据 前文所述，项目符合《德清县“三线一单”生态环境 分区管控实施方案》要求，因此项目的建设满足 环境可行性的要求。
	
符合
	

	
	
	
	环境影响分析预测评估 的可靠性
	本项目环境影响分析预测是根据相应的环 境影响评价技术导则中的技术要求进行的，其 环境影响分析预测评估是可靠的。
	符合
	

	
	
	
	
环境保护措施的有效性
	本项目营运期产生的污染物均有较为成熟的 技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本 报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、 噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。
	
符合
	

	
	
	
	环境影响评价结论的科 学性
	本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合 考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造 成的影响，环评结论是科学的。
	
符合
	

	
	
	














五不 准
	
建 设项 目类 型及其选 址、布局、规模等不符 合环境保护法律法规和 相关法定规划
	本 项 目 的建 设符合 当地总体规划，符合国 家、地方产业政策， 各类污染物均可得到有  效控制并 能做到达标排放或不对外直接排 放，对环境影响不大，环境风险可控，项目实施 不会改变所在 地 的环 境 质 量 水 平 和 环境 功  能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一， 符合环境保护法律法规和相关法定规划。
	
不属于 不予批 准的情 形
	

	
	
	
	所在区域环境质量未达 到国家或者地方环境质 量标准，且建设项目拟 采取的措施不能满足区 域环境质量改善目标管 理要求
	本项目所在区域大气、地表水和声环境质量均符 合国家标准。另外只要切实落实环评报告提出的 各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到 有效控制并做到达标排放或不对外直接排放，对 环境影响不大，环境风险很小，其实施不会改变 所在地的环境质量水平和环境功能。
	
不属于 不予批 准的情 形
	

	
	
	
	建设项目采取的污染防 治措施无法确保污染物 排放达到国家和地方排 放标准，或者未采取必 要措施预防和控制生态 破坏
	
只要切实落实环评报告提出的各项污染防治 措施，本项目各类污染物均可得到有效控制 并能做到达标排放或不对外直接排放。
	
不属于 不予批 准的情 形
	

	
	
	
	改建、扩建和技术改造 项目，未针对项目原有 环境污染和生态破坏提 出有效防治措施
	
本项目为新建项目。
	不属于 不予批 准的情 形
	




	
	
	
	建设项目的环境影响报 告书、环境影响报告表 的基础资料数据明显不 实，内容存在重大缺陷、 遗漏，或者环境影响评 价结论不明确、不合理。
	
建设项目环境影响报告表的基础资料数据真  实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评 价结论明确、合理。
	不属于
不予批
准的情
形
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	七、项目审批原则符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正，浙江省  人民政府令第 388 号）第三条：“建设项目应当符合生态保护红线、环  境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染  物应当符合国家、省规定 的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制 要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 ”，
结合本项目建设情况对照“审批原则（第三条） ”符合性分析如下表。
表 1-6  审批原则相符性分析表

	内容
	符合性分析

	建设项目应
当符合生态  保护红线、环 境质量底线、 资 源利用上 线和生态环  境准入清单  管控的要求
	生态保护红 线
	

根据前文“三线一单 ”要求符合性分析内容， 本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和生态环境准入清单管控的要求。

	
	环境质量底 线
	

	
	资源利用上 线
	

	
	生态环境准 入清单管控
	

	排放污染物应当符合国家、省 规定的污染物排放标准和重 点污染物排放总量控制要求
	根据环境影响分析，预计项目实施后废水、 废气及噪声落实污染防治措施后可实现达标排
放。一般固废委托清运或出售，危险固废委托资 质单位处置，实现零排放。

	

建设项目还应当符合国土空
间规划、国家和省产业政策等
要求
	本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，利 用出租方闲置工业厂房进行生产，用地规划符合 国家用地规划要求。
本项目不属于《市场准入负面清单》（2020 年版）中的禁止、限制类产业，不属于《产业结 构调整指导目录（2019 年本）》（国家发改委第 29 号令）中的限制和淘汰类产业，属于允许发展 的产业。
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二、建设项目工程分析
	建 设 内 容
	1 、项目由来
德清创时晶体纤维有限责任公司租用新安镇兴盛路 7 号（德清联佳塑业有限 公司）约 850 平方米厂房，购置电烘箱、液压机、裁板锯、雕刻机等设备，形成
年产 300 吨多晶莫来石、陶瓷纤维制品的生产能力。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目分类归属 于“二十七、非金属矿物制品业— 60 、耐火材料制品制造—其他 ”，需编制环境
影响报告表。
受德清创时晶体纤维有限责任公司的委托，浙江同成环境科技有限公司承担 了该项目环境影响报告表的编制工作。我公司经过现场勘察及工程分析，依据《建 设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关文件要求，
编制完成该项目的环境影响报告表，提请审查。
2 、项目主体工程及项目组成
（1）项目名称：创时晶体纤维年产 300 吨多晶莫来石、陶瓷纤维制品项目
（2）项目性质：新建
（3）建设单位：德清创时晶体纤维有限责任公司
（4）项目投资：450 万元
（5）项目选址：德清县新安镇太平桥工业区
（6）建设内容：本项目总投资 450 万元，租用德清联佳塑业有限公司约 850 平方米厂房，购置电烘箱、液压机、裁板锯、雕刻机等设备，形成年产 300 吨多
晶莫来石、陶瓷纤维制品的生产能力。本项目具体工程组成情况详见表 2- 1。
表 2- 1  本项目工程组成一览表

	类别
	项目组成
	主要建设内容

	主体工程
	生产车间
	厂房共有 3 层，本项目租赁 1 楼，建筑面积约 850m2。
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		储运工程
	储存
	车间东侧设置仓储区，面积约 100m2。

	
	运输
	原料进厂、产品出厂均采用汽车运输方式

	
公用工程
	供水
	由德清县市政供水管网接入。

	
	排水
	厂区采用雨污分流的排污体系，生活污水经预处理后纳管至 德清富春紫光水务有限公司。
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	供电
	由德清县供电局供电。
	

	
	
	




环保工程
	废水
	利用现有化粪池，生活污水经化粪池预处理后纳管至德清富 春紫光水务有限公司，生产废水经沉淀后回用于搅拌工序不 外排。
	

	
	
	
	废气
	新增 1 套布袋除尘器处理生产过程中产生的粉尘废气。
	

	
	
	
	噪声
	厂房隔声，合理布置设备位置，安装减震垫等。
	

	
	
	
	固废
	新建一般工业固废暂存库及危废暂存库，生活垃圾委托当地 环卫部门清运，一般固废出售给废旧物资回收公司，危险废物 委托资质单位处置，不排放。
	

	
	
	
	环境风险
	危废暂存区采取防渗措施。
	

	
	
	依托工程
	电能
	当地区域电网。
	

	
	
	
	自来水
	当地区域自来水公司。
	

	
	
3 、劳动定员及工作制度
本项目职工定员 10 人，全年生产 300 天，实行昼间 8h 工作制，其中烘箱 24h
运行。
4 、项目产品方案及生产规模
本项目产品方案及生产规模情况详见表 2-2。
表 2-2  本项目产品方案及生产规模

	序号
	产品名称
	年生产能力

	1
	多晶莫来石、陶瓷纤维制品
	300t



5 、项目原辅材料消耗情况
本项目主要原辅材料消耗情况见表 2-3。
表 2-3    本项目主要原辅材料消耗

	
	
	序号
	名    称
	单位
	年消耗量
	

	
	
	1
	高温棉（多晶莫来石纤维、陶 瓷纤维）
	t/a
	280
	

	
	
	2
	改性淀粉
	t/a
	10
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	3
	硅溶胶
	t/a
	30
	

	
	
	4
	氧化铝粉
	t/a
	15
	

	
	
	5
	高岭土
	t/a
	0.3
	

	
	
	6
	水
	t/a
	529
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	7
	电
	万 kWh/a
	36

	8
	蒸汽
	t/a
	6



陶瓷纤维理化性质：陶瓷纤维是一种优良的耐火材料，具有优良的绝热特性， 耐酸、碱腐蚀性好，具有优良化学稳定性。电绝缘体、吸声性好，对 500Hz 以上 中、高度波可吸收 80%以上，通常在 800℃以上使用。
多晶莫来石纤维理化性质：多晶莫来石纤维是由高熔点金属氧化物微晶体组 构成的纤维，是当今国内外最新型的超轻质高温耐火纤维，是整个 Al2O3-SiO2 系
陶瓷纤维中的一种，使用温度在 1500- 1700℃ , 高出玻璃态纤维 200-400℃。
硅溶胶理化性质：微乳白透明至半透明液体。为纳米级的二氧化硅颗粒在水 中或溶剂中的分撒液。由于硅溶胶中的 SiO2 含有大量的水及羟基，故硅溶胶也可 以表述为 SiO2  ·nH2O 。硅溶胶具有粘结力强、耐高温（1500~ 1600℃) 的特点。
6 、项目主要生产设备情况
本项目主要生产设备清单见表 2-4。
表 2-4    本项目主要生产设备清单

	序号
	设备名称
	型号参数
	数量（台/套）
	用途

	1
	真空泵
	2BV5111
	3
	产品成型

	2
	搅拌器
	JFS –3000
	4
	物料搅拌

	3
	空压机
	1.0/ 12.5 三相
	1
	砂光机充气

	4
	砂光机
	R-RP1000
	2
	产品加工

	5
	裁板锯
	MJ－45
	2
	产品加工

	6
	电烘箱
	Ry-6000
	4
	产品烘干

	7
	雕刻机
	1325
	5
	产品加工

	8
	高温炉
	/
	1
	产品测试用，测试频次：一 个月 3 次，每次约 2h

	9
	液压机
	/
	1
	产品成型

	10
	车床
	/
	2
	产品加工
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		11
	摇臂钻
	/
	1
	产品加工

	12
	普通钻
	/
	1
	产品加工

	13
	模块打包机
	/
	1
	产品打包

	14
	不锈钢锅
	/
	1
	用蒸汽加热自来水，用于原 料搅拌及边角料溶解
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	15
	布袋除尘器
	/
	1
	粉尘处理



7 、水平衡

[image: ]
图 2- 1    本项目水平衡图
8 、厂区平面布置
本项目设置一间主生产车间，面积约 850m2 ，车间南侧为产品加工区，车间 西侧为产品投料搅拌、成型、烘干区、车间东侧为产品包装区及仓储区。具体车
间平面布置情况见附图。
9 、周围环境概况
本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，租用德清联佳塑业有限公司约 850
平方米厂房，项目周围环境状况详见表 2-5 及图 2- 1。
表 2-5    本项目厂界四周环境状况表

	序号
	方位
	距离厂界
	周围环境状况

	1
	
东侧
	紧邻
	出租方自用厂房

	2
	
	35m
	德清富春紫光水务有限公司

	3
	南侧
	紧邻
	德清高君包装有限公司

	4
	
西侧
	紧邻
	出租方围墙

	5
	
	10m
	浙江联众厨房设备有限公司
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		6
	
北侧
	紧邻
	出租方自用厂房

	7
	
	30m
	兴盛路
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[image: ]兴盛路

	
	
联众厨房设备公司
	
出租方自用厂房
	


富春紫光水务公司

	
	
	
本项目
	

出租方自用厂房
	

	
	
高君包装公司







图 2-2    本项目周围环境状况图

	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	10 、工艺流程和产排污环节
（1）生产工艺流程




—  18    —
[image: ]
	
	






























图 2-3    产品生产工艺流程及产污环节图
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	生产工艺流程简述：
本项目煅烧设备为高温炉（使用电能），煅烧工艺仅用于产品测试，测试频
次为：3 次/月，每次 2h。
首先将原料水、多晶莫来石纤维和陶瓷纤维、硅溶胶、氧化铝粉、改性淀粉 以及高岭土按照所需比例人工投加到搅拌器中进行搅拌混合。物料混合均匀后通 过密闭管道进入液压机压制成型或真空泵吸滤成型。成型后在半成品在烘箱内烘 干（温度控制在 100℃左右，烘干时间约 48h ，烘箱采用空气能电加热）。烘干后 的产品先用砂光机对其进行磨光，然后使用裁板锯进行裁切或用雕刻机、车床、
摇臂钻等进行雕刻加工后得到成品。
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	（2）营运期污染因子分析
根据工艺分析，本项目营运期各类污染源类型及产生点位情况如下表 2-6。
表 2-6    本项目主要污染工序及污染因子一览表

	“三废”
	污染物名称
	主要污染因子
	产生点位

	废气
	投料粉尘
	颗粒物
	原料投料

	
	磨光、切割、雕刻粉尘
	颗粒物
	产品磨光、切割、雕刻

	废水
	生活污水
	COD 、NH3-N
	职工日常生活

	
	成型废水
	SS
	压制成型、真空吸滤成型

	




固体废物
	生活垃圾
	/
	职工生活

	
	除尘装置回收粉尘
	非金属矿物
	布袋除尘器

	
	边角料
	非金属矿物
	产品切割

	
	沉淀池沉渣
	非金属矿物
	沉淀池

	
	废包装材料
	废包装
	原料使用

	
	废液压油
	油类物质
	设备保养维护

	
	废液压桶
	金属桶
	设备保养维护

	噪声
	设备运行噪声
	噪声
	生产设备运行产生




	与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题
	




本项目为新建项目，拟建地现状基本不存在环境问题。故无与本项目有关的
原有污染情况及主要环境问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	





















区域
环境
质量
现状
	1 、环境空气质量
（1）常规污染物
本次评价通过收集、整理德清县 2021 年度的 SO2、NO2 、PM10、PM2.5、 O3 、CO 等环境空气常规污染因子的全年监测数据，判断所在区域是否属于
达标区，具体结果见下表。
表 3- 1  区域空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度 (μg/m3）
	标准值  (μg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	
SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	
	第 98 百分位数日平均质量浓度
	10
	150
	6.7
	

	
NO2
	年平均质量浓度
	25
	40
	62.5
	达标

	
	第 98 百分位数日平均质量浓度
	56
	80
	70
	

	
PM10
	年平均质量浓度
	51
	70
	72.9
	达标

	
	第 95 百分位数日平均质量浓度
	104
	150
	69.3
	

	
PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	35
	77.1
	达标

	
	第 95 百分位数日平均质量浓度
	58
	75
	77.3
	

	CO
	第 95 百分位数日平均质量浓度
	900
	4000
	22.5
	达标

	O3
	第 90 百分位数 8h 平均质量浓 度
	151
	160
	94.4
	达标



由上表可知，2021 年德清县城大气基本污染物的年均浓度和相应百分  位数24h 平均或8h 平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级标准要求，项目所在区域属于城市环境空气质量达标区。
（2）特征污染物
为了解项目所在区域总悬浮颗粒物的环境质量现状，本次环评引用浙江 中昱环境工程股份有限公司于 2021 年 10 月 21  日至 10 月 23  日在德清诚恩机 
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	械有限公司周边的监测数据（位于本项目东北侧约 715m），报告编号：中昱
环境（2021）检 10-56  号，见表 3-2。
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	表 3-2  特征污染物 TSP 环境质量现状监测结果统计表

	采样日期
	采样位置
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	标准限值（mg/m3）

	2021.10.21
	德清诚恩机械有
限公司厂界下风
向
	0.0892
	
0.3

	2021.10.22
	
	0.0858
	

	2021.10.23
	
	0.0841
	



从监测结果可知，本项目评价范围内 TSP 的 24 小时平均浓度满足《环
境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2 、地表水环境
本项目仅排放生活污水，经化粪池预处理后纳管至德清富春紫光水务有 限公司处理，最终纳污水体为京杭运河。根据《浙江省水功能区、水环境功 能区划分方案（2015）》，该段水环境功能编号为杭嘉湖 22 ，该水体属于运 河德清工业用水区，目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） Ⅲ类标准。京杭运河新安大桥、荷叶浦漾断面地表水环境质量现状引用《2020
年度德清县环境质量报告书》中的监测数据，具体见表 3-3。
表 3-3    2021 年京杭运河水质常规监测资料

	监测点位
	高锰酸盐指数 （mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	悬浮物  （mg/L）

	新安大桥
	4.7
	0.39
	0.13
	74

	荷叶浦漾
	4.7
	0.42
	0. 12
	17

	Ⅲ类标准
	≤6
	≤1.0
	≤0.2
	/


根据监测结果，本项目所在地最终纳污水体－京杭运河新安大桥、荷叶 浦漾断面监测周期内水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
中的Ⅲ类标准。
3 、声环境
本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，项目所在地属于工业集中区， 
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	声环境功能区按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准执行。厂
界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行现状监测。
4 、地下水、土壤环境
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	本项目不涉及重金属、持久性有机污染物的环境影响，营运期间产生的 危险废物暂存于危废仓库内，危废仓库地面采用混凝土结构及设置防渗层， 严格防止危险废物在存储及转运过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，对 地下水、土壤环境造成污染。生产车间地面采用混凝土硬化，防止生产过程 中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。因此，本 项目正常情况在做好防渗防漏工作后不存在地下水、土壤污染环境影响途径，
因此不展开地下水、土壤环境质量现状调查工作。
5 、生态环境
本项目所在区域内自然生态环境较简单，生物资源较为单一，并已处于 人类开发活动范围内，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，属于一般生态
敏感性区域。根据现场踏勘，评价区未发现珍稀保护野生动植物分布。

	










环境
保护
目标
	1、环境空气：保护目标为建设区域周围的空气环境质量，保护级别为《环
境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。
2 、声环境：本项目周围 50m 范围内无声环境保护目标。
3、地下水：本项目厂界周边 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和
热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境：本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，周边无生态环境
保护目标。
表 3-4  环境空气保护目标

	环 境 要 素
	保护
目标
名称
	位置（经纬度）
	保 护 对 象
	
保护内 容
	

环境功能区
	相对
厂址
方位
	相对
厂界
距离

	
	
	
X
	
Y
	
	
	
	
	

	环 境 空 气
	新安
镇舍
东村
	
30.552950
	
120.188113
	居 民 区
	约2户， 6人
	《环境空气 质量标准》 （GB3095-20 12）二类区
	
W
	
496m
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	污染
物排
放控
制标
	1 、废气污染物排放标准
本项目营运期产生的废气污染物主要为粉尘（颗粒物），产生工序包括
原料投料、磨光、切割、雕刻，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》
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