温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 在(  )中,电动势.电压.电流的巨细和方向都不随时刻的改动而改动。
A. 直流电路
B. 脉动直流电路
C. 脉冲电路
答案:A
2. KYN错错800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道，右侧轨道上设有(  )。
A. 开合主回路触头盒遮挡帘板的机构
B. 防止小车滑脱的限位装置
C. 小车运动横向限位装置
答案:B
3. 绝缘靴的试验周期是(  )。
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 三个月一次
答案:B
4. 电源的电功率表示电源( )电能。
A. 在单位时间消耗的
B. 消耗的
C. 在任意时间消耗的
D. 在单位时间产生的
答案:D
5. 在主轴(  )调速范围内选一转速，调整切削用量，使达到设计规定的最大转矩。
A. 恒转矩
B. 恒功率
C. 恒电流
D. 恒电流
答案:A
6. 接地中线相色漆规定为(  )
A. 黑
B. 紫
C. 白
答案:A
7. 为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为(  )KV。
A. 10.5
B. 12
C. 12.7
答案:B
8. 下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是(  )。
A. 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多
B. 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多
C. 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小
D. 并联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量减小
答案:A
9. 无论三相电路是Y连接或△连接,当三相电路负载对称时,其总功率为(  )
A. P=3UIcosΦ
B. P=PU+PV+PW
C. P=√3UIcosΦ
D. P=√2UIcosΦ
答案:C
10. 高压隔离开关的主要功能是( )。
A. 拉合电流
B. 控制保护
C. 分断电流
D. 隔离电源
答案:D
11. 漏电维护器的运用是避免(  )。
A. 触电事端
B. 电压动摇
C. 电荷超负荷
答案:A
12. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。
A. 绝缘台
B. 标示牌
C. 遮拦防护
答案:C
13. 脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(  )材料制成。
A. 钢材
B. 绝缘材料
C. 木材
答案:A
14. 在不接地系统中，如发生单相接地故障时，其它相线对地电压会(  )。
A. 升高
B. 降低
C. 不变
答案:A
15. 电流继电器线圈的特点是(  )，只有这样线圈功耗才小。
A. 线圈匝数多.导线细.阻抗小
B. 线圈匝数少.导线细.阻抗大
C. 线圈匝数少.导线粗.阻抗小
D. 线圈匝数多.导线粗.阻抗大
答案:C
16. 用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接。其中(  )端的联结线要与大地保持良好绝缘。
A. L；
B. E；
C. L或E都可以。
答案:A
17. 下列元件是耗能元件的是(  )
A. 电阻
B. 电感
C. 电容
答案:A
18. 无功功率的单位是(  )。
A. 瓦
B. 乏
C. 伏安
答案:B
19. 形成大型电力系统，便于利用大型动力能源，特别是充分发挥(  )的作用。
A. 火力发电厂
B. 水电发电厂
C. 核电厂
答案:B
20. CPU通过总线来完成数控处理和实时控制任务。(  )存放着CNC系统程序，其他程序或数据存放在RAM内，并由后备电池来保存。
A. CPU
B. RAM
C. ROM
D. EPROM
答案:D
21. 电气设备的接地电阻应该满足什么要求？( )
A. 接地电阻应该越大越好。
B. 接地电阻应该越小越好。
C. 接地电阻应该符合国家标准。
D. 接地电阻应该越小越好，但不能低于国家标准。
答案:D
22. 三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法可以在限制制动转矩的同时，也限制了(  )
A. 制动电流
B. 启动电流
C. 制动电压
D. 启支电压
答案:A
23. 锡焊体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。
A. 25
B. 50
C. 75
答案:A
24. 在电力系统中，(  )能将不同电压等级的线路连接起来
A. 变压器
B. 电流互感器
C. 电压互感器
答案:A
25. 电力变压器二次侧的额定电压是指一次侧接额定电压，二次侧(  )时的电压值。
A. 开路
B. 短路
C. 满载
D. 过载
答案:A
26. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(  )接线。
A. Y,△
B. Y,yn0
C. V,V
答案:C
27. 拉开三相空载变压器跌落式熔断器时，应(  )。
A. 先拉A相
B. 先拉中相
C. 先拉C相
D. 无要求
答案:B
28. 在正弦交流电的波形图上，若两个正弦交流电反相，则这两个正弦交流电的相位差是(  )。
A. π
B. 2π
C. π/2
D. -π/2
答案:A
29. 在配电系统中，一般要求前一级熔断器熔体比后一级熔体的额定电流大(  )倍。
A. 2～3
B. 4～6
C. 5～10
D. 10～12
答案:A
30. 10kv配电变压器速断保护动作跳闸，判断故障范围在( )。
A. 变压器高低压两侧
B. 变压器低压侧
C. 变压器高压侧
答案:C
31. 在解析式u=中表示(  )。
A. 频率
B. 相位
C. 相位差
D. 初相位
答案:D
32. 变压器的铁芯结构一般分为(  )和壳式两类。
A. 同心式
B. 心式
C. 交叠式
答案:B
33. 接地线用圆钢连接，圆钢搭焊长度不得小于圆钢直径的(  )倍，并应两边施焊。
A. 2；
B. 4；
C. 6；
D. 8；
答案:C
34. SF6断路器的特点之一是(  )。
A. 开断电流大
B. 断口耐压低
C. 开断电流小
答案:A
35. 适用于电机容量较大且不允许频繁启动的降压启动方法是(  )。
A. 星－三角
B. 自耦变压器
C. 定子串电阻
D. 延边三角形
答案:B
36. 电力系统公共连接点正常不平衡允许值为(  )，短时不超过4%。
A. 1.0%
B. 2.0%
C. 3.0%
D. 4.0%
答案:B
37. 变压器型号第一项用字母S表示(  )变压器。
A. 单相
B. 三相
C. 自耦
答案:B
38. 爆炸危险环境1区的固定式白炽灯应选用(  )型防爆灯具。
A. 正压
B. 隔爆
C. 充油
D. 增安
答案:B
39. 正弦交流电的平均值等于( )倍最大值。
A. 2；
B. π／2；
C. 2／π；
D. 0.707。
答案:C
40. 电气仪表和继电器端子与金属盘间必须绝缘，端子带电部分与金属盘距离应不小于( )mm。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
答案:C
41. 《劳动防护用品监督管理规定》于(  )起施行。
A. 2005年9月1日
B. 2005年6月1日
C. 2005年3月1日
答案:A
42. 作业中，(  )增加作业票内没有填写的内容。
A. 不允许　　
B. 允许　　
C. 能够恰当
答案:A
43. 功率继电器中属于晶体管功率继电器的型号是(  )。
A. LG-11
B. BG4.BG5
C. GG-11
D. LG-11和BG4
答案:B
44. 真空断路器的行程为(  )。
A. 30min
B. 20min
C. 10min
D. 8min
答案:C
45. 屏护装置有临时性.(  )性屏护装置二种。
A. 固定；
B. 移动；
C. 活动；
D. 永久；
答案:D
46. 下列不归于电感反应式振荡器长处的是(  )。
A. 简单起振
B. 输出幅度较大
C. 调理频率便利，频率范围较宽
D. 输出波形较差
答案:D
47. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热(  )。
A. 相同
B. 较大
C. 较小
答案:B
48. 电池充电器充电时间的计算为(  )。
A. 电池容量除以充电电流
B. 电容充电时间常数的3倍
C. 与充电电流大小无关
D. 与所加电源电压无关
答案:A
49. 测量绝缘电阻前，检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置，慢慢空摇兆欧表手柄，使L和E两接线柱瞬间短路轻摇，指针应迅速指向(  )位。
A. “∞”
B. “0”
C. 中间位置
D. 任何位置:
答案:B
50. 操作票上要用正规的调度术语，设备要写(  )。
A. 设备编号
B. 双重名称
C. 工作状态
D. 设备名称
答案:B
51. 交流电气设备的绝缘主要考虑的是交流电的(  )。
A. 平均值
B. 有效值
C. 最大值
D. 瞬时值
答案:C
52. 配电变压器原.副绕组匝数不同，一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(  )
A. 多
B. 少
C. 一样
答案:B
53. 阻值为6Ω的电阻与容抗为8Ω的电容串联后接在交流电路中，功率因数为(  )
A. 0.6
B. 0.8
C. 0.5
D. 0.3
答案:A
54. 铁塔用于转角杆时，角度应不小于(  )。
A. 600
B. 900
C. 1000
D. 1200
答案:B
55. 补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关，一般功率因数低于(  )时则应将电容器投入运行。
A. 0.85
B. 0.95
C. 1
答案:A
56. 电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，应使电容器组的残留电压在断电30S内降至(  )以下。
A. 75V；
B. 65V；
C. 55V；
D. 45V；
答案:B
57. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的( )有金属性的可靠连接。
A. 外壳
B. 零线
C. 接地装置
答案:C
58. 签发电气设备工作票的人应该是(  )。
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 工作班成员
D. 熟悉工作规程的生产领导
答案:D
59. 低压带电作业时，(  )。
A. 既要戴绝缘手套，又要有人监护
B. 戴绝缘手套，不要有人监护
C. 有人监护不必戴绝缘手套
答案:A
60. 油浸式变压器取油样通常在( )的条件下进行。
A. 高.低压停电
B. 高压停电
C. 低压停电
D. 不停电，但安全距离符合要求且采取相应的安全措施
答案:D
61. 110KV及以下线路维护测控设备,当开关在跳位而(  ),延时10秒报TWJ反常。
A. 线路有压
B. 线路无压
C. 线路有流
答案:C
62. 关于直流电动机的制动，叙述错误的是(  )。
A. 能耗制动的翩动转矩写转速成再手旷
B. 反接制动由于反接电流和制动转矩都较大，因此制动作用很强
C. 反接制动当转速下降为零时，必须同时切断电源，否则会发生反向起动
D. 回馈制动的特点是制动时电动机转速为零
答案:D
63. 电流互感器二次绕组开路时，可能产生很高的( )。
A. 浪涌电压
B. 尖峰电压
C. 工频电压
D. 谐波电压
答案:B
64. 电动机在空载运行时的功率因数一般只有( )。
A. 0.2~0.3；
B. 0.5~0.6；
C. 0.7~0.85。
答案:A
65. 静电电位可高达(  )以上。
A. 数万伏
B. 数千伏
C. 数百伏
D. 数十伏
答案:A
66. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。
A. 按摩
B. 点穴
C. 人工呼吸
答案:C
67. 平台的接地电阻不得大于(  )。
A. 5欧姆
B. 10欧姆
C. 1欧姆
D. 2欧姆
答案:B
68. 雷电放电具有(  )的特色。
A. 电流大，电压高
B. 电流小，电压高
C. 电流大，电压低
答案:A
69. 三相异步电动机回馈制动时，定子绕组中流过(  )。
A. 高压电
B. 直流电
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