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随着科技的发展，智能家居已逐渐进入人们的生活中。本设计介绍基于STC89C52单片 机控制的智能窗帘系统，它采用了红外遥控技术，实现在室内任何地方，只要轻按遥控器, 窗帘就会随心所欲的打开或关闭。为了使窗帘系统更加智能化，在设计中还加入了光控和 自动定时控制，可以根据光强或用户定时，开启或关闭窗帘，让该设计更加人性化。
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Abstract
With the development of technology, intelligent domestic living has been gradually coming into life. Describes the design of intelligent control based on single chip curtain system, which uses an infrared remote control technology, anywhere in the room, as long as the touch of the remote control, curtain will open or close the arbitrary. To make the system more intelligent curtain, also joined in the design of light control and automatic timing control, based on light intensity or the user time, and open or close the curtains, so the design is more humane.
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]第一章绪论
随着国民经济的发展和科学技术水平的提高，特别是计算机技术，通信技术、 网络技术、控制技术的迅猛发展与提高，促使家庭实现了生活现代化，居住环境 舒适化。这些高科技已经影响到人们生活的方方面面，改变了人们的生活习惯， 提高了人们的生活质量，智能家居在这种形势下应运而生。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]1.1智能窗帘概述及发展
在现代生活中，窗帘再不仅仅只起到遮挡光线的简单的作用。它在整体家居 中的装饰作用越来越突出。据调查发现，居民因迁入新居而购买窗帘布艺产品平 均每单花费在4000元以上，且不乏一次花费在2万元以上者。因此，以迁入新 居或装修后进行家用纺织品消费为特征的消费需求增长，成为家用纺织品消费的 主流，明显地表现为刚性需求的增长。另外，随着人们对居住环境的要求不断地 提高，智能化的家居产品在人们的生活中将会逐渐被认识和采纳，智能窗帘也正 以其强大的人性化功能、惊人的发展速度以及巨大的市场前景崭露头角。
然而，纵观目前国内智能窗帘市场，一方面，它的价格只有少数的人能承受 的起，离普通大众相去甚远，而这过高的价格制约了它的发展。另一方面，智能 窗帘的智能化程度还不高，有的甚至只有遥控功能也称作是智能窗帘，因此智能 窗帘市场良莠不齐。
针对这种现象，本设计通过创新，给窗帘增加了定时控制和光感控制，让窗 帘显得更加智能化。在成本方面，采用一些价格相对便宜的器件，来实现这个复 杂的系统。因此本设计具有很强的现实意义。
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]1.2本课题的内容和目标
本课题抓住“智能家居”这一理念，在设计中力求人性化的智能控制，给用 户带来最佳的体验。本设计以单片机为控制核心，一方面以接收遥控器发来的红 外线，手动控制窗帘，另一方面，采用了光敏元件和温度传感器，根据光强温度 的变化，实现对窗帘的智能化控制。同时，本设计还增加了另一种控制模式一一 自动定时控制，可以给窗帘设定开关时间，让用户拥有更好的体验。
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]第二章系统总体设计
通过分析功能，本设计的系统模块如图2-1所示:
[image: ]
图2-1系统各部分模块

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]2.1智能窗帘系统的功能特点
本智能窗帘系统的具有以下几个功能特点：
2.1.1遥控控制
作为一款智能型的窗帘，它仍然具有原始的按键控制功能，可以通过遥 控按键来控制窗帘的开启和关闭。
2.1.2定时控制
定时控制是窗帘稍微具有智能化的一个体现。通过设定窗帘开启和关闭 的时间间隔，可以让窗帘在某个时间自动开启或关闭。
2.1.3光感控制
光感控制可以说是最能体现本设计智能化的一个地方，通过光敏和温度 传感器，实时监测外界的光感和温度，从来让窗帘根据设定的值，自动开启 或者关闭。
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]2.2系统总体结构图
系统总体结构图如图2.2所示:
[image: ]

图2-2系统设计
系统主控制器采用两块STC89C52型号单片机来实现对输入信号的采集、显示以及对窗 帘设备的控制，主控制器1主要完成遥控红外信号的接收，对电机的控制，以及对窗帘设置 定时开启或关闭。主控制器2主要完成温度和光照强度的采集，然后通过RS232串口传送给 主控制器1，主控制器1对接收到的温度和光照强度数据进行处理，控制电机动作，从而实 现对窗帘的控制。另外，主控制器2还将采集到的温度和光照强度在1602 LCD液晶显示器 上显示出来。
以上系统中用到的各个元件的型号：
单片机的型号是STC89C52、步进电机：M35SP -7N、LCD液晶显示器：1602、温度传感 器：DS18B20
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]2.3系统平台
操作系统平台：Windows XP；编程软件:Keil uVision3；烧录软件:PZ-ISP以及STC-ISP。
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]第三章智能窗帘系统硬件部分
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]3.1步进电机硬件部分
步进电机采用的型号为M35SP-7NP，其基本结构由转子和转轴构成，如图
3-1：
[image: ]
图3-1:步进电机的基本结构
它的控制电路图如图3-2所示。
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图3-2:步进电机控制电路图
步进电机的转动是通过软件来实现的，每次给步进电机一个值，让它步进 个角度，这样它就可以连续不停的转动，从而带动窗帘的开关。具体实现流程将 在软件设计部分给出。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]3.2串口 RS232硬件部分
UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter),也可称为通用异步串行
 口，这是微控制器里常用的通信方式。RS-232C是一种串行口的通信接口，在 RS-232C里，传输的准位提升，使传输距离增加、抗噪声能力提高，它是微型计 算机常见的接口。
串行式数据传输里，有单工及双工之分，单工就是一条线只能有一种用途， 例如输出线就只能发送数据、输入线就只能接收数据。而双工就是在同一条在线， 可接收数据，也可发送数据。
通常在传输数据之前，先要解决两个单片机的速率匹配问题。通常以每秒传 输多少位(bit per second，简称bps)表示串行式数据传输的速率，若每个传输单元 为1 bit时，又称为波特率(baud rate)。波特率的设置见图3-3：
	fOSC
波特率
	6
	11.0592
	12
	16

	110
	0xf9-0x57
	
	-
	0xee-0x3f

	300
	0xfd-0x8f
	0xfb-0x80
	0xfb-0x1e
	0xf9-0x7d

	600
	0xfe-0xc8
	0xfd-0xc0
	0xfd-0x8f
	0xfc-0xbf

	1200
	0xff-0x64
	0xfe-0xe0
	0xfe-0xc8
	0xfe-0x5f

	2400
	0xff-0xb2
	0xff-0x70
	0xff-0x64
	0xff-0x30

	4800
	0xff-0xd9
	0xff-0xb8
	0xff-0xb2
	0xff-0x98

	9600
	-
	0xff-0xdc
	0xff-0xd9
	0xff-0xcc

	19200
	-
	0xff-0xee
	-
	0xff-0xe6

	38400
	-
	0xff-0xf7
	
	0xff-0xf3

	76800
	-
	0xff-0xfa
	-
	-



图3-3:波特率设置表
在8052里，若要通过串行口发送数据，只要把8位数据放入串行缓冲器（SBUF） 即可，8052就会帮我们把这些数据，一位一位送出去。同理，接收数据时，数 据先被收集在串行缓冲器里，当8位数据到齐（串行缓冲器满了），8052
就会中断， 将数据提走。
串行口也存在四种工作方式，它的设置是通过SCON控制寄存器的SCON.7 和SCON.6来实现的。具体设置见图3-4：
	SM0
	SM1
	方式
	功能
	波特率

	0
	0
	0
	移位奇存命
	"\2

	0
	1
	1
	8 位 UART
	可变

	1
	0
	2
	9 位 UART
	fosc/32 或
"64

	1
	1
	3
	9 位 UART
	



图3-4:串口工作方式的设置
本设计单片机（1）和单片机（2）所选用的波特率为4800，工作方式为方式
1。
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]3.3定时模块硬件部分
智能窗帘的定时功能采用的是89C52内部的定时器，其工作方式有以下四种。
	方式
	位数
	计数范围
	其它功能

	Mode 0
	13位
	0 〜8191
	

	Mode 1
	16位
	0〜65535
	

	Mode 2
	8位
	0 〜255
	具有自动加载功能

	Mode 3
	8位
	0 〜255
	



图3-5： 89C52定时器的工作模式


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/986221001145010053
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