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1.1 [bookmark: _TOC_250031]工程概况

XXX 工程地基强夯工程位于：河南省南阳市西峡县五里桥镇。厂区强夯部位主要为单跨简易干料棚、行车干料棚等建筑根底及周边，本工程强夯加固处理面积约 17000 ㎡，土层多为素填土，回填深度 2～7 米。场地周边环境良好，无影响施工需特别处理外部因素。
1.2 [bookmark: _TOC_250030]工程内容

依据甲方供给图纸和强夯设计要求，该工程强夯承受两遍点夯施工，布点形式为 7×7 梅花布点，单点夯击能 5000KN.m,每点夯 6-8 击，点夯施工完成后承受夯击能 2023kn.m 满夯施工，每点一击，锤印搭接 1/4。夯后地基承载力达不小于 200Kpa，有效加固深度不小于 7.5m，地面不消灭不均匀沉降，场地标高到达施工设计基准标高。
我单位依据设计技术要求，经认真争论现编制该工程“强夯施工方案”，以确保工程的优质、安全、按期完工。
1.3 [bookmark: _TOC_250029]编制依据

（1） 《城市道路工程设计标准》〔CJJ37-2023〕〔2023 版〕；
（2） 《建筑地基与根底施工标准》〔GB50007—2023〕； (3)《建筑地基处理技术标准》〔JGJ79—2023〕；
(4) 《强夯地基处理技术规程》〔CECS279：2023〕；
(5) 《建筑地基根底工程施工质量验收标准》〔GB50202-2023〕； (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》〔GB50300—2023〕； (7〕本工程规划及相关设计。
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