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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德州经济技术开发区引调水工程

	项目代码
	2207-371471-04-01-557247

	建设单位联系人
	
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	山东省德州市经济技术开发区

	











地理坐标
	四支沟综合治理工程：
起点（116 度 25 分 15.629 秒，37 度 27 分 40.057 秒）
终点（116 度 29 分 28.374 秒，37 度 27 分 12.056 秒） 杨庄河综合治理工程：
起点（116 度 24 分 49.273 秒，37 度 25 分 46.999 秒）
终点（116 度 25 分 59.869 秒，37 度 25 分 39.778 秒）
起点（116 度 26 分 48.505 秒，37 度 25 分 34.928 秒）
终点（116 度 28 分 59.963 秒，37 度 25 分 22.343 秒） 岔河减河堤顶路改造工程：
起点（116 度 22 分 36.649 秒，37 度 30 分 19.958 秒）
终点（116 度 23 分 33.565 秒，37 度 31 分 26.731 秒） 长河公园与岔河连通工程：
起点（116 度 20 分 19.921 秒，37 度 27 分 14.146 秒）
终点（116 度 20 分 35.894 秒，37 度 27 分 12.611 秒） 站前沟综合治理工程：
起点（116 度 27 分 48.820 秒，37 度 25 分 28.276 秒）
终点（116 度 27 分 23.206 秒，37 度 23 分 22.070 秒）

	
	
	
	清淤疏浚河道 15.1km，

	
	
	
	挡墙 3.9km，

	建设项目行业类别
	五十一、水利 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）其他
	用地（用海） 面积（m2）/长度
（km）
	配套道路 7.8km， 堤顶路改造 4km，
水环境综合治理 1.4km，
总用地面积 442935.548m2

	
	
	
	（其中永久用地
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	91133.789m2，临时用地
351801.759m2）

	

建设性质
	新建（迁建）
· 改建
· 扩建
· 技术改造
	
建设项目申报情形
	首次申报项目
· 不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/ 备案）部门（选填）
	
/
	项目审批（核准
/备案）文号（选
填）
	
/

	总投资（万元）
	39588.49
	环保投资（万元）
	138.84

	环保投资占比（%）
	
0.35
	
施工工期
	24 个月

	
是否开工建设
	
 否
· 是： 	

	









专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目专项评价设置情况见下表。
表1 专项评价设置情况分析一览表

	
	
	专项评价
的类别
	涉及项目类别
	本项目情况
	

	
	
	


地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的
项目
	本项目属于防洪除涝工程，不含水库的项目，属于河湖整治， 涉及清淤但是底泥不存在重金属污染的项目，无需设置地表水
专项评价；
	

	
	
	

地下水
	陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道
的项目
	本项目不涉及地下 水，无需设置地下水专项评价
	

	
	
	

生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区， 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的
项目
	项目不涉及环境敏感区，无需设置生态专项评价
	

	
	
	大气
	油气、液体化工码头：全部； 
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通
	项目不涉及油气、液
体化工码头和干散货
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	用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 
	（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，无需设置大气
专项评价
	

	
	
	


噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	项目不属于公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区的项目，不属于城市道路，无需设置噪声专
项评价
	

	
	
	

环境风险
	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管
线（不含企业厂区内管线）：全部
	

项目不涉及，无需设置环境风险专项评价
	

	
	由上表分析可知，项目无需设置专项评价。

	


规划情况
	


无

	


规划环境影响评价情况
	


无

	


规划及规划环境影响评价符合性分析
	



无
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其他符合性分析 
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(国家发展和改革委员会令第29 号)，本项目属于国家产业政策鼓励类“二、水利的 1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”。本项目的建设符合国家产业政策要求。
2.“三线一单”符合性分析
本项目与《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（德政字[2021]19 号）及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字【2023】8 号）要求的符合性分析如下
表2 项目与《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通
知》符合性分析一览表

	
	
	类别
	所属管控分
区
	管控要求
	建设符合性分析
	

	
	
	1.生态保护红线与一般生态空间管控
	

	
	
	




1.1
生态保护红线
	
大运河
	

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线内，自然保护地按照法律法规及主管部门发布的管理制度和保护性规划进行管理，核心保护区原则上禁止人为活动，一般管控区严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	

本项目位于山东省德州市经济技术开 发区，所在区域无生态保护红线区，距离项目最近的生态红 线为山东减河国家 湿地自然公园（试 点），距离约900米， 不涉及占用或穿越 生态保护红线。符
合。
	

	
	
	
	
沟盘河水库
	
	
	

	
	
	
	
马颊河
	
	
	

	
	
	
	山东减河国家湿地自然公园
	
	
	

	
	
	


1.2
一般生态空间
	包括未纳入生态保护红线的森林公 园、湿地公园、饮用水水源
地保护区以及拟划
	一般生态空间原则上按禁止开发区和限制开发区域的要求进行管理。对一般生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保依法保护的生态空间面积不减少，生态功能不降低，生态服务保障能力逐渐提高。
严格限制农业开发占用一般生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护
红线外的耕地，除符合国家生态退耕条
	


本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，属于对生态有力的建设。符合。
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	定的饮用
	件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。
严格控制新增建设占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草地等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，加强论证和管理。鼓励结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用等各类工程实施，引导生态空间建设用地逐步有序退出。
	
	

	
	
	
	水水源地
	
	
	

	
	
	
	保护区、
	
	
	

	
	
	
	公园绿
	
	
	

	
	
	
	地、公益
	
	
	

	
	
	
	林，除此
	
	
	

	
	
	
	之外还包
	
	
	

	
	
	
	括评价确
	
	
	

	
	
	
	定的生态
	
	
	

	
	
	
	系统服务
	
	
	

	
	
	
	功能极重
	
	
	

	
	
	
	要区、重要
	
	
	

	
	
	
	区及生态
	
	
	

	
	
	
	环境极敏
	
	
	

	
	
	
	感区、敏感
	
	
	

	
	
	
	区。
	
	
	

	
	
	2.环境质量底线及分区管控
	

	
	
	
	
	执行《区域性大气污染物综合排放标
	
	

	
	
	
	
	准》（DB37/2376-2019）规定的重点控
	
	

	
	
	
	
	制区标准。该区域为大气环境存量污
染源重点治理和新增污染源严格管控
	
本项目为河湖整治
	

	
	
	
	
	区域，根据区域产业性质和污染排放
	（不含农村塘堰、水
	

	
	
	
2.1.1
大气环境质量底线
	
大气环境高排放重点管控区（德州经济技术开发区）
	特征实施重点减排。控制工业园及产业聚集区发展规模，严格控制“两
高”项目建设（按照山东省“两高”项目管理名录确定），建设项目新增主要污染物总量指标原则上实施二倍量替代”（按鲁环发[2019]132 号要求执
行），持续降低园区内污染物排放总
	渠）及防洪除涝工
程，营运期不涉及大气污染物排放。项目不属于火电、石化、化工、冶金、钢铁和建材等项目，运营期
无大气污染物排放，
	

	
	
	
	
	量。新上天然气锅炉配套低氮燃烧设
	不涉及总量控制指
	

	
	
	
	
	施。严格落实大气污染物达标排放、
	标。符合。
	

	
	
	
	
	总量控制、环保设施“三同时”、在
	
	

	
	
	
	
	线监测和排污许可等环保制度。
	
	

	
	
	
	
水环境工业
	涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严审批， 禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、
电镀等重点行业（国家鼓励发展的除
	本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工 程，包含清淤疏浚技术，不属于高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目，
不属于造纸、焦化、
	

	
	
	2.2.1
	污染重点管
	
	
	

	
	
	水环
	控区（宋官
	
	
	

	
	
	境质
	屯街道控制
	
	
	

	
	
	量底
	单元及袁桥
	
	
	

	
	
	线
	镇控制单
	
	
	

	
	
	
	元）
	
	
	



—2—


	
	
	
	
	外）实行主要污染物排放等量或减量置
	氮肥、印染、农副产
	

	
	
	
	
	换。
	品加工、原料药制
	

	
	
	
	
	
	造、制革、农药、电
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	加快城镇污水处理设施建设，城区和
	镀等项目。符合。
	

	
	
	
	
	建制镇应实现生活污水集中处理，同
	
	

	
	
	
	
	时，加强配套管网建设和改造，新区
	
	

	
	
	
	
	建设全部按照雨污分流实施，推进老
	
	

	
	
	
	
	城区旧有市政雨污管网的雨污分流城
	
	

	
	
	
	
	镇排水系统改造建设。整治建成区黑
	
	

	
	
	
	
	臭水体，采取控源截污、内源治理、
	
	

	
	
	
	
	封盖导流、清淤疏浚、生态修复等技
	
	

	
	
	
	
	术，制定实施方案和整治计划。
	
	

	
	
	
	
	对农用地实行严格保护，确保其土壤
	




本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，位于山东省德州市经济技术开发区，不包含水库工程，涉及清淤工程，四支沟、站前沟、杨庄河无纳污功能，无工业废水排放，土壤环境无污染情况，满足环境质量底线要求。符合。
	

	
	
	
	
	环境质量不降低。基于耕地土壤环境
	
	

	
	
	
	
	质量类别划分结果，组织对高风险区
	
	

	
	
	
	
	域和农产品污染物含量超标等重点区
	
	

	
	
	
	
	域农用地进行深入调查和重点监测，
	
	

	
	
	
	
	经调查表明污染物含量超过土壤污染
	
	

	
	
	
	
	风险管控标准的，组织开展土壤污染
	
	

	
	
	2.3.2
土壤环境
	2.3.2.1 农用地土壤环境
风险管控区
	风险评估，严格采取安全利用措施， 落实分类管理制度。排查农用地及其周边污染源，严格源头污染控制，强
化风险管控；制定监测计划，完善监
	
	

	
	
	风险
	及管控要求
	测网络；严格控制在优先保护类耕地
	
	

	
	
	防控
	
	集中区域新建有色金属冶炼、石油加
	
	

	
	
	分区
	
	工、化工、焦化、电镀、制革等行业
	
	

	
	
	及管
	
	企业；推行秸秆还田、测土配方施肥、
	
	

	
	
	控要
	
	有机肥替代化肥、轮作休耕等土壤环境
	
	

	
	
	求
	
	质量保护和提升措施，避免因过度施
	
	

	
	
	
	
	肥、滥用农药等造成土壤环境质量下
	
	

	
	
	
	
	降。
	
	

	
	
	
	建设用地土
	1、建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤环境管理办法（试行）。
2、建立一企一档，标注地块内的风险源， 标明企业的特征污染物。
	
	

	
	
	
	壤环境风险
	
	
	

	
	
	
	管控区（一
	
	
	

	
	
	
	般管控单
	
	
	

	
	
	
	元）
	
	
	

	
	
	3.资源利用上线及分区管控
	

	
	
	3.1.1
	

重点管控分区
	“禁燃区”范围内，禁止销售、燃用
	本项目不使用煤炭
	

	
	
	能源
	
	高污染燃料；禁止新（扩、改）建燃用
	等燃料，能源资源
	

	
	
	资源
	
	高污染燃料的项目；现有高污染燃料
	消耗量较小，不会
	

	
	
	利用
	
	燃用设施，除用于城市集中供热外，
	触及区域能源资源
	

	
	
	上线
	
	有关单位和个人应当在规定的期限内
	利用上线，符合能
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	改用天然气、液化石油气、电或其他
	源利用上线要求。
	

	
	
	
	
	清洁能源。逐步取缔热电联产供热管
	
	

	
	
	
	
	网覆盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽
	
	

	
	
	
	
	锅炉及各种洗浴锅炉，推进热电联产和
	
	

	
	
	
	
	集中供热。
	
	

	
	
	
	





深层承压水禁采区
	德州全市属于地下水超采区，根据《山
	
本项目用水主要为职工用水，由德州市经济技术开发区市政供水管网提
供，不开采地下水， 水资源消耗量较
小，不会触及区域水资源利用上线， 符合水资源利用上线要求。
	

	
	
	
	
	东省地下水超采区综合整治实施方案》
	
	

	
	
	
	
	的要求，除居民生活用水与应急供水
	
	

	
	
	
3.2.1
水资源利用上线
	
	外，严禁新增地下水取水量；确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。取用地下水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批
其建设项目新增取用地下水。实行地
	
	

	
	
	
	
	下水用水总量和水位双控，加强超采
	
	

	
	
	
	
	地区地下水监测和治理，推动实现地
	
	

	
	
	
	
	下水水位回升。
	
	

	
	
	4.综合管控单元划分及生态环境准入清单
	

	
	
	







表
	
	






禁止开发建设活动的要求
	1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。
2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。
3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。
4、禁止新建再生铅项目。
5、禁止新建石棉制品项目。
6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要求执行）。7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。
8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含扩建）等行业新增产能项目（生活垃圾焚烧处置产生的飞灰填埋场 除外，但应符合相应规划）。
9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项目。
10、禁止新（扩）建集中处置焚烧
设施（年危险废物产生量大于5000
	









项目为河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 及防洪除涝工程，不  属于左侧所列的禁 止开发建设活动，符
合。
	

	
	
	4.2-1
	
	
	
	
	

	
	
	德州
	
	
	
	
	

	
	
	市生
	
	
	
	
	

	
	
	态环
	空间布局约
	
	
	
	

	
	
	境准
	束
	
	
	
	

	
	
	入清
	
	
	
	
	

	
	
	单
	
	
	
	
	

	
	
	（总
	
	
	
	
	

	
	
	则）
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	吨的企业自建配套焚烧设施除外） 和填埋场项目；对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近 饱和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废物利用处置设施项目。
11、禁止新（扩）建废矿物油综合
利用项目。
	
	

	
	
	
	
	













限制开发建设活动的要求
	工业项目限制开发建设的要求：
1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项  目，新增污染物原则上实行区域污染物排放倍量替代（按鲁环发[2019]132号要求执行），确保增产减污。省委、省政府确定的新旧动能转换重大项目和省“双招双引” 十强产业中的重点项目，按照“减量替代是原则，等量替代是例外” 的要求进行管理。
2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。
3、严格控制新建危险化学品项目， 严格限制新建剧毒化学品项目，严把危险化学品建设项目‘三同时’ 审查许可关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项目一  律不予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险品生产项目，不得新  建、改建、扩建。控制化工项目建设，新建化工项目执行山东省人民政府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组要求及
《山东省化工行业投资项目管理 规定》《德州市化工园区管理办法》
《山东省专业化工园区认定管理 办法》中相关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点等实施的化工项目须满足
园区审查的规划环评要求。禁止新
	
















项目为河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 及防洪除涝工程，不  属于左侧所列的限 制开发建设活动，符
合。
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	建固定投资额低于3亿元（不含土地费用）生产危险化学品的化工项目（危险化学品见《危险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。
4、淘汰落后动能，落实能耗双控， 严控‘两高’项目建设，新建‘两高’项目须满足‘五个减量替代’ 要求，确保煤炭消费只减不增、‘两高’行业能耗只减不增。有效提高‘两高’行业信息化精准化监管水平。
5、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展和高耗水项目 建设，加强固定资产投资项目节水审查，严格建设项目水资源论证审查把关。
6、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属  的新上项目原则上应进入国务院  和省级政府批准设立的经济开发  区、高新技术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则  上只能在国务院和省级政府批准  设立的经济开发区、高新技术开  发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设，一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包括： 制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造； 化纤（除单纯纺丝外）；人造革、发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中药饮片加  工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（P3、P4生物安全实验室；转基因实验室）；含医药、化工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。
7、新（改、扩）建耗煤项目执行
《山东省耗煤项目煤炭消费减量 替代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部门核定同意的煤炭 消费减量替代方案，其中，新上燃
煤发电项目须取得市级及以上煤
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	炭消费总量控制部门出具的审查 意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业  锅炉（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、高新区等集中供热、供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新
上35t/h以下燃煤锅炉。
8、新建涉高VOCs排放的建设项 目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行 业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新
（改、扩）建涉VOCs排放项目， 应从源头加强控制，使用低（无） VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
9、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理（电镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙烯）等涉重金属重点行业建设项目（不包括电子及新材料工业项目以及不列入重金 属总量管理的生活垃圾及危废焚 烧项目），实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”，涉重金属重点行业企业落实减排措施和 工程削减的重金属污染物排放量， 经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金属质量超标区域、群众反映强烈的重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书有关重金属减排任务考核不 合格区域建设增加重金属污染物 排放的项目。
10、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园 区应建设统一的清洁煤制气中心。11、控制碳排放总量，严格控制“两高”项目建设，高耗能、高排放建
设项目应满足《山东省高耗能高排
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	放建设项目碳排放减量替代办法
	
	

	
	
	
	
	
	（试行）》要求。开展二氧化碳排
放达峰行动，深入推进绿色低碳发
	
	

	
	
	
	
	
	展，构建清洁低碳安全高效能源体
	
	

	
	
	
	
	
	系，深化工业领域绿色低碳转型，
推动建筑领域绿色低碳建设，推进
	
	

	
	
	
	
	
	低碳交通运输体系构建。
12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业集中区，
新建工业项目应进入工业园区或
	
	

	
	
	
	
	
	工业集中区，现有工业企业应逐步
	
	

	
	
	
	
	
	向工业园区或工业集中区搬迁。
	
	

	
	
	
	
	








不符合空间布局要求活动的退出要求
	逐步调整退出（退出地方、退出产
	














项目为河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 及防洪除涝工程，不  属于左侧所列的不 符合空间布局要求
的活动，符合。
	

	
	
	
	
	
	能）：
1、位于生态红线区域、饮用水水
源保护区、风景名胜区、南水北调
	
	

	
	
	
	
	
	工程核心保护区及重点保护区等
敏感区域，不符合区域定位和相关
	
	

	
	
	
	
	
	规定的企业，通过搬迁入园、限期
	
	

	
	
	
	
	
	整改等措施进行整顿，逾期整改不
	
	

	
	
	
	
	
	到位的企业予以关闭退出。
2、未按规定进入省政府公布的化
工园区、专业化工园区，也未列入
	
	

	
	
	
	
	
	重点监控点，经山东省化工生产企
	
	

	
	
	
	
	
	业评级评价结果为“差”的化工企
业，限期整改，逾期整改不到位的
	
	

	
	
	
	
	
	企业予以关闭退出。不在化工园
	
	

	
	
	
	
	
	区、专业化工园区、重点监控点区
	
	

	
	
	
	
	
	域的重点化工项目（报告书级，未
列入“差”的企业）应制定搬迁计
	
	

	
	
	
	
	
	划。
3、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、安评等法定手续的企
业，由有关部门依法限期整改，逾
	
	

	
	
	
	
	
	期未整改的予以关闭退出。
4、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、火电、水泥、
	
	

	
	
	
	
	
	危险废物经营处置等重污染企业
应搬迁。2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离
要求的危险化学品生产企业就地
	
	

	
	
	
	
	
	改造达标、搬迁进入规范化工园区
	
	

	
	
	
	
	
	或关闭退出。
5、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、技术、装备及产品。6、落实《关于进一步加强危险化
学品安全生产管理工作的若干意
	
	

	
	
	
	
	
	见》，关闭不具备安全生产条件企
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	业。
7、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米（不含）以下燃料类煤气发生炉；对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业 炉窑，责令停业关闭。
8、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组发电利用率，减少低效机组运行时间。逐步推进现役燃煤发电机组改造，加大落后机组淘汰力度，除所在地区唯一、不可替代民生热源机组外，逐步关停单机容量30万千瓦以下燃煤机组及 配套锅炉。
9、淘汰35t/h以下燃煤锅炉。
10、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排放重金属污染物 的项目，逐步实施搬迁、转产、转型。
11、2021年年底，齐河县金能科技股份有限公司完成压减焦化产能 80万吨。
12、2021年6月底，恒源石化炼化装置应全部停产。
13、2021年年底，永锋钢铁现有2
台450m3高炉应停产搬迁。
14、2022年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁改造一期建设项 目，2025年底前完成二期建设项 目，淘汰现有100万吨落后工艺的
氨醇装置。
	
	

	
	
	
	




污染物排放管控
	

允许排放量要求
	大气污染物允许排放要求：
1、2025年：区域内相比2017年， SO2削减比例不低于12.9%；NOx削减比例不低于18.7%；PM10削减比例不低于23.6%；PM2.5削减比例不低于15.1%；VOCs削减比例不低于18.0%；NH3削减比例不低于10.6%。
2、2035年：区域内SO2削减比例不低于26.2%；NOx削减比例不低于37.9%；PM10削减比例不低于
47.9%；PM2.5削减比例不低于
30.7%；VOCs削减比例不低于
	本项目为河湖整 治（不含农村塘 堰、水渠）及防洪除涝工程，运营期不涉及大气污染 物排放，且项目的实施有利于区域 防洪能力和绿化 景观提升。符合。
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	36.7%；NH3削减比例不低于21.5%。水环境污染物允许排放量要求：
3、2025年：区域内总氮最大允许排放量为322.99吨；总磷最大允许排放量为64.58吨。
4、2035年：区域内总氮最大允许
排放量为305.41吨；总磷最大允许排放量为61.08吨。
	
	

	
	
	
	
	















现有源提标升级改造
	1、工业炉窑升级改造，执行《工
业炉窑大气污染综合治理方案》
《山东省工业炉窑大气污染综合 治理实施方案》中相关规定。进行燃料清洁能源替代对，以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替 代；禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）；加快推动铸造（10吨/ 小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
2、工业炉窑全面达标排放，加大热残极冷却过程无组织排放治理 力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理； 逐步取消平板玻璃、建筑陶瓷企业脱硫脱硝旁路或设置备用脱硫脱 硝设施；鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。现有工业炉窑和新建工业炉窑项目除应执行《工业窑炉大气污染物排放标准》
（DB37/2375-2019）外，还应按规定达到国家标准中特别排放限值。铸造行业烧结、高炉工序污染物排放控制按照钢铁行业相关标准要 求执行。
3、钢铁行业升级改造，执行《山东省钢铁行业超低排放改造实施 方案》《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》中相关规定，推动现有（含新建和搬迁）钢铁企业超低排放改造，确保大气污染物有组织排放、无组织排放符合特别排放限值要求；钢铁冶炼流程进一步优化。
4、加快焦化行业、水泥行业升级改造，到2023年9月前完成超低排放改造。
5、化工行业升级改造，执行《关
	


















项目为新建项目，不属于左侧所列的现有源提标升级改造项目，符合。
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	于加快六大高耗能行业高质量发 展的实施方案》中相关规定，合成氨和尿素产能控制在现有水平，洁净煤气化占合成氨总产能的比重 提高到90%左右，固定床气化炉淘汰率达到90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全部予以淘汰，氮肥行业基本实现第三代洁净煤气化， 煤气化制氨和精细化学品工艺达 到国际先进水平；废气排放总量减少50%；到2022年，氯碱行业电解单元吨碱能耗强度由360千克标准煤下降到325千克标准煤，对能耗达不到标准的电解槽予以淘汰，确保行业能耗总量减少10%左右；液氯就地消化率提高到85%以上，显著降低液氯道路运输安全风险；烧碱电解装备技术达到世界先进水 平，膜极距改造率达到100%。
6、涉挥发性有机物行业升级改造， 执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》等相关规  定，石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业推行源头替代、加强过程控制和末端治理，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。 现有高VOCs含量产品生产企业要 加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs 含量产品的比重。加大重点行业低VOCs含量原辅材料的源头替代力 度。加强挥发性有机物（VOCs） 废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设施，所有 涉VOCs排放企业应全面执行《挥 发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822），重点排放源确保VOCs处理效率均达到80%以上，确保VOCs达标排放。
7、涉重金属重点行业企业升级改造，执行《土壤污染防治计划》《关于加强涉重金属行业污染防控的 意见》《山东省土壤污染防治工作方案》中相关规定，推进化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、
聚氯乙烯（电石法工艺使用含汞催
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	化剂）等涉重金属重点行业实施清
洁生产技术改造。
	
	

	
	
	
	






















环境风险控制
	




















联防联控要求
	1、建立自然资源（规划）、发改、
工信、住建、交通运输、生态环境、公安、应急等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。
2、与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡水市、沧州市等城市建立统一的空气重污染预警会 商和应急联动协调机制，逐步实现预警分级标准、应急措施力度的统一，共同提前采取措施，应对区域性、大范围重污染天气，最大限度减缓不利扩散条件下污染物的累 积速度，有效遏制污染程度，保障公众健康。以大气污染联防联控为重点，针对跨区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污行动。针对可能对区域大气环境产生重大影响的重点行业 规划、园区建设规划和重大工程项目进行会商。
3、加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智能化利用环境应急值守、风险隐患排查治理、风险源管理、事故应急指挥等模块全面提高环保部门应急管理、风险防控和应急处置工作水平，有效预防各类环境事件。
4、合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高环境风险工业项目建设。
5、加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或利用的管理，最大限度控制环境风险的产生。
6、化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法（试行）》（鲁工信化工〔2020〕141 号）具体要求执行，推进化工园区安全生产和环境管理信息化智能平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重大污染源、重大危险源和基础设施实行风险监控预警。各乡镇现有的具有风险的化工企业，禁止进行改建和扩建，并加强监管力度。
7、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防控体系和长效监管
	


















本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，运营期不涉及污染物排放，且项目的实施有利于区域防洪能力和绿化景观提升。符合。
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	机制。加强对化工、农药等类型企
	
	

	
	
	
	
	
	业（包括已经停产）场地土壤污染
环境风险的防控力度。
	
	

	
	
	
	
	


















水资源利用总量要求
	1、统筹全市地表水等各类水资源，
优先保证生活用水，合理安排农业
	
	

	
	
	
	
	
	用水和工业用水，实行最严格的水
资源管理制度，把水资源作为最大
	
	

	
	
	
	
	
	的刚性约束，加强水资源的开发利
	
	

	
	
	
	
	
	用管理。积极开展再生水利用，提
	
	

	
	
	
	
	
	高再生水利用率。严格落实水资源
双控制度，健全市县行政区域规划
	
	

	
	
	
	
	
	期及年度用水总量、用水强度控制
	
	

	
	
	
	
	
	指标体系，县级以上行政区制定年
	
	

	
	
	
	
	
	度用水控制目标，规模以上用水户
实行计划用水。
2、根据水资源承载能力合理规划
区域发展和产业布局。控制高耗水行业发展和高耗水工业项目建设，
	
	

	
	
	
	
	
	加强固定资产投资项目节能节水
	
	

	
	
	
	
	
	审查，严格建设项目水资源论证审
	
	

	
	
	
	



资源利用效率要求
	
	查把关。
3、创新水权交易措施，用好财税杠杆，实施水价综合改革，倒逼提升节水效果。
4、到2025年，万元GDP用水量比
2020年下降10%以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.6381左右。到2035年，万元GDP用水量比2020年下降21%以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.6411左右。
加强水资源利用管控，对于城镇建
	

本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，属于有利于城市建设的项目。符合
	

	
	
	
	
	
	设和生活用水：
1、深入推进城市建成区雨污分流， 建设雨水收集、调蓄、利用设施； 2、在具备条件的城镇污水处理厂 排污口下游建设水质深度净化工
程，完善再生水利用的基础设施和
	
	

	
	
	
	
	
	政策措施，提高再生水利用率，城
	
	

	
	
	
	
	
	市建成区景观绿化、市政清洁等原
	
	

	
	
	
	
	
	则上应使用再生水；
3、引导和推动合同节水管理，实行节水奖励补贴制度；
4、以学校、医院、景区、体育馆等为重点，开展节水改造，普及节水器具；
5、加强公共供水系统运行监督管
理，健全管网检漏机制，推进老旧
	
	

	
	
	
	
	
	破损管网更新改造。
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地下水开采要求
	1、实行总量与水位双调控制度， 区域内取用地下水总量已达到或 超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地下水。在地下水超采区内，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水 量。在超采区内确需取用地下水 的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减
地下水开采量。
2、对区域内具备使用再生水条件  但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准 其新增取用地下水。
3、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁采区，现状深层承压水开采井要结合替代水源建设逐 步封停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水 开采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井（饮用水按照相关要求执行）。
4、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为限采区，超采区内工业公共供水管网内浅层地下水分 期全部封填。工业公共供水管网外应逐步关停；农业公共供水管网覆盖地区的自备井要分期全部封填， 井灌区主要通过节水灌溉、地表水源替代等措施压减地下水开采量，
农灌机井不要求封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮食安全。
	













本项目不开采地 下水，生活用水由市政供水提供。符合。
	

	
	
	
	
	

能源利用总量及效率要求
	1、限制高耗能项目特别是高耗能
工业项目建设，严格控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项目须取得煤炭消费总量控制部门出具 的审查意见。
2、按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完成省定减压任务。
3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区， 应使用清洁能源。
4、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消耗量。
	

本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水 渠）及防洪除涝工  程，不属于“两高” 项目，无需用热，运 营期不涉及污染物  排放，且项目的实施 有利于区域防洪能  力和绿化景观提升。符合。
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	5、坚决淘汰落后产能，落实能耗双控措施，严控‘两高’项目建设， 严格执行‘五个减量替代’，全市煤炭消耗量只减不增，‘两高’行
业能耗只减不增。
	
	

	
	
	
	
	

禁燃区要求
	1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区域高污染燃料禁燃区。
2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求，禁燃区内禁止生产和销售高污染燃料。
3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目。
	本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，不使用高污染燃料，且项目的实施有利于区域防洪能力和绿化景观提升。符
合。
	

	
	
	
	
	


土地资源
	1、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强度等限制要求，提高土地利用率。推广共享工厂、共享车间。
2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道新等新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或 工业集中区搬迁，以提高建设用地
利用率。
	本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，运营期不涉及污染物排放，且项目的实施有利于区域防洪能力和绿化景观提升。符合。
	

	
	
	






附件3 德州市生态环境准入清单
（单元）
	









重点管控单元（德州经济技术开发区）
	


空间布局要求
	1. 执行全市空间布局约束要求。
2. 禁止报告书级别化工项目建设。
3. 限制制浆造纸、印染、碳素、制革、电镀等工业项目建设。
4. 工业建设建设应符合开发区规划环评中产业准入要求。
5. 项目建设应充分考虑开发区内上下游产业链，突出产业协同优
势。
6. 控制高耗水、高耗能（特别是煤
炭）工业项目建设。
	根据“德州市生态环境准入清单（总
则）”，项目符合全市空间布局约束空 间准入要求；项目属于河湖整治（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，不属于左侧所列的控制和 限制类项目，符合。
	

	
	
	
	
	

污染物排放管控
	1. 执行《区域性大气污染物综合排
放标准》（DB37/2376)（包括有分区要求的行业标准）规定的重点控制区排放标准。
2. 严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥 发性有机物排放的行业应严格遵 守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉
VOCs 企业无组织排放控制执行
	
本项目为河湖整 治（不含农村塘 堰、水渠）及防洪除涝工程，不属于工业建设项目，运营期不涉及大气 污染物排放。符 合。
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	《挥发性有机物无组织排放控制 标准（GB37822）》。玻璃钢、工业涂装等行业执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意 见》，推行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机 物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs 处理设施。重点排放源VOCs 处理效率达到 80%以上。
3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。排入集中污水处理设施的工业企
业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求。对影响集中污水处理设施出水稳定达标的企业进行生产工艺和污染治理设施升级改造，确保集中污水处理设施出
水稳定达标。
	
	

	
	
	
	
	









环境风险防控
	1. 建立健全环境风险管控体系，编
制应急预案，建设环境应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预案要求组织演练。
2. 涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计划，开发区应具备相应的自行监测能力。
3. 按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物资。
4. 环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报告》中风险等级为较大或重大的企业）应向保险公司投保环境污染责任保险。主动公开 生态环境相关信息。
5. 开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、居民集中区等 敏感点的距离应当符合安全、卫 生防护等有关要求。危险化学品 生产和储存装置安全防护距离测 算参考《危险化学品生产和储存装置外部安全防护距离确定方法》
（GB/T37243-2019)。
6. 对从业和管理人员进行环境和安
	









本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，不属于工业建设项目，运营期不涉及大气污染物排放。符合。
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	全专业教育，提高环境防控和安全意识以及技术素养，形成与园区环境和安全风险相匹配的管理
能力和管理水平。
	
	

	
	
	
	
	

资源开发效率要求
	1. 现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造。
2. 推进重点企业清洁生产审核。
3. 提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。
4. 开展国家生态工业示范园区建设。
5. 执行高污染燃料禁燃区要求。
	

本项目为河湖整治
（不含农村塘堰、水渠）及防洪除涝工程，运营期不涉及污染物排放，且项目的实施有利于区域防洪能力和绿化景观提升。符合。
	

	
	综上所述，拟建项目符合《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单” 生态环境分区管控方案的通知》（德政字[2021]19 号）及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字【2023】8 号）相关要求。
3、与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审  批原则（试行）相符性分析
本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析详见下表：
表3 项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试
行）相符性分析一览表

	
	
	审批原则
	本项目情况
	符合性
	

	
	
	第一条 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他
类似工程可参照执行。
	
本项目属于河湖整治工程， 对河道进行清淤疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、水系连通等。
	

符合
	

	
	
	第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导
线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩
	本项目符合相关法律法规和政策要求，符合相关规划要求。不涉及岸线调整、裁直取弯、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。
	

符合
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	地等建设内容的，充分论证了方案环境可行
	
	
	

	
	
	性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度
维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样
	
	
	

	
	
	性。
	
	
	

	
	
	第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占
	本项目占地范围主要为河道，临时占地及施工布置等不占用环境敏感区；项目不在饮用水水源保护区范围内。
	
	

	
	
	用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区
中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源
	
	
符合
	

	
	
	保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另
	
	
	

	
	
	有规定的从其规定。
	
	
	

	
	
	第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及
“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼
	本项目河道清淤、疏浚过程中对河道底泥中的底栖生物及少量水生生物产生一定影响，施工河段无珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物。项目工程竣工后设计有生态修复措施。采取措施后不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
	
	

	
	
	类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。
在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能
	
	
符合
	

	
	
	够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保
	
	
	

	
	
	护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段
消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大
	
	
	

	
	
	不利影响。
	
	
	

	
	
	
	本项目不涉及湿地生态系
	
	

	
	
	
	统，所在河段生态系统简单，
水生生物主要为河道底泥中
	
	

	
	
	第六条 项目对湿地生态系统结构和功能、河
	的底栖生物及少量水生生
	
	

	
	
	湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工
程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对
	物，项目建设不会对河湖生
态缓冲带造成不利影响。
	
	

	
	
	珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避
	沿岸植被种类以农作物为
	
	

	
	
	让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危
	主，主要为冬小麦、玉米等；
	符合
	

	
	
	保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避
让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。
	自然植被为落叶林和针叶
林；动物主要为野兔、鼠等
	
	

	
	
	对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设
	小型哺乳动物和麻雀、乌鸦、
	
	

	
	
	计、景观塑造等措施。
	喜鹊等常见鸟类。本项目施
	
	

	
	
	
	工过程中采取相关措施后，
对陆生动植物及水生生物影
	
	

	
	
	
	响很小。
	
	

	
	
	第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，
	本项目堤防工程施工采取堆
	
	

	
	
	对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土
流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相
	土临时拦护的措施，施工临
建工程采取裸露面草垫临时
	
	

	
	
	关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬
	拦护的措施；施工结束后对
	
	

	
	
	尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处
	临时占地采取翻土复耕、
	
	

	
	
	置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护
区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提
	绿化等措施，恢复原有地
表植被，恢复原有土地使
	
符合
	

	
	
	出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；
	用功能；施工期各类废（污）
	
	

	
	
	涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造
	水、废气、噪声、固体废物
	
	

	
	
	成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、
控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生
	均设置防治或处置措施；针
对清淤、疏浚等产生的淤泥，
	
	

	
	
	的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利
	委托有资质单位处理。采取
	
	

	
	
	用方案。
	相关措施后对周围环境和敏
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	感保护目标影响较小。
	
	

	
	
	
第八条 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。
	本次河道治理主要在原管理范围内进行，根据工程影响及当地实际，本项目移民安置采取本村内部自行安置方
式。
	

符合
	

	
	综上所述，本项目符合水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相关要求。
4、土地利用规划符合性分析
本工程属于河道整治工程。周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强。符合土地利用规划要求。
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二、建设内容

	


















地理位置 
	本次工程涉及四支沟综合治理、站前沟综合治理、杨庄河综合治理、长河公园与岔河连通工程、岔河减河堤顶路改造工程五部分，均位于山东省德州市经济技术开发区行政范围内，具体项目地理位置如下。
四支沟综合治理范围自入马赞河口～入减河口，治理长度为 6.2km。起点坐标：116 度 25 分 15.629 秒，37 度 27 分 40.057 秒，终点坐标：116 度 29
分 28.374 秒，37 度 27 分 12.056 秒。
站前沟综合治理范围自入杨庄河口~入减马横河口，治理长度为 3.9km。起点 116 度 27 分 48.820 秒，37 度 25 分 28.276 秒，终点 116 度 27 分 23.206
秒，37 度 23 分 22.070 秒。
杨庄河综合治理范围为自减河东大道至崇德五大道，崇德七大道至马赞庄村南段，清淤疏浚长度为 5km。起点 116 度 24 分 49.273 秒，37 度 25 分 46.999
秒，终点：116 度 25 分 59.869 秒，37 度 25 分 39.778 秒，起点 116 度 26 分
48.505 秒，37 度 25 分 34.928 秒，终点 116 度 28 分 59.963 秒，37 度 25 分 22.343
秒
长河公园与岔河连通工程位于长河公园与岔河连接处，工程内容是新建涵洞连通岔河与长河公园。起点 116 度 20 分 19.921 秒，37 度 27 分 14.146
秒终点 116 度 20 分 35.894 秒，37 度 27 分 12.611 秒。
岔河、减河堤顶路改造工程包括堤顶路改造 4km，主要是对现状堤顶土路提升改造。起点 116 度 22 分 36.649 秒，37 度 30 分 19.958 秒，终点 116
度 23 分 33.565 秒，37 度 31 分 26.731 秒。项目具体地理位置图见附图 1。
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项目组成及规模 
	一、项目由来
2021 年 9 月 6 日，山东省人民政府发布山东省“十四五”发展规划的通知（鲁政字[2021]157 号）提出：论证实施德州市水系连通水网工程，加强与省级骨干水网的连通。四支沟、站前沟、杨庄河是德州市城区水系连通规划中“四纵三横 27 廊”的重要“3 廊”，也是德州市幸福美丽河湖三年建设计划河道之一。
袁桥镇四支沟开挖于上世纪八十年代初“方田建设”时期，承担袁桥镇20 余平方公里排涝，运行四十余年未治理，灌排功能锐减，需治理恢复功能。站前沟开挖于上世纪八十年代初，2010 年治理不彻底，承担袁桥镇 20 余平方公里排涝，现淤积严重，需治理恢复灌排功能。
长河公园西侧沟渠，原为长河街道杏园村村内排水沟，承担 30 余平方公里排涝面积，沟渠淤积不畅，需治理并与主行洪河道（岔河）连通。
杨庄河开挖于 1974 年，2009 年治理不彻底，运行十余年未治理，现淤积严重，灌排不畅，需治理。
因此，实施经开区引调水工程是十分必要的。2021 年 11 月莱德州宏润建设管理有限公司委托山东省水利勘测设计研究院有限公司编写了《德州经济技术开发区引调水工程可行性研究报告》，于 2022 年 7 月 2 日取得《关于德州宏润建设管理有限公司德州经济技术开发区引调水工程可行性研究报告的批复》（德经开经发改【2022】26 号）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、《建设项目环境保护管理条例》第七条和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）， 本项目属于“五十一、水利”大类中“128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）” 中的“其他”，应编制环境影响报告表；因此德州宏润建设管理有限公司委托我公司对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，依据《德州经济技术开发区引调水工程可行性研究报告》并结合本项目有关环境现状和可能造成的生态环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《德州经济技术开
发区引调水工程环境影响报告表》。
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二、工程任务
通过实施引调水工程，实现四支沟与减河、站前沟、杨庄河与减马横河的连通，保障长河公园与岔河连通性，同时将四支沟、站前沟、杨庄河打造成为集排涝、调水、生态功能于一体的城区综合河道，为德州城区加快构建“四纵三横 27 廊”现代水网水系奠定良好的基础。
三、工程内容
本次工程涉及四支沟综合治理、站前沟综合治理、杨庄河综合治理、长河公园与岔河连通工程、岔河减河堤顶路改造工程五部分，共清淤疏浚河道15.1km，挡墙 3.9km，绿化景观健康步道 7.8km，堤顶路改造 4km，水环境综合治理 1.4km，新建闸 2 座，新建泵站 1 座，新建涵洞 1 座，新建桥梁 3 座，
拆除重建桥梁 1 座。具体工程建设内容为：
四支沟综合治理范围自入马赞河口～入减河口，治理长度为 6.2km。工程内容包括河道清淤疏浚 6.2km，南岸 10m 宽绿化景观健康步道 6.2km；拆除重建避雪店沟桥，西端入减河口处新建排涝泵站 1 座。四支沟水环境综合治理与再生水资源循环利用工程 1.4km，范围自尚德三路与崇德五大道交叉口~ 减河东大道。
站前沟综合治理范围自入杨庄河口~入减马横河口，治理长度为 3.9km。工程内容包括河道清淤疏浚 3.9km，挡墙工程 3.9km；西岸 10m 宽绿化景观健康步道 0.6km，范围自入杨庄河口~牟庄村；东岸新建生态健康步道 1km， 范围自杨庄河至德州东高铁站；新开挖明渠 0.6km，范围为入减马横河口上游0.6km 段；北端入杨庄河口处新建闸 1 座，德州理工学院处新建排涝闸 1 座。
新建桥梁 3 座，分别为德州理工职业学院东校门桥、规划纬十四路桥、德州
理工职业学院形象主入口桥。拆除改建桥梁 1 座，为避雪店沟桥。
杨庄河综合治理范围为自减河东大道至崇德五大道，崇德七大道至马赞庄村南段，清淤疏浚长度为 5km。
长河公园与岔河连通工程位于长河公园与岔河连接处，工程内容是新建涵洞连通岔河与长河公园。
岔河、减河堤顶路改造工程包括堤顶路改造 4km，主要是对现状堤顶土路提升改造。
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	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中“五十一、水利”大类中的“127 防洪排涝工程”中的“城镇排涝河流水闸、排涝泵站” 应填报环境影响登记表，“五十二、交通运输业、管道运输业”大类中的“131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”中的“其他”应应填报环境影响登记表，故上述工程中的水闸、排涝泵站、涵洞工程不在本次环境影响评价范围内。
四、工程组成
本项目工程组成情况见下表：
表4     项目工程组成一览表

	
	
	项目组成 
	工程名称 
	建设内容
	

	
	
	















主体工程
	




河道工程
	





河道工程
	
四支沟
	河道清淤疏浚 6.2km，主河槽不进行深挖，仅在现状河底高程的基础上，平整河底，设计河底高程采用 15.3m， 河底比降为 0；采用梯形横断面型式，设计河底宽度取
7m，边坡 1:2.5，景观水水位为 18.50m。
	

	
	
	
	
	
	站前沟
	综合治理长度 3.9km，工程内容包括河道清淤疏浚
3.9km，挡墙工程 3.9km；新开挖明渠 0.6km，范围为入
减马横河口上游 0.6km 段。
	

	
	
	
	
	
	

杨庄河
	综合治理长度 5km，对减河东大道至崇德五大道，崇德
七大道至马赞庄村南段进行清淤疏浚；主河槽不进行深挖，仅在现状河底高程的基础上，平整河底。杨庄河西侧设计河底高程采用 15m，东侧设计河底高程 15m，河底比降为 1/10000；采用梯形横断面型式，设计河底宽
度取 13~25m，边坡 1:3。
	

	
	
	
	







道路工程
	






生态健康步道
	四支沟南岸
	宽 10m，长 6.2km，范围自入马赞河口处~入减河口 处。
	
采用两层沥青混凝土+两层水稳结构，路面结构由上至下依次为：3cm 厚彩色细粒式沥青砼（AC-13）
+沥青粘层油+5cm 厚中粒式沥青砼（AC-20）+沥青透层油+18cm 厚 5%水泥稳定碎石+18cm 厚 5%水泥稳定碎石。5%的水泥稳定碎石 7 天无侧限抗压强度应为 3～5Mpa。路缘石规格选用 100cm×25cm× 15cm 花岗岩路缘石。为便于路面排水，以道理中心线为中心向两侧路肩设置2%纵坡。
	

	
	
	
	
	
	站前沟西岸
	宽 10m，长 0.6km。范围自入杨庄河口~牟庄村。
	
	

	
	
	
	
	
	站前沟东岸
	
路面宽 1m，长 1km，范围自杨庄河至德州东高铁站
	
	

	
	
	
	
	
	杨庄
河至德州东高铁站
东侧
	

宽 1m，长 1km 范围自杨庄河至德州东高铁站
	
	

	
	
	
	
	现状
堤顶
	岔河
	范围为河道东侧自北外环
向北 2km
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	路修
复
	减河
	河道西侧自东外环向东北
2km
	
	

	
	
	
	




四支沟水环境综合治理与再生资源利用工程
	① 引水系统：采用倒虹吸管道采用 DN1200 钢筋混凝土管道，倒虹吸井采用钢筋混凝土结构。
② 垂直潜流湿地：建设垂直潜流湿地 40000m2，设计处净化能力 20000m3/d
③ 河道走廊湿地：垂直潜流湿地出水进入河道走廊湿地，河道走廊湿地水力路径以地表推流为主，本项目河道走廊湿地建设总面积约 30000m2。
④ 生态边坡：河道边坡近水区适宜水深种植挺水植物， 远水区种植野花组合等地被植物及灌木，设计面积42000m2。
⑤ 管理道路：沿湿地周边建设 1 条管理道路，共计
6984m2。
	

	
	
	
	桥梁工程
	本次工程涉及桥梁共计 4 座，其中四支沟拆除改建桥梁
1 座、站前沟新建桥梁 3 座。
	

	
	
	



临时工程
	施工临时设施及
生活区
	用于施工期员工办公生活及工具堆放，占地面积 45.0
亩；占用期 24 个月。
	

	
	
	
	临时堆放区
	用来堆放石料、水泥、砂等，占地面积 10.5 亩，占用期
24 个月。
	

	
	
	
	弃土堆放区
	用于弃土临时堆放，占地面积 191.9 亩，占用期 24 个月。
	

	
	
	
	
施工临时道路
	作为河道清淤疏浚、清障及岸坡整治、新建、改建建筑
物等工程主要材料及弃料运输的临时通行道路。占地面积为 211.5 亩，占用期 24 个月。
	

	
	
	
	施工导流及其他
	用于施工导流及其他用途，占地 68.8 亩，占用期 24 个
月。
	

	
	
	公用工程
（施工期）
	
用水
	1. 施工生产用水可从河道内取水，采用潜水泵抽取，满足施工需要；
2. 施工生活用水可从附近村庄取用
	

	
	
	
	用电
	靠近村庄的河段可从村庄就近接取 380/220V 低压电，
用电量不大时可采用柴油发电机组发电
	

	
	
	






环保工程
	





施工期
	

废气治理
	1、施工机械及车辆安装尾气净化和消烟除尘装置；
2、在施工场地周围建设围栏；
3、施工场地路面洒水降尘，临时堆土采取遮盖措施；
4、采用商品沥青集中铺设，现场不设沥青拌合站，运输过程中使用油布覆盖；
5、采用商品混凝土，现场不设置拌合系统。
	

	
	
	
	
	废水治理
	1、 施工区设置集水沟和沉淀池；
2、 施工生活区设置旱厕，定期委托环卫部门清运。
	

	
	
	
	
	


噪声治理
	1、在施工场界设置临时围护；
2、选用低噪声施工机械和工艺；
3、加强施工机械的维护保养，对振动大的机械设备使用减振机座或减振垫；
4、施工车辆的运行线路、运输时间尽量避开噪声敏感区域和时段，合理安排施工时间，禁止夜间施工，文明
施工。
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固废治理
	1. 建筑垃圾尽量回用，不能回用的由专业公司运往附近的城镇建筑垃圾填埋场进行无害化处置；
2. 施工生活垃圾经施工营地的垃圾箱收集，委托环卫部门定期清运；
3. 废土石方由政府协调解决综合利用；
	

	
	
	
	
	







生态
	1. 陆生生物：
①集约用地，尽量减小施工临时占压和对植被的破坏。
②临时占地应尽量保存和防护表层土，施工尽量避开农作物生长季节。
③尽可能缩小施工作业带宽度，在施工作业带以外，不准随意砍伐、破坏树木和植被，不准乱挖植被。
④施工后对临时用地进行恢复。
2. 水生生物：
①生活污水禁止排入河道；生产污水、垃圾及其它施工机械的废弃物禁止抛入水体；有害的施工材料堆放要远离水体。
②施工活动应尽量减少对河岸植被保护带的破坏，施工后，及时修复河岸植被保护带。
3. 水土流失：
施工前对筑堤段区域进行表土剥离及边坡生态连锁块护坡。
	

	
	
	
	
营运期
	本治理区工程为河道治理工程，工程运营期没有废气、废水、噪声、固体废弃物产生及排放；经治理后水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物
多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。
	

	
	五、工程设计
1、河道设计
1）四支沟河道设计
①河道平面布置
四支沟综合治理长度 6.2km，工程以河道清淤为主，河道设计中心线基本沿现状河道中心线布设，河道清淤疏浚时，以不侵占河道南岸的住宅和不破坏河道北岸的尚德三路为基本原则。
②河道纵断面设计
四支沟主河槽不进行深挖，仅在现状河底高程的基础上，平整河底。本次设计河底高程采用 15.3m，河底比降为 0。
③河道横断面设计
按照确定的设计河底高程和设计河底比降，采用梯形横断面型式，设计河底宽度取 7m，边坡 1:2.5，景观水水位为 18.50m。
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2） 站前沟河道设计
①河道平面布置
站前沟综合治理长度 3.9km，工程以河道清淤为主，河道设计中心线基本沿现状河道中心线布设，河道清淤疏浚时，以不破坏河道东岸的崇德十大道为基本原则。
②河道纵断面设计
站前沟主河槽不进行深挖，仅在现状河底高程的基础上，平整河底。本次设计河底高程采用 17.0m，河底比降为 0。
③河道横断面设计
河道采用复式断面形式，主河槽采用矩形横断面型式，设计河底宽度取15.0m，主河槽深 3m，景观水位 19.50m，两侧戗台宽度均为 7m，临河侧设置护栏，戗台设彩色沥青健康步道，河道边坡比 1：2.5，边坡采用草皮护坡。
3） 杨庄河河道设计
①河道平面布置
杨庄河综合治理长度 5km，对减河东大道至崇德五大道，崇德七大道至马赞庄村南段进行清淤疏浚，河道设计中心线基本沿现状河道中心线布设。
②河道纵断面设计
站前沟主河槽不进行深挖，仅在现状河底高程的基础上，平整河底。杨庄河西侧设计河底高程采用 15m，东侧设计河底高程 15m，河底比降为1/10000。
③河道横断面设计
按照确定的设计河底高程和设计河底比降，采用梯形横断面型式，设计河底宽度取 13~25m，边坡 1:3。
2、新建道路设计
在四支沟南岸建设一条生态健康步道，长度 6.2km，范围自入马赞河口处
~入减河口处；在站前沟西岸建设一条生态健康步道，长度 0.6km，范围自入杨庄河口处~牟庄村。路基宽度为 5m，路面宽度为 3m，设计道路内缘线距离河口按 3m 考虑，路线布置可根据现场实际情况灵活布设；自杨庄河至德州东高铁站，东侧新建生态健康步道 1km，路面宽度为 1m。修复现状堤顶路 4.0km，
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岔河堤顶路修复范围为河道东侧自北外环向北 2km，减河堤顶路修复范围为河道西侧自东外环向东北 2km。
生态健康步道沥青路面宽 3m，采用两层沥青混凝土+两层水稳结构，路面结构由上至下依次为：3cm 厚彩色细粒式沥青砼（AC-13）+沥青粘层油+5cm厚中粒式沥青砼（AC-20）+沥青透层油+18cm 厚 5%水泥稳定碎石+18cm 厚5%水泥稳定碎石。5%的水泥稳定碎石 7 天无侧限抗压强度应为 3～5Mpa。路缘石规格选用 100cm×25cm×15cm 花岗岩路缘石。为便于路面排水，以道中心线为中心向两侧路肩设置 2%纵坡。
3、四支沟水环境综合治理与再生资源循利用工程设计
（1） 引水系统设计。本工程确定采用倒虹吸管道采用DN1200 钢筋混凝土管道，倒虹吸井采用钢筋混凝土结构。
（2） 垂直潜流湿地设计。本工程建设垂直潜流湿地 40000m2，设计处净化能力 20000m3/d。
（3） 河道走廊湿地按表流湿地设计。垂直潜流湿地出水进入河道走廊湿地，河道走廊湿地水力路径以地表推流为主，本项目河道走廊湿地建设总面积约 30000m2。
（4） 生态边坡设计。河道边坡近水区适宜水深种植挺水植物，远水区种植野花组合等地被植物及灌木，设计面积 42000m2。
（5） 管理道路设计。沿湿地周边建设 1 条管理道路，共计 6984 m2。4、桥梁设计
根据工程布置，本次工程涉及桥梁共计 4 座，其中四支沟拆除改建桥梁 1
座、站前沟新建桥梁 3 座。
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总平面及现场布置
	工程布局： 
本次工程位于山东省德州市经济技术开发区管辖范围内，涉及四支沟综合治理、站前沟综合治理、杨庄河综合治理、长河公园与岔河连通工程、岔河减河堤顶路改造工程五部分，共清淤疏浚河道 15.1km，挡墙 3.9km，
绿化景观健康步道 7.8km，堤顶路改造 4km，水环境综合治理 1.4km，新建闸 2 座，新建泵站 1 座，新建涵洞 1 座，新建桥梁 3 座，拆除重建桥梁 1 座。具体工程建设内容为：
四支沟综合治理范围自入马赞河口～入减河口，治理长度为 6.2km。工程内容包括河道清淤疏浚 6.2km，南岸 10m 宽绿化景观健康步道 6.2km；拆除重建避雪店沟桥，西端入减河口处新建排涝泵站 1 座。四支沟水环境综合治理与再生水资源循环利用工程 1.4km，范围自尚德三路与崇德五大道交叉口~ 减河东大道。
站前沟综合治理范围自入杨庄河口～入减马横河口，治理长度为 3.9km。工程内容包括河道清淤疏浚 3.9km，挡墙工程 3.9km；西岸 10m 宽绿化景观健康步道 1.8km，范围自入杨庄河口～马颊河路；东岸新建生态健康步道 1km，范围自杨庄河至德州东高铁站；新开挖明渠 0.6km，范围为入减马横河口上游0.6km 段；北端入杨庄河口处新建闸 1 座，德州理工学院处新建排涝闸 1 座，
新建桥梁 3 座。
杨庄河综合治理范围为自减河东大道至崇德五大道，崇德七大道至马赞庄村南段，清淤疏浚长度为 5km。
长河公园与岔河连通工程位于长河公园与岔河连接处，工程内容是新建涵洞连通岔河与长河公园。
岔河、减河堤顶路改造工程包括堤顶路改造 4km，主要是对现状堤顶土路提升改造。 
施工总布置：
1、布置原则
（1）工程布置时充分考虑施工期洪水的影响，合理利用工程区附近的有利地形。
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（2） 遵循有利生产、方便生活、易于管理的原则，施工布置力求紧凑合理，交通运输畅通，占用耕地少，相互干扰小，符合环保要求。
（3） 充分利用当地可为工程服务的建筑、加工制造、修配及运输等企业。
（4） 结合当地及有关部门对工程施工的要求。
2、施工临时设施
（1） 砂石料加工系统
工程所用砂石料均采用外购解决，不再设置砂石料加工系统，因此施工期间只需设置成品料的堆放场即可。为了施工期间方便管理、便于调配，减少施工临时占地，节约工程投资，砂石料堆放区根据工程规模大小采用分段集中布设方式。
（2） 混凝土加工系统
本工程所需混凝土全部自工程附近的商品混凝土生产厂家购买，不再单独布设混凝土加工系统。
（3） 综合加工厂、机械修配厂
本工程施工期间主要施工机械包括：土石方工程施工机械、混凝土工程施工机械以及材料加工运输机械，大型施工机械和汽车的大、中修理均在当地修理厂进行，大型施工机械和汽车的小修、保养工作及部分车辆停放可在各工程自建的机械修配厂内进行。
本工程综合加工厂包括：混凝土预制厂、钢筋加工厂、木材加工厂等； 施工仓库包括：水泥仓库、油料库和其他零星材料库等。
为了施工期间方便管理、便于调配，减少施工临时占地，节约工程投资， 机械修配及综合加工系统根据工程规模大小采用集中布设方式。
（4） 生活区
施工临时生活区靠近综合加工厂、机械修配厂布置；或自工程区附近村镇租用民房。
2、土方挖填及拆除平衡
（1）土方及拆除工程概述
根据本工程设计，经开区支流水系连通综合治理工程共开挖土方
840889m3（自然方），回填土方 323811m3（实方），折 380941m3（自然方）；
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	以下无特别说明开挖方均为自然方。
（2） 土方平衡
由于本工程土石方挖填工程量较大，为节省工程投资，必须进行合理平衡与调配。平衡与调配的原则如下：
①工程自身开挖土方在满足填筑质量的前提下应首先满足自身填筑要求，充分利用自身开挖方。
②挖填平衡后，剩余土方应运至弃渣场内弃置，最终将剩余弃渣运至减河右大堤堤防加宽工程需土段。
③主体工程项目完成后的零星项目开挖剩余方就近弃置。
（3） 机械选型
根据土方挖填及拆除平衡调配方案和施工总体进度安排，综合考虑各种机械的性能特点，确定土方及拆除工程主要施工机械为 74kw 推土机、88kw 推土机、1m3 挖掘机、8t 自卸车、2.8kw 蛙式打夯机、74kw 拖拉机等。
（3） 堆放区
堆放区用于回填所需临时堆存土方就近临时堆放于开挖基坑周边，应预留一定的安全距离，防止临时堆存土方边坡失稳滑入基坑造成安全事故。
建筑物工程回填土料应尽量堆存于开挖基坑周边已征用的占地范围内， 超出部分再计列临时占地，本次建筑物工程临时堆土区占地按利用自身开挖土料回填的 50%计算，松方系数 1.20，堆高 3.0m，边坡 1:3。
（4） 弃渣场
根据现场查看，并经建设单位确认，本工程剩余弃渣运至减河右大堤堤防加宽工程需土段，综合运距 15km，弃渣区临时占地松方系数 1.20，堆高3.0m，边坡 1:3。
（5） 施工临时占地汇总表
表5 施工临时占地汇总一览表 

	
	
	序号
	项目名称
	占地面积（亩）
	占用期（月）
	

	
	
	1
	场内施工临时道路
	211.5
	24
	

	
	
	2
	弃土堆放区（6个）
	191.9
	24
	

	
	
	3
	临时堆放区（6个）
	10.5
	12
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	4
	施工临时设施及生
活区（6个）
	45.0
	24
	

	
	
	5
	施工导流及其他
	68.8
	24
	

	
	
	6
	合计
	527.7
	--
	

	
	3、占地复垦
工程临时用地主要包括弃土堆放区、临时堆放区及施工临时设施及生活区用地。 
（一）施工临时用地复垦 
施工道路、办公及生活区是施工单位项目部日常办公、居住生活的区域， 土地容易板结；拌合站、综合加工厂及砼预制厂和油库主要用来进行堆放砂石料、混凝土搅拌、砼预制件加工及存放，土地易受砂石料及混凝土废液等污染。其他施工临时用地复垦分两个阶段，第一阶段是主体工程完成后将生活垃圾和建筑垃圾清理外运（计入环境保护部分），并结合原有高程及坡向， 对多余土方摊平处理，同时恢复沟路渠等原有地貌，本阶段内容由主体工程施工企业完成，投资计列在主体工程、环境保护与水土保持投资中。恢复完毕后由当地政府组织验收；第二阶段是在第一阶段完成并交地的基础上进行的复垦，主要是结合邻近地块坡向、高程及种植习惯由土地所有者对土地自行精细整平并恢复原有田埂。 
（二）弃土区临时用地复垦 
弃土区临时用地复垦共分四个阶段，第一阶段是临时用地表层土（耕作层）的剥离、集中堆放、看护和表层土回填整平等，第二阶段是土方堆填工程，第三阶段是表层土回覆、平整处理工程，同时将生活垃圾和建筑垃圾清理外运，并结合原有高程及坡向，对多余土方摊平处理，同时恢复沟路渠等原有地貌，本阶段内容由主体工程施工企业完成，投资计列在主体工程、环境保护与水土保持投资中，恢复完毕后由当地政府组织验收；第四阶段是在第一、二、三阶段完成并交地的基础上进行的复垦，主要是结合邻近地块坡向、高程及种植习惯由土地所有者对土地自行精细整平并恢复原有田埂、灌
排设施。 

	施工
方案
	一、工程概况及对外交通条件
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德州经济技术开发区引调水工程主要包括四支沟综合治理、站前沟综合治理、杨庄河综合治理、长河公园岔河连通工程、岔河减河堤顶路改造工程五部分。
工程区位于德州经济技术开发区境内，京台高速公路、滨德高速公路、513 国道、324 省道自境内穿过，县乡公路四通八达，且辖区内的乡镇实现了村村通公路，可与工程区附近的主干道相连接，对外交通条件十分便利，因此工程施工所需施工设备、砂石料、生活物资和其他建筑材料，均可由以上交通道路运至工程区附近。
二、主要建筑材料供应
工程区主要位于经开区境内，工程所需钢筋、水泥、柴油、汽油、木材及其他建筑材料均可自工程区附近的乡镇或城区正规厂家购买，无论产量还是质量均能满足本工程施工期间设计指标的需求；混凝土可自距施工现场较近的正规商品混凝土生产厂家购买；工程所需的块石、混凝土骨料等均自料场购买。
三、施工供电及供水
1、施工供电
经开区城市与农村的电网电已全部覆盖，用电相当方便，因此本工程施工生产和生活用电均使用网电，并尽可能与永久供电相结合，部分远离电源点的工程可考虑采用自发电供应。
施工用电主要采用电网电与自发电相结合的供电方式。工程沿线施工供电可自工程区附近的10kv供电线路引接，通过临时配备的变配电设施变电后， 经临时低压线路向各用电点供电，并配备柴油发电机组作为施工期备用电源； 沿线无法直接利用网电的施工场区可利用柴油发电机组作为施工期电源。
2、施工供水
工程沿线施工用水可根据各单项工程实际情况分别考虑施工用水方式， 离地表水源地较近且施工期内水源充足的可利用水泵抽水解决，离地表水源地较远且施工期内水源不能满足施工要求的可自工程区附近的村镇接运自来水解决；生活用水自工程区沿线附近的乡镇或村庄接运自来水解决。
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四、施工导流
1、施工导流
根据工程总体布置，健康步道工程满足干地施工的技术要求，不再采取导流措施；河道清淤工程可利用河道低水位时段择机施工或结合河道护坡工程采取的导流措施同步实施，不再采取导流措施；河道护砌、泵站、闸、桥梁等工程受周边水环境影响较大，需结合工程设计内容采取相应的导流措施。
2、施工排水
（1） 初期排水
施工围堰填筑完毕后，建筑物基坑内的明水、堰体与基础渗水及可能出现的降水等初期排水可通过离心泵抽排至基坑外的下游河道内；局部的积水可以使用潜水泵抽排至基坑外的下游河道内。
（2） 经常性排水
河道护砌、建筑物施工期间埋深较浅且对主体工程施工有影响的地下水、基础在设计水头压力下的渗水及可能出现的降水，采用管井等降水方式。降排水期间应加强对开挖基坑、周围构筑物、围堰等沉降变形的观测，发现问题应及时上报并组织有关单位编制专项处理方案。
五、主体工程施工工艺
1、土石方工程
根据各类土石方机械性能，结合本工程施工现场的道路状况和施工强度， 确定土方挖运以挖掘机结合推土机或挖掘机配自卸车施工方式为主，开挖土方满足设计回填要求的土料先用于工程回填，剩余土方外运处理。其中四支沟、站前沟、杨庄河弃土外运至减河右堤堤防加宽工程需土区，综合运距15km。杨家河弃土弃置河道两岸管理范围内，综合运距 1km。所需土料主要以工程开挖土方为主；土方回填以拖拉机辅以蛙夯机施工为主；砌石及混凝土拆除以机械结合人工施工方式为主，采用挖掘机配自卸车外运处理。
2、基础处理工程
混凝土灌注桩工程主要集中在桥梁下部基础部分。根据各种钻孔机械的性能特点，选用回旋钻钻孔。钻孔过程中采用泥浆固壁，钢筋笼分段制作，
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利用钻机起重系统或卷扬机起吊下入孔内；导管浇筑水下混凝土，露出地面部分混凝土采用钢模成型。为了保证灌注桩地上地下部分的连接质量，应将灌注桩桩头薄弱部分按规范要求清除。
灌注桩主要施工工艺流程为：场地平整→构筑钻机平台和桩位放样→埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→下钢筋笼→安装导管溜槽等→浇筑混凝土
→拔除护筒→养护。
混凝土灌注桩工程施工应严格遵守现行有关规范。
3、砌石工程
①石料的选用
砌石体的石料均自选定料场外购，应选用材质坚实，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合国家施工规范要求。
②砂浆拌制
砌石胶结材料选用水泥砂浆，水泥砂浆采用灰浆搅拌机拌制。制备的水泥砂浆配合比应准确，拌和均匀，不应产生泌水和离析现象，超过初凝时间的熟料应废弃，不得重拌使用。拌制好的砂浆采用机动翻斗车运输至工作面。
③浆砌石体砌筑
A. 进场后的石料，经人工选修后采用胶轮车运输至工作面，搬运就位。砌筑前，应在砌体外将石料表面的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌体表面
湿润。边坡护砌前，应先对坡面进行修整，将坡面修整平顺，并把坡面部位的填料压实。
B. 浆砌石施工采用座浆法分层砌筑。砌筑应先在基础面上铺一层砂浆， 然后安放石块，同一层面应砌平整，相邻砌石块高差宜小于 2～3cm；石
块自身必须安置稳定，大面朝下，适当摇动或敲击使其平稳。
C. 严禁石块直接接触，座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实，铺浆应均匀， 竖缝填塞砂浆后应插捣至表面泛浆为止。
D. 砌筑时，石块上下应相互错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞，注意摆放石块位置，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等
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现象；同一砌筑层内相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝；上下相邻砌筑的石块也应错缝搭接，避免竖向通缝，必要时可每隔一定距离，立置丁石。
A. 勾缝，勾缝应在砌筑施工 24h 以后进行，先将缝内深度不小于 2 倍缝宽的砂浆刮去，用水将缝内冲洗干净，再用标号较高的砂浆进行填缝。
④养护及其他
砌体外露面应在砌筑后及时养护，经常保持外露面的湿润，并作好防暑、防冻、防雨、防冲工作。工程完工后，砌体未达到设计强度时不得回填。
砌石工程施工应严格执行现行的施工技术规范、砌体工程施工质量验收规范等。
4、混凝土工程
工程所需混凝土全部自工程附近的商品混凝土生产厂家购买，不再单独布设拌和系统，根据各项工程需要另配备 0.4m3 移动式混凝土搅拌机备用。
各项工程的混凝土水平运输可结合商品混凝土运输车直接运输，商品混凝土运输车无法直接运至施工点的，采用机动翻斗车倒运，垂直运输采用泵送，并辅助起重机吊运。混凝土可采用泵送直接入仓，泵送无法直接入仓可结合泻槽或辅助起重机吊混凝土吊罐入仓，人工平仓，插入式振捣器振实。工程预制件可按施工图要求采购或自备，采用就地预制、养护、吊车吊
装就位。
混凝土工程工作内容包括：模板架设、钢筋制作安装及混凝土的浇筑和养护。模板要具有足够的强度、刚度及稳定性，表面光洁平整，接缝严密， 模板安装按设计图纸测量放样。工程所用的钢筋应符合设计要求，钢筋安装时，应严格控制保护层厚度，使用时应进行防腐除锈处理。混凝土所用的水泥掺合料、外加剂符合现行国家标准，骨料粒径、纯度满足设计要求，配合比应通过计算和试验确定，坍落度根据建筑物的部位、钢筋含量、运输、浇筑方法和气候条件决定。混凝土浇筑前应详细进行仓内检查，模板、钢筋、预埋件、永久缝及浇筑准备工作等，并做好记录，验收合格后方可浇筑，浇筑混凝土应连续进行。浇筑完毕后，应及时覆盖以防日晒，面层凝固后，立
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