江苏省燃气行业从业人员一一燃气用户检修工（考试习题集）
一、单选题
1. [bookmark: bookmark0]固体物质燃绕引发的火灾属于（）。
A. [bookmark: bookmark1]B类火灾
B. [bookmark: bookmark2]C类大灾
C. [bookmark: bookmark3]D类火灾
D. [bookmark: bookmark4]A类火灾
2. [bookmark: bookmark5]天然气的主要成分是（）。
A. [bookmark: bookmark6]氧气
B. [bookmark: bookmark7]氢气
C. [bookmark: bookmark8]甲烷
D. [bookmark: bookmark9]甲醛
3. [bookmark: bookmark10]气体燃烧引发的火灾属于（）
A. [bookmark: bookmark11]A类火灾
B. [bookmark: bookmark12]C类火灾
C. [bookmark: bookmark13]D类火灾
D. [bookmark: bookmark14]B类火灾
4. [bookmark: bookmark15]天然气常压下零下（）度可转化为液态。
A. [bookmark: bookmark16]130
B. [bookmark: bookmark17]150
C. [bookmark: bookmark18]162
D. [bookmark: bookmark19]180
5. [bookmark: bookmark20]热量通过直接接触的物体，从温度较高部位传递到温度较低部位过程的热传播 方式是（）
A. [bookmark: bookmark21]热辐射
B. [bookmark: bookmark22]热对流
C. [bookmark: bookmark23]热传导
D热照射
6. [bookmark: bookmark24]液化石油气在由液态变为气态时体积增大（）倍。
A. [bookmark: bookmark25]100
B. [bookmark: bookmark26]125
C. [bookmark: bookmark27]200
D. [bookmark: bookmark28]250
7. [bookmark: bookmark29]燃气是有粘滞性的，这种特性用（）来表示。
A. [bookmark: bookmark30]沸点
B. [bookmark: bookmark31]饱和蒸汽压
C. [bookmark: bookmark32]露点
D. [bookmark: bookmark33]粘度
8. [bookmark: bookmark34]HCN为无色剧毒气体，由毛织品丝绸纸张等在火灾中产生.当人吸人农度为（） 毫克升的该气体时将立即死亡。
A. [bookmark: bookmark35]0.5
B. [bookmark: bookmark36]0.4
C. [bookmark: bookmark37]0.3
D. [bookmark: bookmark38]0.2
9. [bookmark: bookmark39]燃气与空气的混合物开始进行燃绕反应的最低温度称为（）。
A. [bookmark: bookmark40]着火温度
B. [bookmark: bookmark41]爆炸极限
[bookmark: bookmark42]。.自燃点
D. [bookmark: bookmark43]露点
10. [bookmark: bookmark44]将可燃物与引火源或空气隔离开来，那么燃烧反应就会自动中止的灭火方法
是（）
A. [bookmark: bookmark45]化学灭火法
B. [bookmark: bookmark46]窒息灭火法
C. [bookmark: bookmark47]隔离灭火法
。.冷却灭火法
11. [bookmark: bookmark48]液化石油气钢瓶中残液的主要成分是（）
A. [bookmark: bookmark49]二氧化碳
B. [bookmark: bookmark50]氧气
C. [bookmark: bookmark51]戊烷及戊烷以上碳氢化合物
D. [bookmark: bookmark52]一氧化碳
12. [bookmark: bookmark53]火灾向上方蔓延，如同烟图效应蔓廷的火灾蔓延特征是（）。
A. [bookmark: bookmark54]水平蔓廷
B. [bookmark: bookmark55]垂直蔓延
C. [bookmark: bookmark56]混合蔓延
D. [bookmark: bookmark57]交叉蔓延
13. [bookmark: bookmark58]在井站设备中，用来去除天然气的液体和固体杂质的主要设备是（）。
A水套炉
B. [bookmark: bookmark59]流量计
C. [bookmark: bookmark60]分离器
D. [bookmark: bookmark61]放散管
14. [bookmark: bookmark62]形成化学爆炸的三个必不可少的条件是:可爆炸、氧（氧化物）、（），缺少其 中任何一个条件都不可能形成爆炸。
A. [bookmark: bookmark63]点火源
B. [bookmark: bookmark64]激励源
C. [bookmark: bookmark65]可爆炸
D. [bookmark: bookmark66]氧
15. [bookmark: bookmark67]液化石油气的质量指标中.铜片腐蚀等级不大于（）级。
A. [bookmark: bookmark68]1
B. [bookmark: bookmark69]2
C. [bookmark: bookmark70]3
D. [bookmark: bookmark71]4
16. [bookmark: bookmark72]把城市燃气管道分为高压管中压管和低压管，是根据（）来分类的。
A. [bookmark: bookmark73]压力
B. [bookmark: bookmark74]用途
C. [bookmark: bookmark75]敷设方式
D. [bookmark: bookmark76]管道材质
17. [bookmark: bookmark77]可燃物质在没有空气或空气中的含氧量低于（）的条件下是不能燃烧的。
A. [bookmark: bookmark78]10%
B. [bookmark: bookmark79]14%
C. [bookmark: bookmark80]20%
D. [bookmark: bookmark81]30%
18. [bookmark: bookmark82]对特种作业人员，主管部门至少（）年组织一次培训。
A. [bookmark: bookmark83]1
B. [bookmark: bookmark84]2
C. [bookmark: bookmark85]3
D. [bookmark: bookmark86]4
19. [bookmark: bookmark87]压力表每半年至少检验（）次。
A. [bookmark: bookmark88]1
B. [bookmark: bookmark89]2
[bookmark: bookmark90]C3
D. [bookmark: bookmark91]4
20. [bookmark: bookmark92]压力容器安全状况等级为（）级及以下的储存燃气的压力容器.应予以报废更
新。
A. [bookmark: bookmark93]1
B. [bookmark: bookmark94]2
C. [bookmark: bookmark95]3
D. [bookmark: bookmark96]4 21 .防静电设施定期检查测量周期为（）年进行一次。
A. [bookmark: bookmark97]半
B. [bookmark: bookmark98]1
C. [bookmark: bookmark99]2
D. [bookmark: bookmark100]3
22. [bookmark: bookmark101]生产装置上的安全阀放空管，必须将其导出管置于室外，并高出建筑物（） 米以上.但应低于界区避雷装置的保护线。
A. [bookmark: bookmark102]1
B. [bookmark: bookmark103]2
C. [bookmark: bookmark104]3
D. [bookmark: bookmark105]4
23. [bookmark: bookmark106]储罐必须做防雷接地，接地点沿储罐周长的间距不应大于（）米，且接地点
不应少于2处
A. [bookmark: bookmark107]10
B. [bookmark: bookmark108]20
C 30
D.40
24. [bookmark: bookmark109]储罐防雷接地装置的冲击接地电阻不宜大于（）
A. [bookmark: bookmark110]5
B. [bookmark: bookmark111]10
C. [bookmark: bookmark112]20
D. [bookmark: bookmark113]40
25. [bookmark: bookmark114]灶具软管使用期不超过（）年。
A. [bookmark: bookmark115]1
B. [bookmark: bookmark116]2
C. [bookmark: bookmark117]3
D. [bookmark: bookmark118]4
26. [bookmark: bookmark119]天然气的爆炸下限是（）％。
A. [bookmark: bookmark120]2
B. [bookmark: bookmark121]3
C. [bookmark: bookmark122]4
D. [bookmark: bookmark123]5
27. [bookmark: bookmark124]塑料管的品种很多，用于燃气的塑料管目前最主要采用（）。
A. [bookmark: bookmark125]氯乙烯管
B. [bookmark: bookmark126]聚乙烯管
C. [bookmark: bookmark127]聚丙烯管
D. [bookmark: bookmark128]聚甲醛管
28. [bookmark: bookmark129]用于阻止介质倒流的阀门是（）。
A. [bookmark: bookmark130]止回阀
B. [bookmark: bookmark131]分流阀
C. [bookmark: bookmark132]放空阀
D. [bookmark: bookmark133]截断阀
29. [bookmark: bookmark134]主要用于调节管路中介质的压力和流量的阀门是（）。
A. [bookmark: bookmark135]调节阀
B. [bookmark: bookmark136]分流阀
C. [bookmark: bookmark137]放空阀
D. [bookmark: bookmark138]截断阀
30. [bookmark: bookmark139]用于改变管路中介质流动的方向，起分配分流或混合介质的阀门是（）。
A. [bookmark: bookmark140]清管阀
B. [bookmark: bookmark141]分流阀
C. [bookmark: bookmark142]放空阀
D. [bookmark: bookmark143]排污阀
40. [bookmark: bookmark144]安装胶管管卡时应留意突出位置应放在阀门下部，不能阻碍客户开关阀门， 并需要（）。
A. [bookmark: bookmark145]与胶管项部平齐
B. [bookmark: bookmark146]离开胶管项部2-3mm
C离开胶管项部4-5mm
D.覆盖胶管项部
41. [bookmark: bookmark147]用户档案应为（）档，并留存。
A. [bookmark: bookmark148]—户
B二户
°.三户
D.四户
33. [bookmark: bookmark149]热水器热效率不低于（）。
A. [bookmark: bookmark150]55%
B. [bookmark: bookmark151]50%
C. [bookmark: bookmark152]84%
D. [bookmark: bookmark153]90%
34. [bookmark: bookmark154]扑救燃气火灾时.使用（）灭火器最有效
A. [bookmark: bookmark155]二氧化碳
B. [bookmark: bookmark156]水
C. [bookmark: bookmark157]干粉
D. [bookmark: bookmark158]泡沫
35. [bookmark: bookmark159]定期安全检查频率居民用户每（）检查不得少于1次。
A. [bookmark: bookmark160]1年
B. [bookmark: bookmark161]2年
C. [bookmark: bookmark162]3年
D. [bookmark: bookmark163]4年
36. [bookmark: bookmark164]家用燃气灶具总额定热流量精度应（）。
A. [bookmark: bookmark165]<+10%
B. [bookmark: bookmark166]>+10%
C. [bookmark: bookmark167]<+15%
D. [bookmark: bookmark168]>+15%
37. [bookmark: bookmark169]连续10次点火，着火次数不小于（）次且不允许连续两次不着火。
A. [bookmark: bookmark170]6次
B. [bookmark: bookmark171]7次
C. [bookmark: bookmark172]8次
D. [bookmark: bookmark173]9次
38. [bookmark: bookmark174]某一灶具型号为Jz -R2,"R'表示（）
A. [bookmark: bookmark175]人工煤气
B. [bookmark: bookmark176]天然气
C. [bookmark: bookmark177]液化石油气
D. [bookmark: bookmark178]沼气
39. [bookmark: bookmark179]在人工燃气天然气液化石油气和人工沼气这四种可燃气体中（）的爆炸极限 范围最大。
A. [bookmark: bookmark180]人工燃气
B. [bookmark: bookmark181]天然气
C. [bookmark: bookmark182]液化石油气
D. [bookmark: bookmark183]人工沼气
40. [bookmark: bookmark184]灶具检验时.如果有（）的火孔离焰应视为脱火。
A. [bookmark: bookmark185]23
B. [bookmark: bookmark186]112
C. [bookmark: bookmark187]1/3
D. [bookmark: bookmark188]1/4
41. [bookmark: bookmark189]当点燃热水器燃烧器一个火孔后，火焰应在（）秒内传遍所有火孔且无爆 燃。
A. [bookmark: bookmark190]10
B. [bookmark: bookmark191]5
C. [bookmark: bookmark192]4
D. [bookmark: bookmark193]2
42. [bookmark: bookmark194]人工燃气的热值为(()
A. [bookmark: bookmark195]33-46mj/m3
B. [bookmark: bookmark196]88-120mj/m3
C. [bookmark: bookmark197]17-32mj/m3
D. [bookmark: bookmark198]5-35mj/m3
43. [bookmark: bookmark199]测试系统动压时，通常是()。
A. [bookmark: bookmark200]将热水器调至小火试
B. [bookmark: bookmark201]将灶具调至最小火测试
C. [bookmark: bookmark202]将灶具和热水器调至最大火测试
D将灶具和技水器调至最小大测试
44. [bookmark: bookmark203]浓度单位PPM"含义是(C )。
A. [bookmark: bookmark204]百分比
B. [bookmark: bookmark205]千分比
C. [bookmark: bookmark206]百万分比
D. [bookmark: bookmark207]微量含量
45. [bookmark: bookmark208]台灶热效率不低于()。
D. [bookmark: bookmark209]90%
A. [bookmark: bookmark210]55%
B. [bookmark: bookmark211]50%
C. [bookmark: bookmark212]84%
46. [bookmark: bookmark213]以天然气为介质且最大流量Q_小于10m'h的皮膜式燃气表的使用年限是
()。
A. [bookmark: bookmark214]3年
B. [bookmark: bookmark215]6年
C. [bookmark: bookmark216]8年
D. [bookmark: bookmark217]10 年
47. [bookmark: bookmark218]热水器产率不低于额定产率的（）。
A 60%
B. [bookmark: bookmark219]70%
C. [bookmark: bookmark220]80%
D. [bookmark: bookmark221]90%
48. [bookmark: bookmark222]一般情况下，如进人客户房间内进行维修工作时，首要的安全工作是（）
A. [bookmark: bookmark223]气密测试
B. [bookmark: bookmark224]检查燃气用具
C. [bookmark: bookmark225]打开门窗使空气流通
D. [bookmark: bookmark226]切断水电及燃气供应
49. [bookmark: bookmark227]热水器与电插座的安全距离不应小于（）cm。
A. [bookmark: bookmark228]5
B. [bookmark: bookmark229]10
C. [bookmark: bookmark230]15
D. [bookmark: bookmark231]20
50. [bookmark: bookmark232]燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成
的地面（）cm,下端应与楼板底齐平。
A. [bookmark: bookmark233]3
B. [bookmark: bookmark234]4
C. [bookmark: bookmark235]5
D. [bookmark: bookmark236]6
51. [bookmark: bookmark237]燃气热水器与明装的绝缘电线或电缆的水平净距是（）cm。
A. [bookmark: bookmark238]15
B. [bookmark: bookmark239]20
C. [bookmark: bookmark240]25
D. [bookmark: bookmark241]30
52. [bookmark: bookmark242]室内燃气管道与电气设备相邻管道，设备与电源插座，电源开关的最小净距
是（）cm.
A. [bookmark: bookmark243]15
B. [bookmark: bookmark244]20
C. [bookmark: bookmark245]25
D. [bookmark: bookmark246]30
53. [bookmark: bookmark247]明装的绝缘电线与燃气道平行敷设的净距是（）。
A. [bookmark: bookmark248]10cm
B. [bookmark: bookmark249]15cm
C. [bookmark: bookmark250]20cm
D. [bookmark: bookmark251]25cm
54. [bookmark: bookmark252]灶前管与燃具水平净距应大于（）。
A. [bookmark: bookmark253]10cm
B. [bookmark: bookmark254]15cm
C. [bookmark: bookmark255]20cm
D. [bookmark: bookmark256]25 cm
55. [bookmark: bookmark257] 镀锌管未使用管码固定，主要潜在风险（）。
A. [bookmark: bookmark258]容易锈蚀
B. [bookmark: bookmark259]容易拆卸
C. [bookmark: bookmark260]容易松动，引致漏气
D. [bookmark: bookmark261]容易松动，引致锈蚀
56. [bookmark: bookmark262]包缠防蚀布于管道表面时，须螺旋形单向包缠，并确保有（）以上重叠，
A. [bookmark: bookmark263]55%
B. [bookmark: bookmark264]60%
C. [bookmark: bookmark265]65%
D. [bookmark: bookmark266]70%
57. [bookmark: bookmark267]当中压以上燃气管道系统进行强度试验时，应在达到试验压力的50%，停止不少于（）。
A. [bookmark: bookmark268]10min
B. [bookmark: bookmark269]15min
C. [bookmark: bookmark270]20min
D. [bookmark: bookmark271]25min
58. [bookmark: bookmark272]丝扣连接的填料为（）胶带。
A. [bookmark: bookmark273]铅油
B. [bookmark: bookmark274]铅油麻
C. [bookmark: bookmark275]聚四氟乙烯
D. [bookmark: bookmark276]麻根
59. [bookmark: bookmark277]低压管道系统试验压力应为设计压力且不得低于（）。
A. [bookmark: bookmark278]5kPa
B. [bookmark: bookmark279]10kPa
C. [bookmark: bookmark280]15kPa
D. [bookmark: bookmark281]20kPa
60. [bookmark: bookmark282]电插座电源开关与燃气管道平行敷设的净距是（）。
A. [bookmark: bookmark283]10cm
B. [bookmark: bookmark284]15cm
C. [bookmark: bookmark285]20cm
D. [bookmark: bookmark286]25cm
61. [bookmark: bookmark287]阀门的种类有很多.其中主要用于截断或接通管路中介质的是（）。
入.止回阀
B. [bookmark: bookmark288]排污阀
C. [bookmark: bookmark289]调节阀
D. [bookmark: bookmark290]截断阀
62做完饭后要及时关新闭（）供气阀门。
A. [bookmark: bookmark291]灶具
B. [bookmark: bookmark292]灶前
C. [bookmark: bookmark293]灶台
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