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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金华驰美科技有限公司年产 2100 万个化妆品盖技改项目

	项目代码
	2306-330702-07-02-824442

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路 333 号立春智能仪 表科创园

	地理坐标
	（119 度  32  分 23.002  秒， 29 度 6 分 49.076 秒）

	
国民经济
行业类别
	
C2929 塑料零件及 其他塑料制品制造
	
建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29—塑料制品业292，其他  （年用非溶剂型低VOCs含  量涂料10吨以下的除外)

	
建设性质
	[image: ] 新建（迁建） [image: ]改建
[image: ]扩建
[image: ]技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ] 首次申报项目
[image: ]不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
[image: ]重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案）部门（选填）
	婺城区经济商务局
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	2306-330702-07-02-824442

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	3 个月

	是否开工建设
	[image: ] 否
[image: ]是：            
	用地（用海） 面积（m2）
	1000（建筑面积）

	





	
	专项评价
的类别
	设置原则
	本项目对照情 况
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专项评价设置情况
	
	
	
	
	

	
	
	
大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯 并[a]芘、氰化物、氯气但厂界外 500 米范 围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目不涉及， 不需设置
	

	
	
	
地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送 污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水 集中处理厂
	本项目废水纳 管排放，不直 排，不需设置
	

	
	
	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过 临界量的建设项目
	本项目 Q＜1， 不需设置
	

	
	
	
生态
	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物 的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通 道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及， 不需设置
	

	
	
	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及，
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	不需设置
	

	
	
	
	
	
	
	

	规划情况
	《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街区（ZX-05、 ZX- 12-01）控制性详细规划修改》

	

规划环境影响评价 情况
	规划环境影响评价文件名称：《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉 单元01街区（ZX-05 、 ZX- 12-01）控制性详细规划修改环境影响报 告书》；
审查机关：金华市生态环境局；
审查文件文号：金环函2018[100]号。
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规划及规划环境影 响评价符合性分析
	《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元 01  街区（ZX-05、 ZX-12-01）控制性详细规划修改》符合性分析
产业定位：拟将规划区建设成为以五金工具、汽车配件、机械、 家电、医药、纺织等为主导产品的综合性工业园区。同时根据区域 经济和产业发展变化的趋势， 为园区长远发展可能的变化预留足够 的空间。本项目从事塑料制品的生产， 项目建设有利于区域经济和 产业发展。规划范围内共有8个街区， 其中临江单元划分为7个控制 街区，街区编码为ZX-05-01至ZX-05-07；郭蓉单元ZX- 12-01街区。 本项目符合《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元01街区(ZX-05、 ZX- 12-01)控制性详细规划修改》内容及要求。
《 金华市婺城新城 区 临江单元 、郭蓉单元01 街 区（ZX-05 、 ZX-12-01）控制性详细规划修改环境影响报告书》符合性分析
（一）规划环评结论符合性分析
资源承载力符合性：本项目建设利用厂区现有土地， 能源主要 是电能、天然气，项目产生的工艺废气经治理后能够达标排放， 废 水纳管可行，项目建设不会突破区域资源环境承载力。
6张清单符合性分析：对照规划中生态空间清单，本项目建设 符合其管控要求；对照清单2和清单4，针对本项目所在地块及本项 目建设，未提出相应的整改要求及调整建议；对照清单3，该区域 污染物排放总量管控尚有余量；对照清单5，本项目属于二类工业， 不属于清单5中禁止准入的三类工业项目及不符合相关产业政策的 项目；对照清单6 ，本项目确定的标准与规划环评中确定的环境质 量标准及污染物排放标准一致，项目建设符合行业准入标准。
（二） 规划环评审查意见符合性分析
表1- 1  评审查意见符合性分析一览表
	序号
	审查意见
	符合性分析

	
1
	进一步加强与城市总体规划和土地  利用规划等相关规划的衔接和协调， 使本规划的实施和建设符合区域发  展的要求。
	本项目建设符合城市总体 规划和土地利用规划等相 关规划。

	2
	进一步优化规划用地布局，工业区块 与居住区块、学校用地设置合理的空
	本项目离居住区块、学校较 远。







2
	
	
	间分隔和隔离带，确保各项目产污车 间或作业场所与周边敏感区边界之  间满足防护距离要求。
	

	

3
	进一步加强基础设施的配套建设。加 快婺城新城区污水处理厂二期建设  和区域污水管网敷设，确保区域项目 废水纳管集中处理。
	本项目所在区域属于金华  市婺城新城区污水处理厂  的服务范围，项目废水经厂 内预处理后可纳入污水厂  集中处理。

	


4
	严格落实各项污染防治措施。规划区 应严格实施清污分流、雨污分流，废 水须经处理达标后排放。建立完善的 废气处理设施， 保证废气达标排放。 积极推行废物减量化，区域内危险固 废安全处置率需达 100%。
	本项目严格落实各项污染  防治措施。厂区内严格实施 清污分流、雨污分流，废水 纳管后进入金华市婺城新  城区污水处理厂处理。废气 经废气处理设施处理后排  放。危险废物拟全部委托有 资质单位代为处置。

	
5
	加强区域污染物排放总量控制。结合 规划区内环境承载能力， 严格控制重 点污染物排放总量。
	本项目建设可以满足区域 污染物排放总量控制要求。

	
6
	加强环境风险防范。规划区应建立和 建设事故环境风险管控和应急救援 管理系统，杜绝和降低环境风险。
	本项目建成后应加强环境 风险防范， 并建立事故环境 风险管控和应急救援管理 系统， 降低环境风险。

	
7
	严格执行区域内建设项目环境准入 制度,按照生态空间清单和环境准入 条件清单要求对入区企业严格把关。
	本项目建设位于生态空间 清单中的工业用地内，未列 入环境准入条件清单中的 禁止准入和限制准入行业。

	
8
	建立环境质量的跟踪监测与评价系 统， 维护区域的环境功能区质量；按 规范要求及时进行环境影响跟踪评 价。
	项目建成后应维护区域的 环境功能区质量，按规范要 求及时进行环境影响跟踪 评价。


综上分析可知， 本项目建设符合《金华市婺城新城区临江单元、 郭蓉单元01街区(ZX-05 、 ZX- 12-01)  控制性详细规划环境影响报 告书》中相关要求及审查意见要求。
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其他符合性分析
	根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）：建 设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生 态环境准入清单管控的要求； 排放污染物应当符合国家、省规定的 污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当 符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。具体分析如下：
1、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入 清单管控符合性分析：
（1）生态保护红线符合性分析
项目位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路333号立春 智能仪表科创园， 用地性质为工业用地。根据《自然资源部办公厅 关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用 地用海依据的函》（自然资办函[2022]2080号， 2022年9月30日），金




3
	华市国土空间总体规划核心内容—— “三区三线”划定成果获自然 资源部批准并正式启用。根据金华市“三区三线”划定成果， 本项 目不涉及永久基本农田、生态保护红线， 不属于“三区三线”划定 的限制区域。满足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线符合性分析
项目所在区域的环境质量底线为： 环境空气质量目标为《环境  空气质量标准》（GB3095-2012）二级， 水环境质量目标为《地表水  环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 工业用地土壤环境质量  目标为《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）相应标准。本项目对产生的废水、废气、噪声经  治理之后能做到达标排放， 固废可做到无害化处理。采取本环评提  出的相关防治措施后， 本项目排放的污染物不会对区域环境质量底  线造成冲击。
（3）资源利用上线符合性分析
本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管 理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理 等多方面采取合理可行的防治措施， 以“节能、降耗、减污”为目 标， 有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资 源利用上线。
（4）生态环境准入清单管控符合性
①“三线一单”生态环境分区管控方案内容
项目位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路333号立春 智能仪表科创园，根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方 案》，项目位于金华市婺城新区工业重点管控区（ZH33070220008）， 属于重点管控单元。
②符合性分析
表1-2   “三线一单”生态环境分区管控单元生态环境准入清单表
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局引导
	根据产业集聚区块的功能定
位，建立分区差别化的产业准 入条件。严格控制重要水系源 头地区和重要生态功能区三类 工业项目准入。优化完善区域 产业布局， 合理规划布局三类 工业项目， 鼓励对三类工业项 目进行淘汰和提升改造。合理 规划居住区与工业功能区，在 居住区和工业区、工业企业之 间设置防护绿地、生活绿地等 
	


本项目为塑料制品制造 （除属于三类工业项目 外的）， 为环境风险不 高、污染物排放量不大 的二类工业项目。所在 地为工业功能区。
	





符合
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	隔离带。
	
	

	污染物排放
	严格实施污染物总量控制制
度，根据区域环境质量改善目 标，削减污染物排放总量。新 建二类、三类工业项目污染物 排放水平要达到同行业国内先
	本项目污染物排放将实 施总量控制。废气经处 理后排放，可达到同行 业国内先进水平。项目 污水经处理后纳管排
	

符合
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	管 控
	进水平。加快落实污水处理厂 建设及提升改造项目，推进工 业园区(工业企业)“污水零直排 区”建设， 所有企业实现雨污 分流。加强土壤和地下水污染 防治与修复。
	放，污水零直排。
	

	环境风险防控
	定期评估沿江河湖库工业企
业、工业集聚区环境和健康风 险。强化工业集聚区企业环境 风险防范设施设备建设和正常 运行监管， 加强重点环境风险 管控企业应急预案制定， 建立 常态化的企业隐患排查整治监 管机制，加强风险防控体系建 设。
	


将按相关要求，配合当 地政府做好相关风险管 控措施。
	



符合

	资源开发效率要求
	
推进工业集聚区生态化改造，
强化企业清洁生产改造， 推进  节水型企业、节水型工业园区  建设， 落实煤炭消费减量替代  要求，提高资源能源利用效率。
	

本项目采用电加热， 生 产中使用少量的水， 总 体消耗量不大。
	


符合


根据以上对照分析，本项目建设可以满足 “三线一单”管控 要求。
2 、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析：
项目产生的污染物经有效治理后， 能够做到达标排放。根据工 程分析及环境影响分析， 项目废水纳管排放， 废气、废水、噪声经 处理后均能达标排放， 各种固体废物得到妥善处置后， 对环境的影 响较小，环境功能可维持现状。
3 、重点污染物排放总量控制要求符合性分析：
根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管 理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）等相关规定， 本项目 完成后， 公司纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、VOCs，根 据各类总量控制相关文件精神及当地生态环境部门要求， VOCs需 按1:1进行区域削减替代。在完成削减替代后，项目的建设可以满 足总量控制要求。


4 、国土空间规划符合性分析：
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	本项目位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业区彩虹路333号立 春智能仪表科创园，属于工业用地， 选址符合金华市总体规划和地 块土地利用规划。
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	5 、国家和省产业政策符合性分析：
根据根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发 展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定》， 本项目产品、工艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。本项目 不属于《市场准入负面清单（2022年版）》《<长江经济带发展负面 清单指南（试行，2022年版） >浙江省实施细则》中禁止建设的项 目。本项目已经取得婺城区经济商务局出具的项目备案（赋码） 信 息表。本项目建设符合国家及省、市的相关产业政策要求。
6 、本项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合 性分析如下
表1-3  《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》对比分析
	序号
	内容
	本项目情况
	符合 性

	




1
	禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值 不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘 剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业 结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒 有害原料（产品）替代品目录》，依法 依规淘汰涉 VOCs 排放工艺和装备，  加大引导退出限制类工艺和装备力 度，从源头减少涉 VOCs 污染物产生。
	本项目所采用的涂料  在使用状态下 VOCs   含量满足《低挥发性  有机化合物含量涂料  产 品 技 术 要 求 》 （GB/T38597-2020）、 《工业防护涂料中有  害 物 质 限 量 》 （GB30981-2020）中  相应标准限值。
	



是

	

2
	严格执行“三线一单”为核心的生态环 境分区管控体系，制（修） 订纺织印 染（数码喷印） 等行业绿色准入指导 意见。严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定。
	本项目严格实施全市
污染物总量控制制
度，对新增总量实行
总量替代。
	

是

	




3
	全面提升生产工艺绿色化水平。工业 涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工 艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压 无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷 涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓 励企业采用自动化、智能化喷涂设备 替代人工喷涂， 减少使用空气喷涂技 术。鼓励生产工艺装备落后、在既有 基础上整改困难的企业推倒重建，从 车间布局、工艺装备等方面全面提升 治理水平。
	



本项目采用空气辅助 无气喷涂、智能化喷 涂流水线。
	




是
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4
	全面推行工业涂装企业使用低 VOCs 含量原辅材料。严格执行《大气污染 防治法》第四十六条规定， 选用粉末 涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射 固化涂料等环境友好型涂料和符合要 求的（高固体分）溶剂型涂料。工业 涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型
	本项目所使用的涂料  VOC 含量满足《低挥  发性有机化合物含量  涂料产品技术要求》 （GB/T38597-2020）、 《工业防护涂料中有  害 物 质 限 量 》
	


是
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	涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应 符合《低挥发性有机化合物含量涂料 产品技术要求》规定的 VOCs 含量限 值要求，并建立台账，记录原辅材料 的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。
	（GB30981-2020）相 应标准限值。
	
	

	
	






5
	严格控制无组织排放。在保证安全前 提下， 加强含 VOCs 物料全方位、全 链条、全环节密闭管理， 做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线 组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过 程等无组织排放环节的管理。生产应 优先采用密闭设备、在密闭空间中操 作或采用全密闭集气罩收集方式，原 则上应保持微负压状态，并根据相关 规范合理设置通风量；采用局部集气 罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水 集输、储存、处理设施开展排查，督 促企业按要求开展专项治理。
	


本项目喷涂流水线配 备有 效集 气 处理 设 施，加强 VOCs 物料 储存、转移和输送及 工艺过程等无组织排 放环节的管理。喷涂 流水线整体集气，不 设 VOCs 物料储罐。
	






是
	

	
	









6
	建设适宜高效的治理设施。企业新建 治理设施或对现有治理设施实施改 造，应结合排放 VOCs 产生特征、生 产工况等合理选择治理技术，对治理 难度大、 单一治理工艺难以稳定达标 的，要采用多种技术的组合工艺。采 用活性炭吸附技术的，吸附装置和活 性炭应符合相关技术要求， 并按要求 足量添加、定期更换活性炭。组织开 展使用光催化、光氧化、低温等离子、 一次性活性炭或上述组合技术等 VOCs  治理设施排查，对达不到要求 的，应当更换或升级改造， 实现稳定 达标排放。到 2025 年，完成 5000 家 低效 VOCs 治理设施改造升级， 石化 行业的 VOCs 综合去除效率达到 70%  以上，化工、工业涂装、包装印刷、  合成革等行业的 VOCs 综合去除效率 达到 60%以上。
	






本 项 目 涂 装废 气 经 “水喷淋+干式过滤+ 活性炭吸附-脱附+催 化燃烧”装置处理后 引至楼顶高空排放。
	









是
	

	
	



6
	加强治理设施运行管理。按照治理设 施较生产设备“ 先启后停” 的原则提升 治理设施投运率。根据处理工艺要求， 在治理设施达到正常运行条件后方可 启动生产设备， 在生产设备停止、残 留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运 治理设施。 VOCs  治理设施发生故障 
	拟加强治理设施运行 管理。按照治理设施 较生产设备“先启后 停” 的原则提升治理 设施投运率。VOCs  治理设施发生故障或 检修时，对应生产设 
	


是
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	或检修时，对应生产设备应停止运行，
	备应停止运行， 待检
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	待检修完毕后投入使用；因安全等因 素生产设备不能停止或不能及时停止 运行的，应设置废气应急处理设施或 采取其他替代措施。
	修完毕后投入使用。
	

	
7
	规范应急旁路排放管理。推动取消石 化、化工、工业涂装、包装印刷、纺 织印染等行业非必要的含 VOCs 排放 的旁路。
	
本项目不设置旁路
	
是


综上， 本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方 案》的相关要求。
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8
[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
金华驰美科技有限公司是一家主营塑料件喷涂加工的企业， 公司拟投资600 万元，租用浙江美城日化包装科技有限公司位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业 区彩虹路333号立春智能仪表科创园厂房（14栋4层东侧），购置喷涂流水线等生 产设备和废气治理设施等环保设备， 建设年产2100万个化妆品盖技改项目， 金华 婺 城 区 经 济 商 务 局 对 本 项 目 进 行 了 备 案 ， 项 目 代 码 为 ：
2306-330702-07-02-824442。
2、环评分类管理类别判定说明
对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021  年版），项目环评分类
管理类别判定情况详见表 2- 1。
表 2- 1    环评分类管理类别判定表

	序号
	国民经济行业类别
	生产工艺
	对应目录的条款
	类别

	
1
	C2929 塑料零件及 其他塑料制品制造
	
喷漆、 烘干
	二十六、橡胶和塑料制品业 29—
塑料制品业 292，其他（年用非
溶剂型低VOCs 含量涂料 10 吨以
下的除外)
	报告
表


3、排污许可管理
根据《固定污染源排污许可证分类管理名录(2019年版)》，项目排污许可分
类管理类别判定情况详见表2-2。
表 2-2    排污许可分类管理类别判定表

	序号
	行业类别
	对应目录的条款
	类别

	二十四、橡胶和塑料制品业 29

	1
	塑料制品业 292
	其他
	登记管理


4 、产品方案
表 2-3    产品方案
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		序号
	名称
	年产量
	备注

	
1
	化妆品盖
	2100 万件
	其中仅喷涂烤漆产品占比 35%，喷涂
橡胶漆产品占比 15%，喷涂烤漆+UV
漆产品占比 50%


5、项目组成
项目组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托
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	工程等，项目具体组成情况见下表所示：
表 2-4    项目组成表

	工程类别
	组成内容

	主体 工程
	车间
	厂房共 1 层，东侧设置办公区、一般固废仓库；中部为喷 漆流水线， 南侧设置调漆间，危废仓库。

	公用 工程
	给水工程
	自来水管网供水

	
	供电工程
	由工业区电网提供

	



环保 工程
	废气
	喷涂废气、烘干废气经水帘后与调漆废气一起经“水喷淋+ 干式过滤+吸附-脱附催化燃烧”处理后高空排放，排气筒  DA001。

	
	废水
	水帘用水和喷淋塔用水经配套的废水治理设施处理后循环 使用；生活污水经厂区沼气池预处理后纳管排放，经婺城 新城区污水处理厂处理后排入金华江。

	
	噪声
	主要产噪设备位于车间内，选用低噪声设备， 设置隔声降 噪设施

	
	一般固废暂存场所
	位于车间东侧。

	
	危险废物暂存场所
	位于车间南侧。

	储运 工程
	原辅材料运输
	由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期 运送

	
	仓库
	位于车间东侧。


5、项目主要原辅材料
①项目主要原辅材料情况见下表。
表 2-5    项目原辅材料清单

	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	最大暂存量
	包装规格

	1
	化妆品盖毛坯
	万个
	2105
	200
	/

	2
	UV 涂料
	吨
	3.2
	0.25
	25kg/桶

	3
	橡胶底漆
	吨
	0.6
	0.25
	25kg/桶

	4
	烤漆
	吨
	1.5
	0.25
	25kg/桶

	5
	稀释剂
	吨
	3
	0.25
	25kg/桶

	6
	橡胶漆
	吨
	1
	0.5
	25kg/桶

	7
	固化剂
	吨
	0.25
	0.125
	25kg/桶

	8
	天然气
	m3
	100
	/
	/






10
	本项目外购的 UV 涂料和橡胶底漆均为已调配好的涂料， 厂区内仅进行烤漆 与稀释剂的调配、橡胶漆和固化剂的调配， 调配比例约为烤漆： 稀释剂=1:2，橡
胶漆：固化剂=4:1。
表 2-6  项目主要原辅材料主要成分一览表

	序号
	名称
	成分
	MSDS 中  占比（%）
	本报告取值
（%）
	含量（t）

	
1
	
UV 涂料（3.2 吨）
	UV 树脂
	20-30
	25
	0.8

	
	
	光引发剂
	5- 10
	5
	0.16

	
	
	UV 单体
	30-40
	30
	0.96
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	乙酸丁酯
	10-20
	15
	0.48

	
	
	乙酸乙酯
	20-30
	25
	0.8

	



2
	



橡胶底漆（0.6 吨）
	丙烯酸树脂
	30-40
	35
	0.21

	
	
	三羟甲基丙烷三 丙烯酸酯
	20-30
	25
	0.15

	
	
	添加剂
	5- 10
	5
	0.03

	
	
	1-羟基环己基苯 基甲酮
	
1- 10
	
5
	
0.03

	
	
	安息香双甲醚
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	20-30
	30
	0.18

	
	
	乙酸乙酯
	
	
	

	

3
	

烤漆（1.5 吨）
	丙烯酸树脂
	60
	60
	0.9

	
	
	氨基树脂
	20
	20
	0.3

	
	
	环氧树脂
	5
	5
	0.075

	
	
	消光粉
	5
	5
	0.075

	
	
	有机溶剂（乙酸丁 酯、乙酸己酯）
	10
	10
	0.15

	

4
	

稀释剂（3 吨）
	乙酸丁酯
	10-20
	20
	0.6

	
	
	乙酸仲丁酯
	20-25
	25
	0.75

	
	
	二甲苯
	1-5
	5
	0.15

	
	
	其他（PMA、乙 二醇丁醚）
	30-50
	50
	1.5

	
5
	
橡胶漆（1 吨）
	聚酯树脂
	35
	35
	0.35

	
	
	乙酸丁酯
	45
	45
	0.45

	
	
	乙酸己酯
	20
	20
	0.2

	
6
	
固化剂（0.25 吨）
	三聚体固化剂
	50
	50
	0.125

	
	
	芳香族二异氰酸 酯
	30
	30
	0.075

	
	
	乙酸丁酯
	20
	20
	0.05


表 2-7  主要原辅材料理化特性表

	名称
	分子式
	理化性质
	CAS 号及危 险标记
	毒理毒性
	是否风 险物质
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乙酸乙酯
	




C4H8O2
	无色澄清液体， 有芳香 气味， 易挥发。沸点：
77.2℃,熔点： -83.6℃ ,
闪点： -4℃,自燃温度：
426℃,引燃温度：
426℃, 相对蒸气密度(空
气=1)：3.04，相对密度
(水=1)：0.90，爆炸上限
%(V/V)：11.5，爆炸下
限%(V/V)：2.0
	


141-78-6，第 3.2 类 中闪 点易燃液体
	急性毒性：
LD50 ：5620   mg/kg(大鼠经
口)；4940     mg/kg(兔经口)
LC50：
5760mg/m3 ，8
小时(大鼠吸
入)
	



是

	

乙酸丁酯
	

C6H12O2
	无色透明液体， 有果子 香味。沸点：126.1℃ ,  熔点： -73.5℃, 闪点： 22℃, 自燃温度：370℃ , 引燃温度： 370℃, 相对
	123-86-4，第 3.2 类 中闪 点易燃液体
	急性毒性：
LD50 ：13100  mg/kg(大鼠经
口)
LC50 ：9480
	

是
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	蒸气密度(空气=1)：4.1， 相对密度(水=1)：0.88 ， 爆炸上限%(V/V)：7.5 ， 爆炸下限%(V/V)：1.2
	
	mg/kg(大鼠经
口)
	
	

	
	


乙酸仲丁 酯
	



C6H12O2
	无色液体，有果子香味。 沸点： 112.3℃,熔点：  -98.9℃,闪点： 19℃ ,   自燃温度： 无资料， 引  燃温度：无资料，相对  蒸气密度(空气=1)：4.0， 相对密度(水=1)：0.86 ， 爆炸上限%(V/V)：15.0， 爆炸下限%(V/V)：1.5
	


105-46-4，第 3.2 类 中闪 点易燃液体
	



/
	



是
	

	
	


乙酸己酯
	


C。HO2
	密度： 0.87g/cm3，熔点： -80℃ , 沸点：168- 170    ℃ , 闪点： 37℃ , 折射  率： 1.409（20℃) , 外 观：无色油状液体，溶  解性： 与乙醇、乙醚、  苯等溶剂混溶， 不溶于
水
	142-92-7，吸 入、摄入或经 皮肤吸收对 身体有害。
易燃，具刺激 性。
	
大鼠经口
LD50：41500  μL/kg； 兔子 经皮 LD50：
>5mg/kg
	


是
	

	
	


二甲苯
	



C8H10
	对二甲苯、邻二甲苯、 间二甲苯及乙苯的混合
物。相对密度约为
0.86g/cm³,沸点：
136- 140℃, 熔点：-34℃ , 闪点 27.2-46.1℃。为无 色透明液体。溶于乙醇
和乙醚，不溶于水。
	


1330-20-7， 易燃物质
	
二甲苯蒸气对 小鼠的 LC 为 6000×10-6 ，大 鼠经口最低致
死量 4000
mg/kg。
	


是
	

	
	



乙二醇丁 醚
	




C6H14O2
	无色透明液体， 略有气  味， 溶于水、丙酮、苯、 乙醚、甲醇、四氯化碳  等有机溶剂和矿物油，  沸点： 171℃, 熔点：
-70℃,闪点：60℃,密 度： 0.902g/cm³, 爆炸上 限%(V/V)：10.6(180℃)，
爆炸下限%(V/V)： 1.1(170℃)
	


111-76-2，第
6.1 类 毒害
品
	
急性毒性：大鼠 经口 LD50：
2500 mg/kg；小 鼠经口 LC50 ： 1200mg/kg；兔
经皮 LD50： 0.56mL/kg。
	



是
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丙二醇甲 醚醋酸酯 （PMA）
	



C6H12O3
	无色吸湿液体， 有特殊 气味， 是一种具有多官 能团的非公害溶剂。易 燃， 高于 42°C 时可能形 成爆炸性蒸汽/空气混合 物。沸点： 154.8℃,熔 点：-87℃, 闪点：47.9℃ , 自燃温度： 无资料， 引 燃温度：315℃,密度：
	


108-65-6，易 燃
	



/
	



是
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	0.96g/cm³,爆炸上限
%(V/V)：13.1，爆炸下
限%(V/V)：1.3
	
	
	
	

	
	表 2-8  油漆用量匹配性分析表

	工艺
	原材料数 量（万个）
	平均漆膜厚 度(μm）
	产品表面  积（m2/个）
	平均密度 （g/cm3）
	漆膜重 量（t）
	上漆率 （%）
	油漆固含 量（t）
	实际油漆  固含量（t）

	喷涂烤 漆
	1789
	20
	0.0016
	1.05
	0.6011
	45
	1.3357
	1.35

	喷涂橡 胶底漆
	316
	25
	0.0016
	1.2
	0.1517
	45
	0.3371
	0.39

	喷涂橡 胶漆
	316
	35
	0.0016
	1.3
	0.2300
	45
	0.5112
	0.55

	喷涂 UV 漆
	1053
	40
	0.0016
	1.4
	0.9435
	45
	2.0966
	2.12


根据上表可知， 企业提供的油漆用量与理论消耗量基本匹配。实际生产中漆 膜厚度和上漆率存在一定的误差， 因此本报告仍按照企业提供的油漆和稀释剂用
量进行后续分析。
VOCs 符合性分析：
根据业主提供的资料可知，项目外购的 UV 涂料为即用品，密度约 1.31g/cm3， VOCs  挥发量为 305g/L ，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GB/T38597-2020）中辐射固化涂料 VOCs≤350g/L 要求。项目外购的橡胶底漆 为即用品， 密度约 1.10g/cm3 ，VOCs  挥发量为 318g/L，烤漆与稀释剂调配比例 为 1:2 ，即用状态下密度为 1.01  g/cm3 ，VOCs  挥发量为 693g/L，橡胶漆与固化 剂调配比例为 4:1，即用状态下密度为 1.18 g/cm3，VOCs  挥发量为 475g/L 。《低 挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）未涉及本项目产 品行业相关限值，对照《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中 表 2 包装涂料，VOCs≤750g/L 限值， 本项目所用涂料即用状态下均符合该限值 要求。 企业喷枪采用稀释剂进行清洗，本项目所采用稀释剂密度约 0.8g/cm3 ， VOCs  挥发量 为 800g/L ， 符合《 清洗剂挥发性有机化合物含量限值 》
（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂 VOC 含量≤900g/L 要求。




13

	 (
无组织扩散
 
挥发份
0.00267
) (
水喷淋
+
干式
 
过滤器
) (
有组织
挥发份
0.02403
) (
残留包装桶
  
固体份
0.02105
) (
有组织
固体份
0.2074
 
挥发份
4.806
) (
有组织
固体份
0.0415
 
挥发份
4.806
) (
无组织扩散
固体份
0.02304
                                   
 
挥发份
0.2922
)[image: ] (
活性炭吸附
-
脱
 
附催化燃烧
) (
有组织
固体份
0.2074
 
挥发份
2.6301
) (
漆渣
          
             
) (
固体份
2.0735
) (
对外排放
   
挥发份
0.6969
 
固体份
0.0415
) (
处理量
挥发份
4.1091
) (
无组织扩散挥发份
) (
0.2390
               
)[image: ] (
有组织
) (
挥发份
2.1519
)
	涂料9.55其中：
固体份4.21
挥发份5.34


	
	

	调漆室
0.5%残留于包装桶 0.04775
进入喷涂流水线涂料 9.50225其中：
固体份4.18895
挥发份5.3133

	
	

	喷涂损耗55%
涂料5.22624
其中：固体份2.30392 挥发份2.92232

	上漆率45%
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其中：固体份1.8850 挥发份2.3910

	
	

	涂附在产品上
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	图 2- 1  油漆物料平衡图 单位 t/a
表 2-9  喷涂工序物料平衡表

	序 号
	投入物料（t/a）
	产出物料或去向（t/a）

	
	原料名称
	组分
	数量
	产出类型
	成分
	数量

	1
	油漆
6.3
	固体份
	4.01
	产品漆膜
	固体份
	1.885

	2
	
	乙酸酯类
	2.26
	水喷淋+活性
炭吸附+催化
燃烧
	乙酸酯类
	2.8164

	3
	
	其他挥发份
	0.03
	
	二甲苯
	0.1154

	4
	稀释剂
3
	乙酸酯类
	1.35
	
	其他挥发份
	1.1773

	5
	
	二甲苯
	0.15
	漆渣
	固体份
	2.0735

	6
	
	其他挥发份
	1.5
	过滤棉吸附
	固体份
	0.1659

	7
	固化剂
0.25
	固体份
	0.2
	包装桶残留
	固体份
	0.0211

	8
	
	乙酸酯类
	0.05
	
有组织排放
	乙酸酯类
	0.4776

	9
	/
	/
	/
	
	二甲苯
	0.0196

	10
	/
	/
	/
	
	固体份
	0.0415

	11
	/
	/
	/
	
	其他挥发份
	0.1997

	12
	/
	/
	/
	
无组织排放
	乙酸酯类
	0.366

	13
	/
	/
	/
	
	二甲苯
	0.015

	14
	/
	/
	/
	
	固体份
	0.0230

	15
	/
	/
	/
	
	其他挥发份
	0.153

	16
	合计
	9.55
	合计
	9.55
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	6、项目主要生产设备
项目具体生产设备清单详见下表所示。
表 2- 10    项目主要生产设备清单

	设备编号
	设备名称
	型号/规格
	数量（条/台/套）

	1
	喷漆流水线
	每条喷漆线含有 3 个喷房
	2

	2
	空压机
	
	1

	3
	废气治理设施
	
	1

	4
	废水处理设施
	
	1


7、总平面布置图
本项目租用浙江美城日化包装科技有限公司位于金华市婺城区白龙桥镇临 江工业区彩虹路 333  号立春智能仪表科创园厂房（14  栋 4  层东侧），面积约
1000m2 ，无土建内容。 厂房共 5 层，楼顶高度约 20m。
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	图 2-2  项目位置图
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	 (
一般固 
废仓库
) (
调漆间
)
	
	

	危废 仓库
	



	

	
	图 2-3  车间布局图
8 、劳动定员及生产班制
项目劳动定员 25 人，采用一班制，每天工作 8 小时，年工作 300 天。
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	工艺流程和产排污环节
	 (
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喷
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漆
) (
天然气
) (
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) (
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) (
喷橡胶漆
) (
烘干
) (
包装入库
) (
   
S1
漆渣
                        
 
S1
漆渣
)[image: ][image: ]G2废气


	烘干+UV 光固化



 (
S1
漆渣
)S1漆渣
	火焰去 毛刺



	喷橡胶 底漆





	检验




S2不合格品
图 2-5 生产工艺流程示意图
工艺流程说明：
本项目设有 2 条喷漆流水线， 每条流水线均呈环状布置，流水线上设置有原 材料上架区、静电除尘区、去毛刺区、 喷漆+固化区、产品下架区， 除上架区和 下架区外， 其他区域均设置在相对封闭的隔间内， 隔间内的废气经水帘处理后与 调漆间废气一起经“ 旋流喷淋塔+干式过滤+吸附-脱附催化燃烧”处理后高空排
放。本项目烘干及催化燃烧均采用电加热。
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	火焰去毛刺： 本项目化妆品盖毛坯均为塑料件， 表面经静电除尘后， 再经火
焰去除毛刺，火焰燃料为天然气。
喷漆、烘干：根据客户对产品的要求不同，本项目喷涂的产品主要分为 3  种，仅烤漆产品、烤漆+UV 漆产品、橡胶底漆+橡胶漆产品。每条喷漆线设有 3  个油漆喷房， 均为自动喷漆， 根据企业提供的资料， 在正常生产过程中， 根据喷 涂的油漆种类， 开启相应的喷房和喷枪。每个喷房均设有水帘台，水帘水经一体 化废水处理设施处理后循环使用， 定期捞渣和补充新鲜水， 根据企业提供的资料。 喷涂后的半成品经烘道烘干（电加热， 烘干温度约为 60~70℃) , 喷涂 UV 漆的
半成品在烘道烘干后，还需经 UV 光固机进行固化。
本项目 1#喷涂线进行烤漆喷涂， 2#生产线进行橡胶漆喷涂及 UV 漆喷涂， 根据产品方案， 1#线全年工作 2400 小时，2#线全年工作 2400 小时（橡胶漆喷涂 工作时间 900 小时，UV 漆喷涂工作时间 1500 小时）。喷枪利用稀释剂清洗，
清洗后稀释剂回用于生产。
2 、项目产污环节汇总
根据工艺流程分析及项目组成内容， 项目产污环节汇总情况如下表所示：
表 2- 11    项目产污环节汇总表

	
	
	污染物
	污染工序
	主要污染因子
	

	
	
	废水
	生活污水 W
	职工生活
	CODCr、氨氮
	

	
	
	

废气
	燃烧废气 G1
	去毛刺
	颗粒物、SO2、NOx  、VOCs
	

	
	
	
	喷涂、 烘干废气 G2
	喷涂、 烘干
	VOCs（乙酸乙酯、乙酸丁
酯、二甲苯等）
	

	
	
	
	调漆废气 G3
	调漆
	VOCs（乙酸乙酯、乙酸丁
酯、二甲苯等）
	

	
	
	




	漆渣 S1
	水帘、 废气处理
	有机污染物
	



17
	
	
	
固废
	
	
	
	

	
	
	
	不合格品 S2
	检验
	不合格品
	

	
	
	
	废过滤棉 S3
	废气处理
	有机污染物、过滤棉
	

	
	
	
	废活性炭 S4
	废气处理
	有机污染物、活性炭
	

	
	
	
	废催化剂 S5
	废气处理
	废催化剂
	

	
	
	
	废原料包装桶 S6
	油漆、稀释剂等化学品包装
	含有机污染物废桶
	

	
	
	
	一般原料包材料 S7
	一般原料包装
	塑料袋、纸箱
	

	
	
	
	污泥 S8
	废水处理
	含有机污染物污泥
	

	
	
	
	废 UV 灯管 S9
	固化
	含汞灯管
	

	
	
	
	生活垃圾 S10
	员工生活
	生活垃圾
	

	
	
	噪声
	机械设备噪声 N
	设备运行
	Leq
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与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题
	

























本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1 、环境空气质量现状评价
由监测结果表明，金华市区大气环境质量达到《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准， 金华市区为环境空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状评价
由公报结论可知， 纳污水体金华江水质指标均能满足《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3 、声环境质量现状评价
项目厂界外周边 50  米范围内无声环境保护目标， 无需监测声环境质量现状。
4、生态环境现状调查评价
项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射现状评价
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6、地下水、土壤环境现状评价
项目废水经预处理后纳入园区污水管网； 项目车间、 危废暂存间、原料仓库 等地面均进行防渗防腐处理。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环
境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。

	环境保护目标
	大气环境（厂界外 500m 范围内）、声环境（厂界外 50m 范围内）、地下水环
境（厂界外 500m 范围内）和生态环境保护目标详见表 3-3。
表 3-3    主要保护目标及分布情况

	类别
	名称
	坐标/m
	保护 对象
	保护内 容
	环境功
能区
	相对厂 址方位
	相对厂界 距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	本项目厂界外 500 米范围内无大气环境保护目标。

	声环境
	本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。

	地下水环 境
	项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。

	生态环境
	项目位于工业区内， 无需明确生态环境保护目标。
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	污染物排放控制标准
	1 、废水排放标准
生活污水依托厂区内现有化粪池处理达标后纳管排放， 纳管执行《污水综合 排放标准》（GB8978- 1996）三级标准， 污水经婺城新城区污水处理厂处理达标后 排入金华江。 尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中 的一级 A 类标准， 其中 CODCr、氨氮、总氮、总磷执行浙江省《城镇污水处理厂 主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂主要水污染
物排放限值。
表 3-4  污水排放标准 单位：除 pH 外均为 mg/L

	序号
	污染物名称
	纳管标准
	污水厂外排标准

	
	
	GB8978- 1996 三级
	GB18918-2002 一级（A 类） +DB33/2169-2018

	1
	pH
	6～9
	6～9

	2
	CODCr
	500
	40②

	3
	氨氮
	35①
	2（4）②

	4
	SS
	400
	10

	5
	总氮
	/
	12（15）②

	6
	总磷
	8②
	0.3②

	7
	BOD5
	300
	10

	8
	石油类
	20
	1


注： ①项目氨氮、总磷纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013），其它企业间接排放限值。
②执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇 污水处理厂主要水污染物排放限值。括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31  日执行。
2 、废气排放标准
（1）项目生产废气特征污染物二甲苯、 乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃排 放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/  2146-2018）表 1 大气污染
物排放限值标准，排放执行体见表 3-5。
表 3-5  工业涂装工序大气污染物排放标准限值   单位 mg/m3

	污染物
	适用条件
	排放限值
	污染物排放监控位置

	苯系物
	所有
	40
	








以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/995334131043011114
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