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总述
为什么制定本技术设计书
由于测绘工作的专业性与特殊性，地籍测量的过程与结果必须严格执行行业标准并符合国家法律法规的要求。地籍测量是一个系统性很强的工作，从规划到验收都是一个联系紧密的工程，前一步测量的成果直接影响到后续的全部内容。因此，制定一份科学、完善、系统的技术设计书是进行地籍测量工作前的必需，是工作进行中的技术依据，是自检成果是否达标的凭证，同时也为上级验收存档提供资料基础。

一、调查区概况：
宁晋县位于河北省中南部，辖8镇8乡364个行政村，总面积1107平方公里，耕地面积123.4万亩，总人口71.6万。
宁晋县地处太行山山前冲积平原和黑龙港低平原的交接地带，属太行山东麓的冲积平原上。地势低平、开阔，由西北向东南微微倾斜。地面坡降为四千分之一。海拔23-35米，平均高程26米。宁晋县属东部季风暖温带半干旱地区，气候特点显著，四季分明，旱寒同期，雨热同季。年平均气温12.5℃，一月平均气温-4.2℃，四月平均气温14℃，七月平均气温26.7℃，十月平均气温13.4℃，极端最低气温-23.3℃，极端最高气温41.9℃。年平均降水量501毫米，年内分配不均，年际变化较大。年日照2501小时。早霜始于十月中下旬，晚霜终于四月上旬，无霜期约200天。

宁晋县境内河流较多，素有"九河下梢"之称。北澧河为本县主要行洪、灌溉河道，发源于邢台县，境内流长13.2公里，排水量约300秒立方米。宁晋泊是闻名全省的大洼淀。建国后，大兴水利建设，东北部形成了以石津灌渠为主体的灌溉系统。对宁晋泊和境内各河进行了改造和治理。修筑了东、北围堤、孙家口涵洞、艾辛庄枢纽和北澧河曹台浮体闸等重点工程。水浇地面积达107万亩，占全县耕地面积的86.3%。全县土壤多为潮土，土层机深厚冂，土质肥沃。县城周
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围及西部、西南部以壤土为主，熟化程度较高，是本县粮棉主要产区。县东北以壤土和沙壤土为主。县东南十六个公社多为粘土。此外，还有部分盐化潮土。土地全部耕垦，已无自然植被。
宁晋县城距省会石家庄市东南65公里，交通便利，距京广铁路、石德铁路、京深高速公路30公里，东临京九铁路，距北京、天津均在单日往返里程之内；宁辛、宁营、宁耿、宁高、308国道等公路皆交会于本县城，城内街道纵横交织有序，布局合理，主要有：友谊大街、车站路、南海大街、九河大街、新兴街、环城路、平安路等。
本次调查范围：东至平安路，西至新兴路，南至南海大街，北至友谊大街，其中心位置位于东经114°56′15″，北纬37°37′30″。面积约为12平方公里。

二、作业依据：
1. 《城镇地籍调查规程》 TD  1001-93
2. 《地籍测量规范》 CH   5002-94 
3. 《地籍调查协议书》 
4. 《城市测量规范》 CJJ  8-99  中国建筑工业出版社
5. 《第二次全国土地调查技术规程》  TD/T 1014-2007
6.《第二次全国土地调查总体方案》 （国土资源部2007年）
7.《河北省城镇地籍调查细则》  （河北省土地管理局1993年12月）
8.《河北省第二次土地调查总体方案》（河北省国土资源厅，2007年6月）
9.《地籍测量课程设计指导书》


三、现有资料

调查区已有资料：1、平面控制资料：本调查区内有河北省城乡勘察设计院与1984年布设的四等导线网和一级导线网，但这些导线点由于近几年道路拓宽、翻修、房屋改造等原因大部分控制点已被破坏；调查区内还有两个国家三角点：Ⅰ朱家寨、Ⅱ小孟村。Ⅰ朱家寨成果属于石家庄—交合—埕子口一等三角锁（简
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称石家庄锁），是由国家总参测绘局于1960年施测，1960年平差计算；Ⅱ小孟村成果属于临清区二等网（简称临清网），是由国家测绘局、河北省水利厅勘察设计院于1959年施测，总参测绘局1960年平差计算，其两点成果为1954年北京坐标系成果、精度指标见下表：
	网
名
	三角形闭合差
	测角中误差
	最远点位中误差

	
	最大
	平均
	菲列罗
	平差后
	Mx
	My
	Ms

	
	″
	″
	″
	″
	m
	m
	m

	石家
庄锁
	1.95
	0.71
	0.51
	0.70
	0.19
	0.19
	0.27

	临清网
	4.57
	1.21
	0.90
	3.65
	0.05
	0.05
	0.07


2、本调查区内有河北省城乡勘察设计院于1984年施测得1：1000和1：2000地形图的复印纸图。
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第二部分权属调查
1、 权属调查的内容
1.土地的权属状况，包括宗地权属性质、权属来源、取得土地时间、土地使用者或所有者名称、土地使用期限等。
2.权属主名称。权属主名称是指土地使用者或土地所有者的全称。有明确权属主的为权属主全称；组合宗地要调查清楚全部权属主全称和份额；无明确权属主的，则为该宗地的地理名称或建筑物的名称，如××水库等 。
    3.取得土地的时间和土地年期。取得土地的时间是指获得土地权利的起始时间。土地年期是指获得国有土地使用权的最高年限。在我国，城镇国有土地使用权出让的最高年限规定为：住宅用地为70年；工业用地为50年；教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；商业、旅游、娱乐用地40年；综合或者其他用地50年。
    4.土地位置。对土地所有权宗地，调查核实宗地四至，所在乡(镇)、村的名称以及宗地预编号及编号。对土地使用权宗地，调查核实土地座落，宗地四至，所在区、街道、门牌号，宗地预编号及编号。
5.土地利用分类和土地等级调查。
2、 确权依据
城市的土地所有权为国家所有，权属主只有土地使用权。城市土地使用权主要按以下述文件确认： 
(1)	单位用地红线图。
(2)	房地产使用证。包括地产使用证、房地产使用权证或房产所有权证。
(3)	土地使用合同书、协议书、换地书等。 
(4)	 征(拨)地批准书和合同书。
(5)	有偿使用合同书(协议书)和国有土地使用权证书。
(6)	城市住宅用地确权的文件。

3、 制作调查工作地图

根据石家庄市测绘局宁晋县相关档案资料，河北省城乡勘察设计院于1984
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年施测得1：1000和1：2000地形图的复印纸图，以从网络获取的宁晋县卫星图像为参考，制作一份日程详细分工明确的调查工作地图。
4、 调查区划分、界址点编号方法
测区划分：
以面积、人口密度、繁华程度、土地利用状况等为依据划分调查区。以面积划分为主，其它因素为参考对情况特殊的个别测区进行调整。在调查时，遇有未考虑到情况造成的测区划分不合适等情况向上级汇报，对测区进行适当修改。
界址点编号：
界址点的编号，以高斯-克吕格的一个整公里格网为编号区，每个编号区的代码以该公里格网西南角的横纵坐标公里值表示。点的编号在一个编号区内从1-99999连续顺编。点的完整编号由编号区代码、点的类别代码、点号三部分组成，编号形式如下：
XXXXXXXXX                   X                  XXXXX
编号区代码类别代码             点的编号
（9位）                 （1位）（5位）
编号区代码由9位数组成，第1、2位数为高斯坐标投影带的带号或代号，第3位数为横坐标的百公里数，第4、5位数为纵坐标的千公里和百公里数，第6、7位和第8、9位数分别为横坐标和纵坐标的十公里和整公里数。
类别代码用1位数表示，其中：
3---表示界址点
4---表示建筑物角点
点的编号用5位数表示，从1至99999连续顺编。
界址点坐标测量完成后，应按下表格式编制界址点坐标成果表，界址点坐标按界址点号的顺序编列。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/996120002155010054
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